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1、多选 热水管网均应采用耐压管材及管件，一般可采用()。
A.聚丙烯管
B.聚氯乙烯管
C.热浸镀锌钢管
D.钢塑管
正确答案：A, C, D
2、单选 某工程因甲方原因造成工期延误而引起施工索（江南博哥）赔，则在计算费用时一般不应包括()。
A.人工费
B.现场管理费
C.机械使用费
D.利润
正确答案：D
3、单选 ()是完成一定合格产品(工程实体或劳务)规定活动消耗的数量标准。
A.劳动定额
B.人工定额
C.施工定额
D.直接费定额
正确答案：A
4、单选 《招标投标法》规定，招标工程高有标底的，评标时应参考标底。标底的参考作用，决定了标底的编制要有一定的()。
A、强制性
B、普遍性
C、控制性
D、合理性
正确答案：D
5、判断题 桥梁荷载试验应选择温度较稳定的时间进行。()
正确答案：对
6、单选 下列不属于工程建设其它费用的是：()。
A.工程监理费
B.土地使用权出让金
C.联合试运转费
D.施工单位临时设施费
正确答案：D
7、单选 采用工程量清单计价，工程排污费计取的基数是()。
A.分部分项工程费
B.人工费
C.人工费+机械费+材料费
D.分部分项工程量清单费用+措施项目清单费用+其他项目费用
正确答案：D
8、单选 某公司希望5年后有1000万元资金，年复利率i=10%，试问现在需一次存款()万元。
A.620.9
B.631.1
C.725.7
D.833.5
正确答案：A
参考解析：由p=F(p/F，i，n)=1000(p/F，10%，5)，从附录中查出系数(p/F，10%，5)为0.6209，代入式中：p=1000×0.6209=620.9(万元)
9、多选 对简支梁桥的测点设置,一般应检测()
A.支点截面沉降
B.跨中挠度
C.跨中截面应变
D.墩台水平位移
正确答案：A, B, C
10、单选 在法兰连接中，法兰与管内介质不接触的连接方式为()。
A.平焊法兰
B.对焊法兰
C.高颈法兰
D.高压螺纹法兰
正确答案：D
11、单选 当一天用水量大且均匀时，由于这种工况下用水与送水曲线相近，可选用()。
A、恒速水泵
B、高位水箱
C、变频调速水泵
D、变速水泵
正确答案：A
参考解析：当一天用水量大且均匀时，由于这种工况下用水与送水曲线相近，宜选用恒速水泵。
12、单选 某招投标工程内单扇木质防火门项目，计有5樘，规格为1.0*2.0M，安装电子磁卡锁，聚脂清漆三遍油漆，本项目管理费、利润、风险费共计300元，若参照《浙江省建筑工程预算定额》(2003)投标报价，其综合单价为()元/樘
A.673
B.1007.4
C.1100
D.947.4
正确答案：B
13、单选 垫铁放置应符合以下要求：承受主要负荷的垫铁组，应使用（）。
A、平垫铁
B、成对斜垫铁
C、成对开口垫铁
D、斜垫铁
正确答案：B
参考解析：承受主要负荷的垫铁组，应使用成对斜垫铁，找平后用点焊焊牢;承受主要负荷且在设备运行时产生较强连续振动时，垫铁组不能采用斜垫铁，只能采用平垫铁。
14、单选 下列不能构成索赔原因的是()
A、当事人违约
B、合同缺陷
C、合同变更
D、经工程师批准的承包商提出的变更
正确答案：D
15、单选 某公司贷款1000万元，年复利率i=10%，试问5年后连本带利一次需支付()万元。
A.611
B.813
C.1611
D.1813
正确答案：C
参考解析：按F=p(F/p，i，n)=1000(F/p，10%，5)从附录中查出系数(F/p，10%，5)为1.611，代入式中，即：F=1000×l.611=1611(万元)
16、单选 主要由业主承担通货膨胀风险，承包商承担其他风险的合同价类型一般采用()。
A.固定总价合同
B.调整总价合同
C.固定单价合同
D.成本加酬金合同
正确答案：B
17、多选 室内消火栓给水系统的给水方式有()的给水方式。
A、仅设水箱
B、设消防水泵和水箱
C、不设水箱
D、分区给水
E、压水泵和水箱
正确答案：A, B, D, E
18、多选 在国家定价阶段，工程价格的主要表现形式包括（）。
A．设计概算
B．施工图预算
C．合同价
D．工程费用签证
E．竣工结算
正确答案：A, B, D, E
19、单选 雨蓬水平投影面积为6.0平方米，顶面带翻沿高度250MM以内，底面带悬臂梁，若顶面、底面、侧壁全部抹灰，根据《浙江省建筑工程预算定额》(2003)有关规定，其抹灰面积为()
A.8.61
B.6平方米
C.12平方米
D.9平方米
正确答案：B
20、单选 不规则多边形钢板面积按其()计算。
A.实际面积
B.外接矩形
C.外接圆形
D.内接矩形
正确答案：B
21、判断题 对静态测量，应变片的绝缘电阻应大于200Ω。()
正确答案：错
22、单选 预制钢筋混凝土桩(010201001)清单项目工程内容不包括()。
A.桩制作
B.打桩
C.送桩
D.接桩
正确答案：D
23、单选 预应力钢丝应从每批钢丝中抽查5%,但不少于()盘进行形状尺寸和表面检查
A.3
B.5
C.10
D.25
正确答案：B
24、单选 下列属于投资方案静态评价指标的是()。
A.投资收益率
B.内部收益率
C.净现值率
D.净年值
正确答案：A
参考解析：本题的目的是为了考核对静态评价指标的理解。只有对静、动态指标能理解，才能判断出哪个是正确答案。所以考生要对每一个概念做到准确把握。静态指标不考虑资金的时间价值，只有投资收益率不考虑时间，属于静态指标。
25、单选 某人预计5年后需要一笔5万元资金，现在市场上正在发售期限为5年的电力建设债券，年利率为10%，一年计息两次，则他现在应该购买()元建设债券。(P/F，5%，10)=0.614(P/F，10%，5)=0.621(P/F，11%，5)=0.593
A.31050
B.30700
C.33333
D.39200
正确答案：B
26、多选 一般情况下，工程变更可能有()提出。
A、设计单位
B、发包人
C、监理工程师
D、管理部门
E、承包商
正确答案：B, C, E
27、单选 玻璃幕墙如设计有推拉窗者，计算幕墙工程量时（）
A.扣除窗面积
B.扣除窗洞所占的玻璃面积，窗另计
C.幕墙面积不扣，窗面积不加
D.推拉窗另列项目计算
正确答案：C
28、单选 索偿是指在合同履行过程中，对于()的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的损失向对方提出补偿的要求。
A.业主方
B.承包商
C.第三方
D.非自身
正确答案：D
29、单选 工程建设定额按其内容分类可以分为()。
A、施工定额、预算定额、概算定额
B、建筑工程定额、设备安装定额、建筑安装工程费用定额
C、劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额
D、概算指标、估算指标、概算定额
正确答案：C
30、单选 对于房地产企业的在建房屋，属于()。
A.固定资产
B.流动资产
C.短期投资
D.待摊费用
正确答案：B
31、判断题 磁电式速度传感器主要是静载检测挠度所用。()
正确答案：错
32、单选 建筑工程中必须消耗的材料中不包括()。
A、直接用于建筑工程的材料
B、不可避免的施工废料
C、不可避免的场外运输材料损耗
D、不可避免的材料损耗
正确答案：C
33、多选 按阀门动作特点分类，属于驱动阀门的有()。
A.节流阀
B.闸阀
C.止回阀
D.旋塞阀
正确答案：A, B, D
34、单选 在以下特征中，不属于建设项目基本特征的是()。
A.单件性
B.具有一定约束条件
C.重复性
D.具有生命周期
正确答案：C
35、单选 某定额是企业内部使用的定额，它以同一性质的施工过程为研究对象，由劳动定额、材料消耗定额、机械台班使用定额组成。它既是企业的投标报价文件，也是企业控制施工成本的基础。则该定额是()
A.施工定额
B.概算指标
C.概算定额
D.预算定额
正确答案：A
36、单选 根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，在控制设备及低压电器安装工程中，控制箱、配电箱安装的工程内容除箱体安装外，还包括有()。
A.小母线安装
B.盘柜配线
C.端子板安装
D.基础槽钢制作、安装
正确答案：D
37、多选 电力变压器结构型式按相数分类可分为()。
A.单相变压器
B.三相变压器
C.心式变压器
D.壳式变压器
正确答案：A, B
38、多选 建设项目动态投资包括()。
A、涨价预备费
B、建设期利息
C、基本预备费
D、固定资产投资方向调节税
E、增值税
正确答案：A, B
39、单选 工程量计算规则中仪表流量计均按（）安装。
A.法兰
B.阀门
C.管件
D.水表
正确答案：B
参考解析：各种形式补偿器（除方形补偿器外）、仪表流量计均按阀门安装。
40、单选 在水泵吸水时，应保证室外管网的水压不低于()。
A、0.02MPa
B、0.05MPa
C、0.1MPa
D、0.5MPa
正确答案：C
41、多选 在下列对净现值与折现率的关系的描述中，正确的是()。
A.折现率越大，净现值越大
B.折现率越大，净现值越小
C.折现率越小，净现值越大
D.折现率越小，净现值越小
E.随着折现率的逐渐增大，净现值将由大变小
正确答案：B, C, E
参考解析：净现值与折现率的关系：对于具有常规现金流量(即在计算期内，方案的净现金流量序列的符号只改变一次的现金流量)的投资方案，其净现值的大小与折现率的高低有直接的关系。比如说，如果我们已知某投资方案各年的净现金流量，则该方案的净现值就完全取决于我们所选用的折现率，折现率越大，净现值就越小，折现率越小，净现值就越大，随着折现率的逐渐增大，净现值将由大变小，由正变负。因此答案为BCE.
42、判断题 对各项已完工程实际内在品质做出评定，称验收试验。()
正确答案：对
43、单选 一般情况下，煤气、天然气高压系统必须采用()。
A、铸铁管
B、聚乙烯管
C、钢管
D、混凝土管
正确答案：C
参考解析：一般情况下，煤气、天然气的中、低压管道系统可以采用铸铁管或聚乙烯管和钢管，而高压系统必须采用钢管。液态、气态液化石油气管道均采用钢管。
44、单选 以下有关脚手架说明错误的是()
A.高度超过3.6m至5.2以内的天棚抹灰或吊顶安装，按满堂脚手架基本层计算
B.外墙抹灰应利用外墙砌筑脚手架，如不能利用须另行搭设时，按外墙脚手架定额乘系数0.3
C.高度在3.6m以上的内墙抹灰脚手架，如不能利用满堂脚手架，须另行搭设时，按内墙脚手架定额乘系数0.3
D.外墙脚手架定额已综合斜道和上料平台
正确答案：D
45、单选 某项目建设期内每年年初贷款分别为300万元.400万元和500万元，年利率10%.若在运营期第5年末一次性偿还贷款，则应偿还的本利和为()万元。
A.1576.63
B.1734.29
C.2098.49
D.2308.34
正确答案：D
46、单选 上建工程预算软件对定额内工料机换算应使用换算符()。
A、，
B、H
C、;
D、+
正确答案：C
47、单选 高压管道指的是()管道。
A.高压P>10MPa
B.高压P≥10MPa
C.高压P≥6MPa
D高压P>6MPa
正确答案：A
参考解析：工程上管道与阀门的公称压力划分为：低压010MPa。
48、单选 附录A为建筑工程工程量清单项目及计算规则，适用于()建筑物和构筑物的工程。
A、工业与民用
B、安装工程
C、装饰工程
D、国标工程
正确答案：A
49、多选 工程造价的计价特征有()。
A、单件性
B、多样性
C、多次性
D、复杂性
E、批量性
正确答案：A, B, C, D
参考解析：要点：本题为2001年全国造价工程师考试题。工程造价的计价特征有单件性、多次性、组合性。方法的多样性、依据的复杂性五个特征，E显然不对。
50、单选 通风工程按照通风方式一般可分为（）形式
A、三种
B、四种
C、五种
正确答案：B
51、单选 工程决算是由()编制的。
A、建设单位
B、监理单位
C、施工单位
D、中介机构
正确答案：A
52、单选 某项目第一年投资1000万元，第二年投资1000万元，年价格上涨10%，则该项目的涨价预备费是()。
A.310
B.210
C.110
D.100
正确答案：A
53、单选 对铸铁的韧性和塑性影响最大的因素为()。
A.石墨的数量
B.石墨的形状
C.石墨的大小
D.石墨的分布
正确答案：B
54、判断题 四氟板式橡胶支座与盆式支座所能承受的支承反力相差不大。()
正确答案：错
55、单选 电弧挺度好，温度高，能够焊接更细、更薄的工件，甚至可以焊接lmm以下极薄的金属，此种焊接方法为()。
A.气焊
B.钨极惰性气体保护焊
C.CO2气体保护焊
D.等离子弧焊
正确答案：D
56、单选 电梯按额定运行速度分类时，快速梯的运行速度为（）。
A、大于2.0m/s
B、大于3.0m/s
C、大于1.0m/s、小于2.0m/s
D、大5：0.5m/s、小于1.0m/s
正确答案：C
参考解析：试题评析：电梯按速度分为：低速梯：速度v>1.0m/s的电梯快速梯：速度1.0m/s高速梯：速度v<2.0m/s的电梯
57、单选 某建设项目，建设期为二年，第一年贷款500万元，第二年贷款700万元，贷款年利率为12%，用复利法计算该建设期贷款利息为()万元。
A、135.6
B、105.6
C、211.11
D、151.2
正确答案：A
58、判断题 应变片的标距可以为1mm。()
正确答案：对
59、单选 造价定额是指完成指定的单项施工内容(工程)在人力、物力、财力消耗方面所需要的()。
A、投资需要量
B、综合一般劳动量
C、社会总劳动量
D、社会必要劳动量
正确答案：D
60、单选 投资估算指标内容同行业不同而各异，一般可分为()个层次。
A.二
B.三
C.四
D.五
正确答案：B
61、单选 在建筑给水系统中一般采用()。
A.轴流泵
B.隔膜泵
C.旋涡泵
D.离心式水泵
正确答案：D
62、单选 某建筑工程分部分项工程量清单项目费20万，其中人工机械费8万，施工技术措施清单项目费5万，其中人工机械费2万，施工组织措施费率6.8%，综合费用费率29%，规费费率4.39%，税金费率3.22%，则该工程造价为()万元。
A.28.77
B.26.96
C.27.67
D.27.17
正确答案：C
63、单选 在有腐蚀性气体渗透作用的情况下，为防止容器内壁腐蚀，采用硫化橡胶板衬里时，衬里的方法为()。
A.衬二层硬橡胶
B.衬二层软橡胶
C.先衬一层硬橡胶，再衬二层软橡胶
D.衬二层半硬橡胶
正确答案：A
参考解析：热硫化橡胶板衬里的选择原则主要应考虑腐蚀介质的操作条件及具体施工的可能性。为了避免腐蚀性气体的渗透作用，一般宜用二层硬橡胶，不采用软橡胶。
64、多选 按照定额的专业性质划分，可以将工程建设定额划分为（）。
A．全国通用定额
B．地区统一定额
C．行业通用定额
D．企业定额
E．专业专用定额
正确答案：A, C, E
65、单选 斜拉桥斜拉索索力测定的方法一般多采用()
A.电阻应变片测定法
B.拉索伸长量测定法
C.索拉力密度关系测定法
D.振动测定法
正确答案：D
66、多选 在进行寿命期相同的互斥方案的选择时，下述各项中，可采用的是()。
A.最小公倍数法
B.差额内部收益率法
C.年值法
D.净现值法
E.最小费用法
正确答案：B, D, E
参考解析：在进行寿命期相同的互斥方案的比选时，一般有净现值法、净现值率法、差额内部收益率法、最小费用法。故BDE为正确答案。
67、单选 如单项工程的分类已详细而明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择
A、总价合同
B、单价合同
C、成本加酬金合同
D、以上合同类型均合适
正确答案：B
68、多选 对于变更后合同价款的确定方法，下列表述正确的是()。
A合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款
B、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款
C、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
D、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
E、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程造价部门提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
正确答案：A, B, D
69、单选 某投资 方案的初期投资额为1000万元，此后每年末的净收益为300万元，若基准收益率为15%，寿命期为20年，则该投资方案的净现值为()万元。
A、1800
B、1300
C、2000
D、878
正确答案：D
70、单选 对浇注一般体积的结构砼立方体试件，每单元应制取()组
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案：B
71、多选 地漏的形式有()。
A.钟罩式
B.筒式
C.混合式
D.浮球式
正确答案：A, B, D
参考解析：主要的排水设施有：检查口和清扫口、检查井、地漏。地漏的形式有钟罩式、筒式、浮球式等。
72、单选 随工程量清单发函招标人的还应包括主要材料价格表，招标人提供的主要材料价格表应包括详细的()，主要材料价格表主要供评标用。
A、材料编码、材料名称、规格型号、计量单位
B、材料编码、材料名称
C、规格型号、计量单位
正确答案：A
73、单选 根据朗格系数法估算拟建项目投资额的基础是()。
A.投资估算指标
B.安装工程费
C.主要设备费用
D.已建类似项目的投资额
正确答案：C
74、单选 根据浙江省建设工程计价规则，以下不是合同价格调整的主要依据()
A.招标文件
B.合同协议书
C.中标通知书
D.设计图纸
正确答案：A
75、单选 《建设工程工程量清单计价规范》中，项目编码以五级设置，第四级表示为()。
A.章顺序码
B.节顺序码
C.清单项目码
D.具体清单项目码
正确答案：C
76、单选 根据建设性质划分，不属于基本建设项目的是()。
A.扩建项目
B.迁建项目
C.恢复项目
D.迁改项目
正确答案：D
77、单选 超声检测时平测法是指()。
A.两只换能器对面布置
B.两只换能器在相邻面布置
C.两只换能器布置在同一表面
D.单只换能器在测试面移动布置
正确答案：C
78、单选 当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确，并能够较准确地计算出概算工程量时，编制概算可采用()。
A.概预定额法
B.概预指标法
C.类似工程概算法
D.预算定额法
正确答案：A
79、单选 以下各项费用中，属于建筑安装工程直接工程费的是()。
A.摸板及支架费
B.临时设施费
C.施工排水、降水费
D.材料检验试验费
正确答案：D
80、单选 一般的商业项目建设用地的使用权出让应该采用()。
A.协议方式
B.招标方式
C.谈判方式
D.拍卖方式
正确答案：D
81、单选 普通钢门窗定额，按()计算工程量。
A、门窗框外围尺寸
B、门窗框中心线尺寸
C、设计门窗洞口面积
D、门窗框净尺寸
正确答案：C
82、单选 某项工作有一项紧前工作而无紧后工作，紧前工作的自由时差为3，本项工作的自由时差为2，该项工作的总时差应为（）。
A、0
B、1
C、2
D、5
正确答案：C
83、单选 从投资费用的角度看，在投资活动中所支付的全部费用形成了()。
A.固定资产
B.固定资产和无形资产
C.固定资产和流动资产
D.固定资产、无形资产和流动资产
正确答案：B
84、判断题 冲击韧性是指钢材抵抗其他较硬物体压入的能力。()
正确答案：错
85、单选 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB-50500(2003)有关规定，墙面一般抹灰清单项目工程量计算时，应扣除()的面积
A.墙与梁交接处所占的面积
B.墙裙、门窗洞口所占的面积
C.踢脚线的面积
D.挂镜线所占的面积
正确答案：B
86、单选 采用工程量清单计价方式，业主对设计变更而导致的工程造价的变化一目了然，业主可以根据投资情况来决定是否进行设计变更。这反映了工程量清单计价方法()的特点。
A.满足竞争需要
B.有利于实现风险合理分担
C.有利于标底管理和控制
D.有利于业主对投资的控制
正确答案：D
87、多选 能应用于高速公路的橡胶伸缩装置有()
A.纯橡胶式
B.板式
C.组合式
D.模数式
正确答案：B, C, D
88、单选 预算定额人工消耗量的人工幅度差是指()。
A.预算定额消耗量与概算定额消耗量的差额
B.预算定额消耗量自身的误差
C.预算定额人工定额必须消耗量与净消耗量的差额
D.预算定额人工工日消耗量与施工劳动定额消耗量的差额
正确答案：D
89、多选 工业中经常见到的100立方米以上的容器型式是()。
A、立式无折边球形封头
B、平底锥盖
C、卧式无折边球形封头
D、平底平盖圆形封头
正确答案：A, B, C, D
90、单选 天棚吊顶清单工程量应扣除()所占面积。
A.独立柱
B.附墙柱
C.检查口
D.间壁墙
正确答案：A
91、单选 螺旋形楼梯的装饰，定额按()。
A、相应定额子目的人工、机械系数×1.0
B、相应定额子目的人工、机械系数×1.1
C、相应定额子目的人工、机械系数×1.2
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