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附表：
1．建设项目环境保护审批登记表

1.建设项目基本情况
	项目名称
	杭州佳鹏电脑科技股份有限公司迁建项目

	建设单位
	杭州佳鹏电脑科技股份有限公司

	法人代表
	
	联系人
	

	通讯地址
	杭州经济技术开发区 6 号大街 452 号 1 号楼 5A11-5A14 室

	联系电话
	
	邮政编码
	310018

	建设地点
	杭州经济技术开发区白杨街道 6 号大街 452 号 5 幢 101-107、201-207 号房

	立项审批部门
		
	批准文号
	-

	
建设性质
	
迁建
	行业类别 及代码
	
C35 专用设备制造

	建筑面积  （平方米）
	546
	绿化面积  （平方米）
	/

	总投资
（万元）
	600
	其中：环保投资
（万元）
	1.0
	环保投资 占总投资
	0.16

	评价经费 （万元）
	
	投产日期
	2015 年 12 月
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	1.1 工程内容及规模
1) 杭州佳鹏电脑科技股份有限公司原名为杭州佳鹏电脑科技有限公司，坐落 在杭州经济技术开发区 6 号大街 452 号 1 号楼 5A11-5A14 室，租用的是高科技企业 孵化器的房屋。公司目前的经营范围为：研发、生产：工业电脑智能化控制系统， 瓦楞包装设备， 印刷设备控制系统及其配件； 研发： 工业电脑智能化控制系统， 瓦 楞包装设备，印刷设备控制系统及其配件。目前公司的主要产品及生产规模如下： 年产工业电脑智能化控制系统 30 台， 瓦楞包装设备 30 台， 印刷设备控制系统及其
配件 30 台。
由于企业发展需要， 企业拟整体搬迁至杭州经济技术开发区白杨街道 6 号大街 452 号 5 幢 101-107、201-207 号房。迁建后年生产工业电脑智能化控制系统 35 台，
瓦楞包装设备 35 台，印刷设备控制系统及其配件 35 台。
2)编制依据
法律法规
（1） 《中华人民共和国环境保护法》；
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	（2） 《中华人民共和国环境影响评价法》；
（3） 《中华人民共和国水污染防治法》；
（4） 《中华人民共和国大气污染防治法》；
（5） 《中华人民共和国噪声污染防治法》；
（6） 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；
（7） 《中华人民共和国清洁生产促进法》 （2012 年 2 月 29 日修改，2012 年 7
月 1 日起实施）；
（8）国务院 253 号令《建设项目环境保护管理条例》 （1998 年）；
（9） 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2015.06.1 施行；
（10） 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发【2005】39
号，2005.12.3；
（11） 《浙江省大气污染防治条例》 （2003 年 6 月 27 日）；
（12）《浙江省水污染防治条例》，第十一届浙江省人大常委会第六次会议通过，
2009.1.1 施行；
（13） 《浙江省固体废物污染环境防治条例》 （2006 年 3 月 29 日）；
（14）浙江省人民政府令 288 号《浙江省建设项目环境保护管理办法》；
（15）《关于落实科学发展观加强环境保护的若干意见》，中共浙江省委、浙江
省人民政府，2006.8.24；
（16）《浙江省环境污染监督管理办法》（2011 年修正本），浙江省人民政府令
第 289 号修正，2011.12.31；
（17） 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》 （环发
[2012]77 号）；
（18） 浙江省环境保护局浙环发[2007]12 号《关于印发<浙江省环保局建设项
目环境响评价文件审批程序若干规定>等文件的通知》 （2007 年 2 月）；
（19） 《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分
级审批管理办法的通知》，浙政办发[2012]132 号；
（20）浙江省环境保护局浙环发[2007]57 号《关于印发浙江省环保局主要污
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	染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法的通知》；
（21）国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本） （2013 年修正）》；
（22） 浙江省水利厅、浙江省环境保护局《浙江省水功能区水环境功能区划分
方案》（2006 年 4 月）；




2
	（23） 浙江省环境保护局《浙江省环境空气质量功能区划分图集》（1998 年 10
月）；
（24） 《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》，国发【2007】15
号；
（25） 《浙江省人民政府关于进一步加强污染减排工作的通知》(浙政发
[2007]34 号)；
（26）《浙江省人民政府关于加强节能降耗工作的通知》，浙政办发【2006】35
号；
（27） 《国家危险废物名录》，环境保护部、国家发展和改革委员会令第 1 号，
2008.6.6 颁布，2008.8.1 施行；
（28）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》(浙环发[2007]11 号)；
（29） 《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域
限批等制度的通知》(浙环发[2009]77 号)；
（30） 《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，(浙环发[2009]
76 号)；
（31） 《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的
若干意见》，浙政办发[2008]59 号，2008.9.16；
（32） 《环境影响评价公众参与暂行办法》，国环发[2006]28 号，2006.2.14；
（33） 《浙江省环境保护局关于切实加强建设项目环境影响评价公众参与工作
的实施意见》 （浙环发[2008]55 号）；
（34）《关于进一步加强建设项目“三同时”管理工作的通知》，浙环发[2008]57
号，2008.9.26；
（35）《关于印发〈浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）〉的
通知》 （浙江省环保厅，浙环发[2012]10 号）；
（36） 《关于生态环境功能区规划试行工作的通知》，(浙环发[2007]94 号)；
（37） 《浙江省人民政府办公厅关于实施国家新的环境空气质量标准的通知》，
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	（浙政办发〔2012〕35 号）；
（38）浙江省“十二五”主要污染物总量减排实施方案（2011－2015）；
（39） 《杭州市生态功能区规划》；
（40） 《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013 年本）》。
技术规范
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	[bookmark: bookmark2]（1） 《环境影响评价技术导则－总纲》 （HJ2.1-2011）；
（2） 《环境影响评价技术导则－大气环境》 （HJ2.2-2008）；
（3） 《环境影响评价技术导则－地面水环境》 （HJ/T2.3-93）；
（4） 《环境影响评价技术导则－声环境》 （HJ2.4-2009）；
（5）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修改版）》，浙江省环保局 2005.
4。
其他依据
（1）建设单位提供的其他资料；
（2）环评单位与建设单位签订的环评技术合同。
3)项目迁建前后主要原辅料消耗情况详见表 1-1。
表 1-1  迁建前后原辅材料用量变化情况

	序号
	名称
	现有年用量
	迁建后年用量
	增减量

	1
	电脑
	90 台
	105 台
	+15 台

	2
	控制柜
	90 台
	105 台
	+15 台

	3
	PLC
	90 套
	105 套
	+15 套

	4
	继电器
	90 套
	105 套
	+15 套

	5
	接触器
	90 套
	105 套
	+15 套

	6
	电源指示灯
	90 套
	105 套
	+15 套

	7
	电源开关钮
	90 套
	105 套
	+15 套

	8
	接近开关
	90 套
	105 套
	+15 套

	9
	光电开关
	90 套
	105 套
	+15 套

	10
	电源断路器
	90 套
	105 套
	+15 套

	11
	五金配件
	90 套
	105 套
	+15 套




4)迁建前后项目设备清单详见表 1-2。
表 1-2  主要设备清单
	序号
	设备名称
	现有
	迁建后
	增减量

	1
	电脑
	10 台
	15 台
	+5 台
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		2
	信号测试机
	1 台
	1 台
	0

	3
	万用表
	1 台
	2 台
	+1 台

	4
	螺丝刀
	5 套
	10 套
	+5 套




5)项目迁建前后具体生产生产规模详见表 1-3。
表 1-3  项目产品清单

	序号
	产品名称
	现有
	迁建后
	增减量

	1
	工业电脑智能化 控制系统
	30 台
	35 台
	+5 台
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4
	
	2
	瓦楞包装设备
	30 台
	35 台
	+5 台

	3
	印刷设备控制系 统及其配件
	30 台
	35 台
	+5 台




6)项目原有职工 30 人， 迁建后职工增加 10 人， 一班制生产， 年工作时间仍为
330 天。
7)排水： 无生产废水排放， 生活污水利用出租方现有的经化粪池预处理后接入
6 号大街市政污水管网。
8)其他：项目不设食堂。
1.3 与该项目有关的原有污染清况及主要环境问题：
杭州佳鹏电脑科技股份有限公司原名为杭州佳鹏电脑科技有限公司，成立于 2007 年，坐落在杭州经济技术开发区 6 号大街 452 号 1 号楼 5A11-5A14 室，租用 的是高科技企业孵化器的房屋。公司目前的经营范围为： 研发、生产： 工业电脑智 能化控制系统， 瓦楞包装设备， 印刷设备控制系统及其配件； 研发： 工业电脑智能 化控制系统， 瓦楞包装设备， 印刷设备控制系统及其配件。目前公司的主要产品及 生产规模如下： 年产工业电脑智能化控制系统 30 台， 瓦楞包装设备 30 台， 印刷设
备控制系统及其配件 30 台。
公司有职工 30 人， 一班制生产，年工作时间为 330 天。由于企业现有厂区已
经处于停产搬迁状态，故企业现有的污染物排放情况参照企业提供的相关资料。
污染排放的具体情况详见下表。
表 1-3  项目污染源强汇总表

	污染物名称
	排放量
	环评要求的治理方案

	
废水
	废水
	445.5t/a
	经出租方化粪池处理 后排入市政污水管网

	
	COD
	0.13t/a
	

	
	NH3-N
	0.013t/a
	

	废气
	-
	-
	-

	
	*生活垃圾
	4.95t/a
	分类收集处理
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		固废
	
	
	

	
	*废零件、电线
	0.02t/a
	委托有资质公司回收 处理


*为产生量
由于企业现有厂区已经处于停产搬迁状态，现有的环境问题都已经不存在。
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2.建设项目所在地自然环境社会环境简况

6
	2.1 自然环境概况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多
样性等）
2.1.1 地理位置
杭州地处长江三角洲南翼， 杭州湾西端， 钱塘江下游， 京杭大运河南端， 是
长江三角洲的重要中心城市和中国东南部交通枢纽。
杭州经济技术开发区（以下简称开发区） 位于浙江省杭州市东部， 钱塘江北 岸。西起七格下坝，北至下沙农垦场北缘，距杭州市区 16.6km，距西湖 19km，
江岸线总长 13.5km， 地理坐标为东经 120°21’33’’， 北纬 30°16’43’’。
杭州佳鹏电脑科技股份有限公司东侧为科技园路，隔约 30 米为中自科技园； 南侧相邻为东门；西侧相邻为出租方园区过道，隔约 7 米为公园及篮球场；北侧
为过道。具体地理位置见附图 1，周边环境状况见附图 2。
2.1.2 地质、地貌
开发区系钱塘江和海潮流携带地泥沙堆积而成， 为河口海积平原。据勘探资 料表明，该地区广泛沉积了约 70-80mm 厚地以灰色调为主地砂与粘性第四纪松散
层，地表以下 5.0-14.0m 范围内为粉砂，粉细砂，地耐力为 10-12t/m2。
该地区大地构造单元完整， 新构造运动不明显。地壳较稳定， 地震基本烈度
为Ⅵ度。
开发区属钱塘江冲海积平原，地势较为平坦，地面自然标高 5.1-5.9m（黄
海高程），基本上为农业区。
2.1.3 水文特征
杭州地区水系分属两个流域： 钱塘江流域和太湖流域， 钱塘江流域以新安江、
富春江、钱塘江为主干，太湖流域主要包括东苕溪水系与京杭运河。
杭州市水资源丰富， 境内共有 170 余万亩水田， 市内有钱塘江、京杭大运河、 萧绍运河和上塘河等水系， 各水系之间有船闸及各类闸坝互相沟通， 形成不同水 位系统的复杂水网， 具有灌溉、防洪、供水等多项功能， 更是杭州与杭嘉湖地区、
浙江中西部、江苏、上海、皖南等地的水运通道。
杭州经济技术开发区地表水主要是钱塘江及内河， 开发区所处的钱塘江下沙 段属于径流和潮流共同作用的河口段。根据浙江省环保局及水利厅最新发布的  
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	《浙江省地表水功能区 水环境功能区划》，钱塘江干流三堡船闸——老盐仓（下
沙段）水功能区名称为钱塘江杭州景观、渔业用水区，水质为Ⅲ类水质功能区。
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	钱塘江多年平均径流总量为 267 亿 m3 ，径流年际变化较大，最大年径流量  425 亿 m3 ，最小年径流量 101 亿 m3。钱塘江潮流为往复潮流， 涨潮历时短， 落潮
历时长，涨潮流速大于落潮流速。据七堡断面观察结果，涨潮最大流速为
4.11m/s， 平均为 0.65m/s， 落潮最大流速为 1.94m/s， 平均为 0.53m/s。钱塘江
年平均低潮位为 2.57m，年平均高潮位为 4.12m。
开发区地下水主要有第四孔隙潜水、孔隙承压水及基岩裂隙水，但水量贫乏， 无供水意义， 地下水位随区内河道地水位而升降， 水位标高约 2.6m（黄海高程）。 开发区内河主要为上塘河水系的一些支流及人工沟渠， 主要有月牙河等， 内河河 水通过翻水闸与钱塘江相通， 原主要功能为农业灌溉， 经济开发区建设后， 其主
要功能为景观用水。
项目的废水经预处理达进管标准后纳入开发区污水管网， 由七格污水处理厂
统一处理后排入钱塘江。
2.1.4 基本气象特征
杭州经济技术开发区属温暖半湿润季风气候， 气候温和， 四季分明， 光照充 足，雨水充沛，夏季盛行东南风，冬季多为西北风，5～6 月为梅雨期，7～9 月
为多台风期。根据杭州市气象台多年统计资料，主要气象参数如下：

	多年平均气温
	16.2℃

	极端最高气温
	38.4℃

	极端最低气温
	-5.1℃

	年平均降水量
	1435mm

	平均相对湿度
	76%

	年平均日照时数
	1513.8 小时


全年主导风向                     SSW
年主导风向频率                   12.33%
年平均风速                       1.91m/s
2.1.5 土壤植被
杭州经济技术开发区基本上系海涂垦地，垦植历史约 30～40 年。当地主要 
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	土壤类型为潮土，pH 为 8.0 左右，呈偏碱性。土壤含盐量较高，适宜种植棉花
等一些耐盐作物。

2.2 社会环境概况（社会经济结构、 教育、文化、文物保护等）
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	[bookmark: bookmark3]2.2.1 杭州市
杭州市是浙江省政治、经济和文化的中心， 历史悠久、源远流长、文化璀璨、 积淀深厚， 是长江三角洲重要的中心城市、世界著名的风景游览胜地和中国历史
文化名城。
全市现辖上城、下城、江干、拱墅、西湖、滨江、余杭、萧山等 8 个区， 桐
庐、淳安 2 个县和富阳、临安、建德 3 个县级市，总面积 16596 平方公里。
2.2.2 杭州经济技术开发区
杭州经济技术开发区（简称杭州开发区）是 1993 年 4 月经国务院批准设立 的国家级开发区， 行政管辖面积 104.7km2 ，目前建成区 34 km2 ，辖区人口 20 万。 开发区确立了建设“国际先进制造业基地、新世纪大学城、花园式生态型城市副 中心”的三大目标， 大力实施“工业兴区、科教强区、环境立区”战略， 已成为 杭州市乃至浙江省发展现代工业、外向型经济和高教科研的重要基地。综合发展 水平名列全国 49 个国家级开发区前 10 位。2004 年被日本贸易振兴机构评为中 国 75 个城市开发区投资环境最佳开发区。2007 年，被联合国环境规划署评为“跨
国公司最佳投资的开发区”。
2013 年，杭州经济技术开发区全年实现地区生产总值 471.71 亿元，增 长 7.2%；财政总收入 114.23 亿元，增长 8.75%，地方财政收入 50.9 亿元， 增长 6.21%；合同外资 13.9 亿美元， 实到外资 6.7 亿美元， 实到内资 52.1 亿 元； 进出口总额 87.2 亿元， 其中出口 58.4 亿美元， 增长 11.3%； 固定资产投 资 289.2 亿元，增长 18.7%；消费品零售总额 53.3 亿元，增长 19.3%；规上 工业销售产值 1555.1 亿元，工业增加值增长 7.2%。回顾 2013 年，开发区经 济运行主要呈现五个特点： 科技创新能力增强， 产业集聚步伐加快， 质量效益提
升水平，空间拓展成效明显，功能配套不断完善。

2.3 生态环境功能区规划
根据杭州市环科院编制的《杭州市生态环境功能区规划》，本项目实施地属
于下沙新城发展生态环境功能小区（I1-10107C02），属重点准入区。
该小区的建设开发活动环境保护要求为： 禁止发展《浙江省工业污染项目（产 品、工艺）禁止和限制发展目录（第一批）》和《杭州市产业发展导向目录》中  
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	规定的禁止类和限制类产业项目，产业发展以耗水量和排污量小、单位能耗低、 废气排放量小的工业企业为主， 大力引进高新技术产业， 以先进适用技术改造提 升市属搬迁的传统产业， 加快培育都市型产业。大力发展现代服务业， 加强公建
配套服务， 适量发展房地产、旅游度假休闲产业； 重点准入电子通信产业、机械
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	制造业、食品饮料业、生物医药业等污染少、能耗低、技术含量高的四大主导产
业，发展相关配套产业，延伸产业链。
本项目产品属于专用设备制造，企业以组装为主，主要生产工序均外协完成， 厂区内仅保留设计、研发、检测和组装工序， 污染少、能耗低， 符合生态规划要
求。




9
[bookmark: bookmark4]3.环境质量状况
	3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、
地表水、声环境等)
（1）环境空气质量现状
本评价引用杭州经济技术开发区大气自动监测站 2014 年 2 月 28 号～3 月 6
日的大气环境现状监测资料。监测结果详见表 3-1。
表 3-1  杭州经济技术开发区环境空气质量单位：ug/m3

	检测时间
	监测指标（日平均值）

	
	SO2
	NO2
	PM10

	2 月 28 号
	41
	40
	84

	3 月 1 号
	45
	50
	41

	3 月 2 号
	51
	51
	133

	3 月 3 号
	50
	44
	62

	3 月 4 号
	43
	67
	73

	3 月 5 号
	28
	37
	89

	3 月 6 号
	30
	40
	48

	日均值标准
	150
	80
	150

	最大比标值
	0.34
	0.84
	0.59




从以上大气监测结果可知，本项目所在区域空气环境质量中 SO2 、NO2 和 PM10
日均值均能达到《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准要求。
（2）声环境质量现状
为了解区域环境噪声情况， 于 2015 年 11 月 5 日对项目所在地周界进行声环 境监测， 在项目东侧、南侧、西侧和北侧布设了 4 个噪声监测点， 监测结果见表
3-2。
表 3-2  声环境现状监测结果汇总   单位：dB (A)
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	监测点编号
	环境功能
	昼间平均声级
	达标状况
	夜间平均声级
	达 状况

	1#东边界
	1 类
	51.3
	达标
	44.3
	达标

	2#南边界
	1 类
	50.5
	达标
	43.6
	达标

	3#西边界
	1 类
	50.3
	达标
	43.2
	达标

	4#北边界
	1 类
	50.7
	达标
	43.5
	达标




根据现场踏勘及监测， 项目边界昼夜间噪声能达到 GB3096-2008《声环境质






以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/008035027021006025

10
image1.png




image2.png




