
灰土挤密桩，桩长米。主楼结构形式为框架结构，主楼混凝土强度等级为：垫层砼强度等级为C15，基础及基础
现其可追溯性。21重要材料采用不同颜色的标识牌标明“合格”、“不合格”、“未经检验”三种状态。一般材
报；4）、开展丰富多样的现场调研和经验交流，在工程施工期间每两个月应至少应组织一次内部或外部的技术交
审小组，由项目经理及有关专业技术人员参加，对分供方的能力、产品质量、价格和信誉进行预审，建立分供方评
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料：必须有出厂合格证和认证书，工艺标准，复试合格报告，按包装标识分类存放，标识注明品名、生产厂家、出
）行政文件各类文件按到达先后顺序进行编号，打上印记，以保证在工程施工中各级人员均使用合法的资料、文件
或项目管理部年度质量计划和项目质量计划中的质量要求，落实项目创优计划。4）负责工程项目普查、接受公司
土、砂浆搅拌站后台的配合比执行和坍落度的检查，指导工作和试块的成型、养护、送验工作，对不按配合比施工











绛县高级中学校（一期）建设项目施工 （二标段）男生宿舍楼


















结构工程创优计划及创优措施






























施工单位：  山西运城建工集团有限公司

编制日期：   2018 年 3 月 15 日


程实行重新检测，确定其是否满足设计要求，否则应为资料不符合要求。国家标准或地方法规规定，实行见证取样
工程资料进行分级管理，各单位技术负责人负责本单位工程资料的全过程管理工作，工程资料的收集、整理和审核
作汇报材料，并做好迎接验收的准备工作；124）、分工协作做好人员接待、工程汇报、实地查验、资料查阅等
再进行采购。物质采购遵循在诸多厂家中优中选优，执行首选名牌产品的采购原则。采购合同必须注明质量标准及
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，由材料部门现场验证，并做记录，其中钢材、水泥、工厂加工的成品要同时具有出厂合格证书。及时通知质量员
材料必须先试验后使用，工程实体必须先检验后交付或先检验后使用，违背此规定需对已用材料、已交（用）的工
8）、创优领导小组应指导项目部有针对性地制定工程质量通病及防治措施，并适时进行评审、补充和完善，应确
序文件》，对本工程所需采购和分供方供应的物质，进行严格的质量检验和控制。主要采取的措施如下：1）采购











一、编制依据
1、绛县高级中学校（一期）建设项目（二标段）男生宿舍楼工程施工图纸；
2、绛县高级中学校（一期）建设项目（二标段）男生宿舍楼工程施工组织设计；
3、《建筑工程全过程策划与施工控制》；
4、《山西运城建工集团质量、环境、职业安全健康管理手册》；
5、国家、地方、行业的法律法规及施工验收规范、标准；
6、《建筑工程施工质量评价标准》 GB/T50375-2006
8、  运城市优质工程评选的标准；
9、建筑工程招投标文件及施工合同
二、工程概况
工程名称：绛县高级中学校（一期）建设项目（二标段）男生宿舍楼   建设地点：绛县文公路以东，和平路以西，规划三街以南，南环路以北 建设单位：绛县高级中学校
设计单位：运城市博博建筑设计有限公司
监理单位：运城市博星工程监理有限公司
施工单位：山西运城建工集团有限公司
计划工期：计划开工日期 2017 年 8 月 19 日；竣工日期 2018 年 8 月 19 日。
质量目标：市优；
、设计概况

本工程整体结构均框架结构，建筑结构安全等级为二级；地基基础结构设计等 级丙级，建筑抗震设防烈度为 7 度，抗震设防类别乙类，耐火等级为二级，结构设
计使用年限为 50 年。工程总建筑面积：   ，总造价为万元
、建筑概况：
男生宿舍楼层高为， 室内外高差为 m，建筑高度为;
、结构概况：
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质量保证体系质量组织机构图质量管理职责项目经理创优职责71）贯彻执行质量方针、目标；建立施工项目质量
的剪力墙两侧钢筋焊接对撑，确保钢筋的截面，避免浇灌砼时将剪力墙的钢筋挤到一起。28根据以前的施工经验
方法、计划及各项管理措施对设计提出咨询，了解设计意图物资分承包方的素质、材料的质量等工程物资试验品种
要求。2）将所采购的物资分类A、B类，A类材料必须提供材料质量证明和准用证及使用说明。3）建立物质评








本工程抗震设防烈度为 7 度，设计使用年限为 50 年。
本工程基础采用钢筋混凝土条形基础加独立基础，地基处理采用灰土挤密桩， 桩长米。
主楼结构形式为框架结构，主楼混凝土强度等级为：
垫层砼强度等级为 C15，基础及基础以上墙、柱、梁、板砼强度等级为 C30。
钢筋采用 HPB300级及 HRB400E级钢筋。竖向钢筋及水平钢筋直径≥16 采用直 螺纹连接，其余采用绑扎连接方式连接。
砌体结构：
±以下砌体用 MU15烧结普通砖，水泥砂浆砌筑，±以上砌体均不下于加气混
凝土砌块，混合砂浆砌筑。
三、工程特点

1、本工程工期紧张，并要确保运城市结构优，进度及质量管理尤为重要。
2、本工程单位工程较多，主体施工阶段存在交叉施工，工序协调及成品保护 措施必须到位。


四、目标管理

. 质量创优目标：
确保工程质量达到市优质结构工程。
. 目标分解及主要质量控制点
确保达到市优，为保证该质量目标的实现，各分部工程质量目标确定为优良， 具体指标为：
分项工程合格率 100%，优良率 90%以上；
分部工程合格率 100%，优良率 100%。
单位工程合格率 100%， 达到运城市优质工程标准。
质量控制资料真实、完整。
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)程实行重新检测，确定其是否满足设计要求，否则应为资料不符合要求。国家标准或地方法规规定，实行见证取样
必须有品名、规格型号、生产厂家、批号、炉号、复试报告编号等标识，成型钢筋进场按规格型号，使用部位挂牌
记录表格的形式加以实现。质量管理委员会每季度对施工现场的机械设备进行检查和抽查。现场设备操作人员必须
资料表式中规定的责任制度,必须按规定要求该加盖公章的加盖公章,该本人签字的本人签字。签字一律不准代签











质量目标分解
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分部分项工程名称






地基工程
定位及高程控制
基坑土方开挖
地基处理
基础结构工程
基础垫层模板
基础垫层素混凝土
基础钢筋加工制作
基础钢筋绑扎
基础模板支设
基础混凝土浇注
基础回填土
主体结构工程

各层结构钢筋加工制作
各层结构钢筋安装
各层结构模板安装
各层结构混凝土浇注
填充墙工程
填充墙砌筑
构造柱圈梁等钢筋加工
构造柱圈梁等钢筋绑扎
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优良



优良
优良
优良
优良
优良
优良
优良
优良
优良
优良
优良
优良
优良
优良
优良
优良
优良
优良
优良
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√
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√
√
	

建设
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√
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√
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√
√
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，柱梁交接处的抗震箍是最难绑扎的，往往绑扎质量难以保证，因此为了加强抗震箍筋的绑扎质量，本工程计划在
半成品的质量检验等级为优良，并在其接受、使用、安装、交付的各个阶段进行标识，防止混用，在需要时能够实
长、质量员工长、质量员工长、质量员工长、质量员试验员质量员、试验员控制依据经研究确定的原则、施工规范
电焊焊牢，防止偏位。钢筋制作安放、绑扎就位完毕后，必须严格履行隐蔽工程验收手续。对钢筋级别、直径、根







 (
4
5
构造柱圈梁等模板支设
构造柱圈梁等混凝土
浇注
优良
  
√
优良
  
√
√
√
√
√
√
√
)
质量控制分解
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控制项

编制施工 组织设计
图纸会审
及设计交
底
材料采购

材料复试
选定施工
队伍
施工组织
设计交底
材料机械 进场

测量定位

钢筋工程



模板工程


混凝土施 工

砌体工程


基础回填


控制点
施工部署、主要项目
施工方法、计划及各
项管理措施
对设计提出咨询，了
解
设计意图
物资分承包方的素
质、材料的质量等
工程物资试验品种、 数量等
施工队的施工业绩、 综合素质
施组中主要内容及施
工中的注意问题
按计划和要求进场检
验、标识、分类、存
放
各种控制桩观测点
加工、 绑扎直螺纹连
接
强度、刚度、稳定
性、阴阳角模、 连
接、后浇带支模、 拆
模
浇筑、振捣、养护、 测温
组砌方法、 灰浆强度 及饱满度、构造柱、
连梁、 拉筋
灰土比例、土壤干密
度


控制人


项目工程师


项目工程师 技术员
项目经理
材料员
项目工程师 试验员
项目经理   公司劳务部门
项目工程师

材料员
保管员
项目工程师 工长
工长、质量员



工长、质量员



工长、质量员

工长、质量员 试验员

质量员、试验员


控制依据
经研究确定的原则、施
工规范、规程及现场的
工程概况
施工图纸、相关文
件、规范、规程、图
集
施工图纸、验收标准、 材料分包资料
相应的标准

公司的质量体系文件

已审批的施工组织设计

合格分承包方、采购计 划表
施工图纸、规范、 测量 定桩成果通知单
施工图、规范、规程、 技术交底

施工图纸、模板的设计 方案、技术交底

施工图纸、规范、施工 方案、技术交底

规范、规程、技术交底

施工规范、 操作规程 技术交底



主要质量控制点
特殊过程：地基工程、 保温工程、梁柱节点钢筋隐蔽过程。
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时混凝土强度必须达到规范要求，拆模时，应注意不损坏混凝土面。浇捣混凝土过程中，必须按规范要求，根据每
坚决贯彻执行。做好冬施前的各项准备工作，组织采购冬施设备。清理运输道路和施工工作面，采取防滑、排水措
土、砂浆搅拌站后台的配合比执行和坍落度的检查，指导工作和试块的成型、养护、送验工作，对不按配合比施工
度。10）负责本项目施工现场的质量检测器具的使用和保管工作，确保器具准确无误符合标准要求。11）负责








关键工序：钢筋工程、混凝土工程、屋面防水、厕、浴间防水、梁柱接头模板 处理。
特殊过程的管理
特殊过程由项目技术负责人在施工组织设计中进行识别并确定相应的施工方法 和控制要点；
由专业技术员负责编制特殊过程施工方案，必要时还需向工程监理工程师申报 审查；
施工过程中由专业技术员负责特殊过程施工方案的执行和监控，单位工程质量
检查员负责检查和验收；项目技术负责人对特殊过程的实施效果进行验证和评价。
 (
特
 
殊
 
过
 
程
识别
作业指导书
工艺参数
岗前教育培训
人员资格
过程监视
过程控制
工序检验
验证评价
工程施工组织设计
专项施工方案
技术交底
会议记录
操作上岗证
施工日志
日常质量检查记录
验收记录
评价记录
项目工程师
技术员
技术员
技术员
项目经理
工长
质量员
质量员
项目工程师
)
四新”技术的采用
本工程拟采用新技术、新工艺有：
1 ）高性能混凝土技术的应用：混凝土裂缝防治技术， 通过对混凝土原材料的  选择和配合比优化设计及混凝土一次性找平收光覆膜养护控制混凝土收缩裂缝。混 凝土耐久性技术， 通过调整混凝土内掺合物使之与所用水泥相匹配，控制混凝土内 的碱含量以及氯离子含量， 提高混凝土的密实度，从而增强混凝土本身的护筋能   力。
2 ）建筑防水技术的应用：屋面防水 SBS 防水卷材。
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管理条例》、《混凝土配合比申请》、《混凝土浇筑申请》、《拆模申请》、《质量奖罚条例》等制度。5）与相
程由项目技术负责人在施工组织设计中进行识别并确定相应的施工方法和控制要点；由专业技术员负责编制特殊过
资料来源必须真实、可信，资料填报必须子项齐全，应填子项不得缺漏。检查验收资料应是在按要求内容进行自检
质评资料真实、准确、完整。12）负责工程创优实体照片的拍摄.试验员创优职责1）根据《项目试验策划》，








3 ）建筑企业管理信息化技术的应用：应用工程软件进行钢筋、模板计算及放  样；应用工程量清单计价技术；以及应用品茗软件编制施工组织设计及进行工程进 度计划（网络图）编制及跟踪调整；项目质量管理、安全管理、成本管理、物资管
理信息化技术。
五、质量保证体系
质量组织机构图



 (
项目经理
任吕杰
项目技术负责人
                              
项目工长
倪竹萍
安
全
员
马建科
成
 
本
 
核
 
算
施
 
工
 
员
技
 
术
 
员
质
 
量
 
员
材
 
料
 
员
安
 
全
 
员
樊志鹏
)


质量管理职责
项目经理创优职责
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必须分类堆放、并且按要求标识。为了保证本工程使用的物资设备、原材料、半成品、成品的质量，防止使用不合
程实行重新检测，确定其是否满足设计要求，否则应为资料不符合要求。国家标准或地方法规规定，实行见证取样
申报工程隐蔽验收。⑵对于结构工程、地下防水防潮工程、屋面防水工程、埋地管线及接地装置等等工程隐蔽前必
料应随工程进度及时收集、整理，并应按专业归类，认真书写，字迹清楚，项目齐全、准确、真实，无未了事项。








1 ）贯彻执行质量方针、目标；建立施工项目质量保证体系，分配项目质量职 能和明确权限。
2 ）严格执行国家、行业、地方政府的法律法规、规范、标准，接受各级主管 部门和公司职能部门对项目的监督和检查。
3 ）全面履行工程合同，对所承担的工程项目质量负全面责任。
4 ）主持一般工程项目质量创优计划的编制并认真组织落实。
5 ）接受质量审核，落实纠正和预防措施，对本项目质量记录的完整、准确负 责，对项目工程（产品）质量，过程质量、服务质量和创优质量负责。
6 ）负责对分包商的现场考核和评定的管理。
技术负责创优职责
1 ）贯彻执行质量方针、项目质量计划与科技发展规划的引进及推广应用工   作，负责审核项目物资计划及工程物资需要计划，对工程质量负有第一技术责任。
2）协助项目经理实施质量体系文件，负责编制、审定项目施工组织设计或项 目质量计划及重点、特殊工程技术措施、项目创优策划等施工方案。
3）协助项目经理对工程质量进行控制，管理与监督、主持对工程质量进行定 期检查、评议、整改及工程质量验评， 指导监督施工现场各级人员做好创优监督。
4 ）组织编制并审核施工方案、施工组织计划、质量阶段预控计划及技术措 施，负责分包提交技术方案的审批。
5 ）负责项目的技术培训和持证上岗及创优检查、评定工作。
6 ）负责组织各阶段的质量验收及各项竣工资料的指导、审定工作。
技术员创优职责
1）参加图纸预审和图纸会审，进行纪录整理。
2）参加本项目经理部承担施工的一般工程施工组织设计编制。
3 ）负责对分包商进行技术交底，审核分包商班组的交底，且各项交底必须以 书面形式进行， 手续齐全。
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。.高温、冬季、雨期等季节性施工措施雨季施工措施按照施工计划本工程装修发生雨季施工，故提出以下要求：
彻，工程质量有保证。3）特殊过程由经过培训考核合格、并持证的专业人员使用受控设备和经批准的方案进行作
组，制定专项工程冬季施工措施并及时组织全体人员开展技术培训，建立相应的岗位责任制，以确保冬季施工措施
及沉降测量，并及时准确做好记录资料。2）做好测量仪器及测量工具的保管及保养工作，确保各种测量工具的完








4 ）负责规范、标准、规程、图纸管理。指导、监督施工人员严格按图纸、规 范、标准、规程施工。
5 ）对本工程所使用的新技术、新工艺、新材料、新设备与研究成果推广应 用；编制推广应用计划和推广措施方案，并及时总结改进。
6 ）负责工程技术资料和竣工资料的整理。
7 ）参加质量事故的分析和处理。
施工员创优职责
1 ）负责具体实施项目的项目质量计划。
2 ）负责按项目生产进度计划安排施工生产，并通过采取各种措施，包括材 料、机具、劳动力的平衡调配，确保生产计划得以完成。
3 ）负责向操作人员进行技术交底，确保施工过程中关键工序、特殊过程的工 程质量。
4 ）负责进行安全技术交底。
5 ）负责按文明施工的要求组织施工。
6 ）负责对本项目工程使用的原材料成品，半成品的实际性能和质量状态要求  试验人员、材料人员提供合格证和试验报告，对不合格的原材料成品、半成品提出 退货，对不合格产品供应商清退。
7 ）参与对劳务分包商的考评。
8 ）负责对不合格品（工序）实施纠正和预防措施。
9 ）负责对以上工作按要求进行记录。
安全员创优职责
1）认真宣传、贯彻、执行国家有关安全生产的法令、法规和制度。         2 ）具体实施安全生产管理的计划方案监督项目进行安全文明施工，对违章作
业，违章指挥，有权制止，并立即报告有关人员，对严重隐患有权下令停工。
3 ）参加新结构、新设备、新工艺的安全鉴定。                4 ）负责各项安全生产的纪录，确保质量纪录真实。准确和完整。
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现象有权制止，并及时将情况反映给现场管理人员。104）负责对回填土、钢材焊件等取样送验工作。5）负责
未达到合格标准不得进行施工。过程监督检查施工员为所负责分项工程质量的第一责任人，在施工过程中必须逐一
务技术。农民工素质保证及能力要求1）坚持先培训，后上岗和持证上岗制度。2）坚持干什么学什么，对施工作
重的，应依法追究法律责任。施工资料的管理工作，实行项目工程师负责制，建立健全施工资料管理岗位责任制，








质量员创优职责
1 ）严格执行国家规范及质量检验评定标准，行使质量否决权。确保项目总体 目标和阶段目标的实现。
2 ）负责《不合格品控制程序》在施工现场的实施。
3 ）负责贯彻执行公司或项目管理部年度质量计划和项目质量计划中的质量要 求，落实项目创优计划。
4 ）负责工程项目普查、接受公司及项目管理部的季、月工程质量检查，协助 项目经理召开质量例会。
5 ）负责本工程项目原材料、半成品、成品的检验和试验标识工作。
6 ）负责按验评标准核定分项工程质量等级，参加分部工程质量等级核定。
7 ）在施工过程中发现施工质量不符合要求及时反馈发出书面“整改通知单” 并对整改结果进行复检，直至达到规定的质量要求。
8 ）具体负责施工现场的原材料、半成品、成品的检验和试验状态控制工作。
9 ）负责对分项、分部和单位工程的质量监督，严格执行“三检一评”、“三 工序”、“样板引路”等制度， 认真执行企业对工程质量否决权及奖罚制度。
10 ）负责本项目施工现场的质量检测器具的使用和保管工作，确保器具准确无 误符合标准要求。
11 ）负责本项目有关质量的文件和资料的控制； 对施工现场与工程质量评定和 核 定结果的准确性和真实性负直接责任，确保质评资料真实、准确、 完整。
12 ）负责工程创优实体照片的拍摄.
试验员创优职责
1）根据 《项目试验策划》， 做好工地有关试验的准备工作。       2 ）负责原材料的取样、送验工作， 做好工地有关试验的准备工作。
3 ）负责混凝土、砂浆搅拌站后台的配合比执行和坍落度的检查， 指导工作和  试块的成型、养护、送验工作，对不按配合比施工现象有权制止，并及时将情况反 映给现场管理人员。


10


应商清退。7）参与对劳务分包商的考评。8）负责对不合格品（工序）实施纠正和预防措施。9）负责对以上工
在的问题消灭在室内翻样过程中，确保下发施工班组的操作图不存在无法施工、尺寸位置矛盾、土建安装碰头等问
台班和数量认真做好混凝土试块。混凝土试块须现场随机取样，标准养护和同条件养护。（7）砌体工程29非承
动每一个人的工作积极性；3）、编制、报审各专项施工方案、工程创优策划及实施方案和工程创优工作计划等工








4 ）负责对回填土、钢材焊件等取样送验工作。                         5 ）负责现场的施工试验工作，如冬季施工温度的检测，外加剂的检查等。 6 ）协助项目技术人员整理工程交工的试验资料。
材料员创优职责
1 ）对所承担的测量工作（工程）的测量质量负责。按规范及设计要求做好定 位测量，高程测量及沉降测量，并及时准确做好记录资料。
2 ）做好测量仪器及测量工具的保管及保养工作，确保各种测量工具的完好， 使得意正常使用。
3 ）定期检查所用仪器，工具的精度，对使用的测量器具如出现超差，请及时 上行处理，不得将未检测标识状态的仪器带入施工现场，以防出现误操作。
4 ）对测量器具的标识进行管理。
六、工程创优的工作步骤及计划安排
创优准备阶段
1 ）、坚持在公司和项目各级大会上强调确保市优的重要性，大力营造确保市 优的氛围；
2）、 成立确保市优工作小组，确定岗位人员并对各岗位职责进行分工， 制订 工作目标及考核办法，充分调动每一个人的工作积极性；
3）、 编制、报审各专项施工方案、工程创优策划及实施方案和工程创优工作 计划等工作文件；
4 ）、在施工前期适时组织人员对工程施工所涉及的施工规范、操作规程、技 术标准、工程创优标准、工程创优方案以及相关方面知识进行学习培训；
5 ）、协助项目部选择有工程创优施工经验的施工队伍和专业分包合作伙伴， 并督促项目与其签订工程创优责任书。
创优实施阶段
1）、 积极部署工程创优工作，加强对工程施工的监督和管理并按施工进度定 期或不定期的检查和落实工程创优工作，对不落实创优工作的人员进行处罚；
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理。屋面防水层完工后，应避免再在上面凿眼打洞。31九、质量记录、资料收集及整理的控制措施.质量记录施
质评资料真实、准确、完整。12）负责工程创优实体照片的拍摄.试验员创优职责1）根据《项目试验策划》，
产厂家、出厂日期、批号、复试报告编号。砂石：必须有复试合格报告，入场必须分规格插牌标识，注明产地、种
，否则为虚假资料或无效资料；情节严重的将追究当事人的相应责任。对工程资料进行涂改、伪造、随意抽撤或损








2 ）、在每个月的中旬集中对工程项目进行工程质量、安全生产、文明施工等 方面的综合大检查，月底对项目部的施工技术资料和质量保证资料进行专项核查；
3 ）、在各主要施工阶段的施工前期，分批安排一些有责任感、技术过硬且组  织能力强的人员到其它创优项目进行观摩学习，要求回来后必须将学习的经验和体 会向主管部门领导小组进行汇报；
4 ）、开展丰富多样的现场调研和经验交流，在工程施工期间每两个月应至少  应组织一次内部或外部的技术交流活动，如参加建设主管部门组织的现场会、报告 会以及到其他优秀的施工项目进行参观， 了解和引进一些先进的施工技术和工作经 验；
5 ）、在每个月月底委派具有影像资料拍摄经验的工作人员到施工现场对已拍 摄的录像和照片的进行审阅，并提出下一阶段的拍摄任务；
6 ）、在各分部工程交验之前，组织人员对工程施工质量进行内部预检；
7 ）、创优领导小组要及时向主管部门汇报工程创优工作，并在每月月底向主 管部门提交一份创优工作报告；
8 ）、创优领导小组应指导项目部有针对性地制定工程质量通病及防治措施， 并适时进行评审、补充和完善，应确保防治措施的有效性和可操作性。
9 ）、创优领导小组应组织班组之间的劳动竞赛活动， 激励各施工班组比质 量、 比安全、 比工期、 比效益，促进工程施工质量稳步提高；
10 ）、创优领导小组分阶段对工程施工质量和创优工作进行评价，对取得优异 成绩的单位和个人给予奖励。
创优评选阶段
1 ）、工程竣工后，创优领导小组应多征求用户意见，并及时进行工程回访， 努力促进顾客满意度的提高；
2）、 精心剪辑制作工程影像资料；
3）、 编制创优工作汇报材料， 并做好迎接验收的准备工作；
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须牢固，无松动形象。c、基层表面应平整，用2米长的直尺检查，基层与直尺间的最大空隙不应超过5mm，空
工程资料进行分级管理，各单位技术负责人负责本单位工程资料的全过程管理工作，工程资料的收集、整理和审核
层，每层不少于一组标准养护试块执行验收标准按梁柱和独立基础技术交底申请浇筑命令浇筑混凝土养护18克服
组织能力强的人员到其它创优项目进行观摩学习，要求回来后必须将学习的经验和体会向主管部门领导小组进行汇








4 ）、分工协作做好人员接待、工程汇报、实地查验、资料查阅等创优迎检工
作。
七、质量保证措施


















. 施工准备阶段的控制措施






施工阶段质量控制图


 (
施工人员质量控制
工程原材料质量控制
施工所需机械设备质量控制
施工、检验方法质量控制
施工现场、技术、管理
 
环境质量控制
施工过程中设计及图纸审核
工序控制
施工安装工
工序间质量控制
中间产品质量控制
竣工质量检验
                 
工程质量评
竣工图
工程质量鉴定文
件
质量检验批资料
施工准备工作
 
质量控制
施
 
工
 
阶
 
段
 
质
 
量
 
控
 
制
质量事
 
中控制
质量事
 
前控制
开工报告审
质量事后控
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8）具体负责施工现场的原材料、半成品、成品的检验和试验状态控制工作。9）负责对分项、分部和单位工程的
尺寸、工程部位、制作及出厂时间、试件编号等有关内容，以便实现其可追溯性。机械设备的标识通过管理编号、
保质量纪录真实。准确和完整。9质量员创优职责1）严格执行国家规范及质量检验评定标准，行使质量否决权。
凝土内掺合物使之与所用水泥相匹配，控制混凝土内的碱含量以及氯离子含量，提高混凝土的密实度，从而增强混





















人的质量意识及质量行为的控制
1 ）开工前做好各级人员的质量意识教育工作，组织会议，明确质量目标，明  确各个岗位及人员在创优中的职责。建立奖罚制度，目标落实到人，与施工队伍签 订质量创优协议，加强对施工队操作层的质量意识的教育。
2 ）职工素质保证及能力要求
○1坚持先培训，后上岗和持证上岗制度。
[image: ]坚持干什么学什么，对技术精益求精，使大多数职工一专多能，使技术人员 在施工的各工序、各环节发挥骨干作用。
[image: ]定期举行技术考核、比武，岗位练兵，鼓励学业务技术。

农民工素质保证及能力要求
1 ）坚持先培训，后上岗和持证上岗制度。
2 ）坚持干什么学什么，对施工作业技术精益求精，使施工作业人员掌握一项 至二项专业操作技能，在本工种施工中能够熟练操作。
3 ）定期举行操作技能考核、比武，岗位练兵，鼓励提高专业操作技能。
加强培训教育工作
为实现这创优目标， 需参与施工的全体人员的共同努力及对每项工作的精益求 精的敬业精神，因此必须对全体员工进行质量目标、质量意识的宣传和教育。

培训教育内容
 (
培训教育内容
1
．质量目标及质量意识教育
2
．质量通病的预防及处理
培训教育单位及人员
项目各部门及分包单位全体人员
项目工程部及分包单位管理人员
)
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