


[bookmark: _Toc85252954][bookmark: _Toc8820291][bookmark: _Toc262212209][bookmark: _Toc257649737][bookmark: _Toc302396445][bookmark: _Toc380945153][bookmark: _Toc263446606][bookmark: _Toc267085754][bookmark: _Toc491760456][bookmark: _Toc491588173][bookmark: _Toc256834651][bookmark: _Toc490986940][bookmark: _Toc491573747]一、项目背景
[bookmark: _Toc380945154][bookmark: _Toc263446607][bookmark: _Toc267085755][bookmark: _Toc302396446][bookmark: _Toc8820292]丘陵山区高标准农田改造提升示范项目。项目区各级领导干部高度重视本项目，群众积极性高；农田环境条件较好，开发潜力较大；产业基础较好，产业结构稳定；人员队伍稳定，管理经验丰富。为此，我公司受忠县农业农村委员会委托对忠县2023年磨子乡白河片区丘陵山区高标准农田改造提升示范项目进行施工图设计。
二、编制依据
[bookmark: _Toc267085758][bookmark: _Toc380945161][bookmark: _Toc302396449][bookmark: _Toc263446610]1、《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2022)
2、《丘陵山区宜机化地块整理整治技术规范》(DB50/T795-2017)
3、《稻渔综合种养技术规范》(SCT1135-2017)
4、《稻渔综合种养技术规范》(DB50/T864-2018)
5、《节水灌溉工程技术标准》(GB/T50363-2018)
6、《灌溉与排水工程设计标准》(GB50288-2018)
7、《渠道防渗衬砌工程技术标准》(GB/T50600-2020)
8、《水土保持工程设计规范》(GB51018-2014)
9、《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG2111-2019)
10、《乡村道路工程技术规范》(GB/T512242017)
11、《农业机械田间行走道路技术规范》(NY/T2194-2012)
12、《耕地质量等级》(GB/T33469-2016)
[bookmark: _Toc18836]13、《重庆市高标准农田建设规划（2021-2030年）》
14、《忠县高标准农田建设规划（2021-2030年）》
[bookmark: _Toc30664]15、《泵站设计标准》（GB 50265-2022）
16、项目业主提供的本项目相关基础资料。
[bookmark: _Toc8820293][bookmark: _Toc267085759][bookmark: _Toc253000814][bookmark: _Toc380945162][bookmark: _Toc263446611]三、建设规模
本项目主要涉及田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程以及其他工程。具体建设内容详见下表
项目区工程量分类汇总表
	二、工程施工内容与费用预算
	单位
	工程量

	
	
	

	（一）农田基础设施建设工程
	　
	　

	1.田块整治工程
	亩
	2707.83

	1.1耕作田块修筑工程
	　
	　

	1.1.1水田整治
	亩
	2152.73

	1.1.2旱地整治
	亩
	555.1

	1.1.3稻田综合种养
	亩
	175.93

	2.灌溉与排水工程
	　
	　

	2.1小型水源工程
	　
	　

	2.1.1整治山坪塘
	口
	1

	2.1.2新建200m³蓄水池
	座
	4

	2.1.3新建囤水田
	口
	3
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	2.1.4新建泵站
	座
	2

	2.1.5新建取水池
	座
	1

	2.2田间灌溉工程
	　
	　

	2.2.1管道输水灌溉
	　
	　

	2.2.1.1φ160mmPE输水管道
	m
	8002

	2.2.1.2φ110mmPE输水管道
	m
	17386

	2.2.1.3φ75mmPE输水管道
	m
	30157

	2.2.1.4闸阀井
	座
	202

	2.2.1.5水田出水栓
	座
	707

	2.2.1.6旱地出水栓
	座
	337

	2.2.1.7灌溉管道过公路
	m
	39

	2.2.1.8管件
	项
	3

	2.2.2新建拦水坝
	m
	2

	2.3排水工程
	　
	　

	2.3.1 新3.0m宽沟带路
	m
	1313

	2.3.2.0m×0.8m砼排水沟
	m
	660

	2.3.3 新建排水管
	m
	210

	2.3.4 新建土质排水沟
	m
	707

	2.3.5  φ300mm涵管
	m
	382

	2.3.6  φ600mm涵管
	m
	72

	2.3.7  φ800mm涵管
	m
	21

	2.3.8 φ1000mm涵管
	m
	3

	2.3.9  φ1200mm涵管
	m
	28

	2.3.10过沟涵板
	处
	3

	3.田间道路工程
	　
	　

	3.1机耕道
	　
	　

	3.1.1新建3.5m宽泥结碎石机耕道
	m
	12005

	3.1.2新建3.0m宽砼机耕道
	m
	7452

	3.2耕作道
	　
	　

	3.2.1新建2.5m宽土质耕作道
	m
	20928

	3.3附属设施
	　
	　

	3.3.1机耕道交叉口（砼）
	处
	26

	3.3.2机耕道错车道（砼）
	处
	22

	3.3.3机耕道回车场（砼）
	处
	1

	3.3.4机耕道交叉口（泥结碎石）
	处
	34

	3.3.5机耕道错车道（泥结碎石）
	处
	35

	3.3.6机耕道回车场（泥结碎石）
	处
	9

	3.3.7新建挡土墙
	m
	50
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	4.其他工程
	　
	　

	4.1公示牌
	座
	1

	4.2工号牌
	块
	38


4、 工程设计
（一）田块整治工程
[bookmark: _Toc9711]1、旱地整治
通过地块互联互通、消除作业死角、优化地块布局，修建地块进出坡道、完善田间道路，提高机械作业效率，满足大中型农业机械进出地块作业要求。
[bookmark: _Toc9767]1）地块设计
根据现场实地踏勘，现状旱地地块大小不一，未利用较多，坡度超过机械通过要求，难以适应机械化操作，拟对项目区旱地进行梯台式改造。因机械通行要求，地块纵坡不超过25°。因机械通行要求，改土后每台地块横纵坡度不大于3%，约2°，同时土方移动前需进行表土剥离，剥离厚度为25cm。
[bookmark: _Toc15386]2）田坎设计
本设计中田坎为均土坎，边坡坡度1：0.3-1：0.5，在回填土时采用素土分层夯实填筑；新修土坎必须严格按照每20-30cm分层采用夯实机进行机械夯实，夯实度要求≥93%，不得垮塌。
3）降坡土方计算
计算公式如下：
[bookmark: _Toc17183]A=1BHtg9tga
8tg9
[bookmark: _Toc28006]V= AL
[bookmark: _Toc8894]L= A/B
式中：H—田坎净高，m；
B—田面净宽，m；
L—田埂长，m；
V—动土方量，m3；
A′—分区面积，m2。
θ—原地面坡度，°；
α—整理后坡度，°。
4)表土平整
在地块完成削坎整形、新修田坎后，需对地表全面进行细部平整，使田面平整无较大坑包，表土细碎均匀，坡度均匀，横坡不超过3%，纵坡不超过10%。
[bookmark: _Toc20387]2.水田整治
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根据现场实地踏勘，现状田坎较为杂乱、田面大小不一，难以适应机械化操作，拟对项目区水田进行整治。为保护耕作层，达到保土、保肥的目的，在进行田块归并之前首先进行表土剥离。表土剥离基本原则是：在挖填分界线的上下，将表层的种植土转到耕地的一端堆积。田块整治（田块归并）后将转运到一端的种植土还原。根据现场调查及对当地群众询问的情况，本次设计表土剥离厚度按照30cm计算，平整后再将剥离的耕作层土壤回铺平整。当归并田块高差小于30cm时，不进行表土剥离。
田块整治时，首先选择基准田，以基准田为标准进行田块归并。土方移动不宜过远，总体上保持各片区的挖填平衡即可，水田改造以适应农田宜机化为基础，结合稻渔综合和养模式，适当加高田埂，开挖鱼沟鱼凼。
（1）水田改造内容有优化田块布局、田块放线、田块清杂、田坎夯筑、田块平整、田间防渗。
（2）水田整理工程工序：开沟晒田、表土剥离、挖高填低、犁地层夯实、田埂修筑、人工细部平整、泡田打浆、表土回填、边角地修整等。
1）开沟晒田：根据1:500水田整治平面布局图确定拟归并田块范围，确定后打桩放线、并开沟晒田（开沟深度不低于50cm），便于后期土石方施工。
2）表土剥离：在指定水田区域内，对挖填高差大于30cm的田块进行表土机械剥离，剥离厚度为30cm，剥离的表土堆放在该田块中心，推运距离10m-20m，由于堆放时间短，对堆放高度、形状不做要求，可根据实际情况灵活处理。
3）挖高填低：采用表上逐台下移法。整个梯田逐台从下向上修，先将最下面一台梯田修平，将第二拟修建的梯田的表土推到第一台地面上，如此逐台进行，将挖方区域的土推运至填方区域，使合并后田块内的田面平整度基本一致。
4）犁底层夯实：在深层土方移动过程中会破坏原有犁底层结构，因此在完成第3步工序后，需对平整的深层土采用挖机机进行机械压实，压实后的犁底层土壤容重控制在1.8~2.0g/cm³之间。
5）田埂修筑：新修田坎为土质田坎，采用干硬土修筑，不得用田内表层熟土修筑田埂，土中不应夹杂有砾石、树根、杂草等杂物。新修筑的田埂应充分夯实确保稳固，按30cm厚度及合适的水份含量分层多次碾压夯实，密实度应不低于94%，田埂内高30cm，顶宽50cm，外边坡坡度1:0.3-1:1。田埂修筑应根据设计的坡度要求，将田埂坡璧压实拍光。
6）人工细部平整：在犁底层夯实后，田块内平整度不能满足设计要求，因此需要通过人工进行细部平整，保证田面的平整度达到±3cm。
7）泡田打浆：划分为3种类型分别处理，一是常年种植水稻的水田区只泡田打浆一次，泡田时间不小于1天；二是水田旱作区泡田打浆二次，泡田时间不小于2天，两次泡田时间间隔不小于1天；三是旱改水区泡田打浆三次，泡田时间不小于5天，第一次泡田时间间隔不小于2天，第二次和第三次泡田时间间隔不小于1天。
对田块进行蓄水，蓄水深度控制在5~10cm，蓄水后使田块表层土充分浸泡，浸泡时间不少于5天，最后对充分浸泡后的田块进行翻耕打浆，翻耕采用机械翻耕，翻耕深度控制在20cm以内，翻耕过程中使表层土得到充分搅动，搅动产生的泥浆将向犁底层下渗，填满犁底层中的缝隙，如此形成人工再造犁底层，使得犁底层能够保水。
8）表土回铺，在犁底重构完成后进行表土回铺，将剥离的熟土平整铺回田块表面。（实施最后一道工序即摊铺耕作层土壤前，应对平整的心土层土壤进行夯筑，以确保整治后的水田在3年内能形成犁底层，从而形成完整的耕地土壤结构）。
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9）边角地修整：施工过程中由于个别田块不规则或田块较小，导致机械无法进入，在该区域施工时，需采用人工进行处理。
[bookmark: _Toc26077]（3）下田坡道
下田通道采用回填土夯筑，夯筑高度根据田间道与田面高程进行调整。为保证下田坡道稳定性，下田坡道多设于上级水田田坎与田间道交叉处，夯筑坡比1:3。当下田坡道经过旱地背沟时，安装φ300预制砼涵管，便于排水通畅。在不影响下田通道的情况下，放水口设置在田坎两端。
（4）放水口
每田至少设置一处放水口，采用土方夯筑。放水口断面为倒梯形，底部宽0.3m，顶部宽0.5m，深0.2m，壁厚0.15m；进入下级田块处开挖土沟来消除来水冲刷，底宽0.4m,深0.4m；放水口到下一块地块之间铺设0.85m宽，厚度1mm的防渗HDPE膜，为防止水流冲掉防渗膜，防渗膜两端镶嵌入田坎内部。
3.稻田综合种养
新建稻田综合种养区按照相关规范要求进行田块整治，具体如下：
1）田埂改造:养鱼稻田田坎高不宜大于1.5米，坎顶宽1.2米，便于小型机械运送鱼苗饲料，为防止田埂垮塌，新建田埂设计为在原有田坎的基础上分层夯筑，每层厚度不大于50cm，压实度不小于86%。田坎外边坡夯实坡比1:0.5,内边坡夯实坡比1:1，夯筑高度根据田块归并后的高差确定。
2）开挖鱼沟鱼凼:根据种植大户需要，本次设计鱼沟选择"一"字形沟,预留农机下道口，不影响机械化操作。鱼凼呈长方形，位置紧靠进水口的田角处或中间，鱼沟鱼凼面积控制在稻田总面积的10%之内。本次设计鱼沟宽3m-4m,边坡1:1，深1.2m，长度根据田块大小调整；鱼凼宽5m-6m，边坡1:1，深1.8m，长度根据田块大小调整，面积不大于田面的5%。
3）放水口:为避免鱼苗发病导致大量稻鱼减产，本次设计稻鱼采用单排单灌的模式，每个田块预留一个出水口和进水口。其中出水口采用φ200mmPVC塑料管制作，长度根据现场实际取值。
（二）灌溉与排水工程
一、山坪塘
石梯村大罗湾山坪塘塘深2.4m，原护坡为条石护坡，护坡中间段垮塌存在漏水现象，需对护坡进行修复，原溢洪道也存在垮塌损坏现象，需重新修建溢洪道，从而满足蓄水灌溉的需求。
1. 坝体
坝体护坡采用M7.5浆砌条石护坡，基础之上加设丁字石，采取"两顺一丁"的形式砌筑，基础规格为0.5m×0.5m，基础之下采用10cm厚C20砼垫层；护坡采用原有条石重新砌筑，若条石不足可拆溢洪道条石补足，若条石仍然不足，不足部分采用C20砼现浇，本次砌筑条石不计材料费，只计人工费，所有工程量据实收方；坝顶宽1.0m，路面采用15cm厚C20砼现浇，浇筑路面前采用5cm碎石垫层；坝顶护栏为1.29m高仿木水泥栏杆，采购成品安装，共计34m；挖方土石比9:1，多余的土方可覆盖在附近耕地上，多余的石方可作为道路、沟渠垫层。
2. 溢洪道
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设计溢洪道保持原有规格1.5m×1.0m，溢洪道土石方开挖据实计量，开挖土石比9:1，开挖边坡比为1:0.3；溢洪道采用C20砼现浇，其中底板厚10cm，边墙厚25cm；坝顶段溢洪道顶部预制C25钢筋砼盖板，规格为2.0m×1.2m。
二、蓄水池
[bookmark: _Toc26124]1.蓄水池容积计算
根据下列公式计算不同集流面积下蓄水池的可蓄水量：
P=W/（α×h）
V=KW
则导出可蓄水量计算为：V可=KP（α×h）
式中：P—汇水面积（hm2）；
W—径流总量（m3）；
α—径流系数（取0.36）；
h—选取90%频率的一次降雨量（mm）；
V可—蓄水池一次降雨的可蓄水量（m3）；
K—安全系数，取1.2。
蓄水量计算，根据忠县水文资料，选取90％频率的一次降雨量h=1162.7mm，计算不同地形条件下蓄水池的可蓄水量。其中200m³水池作为中转池，不在计算容积确定过程。
表4.2-2新建蓄水池容积统计表
	编号
	汇水面积（hm2）
	90%频率的一次降雨h（mm）
	可供需水量（m³）
	设计容量（m³）
	结构
	主要来水

	万福村-XSC-2023-1  
	/
	/
	/
	200
	钢混
	管道引水

	万福村-XSC-2023-2  
	/
	/
	/
	200
	钢混
	管道引水

	白河村-XSC-2023-1  
	/
	/
	/
	200
	钢混
	管道引水

	石梯村-XSC-2023-1  
	/
	/
	/
	200
	钢混
	管道引水


2.蓄水池设计
（1）200m³蓄水池
1）蓄水池主体
本蓄水池设计为矩形：设计尺寸10m×10m，蓄水池开挖深2.45m，其中土石开挖比为6:4，土石方开挖坡率1：0.5。蓄水池采用C25钢筋混凝土浇筑，侧墙厚0.2m，底板厚0.2m。具体设计详见设计图册。
[bookmark: _Toc13657]2）散水
蓄水池采用开放式设计，需设计散水，散水设计宽1.0m，采用C20混凝土浇筑，混凝土厚度10cm，下铺5cm厚碎石垫层。
[bookmark: _Toc25160]3）护栏
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本次蓄水池护栏设计高1.2m，采用M7.5水泥砂浆砌砖墙，墙厚12cm，每5m设计一24cm×24cm浆砌砖柱，墙两面采用M10水泥砂浆抹面（实心），同时在栏杆顶上现浇6cm厚C20混凝土压顶。
[bookmark: _Toc11210]4）门、下池梯
蓄水池为了方便取水及清淤，设计门和下池梯，门设计宽度1.0m，高度为1.2m，门板由25mm×25mm×1.2mm镀锌钢管构成，左端直接焊接在门柱预埋件上，门柱采用M7.5水泥砂浆砌砖，M10水泥砂浆抹面，同时，安装鲜艳色彩书写警示标志。下池梯设计梯步宽1.0m，每梯横截面30cm×30cm，共计10个梯步，采用C25钢筋砼现浇，浇筑时注意梯步两头与蓄水池的搭接，梯步位置及方向可根据现场实际情况做调整。
[bookmark: _Toc7749]5）集水井
为了方便取水和蓄水池清洗，设置集水井。集水井设计为正四棱台形，位于蓄水池正中，其中上底面边长为0.8m，下底面边长为0.5m，深0.5m。集水井整体由C25钢筋混凝土浇筑，边墙和底板厚度均为25cm，垫层为5cm厚C15混凝土。为了方便取水，在底部安装￠110 PE管冲砂，管道末端设计闸阀。具体详见设计图。
[bookmark: _Toc23037]6）沉沙池
沉沙池长2m，宽1m，深1m，池底采用10cm厚C20砼现浇，池壁采用15cm厚C20砼现浇；基础采用人工开挖，置于基岩层，池顶高出路面10cm，浇筑时先浇筑池底再浇筑池壁。
1. 蓄水池结构验算
（1）执行规范
1）《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)，本文简称《混凝土规范》；
2）《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)，本文简称《地基规范》；
3）《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012），本文简称《荷载规范》；
4）《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002)，本文简称《给排水结构规范》；
5）　《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS 138-2002)，本文简称《水池结构规程》。
钢筋：d - HPB300；D - HRB335； E - HRB400； F - RRB400； G - HRB500；P - HRBF335； Q - HRBF400； R - HRBF500。
（2）基本资料
1）几何信息
    水池类型: 无顶盖 半地上
    长度L=10.400m, 宽度B=10.400m, 高度H=2.400m, 底板底标高=-2.000m
    池底厚h3=200mm, 池壁厚t1=200mm,底板外挑长度t2=0mm



    注：地面标高为±0.000。
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                 (平面图)                              (剖面图)
2）土水信息
    土天然重度18.00 kN/m3 , 土饱和重度20.00kN/m3, 土内摩擦角30度
    地基承载力特征值fak=100.0kPa, 宽度修正系数ηb=0.00, 埋深修正系数ηd=1.00
    地下水位标高-2.500m,池内水深2.000m, 池内水重度10.00kN/m3,
    浮托力折减系数1.00, 抗浮安全系数Kf=1.05
3）荷载信息
    活荷载: 地面10.00kN/m2,  组合值系数0.90
    恒荷载分项系数: 水池自重1.30,  其它1.30
    活荷载分项系数: 地下水压1.30,  其它1.50
    活载调整系数: 其它1.00
    活荷载准永久值系数: 顶板0.40,  地面0.40,  地下水1.00,  温湿度1.00
    考虑温湿度作用: 池内外温差10.0度, 弯矩折减系数0.65, 砼线膨胀系数1.00(10-5/°C)
4）钢筋砼信息
    混凝土: 等级C25,  重度25.00kN/m3,  泊松比0.20
    纵筋保护层厚度(mm): 池壁(内35,外35),  底板(上35,下35)



    钢筋级别: HRB335,  裂缝宽度限值: 0.20mm,  配筋调整系数:
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 1.00
    按裂缝控制配筋计算
    构造配筋采用 混凝土规范GB50010-2010
（3）计算内容
1) 地基承载力验算
2) 抗浮验算
3) 荷载计算
4) 内力(考虑温度作用)计算
5) 配筋计算
6) 裂缝验算
7) 混凝土工程量计算
（4）计算过程及结果
    单位说明: 弯矩:kN.m/m   钢筋面积:mm2  裂缝宽度:mm
    计算说明：双向板计算按查表
  恒荷载:水池结构自重,土的竖向及侧向压力,内部盛水压力.
  活荷载:顶板活荷载,地面活荷载,地下水压力,温湿度变化作用.
         裂缝宽度计算按长期效应的准永久组合.
4.1 地基承载力验算
4.1.1 基底压力计算
    (1)水池自重Gc计算
       池壁自重G2=448.80kN
       底板自重G3=540.80kN
       水池结构自重Gc=G2+G3=989.60 kN
    (2)池内水重Gw计算
       池内水重Gw=2000.00 kN
    (3)覆土重量计算
       池顶覆土重量Gt1= 0 kN
       池顶地下水重量Gs1= 0 kN
       底板外挑覆土重量Gt2= 0.00 kN
       基底以上的覆盖土总重量Gt = Gt1 + Gt2 = 0.00 kN
       基底以上的地下水总重量Gs = Gs1 + Gs2 = 0.00 kN
    (4)活荷载作用Gh
       地面活荷载作用力Gh2= 0.00 kN
       活荷载作用力总和Gh=Gh2=0.00 kN
    (5)基底压力Pk
       基底面积: A=(L+2×t2)×(B+2×t2)=10.400×10.400 = 108.16 m2
       基底压强: Pk=(Gc+Gw+Gt+Gs+Gh)/A
                   =(989.60+2000.00+0.00+0.00+0.00)/108.160= 27.64 kN/m2
4.1.2 结论: Pk=27.64 < fa=127.00 kPa, 地基承载力满足要求。
4.2 抗浮验算
    由于地下水位低于池底标高,不需要进行本项验算
4.3 荷载计算



4.3.1 池壁荷载计算:
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    (1)池外荷载:
       主动土压力系数Ka= 0.33
       侧向土压力荷载组合(kN/m2):
	部位(标高)
	土压力标准值
	水压力标准值
	活载标准值
	基本组合
	准永久组合

	池壁顶端(0.400)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	地面(0.000)
	0.00
	0.00
	3.33
	5.00
	1.33

	底板顶面(-1.800)
	10.80
	0.00
	3.33
	19.04
	12.13


    (2)池内底部水压力: 标准值= 20.00 kN/m2, 基本组合设计值= 26.00 kN/m2
4.3.2 底板荷载计算(池内无水，池外填土):
    水池结构自重标准值Gc= 989.60kN
    基础底面以上土重标准值Gt= 0.00kN
    基础底面以上水重标准值Gs= 0.00kN
    基础底面以上活载标准值Gh= 0.00kN
    水池底板以上全部竖向压力基本组合:
      Qb = (989.60×1.30+0.00×1.30+0.00×1.30+0.00×1.50×1.00)/108.160
         = 11.89kN/m2
    水池底板以上全部竖向压力准永久组合:
      Qbe = (989.60+0.00+0.00×1.00+1.50×108.160×0.40)/108.160
          = 9.75kN/m2
    板底均布净反力基本组合:
      Q = 11.89-0.200×25.00×1.30
        = 5.39 kN/m2
    板底均布净反力准永久组合:
      Qe = 9.75-0.200×25.00
         = 4.75 kN/m2
4.3.3 底板荷载计算(池内有水，池外无土):
    水池底板以上全部竖向压力基本组合:
      Qb = [989.60×1.30+(10.000×10.000×2.000)×10.00×1.30]/108.160 = 35.93kN/m2
    板底均布净反力基本组合:
      Q = 35.93-(0.200×25.00×1.30+2.000×10.00×1.30) = 3.43kN/m2
    水池底板以上全部竖向压力准永久组合:
      Qbe = [989.60+(10.000×10.000×2.000)×10.00]/108.160 = 27.64kN/m2
    板底均布净反力准永久组合:
      Qe = 27.64-(0.200×25.00+2.000×10.00) = 2.64kN/m2
4.4混凝土工程量计算:
    (1)池壁: [(L-t1)+(B-t1)]×2×t1×h2



              = [(10.400-0.200)+(10.400-0.200)]×2×0.200×2.200 = 17.95 m3
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    (2)底板: (L+2×t2)×(B+2×t2)×h3
              = (10.400+2×0.000)×(10.400+2×0.000)×0.200 = 21.63 m3
    (3)水池混凝土总方量 = 17.95+21.63 = 39.58 m3
三、囤水田
囤水田施工与田块整治同时进行，设计蓄水深度60cm，为保证蓄水，田埂需加厚，水田需挖深；囤水田加厚田埂使用机械分层夯筑，每层20cm，夯实度不低于90%；囤水田开挖后田面线低于田埂顶部80cm，开挖深度和面积根据各田块现有情况而定，开挖的硬质黏土用于田埂夯筑；为防渗漏，在加厚的田埂内侧铺设1mm厚防渗HDPE膜；放水口宽40cm，采用C20砼现浇，底板厚10cm,边墙厚20cm，盖板和挡板由C25钢筋砼预制，盖板厚10cm，挡板厚5cm。
四、取水池
取水池开挖边坡1:0.3，开挖深度0.5m，先夯实土方，再浇筑10cm厚C20砼底板，最后浇筑15cm厚C20砼池壁，取水池规格为1.0m×1.0m×0.5m。
五、拦水坝
拦水坝开挖边坡1:0.3，土石比8:2，开挖深度1.5m，然后埋设100cm片石基础，再浇筑90cmC30砼挡墙。
（1） 排水沟
排水沟主要呈纵向布置，与耕作道相邻布局，最终将坡面径流顺利引向承泄区，减少水土流失以及对田坎的冲刷。
1）工程布局
排水沟主要布设于田间，主要对原有土沟进行衬砌，用于排除田块积水，减轻农田洪灾和受渍涝的影响。
2）工程设计
排水沟规格为1.0m×0.8m矩形、0.6m×0.8m矩形、1.5m×1.0m梯形三种规格。
1.0m×0.8m矩形沟带路修筑时，先进行土方开挖，回填务实，铺设10cm厚C20砼底板，底板上采用20cmC20砼沟壁，沟壁采用垂直放坡，沟渠部分每5m设一沉降缝，并每2m设置一处反滤包。
0.6m×0.8m矩形沟带路修筑时，先进行土方开挖，回填务实，铺设10cm厚C20砼底板，底板上采用20cmC20砼沟壁，沟壁采用垂直放坡，沟渠部分每5m设一沉降缝，并每2m设置一处反滤包。
1.5m×1.0m梯形土质排水沟开挖坡比1:0.5，排水沟开挖多余土方就近回填于树林或水田内；开挖后对沟底及沟壁进行夯实，夯实度不低于93%，排水沟下宽0.5m，上宽1.5m，深1m。
（2）涵管设计
本次项目所设计的涵管主要是田间道穿过水田旱地区域时布置涵管满足田地间排水的需要。
1） 设计洪峰流量计算
项目区排水流量按小流域设计暴雨径流量计算。
[bookmark: _Toc11466]Q=0.278KIF



式中：
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Q——洪峰流量(m3/s)
K——洪峰径流系数(%)，K取0.36；
I——10年一遇24小时最大暴雨量，根据暴雨峰值曲线图，I取65.36mm/h；
[bookmark: _Toc9268]F——排洪控制面积（km2）
表4.2-3   涵洞控制流量及排洪量表
	涵管类别
	径流系数K
	平均暴雨强度I（mm/h）
	汇水面积F（km2）
	最大暴雨流量Q1（m3/s）

	1
	0.36
	52
	0.0106
	0.0552 

	2
	0.36
	52
	0.0262
	0.1363 

	3
	0.36
	52
	0.0657
	0.3419 

	4
	0.36
	52
	0.0805
	0.4189 

	5
	0.36
	52
	0.1059
	0.5511 


1） 孔径计算
按照自由流出宽顶堰的计算公式，可得无压式涵洞水力计算的基本公式。根据此公式，对通常采用的定型涵洞选定有关数据﹐可求得各类涵洞孔径计算的简化公式:
[bookmark: _Toc10609]Qp=1.69D5/2
式中：D为圆管直径m；
表4.2-4   涵洞尺寸计算表
	涵管规格
	设计管径d
	孔数
	Q1  (m3/s)
	设计流量
	校核
	管型选择

	1
	0.3
	1.0000
	0.0552 
	0.676
	符合
	DN300

	2
	0.6
	1.0000
	0.1363 
	1.352
	符合
	DN600

	3
	0.8
	1.0000
	0.3419 
	2.028
	符合
	DN800

	4
	1
	1.0000
	0.4189 
	2.704
	符合
	DN1000

	5
	1.2
	1.0000
	0.5511 
	3.38
	符合
	DN1200


2） 断面设计
新建涵管设计为下穿式，从上往下依次为路面、回填密实土层、涵管、C20砼基座。涵管采用DN300、DN600、DN800、DN1000、DN1200预制砼管，每段涵管长1m，涵管根数根据交叉道路宽度确定。每段涵管连接处用橡胶包止水带裹接缝处，止水带外侧用混凝土再进行包裹，以防止涵管连接后发生错位漏水。



开挖遇软基先处理再进行下一道工序，涵管进水一侧至出水一侧按5%进行修筑，涵管顶端的回填密实土层为缓冲层，回填不得采用夹石土，采用粘土回填最佳。具体设计详见单体设计图。
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（3）过沟涵板
在机耕道与沟带路连接处，设置过沟涵板连接机耕道方便机械进出；过沟涵板采用C30钢筋混凝土预制板，置于C30砼涵台身上。具体设计详见单体设计图。
（三）田间道路工程
道路工程是基本农田建设的重要组成部分，关系到农业生产、交通运输、农民生活和农业机械化等诸多需求。田间道和生产路同农业生产作业过程直接相联系，其布局要求有利于田间生产和劳动管理，既要考虑人畜作业的要求，又要为机械化作业创造条件，应与田、林、路、沟、渠结合布局。本着节约投资和占地的原则，本项目田间道路设施尽量充分利用原有道路进行布局。
[bookmark: _Toc23431]1.田间道
为完善项目区生产路体系，以田间主干道为主线，以现场踏勘为基础，在项目区布设2.5m/3.0m/3.5m道路，其中新建道路有土质路面、砼路面、泥结石路面。
[bookmark: _Toc149]（1）新建土质耕作道设计
新建土质耕作道为路地两用耕地，尽量占地不占田，道路路面宽2.5m，农作时为耕地，收割时可临时作为耕作道。
（2）砼道路设计
1）新建3.0m宽砼道路
机耕道施工时，应压实地面后再进行路基和路面施工，对不同结构层进行压实，用8-10t的内燃压路机进行碾压；路基、路面的压实度均不小于93%。
先外运40cm厚土夹石（4:6）换填水田软土，压实后再铺设20cm厚机摆片石垫层，再铺设5cm厚碎石找平层，再路面施工，路面为20m厚C25砼路面，再进行路肩土回填夯实。详细见单体图。
（3）泥结石路设计
1）新建2.5m/3.5m宽泥结石道路
机耕道施工时，应压实地面后再进行路基和路面施工，对不同结构层进行压实，用8-10t的内燃压路机进行碾压；路基、路面的压实度均不小于93%。
先外运40cm厚土夹石（4:6）换填水田软土，压实后再铺设20cm厚机摆片石垫层，再铺设8cm厚泥结碎石路面，再进行路肩土回填夯实。详细见单体图。
[bookmark: _Toc10952]2.田间道附属设施
[bookmark: _Toc11846]（1）错车道
错车道原则上每隔200-300m设置一处，具体位置可根据现场情况调整。错车道路面结构与行车道保持一致，其中机耕道错车道有效长度16m，渐变长度4m。错车道断面结构同路面。
（2）交叉口
机耕道或机耕道与主路垂直相交，相交处设计为喇叭形状（T型接口）；机耕道或机耕道与主路非垂直相交，相交处做圆滑衔接处理（Y型接口。路面结构与行车道保持一致，其中机耕道交叉口半径不低于5m。
（3）回车场


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/016033132220010052
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