温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 电气技术中文字符号由(  )组成。
A. 基本文字符号和一般符号
B. 一般符号和辅助文字符号
C. 一般符号和限定符号
D. 基本文字符号和辅助文字符号
答案:D
2. 晶体管低频小信号电压放大电路通常采用(  )方式。
A. 阻容耦合
B. 变压器耦合
C. 直接耦合
D. 变压器耦合和直接耦合
答案:A
3. 焊机一次电源线应使用橡胶护套线，长度一般不超过(  )。
A. 2m；
B. 3m；
C. 4m；
D. 5m；
答案:D
4. 钳形电流表是利用(  )的原理制造的。
A. 电压互感器
B. 电流互感器
C. 変压器
答案:B
5. 电流在1S内所做的功叫做电功率简称(  )。
A. 电能；
B. 效率；
C. 功率；
D. 焦耳；
答案:C
6. 在RGC型高压开关柜型号中，用(  )表示开关熔断器组合单元。
A. RGCC
B. RGCV
C. RGCF
答案:C
7. 银及其合金及金基合金适用于制作(  )。
A. 电阻
B. 电位器
C. 弱电触点
D. 强电触点
答案:C
8. (  )是最危险的触电形式。
A. 两相触电　　
B. 电击　　
C. 跨步电压触电　　
D. 单相触电　
答案:A
9. 填写操作票严禁并项{如:验电.装设接地线不得合在一起}.(  )及用勾划的方法颠倒操作顺序。
A. 添项
B. 漏项
C. 合项
D. 跳项
答案:A
10. 3kV以下架空线路，其导线与建筑物的垂直距离不应小于(  )。
A. 1.5m
B. 2.0m
C. 2.5m
D. 3.0m
答案:C
11. 在中性点直接接地的某低压供电系统，一变电所新装设一台变压器，技术人员将变压器的中性线与接地装置相连，该保护措施称为(  )。
A. 保护接地
B. 工作接地
C. 防雷接地
D. 直接接地
答案:B
12. 单极型半导体器件是(  )。
A. 二极管
B. 双极性二极管
C. 场效应管
D. 单极性二极管
答案:C
13. 继电保护的( )是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作而在不该动作时,它能可靠不动。
A. 可靠性
B. 选择性
C. 速动性
答案:A
14. 对绕制好的电机线圈，应检查(  )符合要求后方可进行嵌线。
A. 尺寸.焊点.导线
B. 材料.尺寸.直流电阻
C. 尺寸.匝数.直流电阻
D. 匝数.焊点.导线
答案:C
15. 下列现象中,可判定是接触不良的是( )。
A. 日光灯启动困难
B. 灯泡忽明忽暗
C. 灯泡不亮
答案:B
16. 动力控制电路由熔断器.热继电器.按钮.行程开关.(  )等组成。
A. 接触器主触头
B. 汇流排
C. 接触器线圈
D. 电动机
答案:C
17. 创意妆(  )的口红可令夸张的妆型效果更突出。
A. 深暗
B. 鲜艳
C. 亮彩
D. 浅淡
答案:D
18. 碘钨灯属于( )光源。
A. 电弧
B. 气体放电
C. 热辐射
答案:C
19. 下述电动机装置时要作的查看内容中，(  )是不需要作的。
A. 查看各紧固螺丝是否松动，电动机转动是否灵活，有无杂音
B. 查看电动机有关部件的合作精度
C. 卧式电机的水平度，立式电机的垂直度应合格
D. 传动设备与电动机应有合格的轴向同心度和径向平行度查看装置根底应牢固
答案:B
20. 高压配电网是指电压在(  )及以上的配电网。
A. 1kv
B. B.35kv
C. 110kv
答案:C
21. 集成运算放大器的最大特点是(  )。
A. 开环增益很大，体积小
B. 开环增益很大，输入阻抗很小
C. 开环增益很大，输出阻抗高
D. 开环增益很大，输入阻抗高，输出阻抗小
答案:D
22. 电流的方向规定为导体中( )运动的方向。
A. 负电荷
B. 正电荷
C. 电子
答案:B
23. 一个作业担任人员只能发给(  )张作业票。
A. 一　　
B. 二　　
C. 三
答案:A
24. 解决放大器截止失真的方法是(  )。
A. 增大上偏电阻
B. 减小集电极电阻RC
C. 减小偏置电阻
D. 增大下偏电阻
答案:C
25. 三相四线式380V配电网属于(  )。
A. 一次配网
B. 二次配网
C. 高压系统
答案:B
26. 直流电机的电磁转矩表达式(  )。
A. T＝（PN/2πa）φIa
B. T＝（2πA/PN）φIa
C. T＝（PN/2πa）φIa
D. T＝（2PN/πa）φIa
答案:C
27. 测量1台35/6kV的变压器的绝缘电阻，应选用(  )的兆欧表。
A. 500V
B. 1000V
C. 2500V
D. 不能选用
答案:C
28. 对于高压电气设备,无论是否有绝缘,均应采取(  )措施。
A. 防止碰撞
B. 防止接近
C. 防止触摸
答案:B
29. 接地线用圆钢连接，圆钢搭焊长度不得小于圆钢直径的(  )倍，并应两边施焊。
A. 2；
B. 4；
C. 6；
D. 8；
答案:C
30. 交流电路有功功率的表达式是(  )。
A. P=I2/R
B. P=I2R
C. P=UIcosФ
D. P=UIR
答案:C
31. 正弦交流电的三要素是(  )。
A. 最大值.频率.初相角
B. 平均值.频率.初相角
C. 频率.周期.最大值
D. 最大值.有效值.角频率
答案:A
32. 隔离开关安装前对触头的接触情况，应用(  )的塞尺进行检查。
A. 0.02mm
B. 0.04mm
C. 0.05mm
D. 0.10mm
答案:C
33. 链式配线适用于相距较近，且不太重要的小容量负荷场所，但链接独立负荷不宜超过( )个。
A. 2～3
B. 3～4
C. 4～5
D. 5～6
答案:B
34. 触电伤员如神智清醒，应(  )。
A. 喝生理盐水
B. 慢慢活动
C. 就地平躺，严密观察
D. 打急救针　
答案:C
35. 为避免程序和(  )丢失，可编程序控制器装有锂电池，当锂电池电压降降至相应的信号灯亮时，要及时更换电池。
A. 地址
B. 程序
C. 指令
D. 数据
答案:D
36. 变频器在故障跳闸后，要使其恢复正常状态应先按(  )键。
A. MOD　　
B. PRG　　　
C. RESET　　
D. RUN
答案:C
37. 《中华人民共和国安全生产法》规定，从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理.正确佩戴和使用( )。
A. 劳动安全用品
B. 操作防护用品
C. 职业防护用品
D. 劳动防护用品
答案:D
38. 摇表的两个主要组成部分是手摇( )和磁电式流比计。
A. 电流互感器
B. 直流发电机
C. 交流发电机
答案:B
39. “止步，高压危险！”标识牌的字色应该是(  )。
A. 红字，有黑箭头
B. 黑字，有红箭头
C. 黑字，有黑箭头
D. 红字，有红箭头
答案:B
40. 交流接触器的额定工作电压,是指在规定条件下,能保证电器正常工作的( )电压。
A. 最低
B. 最高
C. 平均
答案:B
41. 用兆欧表逐相测量定子绕组与外壳的绝缘电阻，当转动摇柄时，指针指到零，说明绕组( )。
A. 碰壳
B. 短路
C. 断路
答案:A
42. 当电力系统或用户变电站发生事故时,为保证对重要设备的连续供电,允许变压器( )过负载的能力称为事故过负载能力。
A. 短时
B. 长时
C. 随时
答案:A
43. 1kV以下电力系统，变压器低压侧，重复接地电阻不应大于(  )。
A. 4Ω；
B. 5Ω；
C. 6Ω；
D. 10Ω；
答案:D
44. 吊扇挂钩的直径不小于吊扇挂销直径，且不小于(  )mm。
A. 8
B. 10
C. 12
答案:A
45. “220V.40W”的电灯11接到220V电路上，“36V.40W”的电灯接到36V电路上，则(  )。
A. 12较亮
B. 11较亮
C. 一样亮
D. 无法确定
答案:C
46. 在MGB1420万能磨床的工件电动机控制回路中，M的启动.点动及停止由主令开关(  )控制中间继电器KAl.KA2来实现。
A. SA1
B. SA2
C. SA3
D. SA4
答案:A
47. 电机绝缘材料极限工作温度为105℃时，耐热等级为(  )
A. A级
B. E级
C. B级
答案:A
48. "禁止攀登,高压危险!"的标志牌应制作为( )。
A. 白底红字
B. 红底白字
C. 白底红边黑字
答案:C
49. 高压电气设备的运行温度应该在( )
A. 0℃~50℃
B. -10℃~40℃
C. -20℃~30℃
D. -30℃~20℃
答案:A
50. 在市电状态下，已知电容量为0.1F，则电容的容抗值为(  )。
A. 3.14Ω
B. 31.4Ω
C. 1/3.14Ω
D. 1/31.4Ω
答案:D
51. 在采用多级熔断器保护中,后级的熔体额定电流比前级大,目的是防止熔断器越级熔断而(  )。
A. 查障困难
B. 减小停电范围
C. 扩大停电范围
答案:C
52. 一电流源的内阻为2Ω，当把它等效变换成10V的电压源时，电流源的电流是(  )。
A. 5A
B. 2A
C. 10A
D. 2.5A
答案:A
53. 变配电室接地网应每年检查.检测( )。
A. 3次
B. 4次
C. 两次
D. 1次
答案:D
54. 电缆允许的电流值是按照空气中设定温度(  )确定的。
A. 10℃
B. 15℃
C. 20℃
D. 25℃
答案:D
55. 在易燃.易爆危险场所，供电线路应采用(  )方式供电。
A. 单相三线制，三相五线制
B. 单相三线制，三相四线制
C. 单相两线制，三相五线制
答案:A
56. 电气设备由一种工作状态转换到另一种工作状态，或改变电气一次系统运行方式所进行的操作称为( )。
A. 调度操作
B. 转换操作
C. 倒闸操作
答案:C
57. 登杆用的脚扣.安全带的静拉力试验周期为(  )一次。
A. 三个月
B. 半年
C. 九个月
D. 一年
答案:B
58. 2000kW以下的电动机，如果(  )灵敏度不能满足要求时，也可采用电流纵差动保护代替。
A. 过负荷保护
B. 电流速断保护
C. 纵差动保护
D. 过电流保护
答案:B
59. 在共发射极放大电路中，静态工作点一般设置在(  )。
A. 直流负载线的上方
B. 直流负载线的中点上
C. 交流负载线的下方
D. 交流负载线的中点上
答案:D
60. 负荷开关必须与( )串联安装。
A. 高压隔离开关
B. 高压断路器
C. 高压电容器
D. 高压熔断器
答案:D
61. 三相异步电动机一般可直接启动的功率为( )KW以下。
A. 7
B. 10
C. 16
答案:A
62. 人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时.电流从一相通过人体流入另一相.这种触电现象称为(  )触电。
A. 单相
B. 两相
C. 感应电
答案:B
63. 电阻并联电路各电阻两端电压(  ).
A. 相等
B. 之和
C. 之差
D. 成正比
答案:A
64. 电能的法定单位是( )。
A. J和kW·h
B. kW·h和度
C. W·h和度
D. kVA
答案:A
65. 交流接触器的电寿命约为机械寿命的(  )倍。
A. 10
B. 1
C. 1/20
答案:C
66. 变配电所值班人员，一般不应少于( )人。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:B
67. 新装和大修后的低压线路和设备对地绝缘电阻不应小于(  ).
A. 1MΩ
B. 0.1MΩ
C. 0.5MΩ
答案:C
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