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[bookmark: bookmark1]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	金华大江南丰田汽车销售服务有限公司 4s 店建设项目

	项目代码
	2103-330791-04-01- 181286

	建设单位联系人
	
	
	
	联系方式
	

	
	
	
	
	
	

	建设地点
	浙江省金华市婺城区宾虹路二段 85 号

	地理坐标
	119 度 37 分 7.539 秒， 29 度 4 分 50.073 秒

	
国民经济
行业类别
	F5261 汽车新车零
售
O8111 汽车修理
与维护
	
建设项目
行业类别
	121  汽车、摩托车维修场所 【营业面积 5000 平方米及以 上且使用溶剂型涂料的】

	

建设性质
	[image: ]新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	
建设项目
申报情形
	[image: ]首次申报项目
□不予批准后再次申报项目 [image: ]超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	
项目审批（核准/  备案） 部门（选填）
	金华开发区金华
经济技术开发区
管委会经济发展
局
	
项目审批（核准/    备案） 文号（选填）
	
2103-330791-04-01- 181286

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	25

	环保投资占比（%）
	5
	施工工期
	5 个月

	是否开工建设
	[image: ]否
[image: ]是：           
	用地（用海）
面积（m2）
	13687

	
专项评价设置情况
	
无

	
规划情况
	
无
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	规划环境影响
评价情况
	
无

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	
/
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其他符合性分析
	根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正）：建设项 目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境 准入清单管控的要求；排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排 放标准和重点污染物排放总量控制要求。建设项目还应当符合国土空 间规划、国家和省产业政策等要求。 具体分析如下：
1 、生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清 单管控符合性分析：根据《金华市“三线一单”生态环境分区管控方 案》（发布稿） ，本项目位于浙江省金华市婺城区宾虹路二段85号， 属于产业集聚重点管控单元 ――金华市金华开发区工业重点管控区 （ZH33070220007）。本项目从事汽车零售、修理与维护，不属于产 业指导目录中的限制类和淘汰类的重污染高环境风险的三类工业项 目； 项目严格实施污染物总量控制制度， 废水均可纳管排放， 所在区 域各要素环境质量均可符合环境质量功能区划要求；项目实施后要求 进一步完善企业环境风险管控应急措施， 建立常态化隐患排查整治监 管机制；项目所需各类能源资源用量较小，资源能源利用率较高。综 合而言，本项目可以满足所在区域“三线一单”管控单元的管控要求。 2 、国家、省规定的污染物排放标准符合性分析：项目产生的污染物 经有效治理后， 能够做到达标排放。 厂区废水排放能达到《汽车维修 业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中相关要求；工艺废气排放 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）、《工业涂装工 序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）、《挥发性有机物无组 织排放控制标准》（GB37822-2019）等标准要求； 厂界噪声满足《工 业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；项目 一般固废贮存、处置过程符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污 染物控制标准》（GB18599-2001）及国家环保部【2013】第36号关于 该标准的修改单，危险固废贮存过程符合《危险废物贮存污染控制标 准》（GB18597-2001）及国家环保部【2013】第36号关于该标准的修 改单。综上所述， 项目在生产过程中产生的污染物经有效措施治理后， 均可实现达标排放。
3、重点污染物排放总量控制要求符合性分析：根据《关于印发<建设 项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发 [2014]197号）及省环保厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核 办法（试行）的通知》（浙环发[2012]10号） 等相关规定， 本项目为 非工业类项目，其新增水污染物CODCr和NH3-N无需区域替代削减。 另根据《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发 [2017]29号）等文件相关规定，项目排放的VOCs需2倍替代削减。项 目污染物经区域替代削减后可以满足总量控制要求。
4 、国土空间规划符合性分析：本项目为汽车零售、修理与维护，属 于社会事业与服务业，涉及有机溶剂使用，位于浙江省金华市婺城区 宾虹路二段85号，用地性质为工业用地，项目选址合理， 符合《金华 市城市总体规划修改》（2006-2020年） 要求。
5、国家和省产业政策符合性分析：根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目产品、工艺、设备等均未列入限制和淘汰类目录内。 本项目已经取得经发部门出具的备案通知书。本项目建设符合国家及 省、市的相关产业政策要求。
6、行业整治规范符合性分析： 对照《浙江省涂装行业挥发性有机物 污染整治规范》中的相关要求进行对照分析， 见表1- 1。
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	表 1- 1   《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析

	分 类
	内 容
	序 号
	判断依据
	项目情况
	是否 符合

	涂 装 行 业 总  要 求
	源头控制
	
1
	使用水性、粉末、高固体份、紫外（UV）
光固化涂料等环境友好型涂料，限制
使用即用状态下 VOCs 含量>420g/L
的涂料★
	
/
	
/

	
	
	

2
	汽车制造、汽车维修、家具制造、电
子和电器产品制造企业环境友好型涂
料（水性涂料必须满足《环境标准技
术产品要求水性涂料》
（HJ 2537-2014）的规定）使用比例
达到 50%以上
	
要求使用水性漆， 减少 溶剂型涂料用量
	

是

	涂装行业总体要求
	源头控制
	
3
	涂装企业采用先进的静电喷涂、无空
气喷涂、空气辅助/混气喷涂、热喷涂
工艺，淘汰空气喷涂等落后喷涂工艺，
提高涂料利用率★
	项目使用混气喷涂，涂 料利用率高
	
是

	
	过程控制
	
4
	所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅 料采取密封存储密闭存放，属于危化 品应符合危化品相关规定
	企业有机溶剂和含有有 机溶剂的原辅料采取密 封存储和密闭存放
	
是

	
	
	
5
	溶剂型涂料、稀释剂等调配作业在独 立密闭间内完成，并需满足建筑设计 防火规范要求
	项目调漆于调漆间内进 行
	是

	
	
	6
	无集中供料系统时，原辅料转运应采 用密闭容器封存
	面漆、清漆、 稀释剂等 均采用密闭式储存
	是

	
	
	
7
	禁止敞开式涂装作业，禁止露天和敞 开式晾（风）干（船体等大型工件涂 装及补漆确实不能实施密闭作 的除 外）
	面漆、清漆、 稀释剂等 均采用密闭式储存
	
是

	
	源头控制
	8
	无集中供料系统的浸涂、辊涂、淋涂 等作业应采用密闭的泵送供料系统
	企业无浸涂、辊涂、淋 涂
	是

	
	
	

9
	应设置密闭的回收物料系统，淋涂作 业应采取有效措施收集滴落的涂料， 涂装作业结束应将剩余的所有涂料及 含VOCs的辅料送回调配间或储存间
	
项目涂装作业结束剩余 原料返回调配间
	
是

	
	
	10
	禁止使用火焰法除旧
	项目不涉及火焰法除旧
	是

	
	
	
11
	严格执行废气分类收集、处理，除汽 车维修行业外，新建、改建、 扩建废 气处理设施时禁止高浓度废气直接与 大风量、低浓度废气混合处理
	项目喷漆、烤漆、晾干
均在烤漆房内进行， 一
同收集处理后排放
	
是







	
		
	
	
12
	调配、涂装和干燥工艺过程必须进行 废气收集
	项目喷漆、晾干均在烤
漆房内进行，废气收集
处理后排放，调漆废气
应收集
	
是

	涂装行
	废气收
	
13
	所有产生 VOCs 污染物的涂装生产工
艺装置或区域必须配备有效的废气收
集系统，涂装废气总收集效率不低于
90%
	
企业设计收集率为 95%
	
是
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	业总体要求
	集
	

14
	VOCs 污染气体收集与输送应满足
《大气污染治理工程技术导则》
(HJ2000-2010)要求， 集气方向与污染
气流运动方向一致   路应有明显的
颜色区分及走向标识
	企业已设置废气处理系
统，满足《大气污染治 理工程技术导则》
(HJ2000-2010)要求，集
气方向与污染气流运动
方向一致，管路应有走
向标识
	

是

	
	
	
15
	溶剂型涂料喷涂漆雾应优先采用干式
过滤或湿式水帘等装置去除漆雾，且
后段VOCs治理不得仅采用单一水喷
淋处理的方式
	项目喷漆废气经“活性
炭吸脱附+催化燃烧”处
理设施处理
	
是

	
	
	16
	使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气 处理设施总净化效率不低于90%
	项目烤漆房废气处理装 置总净化效率约为90%
	是

	
	
	17
	使用溶剂型涂料的生产线，涂装、晾
（风）干废气处理设施总净化效率不
低于75%
	项目烤漆房废气处理装 置总净化效率约为 90%
	是

	
	监督管理
	

18
	废气处理设施进口和排气筒出口安装 符合HJ/T1-92要求的采样固定位装
置，VOCs污染物排放满足《大气污染 物综合排放标准》(GB16297- 1996)及 环评相关要求，实现稳定达标排放
	按要求在废气处理设施 进口、出口均设有永久 采样口。项目喷涂废气 经处理后可达到《大气
污染物综合排放标准》 (GB16297- 1996)；
	

是

	
	
	
1
	完善环境保护管理制度，包括环保设 施运行 理制度、废气处理设施定期 保养制度、废气监测制度、溶剂使用 回收制度
	项目按要求制定环境保 护管理制度
	
是

	
	
	



20
	落实监测监控制度，企业每年至少开 展 1 次 VOCs 废气处理设施进、出口 监测和厂界无组织监控浓度监测，其 中重点企业处理设施监测不少于 2 次，厂界无组织监控浓度监测不少于 1  次。监测需委托有资质的第三方进 行，监测指标须包含原辅料所含主要 特征污染物和非甲烷总烃等指标，并 根据废气处理设施进、出口监测参数 核算 VOCs 处理效率
	


项目按要求进行废气处
理设施进、出口监测及
厂界无组织监测
	



是

	涂装行业总体要求
	监督管理
	

21
	健全各类台帐并严格管理，包括废气 监测台帐、废气处理设施运行台帐、 含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括 使用量、废弃量、去向以及 VOCs 含 量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂 等）的用量和更换及转移处置台账。 台账保存期限不得少于三年
	

项目按要求建立台帐
	

是

	
	
	
22
	建立非正常工况申报管理制度，包括
出现项目停产、废气处理设施停运、
突发环保事故等情况时，企业应及时 向当地环保部门的报告并备案。
	要求企业建立并完善管 理制度
	
是
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建设
内容
	1 、项目由来
金华大江南丰田汽车销售服务有限公司成立于 2004 年 11 月，位于浙江 省金华市婺城区宾虹路二段 85 号，是一家专业从事汽车、汽车零配件、汽车 装饰用品销售及机动车维修的企业。 为顺应市场需求， 金华大江南丰田汽车 销售服务有限公司决定投资 500 万元， 租赁浙江捷众进出口有限公司的闲置 厂房，购置举升机、 烤漆房等设备，实施金华大江南丰田汽车销售服务有限 公司 4s 店建设项目。公司现有定员 58 人，总占地面积为 13687m2 。项目达
产后， 预计可实现年清洗车辆 11000 辆车次、年维修（保养） 10000 辆车次。
依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》 的有关规定，该项目必须办理环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价  分类管理名录》（2018 年修改），该项目属于“五十、 121 汽车、摩托车维修  场所”中“营业面积 5000 平方米及以上且使用溶剂型涂料的 ”类项目， 应编  制环境影响报告表。 金华大江南丰田汽车销售服务有限公司委托金华市环科  环境技术有限公司负责本项目的环境影响评价工作，我公司在组织有关人员  对项目区域环境状况进行调查、踏勘等工作的基础上， 根据工程项目的环境  影响特点，按国家《环境影响评价技术导则》的规范要求，编制了本项目的
环境影响报告表。
2、项目组成
项目具体工程组成见表 2- 1。
表 2- 1    建设项目组成一览表

	工程类别
	组成内容
	备注

	主 体 工 程
	展厅
	用于品牌汽车的销售、展览并为顾客提供售后服 务等。
	/

	
	生产车间
	项目设维修车间，汽车维修、保养均在厂房内完 成。 喷烤漆房位于车间东南侧。
	/

	公 用 工 程
	给水
	市政给水管网。
	依托现有
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排水
	雨污分流，雨水汇集后排入市政雨水管网。洗车 废水经三级油水分离槽预处理后和经现有化粪 池预处理后的生活污水一起排入市政污水管网， 进入金华市秋滨污水处理厂进一步处理，最终排
	
依托现有
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	入金华江。
	

	
	
	供电
	由附近供电网供给。
	依托现有
	

	
	环 保 工 程
	废 水
	洗车废水
	依托现有三级油水分离槽处理。
	依托现有
	

	
	
	
	生活污水
	依托现有化粪池处理
	依托现有
	

	
	
	废气
	焊接烟尘
	加强车间通风换气
	/
	

	
	
	
	打磨粉尘
	加强车间通风换气
	/
	

	
	
	
	汽车尾气
	汽车试验时产生的汽车尾气收集后高空排放
	/
	

	
	
	
	喷漆废气
	经一套“活性炭吸脱附+催化燃烧 ”设施处理后 高空排放。
	/
	

	
	
	
	食堂油烟
	采用油烟净化装置处理后引至室外高空排放。
	/
	

	
	
	固废贮存设施
	一般固废暂存场所；危险废物暂存区。
	/
	

	
	
	噪声
	构筑物隔声、基础减振、消音设备。
	/
	

	
	储运工程
	
仓库
	
车间设有配件仓库、工具库和油品库。
	
/
	

	
	3、项目产品名称及生产规模，见表 2-2。
表 2-2    项目产品名称及生产规模

	
	
	序号
	产品名称
	单位
	规模
	

	
	
	1
	清洗车辆
	辆
	11000
	

	
	
	2
	维修（保养）车辆
	辆
	10000
	

	
	
	
	其中
	喷漆
	辆
	2000
	

	
	4 、项目所需主要原辅材料，见表 2-3。
表 2-3    项目主要原辅材料

	
	
	序号
	原辅材料名称
	包装规格
	年用量
	最大储存量
	备注（有机溶剂含量）
	

	
	
	1
	面漆
	1L/桶
	0.7t/a
	0.06t
	乙酸丁酯 0- 10%；二甲 苯 3- 15%；三甲苯 3- 15%
	

	
	
	2
	清漆
	5L/桶
	0.18t/a
	0.02t
	乙酸丁酯 0- 10%；二甲 苯 3- 15%；三甲苯 3- 15%
	

	
	
	
3
	固化剂
	2.5L/桶
	
0.18t/a
	
0.02t
	乙酸丁酯 10-35%；二甲
苯 5-40%；三甲苯
10-30%
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4
	稀释剂
	5L/桶
	
0.36t/a
	
0.03t
	乙酸丁酯 10-35%；二甲
苯 10-30%；三甲苯
0-20%
	

	
	
	5
	中涂底漆
	5kg/桶
	0.06t/a
	0.01t
	乙酸丁酯 0- 10%；二甲 苯 3- 15%；三甲苯 3- 15%
	

	
	
	6
	原子灰
	4kg/罐
	0.15t/a
	0.01t
	/
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	7
	机油
	/
	28t/a
	2t
	/

	
8
	
香蕉水
	
10L/桶
	
0.6t/a
	
0.05t
	醋酸正丁酯 25-35%；二
甲苯 20-40%；醋酸乙酯
10-20%；丙二醇甲醚醋
酸酯 10-20%

	9
	机油滤芯
	/
	6000 个/a
	500 个
	

	10
	除油剂
	/
	0.024t/a
	0.002t
	

	11
	铅酸蓄电池
	/
	150 个/a
	12 个
	

	12
	砂纸
	/
	3600 张/a
	300 张
	

	13
	焊丝
	/
	1 卷/a
	/
	

	14
	其他配件
	/
	2000 套/a
	150 套
	

	15
	电
	/
	17 万度/a
	/
	

	16
	水
	/
	1268t/a
	/
	


主要原材料理化性质：
乙酸丁酯：乙酸正丁酯，简称乙酸丁酯。无色透明有愉快果香气味的液 体。 相对密度 0.8825 ，熔点-77.9℃ , 沸点 126.5℃ , 闪点 22℃(闭式) 、38℃。 微溶于水(25℃时 100ml 水可溶 0.5g)，溶于大多数通用有机溶剂， 与醇、醚、 酮等有机溶剂混溶。易燃。急性毒性：大鼠口服 LD5010768 mg/kg；小鼠口服
LD507076mg/kg。对眼鼻有较强的刺激性， 而且在高浓度下会引起麻醉。乙酸
正丁酯是一种优良的有机溶剂， 对乙基纤维素、 醋酸丁酸纤维素、聚苯乙烯、 甲基丙烯酸树脂、 氯化橡胶以及多种天然树胶均有较好的溶解性能。
二甲苯：无色透明有芳香味的液体。系由 45%～70%间二甲苯、15%~ 25%对二甲苯和 10%～15%邻二甲苯三种异构体所组成的混合物。熔点-34℃, 沸点 137～140℃。能与无水乙醇、乙醚和其他许多有机溶剂混溶， 在水中不 溶。 易燃， 爆炸极限值 7% 。急性毒性：大鼠口服 LD504300  mg/kg；小鼠口 服 LD502119mg/kg 。广泛用作有机溶剂和合成医药、涂料、树脂、染料、炸
药和农药等的原料。
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	三甲苯： 无色透明液体。系由连三甲苯、偏三甲苯和均三甲苯三种异构 体所组成的混合物。熔点-68.52℃, 沸点 159.22℃。不溶于水， 可混溶于乙醇、
乙醚、苯、酮、四氯化碳、石油醚等。
醋酸乙酯：一般指乙酸乙酯， 无色澄清具有水果香味的液体。相对密度
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	（水=1）0.90，熔点-83.6℃, 沸点 77.2℃, 闪点-4℃（闭杯），7.2℃（开杯）， 与醚、醇、卤代烃、芳烃等多种有机溶剂混溶，微溶于水。 易燃， 其蒸气与 空气可形成爆炸性混合物。 急性毒性： 大鼠经口 LD505620mg/kg ，大鼠吸入
（8 小时） LC505760mg/m3。
丙二醇甲醚醋酸酯：分子式为 C6H12O3 ，无色吸湿液体，有特殊气味， 是一种具有多官能团的非公害溶剂。密度 0.966（20℃), 熔点-87℃ , 沸点 149 ℃,闪点 42.2℃（闭杯）。易燃，高于 42℃时可能形成爆炸性蒸汽/空气混合 物。主要用于油墨、油漆、墨水、纺织染料、纺织油剂的溶剂，也可用于液
晶显示器生产中的清洗剂。
5 、项目生产设备清单，见表 2-4。
表 2-4    项目生产设备一览表

	序号
	设备名称
	型号
	数量（台/套）
	备注

	1
	双柱举升机
	GL-HDQJY-3.5-2D1； AE5101-3
	7
	/

	2
	四柱举升机
	GL-QJY-4.0-4D
	2
	/

	3
	洗车机
	RY18M17.5-3T4
	2
	/

	4
	螺杆式空压机
	EC7-8\10939；
0G15\10G
	2
	/

	5
	烤房
	ZD-S60C
	2
	/

	6
	四轮定位仪
	/
	1
	/

	7
	扒胎机
	AE1011H
	1
	/

	8
	修复机
	FY-8000
	1
	/

	9
	轮胎动平衡
	B919
	1
	/

	10
	二氧化碳气保焊
	RYNBC-5500
	1
	/

	11
	废气处理系统
	/
	1
	活性炭吸脱 附+催化燃烧


6 、总平面布置图
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	项目位于浙江省金华市婺城区宾虹路二段 85 号，总占地面积 13687m2，
厂房均已建成，无新增土建内容，项目入口位于宾虹西路侧。
厂房分展厅（北侧） 与维修车间（南侧），车间设有机电工位、调漆间、
钣金工位、喷烤漆房、总成间等，洗车区位于厂区东南侧，危废仓库位于维
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	修车间西南侧。项目厂区总平面布置图见附图。
7、劳动定员及生产组织
本项目定员 58 人。项目生产采取单班制，每班工作 9 小时，年工作为
300 天。厂内设有食堂， 不提供住宿。
8 、物料平衡
项目涉及有机溶剂包括面漆、 清漆、固化剂、稀释剂、中涂底漆、香蕉 水等，其中主要污染物为二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯等， 项目挥发性有机
物总物料平衡及主要污染物物料平衡图如下，单位 t/a：
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	 (
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	图 2- 1    项目挥发性有机物总物料平衡
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	图 2-2    项目二甲苯物料平衡
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	图 2-3    项目乙酸乙酯物料平衡
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	图 2-4    项目乙酸丁酯物料平衡
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	图 2-5    项目水平衡
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工艺
流程
和产
排污
环节
	1、工艺流程
（1）项目维修工艺流程及产污环节示意图，见图 2-6。




— 10 —
	
	[image: ]
图 2-6    4s 店维修流程及产污环节示意图
工艺流程简述：
①零部件检修： 汽车进厂后由维修人员对其进行故障检测，对故障并可 维修的部分部件进行钣金、电路维修、机加工、焊接等维修工序，修理完成
后更换零部件。
②打磨烤漆：汽车进厂后对汽车表面划痕部分用砂纸进行打磨，刮腻子 后用油漆进行面漆喷漆，喷漆与烘干工序均在密闭的喷漆房内进行， 喷完漆 洗车后出厂。油漆暂存于油漆存储间， 调漆于调漆间内进行， 喷漆房采用电
烘干。
③汽车保养：汽车保养主要是先对汽车进行常规检查， 根据车辆自身需 求进行更换机油、机油滤芯、空气滤芯以及刹车片等废弃零部件等， 会产生
少量一般固废与危险废物。
④洗车： 对车辆进行清洗，主要服务于进店维修车辆。洗车服务一般分 为；冲车、打泡沫、擦车外部以及自动洗车机进行清洗，冲洗废水主要含有
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	CODcr 、SS、石油类等。
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	3 、项目产污环节汇总
根据工艺流程分析及项目组成内容，本项目产污环节汇总情况见下表：
表 2-5    项目产污环节汇总表

	污染物
	污染工序
	主要污染因子

	废水
	生活污水
	职工生活
	CODcr、氨氮

	
	洗车废水
	洗车
	CODcr、SS、石油类

	



废气
	焊接烟尘
	焊接
	颗粒物

	
	打磨粉尘
	打磨
	颗粒物

	
	批灰废气
	批灰
	非甲烷总烃

	
	油漆废气
	调漆、 喷漆、晾干、烤 漆
	二甲苯、乙酸乙酯、 乙酸 丁酯等

	
	汽车尾气
	汽车试验、车辆进出
	汽车尾气

	
	食堂油烟
	食堂
	油烟

	









固废
	废弃件
	维修过程
	塑料、金属

	
	废砂纸
	打磨过程
	砂纸、原子灰

	
	一般废包装材料
	原料使用
	纸板、塑料等

	
	含机油废抹布
	维修过程
	矿物油、纤维

	
	废矿物油
	维修过程
	矿物油

	
	废铅酸蓄电池
	维修过程
	铅蓄电池

	
	废机油滤芯
	维修过程
	滤芯、残留矿物油

	
	危险废包装材料
	原料使用
	包装桶、残留油漆、残留 矿物油

	
	含油漆废抹布
	维修过程
	油漆、纤维

	
	废油漆混合物
	维修过程
	油漆

	
	废活性炭
	废气处理
	废活性炭、残留有机溶剂

	
	废催化剂
	废气处理
	废催化剂

	
	员工生活垃圾
	员工生活
	生活垃圾
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		噪声
	设备运行噪声
	设备运行
	噪声




	与项
目有
关的
原有
环境
污染
	本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。
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	问题
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[bookmark: bookmark3]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	





















区域
环境
质量
现状
	1 、大气环境
项目位于浙江省金华市婺城区宾虹路二段 85 号，根据《2019 年金华市 环境状况公报》的结论， 按年均浓度值和第 98 百分位数浓度评价， 金华市区 SO2 和 NO2 均达标； 按年均浓度值和第 95 百分位数浓度评价， 金华市区 PM10 达标；按年均浓度值和第 95 百分位数浓度评价，金华市区 PM2.5 达标；按第 95 百分位数浓度评价，金华市区 CO 达标；按日最大八小时滑动平均浓度第 90 百分位数浓度评价，金华市区 O3 达标。 综上所述， 金华市区 2019 年度 6
项大气基本污染物均达标，判定金华市区为环境空气质量达标区。
2 、地表水环境
根据《2019 年金华市环境状况公报》的结论， 金华市全市 20 个县（市） 河流交接断面中， I～III 类水断面数为 20 个，占比 100%，金华市界出境断面  考核结果为优秀。全市 7 个县（市）东阳市、永康市为良好，其余县（市）  均为优秀， 市本级为优秀。金华市区 6 个交接断面均达到 III 类水质的目标要
求，婺城区和开发区考核结果为优秀，金东区考核结果为良好。
由结果可知， 纳污水体金华江水质指标均能满足《地表水环境质量标准》
（GB3838-2002）III 类标准要求。
3 、声环境
项目厂界周边 50 米范围内不存在声环境保护目标，不进行声环境质量现
状监测与评价。
4 、生态环境
项目不新增用地，无需进行生态现状调查。
5 、电磁辐射
项目不属于电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状评价。
6 、地下水、土壤环境
项目洗车废水、 生活污水经污水管网纳管；项目原料、固废暂存区域地
面均进行了防渗防腐。项目正常运营情况下，不会污染土壤及地下水环境，
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	故不开展地下水、土壤环境现状评价。

	







环境
保护
目标
	1 、大气环境。
项目厂界外 500  米范围内大气环境保护目标包括西关社区（东北侧 173m）、金艺社区（东北侧 210m）、山嘴头社区（东南侧 320m）等 3 个社区
以及金华市第二医院（西北侧 340m）。
2 、声环境
项目厂界外 50 米范围内不存在声环境保护目标。
3 、地下水环境
项目厂界外 500 米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉
水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境保护目标。
4、生态环境
项目不新增用地，无生态环境保护目标。

	










污染
物排
放控
制标
准
	1、水污染物排放标准
本项目的洗车废水经三级油水分离槽处理， 生活污水经化粪池处理达到 《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中表 2 新建企业水污染物 排放限值中的间接排放限值后， 经市政污水管网进入金华市秋滨污水处理厂 处理， 金华市秋滨污水处理厂废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标
准》（GB18918-2002）中一级 A 标准。详见表 3- 1，表 3-2。
表 3- 1    废水排放标准

	序号
	污染物名称
	GB26877-2011
	一级标准的 A 标准 （GB18918-2002）

	1
	pH
	6~9
	6~9

	2
	CODCr
	≤300 mg/L
	≤50 mg/L

	3
	NH3-N
	≤25 mg/L
	≤5    g/L

	4
	BOD5
	≤150 mg/L
	≤10 mg/L

	5
	SS
	≤100 mg/L
	≤10 mg/L

	6
	石油类
	≤10 mg/L
	≤1 mg/L
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	表 3-2    汽车维修业单位基准排水量  单位： m3/辆

	序号
	车型
	限值
	污染物排放监控位置

	1
	小型客车
	0.014
	排水量计量位置与污染物排放监控位置相同


注： 水污染物排放浓度限值适用于实际排水量不高于基准排水量的情况。若实际排 水量超过基准排水量， 须按公式（1）将实测水污染物换算为水污染基准排水量排放浓 度， 并以水污染物基准水量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。维修数量和排水量 统计周期为 1 个工作日。
ρ基 =    ∑Y (Q)iQ (总)i基  × ρ实
（1）
式中：
ρ 基——水污染物基准排水量下的排放浓度，mg/L；
Q 总——排水总量，m3/d；
Yi——维修某种车型汽车的数量，辆/d；
Q i基——维修某种车型汽车的基准排水量，m3/辆；
Ρ 实——实测水污染物浓度，mg/L。
若 Q 总与 ∑YiQi 基的比值小于 1，则以水污染物实测浓度作为判定排放是否达标的依
据。
2 、大气污染物排放标准
（1）项目喷漆过程的打磨、批灰、喷漆工序产生的颗粒物、有机废气排 放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中“表 1 大
气污染物排放限值”相关标准，详见表 3-3：
表 3-3    大气污染物排放限值

	序号
	污染物项目
	适用条件
	排放限值
mg/m3
	污染物排放监控位置

	1
	颗粒物
	


所有
	30
	



车间或生产设施排气筒

	2
	非甲烷总烃
（NMHC）（其他）
	
	80
	

	3
	苯系物
	
	40
	

	4
	臭气浓度 1
	
	1000
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		5
	乙酸酯类
	涉乙酸酯类
	60
	

	注 1：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。


（2）项目企业厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值执行《挥 发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 中特别排放限值；
厂界无组织浓度执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）
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	中表 6 企业边界大气污染物浓度限值，具体见表 3-4，表 3-5。
表 3-4    厂区内 VOCs 无组织排放限值  单位： mg/m3

	
	污染物项目
	特别排放限值
	限值含义
	无组织排放监控位置
	

	
	
NMHC
	6
	监控点处 1h 平均浓度限值
	
在厂房外设置监控点
	

	
	
	10
	监控点处任意一次浓度值
	
	

	
	表3-5    企业边界大气污染物浓度限值  单位：mg/m3

	
	
	污染物项目
	适用条件
	浓度限值
	

	
	
	苯系物
	

所有
	2.0
	

	
	
	非甲烷总烃
	
	4.0
	

	
	
	臭气浓度 1
	
	20
	

	
	
	乙酸乙酯
	涉乙酸乙酯
	1.0
	

	
	
	乙酸丁酯
	涉乙酸丁酯
	0.5
	

	
	
	注 1：臭气浓度取一次最大监测值， 单位为无量纲。
	

	
	（3）焊接烟尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中新
污染源表二级标准，详见表 3-6。
表 3-6    大气污染物排放限值

	
	
	
污染物
	最高允许排放
浓度 mg/m3
	最高允许排放速率， kg/h
	无组织排放监控浓度限值
	

	
	
	
	
	排气筒高度 m
	二级
	监控点
	浓度
mg/m3
	

	
	
	颗粒物
	120
	15
	3.5
	周界外浓度最高
	1.0
	

	
	（4）食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），详见表
3-7。
表 3-7    饮食业油烟排放标准

	
	
	规格
	小型
	中型
	大型
	

	
	
	基础灶头数
	≥1，＜3
	≥3，＜6
	≥6
	

	
	
	对应灶头功率(10ZJ/h)
	≥1.67
	≥5 ，10
	≥10
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