温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 诺顿指出，对外电路的等效电阻可将有源二端口网络内所有独立电源(  )，等效电阻等于此无源二端口网络的输入电阻。
A. 置零
B. 短路
C. 开路
D. 断路
答案:A
2. 感性负载电路中电流相位( )电压相位。
A. 超前
B. 滞后
C. 等于
D. 不能确定
答案:B
3. 在办理停电送电手续时,严禁(  )停电送电。
A. 规定时间
B. 约定时间
C. 延长时间
答案:B
4. 串联连接回路中，流过各电阻的电流(  )。
A. 同各电阻的阻值成正比
B. 同各电阻的阻值成反比
C. 相同
D. 逐渐减小
答案:C
5. 保险绳的使用应(  )。
A. 高挂低用
B. 低挂调用
C. 保证安全
答案:A
6. 触电者脱离带电导线后，应迅速带至(  )以外的地方立即进行触电急救。
A. 3～5m
B. 5～8m
C. 8～10
D. 10～12m
答案:C
7. 选择电能表的规格就是选择电能表的额定电流和额定(  )。
A. 相位
B. 频率
C. 功率
D. 电压
答案:D
8. 下列关于保护间隙特点描述正确的是(  )。
A. 容易造成接地短路故障
B. 灭弧能力强
C. 保护性能好
答案:A
9. 在半导体电路中,主要选用快速熔断器作( )保护。
A. 过压
B. 短路
C. 过热
答案:B
10. 导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞( )圈。
A. 2
B. 1
C. 3
答案:C
11. 造成运行中的高压电容器发热的原因之一是( )。
A. 内部发生局部放电
B. 频繁投切使电容器反复受浪涌电流影响
C. 外壳机械损伤
答案:B
12. 电气设备的绝缘电阻应该在( )以上。
A. 0.1MΩ
B. 1MΩ
C. 10MΩ
D. 100MΩ
答案:B
13. 已知变压器容量Ps，功率因数为0.8，则其无功功率是(  )。
A. Ps
B. 0.8Ps
C. 1.25Ps
D. 0.6Ps
答案:D
14. 西门子公司的802S数控系统安装在普通车床中，一般进给系统采用(  )伺服系统。
A. 开环
B. 半闭环
C. 单闭环
D. 双闭环
答案:A
15. 登高架设作业人员应按规定穿戴劳动防护用品，安全帽应(  )才能保证安全
A. 留在工棚
B. 摘下放好
C. 系紧帽带
答案:C
16. 有人值班的变配电所，其变压器巡视，每班至少(  )。
A. 4次
B. 1次
C. 5次
D. 6次
答案:B
17. 隔离开关安装前对触头的接触情况，应用(  )的塞尺进行检查。
A. 0.02mm
B. 0.04mm
C. 0.05mm
D. 0.10mm
答案:C
18. 故障脱离式氧化锌避雷器，当出现自身故障时( )。
A. 脱离装置动作甩开
B. 脱离装置不动作
C. 脱离装置爆炸
答案:A
19. 碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式,其中石墨是(  )。
A. 绝缘体
B. 导体
C. 半导体
答案:B
20. 作为电气工作者,员工必须熟知本工种的(  )和施工现场的安全生产制度,不违章作业。
A. 生产安排
B. 安全操作规程
C. 工作时间
答案:B
21. (  )反映了在不含电源的一段电路中，电流与这段电路两端的电压及电阻的关系.
A. 欧姆定律
B. 楞次定律
C. 部分电路欧姆定律
D. 全电路欧姆定律
答案:C
22. 长期带额定负载运行的交流接触器，其额定电流选为( )。
A. 小于负载额定电流
B. 等于负载额定电流
C. 负载额定电流的1.32.5倍
D. 负载额定电流的5倍
答案:C
23. 在全部停电和部分停电的电气设备上工作时,必须完成的技术措施有:( ).验电.挂接地线.装设遮栏和悬挂标示牌。
A. 放电
B. 设置安全措施
C. 停电
答案:C
24. 下列仪表属于比较式仪表的是( )。
A. 万用表
B. 接地电阻测量仪
C. 兆欧表
答案:B
25. 纯电容电路的容抗XC等于(  )。
A. ωL
B. 1/ωC
C. 3πFL
D. π/2
答案:B
26. 旋转磁场的旋转方向决定于通入定子绕组中的三相流电源的相序，只要任意调换电动机()所接交流电源的相序，旋转磁场既反转。
A. 一相绕组
B. 两相绕组
C. 三相绕组
答案:B
27. 三相六拍脉冲分配逻辑电路由FFl.FF2.FF3三位D触发器组成。其脉冲分配顺序是(  )。
A. A→B→C→……
B. AB→BC→CA→……
C. A→AC→C→CB→B→BA→A→……
D. A→AB→B→BC→C→CA→A→……
答案:D
28. 将额定电压为220V的灯泡接在110V电源上,灯泡的功率为原来的(  )。
A. 1/2
B. 1/4
C. 1/8
答案:B
29. 关于视在功率的叙述，不正确的是(  )。
A. 视在功率是指交流电路中电源提供的总功率
B. 视在功率既包括有功功率又包含无功功率
C. 视在功率的单位是伏安
D. 视在功率是有功功率与功率因数的比值
答案:D
30. W11-4D平台电气设备的防护等级室外不小于(  )。
A. IP54
B. IP22
C. IP33
D. IP42
答案:A
31. 分接头调整好后，应测量线圈的直流电阻。各相线圈直流电阻的相间差别不应大于三相平均值的(  )％。(变压器的无载调压操作)
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
答案:C
32. 全电路欧姆定律表明,在闭合回路中,电流的大小与电源电动势(  ),与整个电路的电阻成反比。
A. 成正比
B. 成反比
C. 正弦规律
D. 不确定
答案:A
33. 在二次接线回路上工作，无需将高压设备停电时应使用(  )。
A. 第一种工作票
B. 第二种工作票
C. 口头指令
D. 倒闸操作票
答案:B
34. 在交流电路中总电压与总电流的乘积叫交流电路的( )。
A. 有功功率
B. 无功功率
C. 瞬时功率
D. 视在功率
答案:D
35. 测试油介损时所用介损油杯注油前应对空杯进行( )工作电压的耐压试验。
A. 1倍
B. 1.5倍
C. 2.5倍
D. 3倍
答案:B
36. 一份操作票规定由一组人员操作，(  )手中只能持有一份操作票.
A. 监护人;
B. 值长;
C. 操作人;
D. 专工.
答案:A
37. 直埋电缆下面和上面均应铺厚度为( )的软土或沙层。
A. 80mm
B. 100mm
C. 120mm
答案:B
38. 10kV及以上的高压架空送电线路的终端，应安装( )作为防雷措施。
A. 避雷针
B. 避雷器
C. 避雷线
D. 防雷放电间隙
答案:B
39. 6kV电动机的过负荷保护作用于(  )。
A. 跳闸
B. 信号
C. 信号或跳闸
D. 合闸
答案:C
40. 高压器保护属于按( )分类。
A. 被保护的对象
B. 保护原理
C. 保护所起作用
答案:A
41. 当检修继电器发现出头接触部分磨损到银或银基合金触头厚度的(  )时，应更新触头。
A. 3/4
B. 2/3
C. 1/3
D. 1/4
答案:B
42. 插座安装高度，在托儿所.幼儿园.和小学(儿童活动场所)内插座安装距地面高度不低于(  )。
A. 1.0m~1.1m
B. 1.2m~1.3m
C. 1.3m~1.5m
D. 1.8m
答案:D
43. 真空断路器的灭弧方法属于(  )灭弧。
A. 空气
B. 真空
C. 混合气体
D. 惰性气体
答案:B
44. 负荷开关必须与(  )串联安装。
A. 高压隔离开关
B. 高压断路器
C. 高压电容器
D. 高压熔断器
答案:D
45. 动火作业应有( )监护,动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效的防火安全措施,配备足够适用的消防器材。
A. 动火工作负责人
B. 运维许可人
C. 专人
D. 两人
答案:C
46. 当低压电气火灾发生时首先应做的是( )。
A. 快速设法切断电源
B. 快速离开现场报告领导
C. 快速用干粉或者二氧化碳灭火器灭火
答案:A
47. 对电机各绕组的绝缘检查，要求是:电动机每1KV工作电压，绝缘电阻( )。
A. 小于0.5MΩ
B. 大于等于1MΩ
C. 等于0.5MΩ
答案:B
48. 电气线路上(  )代表工作零线。
A. 黑
B. 红
C. 黄
D. 蓝
答案:D
49. 高压电气设备停电检修时,为避免检修人员走错位置,误入带电间隔及过火挨近带电部分,一般选用(  )进行防护。A.绝缘台B.绝缘垫C.遮拦
答案:C
50. 单向可控硅由导通变为截止要满足(  )条件。
A. 阳极和阴极间加反向电压
B. 升高阳极电压
C. 降低阴极电压
D. 断开控制电路
答案:A
51. 当车间电气火灾发生时,应首先切断电源,切断电源的方法是(  )。
A. 拉开刀开关
B. 拉开断路器或者磁力开关
C. 报告负责人请求断总电源
答案:B
52. 三相异步电动机中，改变旋转磁场转向的方法是(  )。
A. 改变电流的方向
B. 调换相线和零线
C. 任意调换两根电源线
D. 任意调换三根电源线
答案:C
53. 绝缘棒使用完后,应( )在专用的架上,以防绝缘棒弯曲。
A. 水平放置
B. 斜靠
C. 垂直悬挂
答案:C
54. TN-C系统属于(  )系统。
A. PE线与N线全部分开的保护接零
B. PE线与N线共同的保护接零
C. PE线与N线前段共用后段分开的保护接零
D. 保护接地
答案:B
55. GN30-10型高压隔离开关主体是通过两组绝缘子固定在由隔板(  )的开关底座的上下两个面上。
A. 连接
B. 分开
C. 固定
D. 支撑
答案:B
56. 验电时应在检修设备( )各相分别验电。
A. 进出线两侧
B. 进线侧
C. 出线侧
答案:A
57. 35KV双回路与多回线路不同回路导线的距离不应小于(  )m。
A. 1
B. 2
C. 3
答案:C
58. 如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应竭力施行( )和胸外心脏挤压。
A. 按摩
B. 点穴
C. 人工呼吸
答案:C
59. 沟通高压输电网一般指110kV.(  )电网。
A. 10kV
B. 20kV
C. 220kV
答案:C
60. 质量(  )kg以上的灯具应利用预埋件，吊管安装。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:C
61. 室内线管明线敷设时在线管进入开关.插座和接线盒前(  )处和线管弯头两边，都要用管卡加以固定。
A. 100mm
B. 200mm
C. 300mm
D. 400mm
答案:C
62. 低压线路中的零线采用的颜色是(  )。
A. 深蓝色
B. 淡蓝色
C. 黄绿双色
D. 黄色
答案:B
63. 差动保护属于按( )分类。
A. 被保护的对象
B. 保护原理
C. 保护所起作用
答案:B
64. 理想电流互感器,励磁电流应等于(  )。
A. 零
B. 负荷电流
C. 短路电流
答案:A
65. 墙边开关安装时距离地面的高度为(  )m
A. 1.5
B. 1.3
C. 2
答案:B
66. 在环境温度25℃时，架空裸铝线正常运行最高温度不超过( )。
A. 70℃
B. 90℃
C. 110℃
D. 50℃
答案:A
67. SF?断路器调整时，相间中心距离误差不大于(  )。
A. 5mm
B. 10mm
C. 12mm
D. 20mm
答案:A
68. 变压器和高压开关柜，避免雷电侵入产生损坏的首要措施是(  )。
A. 装置避雷器
B. 装置避雷线
C. 装置避雷网
答案:A
69. 下列现象中,可判定是接触不良的是(  )。
A. 日光灯启动困难
B. 灯泡忽明忽暗
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