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《建设项目环境影响报告表》编制说明


《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位
编制。
1 、项目名称—— 指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字（两个
英文字段作一个汉字）。
2、建设地点—— 指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3 、行业类别——按国标填写。
4 、总投资——指项目投资总额。
5 、主要环境保护目标—— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、 学校、 医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能
给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6 、结论与建议—— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析 结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出
建设项目环境可行性的明确结论。 同时提出减少环境影响的其他建议。
7 、预审意见—— 由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可
不填。
8 、审批意见—— 由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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[bookmark: bookmark1]一、建设项目基本情况
	项目名称
	杭州金新实业有限公司迁建项目

	建设单位
	杭州金新实业有限公司

	法人代表
	楼**
	联系人
	邵*

	通讯地址
	杭州经济技术开发区 18 号大街 15 号

	联系电话
	
	传真
	/
	邮政
编码
	310018

	建设地点
	杭州经济技术开发区 18 号大街 15 号 1 幢 1 层、3 幢 2 层、12 幢 5-6 层

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	
	新建 [image: ]√ [image: ]迁建
	
	扩建
	行业类别 及代码
	C3489    其他通用零部件
制造

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	建筑面积 （平方米）
	4502.59
	绿化面积 （平方米）
	/

	总投资  （万元）
	300
	其中：环保  投资（万元）
	5.5
	环保投资占 总投资比例
	1.8%

	评价经费 （万元）
	
--
	预期投产日期
	2016 年 5 月
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	工程内容及规模：
1 、项目由来
杭州金新实业有限公司是集工、贸、运输、市场于一体的有限责任公司，公司初 建于 2001 年 12 月，注册资本 300 万元，原位于拱墅区教工路 579 号，主要经营范围 为加工：洗衣机的配件；服务：市场经营管理（上述经营范围在批准的有效期内方可 经营）。批发、零售：木制品，铝制品，灯具，家用电器，金属材料，五金工具， 日 用百货，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），纺织原料，装饰材料，电子产 品；服务：家用电器的维修，室内卫生清洁；含下属分支机构经营范围；其他无需报 经审批的一切合法项目。 目前企业位于杭州市拱墅区教工路 579 号厂房已拆除，拟搬 迁至杭州经济技术开发区 18 号大街 15 号 1 幢 1 层、3 幢 2 层、12 幢 5-6 层，搬迁后 企业经营范围不变，主要生产洗衣机吊杆、洗衣机机盖、洗衣机阀体、洗衣机进水口
组件和洗衣机风扇。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有
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	关规定，受杭州金新实业有限公司委托，杭州市环境保护科学研究设计有限公司（以 下简称我单位）承担了本项目的环境影响评价工作。我单位在现场踏勘、监测和资料
收集等基础上，根据环评技术导则及其它有关文件，编制了本项目环境影响报告表。
2 、建设内容、规模及平面布置
本项目迁建后，主要生产洗衣机吊杆、洗衣机机盖、洗衣机阀体、洗衣机进水口 组件和洗衣机风扇，厂区平面布置见附图，项目主要产品情况见表 1- 1，项目楼层功
能布置见表 1-2。
表 1-1  项目主要产品
	产品名称
	单位
	数量

	洗衣机吊杆
	万套
	260

	洗衣机机盖
	万只
	50

	洗衣机阀体
	万只
	15

	洗衣机进水口组件
	万只
	50

	洗衣机风扇
	万只
	2.5


表 1-2    楼层功能布置
	序号
	建筑
	功能

	1
	1 幢 1 层
	洗衣机机盖、洗衣机阀体、洗衣机进水口组件和洗衣机风扇

	2
	3 幢 2 层
	洗衣机吊杆组件

	3
	12 幢 5-6 层
	办公


3 、主要原辅材料消耗
项目原辅材料均外购，不自行生产，用量情况见表 1-3。
表 1-3    项目主要原辅材料
	原辅材料名称
	年用量
	存储地点

	塑料件
	4000 万个
	吊杆、滚筒

	金属件
	3000 万个
	吊杆、滚筒

	橡胶件
	200 万个
	吊杆、滚筒

	电线
	40 万米
	吊杆、滚筒

	塑胶件
	80 万个
	吊杆、滚筒
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		玻璃组件
	50 万个
	吊杆、滚筒

	润滑油
	0.5 吨
	吊杆车间


4 、主要生产设备
项目主要生产设备及数量见表 1-4。
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	表 1-4    项目主要生产设备及数量
	设备名称
	数量
	型号
	位置

	箱式货车（江淮）
	3 台
	CY4102-CE4C
	1 幢 1 层

	生产装配线（自制）
	3 台
	/
	3 幢 2 层

	螺杆式空压机
	1 台
	scr30pm-8 型
	空压机房


5 、劳动定员和生产天数
（1）工作制度
全年工作日 260 天，一班制，生产时间昼间 8 小时。
（2）劳动定员
项目劳动定员 160 人。
6 、公用工程
（1）给水
本项目生产、生活用水使用市政给水管网提供的自来水。
（2）排水
本项目实行雨污分流，雨水排入市政雨水管；生活污水经化粪池处理后汇同生产
废水一并排入市政污水管。
（3）供电
本项目用电由市政电网就近接入。
（4）生活配套设施
本项目设有洗手间，设有小型分体空调，不设食堂、浴室、宿舍及锅炉。
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	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
杭州金新实业有限公司原位于拱墅区教工路 579 号， 目前该厂区建筑已拆除。 根据《杭州金新实业有限公司增加经营项目环境影响登记表》及其批复文件（杭拱环 评批[2004]0684 号），主要生产洗衣机配件 200 万套/年，主要生产工艺为组装和折弯， 企业不设燃油、燃煤、燃气设施，产生的污染物主要为设备噪声、少量废水和固体废 弃物。企业年排放生活废水约 204t/a ，废水排放实行雨污分流制，生活废水中冲厕废 水经化粪池预处理汇同其他废水纳入市政污水管网，废水排放执行《污水排放综合标 准》（GB8978- 1996）三级标准；企业厂区内各类垃圾实行袋装化分类收集，设置垃
圾箱，由环卫部门定时清运，废弃原材料由物资回收单位定时回收。
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[bookmark: bookmark2]二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1 、地理位置
杭州金新实业有限公司搬迁后位于杭州经济技术开发区 18 号大街 15 号 1 幢 1 层、 3 幢 2 层、12 幢 5-6 层，1 幢 2 层和 3 幢 1 层分别为杭州欧倍兰家具有限公司样品展 示车间和木板加工车间，12 幢 1-4 层为金鱼集团仓库。项目周围环境概况见表 2- 1、
表 2-2 、表 2-3 和附图 2。
表 2-1    1 幢周围环境概况
	方位
	距离
	名称

	东
	约 18m
	杭州欧倍兰家具有限公司车间

	南
	约 66m
	18 号大街

	西
	约 10m
	3 号大街

	北
	约 23m
	12 幢楼


表 2-2    3 幢周围环境概况
	方位
	距离
	名称

	东
	约 8m
	杭州天元电力电缆有限公司

	南
	约 16m
	杭州欧倍兰家具有限公司车间

	西
	约 17m
	杭州欧倍兰家具有限公司车间

	北
	约 10m
	杭州欧倍兰家具有限公司车间


表 2-3    12 幢周围环境概况
	方位
	距离
	名称

	东
	约 6m
	金鱼集团厂区内空压机房和水泵房

	南
	约 23m
	车间（1 幢）

	西
	约 15m
	3 号大街

	北
	约 2m
	杭州圆通线缆科技有限公司


2 、地质地貌
杭州地属浙北平原区，地势由西南向东北倾斜，西南部为天目山余脉，以天竺山 
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	为最高。东北部地势平坦，河网交错，系杭嘉湖平原南缘。平原表层沉积物以细颗粒 泥沙（细粉沙、粘土）为主，属河流湖泊堆积物，其南缘属潮滩相沉积物，土质粗而 疏松，地面缺少湖泊、水系变稀，地形相对高亢。杭州水系分属两个流域：一是白塔 岭以西沿山脊线以北，以及白塔岭以东钱塘江堤以西地区为太湖流域；二是钱塘江江
堤— 白塔岭— 沿山脊线的东南部和西南部为钱塘江流域。本项目属于太湖流域。
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	3 、气象特征
该区块属亚热带季风气候，其特征是冬夏季风交替显著，年温适中，四季分明， 雨量充沛，无霜期较长。6 月上旬至 7 月中旬为梅雨天气，7 、8 月在副热带高压控制 下，盛行西南季风，9 月中旬常出现阴雨天气，中秋以后天气稳定。据杭州市气象台
近五年资料统计：
年平均气压                    1015.6hPa
多年平均气温                  16.2℃
月平均最高气温(7 月)                      28.6℃
月平均最低气温(1 月)                      3.8℃
多年平均相对湿度              68%
多年平均降水量                1453mm
一 日最大降水量                309.6mm
多年平均蒸发量                 1235.3mm
月平均最大降水量(6 月)                 205.4mm
月平均最小降水量(1 月)                 41.8mm
多年平均风速                 2.05m/s
全年地面主导风向             SSW（13.7%）
静风频率                      5. 14%
4.  土壤植被
杭州市境内土壤类型多，分布复杂，性质特征各异，多数土层深厚，土质良好， 多宜利用，主要有西部山地丘陵的河谷土，东部水网平原的水稻土，海涂平原的盐渍
型水稻和盐土类。
5 、水文特征
杭州市江河纵横，湖荡密布，水资源量和水力资源丰富，水域主要分属钱塘江水 系和太湖水系两大流域。钱塘江是浙江省第一大河，干流从西南向东北贯穿皖南和浙 北，最终汇入东海，是一条典型的潮汐型河流，在浙江境内全长 583km ，其中杭州段 流经淳安、建德、桐庐、富阳等县(市)和杭州市区(西湖区、上城区、江干区和萧山区)， 干流全长 319.8km ，流域面积 13901.8km2， 占全市水域总面积的 83.8% ，水资源总量
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	444.02 亿 m3 ，年径流量 386 亿 m3 ，属水资源丰富地区。钱塘江是杭州市最大最重要
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	的饮用水源地，全市 80%的沿江各县(市) 、城镇均以此作为饮用水、生活用水和生产
用水，是杭州市人民群众的母亲河和社会经济发展的生命线。

	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、交通等）：

1 、社会环境概况
杭州位于中国东南沿海，浙江省的西北部，京杭大运河南端，北距长江三角洲中 心城市上海 180 公里。东临杭州湾，南接绍兴、金华、衢州三市，北邻湖州、嘉兴市， 西交安徽省。地理坐标介于北纬 29° 11´ ~ 30°34´和东经 118°20´ ~ 120°37´ , 是长江三角
洲南翼重要中心城市和浙江省会、浙江省政治、经济、文化中心。
杭州经济技术开发区（简称杭州开发区）是 1993 年 4 月经国务院批准设立的国 家级开发区，行政管辖面积 104.7km2， 目前建成区 34 km2 ，辖区人口 20 万。开发区 确立了建设“ 国际先进制造业基地、新世纪大学城、花园式生态型城市副中心” 的三大 目标，大力实施“工业兴区、科教强区、环境立区” 战略， 已成为杭州市乃至浙江省发 展现代工业、外向型经济和高教科研的重要基地。综合发展水平名列全国 49 个国家 级开发区前 10 位。2004 年被日本贸易振兴机构评为中国 75 个城市开发区投资环境最
佳开发区。2007 年，被联合国环境规划署评为“跨国公司最佳投资的开发区”。
2015  年，下沙生产总值达到 587.3 亿元，年度增长率为 8.8%;工业总产值达 431.1 亿元，增长率为 6.9%;服务业总产值为 143. 1 亿元，增长率为 13.4%，高于目标任务 5.4 个百分点;招商引资提前完成年度目标，实到外资 5.8 亿美元，实到内资 38.7 亿元; 财政总收入达 126.7 亿元，增长率为 4.2%;进出口总额达 91.4 亿美元，全社会固定资
产投资为 142.8 亿。
2 、项目所在地生态环境功能区规划
根据《杭州市生态环境功能区规划》，项目位于下沙新城发展生态环境功能小区
( Ⅰ1－10107C02），属于重点准入区。
（1）基本特征
该小区位于杭州市主城区主城东部，主要范围为杭州经济技术开发区，小区面积 44.5km2 ，地属钱塘江冲积平原，地势平坦。杭州经济技术开发区已成为杭州市乃至 
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	浙江省发展现代工业、外向型经济和高教科研的重要基地。开发区内的污水主要通过
提升泵站输送至开发区西南面的七格污水处理厂处理，达标后排入钱塘江。本小区规
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	划定位为杭州“ 一主三副” 的现代化、花园式、生态型副城。
存在主要问题: 区内村庄农居点较多，布局散乱，城市化进程明显滞后于工业化水
平；基础设施建设相对滞后，不能满足经济和社会快速发展的要求。
本小区环境质量良好，空气质量达到二级标准，钱塘江下沙段水质可达到Ⅲ类水
环境功能区要求，本小区属一般的环境敏感区和生态服务功能区。
（2）环境管理重点与环境管理目标
环境管理重点：建设和完善城市污水排放体制，加快配套设施进程；加强水环境 综合整治，实行以集中处理为主的治理方案；制定河道综合整治规划，通过截污、疏
浚、引配水等综合治理措施，提高河道水质。
（3）生态环境保护与建设措施
①推进“工业兴区、科教强区、环境立区” 三大战略，转变经济增长方式，积极发 挥优势，整合资源，夯实基础，努力打造以高新技术产业为先导，高附加值产品为主 体，传统优势产业为基础，构建国际先进制造业基地、新世纪大学城和花园式生态型
城市副中心。
②保留的农业用地和开发区都市农业园要以“ 生态、高效” 为方向，积极发展科技 含量高、经济效益好、用地集约的都市型农业。利用高教园区、工业园区旅游资源， 发展高校文化和工业特色旅游；积极引进大型休闲娱乐业，创办大型特色文化、体育 活动，开发主题旅游项目；利用开发区临江的生态景观资源和具有特色的都市农业，
发展休闲体验式旅游。
③建立完善资源节约、降低能耗分析报告制度，按照国家《综合类生态工业园区 标准》，坚决杜绝新上高能耗、高污染、高耗水项目，构建节约型产业结构；大力发 展电子信息、生物医药等高新技术产业，做大做强机械制造、食品饮料等特色优势产 业，逐步调整和改造提升精细化工、纺织化纤等传统产业，着力培育研发、软件等新 兴产业。鼓励开发新材料，高性能、高附加值仪器仪表研发及产业化，专用设备研发 及制造，环保设备研发及制造，开发利用可再生能源及清洁能源和新型节能的技术和
产品。
④全面实施河道综合整治工程，完善辖区内河网环境配水方案，贯通河渠，疏浚 



- 7-
	河道，加强河岸生态建设，推广生态驳坎，设计生态堤岸和斜坡绿地，控制和削减河
道两岸的径流污染。
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	⑤加强生物多样性保护，建成下沙湿地公园，加强湿地资源保护，提升其景观和 生态服务功能；加大绿地系统建设，构建以沿江、绕城高速沿线、3 号大堤防护林绿
地为主体，以小区、单位绿地为板块，以道路、滨水绿化为纽带的生态绿地系统。
⑥建设完善新城污水收集系统，城市污水全部纳入管网。近期建成中心区、松合
2 座污水提升泵站和东湖路污水系统。
（4）产业准入条件
产业发展以耗水量和排污量小、单位能耗低、废气排放量小的工业企业为主，大 力引进高新技术产业，以先进适用技术改造提升市属搬迁的传统产业，加快培育都市 型产业。禁止发展《浙江省工业污染项目（产品、工艺）禁止和限制发展目录（第一 批）》和《杭州市产业发展导向目录》中规定的禁止类和限制类产业项目，对已有的 属于限制类的生产能力，在达标排放和总量削减的前提下，逐步进入工业功能区，并
落实改造提升的措施。
重点准入电子通信产业、机械制造业、食品饮料业、生物医药业等污染少、能耗 低、技术含量高的四大主导产业，发展相关配套产业，延伸产业链，增强产业集聚功 能，建设出口加工区及各类专业生产基地，建成国家级电子信息产品制造基地和国内
重要的现代医药制造基地，成为杭州市“ 两港”建设的核心区。
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[bookmark: bookmark3]三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地
下水、声环境、生态环境等）：
1 、环境空气质量
为了解该项目所在区域环境空气质量，本次环评引用杭州经济技术开发区大气自
动监测站 2014 年 2 月 28 号～ 3 月 6  日的大气环境现状监测资料。监测结果详见表 3- 1。
表 3-1    杭州经济技术开发区监测点监测结果（单位：mg/m3 ）
	监测时间
	SO2
	NO2
	PM10

	2014.2.28
	0.41
	0.04
	0.084

	2014.3.1
	0.045
	0.05
	0.041

	2014.3.2
	0.051
	0.051
	0.133

	2014.3.3
	0.05
	0.044
	0.062

	2014.3.4
	0.043
	0.067
	0.073

	2014.3.5
	0.028
	0.037
	0.089

	2014.3.6
	0.03
	0.04
	0.048

	标准值
	0.15
	0.08
	0.15

	最大比标值
	0.34
	0.84
	0.59


从表 3- 1 大气监测结果可知，本项目所在区域空气环境质量中 SO2、NO2 和 PM10
日均值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。
2 、水环境质量
项目所在区域附近水体为三号大堤护塘河，距离约 750m。根据《浙江省水功能 区水环境功能区划分方案（2015）》（浙政函[2015]71 号）和《杭州市人民政府关于 杭州市主城区水功能区、水环境功能区划分方案的批复》（杭政函[2012]155 号）， 三号大堤护塘河（20 号大街至杭州-海宁交界）水环境功能区属于工业用水区， 目标 水质为Ⅳ类，因此该水体水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类水
体标准。
为了解项目拟建区域地表水质量现状，本次评价收集了杭州市环境监测中心站 2014 年 6 月 17  日对三号大堤护塘河的水质监测断面的监测资料，水环境质量现状监
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	测结果见表 3-2。常规监测因子：pH 值、溶解氧、NH3-N、总磷和 CODMn。
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	表 3-2      三号大堤护塘河水质监测结果   单位：mg/L（除 pH 值）
	河道名称
	时间
	pH
	溶解氧
	高锰酸盐指数
	氨氮
	总磷

	三号大堤护 塘河
	6.17
	7.61
	3.25
	6.92
	5.02
	0.77

	
	IV 类标准
	6~9
	≥3
	≤10
	≤1.5
	≤0.3

	
	V 类标准
	
	≥2
	≤15
	≤2.0
	≤0.4

	比标值（IV 类标准）
	0.70
	0.96
	0.69
	3.35
	2.57

	单因子评定
	IV 类
	IV 类
	IV 类
	劣 V 类
	劣 V 类

	评定结果
	劣 V 类


通过水质监测数据分析可知：三号大堤护塘河水质指标中pH、溶解氧和高锰酸钾 指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准，氨氮和总磷为劣Ⅴ 类，总体水质劣V类。氨氮和总磷超标原因是由于沿线部分区块生活污水直接入河引
起。
3 、声环境质量
为了解项目拟建区域的声环境质量现状，在项目拟建地设置了 4 个测点进行监测， 具体监测点位见附图 2。监测时间为 2016 年 2 月 29 日昼间（项目夜间不生产）。监 测执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定。监测仪器采用 AWA6218B  型声级计。在每一个测点，每隔 0.01 分钟仪器自动采样一次，连续采样 10 分钟，经 仪器自动处理数据后，显示记录监测值。监测结果统计见表 3-3。执行标准参照《声 环境质量标准》（GB3096-2008），评价方法采用监测值中的 Leq 与标准值比较法进
行评价。
表 3-3      噪声监测结果    单位：dB(A)
	序号
	测点位置
	昼间
	备 注

	1#
	东厂界
	55.4
	执行 GB3096-2008 中 3 类标准

	2#
	南厂界
	56.3
	执行 GB3096-2008 中 4a 类标准

	3#
	西厂界
	57.6
	

	4#
	北厂界
	51.8
	执行 GB3096-2008 中 3 类标准


根据噪声现场监测结果可以得知，项目东、北侧厂界噪声监测点声环境质量符合 GB3096-2008《声环境质量标准》中的 3 类标准要求，西、南侧厂界噪声监测点声环
境质量符合 GB3096-2008《声环境质量标准》中的 4a 类标准要求。
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主要环境保护目标：
根据现场踏勘，项目位于工业区，项目周围 200m 范围内无住宅、学校、河道等
保护目标。
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[bookmark: bookmark4]四、评价适用标准
	环 境 质 量 标 准
	1 、环境空气
项目所在区为二类环境空气质量功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）中的二级标准。
表 4-1  环境空气质量标准  单位：μg/m3
	序号
	污染物
	标准限值
	标准

	
	
	1 小时平均
	24 小时平均
	年平均
	

	1
	SO2
	500
	150
	60
	

GB3095-2012

	2
	PM10
	/
	150
	70
	

	3
	TSP
	/
	300
	200
	

	4
	NO2
	200
	80
	40
	


2 、水环境
项目所在区域附近水体为三号大堤护塘河，距离约 750m。根据《浙江省水 功能区水环境功能区划分方案（2015）》（浙政函[2015]71 号）和《杭州市人民 政府关于杭州市主城区水功能区、水环境功能区划分方案的批复》（杭政函 [2012]155 号），三号大堤护塘河（20 号大街至杭州-海宁交界）水环境功能区属 于工业用水区， 目标水质为Ⅳ类，因此该水体水质执行《地表水环境质量标准》
（GB3838-2002） Ⅳ类水体标准，具体标准值见表 4-3。
表 4-3    地表水环境质量标准   单位：除 pH 外，其余均为mg/L
	项目
	pH
	DO
	高锰酸盐指数
	氨氮
	总磷

	IV 类标准值
	6 ～ 9
	≥3
	≤10
	≤1.5
	≤0.3


3 、声环境
根据《杭州市主城区声环境功能区划分方案》（2014.3. 17），项目所在 3 类 区域，项目南侧紧邻城市次干道 18 号大街，西侧紧邻城市次干道 3 号大街，因 此项目东、北侧声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准，西、
南侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类标准，具体指标见表 4-4。
表 4-4    声环境质量标准
	采用标准
	标准值，dB(A)
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	昼间
	夜间

	3 类
	65
	55

	4a
	70
	55
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	污 染 物 排 放 标 准
	1 、废水
本项目产生的废水经化粪池预处理后纳管进入 18 号大街市政污水管网，最
终进入污水处理厂集中处理。项目废水纳管标准值见表 4-5。
表 4-5 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：除 pH 外为 mg/L

	污染物名称
	pH 值
	CODCr
	SS
	动
物油
	NH3-N

	三级标准
	6 ～ 9
	500
	400
	100
	35*


注*：NH3-N 执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的其他 企业间接排放标准 35mg/L。
3 、噪声
根据《杭州市主城区声环境功能区划分方案》（2014.3. 17），项目所在区域 噪声环境属 3 类区，其噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB22337-2008）3 类标准，见表 4-6。
表 4-6   《工业企业厂界环境噪声排放标准》    单位：dB
	采用标准
	类  别
	昼  间
	夜  间

	GB22337-2008
	3 类
	65
	55


4 、固废
本项目产生的固废分为危险固废和一般固废。危险固废拟定期送有资质的固
废单位处置，危废在暂存期间执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。
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	总 量 控 制 指 标
	根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发（2012） 10 号），新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染  物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。新增废水主要  为废水主要生活废水，无需消减替代。本项目无生产废水排放，产生的废水为生  活废水，故无需消减替代。该项目年排放废水约 1872t/a ，CODCr  0.56 t/a 、氨氮  0.056t/a，企业所排放废水纳管进入城市污水处理厂，新增污染物由污水处理厂内
部调剂。
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[bookmark: bookmark5]五、建设项目工程分析
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]工艺流程简述(图示)：
项目主要生产洗衣机吊杆、洗衣机机盖、洗衣机阀体、洗衣机进水口组件和洗衣
机风扇，主要生产工艺为组装，各产品的生产工艺流程如下图所示。
①洗衣机吊杆加工工艺流程

 (
订单
) (
 
领取材料
 
一
  
装吊杆
  
一
  
装皮碗
)[image: ][image: ]生产方案


[image: ] (
上油
) (
打湾
)- 装吊杆座  - 装弹簧座 -  装弹簧
废矿物油
 (
出货
) (
装箱
)[image: ]检验
次品
图 5- 1    洗衣机吊杆加工工艺流程
工艺流程说明：企业根据订单情况，组织生产方案，按订单的要求领取相应型号 的吊杆、皮碗、弹簧、弹簧座和吊杆座等部件，并依次组装起来，利用机器将吊杆压 挤成一定的弯曲度，在吊杆的连接处以及弹簧处涂上润滑油，对产品进行整体检查，
合格的产品装箱出货。
②洗衣机机盖组件加工工艺流程

 (
订单
) (
 
领取材料
 
一
 
窗罩装配
 
一
 
玻璃装配
)[image: ][image: ]生产方案
[image: ][image: ]
成品检验 [image: ] 螺钉装配 - 机盖后板装配 [image: ]  机盖连接杆装配 [image: ]  弹簧装配
[image: ]
[image: ]装箱    [image: ]    出货

图 5-2    洗衣机机盖组件加工工艺流程
工艺流程说明：企业根据订单情况，组织生产方案，按订单的要求领取相应型号 
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	的零部件，按照生产次序，依次将窗罩、玻璃、弹簧、机盖连接杆、机盖后板、螺钉 等部件组装起来，组装后，对产品进行检查，合格产品包装出货。各配件组装是通过
各部件自身的连接扣以及固定螺钉等连接，无胶水连接。
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)[image: ][image: ][image: ][image: ] (
订单
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阀盖装配
)[image: ] (
订单
) (
风扇装配
)[image: ][image: ]③洗衣机进水口组件加工工艺流程

	订单


[image: ]
[image: ]密封圈装配 [image: ] 螺钉装配 [image: ] 给水阀装配 [image: ] 进水管装配 [image: ] 水位感应器装配
[image: ]
[image: ]检验    [image: ]   包箱    [image: ]    出货

图 5-3    洗衣机进水口组件加工工艺流程
工艺流程说明：企业根据订单情况，组织生产方案，按订单的要求领取相应型号 的零部件，按照生产次序，依次将银片塑料件、吐出管、水位感应器、进水管、给水 阀、螺钉、密封圈等部件组装起来，组装后，对产品进行检查，合格产品包装出货。
各配件组装是通过各部件自身的连接扣以及固定螺钉等连接，无胶水连接。
④洗衣机阀体组件加工工艺流程

 (
生产方案
       
领取材料
       
阀体装配
)
[image: ]
[image: ]出货    [image: ]    装箱     [image: ]   检验   [image: ] 连接管装配 [image: ] 放气阀装配

图 5-4    洗衣机阀体组件加工工艺流程
工艺流程说明：企业根据订单情况，组织生产方案，按订单的要求领取相应型号 的零部件，按照生产次序，依次将阀体、阀盖、放气阀、连接管等部件组装起来，组 装后，对产品进行检查，合格产品包装出货。各配件组装是通过各部件自身的连接扣
以及固定螺钉等连接，无胶水连接。
⑤洗衣机风扇组件加工工艺流程

 (
生产方案
       
领取材料
       
电机装配
)
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