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《炼油厂动、静设备》试题
第一部分 炼油厂动设备
一.填空题（题）
1.离心泵按叶轮吸入方式可分为＿＿＿＿泵和＿＿＿＿泵。答:单吸式;双吸式
2.离心泵加润滑油液面应在＿＿＿＿为宜。答:1/2～2/3 3.异步电动机由＿＿＿＿和＿＿＿＿两部分组成。答:转子;定子
4．容积式泵是依靠工作室＿＿＿＿来输送液体的。
答:工作间隙改变
5．启动离心泵前应先＿＿＿＿＿＿入口阀，＿＿＿＿＿出口阀。
答:全开；关闭
6．离心泵的叶轮有＿＿＿＿、＿＿＿＿和＿＿＿＿三种。
答:开式;闭式;半开式
7．齿轮泵是一种＿＿＿＿泵,主要有两个互相啮合的齿轮、泵壳和端盖组成。
答:容积式
8．离心式压缩机在＿＿＿＿流量和＿＿＿＿压力范围内广泛应用。
答：大；中低
9．汽轮机所有转动部件的组合称为＿＿＿＿，它主要包括主轴；叶轮；叶片等部件。
答：转子；
10．压缩机润滑油的冷却水中断后，将出现润滑油温度升高，使润滑油失去作用，设备轴承就会＿＿＿＿，严重时甚至＿＿＿＿造成事故。
答：；发热；烧瓦
11．润滑油的基本作用是＿＿＿＿，润滑作用与润滑油的油性、粘度有密切关系。
答：润滑；
12.电机的接线方式有＿＿＿和＿＿＿两种。
答：△型；Ｙ型
13．离心式压缩机出口压力的高低取决于＿＿＿＿和＿＿＿＿。
答：叶轮的级数；转速
14．离心式压缩机无论输送什么介质，只要＿＿＿＿一定，转速一定，流量一定，那么理论能头也就确定了。
答：叶轮尺寸；
15．常用的联轴器可分为: ＿＿＿＿和＿＿＿＿两类。
答:弹性联轴器;钢性联轴器
16．离心泵的铭牌上的参数一般是以＿＿＿＿作介质实验出来的。
答:20℃的水
17．机泵的部件中轴的作用是＿＿＿、＿＿＿。
答:传递功率;承受负荷
18.离心泵叶轮就其结构型式来看，可以分为闭式、半开式及开式三种，其中（闭式）叶轮的水力效率较高。
19.按照能量转换的方式不同，常用压缩机可分为两大类（容积式压缩机）、（速度式压缩机），其中往复式压缩机属（容积式），离心式压缩机属（速度式）。20.（叶轮）是离心式压缩机中唯一的作功部件。21.离心式压缩机的效率一般（低于）活塞式压缩机。
22.润滑油的主要质量指标：（粘度）、闪点、酸值、机械杂质、凝固点。
23.任何物体在做旋转运动时，物体上的每一个质点都有一个远离旋转中心的惯性力，这力就是（惯性离心力）。
24.（水力损失）是影响离心泵总效率的重要因素之一。
25.离心泵的主要性能参数包括：（流量Q）、（扬程H）、转速n，功率N、效率η等。26.汽蚀对泵工作的影响主要有：（噪音和振动）、对泵性能曲线的影响、对叶轮衬料的破坏。27.利用高压液体来平衡轴向力有两种平衡装置：（平衡鼓装置）和（平衡盘装置）。28．旋转轴和固定壳体之间的密封称为（轴封）。其作用是： 防止液
体从泵内泄漏到外面，或当泵内压力低于大气压力时，防止空气漏入泵中。
29．按输油品温度的不同，离心式油泵分为 输送油品温度（低于200℃）的冷油泵和温度（高于200℃）的热油泵两类。
30．在使用热油泵时，有的油类还有腐蚀性，热油泵工作温度挥发又比较高，为保持泵能长期连续运转，泵应采用（双端面）机械密封。
31．活塞式压缩机零件分为四部分：（工作腔部分）、传动部分、机身部分、辅助设备。32．活塞式压缩机的热力性能指标是指排气压力、（排气量）、排气温度以及功率和效率。33．压缩机在运转中，气缸内都有（膨胀）、（吸气）、压缩、排气四个过程组成一个工作循环，过程服从热力学规律。
34．（提高转速）是压缩机减轻重量和缩小空间尺寸的一般途径。35．活塞压缩机的机间润滑方式分为（有油润滑）、（无油润滑）。
36．旋转电机一般按电源性质分为（交流电机）和（直流电机）两大类，交流电机又可分为同步电动机和异步电动机。37.轴封是搅拌反应器的一个重要组成部分，搅拌反应器轴封的作用是保证设备内处于正压或真空状态，并防止反应物料逸出或杂质渗入，主要形式由（填料密封）和（机械密封）两种。
38.搅拌器又称（搅拌桨）或叶轮。
39．搅拌反应器主要由（搅拌装置）、轴封和搅拌罐三大部分组成。40．在封闭式制冷螺杆压缩机中，油还作为电动机的（冷却液）。41．离心压缩机使用两种轴承：（径向轴承）和（止推轴承）。
42．（过滤）是使含固体颗粒的非均相物系通过布、网等多孔性材料，分离出固体颗粒的操作。
43．离心压缩机的驱动设备有用（电动机）及（汽轮机或 烟汽轮机）。
344．单位时间内滤过的滤液体积，称为（过滤速率），单位为 m/s。45．离心分离过程一般分为（离心过滤）、离心沉降和 离心分离 三种。46．沉降式离心机是用（离心沉降法）分离悬浮液的机器。
47．烟气轮机的级数是根据烟气在烟气轮机里的焓降来确定的，一列静叶和一列动叶组成一个最基本的单元，称谓（级）。
48．按照烟气在级的动叶内不同的（膨胀程度），又分为（冲动级和反动级。49．叶轮与泵体之间的（密封环），一般称口环。
50．离心泵效率达不到百分之百，是因为流体在泵内运动时存在（水力损失）、容积损失 和 机械损失。
51．离心式压缩机出口压力的高低取决于 叶轮 的个数和（转速）。52.由两个螺杆相互啮合在一起形成的容积式泵成为（螺杆泵）。53.离心泵按（叶轮吸入方式）可分为单吸式泵和双吸式泵。54.（容积式）泵是依靠工作室工作间隙改变来输送液体的。
55.离心泵按输送介质可分为（水泵）、（油泵）、耐腐蚀泵、砂浆泵。56.启动（离心泵）前先全开入口阀，关闭出口阀。
57.离心泵在一定流量和扬程下，原动机单位时间内给于泵轴的功率称（轴功率）。58.刚性轴是指工作转速（小于）一阶临界转速的情况。59.挠性轴是指工作转速（大于）一阶临界转速的情况。
360.单位时间内泵提供的液体数量是泵的流量，有（体积流量Q），单位为m/s ,有质量流量G ,单位为kg/s 61.液体在叶轮流道内流动，一旦叶轮入口处压力低于工作介质温度的饱和蒸汽压时，液体就汽化。形成气泡。当气泡流动到泵内的高压区域时，它们便急速破裂，而凝结成液体，于是大量的液体便以极大的速度向凝结中心冲击。发生响声和剧烈振动，在冲击点上会产生几百甚至几千个大气压，使局部压力增高，使得该区叶轮内表面受到相当大的、反复不断的负 荷，当时轮的压力超过极限时便遭到破坏。上述这些现象的综合称为（汽蚀现象）。62.往复泵吸入性能好，启动前不用灌泵，但必须打开（出口阔）。63.离心泵启动前必须灌泵,防止（“气阻”现象）
64.（填料密封）是在泵体与轴之间的环形空间内塞入浸有石墨粉或润滑油石棉绳以达到密封的目的。
65.机械密封是由固定在泵体上的（静环）和随轴转动的（动环）直接紧密接触作相对运动来达到密封的目的。它适应于一切转动设备的伸出体外转动轴体的密封。67.机械密封的优点:（密封性能好）,使
用寿命长,功率消耗少。68.泵并联工作时，扬程会（上升）。
69.汽轮机是利用（蒸汽）的热能来做功的旋转式原动机。70.机泵单向阀的作用是防止（介质倒流）造成损坏机泵事故。二.选择题(40题)1．往复泵启动时要求出口阀（B）
A．关闭 B．打开 C．开关都一样 2．离心泵启动前必须先（A）。
Ａ.全开入口阀、全关出口阀 Ｂ.全开入口阀和出口阀
Ｃ.全关入口阀、全开出口阀 Ｄ.全关入口阀和出口阀 3．某泵型号为:250YDⅡ-150×2其中2指（A）。
A.二级泵 B.叶轮直径第二次切削 C.二类材质
4.离心泵使用要求：机械密封的重质油泄露不超过（A）滴/分。
A．5 B．10 C．15 5.齿轮泵属于（C）。
A．叶片式泵 B.往复式泵 C.容积式泵
6.．两台性能相同的离心泵并联工作时,总流量（C）单台泵工作时的二倍。
A.大于 B.等于 C.小于
7.泵的部件中具有锥形扩散管的是（B）A 计量泵 B高速泵;C叶片泵;8.存在困液现象的泵是（A）
A 齿轮泵;B高速泵;C 叶片泵;D水环泵
9.根据对机泵设备运行状态进行监测的结果，从维修的经济性出发所决定的检修活动称为（C）
A 计划维修 B 临时维修 C 状态监测检修 D抢修 10.下列说法正确的是（B）
A 故障是指不可修复的失效现象。
B 两种或两种以上化学性质不同或组织不同的物质，以微观或宏观的形式组合而成的材料，都可以称为复合材料。
C 事故发生的原因与其设计无关
D 注油器注油滴数与活塞速度无关。
11.泵由于流体进入叶轮相对运动方向与叶片进口角度不一样产生的损失称为（B）A 摩擦损失 B冲击损失 C分离损失 D机械损失 12.热油泵启动前要暖泵，预热速度不得超过？（A）A、50℃/ｈ B、80℃/
ｈC、100℃/ｈ
13.评定机械振动水平时的测点位置总是确定在（C）上。A、基础 B、管子 C、轴承座 D、基座 14.振动烈度能反应出振动（A）。
A、能量 B、质量 C、变量 D、速度 15.润滑油中变压器油的主要作用是（A）。A、绝缘 B、润滑 C、密封
16.对长径比很大的旋转件，通常都要进行（C）试验。A、静平衡 B、静不平衡 C、动平衡 D、动不平衡 17.离心泵多选用（A）叶轮 A、后弯 B、前弯 C、径向
18.以下那一个效率不是组成泵效率的部分（C）
A、容积效率 B、水力效率 C、电机效率 D、机械效率 19.泵并联工作时，扬程会（A）A、上升 B、下降 C、不变 20.润滑油系统的作用不包括（D）A、润滑 B、散热 C、紧固
21.往复式压缩机中，平衡铁安装在（D）A 十字头 B连杆 C曲轴 22.没有转动部件的泵是（C）
A 磁力泵 B 计量泵 C射流泵 D旋涡泵
23.对于露天或半露天布置的泵，一般使泵与原动机的轴线与管廊轴线（C）A．平衡 B.相交 C.垂直
24.下列哪种说法是不正确的：（C）
A．通常机械密封在-45℃以下就不能保证可靠性。B．高速离心泵也就是高扬程离心泵。
C．筒形多级离心泵的结构与一般离心泵相同。
25.螺杆式压缩机相比往复式压缩机它的单位排气量体积、重量、占地面积以及排气脉动：（A）
A．小 B．大 C．相同
26.螺杆式压缩机的排气量和转数成（A）A．正比 B．反比 C．无关
27.螺杆的（C）是保证压缩机齿间容积充分吸气和实现内压缩机的必要条件。A．轴向长度 B．直径 C．扭转角
28.（B）是限制压缩机压力比提高的主要因素。A．进气温度 B．排气温度 C．齿间容积 29下列压缩机的气缸不用润滑的是（C）
A． 喷油滑片式压缩机 B． 螺杆式压缩机 C． 液环式压缩机 D． 以上都不是 30.下列哪种机械同属于涡轮机械范畴（D）
A．烟气轮机 B．燃气轮机 C．水轮机 D．以上都是 31.封油作用（D）
A．密封 B．冷却 C．润滑 D.以上都选
32.汽轮机是利用（C）的热能来做功的旋转式原动机。A．空气 B．氮气 C．蒸汽 33.离心泵的出口压力与扬程成（B）A．反比 B．正比 C．没关系
36.离心泵是依靠（A）的高速旋转来进行能量转化的。A．叶轮 B．活塞 C．螺杆
37.离心泵不能在低于设计流量（C）的状态下连续运转。A．80% B．50% C．30% 38.气压机反飞动阀是（A）
A．风关阀 B．风开阀 C．一般调节阀 39.气压机入口自保阀是（B）
A．风关阀 B．风开阀 C．普通阀
40.输送介质温度在（B）℃以上为热油泵。A.100 B.200 C.300 三.判断题
1.离心泵的转速改变时,其流量、扬程和功率均改变。
(√)
。2.离心泵在启动前应至少盘车360以上。(√)3.机泵的冷却水开的越大越好。(×)4.机械密封的效果比填料密封好。(√)5.往复泵若不考虑泄露损失，其理论流量不随出口压力变化而变化。（√）6.离心泵提供给单位质量液体的能量随流量的增加而减少。（√）7.两台相同的离心泵串联工作时，压力是单台泵工作的二倍。（×）8.比例泵又称计量泵，是一种容积式泵。（√）9.转轴的临界转速只有一个（×）。
10.刚度是指该零件在载荷作用下抵抗弹性变形的能力（√）。11.叶轮是离心式压缩机中唯一的作功部件（√）。
12.离心式压缩机适用于气量小、压比高的场合（×）。13.离心式压缩机的效率一般高于活塞式压缩机（×）。14.泵的效率是有效功率和轴功率之比。(√)15.旋涡泵的自吸能力较离心泵的差。(×)16.一般容积泵不选用串联操作｡(√)
17.关闭离心泵出口阀时,泵的扬程下降｡(×)
18.泵的汽蚀现象与泵的安装高度无关,只与被输液体有关。(×)19.往复泵的扬程与流量变化是有关的。(×)
20.刚性轴是工作转速小于第一临界转速的轴称为刚性轴｡(√)
21.当转子接近某数值时,会产生强烈的振动,如果低于这个转速或高于这个转速就不会产生强烈的振动,称发生强烈振动时的转速为临界转速｡(√)22.齿轮泵是容积泵｡(√)
23.离心泵产生气蚀的主要原因是泵的入口流量增加｡(×)24.在泵的设计中,要全部消除轴向力(×)25.离心泵效率随流量增加而增加。（×）
26.容积型压缩机是靠气缸内作往复运动的活塞来改变工作容积,从而使气体体积缩小而提高气体压力。(√)
27.活塞环的作用是防止气缸里的工作介质从高压的一边漏到低压的一边或大气里去｡(√)
28.气阀主要由阀座､阀片､弹簧等部件组成｡(√)29.活塞压缩机一般采用“自动气阀”，它的启闭主要由阀件两边的压力差和弹簧来实现的。(√)
30.双螺杆压缩机有无油螺杆压缩机和喷油螺杆压缩机两种。(√)31.滑片式压缩机由三大部分组成：机体、转子、及滑片。(√)
32.离心压缩机工作的可靠性与径向及止推轴承的设计、制造和安装无关。(×)33.轴封的主要型式有填料密封和机械封两种。(√)
34.当工业生产过程的工艺操作条件已确定时，具体选择何种分离机械主要依据分离任务而定，与物料特性无关。(×)
35.对于目前大功率烟气轮机来说，双级应用较为广泛。(√)36.机泵的的润滑油加得越满越好。(×)
37.电动机连续启动次数不宜过多，以免启动设备和电动机过热。(√)38.往复泵的流量应用出口阀调节。(×)39.往复泵主要用于小排量、高压力的场合。(√)40.换泵操作应先开后停。(√)
41.离心泵的转速改变时，其流量、扬程和功率均改变。(√)42.离心泵的叶轮有开式、闭式、两种。(×)
43.齿轮泵是一种容积式泵，主要有两个互相齿合的齿轮、泵壳、
端盖组成。(√)44.机泵铭牌上标的流量指该泵功率较高时的流量。(×)
45.离心泵产生轴向推力的原因是由于单吸式叶轮缺乏对称性，以及液体在叶轮内速度和方向的改变等原因造成。(√)
46.比例泵又称计量泵，是一种容积式泵。(√)
47.挠性轴是指工作转速大于一阶临界转速的情况。(√)48.单位时间内泵提供的液体数量是泵的流量。(√)49.往复泵吸入性能好，启动前不用灌泵。(√)
50.填料密封是在泵体与轴之间的环形空间内塞入浸有石墨粉或润滑油石棉绳(即盘根)以达到密封的目的。
四.名词解释（5题）1.泵效率
答:泵的有效功率与轴功率之比称为该泵的效率。2.共振现象 答：如果转子的转速恰好与转子的固有频率相等或相近时，转子系统将发生剧烈振动的现象，称为共振。3.临界转速
答：发生共振时的转速称为轴的临界转速。4.离心式压缩机的“级”、“段”
答： 级：是由一个叶轮及与其相配合的固定元件所构成。
段：是以中间冷却器作为分段的标志。5.泵的扬程
答：单位重量液体通过泵后所获得的能量，用H表示，单位为m 五.问答题（8题）
1．离心泵长期空转有何危害？
答：泵长期空转即泵内没有输送液体，泵内密封部分如浮环中间衬套和轴封处其间隙小就会缺少润滑发生磨擦引起磨损，甚至抱轴对于机械密封、平衡盘行旋转接触，由于缺乏液体的润滑、冷却、会因磨擦过热而磨损。
2.透平前后汽封的作用是什么？
答：前汽封是防止高压蒸汽往外泄，后汽封是防止低压端往汽缸内漏空气。3.热油泵预热快了有什么害处? 答:热油泵预热速度一般为50℃/h,预热快了有以下几点相害处: ①会影响泵的使用寿命;②对泵的零件造成损坏或失灵;③可能引起端面密封漏,法兰大盖漏。
4．机泵润滑油箱液位为什么要保持1/2—2/3处？
答：因为润滑油液位高于1/2—2/3处，带油环甩不开增加阻力，使油箱温度过热。低于这个标准，带油环带不上去油，就起不到润滑作用，油箱温度照样这高，所以油位必须保持在1/2—2/3处。
5.机泵入口为何加过滤网? 答：因为介质流动时会带有脏物进入泵体内,损坏叶片,堵塞管线,加过滤网就会防止以上事故发生。
6.离心泵由哪些构件组成？
离心泵的主要组成部分有转子和静子两部分。转子包括叶轮、轴、轴套、键和联轴器等。
静子包括泵壳、密封设备（填料筒、水封环、密封圈轴承、机座）轴向推力平衡设备。7.常用的轴承装配方法有几种？
答：①压入法，根据轴、孔的尺寸配好工装工具，用手锤将轴承打入。
②加热法，油加热时油温度不应超过120℃，加热时轴承不能与油槽底和壁接触。电加热器加热是目前使用最多的方法。8．离心泵的叶轮有几种形式？
答：有三种，开式叶轮，半开式叶轮，闭式叶轮。六.计算题（2题）
1、某泵出口流速为u=1.4m/s，出口管线规格为Φ114×4mm，求：该泵出口的体积流量为多少。
解：（1）泵出口管线内径D=114-2×4=106（mm）
222（2）出口管线截面积A=(D/2)×π=(0.106/2)×3.14=0.0088（m）(3)体积流量Q=A ×u=0.0088×1.4=0.0123m/s=44.35m/h
3答：泵出口体积流量为44.35 m/h。
32、某原料泵的流量为45m/h，当加工量由20t/h提高到40t/h时，原料泵能否满足生产要求？3（ρ=0.8t/m）
33解：加工量G=40t/h×1000=10×10kg/m ρ=0.8×1000=800kg/m
V=G/ρ=40×10/800=50m/h 3答：由于50＞45m/h，所以原料泵不能满足生产要求。
第二部分 炼油厂静设备（175题）
炼油厂静设备试题库共175道题，其中填空60（70）道，选择38（40）道，判断正误54（50）道，名词解释8（5）道，问答题15（8）道，计算题2道。（红色数字为最新试题数量，下面试题中红色部分为修改或增加内容）一.填空题（70题）
1.弹簧管压力表由＿＿＿＿、传动机构;指示机构三部分构成。答:测量元件;2.管道保温绝缘的作用是＿＿＿＿防结露;防热能损失。答:防冻;3．冷却器按介质分为＿＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿＿。
答:水冷、空冷
4.浮阀塔盘主要由＿＿＿＿、溢流堰;降液管;浮阀;受液盘等部件构成。答:塔板;5．调节阀按结构分为＿＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿＿＿。
答: 单芯阀、双芯阀
6．传热的基本方式有＿＿＿＿、＿＿＿＿、＿＿＿＿。
答:对流；传导；辐射。
7．设备腐蚀的形式有＿＿＿＿、电化学腐蚀;大气腐蚀;冲蚀。
答: 化学腐蚀;8.炼油厂常用的塔设备有＿＿＿﹑＿＿＿﹑提取塔和冷却塔。答：精馏塔；吸收塔；；
9.换热器按工艺要求可以分为＿＿＿﹑＿＿＿﹑冷却器和再沸器四种。
答：热交换器；冷凝器；
10.水冷却器一般都是冷却水走＿＿＿＿，被冷介质走＿＿＿＿。
答：管程、壳程
11.压力容器按生产过程的要求可分为＿＿＿、＿＿＿、分离容器和储运容器四种。答:反应容器;换热容器;12．阀门的公称直径是＿＿＿。
答：内径
13．根据热管工质的作用原理,可将热管分为＿＿＿和＿＿＿。
答:物理热管;化学热管。
14．常用的浮头式换热器由＿＿＿和＿＿＿壳体;管箱;折流板组成。
答:浮头;管束;15.螺纹根据其牙型，可分为（三角形）、（矩形）、
梯形、锯齿形及其它特殊形状。16.换热器中，折流板的作用是提高壳程介质（湍流程度），增大传热系数。17.钢中硫含量愈（高），热脆现象愈严重。
18.Q235板不得用于制造（直接火焰）加热的压力容器。19.受内压的压力容器周向应力是轴向应力的（2）倍。20.压力容器开孔，在条件允许时最好开（椭圆形）形状孔。21.压力容器的宏观检查周期为（一年）。
22.金属的化学性能主要指（耐腐蚀性）和（抗氧化性）。23.铝和铜、镁的合金叫（硬铝）。
24.阀门的主要作用（截止）；调节；止逆
25.高温设备对钢材的要求主要是良好的（化学稳定性）和（热强性）。26.铜及其合金具有很高的（导热）、（导电性）、和塑性。
27.石油化工设备中使用的高合金钢主要是指（不锈钢）和（耐热钢）
28.石油化工设备上常用的耐热钢，按耐热要求的不同，可分为（抗氧化钢）和（热强钢）。29.容器一般是由（筒体）、（封头）、法兰、支座、接管及人孔、视镜等组成。
30.根据在生产工艺过程中的工作原理，容器可分为（反应压力容器），（换热压力容器），分离压力容器，储存压力容器。
31.当容器内部介质压力大于外界压力时，称为（内压容器）。
32.当容器外界的压力大于容器内部介质的压力时，称为（外压容器）。
33.最常见的容器封头包括（半球形）、（椭圆形）、蝶形和无折边球形等凸形封头以及圆锥形、平板封头等。
34.封头的结构性形式是由工艺过程、（承载能力）、制造技术方面的要求而形成的。35.外界容器发生失稳时的最低外界压力，称为（临界压力）。
36.外界圆筒存在的几何形状偏差也会降低筒体的临界压力，加速筒体的（失稳）。
37.当圆筒的（长度与直径之比）较大时，其中间部分将不受两端
封头或加强圈的支持作用，这种圆筒称之为长圆筒。
38.影响蠕比变的因素有（温度因素）、时间因素、应力因素。
39.在塔设备中能进行的单元操作有:（精馏）、（吸收）、解吸，气体的增湿及冷却等。40.高的传质、传热效率，即气液有充分的（接触空间）、接触时间和接触面积。
41.无论是板式塔还是填料塔，除了各种内件之外，均由（塔体）、支座、人孔或手孔、除沫器、接管、吊柱及扶梯、操作平台等组织。40.流体流动的阻力小，即流体通过塔设备的压力降小，以达到（节能）降低操作费用的要求。
41.空冷器按通风方式可分为（鼓风式）和（引凤式）。42.空冷器由（管束）、（风机）、构架和百叶窗构成。
43.（管束）是空冷器的主要部件，由翅片管、管箱、框架组成。
44.目前广泛使用的列管式换热器有：固定管板式；（浮头式）和U形管式 45.按结构形式塔分为（板式塔）和（填料塔）
46.管式加热炉一般由（辐射室）、（对流室）、预热回收系统、燃烧及通风系统五部分组成。
47.管式加热炉的结构通常包括：钢结构、（炉管）、炉墙、燃烧器、孔类配件等。48.燃烧器由（燃料喷嘴）、配风器、燃烧道 三部分组成。
49.固体润滑 是指利用材料来减少接触表面之间的（摩擦与磨损）的润滑方式。50.加热炉三门一扳是指（油门）气门、风门和（烟道挡板）51.按冷却方式可将空冷器分为干式、湿式和（干湿联合式）。
52.湿式空冷器按其工作情况可分为（增湿式）和（喷淋式）两种型式。53.换热器的投用原则为（先冷路，后热路）。
54.炉墙是管式加热炉的重要组成部分，其结构主要有砖结构、耐热混凝土结构和（耐火纤维结构）。
55.砌砖炉墙一般由耐火砖和（保温砖）砌筑而成。56.耐热混凝土由胶结剂、集料和（参合料）组成。57.常用的胶结剂由（水泥）、水玻璃和磷酸铝三种。
58..容器内含氧量应在（18%）以上，操作人员方可进入。59.冷
却器按介质分为（水冷）、（空冷）。
60.三通阀只能改变（流体流向），而总量不变，多用于温度调节。
61.一般情况下，高压流体、易生垢流体适于在换热器的（管程）内走。62.在换热器中，冷热流体的流动方式不同，（平均温差）也不同。63.安全阀的排放能力必须（大于）容器的安全泄放量。
64.炼油装置内常用的阻火装置有（安全液封）、（水封井）、（阻火器）、单向阀、阻火闸门、火星熄火器。
65.筛孔塔盘又称筛网式塔盘，是在一块塔盘上钻有一定数目的（筛孔），溢流端安装有围 堰的塔盘。
66.（燃烧器）是一种将燃料和空气按照所需混合比和流速在湍流条件下集中送入炉内，确保和维持点火及燃烧条件的部件。
67.空冷器的翅片管主要有：（L型缠绕式翅片管）、镶嵌式翅片管、整体轧制的翅片管、复合翅片管。68.冷换设备在开工过程中热紧的目的就在于消除（法兰的松弛），使密封面具有足够压比以保证密封效果。
69.一切能承受一定介质压力的密闭容器统称为（压力容器）。压力容器的安全附件有：
①安全阀；②压力表；③爆破片；④液面计；⑤测温仪表。70.钢板在弯形时，其内层材料受到（压缩）二.选择题（40题）
1．阀门的阀体上标注的Pg16/50中的50表示（B）。
A.公称压力 B.公称直径 C.许用温度 2．换热器的投用原则为（B）。
Ａ.先热路，后冷路 Ｂ.先冷路，后热路
Ｃ.冷、热路一起 Ｄ.先旁路，后热路 3．水冷却器所用水是（C）。
Ａ.新鲜水 Ｂ.软化水 Ｃ.循环水 Ｄ.除氧水 4．下列塔板中,操作弹性最大的是（C）。
A.舌型塔板 B.筛板 C.浮阀塔板
5.在压力容器内检修时,行灯电压应为（A）伏。A．12 B．36 C．220 6.金属材料的硬度高,则（C）就好。A.切削性 B.铸造性 C.耐磨性 7．阀门的公称直径是（B）。
A.外径 B.内径 C.平均直径
8．某阀门型号为Z41H一25,其中H表示（A）。
A.衬里材料 B.阀门类别 C.阀体材料 9．下列物质中导热系数最小的是（C）。
A.铸铁 B.钢 C.不锈钢
10、不属于压力容器主要受压件的是（D）。
A、人孔盖 B、人孔接管 C、换热器管板 D、M36以下的设备主螺栓。
11、气压试验的危险性比液压试验（C）。A、小 B、相同 C、大 D、无法比较
12、对不适合做液压试验的容器可用（C）试验代替液压试验。A、水压 B、气密性 C 气压 D渗漏
13、换热器中，拼接管板的对接接头应进行（A）射线或超声检测。A、100％ B 50％ C 20％ D 10%
14、压力容器不属于外观检查的内容是（C）。A 外表面的腐蚀、保温层的破损、脱落。
B支承或支座的损坏、基础下沉、倾斜、开裂。C、壁厚测定、无损检测、水压试验。D、检漏孔、信号孔的漏液、漏气。
15、一台在用压力容器的安全状况等级为2级，下检周期最多为（D）。A 2年 B 3年 C 4年 D 6年
16、锅炉定期检验周期为（B）。
A 1年 B 2年 C 3年 D 4年
17、当管线安装完无法进行耐压试验时，可采用（D）种方式？ A 所有焊缝用液体渗透法或磁粉法进行检验。B 对接焊缝用100％射线探伤进行检验。C 经建设单位同意，可以不做。
D 经建设单位同意，同时采用以上A和B。18.钢板在弯形时，其内层材料受到（A）
A.压缩 B.拉伸 C.延展
19.钻孔时加切削液的主要目的是(B)。
A.润滑作用 B.冷却作用 C.清洗作用
20.过盈联接装配，是依靠配合面的(C)产生的摩擦力来传递转矩。
A.推力 B.载荷力 C.压力 D.静力
21.联轴器装配的主要技术是应保证两轴的(B)误差。
A.垂直度 B.同轴度 C.平行度 22.滚动轴承内径与轴的配合应为(A)。
A.基孔制 B.基轴制 C.非基制 23.骨架式油封属于(A)密封装置。
A.接触式 B.非接触式 C.间隙式 24.迷宫式密封属于(B)密封装置。
A.接触式 B.非接触式 C.间隙式 25.滚动轴承游隙分为(C)两类游隙。
A.原始、配合 B.配合、工作 C.径向、轴向 D.原始、工作 26.螺纹联接产生松动故障的原因，主要是经受长期(C)而引起的。
A.磨损 B.运转 C.振动
27.多级离心压缩机，由于压缩后压力较高，温度也较高，故压缩过程中气体需经过(C)。
A.减压 B.放气 C.中间冷却
28.离心泵既能(B)，同时又能提高液体的(C)。
A.输送电力 B.输送液体 C.压头 D.流量 E.速度
29.在一定热稳定性的前提下，钢材的高温强度越（A），融动过程愈缓慢，说明其热强性愈好。
A.越高 B越低 C.不变
30.由于灰口铸铁在高温下，其融动极限不高，在低温下其韧性降低，因此灰口铸铁一般用来制造常压容器，其使用温度不能超过（C）
Ａ．150度 Ｂ．200度Ｃ．250度
31.当管道由粗变细时,管内介质流速如何变化（B）。
A.相同.B.变大.C.变小.32.入炉空气量是加热炉操作中可调节的参数之一，其调节（A）α的大小。
A.直接影响。B并不影响。C.以上都不是。
33.液体燃料的粘度、密度比气体燃料（A）得多，因此气体燃料易于空气混合均匀。
A.大 B.小 C.少
34.过剩空气系数的大小，主要决定于燃料于空气混合的充分过程，空气与燃料混合的越充足，需要的空气量就越（B）
A.多 B.少 C.以上都不是
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