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市政定额应用培训	讲义·LQG

第一部分	相关知识及费用定额
一、工程造价的构成
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建筑安装工程费	间接费
工	计划利润及税金
程
造
价	工程建设其他费（土地使用、拆迁、设计、监理）

预备费（基本预备费、涨价预备费） 建设期贷款利息
固定资产投资方向调节税（0％、5％、10％、15％、30％）




二、建筑安装工程费的构成
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费	间接费	财务费
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利润及税金

计划利润税金
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城市维护建设税教育费附加
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（一）基本直接费：
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1、 基本直接费是指在工程施工过程中直接耗费的构成工程实体或有助于工程形成的各种费用，包括人工费、材料费、机械费。它可以通过定额直接查得，计算公式如下：
人工费＝定额工日*工日单价
材料费＝定额消耗*材料单价（原价+运费+采保费 2.5％） 机械费＝定额消耗*机械台班综合单价+机械进出场费
2、人工、材料、机械消耗量取定原则
*人工工日
定额中人工以综合工日数表示，不再分工种及技术等级。
工日消耗量包括基本用工和其他用工，基本用工以全国市政工程《劳动定额》为基础计算（85 年）其他用工包括人工幅度差、超运距用工及辅助用工。
综合工日＝基本用工（来源于劳动定额）×（1＋人工幅度差）＋超运距用工＋辅助用工
其中：
（ 1）人工幅度差是指在劳动定额作业时间之外在预算定额应考虑的在正常施工条件下所发生的各种工时损失，包括：
· a 各工种间的工序搭接及交叉作业相互配合所发生的停歇用工；
· b 施工机械在单位工程之间转移及临时水电线路移动造成的停工；
· c 质量检查和隐蔽工程验收工作的影响；
· d 班组操作地点转移用工；
· e 工序交接时对前一工序不可避免的修整用工；
· f 施工中不可避免的其他零星用工。
本册人工幅度差综合取定为 10％，人工随机械产量计算的，人工幅度差按机械幅度差率计算。
(2) 超运距用工是指预算定额的平均水平运距超过劳动定额规定水平运距部分。超运距＝预算定额取定运距－劳动定额已包括的运距
本册超运距综合取定为 100 米（按交底资料数据）。
(3) 辅助用工指为保证基本工作顺利进行而采取的必要辅助用工。
* 材料消耗
材料消耗量包含了必要的材料损耗，对于次要、零星材料，以占材料费的百分比表示，不再计入定额材料消耗量。
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周转性材料已考虑了材料的正常周转次数并计入了定额中。定额中凡带“（ ）”仅表示消耗量，其价格未计入价目表。
· 机械台班使用量
定额中所列机械，综合考虑了目前市政行业普遍使用的机型、规格。如实际使用的机械种类、规格与定额规定不同时，不得进行换算。
定额在确定机械台班使用量时，均计入了机械幅度差：
机械耗用量＝劳动定额机械台班耗用台班×（1＋机械幅度差）
2000 元以下的辅助机械（如振捣棒）计入工具用具使用费中，定额中仅列入动力费用。
各册机械幅度差率根据不同的机械分别取定，范围为 25％～33％。
（二）其他直接费：
其他直接费是指除了基本直接费之外的，在施工过程中直接发生的其他费用，同基本直接费相比，它有更大的弹性，就具体工程而言，可能发生，也可能不发生，但实际成本中将最终体现为人工、材料、机械费的增加，主要包括：
1、冬雨季施工增加费
2、夜间施工增加费
3、材料二次倒运：因场地狭小而发生的二次倒运
4、仪器仪表使用费
5、生产工具用具使用费（包括振捣棒等不构成固定资产的生产工具和检验试验用具）
6、检验试验费
7、工程定位复测、工程交点、场地清理费
8、特殊工程地区施工增加费其他直接费记取：
其他直接费=计费价格*费率
（三）现场经费：
现场经费是指为施工准备、组织施工生产和管理所需的费用，包括临时设施费用和现场管理费用：
临时设施费用：如宿舍、文化福利等。
现场管理费：发生在施工现场（项目部）一级的，针对特定工程施工而发生的费用， 包括项目部人员工资、奖金、补贴、现场办公费、差旅交通、工程保修等。
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现场经费记取：
现场经费=计费价格*费率
（四）间接费：
间接费是指虽不直接由施工工艺过程所引起，但却与工程的总体条件有关的，建筑安装企业为组织和进行经营管理以及间接为施工生产服务的各项费用：
企业管理费：发生在企业一级的管理费用。
财务费：指企业筹集资金所发生的费用，如贷款利息、汇兑净损失等。其他费用：定额测定费及上缴的上级管理费等。
间接费记取：
间接费=计费价格*费率
（五）税金及利润：
税金及利润是施工企业职工为社会创造的价值：
（1)利润：计划利润＝计费价格*费率
（2)税金：特指营业税、城乡建设维护税及教育费附加，不包括所得税及土地使用税、车船使用税等。
营业税=应税营业额*3％
城乡建设维护税=应纳营业税额*适用税率（市区 7％；县镇 5%；农村 1%。） 教育费附加=应纳营业税额*3%
三、建筑工程定额的层次
（一）施工定额
也叫劳动定额，指导施工，是编制预算定额的数据基础
（二）预算定额
施工图阶段计算造价，是概算定额的编制基础
（三）概算定额
扩大初步设计阶段，是预算定额的综合扩大
（四）概算指标
初步设计阶段编制概算，在概算及预算定额基础上编制，控制投资
（五）投资估算指标
可行性研究阶段，根据历史资料编制。四、预算定额的表现形式
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项目
	两类定额的特点估价表（九 O 定额）
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1、估价表
组成
2、费用定额
3、调整系数（年）
1、消耗量定额
2、价目表
3、费用定额
4、机械台班单价定额
5、市场价格
1、量价合一。
特点
2、综合费率，无法计算单项工程单价
3、不能适应清单计价的要求。
1、量价分离。
2、可灵活准确的计算单项工程单价。
3、适应清单计价
用法
单价法
定额实物法
)五、工程费用定额
目前，我国的计价管理改革的方向是“控制量、指导价、竞争费”，在一般的投标中，费用定额中的其他直接费率、间接费率、利润往往是竞报项目，费用定额仅作为参考。但在目前新旧计价体系转换过程中，定额（包括费用定额）有时还作为指令性标准使用，因此应进行掌握如下内容：
1、能够正确划分工程类别
2、能够正确确定各类费率
3、能够熟练掌握取费程序
*工程费用计算程序
（见费用定额）
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第一册	通用工程
一、定额总说明

1、 本定额是完成规定计量单位分部分项工程所需人工、材料、机械台班消耗量的标准，是编制招标标底的依据；是编制施工图预算，进行工程招投标及编制概算定额、估算指标的基础。P1 二
2、 本定额是按照正常的施工条件，目前多数市政施工机械装备程度，合理的施工工期、施工工艺、劳动组织为基础编制的，体现的是社会平均消耗水平，与企业定额有区别。 P1 四
3、 本定额人工工日消耗不分工种、技术等级、以综合工日表示，包括基本用工、辅助用工、超运距用工及人工幅度差。 P1 六
4、 定额中已包括材料、成品、半成品从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作安装地点的水平和垂直运输所需要的人工和机械消耗。材料的二次搬运费记入了费用定额中其他直接费，以费率的形式体现。 P1 七 1
5、 定额中的砼均按现场搅拌考虑，若采用商品砼，则在抽换材料的同时，扣减3.5 工日/m3 个工日及所有的搅拌机台班数量。P1 七 3
6、 预制砼的养护，除另有说明外，均按自然养护考虑，若采用蒸汽养护，则需要参照公路定额 4-107-1、4-107-2 增加蒸养室建设及蒸汽养生项目。P1 七 3
7、 本定额的施工台班消耗量已包括了机械幅度差的内容。P1 八 1
8、 本定额的机械仅列主要施工机械，辅助机械（随工人班组配备并依班组产量计算的单位价值在 2000 元以下的小型施工机械）已包括在费用定额的其他直接费中。P1 八 1
9、 本定额施工用水，用电是按现场有水有电考虑的，如施工现场采用其他方法供水、供电时费用可按实调整。 P1 九
10、定额中半成品均不包括其运输人工及机械台班消耗量（拌和场至施工现场，如砼、沥青砼等），在编制预算时可套用第一册“通用项目”相关子目或根据本地区的运输价格另行计算。
但厂拌拌多合土运输套用本册定额
11、 本定额中凡“××以内”或“××以下”均包括“××”本身，如钢筋“φ 10
以下”包括φ 10 ，否则不包括“××”本身。P2 十一二、通用册说明
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1、 通用册包括土石方工程、打拔工具桩工程、围堰工程、支撑工程、拆除工程、脚手架及其他工程、护坡挡土墙工程。P3 一
2、 通用册子项为共性内容，适用于各专业册。P3 二
第一章	土石方工程

一、土方及岩石分类祥见定额 P9
普氏系数：是硬度计量单位，指物质抵抗另一种较坚硬的具有一定形状和尺寸的物体压入其表面的能力。
注：公路工程中规定，土石方在挖方中用不小于112.5kw(150 马力)推土机单齿松土器无法松动，须用爆破或用气钻方法开挖的，以及体积大于或等于 1m3 的孤石为石方， 其余为土方。
二、沟槽、基坑、一般土石方分类
沟槽：底宽 7m 以内，底长大于底宽 3 倍以上； 基坑：底长小于底宽 3 倍，底面积小于 100m2;
场地平整：超过上述范围，厚度在 30cm 以内就地挖填一般土石方：超过以上范围的土石方工程。
三、应用中需注意的问题
[image: ]1、 土石方的开挖及运输，均按开挖前的天然密实体积计算 P7 一，填土夯实或压实， 按照压实体积计算。不同状态的土方体积按下表换算：

	虚方
	松填
	天然密实
	夯实

	1.00
	0.83
	0.77
	0.67

	1.20
	1.00
	0.92
	0.80

	1.30
	1.08
	1.00
	0.87

	1.50
	1.25
	1.15
	1.00



挖余松土和堆积土按堆积方乘 0.8 执行一、二类土。
2、基坑深度 3m 以外，坑底面积大于 50m2，修建机械上下坡的便道土方量并入土方工程量内；人工挖土方深度超过 1.5 米时所修建的运输坡道并入土方工程量内。P7 一

 (
11
)
3、石方工程量按照图纸尺寸加允许超挖量。开挖坡面每侧允许超挖量：松、次坚石
20cm，普、特坚石 15cm。P7 一
4、管道接口作业坑和沿线井室所增加的工程量，按沟槽全部土石方量的 2.5％计算。管沟回填应扣除管径在 200mm 以上的管道、基础、垫层和各种构筑物所占的体积。 P8 七
[image: ] (
1:m
)5、坡度与放坡系数
放坡坡度	H:d	常用 1:m 的形式表示，如 1:1.5 等	H
放坡系数 m＝d/H
d
[image: ]6、坑内作业与坑上作业：机械始终在自然地平以上，不下坑，为坑上作业；反之，
机械一直在坑内作业，并设有机械上下坡道，为坑内作业。
7、放坡起点：根据土质条件，在一定挖土深度内可以不放坡，这个深度称为放坡起点 P8。
 (
土壤类别
一、二类
三类
四类
放坡起点深度 
h(m)
1.2
1.5
2.0
)







[image: ][image: ][image: ][image: ]H>h	H>h
h





8、放坡系数表：当槽深达到放坡起点后，设计无明确说明时，按下表计算放坡系数
P8
 (
机械挖土
土壤类别
人工挖土
坑内作业
坑上作业
一、二类
1:0.33
1:0.75
1:0.5
三类
1:0.25
1:0.67
1:0.33
四类
1:0.10
1:0.33
1:0.25
)
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注意：1、若施工中实际未放坡，或实际放坡系数小于本表规定，应仍按规定的放坡系数计算土方工程量
2、同一断面内土类不同时，放坡系数加权平均
[image: ]9、管沟底部每侧工作面宽度：为便于施工，管道或构筑物两侧应留有足够的工作面宽度 P8 八

	管道结构宽
	非金属管道
	金属管道
	构筑物

	50cm 以内
	40
	30
	

	100cm 以内

150cm 以内
	50

60
	40

60
	
40

	250cm 以外
	80
	80
	

	10、运距的确定
	
	
	


土石方运距应按挖方重心至弃方重心的距离计算，但下面两种情况应调整运距：
(1) 机械坡道>5%、人工坡道>15%时，斜道运距按斜道长度乘下列系数 P8 九 1
 (
项目
推土机、铲运机
人力
坡度
5%~10%
<15%
<20%
<25%
>15%
系数
1.75
2
2.25
2.5
5
)
(2) 人工挖沟槽土方，挖深超过定额规定时，超过部分按垂直深度每米折合水平 7m
计算运距。
11、干湿土的划分
干、湿土划分以地质勘探报告的地下水位为标准，常水位上为干土，常水位以下为湿土，（另外，含水量大于 25%的也当作湿土计算）采用降水后的挖土，应按干土计算 P7 一。
湿土工程量按地下水位以下部分开挖数量计算 P7 九12、其他需要说明的部分
（1） 石方爆破按炮眼法松动爆破，采用的是电雷管，若采用火雷管，可按 P7 五换算。
（2） 定额中不包括障碍物的清理工作，发生时另行计算。弃方及建筑垃圾的场地占用费按当地规定执行
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（3） 机械挖土方包括挖沟槽土方。需要人工辅助开挖的切边、修整槽壁、槽底用工已综合考虑。
（4） 挖土采用明排水法时，可增计施工排水费。
（5） 定额中已综合考虑了槽坑的单双面抛土。
12、爆破分类
· 一般石方爆破采用松动爆破，而很少采用抛掷爆破及定向爆破。松动爆破作业程序是先在被爆破的岩石上钻凿一定深度和直径的炮孔，然后在孔内装药及雷管。一般炮孔直径在 50mm，深度<4.5m 者称为浅孔爆破，孔径 75mm 以上，深度>5m 为深孔爆破。
炮孔分为人工打眼及机械打眼；按雷管类型又分为火雷管起爆及电雷管起爆。
13、一组系数
(1) 挖湿土时（地下常水位以下土方），人工及机械乘以系数 1.18。
(2) 挖掘机在垫板上作业，人工和机械乘以系数 1.25，搭拆垫板的人工、材料和辅机摊消费另行计算。木质垫板按 30％摊销，钢垫板按 15%摊销。
(3) 推土机推堆积土时，推土机按一、二类土乘系数 0.8。四、常用土石方机械及选用
1、挖掘机
（1） 正铲挖掘机
特点：前进向上，强制切土，挖掘力大，生产率高，能开挖停机面以上的 I～IV 类土；坑内作业。
（2） 反铲挖掘机
特点：后退向下，强制切土，挖掘机较正铲小，能开挖停机面以下的 I～IV 类土； 深度在 4m 以内的坑槽。可与自卸车配合装土，也可甩土。
（3） 抓铲挖掘机
特点：后退向下，自重切土，土斗用钢丝绳悬挂在挖掘机的长臂上，挖土时土斗在重力作用下落到地面切入土中，挖土半径及深度均较大，可开挖停机面以下的I、II 类土，但不如反铲挖掘机灵活。适用于大型基坑开挖及水下取土。
（4） 拉铲挖掘机
特点：又成抓斗挖掘机，是在挖掘机臂端用钢丝绳吊一抓斗，特点是直上直下、自重切土，挖掘机较小，只能开挖 I～II 类土；用于开挖窄而深的独立基坑或基槽、沉井， 特别适用于水下挖土，是地下连续墙施工的专用机械
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2、推土机：能够单独进行挖土、运土和卸土工作，适用于场地清理、路槽整形、路基填土平整、开挖深度不大的基坑及回填作业。
3、液压锤：一种新型的岩石破碎机械，它实际上仅是一个机头，装在卸下铲斗的挖掘机上，与挖掘机油路连通，通过气泵利用压缩氮气瞬间产生极强的爆发力，用于岩石数量小，或不允许爆破的场所
3、铲运机：能够单独进行铲土、运土、卸土、填筑、整平的土方机械，可分牵引式和自行式两种。
该机械对道路的要求较低，操作灵活，可在I～III 类土中直接挖、运。常用于坡度在 20 度以内的大面积场地整平，公路路基的调运土方，大型基坑、沟槽的开挖，坚硬土开挖时需要推土机助推。
4、装载机：短途倒运，一般不超过150m，长距离倒运时可配合自卸车。其中的轮胎式装载机是市政工程中最为常用的机械之一（履带式主要用于矿山等）。
5、自卸汽车：远距离运输材料的机械。五、定额祥解
（一）人工土方
1、人工挖土方 1-1~1-3
2、人工挖路槽 1-4~1-7 深度
3、人工挖沟槽、基坑 1-8~1-17
4、土堤、草皮 1-18~1-25 道路
5、装运土方 1-26~1-34
6、挖运流沙 1-35~1-37
7、开挖冻土 1-38~1-39
8、平整、填土夯实、原土夯实 1-40~1-48
（二）机械土方
1、推土机推土 1-49~1-72
2、铲运机铲运 1-73~1-92
3、装载机装运土方 1-99~1-102
4、装载机装土石方 1-93~1-98
5、挖掘机挖装土方 1-113~1-124
6、挖掘机挖装淤泥流沙 1-125~1-128
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7、自卸汽车运土方 1-103~1-112
8、机械平整场地、填土夯实、原土夯实 1-129~1-136
（三）人工石方
1、人工凿石 1-137~1-140
2、人工打眼爆破 1-141~1-148
3、明挖石方运输 1-169~1-174
（四）机械土方
1、机械打眼爆破 1-149~1-156
2、静态爆破石方 1-187~1-202
3、油锤破石方 1-3-37~1-3-40
4、挖掘机挖装石渣 1-175~1-178
5、自卸汽车运石渣 1-179~1-186
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第二章	打拔工具桩市政工程中主要用于沟槽与基坑的支护等
一、有关概念
1、工具桩：不形成工程实体，仅作为一种施工措施。
2、水、陆分界：水深大于1.5 米为水上作业；距岸边 1.5 米以内时，水上在 1.5 米以内者，按陆上作业考虑。
3、土类划分：甲类土、乙类土、丙类土。P42
二、注意的问题
1、废桩不重复计算。
2、定额中的各类桩是按摊消计入消耗量的，如果实际中不允许摊消，则应调整消耗量全部计入。
3、遇丙级土时，按乙级土的人工及机械乘以 1.43
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