四川省安全员-C证考试（专职安全员）题库附答案
（单选题、多选题、判断题）


一、单选题(103题)
1.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》特种作业操作证,每 ( B )年复审一次。
A.1年 B.2年 C.3年 D.4年

2.( A )由事故发生地省级人民政府负责调查。
A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

3.依据《安全生产许可证条例》 (国务院2004年第397号 )的规定,国家对建筑施工企业实施 ( A )制度。
A.安全生产许可 B.定期安全检查 C.施工许可证 D.行业监督

4.30米以上的高层建筑施工，应当设置加压水泵和消防水源管道，管道的立管直径不小于（ B ）。
A.25mm B.50mm C.60mm D.75mm

5.塔式起重机主要受力构件如塔身、臂架等，在损坏后经修复，检测其结构的应力不得低于原计算应力，否则应予以（B ）。
A.重新修复 B.报废 C.备用处理 D.降级使用

6.关于分配电箱、开关箱设置不正确的是（B ）。

A.固定式的分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4～1.6m
B.移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为1.2～1.6m
C.分配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品
D.配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线


7.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。
A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

8.附着式升降脚手架主框架和水平支承桁架的材料，必须有足够的强度和刚度，所以杆件材料必须采用（ D）。
A.绑接 B.搭接 C.扣件连接 D.焊接或螺栓连接

9.施工现场用电工程中，PE线的重复接地点不应少于（C ）。
A.一处 B.二处 C.三处 D.四处

10.钢丝绳在卷筒上缠绕时，应（A ）。
A.逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝
B.逐圈排列，不可以错叠但可离缝
C.逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝
D.随意排列，但不能错叠
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