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一、项目摘要
1、项目名称：广东省xx农业沼气工程
2、建设单位：广东省xx农业
3、建设地点：广东省xx县xx农业猪场
4、建设期限：10个月
5、建设规模和产品方案：建设600M3的混合式沼气池，300M3贮气柜，日处理污水120吨，日产沼气400M3；鲜猪粪发酵车间面积200平方米，年生产有机肥3600吨（湿重），配套建设沼液综合利用设施。
6、投资估算：项目总投资为165万元，其中要求国家补助115万元，企业自筹50万元。
7、效益分析：本项目属于社会公益性环境保护设施，它创造的效益以环境效益和社会效益为主。工程建成后，每年可减少污水排放量4万吨左右，生产沼气14.6万M3，生产有机肥3600吨。沼气供餐厅作燃料，年可替代液化石油气73吨。预计项目年增纯收益45.4万元，静态投资回收期4.6年。
项目对于减轻当地水质污染，改良土壤和改善生态环境，保护人民的身心健康，大力发展有机农业和生态农业，提高农副产品的市场竞争力，促进农业生产的全面发展，走可持续发展的道路，具有十分重要意义。
二、项目建设的必要性和可行性

xx农业成立于2023年, 是公司加农户的龙头企业。公司位于xx市xx县城郊，距县城5公里，有良好的自然环境和生态环境，是一个集生态农业观光（客房、餐厅配套完善）、种植、养殖的综合性公司。公司占地面积4000多亩（其中果树面积3000亩，观光休闲区1000亩）。内设有一个二级种猪场，是xx市猪苗供应基地。公司实施“
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公司+农户”的经营模式，由公司提供种苗、饲料、全程进行饲养技术指导，产品由公司保价回收的经营方式进行生产。猪场常年存栏量6000多头，年出栏猪苗14000头、肉猪4000头。9年来，共向农户提供了猪苗10万多头，为农民脱贫致富作出了较大贡献。          
公司目前对猪场粪污的处理办法是，粪污经沉淀捞渣，粪渣出售或用作果树肥料，粪水用泵输送到果园。由于资金等问题，再加上果树不用天天施肥，目前只有部分污水被输送到较近的果园利用，大部分污水直接排放，对附近农田的污染较大。同时，果树直接施用污水，病虫害增加，每年要施用大量的农药，给食品安全生产带来隐患。更重要的是，猪场距县城只有5公里，并位于韩江（粤东地区的主要饮用水源，重点保护河流）流域水网地带，距韩江约30公里，若猪场每天产生的120M3污水不能得到有效处理，长此下去，势必影响周围自然生态环境和韩江水源，致使病菌的传播，对附近人民生活、生产产生不利影响。因此，处理猪场污水，治理环境污染迫在眉睫。
而猪场污水是富含有机质的可用资源, 应用沼气发酵技术，建设沼气工程治理猪场污水，生产沼气和优质有机肥可达到一方面减少猪场污染，净化环境，另一方面又可回收能源—沼气，在为实现农业可持续发展提供环境保障的同时，创造更高的经济效益、能源效益和生态效益。

xx农业有果树面积3000亩，又有日消耗石油液化气150公斤的旅游餐厅，为沼气综合利用提供了很好的平台。因此，在该公司建设沼气工程，
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对生产过程中产生的废弃物、废水进行有效处理和综合利用，开发生物质能源，回收有机肥资源，将治理污染、净化环境、回收能源、综合利用、改善生态环境有机的结合起来，走生态畜牧业产业化可持续发展的道路是完全可行的。
三、市场供求分析及预测
随着社会经济的迅猛发展和人民生活水平的提高，政府制定的“菜篮子”工程顺利实施，畜禽养殖业向规模化、集约化方向发展，规模养殖占总量的比例上升，规模趋大，分布较为集中。
目前，全省年存栏5000头以上的猪场有300多个，每天排放有机污水数万吨，但目前处理的数量还很有限，只有15%的粪便污水采用沼气工程进行不同程度的处理，其余的则直接将粪水排出场外，造成严重污染，已成为农业环境的主要污染源之一。同时也为大中型沼气工程的发展提供了充足的资源基础和广阔的有待开发市场。如国家在工程投入上扶持部分资金，将促进大中型畜禽养殖场能源环境示范工程项目建设力度，促进解决农业面源污染问题。
四、项目承担单位基本概况
承担项目的xx农业，成立于2023年,是一个集生态农业观光（客房、餐厅配套完善）、种植、养殖的综合性公司，是公司加农户的龙头企业。公司占地面积4000多亩（其中果树面积3000亩，观光休闲区1000亩，猪场占地100亩，猪舍建筑面积8000平方米）。猪场常年存栏量6000多头，年出栏量猪苗14000头、肉猪4000头，是xx市猪苗供应基地。公司职工总数为120人，其中猪场聘有专业兽医技术人员及专业管理人员25人，公司固定资产4000万元。公司技术力量雄厚，有完善的生产管理组织体系，运营情况良好，有能力落实工程项目的自筹资金，能认真执行项目建设的有关政策。

公司的沼气工程项目将邀请广东省农业环保与农村能源总站作为技术指导单位，对沼气工程项目进行方案论证，技术审定和设计指导。
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五、项目地点选择分析
xx农业位于xx市xx县，距县城5公里，并位于xx地区的主要饮用水源—韩江的水网地带，距韩江约30公里。该公司是一个集生态农业观光、种植、养殖的综合性公司，配套有1000多平方米的餐厅（日消耗石油液化气150公斤），十分适合沼气、沼液、沼渣的综合利用。用沼气代替液化气，将发挥沼气的最大的效益。
该公司交通十分便利，粤闽高速公路就在该公司门口通过，                                   同时，项目点属海洋副热带季风气候区，气候温和，雨量充沛，近年最低气温5.4℃,最高气温38.3℃，年平均气温21.4℃，降雨量1475.9毫米，非常适合建设沼气工程。
在该公司建设沼气工程，既可解决污水排放问题，又可发挥龙头企业的带头作用，带动周围的养殖场搞好环保建设，保护当地自然生态环境和韩江水源，达到生态和畜牧业产业协调发展的目的。
项目点符合当地畜牧业发展规划，建设沼气工程，政府大力支持，养殖场需求强烈，当地适宜推广“猪—沼—果”等能源生态模式，当地农村能源管理部门技术力量强，项目建设后能对工程进行有效、长期的监督管理，能较大地促进当地生态农业发展。
六、工艺技术方案分析
根据种猪场的生产情况，每天排放的污水量约为120吨。考虑污水处理的经济性，按清洁化生产的要求，严格控制饲料中重金属等饲料添加剂的使用量，以减少对周围生态环境的影响。因此项目工艺流程遵循生态理念，坚持以下原则：
1、减量化：要治理好畜粪污染，必须从污染的源头抓起，必须有效的削减污染总量，猪粪实行干清粪工艺，节约用水，减少污水处理量。

2、无害化:
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选用先进工艺技术，所有污水必须经过封闭式的厌氧发酵工艺，经过一段时间的厌氧发酵，可去除污水中的CODcr80％左右，TS分解率50％左右，病毒菌杀灭率98％以上，消除蚊蝇孳生地。
3、资源化：有害粪便污水经过治理，达到变废为宝的目的。粪便治理后可作果树的有机肥或深加工成有机复合肥。污水经过厌氧发酵变成沼液，富含溶解氮、磷、钾和关闭植物生长细胞的黄腐酸，可作为果树叶面有机肥。可节省大量农药和化肥，实现增产增收。该猪场厌氧发酵产生的沼气，直接代替液化气供旅游餐厅用，效益可观。整个工程是变废为宝，资源全面综合利用的示范工程。
4、生态化：污水经先进的治理工艺治理后，成为无毒无害的有机肥，泵送到果场喷灌，形成“猪——沼——果”生态模式，果树施用沼肥后，可修复长期施用无机肥而板结的土壤，可少施或不施农药和化肥，实现增产增收。
根据xx农业猪场的生产规模和排污量，采用的污水处理工艺流程如下：
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工艺流程说明：
1、污水的预处理
干猪粪采用人工拾取，考虑到要多产沼气，猪尿和猪舍冲洗水先经沉砂井沉砂，再经格栅，去除废水中大的悬浮物体，自流进入水解池。
2、水解池
水解池可降解污水中的大分子有机物为小分子有机物，提高污水的可生物降解性，增加整个处理系统的稳定性。同时水解池具有降解污水中悬浮物的功能。
3、废水的厌氧消化
   考虑到污水的浓度较高，采用混合式发酵工艺，该工艺具有结构简单、耐冲击能力强、运行稳定、管理维护方便等特点。 

4、沼气的净化贮存与利用
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每天可产沼气400M3左右。沼气经气水分离器、脱硫净化后进入沼气贮气柜，供餐厅作燃料。
5、沼液综合利用
经厌氧发酵后的液肥进入沼液贮存池，用泵送到果树肥料池。远的地方，可采用车辆运输。
6、水生植物塘和鱼塘
果树不需要长年施肥，且施得过多，水果的硝酸盐含量过高，对人体有害。本方案采用水生植物塘和鱼塘的组合工艺处理果树消化不完的沼液。
7、猪粪的处理
考虑到猪场周边地区需要大量的有机肥，为了减小投资，本方案只是将鲜猪粪进行堆沤发酵，杀灭病菌后出售。
七、项目建设目标
项目将建设厌氧发酵池600立方米，日处理污水量120吨，日产沼气400M3，年出售有机肥料（湿）3600吨。
同时废水在经过厌氧发酵的处理后，大部分作为生态有机肥加以利用，用不完的沼液经进一步处理后，可以达到如下标准：
CODcr浓度    100mg/l
BOD5浓度      50mg/l
SS浓度       50mg/l
氨氮          15mg/l
总磷(以P计)  2.0mg/l
PH值         6.5－7.5
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工程同时具备消除污染、产生能源和综合利用三大功能，畜粪和污水经过厌氧消化后，既可获得优质能源（沼气）又能处理废弃物、净化环境，还可进行生物质资源的多层次利用。
八、项目建设内容
项目建设内容包括：
1、有机污水处理工程，猪尿及猪舍冲洗水集中到污水处理中心进行处理。此污水处理工程建设规模为日处理污水120吨／天；2、鲜猪粪的处理；3、沼液综合利用工程；4、沼液后处理工程。
污水处理：根据畜牧废水营养成份也比较齐全等特点，结合生态工程的要求，处理工艺采用 “污水厌氧消化生产沼气”和“厌氧发酵出水综合利用和处理”的处理方法，以达到开发能源、治理污染、净化环境、综合利用的绿色生态环境治理工程的目的。由于采用低运行成本、低投入的综合治理处理工艺，使本项目生态工程具有较好的示范和推广应用价值。工程产生的沼气，供给公司内的旅游餐厅用，将大大降低经营成本。
鲜猪粪的处理：采用鲜粪（人工拾取）→堆沤发酵→ 出售的简单方法，降低投资成本。
沼液利用：沼液经过微生物分解，杀灭了有害病毒菌，变成腐熟的液状肥料，设置贮存池，通过铺设管网输送到果场肥料池，果树施肥时可就近取肥。配备移动喷灌设备，用于果树叶面喷施。
沼液后处理：对果树用不完的沼液进行水生植物塘+鱼塘的组合工艺处理。
主要建筑物及结构形式如下：
1、水解池
  水解池容积为60M3，池体为钢筋混凝土结构，地下池，配有潜水搞拌泵。

2、厌氧发酵罐
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    厌氧发酵罐池容为600 M3，采用钢筋混凝土结构，池为圆柱形，内径9米，高度10米。厌氧发酵罐为地上池。
3、沼液贮存池
沼液贮存池，兼有沉淀池的功能，池容为200 M3，采用钢筋混凝土结构。考虑到排泥容易，泵送（或管道直送）和车辆运输沼液的方便，沼液贮存池为地上池，设有泥斗。外形为圆筒形，尺寸为内径8米，高度4米。
4、水生植物塘和鱼塘
  水生植物塘和鱼塘总面积为50亩，水生植物塘和鱼塘串联起来。
a. 水生植物塘：面积10亩，水深1.5M，塘中种植水葫芦，利用水生植物吸收氨氮。 
b.鱼塘：面积40亩，水深1.5M，鱼塘分为4口，每口塘10亩。塘之间串联起来。第一口塘以养塘虱鱼（俗称污泥清道夫），其余的养四大家鱼。
5、沼气贮气柜
  由于餐厅用气量大，且主要集中在中午时间，故沼气贮气柜容积设计为300M3。贮气柜为湿式贮气柜。水封池为钢筋混凝土结构，地上池，钟罩为钢结构。
6、控制室
控制室建筑面积为50M2，安装脱硫器、电器控制设备，存放工具。采用砖混结构，净空高度3.5M。 
7、有机肥加工
    根据处理工艺的需要，建猪粪堆沤发酵间，200M2，高3.5M，砖混结构。
10、果树肥料池


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/046212010134010034
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