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第1部分：标准化文件的结构和起草规则》
扈桂让、闫小兵、刘艳春、任瑞国、马秀

本文件按照GB/T 1. 1—2020《标准化工作导则 的规定起草。
本文件由山西省地震局提岀并监督实施。 本文件由山西省地震标准化专家组归口。 本文件起草单位：山西省震灾风险防治中心。
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本文件主要起草人：曾金艳、张龙飞、李自红、 芳、韩晓飞、史双双、董斌。
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]区域性地震安全性评价数据库建设规范
1范围
本文件规定了区域性地震安全性评价数据库建设的基本要求、数据分类及数据内容的技术要求。 本文件适用于开展区域性地震安全性评价数据库建设工作。
2规茹，性己1田*件
冃文件, 仅谚	用于本
文件。
GB/T 2260中华人民共和国行政区划代码
GB/T 13923国土基础信息数据分类与代码
GB/T 14911—2008测绘基本术语
GB/T 19428地震灾害预测及其信息管理系统技术规范
GB 21139—2007基础地理信息标准数据基本规定
GB/T 24888地震现场应急指挥数据共享技术要求
CH/T 9009.1 基础地理信息数字成果 1*000 1:10000 1:25000 1:50000 1:100000
DB14/T 2259—2021区域性地震安全性评价技术规范
3术语和定义
DB14/T 2259—^SUDGB/T 14911—2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]3. 1
区域性地震安全性评价
对各类高新技术开发区、经济（技术）开发区、工业园区和产业集聚区等较大的区域，由政府统一 组织开展的地震安全性评价工作。
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16]3. 2
目标区
需进行区域性地震安全性评价的规划区分布范围。
[来源：DB14/T 2259-2021, 3. 1]
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]3. 3
近场区
对地震危险性评价和地震地质灾害评价有影响的范围，应不小于目标区边界外延25 km。
[来源:DB14/T 2259-2021, 3. 2]
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22]3. 4
区域
对地震危险性评价有影响的范围，应不小于目标区边界外延150 km。
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[来源:DB14/T 2259-2021, 3. 3]
#

3

[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]3. 5
区域性地震安全性评价数据库
按照区域性地震安全性评价过程中的数据模型，组织、存储、管理区域性地震安全性评价工作产生 的相关数据的集合。
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]3. 6
要素类
具有相同几何类型和相同属性要素的集合。
[bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]3. 7
要素数据集
共享空间参照系和统一范畴的要素类数据的集合。
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]3. 8
空间数据
关于事物空间位置的数据，用以表明空间实体的形状、大小、位置以及分布特征。
[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]3. 9
属性数据
描述地理实体质量和数据特征的数据。
[来源:GB/T 14911-2008，2. 67]
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]3. 10
专题数据集
对区域性地震安全性评价某一专题工作内容产生的数据集合。
3. [bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]11
基础地理信息数据
作为统一的空间定位框架和空间分析基础的地理信息数据，该数据反映和描述了地球表面测量控制 点、水系、居民地及设施、交通、管线、境界与政区、地貌、植被与土质、地籍、地名等有关自然和社 会要素的位置、形态和属性等信息。
[来源：GB 21139-就以；3 1]
4基本要求
4. [bookmark: bookmark45]1坐标系统
数据库的空间参考系采用CGCS2000国家大地坐标系。
4.2比例尺
目标区图件比例尺不小于1： 25000,近场区图件比例尺不小于1： 250祈为区域吟件比例尺不小于1： 1000000c
4.3数据质量
4.3.1数据应做到要素属性表记录完整、文档齐全，无遗漏；
4. 3. 2数据库结构应与本文件一致，入库文档名称应与空间属性表中一致，拓朴特征准确无误； 4.3.3空间定位应做到坐标系统准确，空间实体的位置准确；
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4. 3. 4属性数据应做到编码准确，定性、定量属性正确。


5数据分类
5.1空间数据
空间数据包括但不限于：地层、岩体、断层、构造分区、地震、地球物理勘探测线、地球物理勘探 测线拐点、钻孔、地质地貌调查点、年代样品采集点、地质单元分区、潜在震源区、地震带、地震动参 数控制点、地震动参数分区、地震地质灾害点、地震地质灾害分区等数据。
5.2属性数据
属性数据包括但不限于：岩土层波速测试结果、岩土层物理性能参数、岩土层力学性能测试结果、 潜在	卍''r '師，
6敖据内舌
6. 1基础地理数据
7 J"	标区比例尺下小于1： 25（ t x	00，区
域比	0	.不限于丁
[bookmark: bookmark46]a）	居民地点、面要素类；
[bookmark: bookmark47]b）	水系点、线、面要素类；
[bookmark: bookmark48]c）	交通网线要素类；
[bookmark: bookmark49]d）	自然地名点要素类。
6.2专题数据集
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]6. 2. 1 一般要求
区域地震活动性和地震构造评价专题、近场区地震活动性和地震构造评价专题为非必建数据集，可 采用栅格格式，但囱面要素应包括本文件规定的要素。其余专题数据集均为必建内容。
6. 2. 2区域地震活动性和地震构造评价专题数据集
包括但不限于区域地震构造图数据、区域地震分布图数据、地球物理场数据、形变数据，数据内容 和格式见附录A。
[bookmark: bookmark53]a）	区域范围面要素类，按照附录A中表A. 2要求&：康属性信息；
[bookmark: bookmark54]b）	区域破坏性地震、现今地震目录点要素类，按照附录,表A. 3和A. 4要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark55]c）	区域地震等震线面要素类，按照附录A中表A. 5要求7套属性信息；
[bookmark: bookmark56]d）	区域地层、岩体面要素类，按照附录A中表A. 6、A. 7要求汇蠶属性信源.；
[bookmark: bookmark57]e）	区域主要断层线要素类，按照附录A中表A. 8要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark58]f）	区域盆地、区域隆起区面要素类，按照附录A中表A.9、A. 10要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark59]g）	区域地貌单元面要素类，按照附录A中表A. 11要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark60]h）	区域大地构造分区面要素类，按照附录A中表A. 12要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark61]i）	区域新构造分区面要素类，按照附录A中表A. 13要求汇总属性信息；
DB 14/T 2382—2021

DB 14/T 2382—2021

[bookmark: bookmark62]j）	区域地球物理场（布格重力异常、航磁异常）线要素类，按照附录A中表A. 14、A. 15要求汇 总属性信息；
#

5

[bookmark: bookmark63]k）	区域地壳厚度、第四系等厚线、新生界等厚线线要素类，按照附录A中表A. 16要求汇总属性 信息；
[bookmark: bookmark64]l）	区域垂直形变、水平形变等值线线要素类，按照附录A中表A.17、A.18要求汇总属性信息。
6. 2. 3近场区地震活动性和地震构造评价专题数据集
包括但不限于近场区地震构造图、近场区地震分布图数据，数据内容和数据格式见附录B。
[bookmark: bookmark65]a）	近场区范围面要素类，按照附录B中表B. 2要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark66]b）	近场区破坏性地震、现今地震目录点要素类，按照附录A中表A.3和A.4要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark67]c）	近场区地层、岩体面要素类，按照附录A中表A.6、A.7要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark68]d）	近场区主要断层线要素类，按照附录A中表A. 8要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark69]e）	近场区盆地、隆起区面要素类，按照附录A中表A.9、A. 10要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark70]f）	近场区地貌单元面要素类，按照附录A中表A. 11要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark71]g）	近场区第四纪构造分区面要素类，按照附录A中表A. 13要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark72]h）	近场区第四系等厚线、新生界等厚线线要素类，按照附录A中表A. 16要求汇总属性信息。
6. 2. 4目标区断层勘查和活动性鉴定专题数据集
包括但不限于目标区遥感影像解译、地质地貌调查、槽探、地球物理勘探、钻孔联合地质剖面探测、 年代样品测试信息，数据内容和数据格式见附录C。
[bookmark: bookmark73]a）	目标区面要素类，按照附录C中表C. 2要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark74]b）	航、卫片解译范围面要素类，按照附录C中表C. 3要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark75]c）	航、卫片解译断层线要素类，按照附录C中表C. 4要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark76]d）	地质地貌调查点点要素类，按照附录C中表C. 5要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark77]e）	地质地貌调查断点点要素类，按照附录C中表C. 6要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark78]f）	地质地貌调查断层线要素类，按照附录C中表C. 7要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark79]g）	探槽点要素类.孩照附录C中表C. 8要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark80]h）	浅层地震勘採刘晦载要素类，按照附录C中表C. 9要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark81]i）	浅层地震勘探测或拐点点要素类，按照附录C中表C. 10要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark82]j）	浅层地震勘探断点点要素类，祓照附录C中表C. 11要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark83]k）	多道直流电法勘探测线线要素类，仿照"录c中表C. 12要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark84]l）	多道直流电法勘探测线拐点点要素关，按照附身C中表C. 13要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark85]m）	多道直流电法勘探断点点要素类，按照附录g中表LU要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark86]n）	探地雷达勘探测线线要素类，按照附录C中表C.使求*疤属性信息；
[bookmark: bookmark87]O）	探地雷达勘探测线拐点点要素类，按照附录C中表C. 1 糸娈汇总属性信息；
[bookmark: bookmark88]P）	探地雷达勘探断点点要素类，按照附录C中表C. 17要求汇总哪債息；
[bookmark: bookmark89]q）	地球物理勘探断层线要素类，按照附录c中表C. 18要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark90]r）	跨断层钻孔联合地质剖面线要素类，按照附录C中表C. 19要求汇总属性信息•
[bookmark: bookmark91]s）	跨断层钻孔联合地质剖面钻孔点要素类，按照附录C中表C. 20要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark92]t）	年代样品采集点点要素类，按照附录C中表C. 21要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark93]u）	14C测年样品和释光测年样品测试结果属性表，按照附录C中表C. 22、C. 23要求汇总属性信息。
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6. 2. 5目标区地震工程地质条件勘测专题数据集


包括但不限于目标区场地勘测的控制性钻孔、原位测试以及工程场地特性等信息，数据内容和数据 格式见附录D。
[bookmark: bookmark94]a）	控制性钻孔点要素类，按照附录D中表D.2要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark95]b）	工程地质剖面线要素类，按照附录D中表D.3要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark96]c）	建筑场地类别分区面要素类，按照附录D中表D.4要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark97]d）	工程地质单元分区面要素类，按照附录D中表D.5要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark98]e）	控制性钻孔岩土层物理性能测试结果属性表，按照附录D中表D.6要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark99]f）	控制性钻孔岩土层力学性能测试结果属性表，按照附录D中表D.7要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark100]g）	控制性钻孔岩土层波速测试结果属性表，按照附录D中表D.8要求汇总属性信息。
6. 2 6概率地震危险性评价专题数据集
,J' V	\	。
[bookmark: bookmark101]a）	地震统计区面要素类，按照附录E中表E. 2要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark102]b）	潜在震源区面要素类，按照附录E中表E. 3要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark103]c）	控制点基岩地震动峰值加速度点要素类川按照附录E中表E. 4要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark104]d）	控制点基岩地震动反应谱特征周期点要素类，按照附录E中表' 5要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark105]e）	基岩地震动峰值加速度分区面要素类，按照附录E中表E. 6要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark106]f）	基岩地震动反应谱特征周期分区面要素类，按照附录E中表E. 7要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark107]g）	地震动预测方程属性表，按照附录E中表E. 8要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark108]h）	潜在震源区空间分布函数属性表，按照附录E中表E. 9要求汇总属性信息。
6. 2. 7目标区地表地震动参数确定专题数据集
包括但不限于目标区内各控制点和分区不同概率水准地表地震动参数、地表地震动时程数据文件、 时程图数据，数据内容和数据格式见附录F。
[bookmark: bookmark109]a）	控制点地表地震动峰值加速度点要素类，按照附录F中表F. 2要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark110]b）	控制点地吨豊动A应谱特征周期点要素类，按照附录F中表F. 3要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark111]c）	控制点地表地慮影福淑廠值点要素类，按照附录F中表F. 4要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark112]d）	地表地震动峰值加速處兩參茶 按照附录F中表F.5要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark113]e）	地表地震动反应谱特征清蘭轮'面要素类，按照附录F中表F.6要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark114]f）	地表地震动峰值加速度等值线线要素类，按照附录F中表F.7要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark115]g）	地表地震动反应谱特征周期等值线线要舂I，接眼附录F中表F. 8要求汇总属性信息。
6. 2. 8目标区地震地质灾害评价专题数据集
包括但不限于目标区内地震地质灾害数据，数据内容和数据格式见附录G?
[bookmark: bookmark116]a）	活动断层地震地表破裂影响带面要素类，按照附录G中表求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark117]b）	活动断层避让带面要素类，按照附录G中表G. 3要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark118]c）	地震砂土液化点点要素类，按照附录G中表G. 4要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark119]d）	地震砂土液化分区面要素类，按照附录G中表G. 5要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark120]e）	软土震陷点点要素类，按照附录G中表G. 6要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark121]f）	软土震陷分区面要素类，按照附录G中表G. 7要求汇总属性信息；
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[bookmark: bookmark122]g）	地震滑坡点点要素类，按照附录G中表G. 8要求汇总属性信息；
#

7

[bookmark: bookmark123]h）	地震滑坡分区面要素类，按照附录G中表G.9要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark124]i）	地震崩塌点点要素类，按照附录G中表G. 10要求汇总属性信息；
[bookmark: bookmark125]j）	地震崩塌分区面要素类，按照附录G中表G. 11要求汇总属性信息。
6.3项目信息
包括但不限于项目基本信息、实施方案、技术报告、专题报告、成果图件、土样测试报告等。数据 格式见附录H中表H. 1。
7数据编码
数据编码由22位或25位组成，数据编码规则见附录I。
8入库文档构建
包括但不限于区域性地震安全性评价工作各专题产生的成果与档案数据。按照附录J中表J.1要求汇 总数据。
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附录 A
(规范性)
区域地震活动性和地震构造评价专题数据格式
A. 1区域地震活动性和地震构造评价专题数据集组成
A.1.1表A. 1给岀了区域地震活动性和地震构造专题数据集(A_RegionSSEvalvation)的要素中文名称, 英文缩写、要素类型以及数据格式的对应表格。
表A. 1区域地震活动性和地震构造评价专题数据要素类描述
	序号
	中文名称
	英文缩写
	要素类型
	对应表格

	1
	区域范围
	SurveyRegion
	Polygon
	表A.2

	2
	区域破坏性地震目录
	StrongSeismicCatalog
	Point
	表A.3

	3
	区域现今地震目录
	ISCatalog
	Point
	表A.4

	4
	区域地震等震线
	Isoseismal
	Polygon
	表A.5

	5
	区域地层
	Stratigraphy
	Polygon
	表A.6

	6
	区域岩体
	Rock
	Polygon
	表A.7

	7
	区域断层
	
	PolyLine
	表A.8

	8
	区域盆地
	Basin
	Polygon
	表A.9

	9
	区域隆起区
	Upfilt
	Polygon
	表 A.10

	10
	区域地貌单元
	Geomorphy
	Polygon
	表 A.11

	11
	区域大地构造分区■
	GeotectonicUnit
	Polygon
	表 A.12

	12
	区域新构造务度
	StructuralUnit
	PolyLine
	表 A.13

	13
	区域布格重力异常
	GravityField
	PolyLine
	表 A.14

	14
	区域航磁异常
	Aviatjpn Magnetic
	PolyLine
	零 A.15

	15
	区域地壳厚度
	Crustlsoline
	PolyLine
	表 A.16

	16
	区域第四系等厚线
	Quaternaryisobath
	PolyLine
	参照表A.16

	17
	区域新生界等厚线
	Cenozoiclsobath
	PolyLine
	参照表A.16

	18
	区域垂直形变等值线
	VerticalDeformation
	PolyLine
	表 A.17

	19
	区域水平形变等值线
	Horizontal Deformation
	PolyLine
	表 A.18



A. 2区域地震活动性和地震构造评价专题数据集数据格式
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A. 2. 1要素类中文名称为区域范围，英文缩写为SurveyRegion。表A. 2给岀了区域范围面要素类的数据 格式。
#

9

[bookmark: bookmark126][bookmark: bookmark127][bookmark: bookmark128]表 A. 2 区域范围(SurveyRegion)
	序号
	中文名称
	英文缩写
	数据类型
	字段长度
	是否可为空
	文档简码
	描述与要求

	1
	区域编码
	ID
	String
	22
	No
	
	

	2
	区域名称
	Name
	String
	20
	No
	
	

	3
	区域描述
	Description
	String
	255
	yes
	
	

	4
	区域地震构造 图
	RSGGraph_ACID
	String
	25
	No
	RSC
	



A. 2. 2要素类中文名称为区域破坏性地震目录，英文缩写为StrongSeismicCatalogo表A. 3给岀了区域 破坏性地震目录点要素类的数据格式。
[bookmark: bookmark129][bookmark: bookmark130][bookmark: bookmark131]表A. 3区域破坏性地震目录(StrongSeismicCatalog)
	序号
	中文名称
	英文缩写
	数据类型
	字段长度
	是否可为空
	文档简码
	描述与要求

	1
	强震事件编码
	ID
	String
	22
	No
	
	

	2
	发震日期
	OccurrenceDate
	String
	20
	No
	
	

	3
	震中地点
	LocationName
	String
	40
	Yes
	
	

	4
	经度
	Lon
	Double
	
	No
	
	单位：度，保留1 位小数

	5
	纬度
	Lat
	Double
	
	No
	
	

	6
	震级
	Magnitude
	Double
	
	No
	
	震级用M表示

	7
	震源深度
	Depth
	Long integer
	
	Yes
	
	单位：km

	8
	宏观震中烈度(极震
区)
	Epicenter
	String
	10
	Yes
	
	

	9
	等震线图图表
	ILGraph ACID
	String
	25
	Yes
	ILC
	扫描位图

	10
	备注
	Commentinfo
	String
	250
	Yes
	
	



A. 2.3要素类中文名称为区域现今地震目录，英文缩写为ISC&t&log。表A. 4给出了区域现今地震目录 点要素类的数据格式。
[bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark133][bookmark: bookmark134]表A. 4区域现今地震目录(ISCatalog)
	序号
	中文名称
	英文缩写
	数据类型
	字段长度
	苧否可为空
	描述与要求

	1
	地震事件编码
	ID
	String
	22
	No
	

	2
	发震日期
	OccurrenceDate
	String
	20
	No
	年/月/日如：20200324

	3
	发震时间
	OccurrenceTime
	String
	20
	No
	时分秒

	4
	地名
	LocationName
	String
	40
	No
	

	5
	经度
	Lon
	Double
	
	No
	单位：度，保留2位小数

	6
	纬度
	Lat
	Double
	
	No
	

	7
	震级
	Magnitude
	Double
	
	No
	保留1位小数
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表A.4区域现今地震目录(续)
	8
	震源深度
	Depth
	Long integer
	
	Yes
	km

	9
	宏观震中烈度
	Epicenter
	String
	10
	Yes
	IV-XII

	10
	备注
	Commentinfo
	String
	250
	Yes
	



A. 2. 4要素类中文名称为区域地震等震线，英文缩写为Isoseismal。表A. 5给岀了区域地震等震线面要 素类的数据格式。
[bookmark: bookmark135][bookmark: bookmark136][bookmark: bookmark137]表A. 5区域地震等震线(I sose i sma l)
	
	中文名称
	英文缩写丿
	数据类型
	字段长度
	是否可为空
	描述与要求

	1
	地震编码
	D
	String
	22
	No
	

	2
	发震日期
	EDate
	String
	20
	No
	年/月/日如：20200324

	3
	地震名称
	EName
	String
	30
	No
	数例：1303年洪洞8级地震

	4
	发震时刻
	ETime
	
	String
	10
	
	yes
	数据格式表示为时时分分秒
秒.秒，例如052835.9

	5
	经度
	Lon
	
	Double
	
	
	No
	单位：度，保留1位小数

	6
	纬度
	Lat
	
	
	Double
	
	
	No
	

	7
	烈度
	Earthquakeintensity
	String	一
	10
	
	No
	1V-XII

	8
	宏观震中地点
	Location
	
	String
	32
	
	yes
	震中所在县或乡镇行政区名

	9
	备注
	Commentinfo
	
	String
	200
	
	Yes
	



A. 2.5要素类中文名称为区域地层，英文缩写为Stratigraphy。表A. 6给岀了区域地层面要素类的数据 格式。
[bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark139][bookmark: bookmark140]表 A. 6 区域地层(Strat i graphy)
	斤、
	中文名称
	英文缩写
	数据类型
	字段长度
	是否可为空
	描述与要求

	1
	地层编码
	ID
	String
	22
	No
	

	2
	地层名称
	StratigraphyName
	String
	40
	No
	数例：全新统上段冲积物

	3
	地层厚度
	rhickness
	String
	40
	Yes
	数例：大于15.8m

	4
	地层符号代号
	Symbol
	String
	10
	No
	Qh/Qp3/Qp2/Qpl/Qpl-2/Qp3-4/
E/.......

	5
	岩石名称
	YSEB
	String
	100
	Yes
	

	6
	描述
	Description
	String
	500
	Yes
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A. 2. 6要素类中文名称为区域岩体，英文缩写为Rock。表A. 7给岀了区域岩体面要素类的数据格式。
#

11

[bookmark: bookmark141][bookmark: bookmark142][bookmark: bookmark143]表A. 7区域岩体（Rock）
	序号
	中文名称
	英文缩写
	数据类型
	字段长度
	是否可为空
	描述与要求

	1
	岩体编码
	ID
	String
	22
	No
	

	2
	岩体名称
	StratigraphyName
	String
	40
	No
	数例：上全新统上段冲积物

	3
	岩体厚度
	Thickness
	String
	40
	Yes
	数例：大于15.8m/20.0m

	4
	岩体符号代号
	Symbol
	String
	10
	Yes
	Qh/Qp3/Qp2/Qp1/Qp1-2/
Qp3-4/ E/.......

	5
	岩石名称
	YSEB
	String
	60
	Yes
	

	6
	描述
	Description
	String
	500
	Yes
	



A.2.7要素类中文名称为区域断层，英文缩写为Fault。表A.8给岀了区域断层线要素类的数据格式。
[bookmark: bookmark144][bookmark: bookmark145][bookmark: bookmark146]表A. 8区域断层（Fault）
	序号
	中文名称
	英文缩写
	字段类型
	字段长度
	是否可为空
	描述与要求

	1
	编码
	ID
	String
	22
	No
	

	2
	断层编号
	FaultNo.
	String
	10
	No
	

	3
	断层名称
	FaultName
	String
	40
	No
	

	4
	断层走向
	Strike
	String
	20
	No
	E/W/EEW...…

	5
	断层倾向
	Trend
	String
	20
	No
	

	6
	断层倾角
	Dip
	String
	20
	yes
	78—802

	7
	断层长度
	FaultLength
	Double
	
	No
	

	8
	活动时代
	Age
	String
	32
	No
	全新世/晚更新世/中更新世/早更 新世/前第四纪

	9
	断层性质
	FdUltFeature
J
	String
	32
	No
	正断层/逆断层/走滑断层/左旋正 断层/右旋正断层/右旋左滑断层/ 左旋走滑断层/


A. 2. 8要素类中文名称为区域盆地，英文缩写为Basino表A. 9给出了区域盆地面要素类的数据格式。 表A. 9区域盆地（Basin）
	序号
	中文名称
	英文缩写
	字段类型
	字段长度
	是否可为空
	描述与要求

	1
	编码
	ID
	String
	22
	No
	

	2
	盆地名称
	BasinName
	String
	40
	No
	

	3
	形成时代
	CreateData
	String
	40
	Yes
	全新世/晚更新世/第四纪/前第四纪 上新世

	4
	最大沉积厚度
	MaxDepth
	String
	40
	Yes
	单位m, 78〜80

	5
	性质
	Feature
	String
	40
	No
	构造盆地/沉积盆地

	6
	备注
	Commentinfo
	String
	500
	Yes
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A. 2.9要素类中文名称为区域隆起区，英文缩写为Uplifto表A. 10给出了区域隆起区面要素类的数据 格式。


[bookmark: bookmark147][bookmark: bookmark148][bookmark: bookmark149]表A. 10区域隆起区(Uplift)
	序号
	中文名称
	英文缩写
	字段类型
	字段长度
	是否可为空
	描述与要求

	1
	编码
	UpliftID
	String
	22
	No
	

	3
	隆起区名称
	UpliftName
	String
	40
	No
	

	4
	形成时代
	CreateData
	String
	40
	Yes
	全新世/晚更新世/第四纪/前
第四纪/上新世

	5
	隆起高度
	Depth
	String
	40
	Yes
	单位 m, 78~80

	6
	性质
	Feature
	String
	40
	No
	地垒/前陆山地/侵蚀隆起/断
块隆起

	7
	各注
	Commentinfo
	String
	E
	Yes
	



A.2	兀曲 八外小r, V,	面要素
类能据格式。
[bookmark: bookmark150][bookmark: bookmark151][bookmark: bookmark152]表A. 11区域地貌单元(Geomorphy)
	序号
	中文名称
	英文缩写
	字段类型
	字段长度
	是否可为空
	描述与要求

	1
	编码
	ID
	String
	22
	No
	

	2
	制图编号
	MapNo.
	String
	10
	Yes
	i/n/m/i i..…

	3
	地貌单元名称
	GeomorphyName
	String
	40
	No
	

	4
	形成时代
	CreateData
	String
	40
	Yes
	全新世/晚更新世/第四纪/中 更新世/早更新世/前第四纪

	5
	地貌类型
	Feature
	String
	40
	No
	极高山/高山/中山/低山/丘陵/ 平原.....

	6
	备注
	Commentinfo
	String
	200
	Yes
	

	A. 2. 11要素类中文名称为区域大地构造分区，英文缩写为GeotectonicUnit。表A. 12给岀了区域大地 构造分区面要素类的数据格式。



[bookmark: bookmark153][bookmark: bookmark154][bookmark: bookmark155]表A. 12区域大地构造分区(Geotecton i cUn i t)
	序、
	中文名称1
	
	字段类型
	字段长度
	是否可为空
	描述与要求

	1
	编码
	(D
	String
	22
	No
	

	2
	制图编号
	MapNo.
	String
	10
	Yes
	i/n/m/i!…

	3
	名称
	Name
	String
	40
	No
	

	4
	备注
	Commentlnfo
	String
	500
	Yes
	



A. 2. 12要素类中文名称为区域新构造分区，英文缩写为StructuralUnito表A. 13给出了区域新构造分 区面要素类的数据格式。
[bookmark: bookmark156][bookmark: bookmark157][bookmark: bookmark158]表A. 13区域新构造分区(Structure I Un i t)
	序号
	中文名称
	英文缩写
	字段类型
	字段长度
	是否可为空
	廳述与要求

	1
	编码
	ID
	String
	22
	No
	

	2
	制图编号
	UnitNo.
	String
	10
	No
	I /II/III/11.....

	3
	名称
	Name
	String
	40
	No
	

	4
	类型
	Type
	String
	10
	No
	一级构造单元/二级构造 单元/三级构造单元..…

	5
	备注
	Commentinfo
	String
	500
	Yes
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A.2.13要素类中文名称为区域布格重力异常，英文缩写为GravityFieldo表A. 14给岀了区域布格重力 异常线要素类的数据格式。
[bookmark: bookmark159][bookmark: bookmark160][bookmark: bookmark161]表A. 14区域布格重力异常(GravityField)
	序号
	中文名称
	英文缩写
	字段类型
	字段长度
	是否可为空
	描述与要求

	1
	编码
	ID
	String
	22
	No
	

	2
	数值
	Gravity
	Double
	
	No
	单位:微伽，保留1位小数

	3
	备注
	Commentinfo
	String
	200
	Yes
	在元数据描述中应标出数值单位，及重力场异 常类型



A. 2. 14要素类中文名称为区域航磁异常，英文缩写为AviationMagnetico表A. 15给岀了区域航磁异常 线要素类的数据格式
[bookmark: bookmark162][bookmark: bookmark163][bookmark: bookmark164]表 A. 15 区域航磁异常(AviationMagnetic)
	序号
	中文名称
	英文缩写
	字段类型
	字段长度
	是否可为空
	描述与要求

	1
	编码
	ID
	String
	22
	No
	

	2
	数值
	Magnitude
	Double
	
	No
	单位：nt，保留1位小数

	3
	备注
	CommentInfo
	String
	200
	Yes
	



A. 2. 15要素类中文名称为区域地壳厚度，英文缩写为Crustlsoline。表A. 16给岀了区域地壳厚度线要 素类的数据格式。
[bookmark: bookmark165][bookmark: bookmark166][bookmark: bookmark167]表A. 16区域地壳厚度(Crust I so I i ne)
	序号
	中文含义
	英文缩写
	字段类型
	字段长度
	是否可为空
	描述与要求

	1
	编码
	ID
	String
	22
	No
	

	2
	数值
	Depth
	Double
	
	No
	单位：m/kmo地壳厚度单位：km,其余单位：
m

	3
	类型
	Type
	String
	15
	No
	

	4
	备注
	Commentinfo
	String
	200
	Yes
	

	a注：第四系等厚线、新生界等厚线参照此表



A. 2. 16要素类中文名称夭■区域宜形変等值线，英文缩写为VerticalDeformation„表A. 17给岀了区 域垂直形变等值线线要素类的数据格式。
[bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark169][bookmark: bookmark170]表A. 17区域垂直形变等值絞(Vert i ca I Deformat i on)
	序号
	中文名称
	英文缩写
	字段类型
	字段用尊
	是否可为空
	描述与要求

	1
	编码
	ID
	String
	22
	No
	

	2
	数值
	Displace
	Double
	
	No
	单位：mm,保留2位小数

	3
	备注
	Commentinfo
	String
	200
	Yes
	



A. 2. 17要素类中文名称为区域水平形变等值线，英文缩写为Horizonta^T'e2orma&ion„表A. 18给岀了 区域水平形变等值线线要素类的数据格式。
[bookmark: bookmark171][bookmark: bookmark172][bookmark: bookmark173]表A. 18区域水平形变等值线(Hor i zonta I Deformat i on)
	序号
	中文名称
	英文缩写
	字段类型
	字段长度
	是否可为空
	描述与要求

	1
	编码
	ID
	String
	22
	No
	

	2
	速率
	Velocity
	Double
	
	No
	单位：mm/a,保留1位小数

	3
	方向
	Direction
	Long integer
	
	No
	正北为零度，顺时针转计度

	4
	备注
	Commentinfo
	String
	200
	Yes
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附录 B
(规范性)
近场区地震活动性和地震构造评价专题数据格式
B. 1近场区地震活动性和地震构造评价专题数据集组成
B.1.1表B. 1给岀了近场区地震活动性和地震构造专题数据集(B_NearSSEvalvation)的要素 中文名称，英文缩写、要素类型以及数据格式的对应表格。
表B. 1近场区地震活动性和地震构造评价专题数据要素类描述
	序号
	中文名称
	英文缩写
	要素类型
	对应表格

	1
	近场区范围
	NearfieldRegion
	Polygon
	表B.2

	2
	近场区破坏性地震目录
	Nearfield StrongSeismicCatalog
	Point
	参照表A.3~

	3
	近场区现今地震目录
	Nearfield ISCatalog
	Point
	A.4

	4
	近场区地层
	Nearfield stratigraphy
	Polygon
	

	5
	近场区岩体
	NearfieldRock
	Polygon
	

	6
	近场区断层
	NearfieldFault
	PolyLine
	参照表A.6~

	7
	近场区盆地
	
	NearfieldBasin
	Polygon
	A.ll

	8
	近场区隆起区n
	
	NearfieldUpfilt
	Polygon
	

	9
	近场区地貌单元
	
	NearfieldGeomorphy
	Polygon
	

	10
	近场区第四纪构造分区
	NearfieldGeotectoniclInit
	Polygon
	参照表A.13

	11
	近场区第四系等厚线
	NearfieldQuaternarylsobath
	PolyLine
	参照表A.16

	12
	近场区新生界等厚线
	NearfieldCenozoicIsobath
	PolyLine
	



B. 2近场区地震活2性和地震构造评价专题数据集数据格式
B. 2. 1要素类中文寿称嫁邱范围，英文缩写为NearfieldRegiono表B. 2给岀了近场范围面 要素类的数据格式。
[bookmark: bookmark174][bookmark: bookmark175][bookmark: bookmark176]表 B. 2 近场区范围(Mearf i e IdRegi on)
	序号
	中文名称
	英文缩写
	中文褓
	字*长度
	是否可为空
	文档简码
	描述与要求

	1
	近场区编码
	ID
	String
	22
	No
	
	

	2
	近场区名称
	Name
	String
	40
	No
	
	

	3
	近场区描述
	Description
	String
	255
	yes
	
	

	4
	近场区地震构 造图
	NeaSGraph_ACID
	String
	25
	No
	MSC
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附录 c
(规范性)
目标区断层勘查和活动性鉴定专题数据格式
C. 1目标区断层勘查和活动性鉴定专题数据集组成
C. 1. 1表C.1给岀了目标区断层勘查和活动性鉴定专题数据集(C_TarRegionAFD)的要素中文
名称，英文缩写、要素类型以及数据格式的对应表格。
表C. 1目标区断层勘查和活动性鉴定专题数据要素类描述
	序号
	中文名称
	英文缩写
	要素类型
	对应表格

	1
	目标区
	TargetRegion
	Polygon
	表C.2

	2
	航、卫片解译范围
	RSInterpretationRegion
	Polygon
	表C.3

	3
	航、卫片解译断层
	RemoteSenseInterpretationFault
	PolyLine
	表C.4

	4
	地质地貌调查点
	GeologySvytPoint
	Point
	表C.5

	5
	地质地貌调查断点
	GeologySvyFaultPoint
	Point
	表C.6

	6
	地质地貌调查断层
	ActiveFault
	PolyLine
	表C.7

	7
	探槽
	Trench
	Point
	表C.8

	8
	浅层地震勘探测线
	SSSvyLine
	PolyLine
	表C.9

	9
	浅层地震勘探测线拐点
	SSSvyPoint
	Point
	表 C.10

	10
	浅层地震勘探断点
	SSSvyFaultPoint
	Point
	表 C.11

	11
	多道直流电法勘探测线
	MACESvyLine
	PolyLine
	表 C.12

	12
	多道直流电法勘探测线拐点
	MACESurveyPoint
	Point
	表 C.13

	13
	多道直流电法勘探断点
	MACEFaultPoint
	Point
	表 C.14

	14
	探地雷达勘探测线
	GPRSvyLine
	PolyLine
	表 C.15

	15
	探地雷达勘探测线拐点
	GPRSurveyPoint
	Point
	表 C.16

	16
	探地雷达勘探断点
	GPRFaultPoint
	Point
	表 C.17

	17
	地球物理勘探断层
	SSSvyFault
	PolyLine
	表 C.18

	18
	跨断层钻孔联合地质剖面
	DrillProfile
	FolyLine
	表 C.19

	19
	跨断层钻孔联合地质剖面钻
孔
	DrillHole
	Point
	表 C.20

	20
	年代样品采集点
	Age Sample Location
	Point
	表 C.21

	21
	14c测年样品
	C14DatingSample
	Table
	表 C.22

	22
	释光测年样品
	LumDatingSample
	Table
	表 C.23

	卜注：其他地球物理勘探方法产生的要素类按表C. 9-C.11规定属性填写；其他测年样品产生的要素类按表
C. 21-C. 23 填写
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C.2目标区断层勘查和活动性鉴定专题数据集数据格式
C.2.1要素类中文名称为目标区，英文缩写为TargetRegion0表C.2给岀了目标区面要素类的 数据格式。
[bookmark: bookmark177][bookmark: bookmark178][bookmark: bookmark179]表 C.2 目标区(TargetRegion)
	序号
	中文名称
	英文缩写
	字段类型
	字段长度
	是否可为空
	描述与要求

	1
	目标区编码
	ID
	String
	22
	No
	

	2
	制图编号
	MapNo.
	String
	10
	yes
	

	3
	目标区名称
	Name
	String
	60
	No
	项目名称+目标区

	4
	目标区描述
	Description
	String
	255
	No
	

	5
	城市名称
	City
	String
	20
	No
	

	6
	目标区面积
	FRArea
	Double
	
	No
	

	7
	目标区断层数目
	rRFaultCount
	Long integer
	
	No
	

	8
	浅层地震探测测线条数
	SSSvyLineCount
	Long integer
	
	yes
	

	9
	浅层地震探测测线长度
	SSSvyLength
	Double
	
	yes
	单位：km

	10
	多道直流电法探测测线条数
	EMSvyLineCount
	Long integer
	
	yes
	

	11
	多道直流电法探测期鹿长度
	EMSvy Length
	Double
	
	yes
	单位：km

	12
	探地雷达探测测线条数
	GPRSvyLineCount
	Long integer
	
	
	yes
	

	13
	探地雷达探测测线长度
	GPRSvyLength
	Double
	
	
	yes
	单位：km

	14
	地质地貌填图断层条数
	FaultCount
	Long integer
	
	
	yes
	

	17
	地质地貌填图面积
	MappingArea
	Double
	
	
	yes
	单位：km2

	18
	遥感信息处理面积
	RSProcess
	Double
	
	
	yes
	

	19
	探槽数目
	FrenchCount
	Long integer
	
	
	yes
	

	20
	钻孔数量
	DrillCount
	Long integer
	
	
	yes
	

	21
	钻孔进尺
	DrillLength
	Double
	
	
	yes
	单位：m

	22
	地球物理测井数
	GPhWellCount
	Long integer
	
	
	yes
	

	23
	测年样品数■
	DatingSampleCount
	Long integer
	
	
	yes
	

	24
	备注
	Commentlnfo
	String
	200
	Yes
	



C. 2. 2要素类中文名称为航、卫片解译范围，英文缩写为RSInterpretationRegiono C. 3给出 了航、卫片解译范围面要素类的数据格式。一*
[bookmark: bookmark180][bookmark: bookmark181][bookmark: bookmark182]表 C. 3 航、卫片解译范围(RS I nterpretat i onReg i on)
	序号
	中文名称
	英文缩写
	字段溺：
	字段长度
	是否可为空
	描述与要求

	1
	编码
	ID
	String
	22
	No
	

	2
	影像名称
	ImageName
	String
	30
	yes
	

	3
	项目名称
	ProjectName
	String
	64
	No
	

	4
	投影信息
	Projection
	String
	64
	No
	

	5
	数据源
	DataSource
	String
	64
	yes
	

	6
	波段信息
	Bandlnfo
	String
	64
	No
	

	7
	处理过程
	Process Info
	String
	250
	yes
	

	8
	备注
	Commentinfo
	String
	255
	Yes
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[bookmark: bookmark183][bookmark: bookmark184][bookmark: bookmark185]表 C. 4 航、卫片解译断层(RemoteSense I nterpretat i onFau It)
	序号
	中文名称
	英文缩写
	字段类型
	字段长度
	是否可为空
	描述与要求

	1
	编码
	ID
	String
	22
	No
	

	2
	制图编号
	MapNo.
	String
	15
	yes
	

	3
	项目名称
	ProjectName
	String
	64
	No
	

	4
	断层名称
	FaultName
	String
	40
	No
	

	5
	断层符号基础位
	nsb1
	String
	10
	yes
	F

	6
	断层符号下标位
	nsb2
	String
	10
	yes
	

	7
	断层符号上标位
	nsb3
	String
	10
	yes
	

	8
	断层性质
	Feature
	String
	
	No
	正断层/逆断层/走滑 断层/左旋正断层/右 旋正断层/右旋走滑 断层/左旋走滑断层

	9
	断层走向
	Strike
	String
	20
	No
	

	10
	断层倾向
	DipDir
	String
	20
	No
	

	11
	断层倾角
	DipAngle
	String
	20
	No
	

	12
	断层长度
	FaultLength
	Double
	
	No
	

	13
	活动时代
	Age
	String
	20
	No
	全新世/晚更新世/中 更新世/早更新世/前 第四纪

	14
	备注
	CommentInfo
	String
	255
	Yes
	



C.2.4要素类中文名称为地质地貌调查点，英文缩写为GeologicalSvyPoint0表C.5给岀了地 质地貌调查点点要素类的数据格式。
[bookmark: bookmark186][bookmark: bookmark187][bookmark: bookmark188]表C. 5地质地貌调查点(Geo logical SvyPo i nt)
	序号
	中文名称
	英文缩写
	字段类型
	字段长度
	是否可为空
	文档简码
	描述与要求

	1
	观测点编号
	ID
	String
	22
	No
	
	

	2
	项目名称
	ProjectNane
	String
	64
	No
	
	

	3
	观测点野外编号
	FieldID
	String
	40
	No
	
	

	4
	观测日期
	SvyDate
	String
	20
	yes
	
	

	5
	经度
	Lon
	Double
	
	No
	
	单位：度，保留6
位小数

	6
	纬度
	Lat
	Double
	
	No
	
	

	7
	海拔高程
	Elevation
	Double
	
	No
	
	单位：m

	8
	观测点地点
	LocationName
	String
	20
	yes
	
	

	9
	观测点描述
	SPCommentlnfo
	String
	100
	No
	
	

	10
	观测点类型
	SvyPointType
	String
	20
	No
	
	地貌观测点/断层 观测点/地层观测 点

	11
	典型照片文件编号
	Photo_Al',
	String
	25
	yes
	PAI
	

	12
	地质剖面图
	Profile_ACID
	String
	25
	yes
	PRC
	

	13
	照片镜向
	PhotoViewingTo
	String
	10
	No
	
	W/E/S.....

	14
	备注
	Commentinfo
	String
	200
	yes
	
	



C. 2.5要素类中文名称为地质地貌调查断点，英文缩写为GeologySvvFaultPointo表C. 6给出 了地质地貌调查断点点要素类的数据格式。
[bookmark: bookmark189][bookmark: bookmark190][bookmark: bookmark191]表C. 6地质地貌调查断点(Geo I ogySvyFau I tPo i nt)
	序号
	中文名称
	英文缩写
	字段类型
	字段长度
	是否可为空
	文档简码
	描述与要求

	1
	断点编码
	ID
	String
	22
	No
	
	

	2
	观测点编号
	SvyPointID
	String
	22
	No
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[bookmark: bookmark192][bookmark: bookmark193][bookmark: bookmark194]表C.6 地质地貌调查断点(Geo l ogySvyFau l tPo i nt)(续)
	序号
	中文名称
	英文缩写
	字段类型
	字段长度
	是否可为空
	文档简码
	描述与要求

	3
	经度
	Lon
	Double
	
	No
	
	单位：度，保留6位 小数

	4
	纬度
	Lat
	Double
	
	No
	
	

	5
	海拔高程
	Elevation
	Double
	
	No
	
	单位：m

	6
	断层名称
	FaultName
	String
	40
	No
	
	

	7
	断错最新地层年代
	LatestAge
	String
	20
	yes
	
	全新世/晚更新世/中 更新世/早更新世/前 第四纪

	8
	断点断距
	Intercept
	Double
	
	No
	
	单位：m

	9
	断点埋深
	M0Depth
	Double
	
	No
	
	

	10
	视倾向
	ViewDirection
	String
	10
	No
	
	单位：度

	11
	视倾角
	ViewClination
	String
	10
	No
	
	

	12
	断层性质
	Feature
	String
	20
	No
	
	正断层/逆断层/走滑 断层/左旋正断层/右 旋正断层/右旋左滑 断层/左旋走滑断层

	13
	可靠程度
	Reliability
	String
	20
	No
	
	

	14
	断点描述
	FaultDescription
	String
	255
	No
	
	

	15
	断层照片文件编号
	FaultPhoto_AII
	String
	25
	yes
	FPI
	

	16
	断层剖面图
	FaultProfile_ACID
	String
	25
	yes
	FPC
	

	17
	备注
	Commentinfo
	String
	200
	yes
	
	



C. 2. 6要素类中文名称为地质地貌调查断层，英文缩写为ActiveFault。表C. 7给出了地质地貌 调查断层线要素类的数据格式。
[bookmark: bookmark195][bookmark: bookmark196][bookmark: bookmark197]表C. 7地质地貌调查断层(ActiveFault)
	序号
	中文名称
	英文缩写
	字段类型
	字段长度
	是否可为空
	描述与要求

	1
	断层编码
	ID
	String
	22
	No
	

	2
	断层野外编号
	FieldID
	String
	10
	yes
	

	3
	断层名称
	Name
	String
	40
	No
	

	4
	断层符号基础位
	nsbl
	String
	10
	Yes
	F

	5
	断层符号下标位
	nsb2
	Long integer
	
	Yes
	

	6
	断层符号上标位
	nsb3
	Long integer
	
	Yes
	

	7
	断层走向
	Strike
	String
	20
	No
	E/W/EEW......

	8
	断层倾向
	Direction
	String
	20
	No
	

	9
	断层倾角
	Clination
	String
	20
	No
	70—802

	10
	断层长度
	Length
	Double
	
	No
	单位：km

	11
	断层带平均宽度
	MeanWidth
	String
	20
	yes
	单位：m

	12
	上断点埋深
	TopDepth
	String
	
	No
	

	13
	破碎带宽度
	FractureBeltWidth
	String
	20
	Yes
	

	14
	断层性质
	Feature
	String
	20
	No
	正断层/逆断层/走 滑断层/左旋正断层 /右旋正断层/右旋 走滑断层/左旋走滑 断层

	15
	最新活动时代
	LatestActivePeriod
	String
	20
	No
	Qh/Qp3/Qp2......

	16
	晚第四纪以来水平 滑动速率
	HSIipRateEst
	String
	20
	Yes
	单位：mm/a

	17
	晚第四纪以来垂直 滑动速率
	VSlilpRateEst
	String
	20
	Yes
	

	18
	水平位移
	HDispalceEst
	String
	20
	No
	单位：m

	19
	垂直位移
	VDispalceEst
	String
	20
	No
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[bookmark: bookmark198][bookmark: bookmark199][bookmark: bookmark200]表C.7地质地貌调查断层(ActiveFault)(续)
	序号
	中文名称
	英文缩写
	字段类型
	字段长度
	是否可为空
	描述与要求

	20
	错动深度
	SlipDepthEst
	String
	20
	No
	单位：m

	21
	平均滑动速率
	AverageSlipRateEst
	Double
	
	Yes
	单位：mm/a

	22
	备注
	Commentinfo
	String
	200
	Yes
	



C.2.7要素类中文名称为探槽，英文缩写为Trench。表C.8给岀了探槽点要素类的数据格式。
[bookmark: bookmark201][bookmark: bookmark202][bookmark: bookmark203]表 C. 8 探槽（Trench）
	序号
	中文名称
	英文缩写
	字段类型
	字段长度
	是否可为空
	文档简码
	描述与要求

	1
	探槽编码
	iD
	String
	22
	No
	
	

	2
	野外编号
	FieldID
	String
	22
	No
	
	

	3
	探槽名称
	Name
	String
	40
	No
	
	

	4
	经度
	Lon
	Double
	
	No
	
	探槽中心坐标，单位：

	5
	纬度
	Lat
	Double
	
	No
	
	度，保留6位小数

	6
	探槽方向角度
	TrenchDip
	String
	20
	No
	
	如：NE45

	7
	目标断层
	TargetFault
	String
	40
	No
	
	

	8
	参考位置
	LocationName
	String
	40
	Yes
	
	

	9
	地貌环境
	GeomophEnv
	String
	40
	Yes
	
	

	10
	环境照片（图片，镜向）
	Photo_AIID
	String
	25
	Yes
	PHI
	照片文件名

	11
	探槽长度
	Length
	Double
	
	No
	
	

	12
	探槽宽度
	Width
	Double
	
	No
	
	

	13
	探槽深度
	Depth
	Double
	
	No
	
	

	14
	释光采样数
	LumSampleCount
	Long integer
	
	Yes
	
	

	15
	碳十四采样数
	C14SampleCount
	Long integer
	
	Yes
	
	

	16
	探槽剖面图1
	Profilel_ACID
	String
	25
	Yes
	PIC
	

	17
	探槽剖面图2
	Profile2_ACID
	String
	25
	Yes
	P2C
	

	18
	探槽描述
	Commentinfo
	String
	200
	Yes
	
	



C. 2. 8要素类中辭祢为浅层地震勘探测线，英文缩写为SSSvyLine„表C. 9给岀了浅层地震勘 探测线线要素类的数据格式，
[bookmark: bookmark204][bookmark: bookmark205][bookmark: bookmark206]表C. 9浅层地震勘探测线（SSSvyLine）
	序号
	中文名称
	英文缩写
	宇段类型
	字段长度
	是否可为空
	文档简码
	描述与要求

	1
	测线编码
	ID
	String
	22
	No
	
	

	2
	测线野外编号
	FieldID
	String
	20
	No
	
	

	3
	项目名称
	ProjectName
	String
	64
	No
	
	

	4
	测线名称
	Name
	String
	40
	No
	
	

	5
	目标断层
	TargetFaultName
	String
	100
	yes
	
	可能有多条断层

	6
	探测方法
	Method
	String
	20
	No
	
	

	7
	测线起点经度
	StartLon
	Double
	
	No
	
	单位：度，保留6位 小数

	8
	测线起点纬度
	StartLat
	Double
	
	No
	
	

	9
	测线终点经度
	EndLon
	Double
	
	No
	
	

	10
	测线终点纬度
	EndLat
	Double
	
	No
	
	

	11
	测线长度
	Length
	Double
	
	No
	
	单位：km

	12
	起点桩号
	StartMilestoneNum
	Double
	
	Yes
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[bookmark: bookmark207][bookmark: bookmark208][bookmark: bookmark209]表C.9浅层地震勘探测线(SSSvyLine)(续)
	序号
	中文名称
	英文缩写
	字段类型
	字段长度
	是否可为空
	文档简码
	描述与要求

	13
	终点桩号
	EndMilestoneNum
	Double
	
	Yes
	
	

	14
	拐点总数
	PointCount
	Long integer
	
	Yes
	
	

	15
	测量仪器
	Instrument
	String
	40
	Yes
	
	

	16
	道间距
	ChannelDisplacement
	String
	10
	No
	
	单位:m

	17
	偏移距
	Displacement
	String
	10
	No
	
	

	18
	覆盖次数
	CoverCount
	String
	10
	No
	
	

	19
	观测参数
	ObservationPa
	String
	255
	Yes
	
	

	20
	有效测线长度
	EffectiveLength
	Double
	
	Yes
	
	单位:km

	21
	有效炮数
	ShotCount
	Long integer
	
	Yes
	
	

	22
	反射时间剖面图文件
	T1 ACID
	String
	25
	Yes
	T1C
	

	23
	综合解释剖面图文件
	T2 ACID
	String
	25
	Yes
	T2C
	

	24
	备注
	CommentInfo
	String
	500
	
	
	测线描述



C. 2. 9要素类中文名称为浅层地震勘探测线拐点，英文缩写为SSSvyPointe表C. 10给岀了浅层 地震勘探测线拐点点要素类的数据格式。
[bookmark: bookmark210][bookmark: bookmark211][bookmark: bookmark212]表C. 10浅层地震勘探测线拐点(SSSvyPoint)
	序号
	中文名称
	英文缩写
	字段类型
	字段长度
	是否可为空
	描述与要求

	1
	拐点编码
	ID
	
	String
	22
	
	No
	

	2
	野外编号
	FieldID
	
	String
	20
	
	No
	

	3
	所属测线编号
	SvyLinelD
	
	String
	22
	
	No
	
	

	4
	拐点描述
	SvyPointDescription
	String
	10
	
	No
	
	起点/拐点/终点

	5
	拐点经度
	Lon
	
	
	Double
	
	
	No
	
	单位：度，保留6位小数

	6
	拐点纬度
	Lat
	
	
	Double
	
	
	No
	
	

	7
	高程
	Elevation
	
	Double
	
	
	No
	
	单位:m

	8
	拐点桩号
	MilestoneNum
	
	Double
	
	
	No
	

	9
	备注
	Commentlnfo
	
	String
	250
	
	yes
	

	
	
	


C. 2. 10要素类中文名称为浅层地震勘探断点，英文缩写为SSSvyFaultPointc表C. 11给岀了浅 层地震勘探断点点建素类松数曲式。

[bookmark: bookmark213][bookmark: bookmark214][bookmark: bookmark215]表C. 11浅层地震勘探断点(SSSvyFaultPoint)
	序号
	中文名称
	英文缩写
	r段可
	字段长度
	是否可为空
	描述与要求

	1
	断点编码
	ID
	如ng
	22
	No
	

	2
	野外编号
	FieldID
	String
	20
	No
	

	3
	测线编号
	SurveyLinelD
	String
	22
	No
	

	4
	断点桩号
	MeasuredLength
	Double
	
	No
	单位：m

	5
	断点经度
	Lon
	Double
	
	No
	单位：度，保留6位小数

	6
	断点纬度
	Lat
	Double
	
	No
	

	7
	断层名称
	FaultName
	String
	40
	No
	

	8
	上断点埋深值下限
	MODepthLow
	Double
	
	No
	单位：m

	9
	上断点埋深值上限
	MODepthUP
	Double
	
	No
	

	10
	上断点断距值下限
	MOLow
	Double
	
	No
	

	11
	上断点断距值上限
	MOUp
	Double
	
	No
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[bookmark: bookmark216][bookmark: bookmark217][bookmark: bookmark218]表C.11浅层地震勘探断点(SSSvyFaultPoint)(续)
	序号
	中文名称
	英文缩写
	字段类型
	字段长度
	是否可为空
	描述与要求

	12
	上断点界面年代
	Age0
	String
	10
	yes
	全新世/晚更新世/中更新世
/早更新世/前第四纪

	13
	视倾向
	ViewDirection
	String
	10
	No
	

	14
	视倾角
	ViewClination
	String
	10
	No
	单位：度

	15
	断层性质
	Feature
	String
	20
	No
	正断层/逆断层/走滑断层/ 左旋正断层/右旋正断层/右 旋左滑断层/左旋走滑断层

	16
	可靠程度
	Reliability
	String
	20
	No
	

	17
	断点描述
	FaultDescription
	String
	500
	No
	断点特征及判断依据

	18
	备注
	CommentInfo
	String
	200
	yes
	



C.2.11要素类中文名称为多道直流电法勘探测线，英文缩写为MACESvyLine。表C.12给岀了多 道直流电法勘探测线线要素类的数据格式。
[bookmark: bookmark219][bookmark: bookmark220][bookmark: bookmark221]表C.12多道直流电法勘探测线(MACESvyLine)
	序号
	中文名称
	英文缩写
	字段类型
	字段长 度
	是否可为 空
	文档简码
	描述与要求

	1
	测线编码
	ID
	String
	22
	No
	
	

	2
	测线野外编号
	FieldID
	String
	20
	No
	
	

	3
	项目名称
	ProjectName
	String
	64
	No
	
	

	4
	测线名称
	Name
	String
	40
	No
	
	

	5
	目标断层
	TargetFaultName
	String
	100
	yes
	
	可能有多条断层

	6
	起点经度
	StartLon
	Double
	
	yes
	
	单位:度，保留6位小 数

	7
	起点纬度
	StartLat
	Double
	
	yes
	
	

	8
	终点经度
	EndLon
	Double
	
	yes
	
	

	9
	终点纬度
	EndLlat
	Double
	
	yes
	
	

	10
	起始桩号
	StartMilestoneNum
	Double
	
	yes
	
	

	11
	终止桩号
	EndMilestoneNum
	Double
	
	yes
	
	

	12
	测点总数
	SvyPointCount
	Long integer
	
	yes
	
	

	13
	测线长度
	Length
	Double
	
	yes
	
	单位:km

	14
	极距
	PolarDistance
	Double
	
	yes
	
	单位:m

	15
	最大间隔系数
	lay
	Long integer
	
	yes
	
	

	16
	观测装置
	WorkingMode
	String
	64
	yes
	
	

	17
	反演剖面文件 图像编号
	Tr_AIID
	String
	25
	yes
	TRC
	

	18
	解释剖面文件 图像编号
	Te_AIID
	String
	25/
	yes
	TEC
	

	19
	备注
	Commentinfo
	String
	200
	yes
	
	测线描述



C. 2. 12要素类中文名称为多道直流电法勘探测线拐点，英文缩^'MACESvyPointc表C. 13给 岀了多道直流电法勘探测线拐点点要素类的数据格式。
[bookmark: bookmark222][bookmark: bookmark223][bookmark: bookmark224]表C. 13多道直流电法勘探测线拐点(MACESvyPoint)
	序号
	中文名称
	英文缩写
	字段类型
	字段长度
	是否可为空
	描述与要求

	1
	拐点编码
	ID
	String
	22
	No
	

	2
	野外编号
	FieldID
	String
	20
	No
	

	3
	测线编号
	SvyLinelD
	String
	22
	No
	

	4
	拐点描述
	SvyPointDescription
	String
	10
	yes
	起点/拐点/终点
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[bookmark: bookmark225][bookmark: bookmark226][bookmark: bookmark227]表C.13多道直流电法勘探测线拐点(MACESvyPoint)(续)
	序号
	中文名称
	英文缩写
	字段类型
	字段长度
	是否可为空
	描述与要求

	5
	拐点经度
	Lon
	Double
	
	yes
	单位:度，保留
6位小数

	6
	拐点纬度
	Lat
	Double
	
	yes
	

	7
	拐点咼程
	Elevation
	Double
	
	yes
	单位:m

	8
	拐点桩号
	MilestoneNum
	Long integer
	
	yes
	

	9
	备注
	Commentinfo
	String
	200
	yes
	



C.2. 13要素类中文名称为多道直流电法勘探断点，英文缩写为MACEFaultPoint。表C.14给岀 了多道直流电法勘探断点点要素类的数据格式。
[bookmark: bookmark228][bookmark: bookmark229][bookmark: bookmark230]表C. 14多道直流电法勘探断点(MACEFaultPoint)
	序号
	中文名称
	英文缩写
	字段类型
	字段长度
	是否可为空
	描述与要求

	1
	断点编码
	ID
	String
	22
	No
	

	2
	野外编号
	FieldID
	String
	20
	No
	

	3
	测线编号
	SurveyLinelD
	String
	22
	No
	

	4
	断点距起点距离
	MeasureLength
	Double
	
	No
	

	5
	断层名称
	FaultName
	String
	40
	No
	

	6
	上断点埋深值上限
	MODepthUp
	Double
	
	No
	

	7
	上断点埋深值下限
	MODepthLow
	Double
	
	No
	单位:m

	8
	上断点断距值上限
	MOUp
	
	Double
	
	
	No
	

	9
	上断点断距值下限/
	MOLow
	
	Double
	
	
	No
	

	10
	上断点界面年代1
	AgeO
	
	String
	1
	0
	yes
	全新世/晚更新世/中更新 世/早更新世/前第四纪

	11
	视倾向
	ViewDirectio
	n
	String
	1
	0
	No
	W/E/N.......

	12
	视倾角
	ViewClinatio
	
	String
	1
	0
	No
	单位:度

	13
	断层性质
	Feature
	
	String
	2
	0
	No
	正断层/逆断层/走滑断层 /左旋正断层/右旋正断层 /右旋走滑断层/左旋走滑 断层

	14
	可靠程度
	Reliability
	
	String
	2
	0
	No
	

	15
	断点描述
	FaultPointDescription
	String
	2
	00
	No
	



C.2. 14要素类中卢名称为探地雷达勘探测线，英文缩写为GPRSvyLine。表C. 15给岀了探地雷 达勘探测线线要素秀的数据格式。
[bookmark: bookmark231][bookmark: bookmark232][bookmark: bookmark233]表C. 15探地雷达勘探测线(GPRSvyLine)
	序号
	中文名称
	英文缩写.'
	成段类型
	字段长度
	是否可为空
	文档简码
	各注

	1
	测线编码
	ID
	String
	22
	No
	
	

	2
	测线野外编号
	FieldID
	String
	20
	No
	
	

	3
	项目名称
	ProjectName
	String
	64
	No
	
	

	4
	测线名称
	Name
	String
	40
	/es
	
	

	5
	目标断层
	TargetFaultName
	String
	100
	yes
	
	可能有多条
断层

	6
	起点经度
	StartLon
	Double
	
	yes
	
	单位：度， 保留6位小 数

	7
	起点纬度
	Start Lat
	Double
	
	yes
	
	

	8
	终点经度
	EndLon
	Double
	
	yes
	
	

	9
	终点纬度
	EndLat
	Double
	
	yes
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[bookmark: bookmark234][bookmark: bookmark235][bookmark: bookmark236]表C.15探地雷达勘探测线(GPRSvyLine)(续)
	序号
	中文名称
	英文缩写
	字段类型
	字段长度
	是否可为空
	文档简码
	备注

	10
	起始桩号
	StartMilestoneNu m
	Double
	
	yes
	
	

	11
	终止桩号
	EndMilestoneNu m
	Double
	
	yes
	
	

	12
	拐点数
	MilestoneCount
	Long integer
	
	yes
	
	

	13
	测线长度
	Length
	Double
	
	yes
	
	单位：km

	14
	中心频率
	CenterFrequency
	Double
	
	No
	
	

	15
	采用天线频率
	AntennaFre
	Double
	
	No
	
	

	16
	采样率
	SamplingRate
	Double
	
	No
	
	

	17
	时窗
	TimeWindow
	Double
	
	No
	
	

	18
	扫描速率
	ScanRate
	Double
	
	No
	
	

	19
	天线间距
	AntennaSpan
	Double
	
	No
	
	

	20
	观测点距
	ObservingSpan
	Double
	
	No
	
	

	21
	静态叠加次数
	StackCount
	String
	20
	No
	
	

	22
	测线描述
	BackgroundDescri ption
	String
	200
	No
	
	

	23
	观测剖图图表编 号
	T1_ACID
	String
	25
	Yes
	TIC
	

	24
	解释剖面图图表 编号
	T2_ACID
	String
	25
	Yes
	T2C
	

	25
	备注
	Commentinfo
	String
	200
	yes
	
	测线描述



C.2. 15要素类中文名称为探地雷达勘探测线拐点，英文缩写为GPRSvyPoint。表C. 16给岀了 探地雷达勘探测线拐点点要素类的数据格式。
[bookmark: bookmark237][bookmark: bookmark238][bookmark: bookmark239]表C. 16探地雷达勘探测线拐点(GPRSvyPoint)
	序号
	中文含义
	英文缩写
	字段类型
	字段长度
	可否可为空
	描述与要求

	1
	拐点编码'
	ID
	String
	22
	No
	

	2
	野外编号
	FieldID
	String
	20
	yes
	

	3
	测线编号
	SvyLinelD
	String
	22
	No
	

	4
	拐点描述
	SvyPointDescription
	String
	10
	yes
	起点/拐点/止点

	6
	拐点经度
	Lon
	Double
	
	No
	

	7
	拐点纬度
	Lat
	Double
	
	No
	单位：度，保留6位小数

	8
	拐点高程
	Elevation
	Double
	
	yes
	单位：m

	9
	拐点桩号
	MilestoneNum
	Long integer
	
	ye。
	

	10
	备注
	Commentinfo
	String
	200
	yes
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[bookmark: bookmark240][bookmark: bookmark241][bookmark: bookmark242]表C. 17探地雷达勘探断点(GPRFaultPoint)
	序号
	中文含义
	英文缩写
	字段类型
	字段长度
	可否能为空
	描述与要求

	1
	断点编号
	ID
	String
	22
	No
	

	2
	测线编号
	SvyLinelD
	String
	22
	No
	

	3
	断点距起点距离
	MeasureLength
	Double
	
	yes
	内部定义的内容是距离 侧线起点的距离

	4
	断层名称
	FaultName
	String
	40
	yes
	

	5
	上断点埋深下限值
	M0DepthLow
	Double
	
	No
	单位：m

	6
	上断点埋深上限值
	M0DepthUp
	Double
	
	No
	

	7
	上断点断距下限值
	M0Low
	Double
	
	No
	

	8
	上断点断距上限值
	M0Up
	Double
	
	No
	

	9
	上断点界面年代
	Age0
	String
	10
	No
	Qh/Qp3/Qp2....

	10
	视倾向
	ViewDirection
	String
	10
	No
	WE/SE.....

	11
	视倾角
	ViewClination
	String
	10
	No
	单位：度

	12
	断层性质
	Feature
	String
	20
	No
	正断层/逆断层/走滑断 层/左旋正断层/右旋正 断层/右旋走滑断层/左 旋走滑断层

	13
	可靠程度
	Reliability
	String
	20
	No
	

	14
	断点描述
	FaultDescription
	String
	255
	yes
	

	15
	备注
	Commentinfo
	String
	200
	yes
	



C. 2. 17要素类中文名称为地球物理勘探断层，英文缩写为SSSvyFault。表C. 18给岀了地球物 理勘探断层线要素类的数据格式。
	表C. 18地球物理勘探断层(SSSvyFault)
	

	序号
	中文名称
	英文缩写
	字段类型
	字段长度
	是否可为空
	描述与要求

	1
	断层编码
	ID
	String
	22
	
	No
	

	2
	野外编号
	FieldID
	String
	22
	
	No
	

	3
	断层名称
	Name
	String
	40
	
	No
	

	4
	断层符号基础位\
	nsbl
	String
	10
	
	yes
	F

	5
	断层符号下标位
	nsb2
	Long integer
	5
	
	Yes
	

	6
	断层符号上标位
	nsb3
	Long integer
	5
	
	Yes
	

	7
	断层走向
	Strike
	String
	20
	
	No
	N/W/E......

	8
	断层倾向
	Direct, on
	String
	20
	No
	

	9
	断层倾角
	Clination
	String
	20
	No
	单位：度

	10
	断层长度
	Length
	
	
	
	No
	单位：km

	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	上断点埋深
	TopDepth
	String
	20
	No
	单位：m

	12
	断距
	Broken distance
	String
	20
	No
	

	13
	断层性质
	Feature
	String
	20
	No
	正断层/逆断层/走滑断 层/左旋正断层/右旋正 断层/右旋走滑断层/左 旋走滑断层

	14
	最新活动时代
	LatestActivePeriod
	String
	20
	No
	全新世/晚更新世/中更 新世/早更新世/前第四 纪

	15
	备注
	Commentinfo
	String
	200
	Yes
	断层描述



C.2. 18要素类中文名称为跨断层钻孔联合地质剖面，英文缩写为DrillPiofile。表C. 19给岀 了跨断层钻孔联合地质剖面线要素类的数据格式。
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