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 (
日期表述不正确起施
)
一、建设项目基本情况
	项目名称
	年产 1200 组电动汽车锂动力电源系统建设项目

	建设单位
	杭州富泽诚新能源科技有限公司

	法人代表
	
	联系人
	

	通讯地址
	杭州经济技术开发区下沙街道幸福南路 115 号

	联系电话
	
	
	
	传真
	/
	邮政编码
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	建设地点
	杭州经济技术开发区七格工业园 12 栋 2 楼

	立项审批 部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建.   扩建口   技改口
	行业类别 及代码
	C3841 锂离子电池 制造（组装）

	建筑面积  （平方米）
	
2049
	绿化面积  （平方米）
	/

	总投资  （万元）
	
2000
	其中： 环保投 资（万元）
	
18
	环保投资
占总投资
比例
	
0.9

	评价经费 （万元）
	/
	预期投产日期表述不
	正确期     /
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	1.1  项目由来及编制依据
1.1.1 项目由来
杭州富泽诚新能源科技有限公司拟租用杭州下沙街道七格社区经济联合社的 空置厂房，位于杭州经济技术开发区七格工业园 12 栋 2 楼，通过购置机关焊机、 电池分选机、系统充放电柜等设备， 形成年产 1200 组电动汽车锂动力电源系统的 生产能力。本项目生产的电动汽车锂动力电源系统只对外购的锂电池进行组装， 不 涉及电池产品的生产，且本项目使用的锂电池与铅酸电池不同，不会产生硫酸雾、
铅等污染物。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《浙江省建设项目环境保护管理办 法》等法律法规的有关规定， 需对该项目进行环境影响评价。受杭州富泽诚新能源 科技有限公司委托，浙江省环境工程有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。 我公司在现场踏勘、资料收集的基础上， 通过对有关资料的整理、分析和计算， 编
制了本项目环境影响报告表，提请审查。
1.1.2 编制依据
1)国家法规
(1)   《中华人民共和国环境保护法》，第十二届全国人大常委会， 2015 年 1 月 1
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	行；
(2)中华人民共和国主席令第 87 号《中华人民共和国水污染防治法》(2008.2.28 修订)；
(3)中华人民共和国主席令第 32  号《中华人民共和国大气污染防治法》 (2000.4.29 修订)；
(4)中华人民共和国主席令第 77  号《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
(1996.10.29)；
(5)中华人民共和国主席令第 31  号《中华人民共和国固体废物污染环境防
治法》(2004.12.29)；
(6)中华人民共和国主席令第 77  号《中华人民共和国环境影响评价法》 (2003.9.1 起实施)；
(7)中华人民共和国国务院[1996]第 31 号令《关于环境保护若干问题的决定》
(1996.8.3)；
(8)中华人民共和国国务院[1998]第 253 号令《建设项目环境保护管理条例》
(1998.11.29)；
(9)中华人民共和国国务院[2006]61 号《国务院关于落实科学发展观加强环境
保护的决定》(2006.3.23)；
(10)中华人民共和国国务院[2002]第 344  号令《危险化学品安全管理条例》 (2002.3.15 起施行)；
(11)中华人民共和国环境保护部令第 2 号《建设项目环境保护分类管理名录》 (2008.10.1 起施行)；
(12)中华人民共和国环境保护部、国家发展和发改委员会令第 1 号《国家危险 废物名录(2008)》(2008.8.1 起施行)；
(13)国家经贸委等六部委局国经贸资源[2000]第 1015 号《关于加强节约工业
用水的规定》；
(14)国家发展改革委第 21  号令《产业结构调整指导目录(2011  年本)》(修 正)(2013.2.16)；
(15)《中华人民共和国清洁生产促进法》，第十一届全国人大常委会， 
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	(2012.2.29 修订)；
(16)中华人民共和国原国家环境保护局环办[2001]199 号《危险废物污染防治
技术政策》(2001.12.17)；
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	(17)中华人民共和国国务院国发[2005]39 号《国务院关于落实科学发展观加强 环境保护的决定》(2005.12.3 起施行)；
(18)中华人民共和国国务院发[2005]40  号《促进产业结构调整暂行规定》 (2005.12.2 起施行)；
(19)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》， 国家环保部
环发[2012]77 号；
(20)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》， 国家环保部环
发[2012]98 号；
(21)《限制用地项目目录(2012 年本)》和《禁止用地项目目录(2012 年本)》， 国土资源部、国家发展和改革委员会。
2)地方法规
(1)《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省人民政府第 288 号令；
(2)浙江省人大常委会《浙江省大气污染防治条例》， 2003.6；
(3)《浙江省固体废物污染环境防治条例》， 2006.6；
(4)浙江省人民政府《浙江省环境空气质量功能区划分》；
(5)浙江省人民政府《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》；
(6)浙江省环保局浙环发[2007]11 号《关于进一步加强环境影响评价管理工作
的通知》；
(7)浙江省环保局浙环发[2007]12 号《浙江省环保局建设项目环境影响评价文
件审批程序若干规定》；
(8)浙江省环保局浙环发[2007]94 号《关于环境生态功能区规划试行工作的通
知》；
(9)浙江省环保局浙环发[2008]54 号《关于进一步提高建设项目环境影响评价
审批效率的通知》；
(10)浙江省环保局浙环发[2014]26 号《关于切实加强建设项目环保“三同时”监
督管理工作的通知》；
(11)关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》的通知， 浙环发[2012]10 号；
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	(12)浙江省人民政府浙政办[2005]87 号《关于加强全省工业项目新增污染控制
意见的通知》；
(13)关于印发《浙江省淘汰落后生产能力指导目录(2012 年本)》的通知；
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	[bookmark: bookmark2](14)《浙江省环境污染监督管理办法(2011 年修正本)》， 浙江省人民政府令第 289 号， 2012.8.28；
(15)《关于印发〈建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)〉的通知》(环 办[2013]103 号)，2013.11.14 发布， 2014.1.1 起实施；
(16)《关于征求<浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信 息公开工作的实施细则(试行)>意见的通知》，浙江省环境保护厅， 2014.1.13；
(17)关于印发《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的通知(浙环发(2013)54 号)。
3)相关技术导则
(1)《环境影响评价技术导则－总纲》(HJ2.1-2011)；
(2)《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ2.2-2008)；
(3)《环境影响评价技术导则－地面水环境》(HJ/T2.3-93)；
(4)《环境影响评价技术导则－声环境》(HJ2.4-2009)；
(5)《浙江省建设项目环境影响评价技术要点(修改版)》，省环保局 2005.4； (6)《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663-2013)。
4)其他依据
(1) 业主与本环评单位签订的《环境影响评价技术咨询合同书》；
(2) 其他环评所需相关资料。
1.2  工程内容及规模
1.2.1 建设规模
本项目为年产 1200 组电动汽车锂动力电源系统新建项目。位于杭州经济技术 开发区七格工业园 12 栋 2 楼， 租用杭州下沙街道七格社区经济联合社的空置厂房
作为生产和办公用房，总计建筑面积 2049m2。
1.2.2 功能布局
杭州富泽诚新能源科技有限公司租用杭州下沙街道七格社区经济联合社的空
置厂房的第 2 层作为生产和办公用房，建筑面积 2049m2。
1.2.3 主要设备
本项目主要生产设备清单见表 1-2。
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	[image: ]表 1-2   本项目主要生产设备清单

		[image: ]序号
	设备名称
	型号规格
	数量（台）

	1
	机关焊机
	150W
	10

	2
	自动化生产线
	——
	1

	3
	电池分选机
	——
	1

	4
	分容柜
	——
	20

	5
	系统充放电柜
	——
	2

	6
	空压机
	1.5P
	1




	[image: ]1.2.4 主要原辅材料
企业主要原辅材料消耗量见表 1-3。
表 1-3   企业主要原辅材料消耗表
	序号
	名   称
	单位
	用量
	备注

	1
	锂电池
	颗/a
	336 万
	/


1.2.5 生产组织安排
本项目员工 30 人，年工作 300 天，本项目不设食堂、住宿。
1.2.6 公用工程
供水：使用建筑内原有的供水系统。
供电：使用建筑内原有的供电系统。
排水：本项目生活废水经化粪池预处 理达到《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准后纳入七格南路和幸福南路市政污水管网（管线接头 具体位置见附件 5），再经七格污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放
标准》（GB18918-2002）一级 B 标准后排入钱塘江。
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	与本项目有关的原有污染物情况及主要环境问题
本项目租用杭州下沙街道七格社区经济联合社的厂房进行生产， 故与本项目有
关的原有污染物及主要环境问题不存在。
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二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）
1、地理位置
杭州经济技术开发区位于杭州市东部下沙镇，西起七格下坝，北起下沙农垦 场北缘，距离杭州市区 6.6km，距离西湖 19km，江岸线总长度 13.5km，地理坐 标为东经 120°21′33 ″、北纬 30°16′43 ″。开发区是经中华人民共和国国务院批准的 国家级经济技术开发区(中华人民共和国国务院函［1993］40  号文《关于设立杭 州经济技术开发区的批复》)。
本项目位于杭州经济技术开发区七格工业园 12 栋 2 楼，项目北侧紧邻幸福南 路，南面为浙江科琳橡胶科技有限公司，西面为申菱电梯配件制造公司，东侧为
空置厂房。
表 2-1   建设项目周围环境状况表

	方位
	距离（ m）
	现状

	东
	15m
	空置厂房

	南
	10m
	浙江科琳橡胶科技有限公司

	西
	35m
	申菱电梯配件制造公司

	北
	25m
	幸福南路


2、地质地貌
拟建地属钱塘江冲海积平原，地势较为平坦，地面自然标高 5.1～5.9m(黄海 高程)，基本上为农业区。据勘探资料表明， 该地区广泛沉积了约 70～80mm 厚的 以灰色调为主的砂与粘性第四纪松散层， 地表以下 5.0～14.0m 范围内为粉砂、粉
西砂，地耐力为 10～12t/m2。
该地区大地构造单元完整，新构造运动不明显，地壳较稳定，地震基本烈度
为 VI 度。
3、气候特征
杭州属北亚热带的季风气候，四季分明，气候温和湿润，光照充足，雨量充 沛，无霜期长。夏季常受西太平洋副热带高压控制，冬季则受西伯利亚冷气团影 
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	响。春末夏初有一雨量集中期，夏秋季常有干旱和台风的出现。据杭州气象台近
年气象统计资料，其基本气象要素如下：

	多年平均气温
多年平均气压
	16.5℃
1101.4hpa
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	多年平均降水量
多年平均相对湿度
多年平均蒸发量
多年平均日期表述不正确照时数
多年平均风速
常年地面主导风向
	1419.1mm
77%
1260mm
1 7 8 3 . 9 h r
1.95m/s
SSW(13.06%)
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	杭州市城区上空 500m 以下低层逆温层的年平均出现频率： 7 时为 35%,19 时 为 17%，全年以春季出现最多， 秋季出现最少。7 时和 19 时逆温层年平均厚度分 别为 264.0m 和 198.5m，冬季高低相差 100-150m，厚度相差 50-100m，年平均
强度分别 0.90℃/100m 和 0.57℃/100m，均以冬季为最强。
4、地表水水文特征
开发区内河流多为人工河流，河流四通八达，其主要功能为灌溉与排涝。本 项目附近内河为西侧的 1#渠，距本项目约为 87 米。本项目产生的污水达到纳管 标准后纳入七格南路和幸福南路市政污水管网，由杭州七格污水处理厂处理后排
入钱塘江下沙段。
钱塘江下沙段属于径流和潮流共同作用的河口段。钱塘江多年平均径流总量 为 267 亿 m3 ，径流年际变化较大，最大年径流量 425 亿 m3 ，最小年径流量 101 亿 m3 。钱塘江潮流为往复潮流。据七堡断面观察结果，涨潮最大流速为 4.1m/s， 平均为 0.65m/s，落潮最大流速为 1.94m/s，平均为 0.53m/s。钱塘江年平均低潮
位为 2.57m，年平均高潮位为 4.12m。
5、地下水水文特征
建设地区地下水主要有松散盐类孔隙水和基岩裂隙水两大类，前者又分为孔 隙潜水和孔隙承压水两类，孔隙潜水含水岩组由全新的统中、上组冲海积粉砂、 粉细砂和粉细砂与亚粘土互层组成， 分布广泛， 厚度 20～30m，单井涌水量 13~ 17m3/d，水量平乏。孔隙承压水含水层位上根新统下组冲积中粗砂、沙砾石。顶 板埋深 50.8～56.5m，厚度 1.5～3.0m，单井用水量 8.3～144.6m3/d,水质微咸， 固形物 1.8～2.7g/L。基岩裂隙水埋藏在第四系之下， 含水岩组位白垩系砂岩、安
山玢岩，水位埋深 2.3～3.6m，单井用水量小雨 10m3/d。
6、土壤植被
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 (
深入人心，
 
开发区新建
 
1 
个街道
)
	建设地点系海涂垦地， 垦植历史约 30～40 年。土层较厚， 质地松软， 粉砂性 强，土壤剖面发育差，母质沉积层次明显，熟土层薄，养分含量低。主要土壤类 型位潮土， pH 位 8.0 左右，呈偏碱性。有机质含量在 1％左右，全氮量在 0.5% 左右，磷在 9ppm  以下，土壤水分蒸发及肥料损失量大，易返盐。附近主要植被
是灌木、乔木。
开发区社会经济概况
开发区管委会围绕建设杭州城市副中心的目标，加快推进城市化进程，积极 构建和谐社会，医疗、卫生、文化、教育等系统得到了全面发展。教育资源投入 逐步加大，基础教育质量不断提高；开发区社会保障制度逐步完善，保障水平不 断增强，城乡居民养老保险参保率达到 90%以上；卫生体系逐步健全，服务品质 不断提升，全区拥有各类卫生机构 66 个，实施 12 项公共卫生服务项目，为居民
提供优质的服务； 文体生活日期表述不正确益丰富， “文化下沙”
综合文化站， 成功创建 2 个市级“文化示范社区”和 5 个“一证通”基层服务点； 防控 体制优化创新，专项整治确保安全，建立了以“指挥扁平化、出警动态化、巡逻网 格化、防控立体化”为特色的 110 接处警巡逻防控新机制， 着力维护平安稳定。开 发区是环杭州湾产业带建设先进制造业基地的主力军，是杭州市发展现代工业、
外向型经济和高教科研的重要基地。深入实施的“主攻江东、决战江北”三年行动计
划，有力保障了开发区经济的平稳健康发展，促进了开发区的发展壮大。
杭州市生态环境功能区规划
根据杭州市环科院编制的《杭州市主城区生态环境功能区规划》（报批稿） (2008.04)，本项目拟建地块位于下沙新城发展生态环境功能小区内，编号为Ⅰ1
-10107C02，属于重点准入区。
1、基本特征
该小区位于杭州市主城区主城东部， 主要范围为杭州经济技术开发区， 小区 面积 44.5km2 ，地属钱塘江冲积平原，地势平坦。杭州经济技术开发区已成为杭 州市乃至浙江省发展现代工业、外向型经济和高教科研的重要基地。开发区内的 污水主要通过提升泵站输送至开发区西南面的七格污水处理厂处理，达标后排入
钱塘江。本小区规划定位为杭州“一主三副” 的现代化、花园式、生态型副城。
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	存在主要问题: 区内村庄农居点较多， 布局散乱， 城市化进程明显滞后于工业
化水平；基础设施建设相对滞后，不能满足经济和社会快速发展的要求。
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	本小区环境质量良好， 空气质量达到二级标准， 钱塘江下沙段水质可达到Ⅲ类
水环境功能区要求，本小区属一般的环境敏感区和生态服务功能区。
2、环境管理重点
环境管理重点： 建设和完善城市污水排放体制， 加快配套设施进程； 加强水 环境综合整治，实行以集中处理为主的治理方案；制定河道综合整治规划，通过
截污、疏浚、引配水等综合治理措施，提高河道水质。
3、生态环境保护与建设措施
（1）推进“工业兴区、科教强区、环境立区”三大战略，转变经济增长方 式，积极发挥优势，整合资源，夯实基础，努力打造以高新技术产业为先导，高 附加值产品为主体，传统优势产业为基础，构建国际先进制造业基地、新世纪大
学城和花园式生态型城市副中心。
（2）保留的农业用地和开发区都市农业园要以“生态、高效”为方向， 积极发 展科技含量高、经济效益好、用地集约的都市型农业。利用高教园区、工业园区 旅游资源，发展高校文化和工业特色旅游；积极引进大型休闲娱乐业，创办大型 特色文化、体育活动，开发主题旅游项目；利用开发区临江的生态景观资源和具
有特色的都市农业，发展休闲体验式旅游。
（3）建立完善资源节约、降低能耗分析报告制度， 按照国家《综合类生态工 业园区标准》，坚决杜绝新上高能耗、高污染、高耗水项目，构建节约型产业结 构；大力发展电子信息、生物医药等高新技术产业，做大做强机械制造、食品饮 料等特色优势产业，逐步调整和改造提升精细化工、纺织化纤等传统产业，着力 培育研发、软件等新兴产业。鼓励开发新材料，高性能、高附加值仪器仪表研发 及产业化，专用设备研发及制造，环保设备研发及制造，开发利用可再生能源及 清洁能源和新型节能的技术和产品。到 2010 年，亿元以上企业 50%通过清洁生
产审计，规模以上企业 80%通过 ISO14001 环境管理体系认证。
（4）全面实施河道综合整治工程，完善辖区内河网环境配水方案，贯通河 渠，疏浚河道，加强河岸生态建设，推广生态驳坎，设计生态堤岸和斜坡绿地， 控制和削减河道两岸的径流污染。到 2010 年， 全部河道完成综合治理， 城市水功
能区水质达标率达 100％。
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	（5）加强生物多样性保护，建成下沙湿地公园，加强湿地资源保护，提升 其景观和生态服务功能； 加大绿地系统建设， 构建以沿江、绕城高速沿线、3 号大
堤防护林绿地为主体，以小区、单位绿地为板块，以道路、滨水绿化为纽带的生
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	态绿地系统。
（6）建设完善新城污水收集系统，城市污水全部纳入管网。近期建成中心
区、松合 2 座污水提升泵站和东湖路污水系统。
4、产业准入条件
产业发展以耗水量和排污量小、单位能耗低、废气排放量小的工业企业为主， 大力引进高新技术产业，以先进适用技术改造提升市属搬迁的传统产业，加快培 育都市型产业。禁止发展《浙江省工业污染项目（产品、工艺）禁止和限制发展 目录（第一批）》和《杭州市产业发展导向目录》中规定的禁止类和限制类产业 项目，对已有的属于限制类的生产能力，在达标排放和总量削减的前提下，逐步
进入工业功能区，并落实改造提升的措施。
重点准入电子通信产业、机械制造业、食品饮料业、生物医药业等污染少、 能耗低、技术含量高的四大主导产业，发展相关配套产业，延伸产业链，增强产 业集聚功能， 建设出口加工区及各类专业生产基地， 力争到 2010 年， 建成国家级 电子信息产品制造基地和国内重要的现代医药制造基地， 成为杭州市“两港”建设的
核心区。
七格污水处理厂概况
杭州市七格污水处理厂工程是浙江省“五个百亿”工程项目之一，是“十五”期间 杭州投资最大的水环境保护项目， 总投资 30 亿元。七格污水处理厂选址在钱塘江 下游强潮河口段下沙七格村，服务范围由主城区的第三污水处理系统及临平污水 系统、下沙污水系统的污水子系统组成， 总体规模 120 万 m3/d，采取分期建设实 施， 其中一期工程规模 40 万 m3/d(包括余杭 10 万 m3/d)，二期 20 万 m3/d，三期 规模 60 万 m3/d。
杭州市七格污水处理厂是杭州市截流治污工程的一个重要组成部分，是作为 杭州市截流治污工程的延续，对削减钱塘江污染负荷量、降低钱塘江污染物输出
总量，保护钱塘江水域有着至关重要的作用。
1、一期工程
杭州七格污水处理厂一期由 40 万 m3/d 污水二级处理设施(由 30 万 m3/d 的杭 州七格污水处理厂和 10 万 m3/d 的余杭七格污水处理厂组成)、40 万 m3/d 尾水排 江管和公辅助设施、厂前区等组成。其中 10 万 m3/d 七格余杭污水处理设施中 5 
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	万 m3/d 已投入运行，余下的 5 万 m3/d 于 2010 年 6 月完成安装并开始试运行，
目前正在办理竣工验收。
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 (
的二级污水处理厂、排江管及污泥处置工程组成。该工程本身为污水
) (
;废气处理采用土壤滤床生物滤体系统处理
) (
污泥焚烧处理设施、
)
	[bookmark: bookmark3]一期污水处理采用 A/A/O 活性污泥工艺。 一期工程尾水排江工艺：处理达标 尾水通过高位井，经排放管和扩散器(管径 φ2000mm ，L240m，应急排放管 φ1600mm ，L100m)排入钱塘江(L19 断面)。
2、二期工程
七格污水处理厂二期工程具体由总长约 7km 的 DN2200mm 进厂污水管道、
20 万 m3/日期表述不正确
治理的环保工程，污水处理采用倒置式 A2O 活性污泥工艺，并设有加盖除臭和紫
外消毒装置， 日期表述不正确处理污水能力 20 万 t
工艺，共设置了 10 套除臭设施。
鉴于二期为改良型 A2O 工艺，因此在生化前段处理上一期、二期大同小异， 只存在构筑物形状、大小区别。 一期、二期主要不同点：污水生化处理；污泥回
流；污泥脱水。
3、三期工程
七格污水处理厂三期工程于 2007 年底开工建设， 2010 年 10 月进入试运行，
建设规模为日期表述不正确处理污水 60 万 t，新建 2100m3/d(含水率 75％)
60 万 m3/d 规模的尾水排放设施和 9.1km(2×DN1800)进水污水干管。
杭州七格污水处理厂的进管标准按 GB8798-1996《污水综合排放标准》中的 三级标准。采用具有脱氮除磷功能的 A2O 工艺， 出水水质执行 GB18918-2002 一
级排放标准(B 标准)，CODCr≤60mg/L，BOD5≤20mg/L，NH3-N≤8mg/L 。A2O 法
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剩余污泥
至泥处理

	栅渣外运      沉砂外运
工艺流程如下：
图 2-1   七格污水处理厂污水处理工艺
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	杭州富泽诚新能源科技有限公司拟投资 2000 万元，租赁杭州下沙街道七格社 区经济联合社的厂房做为生产和办公用房，通过购置机关焊机、电池分选机、系 统充放电柜等设备， 形成年产 1200 组电动汽车锂动力电源系统的生产能力。本项 目土地性质为工业用地， 与《杭州市开发区西单元（XS21）控制性详细规划》相 符，故项目的建设完全符合当地的土地使用要求及城市的总体规划。本项目属于 Ⅰ1－10107C02 区块， 为重点准入区， 项目建设符合生态功能区划。此外， 项目
营运后，“三废”经处理达标排放后，可满足项目所在地环境功能区划的要求。
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 (
具体监测统计结果
) (
的大气常规监测资料，
 
监测点位于
)
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三、环境质量状况
13
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（地面水、地下水、环境空气、
声环境、生态环境等）：
1、水环境现状
本项目位于杭州市经济技术开发区七格工业园 12 栋 2 楼。周边地表水体为 1#渠。为了解项目所在地附近河流水质现状。本环评采用开发区环境监测站 2013
年 7 月 14 日期表述不正确、9 月 25  日期表述不正确对 1#渠的常规监测数据。
表 3-1    水质监测评价结果（单位： mg/L，除 pH 外）

	监测断面
	时间
	pH
	DO
	石油类
	NH3-N
	高锰酸 盐指数
	TP

	


1#渠
	2013.7.14
	7.88
	2.29
	0.203
	3.39
	5.21
	0.596

	
	2013.9.25
	7.87
	3.61
	/
	3.56
	6.20
	0.618

	
	均值
	7.875
	2.95
	/
	3.475
	5.705
	0.607

	
	IV 类
	6～9
	≥3
	≤0.5
	≤1.5
	≤10
	≤0.3

	
	达标否
	是
	否
	是
	否
	是
	否

	
	比标值
	/
	1.02
	0.406
	2.32
	0.57
	2.02

	
	超标率
	0
	0.05
	0
	1.975
	0
	0.307


由表可知， 1#渠监测点 PH、石油类、高锰酸盐指数均达标， DO 、NH3-N 和
TP 超标。
综上可知，项目周边地表水体 1#渠水质达不到《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中的 IV 类标准，主要超标因子为 DO 、NH3-N 及 TP。可见项 目所在区域的地表水环境质量现状较差，水体已受到一定程度污染，主要是受沿 线生产、生活污水无组织或超标排放影响，有必要加强本区域环境综合整治，采
取合理措施控制该区域的生活污水污染，以改善该区域地表水水质。
2、环境空气质量现状
为了了解项目区的空气质量现状，本环评单位特收集了浙江鸿博环境检测有
限公司于 2012 年 8 月 22 日期表述不正确~28 日期表述不正确
福南路交叉口（位于本项目西北处约 1500m），监测项目： SO2 、NO2 、PM10。
结果统计见表 3-2。
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	表 3-2   环境空气质量现状监测结果   单位： mg/m3
	监测点
	监测时间
	SO2
	NO2
	PM10

	 (
交叉口
)下沙路与
幸福南路
	8 月 22 日期表
	述不正＜确0.007
	0.035
	0.043

	
	8 月 23 日期表
	述不正＜确0.007
	0.030
	0.060

	
	8 月 24 日期表
	述不正＜确0.007
	0.023
	0.059
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 (
平均值相关限值，
) (
日期表述不正确对项目
)
	
	
	[bookmark: bookmark4]8 月 25 日期表
	述不正确
	＜0.0070.029
	0.048

	
	8 月 26 日期表
	述不正＜确0.007
	0.020
	0.065

	
	8 月 27 日期表
	述不正＜确0.007
	0.024
	0.032

	
	8 月 28 日期表
	述不正＜确0.007
	0.018
	0.026

	
	均值
	＜0.007
	0.026
	0.048

	
	标准
	0.5
	0.2
	0.15

	
	达标率
	100%
	100%
	100%

	
	超标倍数
	0
	0
	0


由上表可知，项目所在地 SO2 、NO2 、PM10 三项指标的比标值均小于 1，浓
度均低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准日期表述不正确
项目所在地环境空气质量良好。
3、声环境现状
根据《杭州市< 区域环境噪声标准>使用区域划分图》， 本项目属 3 类功能区， 故噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类区标准，由于本项目北侧 紧邻幸福南路，因此项目北侧噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a
类区标准。
为了解项目选址地声环境质量现状，本评价单位于 2015 年 5 月 7
选址地进行监测（使用 AWA5610B 型积分声级计测定等效连续 A 声级， 监测点位
详见附图 3），监测结果如下表所示。
表 3-3   环境噪声现状监测结果统计表  单位： dB(A)

	测点号
	测点位置
	监测值
	标准值
	是否
达标

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	1
	东界
	56.2
	41.5
	65
	55
	达标

	2
	南界
	57.8
	47.2
	65
	55
	达标

	3
	西界
	58.7
	43.4
	65
	55
	达标

	4
	北界
	55.9
	42.8
	70
	55
	达标


由表 3-3 监测的数据可知，本建设项目所在区域东、南、西侧厂界噪声均满 
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	足《声环境质量标注》（GB3096-2008）中 3 类标准要求，北侧厂界噪声满足声
环境质量标注》（GB3096-2008）中 4a 类标准要求。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
1、主要保护目标
根据本项目区域环境功能特征及建设项目地理位置和性质，确定受本项目影
响主要保护目标见表 3-4。



[image: ]年产 1200 组电动汽车锂动力电源系统建设项目                                      环境影响报告表

14

	表 3-4   本项目主要环境保护目标
	环境敏感点
	方位
	距离
	备注
	保护对象

	钱塘江
	南
	920m
	——
	地表水环境

	智格小区
	北
	360m
	556 户， 2559 人
	声、大气环境

	七格社区
	西
	380m
	500 户， 2300 人
	声、大气环境

	杭州东南中学
	西北
	260m
	学生约 800 人， 教师约 90 人
	声、大气环境

	东海·柠檬郡
	西北
	290m
	约 450 户， 1500 人
	声、大气环境

	杭州基督教会 磐石堂
	西南
	150m
	
——
	声、大气环境


2、保护级别
为达到上述环境保护目标，项目环境质量应达到如下标准：
1）空气： 项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二
级标准；
2）噪声：保护级别为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类；
3）地表水： 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》， 附近内河（1# 渠） 水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 IV 类标准； 本项目 所产生的废水纳入七格南路和幸福南路市政污水管网内，由七格污水处理厂处理 达标后，纳入钱塘江下沙段，即三堡船闸至老盐仓河段，纳污水体执行《地表水
环境质量标准》（GB3838-2002）中的 IV 类标准。
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	环  境  质  量  标  准
	1、地表水
根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，附近内河（1#渠）水 质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 IV 类标准。项目所在 地排污管道已接通并投入使用，本项目生活污水经化粪池预处理达到三级标 准后纳入七格南路和幸福南路市政污水管网， 由七格污水处理厂处理后最终 汇入钱塘江下沙段，即三堡船闸至老盐仓河段，纳污水体执行《地表水环境 质量标准》（GB3838-2002）中的 IV 类标准进行评价。具体标准限值见表
4-1。
表4-1      《地表水环境质量标准》     单位： mg/L，除 pH 外

	污染物名称
	pH
	CODMn
	DO
	NH3-N
	TP

	IV 类标准限值
	6～9
	≤10
	≥3
	≤1.5
	≤0.3


2、环境空气
根据《杭州市区环境空气质量功能区划》，本项目大气属于 2 类功能区 划，故执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体见下表
4-2。
 (
4-2                                                        
           
3
)表      《环境空气质量标准》     单位： μg/m
	污染物因子
	二级标准

	

SO2
	年平均值
	60

	
	24 小时均值
	150

	
	一小时平均
	500

	
NO2
	年平均值
	40

	
	24 小时均值
	80

	
	一小时平均
	200

	
PM10
	年平均值
	70

	
	24 小时均值
	150

	
NOX
	年平均值
	50

	
	24 小时均值
	100
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	一小时平均
	250


3、声环境
根据《杭州市噪声区域划分》，本项目噪声属于 3 类功能区划，故执行
《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类区标准，北侧紧邻幸福南路，执
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 (
》
)
	
	行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）4a 类区标准。具体标准值如下表 4-3
所示。
[bookmark: bookmark5]表4-3      《声环境质量标准》      单位： dB(A)

	
	
	类别
	昼间
	夜间
	

	
	
	3 类区
	65
	55
	

	
	
	4a 类区
	70
	55
	

	污  染  物  排  放  标  准
	
1、废水
执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准， 氨氮指标执行浙江 省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013），详见 表 4-4。七格污水处理厂出水纳入钱塘江下沙段， 出水水质执行《城镇污水处
理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准，见表 4-5。
表4-4      《污水综合排放标准》   单位： mg/L，除 pH 外

	
	
	项目
级别
	PH
	SS
	BOD5
	CODCr
	动植物油
	NH3-N
	

	
	
	三级
	6-9
	400
	300
	500
	100
	35*
	

	
	注：氨氮执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。
表4-5      《城镇污水处理厂污染物排放标准》   单位： mg/L，除 pH 外

	
	
	项 目
	pH
	CODcr
	BOD5
	NH3-N
	SS
	动植物油
	

	
	
	一级 B 标准
	6~9
	60
	20
	8（15）*
	20
	3
	

	
	注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。七格污水处理厂 出水排入钱塘江下沙段，而钱塘江下沙段水温＞12℃,则NH3-N 标准取值为8mg/L。
2、噪声
本项目东、南、西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 3 类标准限值， 北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环
境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 4 类标准限值， 具体指标见表 4-6。
表 4-6     《工业企业厂界环境噪声排放标准》    单位： dB（A）

	
	采用标准
	类  别
	昼  间
	夜  间
	

	
	GB12348—2008
	3 类
	65
	55
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	4 类
	70
	55
	

	
	3、固体废物
本项目固废处理和处置按照《 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法 的要求，妥善处理，不得形成二次污染。 一般固废执行《一般工业固体废物
贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）中的相关规定。



[image: ]年产 1200 组电动汽车锂动力电源系统建设项目                                      环境影响报告表

17

	总  量  控  制  标  准
	根据《关于通报“十二五”期间主要污染物排放总量控制指标的函》（浙环 函﹝2011﹞97  号）及《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》 （国发﹝2011﹞42  号）要求，国家明确规定了“十二五”期间纳入总量控制的 主要污染物为 COD、NH3-N 、SO2 、氮氧化物。实施污染物排放总量控制， 应立足于实施清洁生产、污染物治理达标排放及区域污染物总量控制等基本
控制原则。
根据浙环发﹝2012﹞10  号《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量 准入审核办法（试行） > 的通知》要求： 新建、改建、扩建项目不排放生产废 水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其 新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 本项目属于电动汽车锂动力电源系统的组装生产，在生产过程中不排放生产 废水，其废水均来自生活污水，主要污染物排放量可不进行区域替代削减，
故本环评在此不提总量控制要求，不纳入总量控范围。
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