 (
实用标准文档
)
土方开挖工程检验批质量验收记录表

工程名称	高邮市清水潭旅游度假区普照街工程

 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
分项检验批名称施工单位
分包单位

接待中心东北角化粪池江苏扬建集团有限公司

验收部位项目经理
分包项目经理

基坑开挖李竹全
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)

施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定
允许偏差或允许值（mm）
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
柱	挖方场
基	地平整	路
项目	基	面
坑	管沟	基

监理(建
 (
基
槽
人工
机械
层
1
标高
-50
±30
±50
-50
-50
长度、宽度
+200
+300
+500
+100
—
2
（由设计中
心
）
线向两边
-50
-100
-150
量）
)施工单位检查评定记录		设)单位验收记录
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
[image: ]



 (
-26
-25
-20
-15
-25
+150
+250
+260
+90
-25
-70
-100
)主控项目



 (
3
边坡
设计要求
符合规范要求
1
表面平整度
20
20
50
20
20
19
16
35
2
基底土性
设计要求
符合要求
)一
11	17
般
项目

专业工长（施工员）	施工班组长







施工单位检查评定结果





项目专业质量检查员：	年	月	日









监理（建设）单位验收结论


专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）：	年	月	日
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)








模板分项工程（现浇结构模板安装）检验批质量验收记录	TJ4.1.22


 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)

工程名称

施工单位分包单位

高邮市清水潭旅游度假区普照街
[image: ]工程
江苏扬建集团有限公司
/


检验批部位

项目经理 分包项目经理

接待中心东北角化粪池素砼垫层李竹全
/


施工执行标准名称及编号

专业工长施工班组长

GB50204-2002

张林
/
监理（建设）单位
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
序号	GB50204-2002 规定

 (
主
) (
1
)安装现浇结构的上层模板及其支架时下，层楼板应具有承受上层荷载的承载
控	能力，或加设支架；上、下层支架的立柱应对准，并铺设垫板。
项

施工单位检查评定记录


验收记录
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
目	2	在涂刷模板隔离剂时，不得玷污钢筋和混凝土接槎处。
模板安装应满足下列要求：
1． 模板的接缝不应漏浆；在浇筑混凝土前，木模板应浇水湿润，但模板内

没有玷污和砼接槎处
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
不应有积水；

1、接缝严密不漏浆，木模板浇水湿
润
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
1	2． 板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂但，不得采用影响结构性
2、清理干净并涂刷隔离剂
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
能或妨碍装饰工程施工的隔离剂；
3. 浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净；

3、模板内无杂物
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
4. 对清水混凝土工程及装饰混凝土工程，应使用能达到设计效果的模板。
用作模板的地坪、胎膜等应平整光洁，不得产生影响构件质量的下沉、裂
2
缝、起砂或起鼓。
对跨度不小于4m 的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱；
3
当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度1的/1000~3/1000。
—	固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏，且应安装牢固，其偏差应符合下表的规定。
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
般	项次
1
项	2
4
目	3	插筋

项目（预埋件和预留孔洞） 预埋钢板中心线位置
预埋管、预留孔中心线位置
中心线位置外露长度 中心线位置

允许偏差（mm）
3
3
5
+10，0 2
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
4 预制螺栓

外露长度中心线位置

+10，0 10
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
5 预留洞
尺寸

项次	项目（预埋件和预留孔洞）

+10，0

允许偏差（mm）
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)

 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
1	轴线位置
5	2	底模上表面标高基础

5
+5
+10

4	5	4


-2  4 -4
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
3 截面内部尺寸

4 层高垂直度

柱、墙、梁不大与5m

+4，-5 6
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)

	
	
	大于5m
	8

	
	5
	相邻两板表面高底差
	2

	
	6
	表面平整度
	5

	施工单位
	
	
	



	项目专业质量检查员：
	年
	月
	日

	
监理工程师
（建设单位项目专业技术负责人）：
	

年
	

月
	

日






 (
工程名称
工程施工单位名称
高邮市清水潭旅游度
假区普照街工程 
江苏扬建集团有限公
司
检验批部位
接待中心东北角
化粪池素砼垫层
施工执行标准
名称及编号
GB50204-2002
项目经理
李竹全
专业工长
张林
分包单位
/
分包项目经理
/
施工班组长
/
序号
GB50204-2002
 规定
施工单位
检验评定记录
监理（建设）
单位验收记录
1
结构混凝土强度及试件留置应符合设计和规范要求
符合要求
2
结构混凝土抗渗试件留置
主
混凝土原材料每盘称量的偏差应符合下表的规定
控
项
3
目
粗、细骨料
±3﹪
实测
水、外加剂
±2﹪
实测
4
混凝土的浇筑
连续浇筑
1
施工缝的位置应在混凝土前按设计要求和施工技术方
案确定。施工缝的处理应按施工技术方案执行
一
般
项目
2
后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。
后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行
3
混凝土养护
自养
) (
检查评定结果
监理（建设）单位
验收结论
)混凝土分项工程（混凝土施工）检验批质量验收记录	TJ4.1.27




























	材料名称 (每
	允 许
	水
	泥
	水
	砂
	石
	掺合
	外加剂

	盘称量）
水泥、掺合料
	偏 差
±2﹪
	kg
设计
	
	kg
	kg
	kg
	料 kg
	(kg)


 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
 (
施工单位
检查评定结果
项目专业质量检查员
年
月
日
监理（建设）
单位验收结论
监理工程师
（建设单位项目专业技术负责人）
年
月
日
)

 (
工程名称
施工单位
分包单位
高邮市清水潭旅游度假区普
照街工程
江苏扬建集团有限公司
/
接待中心东北角化 施工执行标准名称及编
检验批部位
GB50204-2002
项目经理
分包项目经理
粪池素砼垫层
李竹全
/
号
专业工长
施工班组长
序号
GB50204-2002
 规定
施工单位检查评定记录
张林
/
监理（建设）单位验收记录
1
现浇结构外观质量不应有严重缺陷
没有严重缺陷
主控项
目
2
现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。
没有影响结构性能和使用功能的尺寸
偏差
现浇结构的外观质量不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷，
1
应施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。
项次
项目（现浇结构）
允许偏差（mm）
1
轴线位置
般
3
4
墙、柱、梁
剪力墙
8
5
≤5m
8
层高
项
2
2
垂直度
>5m
10
全高（H）
H/1000
 且
≤30
目
层高
±10
3
标高
全高
±30
4
截面尺寸
+8，-5
-2
6
4
井筒长、宽对定位中心线
+25，0
5
电梯井
井筒全高（H）垂直度
H/1000
 且
≤30
)现浇结构分项工程（结构施工）检验批质量验收记录	TJ4.1.28



























	
	1
	基础
	15
	5
	6
	3

	一
	2
	独立基础
	10
	
	
	


 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)

	6
	
	表面平整度
	8

	
	预埋设施
	预埋件
	10

	7
	中心线位
	预埋螺栓
	5

	
	置
	预埋管
	5

	8
	
	预留洞中心线位置
	15






























 (
工程名称
高邮市清水潭旅游度假
区普照街工程
检验批部位
接待中心东北角化
粪池素砼垫层
施工执行标准
名称及编号
GB50204-2002
施工单位
江苏扬建集团有限公司
项目经理
李竹全
专业工长
张林
分包单位
/
分包项目经理
/
施工班组长
/
序号
GB50204-2002
 规定
施工
单
位
检
查
监
理
（建设
）
单位
评定记录
验收记录
1
底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求；当设计
无具体要求时，混凝土强度应符合下表的规定
主
控
1
项
目
梁、拱、
壳
悬构件
>8
≥100
-
≥100
) (
施工单位检查评定
结果
项目专业质量检查员：
年
月
日
监理
（建设
）
验收结
论
监理工程师
（建设单位项目专业技术负责人
）
：
年
月
日
)模板分项工程（模板拆除）检验批质量验收记录	TJ4.1.23























	构件类型
	构 件 跨 度
（m）
	达到设计的混凝土立方体抗压强
度标准值的百分（%）

	
	≤2
	≥50

	
板
	>2，≤8
	≥75

	
	>8
	≥100

	
	≤8
	≥75


 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
 (
2
3
对张法预应力混凝土结构构件，则模宜在预应力张拉前拆
除；底模支架的拆除应按施工技术方案执行，当无具体要求时，不应在结构构件建立预应力前拆除 。
后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行
一
般项目
1
2
侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。 表面、棱角未受
损伤。
模板拆除时，不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。
施工单位
检查评定结果
项目专业质量检查员：
年
月
日
监理（建设）
单位验收结论
监理工程师
（建设单位项目专业技术负责人
）
：
年
月
日
)

 (
工程名称
高邮市清水潭旅游度假区普照
检验批部位
街工程
接待中心东北角
化粪池底板
施工执行标准名称及编号
GB50204-2002
施工单位
分包单位
江苏扬建集团有限公司
项目经理
/
分包项目经理
李竹全
/
专业工长
施工班组长
序号
GB50204-2002
 规定
施工单位检查评定记录
张林
/
监理（建设） 单位验收记录
主控项目
1
安装现浇结构的上层模板及其支架时，下层楼板应具有承受上层荷载
的承载能力，或加设支架；上、下层支架的立柱应对准，并铺设垫板。
2
在涂刷模板隔离剂时，不得玷污钢筋和混凝土接槎处。
模板安装应满足下列要求：
5． 模板的接缝不应漏浆；在浇筑混凝土前，木模板应浇水湿润，但
涂刷隔离剂，没有玷污接槎处
一
模板内不应有积水；
1
、接缝严密不漏浆
，木模板浇水
般
6
． 板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂，但不得采用影响湿润
1
项
结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂；
7． 浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净；
2、清理干净并涂刷隔离剂
3、模板内无杂物
目
8． 对清水混凝土工程及装饰混凝土工程，应使用能达到设计效果的
模板。
)模板分项工程（现浇结构模板安装）检验批质量验收记录	TJ4.1.22
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)























































 (
2
用作模板的地坪
、胎膜等应平整光洁
不，得产生影响构件质量的下沉、
裂缝、起砂或起鼓。
3
对跨度不小于4m 的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起
拱；当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度
1
的
/1000~3/100
0
。
固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏，且应安装牢固， 其偏差应符合下表的规定。
项次
项目（预埋件和预留孔洞）
允许偏差
（mm）
1
2
4
3
预埋钢板中心线位置
预埋管、预留孔中心线位置
中心线位置
插筋
外露长度
4
预制螺栓
5
预留洞
中心线位置
外露长度
中心线位置尺寸
项次
1
2
项目（预埋件和预留孔洞）
轴线位置
底模上表面标高
5
4
层高垂直度
基础
柱、墙、梁不大与5m 大于5m
3
3
5
+10，0 2
+10，0 10
+10，0
允许偏差
（mm）
5
+5
+10
+4，-5 6
8
2
2
1
1
5
-4
1
3
截面内部尺
寸
5
相邻两板表面高底差
6
表面平整度
5
施工单位
检查评定结果
项目专业质量检查员：
年
月
日
监理（建设）单位
验收结论
监理工程师
（建设单位项目专业技术负责人
）
：
年
月
日
)钢筋分项工程（原材料、钢筋加工）检验批质量验收记录	TJ4.1.24

 (
工程名称
高邮市清水潭旅游
度假区普照街工程
检验批部位
接待中心东北角
化粪池底板
施工执行标准
名称及编号
GB50204-2002
工程施工
单位名称
江苏扬建集团有限
公司
项目经理
李竹全
专业工长
张林
分包单位
/
分包项目经理
/
施工班组长
/
序号
GB50204-2002
 规定
施工单位检查评定记录
监理（建设）单位
验收记录
主
控项
原
材料
1
钢筋的力学性能检查
符合要求
2
有抗震设防要求的框架结构，纵向受力钢筋强度
)
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
[image: ] (
3
钢筋的化学成分检查或其他专项检验
4
受力钢筋的弯钩和弯折加工
符合要求
5
非焊接封闭环式箍筋的加工
1
钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹，油污，颗粒状
符合要求
或片状老锈。
钢筋调直宜采用机械方法。也可采用冷拉方发。当采用
)目


钢筋加工原材料

冷拉方发调直钢筋时。HPB235 级钢筋冷拉 不宜大于一	2	4％，HRB335 级 .HRB400 和 RRB400 级钢筋的冷拉 不宜
钢	大于 1％。
般	钢筋加工的形状。尺寸应符合设计要求，其偏差应符合
筋	下表要求的规定。
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
项	项
加	3	次
 (
.
1
受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸
±10
2
-5
4
工
2
弯起钢筋的弯折位置
±20
3
箍筋内净尺寸
±5
-4
2
-3
)目


项目（钢筋加工）

允许偏差
（mm）
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)










施工单位检查评定结果

专业质量检查员：	年	月	日




 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
监理（建设）单位验收结论




监理工程师
（建设单位项目专业技术负责人）：	年	月	日
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)





钢筋分项工程（钢筋连接、钢筋安装）检验批质量验收记录	TJ4.1.25

 (
工程名称
施工单位分包单位
高邮市清水潭旅游度
假区普照街工程 
江苏扬建集团有限公
司
/
检验批部位
接待中心东北角化粪池
底板
施工执行标准
名称及编号
GB50204-2002
项目经理
李竹全
专业工长
张林
分包项目经理
/
施工班组长
序号
GB50204-2002
 规定
施工单位检查评定记录
/
监理（建设） 单位验收记录
主
接
连 筋
钢
1
纵向受力钢筋的连接方式应符合要求。
符合要求
)
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
[image: ]控			在施工现场，应按国家现行标准《钢筋机构连接通用技术规程J》GJ 项	2	107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定抽取钢筋机械连接接头、
目	焊接接头试件作力学性能检验，其质量应符合有关规程的规定。
钢
筋	受力钢筋的品种、级别、规格和
安	3	钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。
装	数量符合要求
钢筋的接头宜设置在受力较小处同。一纵向受力钢筋不宜设置两个或
1 两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小与钢筋直径1的0 倍。
在施工现场。应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程J》GJ
钢
2 107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18 的规定对钢筋机械连接接头、焊
筋
接接头的外观进行检查，其质量应符合有关规程的规定。
连
当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时设，置在同一构件内的
接	3
接头宜相互错开。
同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开绑，扎搭
4
接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径，且不应小2于5mm。
—	5	梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内的箍筋配置。
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
般	6	项次
项	1

项目（钢筋安装位置） 绑扎钢筋网

允许偏差（mm）
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
目	2	绑扎钢筋骨架
 (
3
受力钢筋
保护
层厚度
基础
柱 、 梁 板、墙、壳
±10
±5
±3
-6
1
-5
4
绑扎钢筋、横向钢筋间距
±20
11
-12
14
5
钢筋弯起点位置
20
)钢筋安装
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)





6	预埋件






中心线位置水平高度






5
+3，0
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)

施工单位检查评定结果
项目专业质量检查员：	年	月	日


 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
监理（建设）单位验收
结论	监理工程师
（建设单位项目专业技术负责人：）




年	月	日
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
 (
长、宽
±10
-3
4
8
网眼尺寸
长
±20
±10
11
19
-9
宽、高
±5
间距
排距
±10
±5
3
1
-5
)




混凝土分项工程（混凝土施工）检验批质量验收记录	TJ4.1.27
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
[image: ]工程名称


工程施工


高邮市清水潭旅游度假区普照街工程

接待中心东检验批部位	北角化粪池
底板


施工执行标准名称及编号


GB50204-2002
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
单位名称分包单位

江苏扬建集团有限公司

/

项目经理

分包项目经理

李竹全

/

专业工长	张林

施工班组长	/
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
序号	GB50204-2002 规定

1 结构混凝土强度及试件留置应符合设计和规范要求

2 结构混凝土抗渗试件留置

 (
材料名称 (每
允 许
水
泥
水
砂
石
掺合
外加剂
盘称量）
水泥、掺合料
偏 差
±2﹪
kg
设计
kg
kg
kg
料 kg
(kg)
)主	混凝土原材料每盘称量的偏差应符合下表的规定控
项	3

施工单位 检验评定记录
符合要求

监理（建设） 单位验收记录
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)

 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
目	粗、细骨料水、外加剂

±3﹪	实测

±2﹪	实测
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)

4	混凝土的浇筑	连续浇筑


施工缝的位置应在混凝土前按设计要求和施工技术方
1
案确定。施工缝的处理应按施工技术方案执行
一
般			后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。项	2	后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行
目

3	混凝土养护	自养






施工单位 检查评定结果


项目专业质量检查员	年	月	日
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
 (
监理（建设）
单位验收结论
监理工程师
（建设单位项目专业技术负责人）
年
月
日
)

现浇结构分项工程（结构施工）检验批质量验收记录	TJ4.1.28


 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)

工程名称
施工单位分包单位

高邮市清水潭旅游度假区普照街工程
[image: ]江苏扬建集团有限公司

/


检验批部位项目经理
分包项目经理

接待中心东北角化粪池底板
李竹全

/


施工执行标准名称及编号
专业工长施工班组长

GB50204-2002

张林

/
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)

 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)

序号

1
主控项
目	2
1

GB50204-2002 规定

现浇结构外观质量不应有严重缺陷
现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。 现浇结构的外观质量不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺
陷，应施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。


施工单位检查评定记录

没有严重缺陷
没有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差

监理（建设）单位验收记录
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)

项次	项目（现浇结构）	允许偏差（mm）



1  (
1
基础
15
10
12
9
2
独立基础
10
3
墙、柱、梁
8
4
剪力墙
5
)轴线位置


 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
一

2 垂直度
般


≤5m
层高
>5m
全高（H）


8
10
H/1000 且≤30
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)

 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
层高
项	2	3	标高
全高

±10
±30
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)

 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
4
目

5	电梯井

截面尺寸
井筒长、宽对定位中心线井筒全高（H）垂直度

+8，-5
+25，0

H/1000 且≤30


4	8	1
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
	6
	
	表面平整度
	8

	
	预埋设施
	预埋件
	10

	7
	中心线位
	预埋螺栓
	5

	
	置
	预埋管
	5



8	预留洞中心线位置	15
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
 (
施工单位检查评定
结果
项目专业质量检查员：
年
月
日
监理（建设）验收
结论
监理工程师
（建设单位项目专业技术负责人
）
：
年
月
日
)





模板分项工程（模板拆除）检验批质量验收记录	TJ4.1.23

 (
工程名称
高邮市清水潭旅游度假
区普照街工程
检验批部位
接待中心东北
角化粪池底板
施工执行标准名
称及编号
GB50204-2002
施工单位
江苏扬建集团有限公司
项目经理
李竹全
专业工长
张林
分包单位
/
分包项目经理
/
施工班组长
/
序号
GB50204-2002
 规定
施工单位检查评
监理（建设）单
定记录
位验收记录
1
底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求；当设计
无具体要求时，混凝土强度应符合下表的规定
构件类型
主
构 件
 
跨
 
度
达到设计的混凝土立方体抗压强
（m）
度标准值的百分
（%）
≤2
≥50
控
>2，≤8
≥75
板
1
>8
≥100
项
≤8
≥75
目
梁、拱、
壳
悬构件
>8
≥100
-
≥100
2
3
对张法预应力混凝土结构构件，则模宜在预应力张拉前拆
除；底模支架的拆除应按施工技术方案执行，当无具体要求
时，不应在结构构件建立预应力前拆除 。
后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行
一
般
1
侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。 表面、棱角未收
损伤
)
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
 (
项
目
2
模板拆除时，不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架
宜分散堆放并及时清运。
施工单位
检查评定结果
项目专业质量检查员：
年
月
日
监理（建设）
单位验收结论
监理工程师
（建设单位项目专业技术负责人
）
：
年
月
日
)



砖砌体分项工程检验批质量验收记录	TJ4.1.30

 (
工程名称
高邮市清水潭旅游度
检验批部位
假区普照街工程
接待中心东北角
化粪池
砖的种类
MU15
施工单位
施工执行标准名称及编号分包单位
江苏扬建集团有限公司
GB50203-2002
分包项目经理
项目经理
专业工长
施工班组长
李竹全
张林
序号
GB50203-2002
 规定
施工单位检查评定记录
监理（建设）
单位验收记录
1
2
主
控项目
4
砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。
砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于 
80%。
砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎的水平投影长度不应小于高度
的 2/3。
非抗震设防及抗震设防烈度为 
6
 度、
7
 度的地区的临时
间断处，当不能留斜槎时，除转角处外，可留直槎，但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋，拉接钢
筋的数量为每 
120mm
 墙厚放置 
1Φ6
 拉结钢筋
（120mm
 厚
度放置 
2Φ6
 拉结钢筋
）
，间距沿墙不应超过 
500mm
，对抗震设防烈度 
6
 度、
7
 度的地区，不应小于 
1000mm
；末端
应有 90 度弯钩。
强度符合要求
3
项次
1
5
项目
轴线位置偏移
每层
允许偏差（mm）
10
5
1
3
1
2
垂直度
全高
≤10m
10
6
5
1
)
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
 (
>10m
20
1
砖砌体组砌方法应正确，上、下错缝，内外搭砌，砖柱
不得采用包心砌法。
砖砌体的灰缝应横平竖直，厚薄均匀。水平灰缝厚度宜为 10mm，但不应小于 8mm，也不应大于 12mm。
符合要求
2
水平灰缝在 
8mm-12mm
 之间
一
般项目
项次
1
项目
基础顶面和楼面标高
清水墙、柱
表面平整度
混水墙、柱
门窗洞口高、宽（后塞口
） 
外墙上下窗口偏移
允许偏差（mm）
±15
5
2
8
±5
20
7
2
4
1
3
3
4
5
水平灰缝平
直度
清水墙
混水墙
10
20
2
4
3
6
施工单位检查评定结果
清水墙游丁走缝
项目专业质量检查员：
年
月
日
监理
（建设
）
单位验
收结论
监理工程师
（建设单位项目专业技术负责人
）
：
年
月
日
)


模板分项工程（现浇结构模板安装）检验批质量验收记录	TJ4.1.22
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)


 (
实用标准文档
)



工程名称

施工单位分包单位

高邮市清水潭旅游度假区普照街工程
江苏扬建集团有限公司
/


检验批部位

项目经理 分包项目经理

接待中心东北角化粪池中部圈梁
李竹全
/


施工执行标准名称及编号

专业工长施工班组长


GB50204-2002

张林
/
监理（建设）
 (
实用标准文档
)


序号	GB50204-2002规定

 (
1
)主	安装现浇结构的上层模板及其支架时，下层楼板应具有承受上层荷载
控	的承载能力，或加设支架；上、下层支架的立柱应对准，并铺设垫板。
项

施工单位检查评定记录

单位验收记录
 (
实用标准文档
)


目	2	在涂刷模板隔离剂时，不得玷污钢筋和混凝土接槎处。
模板安装应满足下列要求：

涂刷隔离剂，没有玷污接槎处。
 (
实用标准文档
)


9. 模板的接缝不应漏浆；在浇筑混凝土前，木模板应浇水湿润，但
模板内不应有积水；	1、接缝严密不漏浆，木模板浇水
10. 板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂，但不得采用影响湿润
1
 (
实用标准文档
)


结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂；
11. 浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净；

2、清理干净并涂刷隔离剂
3、模板内无杂物
 (
实用标准文档
)


12. 对清水混凝土工程及装饰混凝土工程，应使用能达到设计效果的模板。
用作模板的地坪、胎膜等应平整光洁不，得产生影响构件质量的下沉、
2
裂缝、起砂或起鼓。
对跨度不小于4m 的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起
3
拱；当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度1的/1000~3/1000。
固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏，且应安装牢固，
—	其偏差应符合下表的规定。
 (
实用标准文档
)


项次
般	1
2
项	4
1 插筋
目

项目（预埋件和预留孔洞） 预埋钢板中心线位置
预埋管、预留孔中心线位置
中心线位置外露长度
中心线位置

允许偏差（mm）
3
3
5
+10，0 2
 (
实用标准文档
)


2 预制螺栓

外露长度
中心线位置

+10，0
10
 (
实用标准文档
)


3 预留洞
尺寸

项次	项目（预埋件和预留孔洞）

+10，0

允许偏差（mm）
 (
实用标准文档
)



 (
实用标准文档
)


1
2
截面内部尺
5 3	寸
4 层高垂直度

轴线位置
底模上表面标高
基础
柱、墙、梁不大与5m 大于5m

5
+5
+10
+4，-5 6
8

5	1	3



2	3 -1
 (
实用标准文档
)


5 [image: ]相邻两板表面高底差	2
6 表面平整度	5
施工单位检查评定结果
项目专业质量检查员：	年	月	日

文案大全
监理（建设）单位验收结论	监理工程师
（建设单位项目专业技术负责人）：	年	月	日
 (
实用标准文档
)


钢筋分项工程（原材料、钢筋加工）检验批质量验收记录 TJ4.1.24

 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)

工程名称

工程施工单位名称

高邮市清水潭旅游度假区普照街工程
[image: ]江苏扬建集团有限公司

检验批部位

项目经理

分包项目

接待 中心东北角化粪池中部圈梁

李竹全

施工执行标准名称及编号

专业工长


GB50204-2002


张林
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
分包单位	/

/	施工班组长	/
经理
监理（建设）单
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
序号	GB50204-2002规定

施工单位检查评定记录

位验收记录
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)

 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
1	钢筋的力学性能检查
原
材	2	有抗震设防要求的框架结构，纵向受力钢筋强度
主
料
控
3 钢筋的化学成分检查或其他专项检验
项

符合要求
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
目	钢
4 受力钢筋的弯钩和弯折加工
筋
加
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
5 非焊接封闭环式箍筋的加工
工
原		钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹，油污，颗粒状材	1
料	或片状老锈。
钢筋调直宜采用机械方法。也可采用冷拉方发。当采用冷拉方发调直钢筋时。HPB235 级钢筋冷拉 不宜大于
—		2	4％，HRB335 级 .HRB400 和 RRB400 级钢筋的冷拉 不宜钢			大于 1％。
般		钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求，其偏差应符合筋		下表要求的规定。




符合要求
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
项	项
加	3	次
 (
.
1
受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸
±10
7
-6
3
工
2
弯起钢筋的弯折位置
±20
3
箍筋内净尺寸
±5
3
5
5
)目


项目（钢筋加工）

允许偏差
（mm）
 (
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施工单位检查评定结果

专业质量检查员：	年	月	日
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