


论文题目水泉沟水库除险加固工程设计









摘   要

【摘要】水泉沟水库位于辽宁省朝阳市龙城区七道泉子镇水泉沟村，所在河流为水泉沟河，小（Ⅱ）型水库。水库坝址以上集雨面积为4.68 km²，河道长度为2.99km，河道平均比降29.02‰。水泉沟水库流域重心为东经120°20’，北纬41°35’。在《辽宁省中小河流（无资料地区）设计暴雨洪水计算方法》的附图中查得，该水库属于V2水文分区。
设计内容：1、水文计算；2、除险加固的设计；3、施工组织设计。
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