第一章   初步设计总说明
一、工程设计主要依据
1.1 国家及地方相关规范
《榆中县城市总体规划2014-2030》
《建筑工程设计文件编制深度规定》建质[2008]216号；
《工程建设标准强制性条文 房屋建筑部分》2013版；
《建筑设计防火规范》<GB50016-2014>；
《无障碍设计规范》< GB 50763-2012>；
《民用建筑设计通则》<GB 50352—2005>；
《展览建筑设计规范》< JGJ 218-2010>；
《电影院建筑设计规范》<JGJ 58-2008>；
《剧场建筑设计规范》 <JGJ 57-2000> ；
《汽车库建筑设计规范》JGJ 100-2015
《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》<GB 50067-2014>；
《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-2004；
《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2014；
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95（2010年版）；
《地下工程防水技术规范》GB50108-2008；
《屋面工程技术规范》GB50345-2012；
《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2014）
《绿色建筑评价技术细则2015》
《绿色建筑设计导则》（DBHJ/T010-2014）
《民用建筑绿色设计规范》（JGJ/T 229-2010）
《民用建筑工程室内环境污染限制规范》GB50325-2010(2013版)
《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 GB/T7106-2008；
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015；
其他相关的国家、地方法令法规。
1.2 工程设计有关文件
场地现状平面图、规划用地红线图；
“关于榆中县市民公园和场馆建设项目及新建道路工程可研报告的批复”[榆发改（2016）351号]；
工程地质勘察报告。
1.3 场地概况及气象地质条件
 场地概况
榆中县市民公园和场馆建设项目位于甘肃省兰州市榆中县城关镇金牛山南麓，北面为盆地大道，东面为经九路，南面为纬七路，西面为经八路。用地性质为公园用地和广场用地。场地内部植被极少，有少量农业用房，无其他类型建筑物、构筑物。场地周边除了南部现有学校、住区、街道之外，东西北部均为待建设用地，规划为行政、办公、住区。
 气象资料
榆中县地处甘肃中部干旱区，由于深化内陆，离海遥远，大陆性气候非常
显著，主要特征是四季分明，水热同季，春季多风，春旱频发，夏季昼热夜凉，初夏干旱，盛夏多雨，初秋阴雨稍多，深秋凉快寡雨，冬季寒冷少雪。
榆中县川塬区（以陈家庄为代表）年平均气温6.7℃，7月平均气温19.0℃，1月平均气温-7.9℃，年极端最高气温34.5℃，年极端最低气温－27.2℃，无霜冻期148天。年降水量381.6毫米，年蒸发量1343.1毫米。年日照时数2562.5小时，年平均风速1.5米/秒，夏季盛行东南风，冬季盛行偏西风。
．地理地质资料
榆中县位于甘肃省中部、省会兰州东郊，地处东经103度49分15秒-104度34分40秒，北纬35度34分20秒—36度26分30秒之间。东接定西、会宁、靖远县；西靠兰州市七里河区、城关区；南以马啣山为界与临洮县毗邻；北隔黄河与皋兰县(其中什川乡在黄河南岸)、白银市相望。
榆中县在地质构造上位于祁吕贺兰山字型构造的西侧。县内的兴隆山断层属祁连山构造带向东延长部分；苑川河断层属金城关断层东延部分。后受陇西系旋褶剧烈影响，地质构造困难。
1.4．市政条件
榆中县市民公园和场馆建设项目所在区域，其中盆地大道为已建成城市主干道，其余市政设施在规划中，随该区域的发展，逐步完善。
二、工程建设的规模和设计范围
2.1．工程的设计规模及项目组成
本项目分三部分构成：经八路和经九路、市民公园和广场、大剧院和规划博览馆。本分册为大剧院和规划博览馆部分。
本工程为大剧院和规划博览馆，拟建建筑地上4层，地下1层。总建筑面积约22830㎡，地上建筑面积为17998㎡，地下建筑面积为4832㎡。建筑地下功能为汽车库、设备用房以及人防，建筑地上主要功能为：大剧院、城市建设展厅、历史陈设展厅、图书阅览厅、观影厅等。
2.2．设计范围
本次初步设计范围为本工程的建筑建筑、结构、给排水、电气、暖通空调、人防、幕墙、声学等各专业设计内容。
三、设计指导思想和方法
榆中是一个极具悠久历史文化的城市，也是一个极具丰富人文内涵的城市，更是一个极具生态活力的城市。市民公园作为城市的新客厅，不仅是一个开放、共享、沟通的场所，更是一个历史、人文与生态交融的空间。而此空间的核心，便是大剧院与城市规划展览馆。
在大剧院与城市展览馆的设计中，我们秉持“榆中文化MALL”的设计理念，力求创建动感活泼的开放场所、文体荟萃的活动空间、以人为本的生态建筑。 
详细的设计策略：我们将剧院、展览、电影院与文化活动等各个不同功能的建筑糅合归整，并结合政务广场与市民公园的轴线关系，使建筑置于轴线正中，显于城而隐于园。让他与公园充分互动，与城市空间充分协调，同时引入城市生活与市民休闲等活动，打造成一个有着丰富文化内涵和生态活力的地标性建筑。
四、建筑项目主要特征详见表
	项目名称


	榆中大剧院、规划博览馆




	备注

	建筑总面积
	22830平方米
其中：地上建筑面积：17988㎡
地下建筑面积：4832㎡




	

	建筑占地面积
	7000平方米
	

	建筑层数、总高
	地上4层、22.5米
	

	耐火等级
	一级
	

	建筑防火类别
	一级
	

	人防类别


	甲类
	

	人防面积

	836
	

	防护等级
	6级
	

	设计运用年限
	50年
	

	地震基本烈度
	7度
	

	主要结构选型
	框架结构
	

	屋面防水等级
	一级
	

	地下室防水等级
	一级
	

	室内环境污染限制类别
	Ⅱ类
	



其次章   建筑设计说明
一、总平面布局
首先，主体建筑置于开放广场的轴线上，一方面作为轴线焦点而显于城，另一方面，它又在郁郁葱葱的市民公园内，与自然和谐相容，故又隐于园。其次，我们选择各个场馆之间集中布置。每个功能块要求的面积规模偏小，假如单独设置不能有效地发挥建筑的活力。所以把各个功能体组合起来形成确定规模，成为一个功能的复合体，有利于以后的经济运作。充分发挥建筑效能。再次，主体建筑设置在主轴线上，与南入口广场、文化广场、夔纹道、蒙恬广场、玉带桥、汉简广场、金水桥共同形成了整个公园轴线的空间序列，使建筑与公园相互促进，融为一个整体。
二、平面功能
地上一层主要平面功能为剧场观众厅池座、舞台及其后场区、展览馆门厅、影院门厅及消防限制室；地上二层主要平面功能为剧场观众厅主入口、展厅及协助办公用房；地上三层主要平面功能为观众厅楼座、展厅、城市总体规划沙盘及观影厅；地上四层主要平面功能为观影厅放映层、展厅及协助办公用房。地下室为汽车库和设备用房及人防区，剧场下方局部夹层设置非机动车库。
剧场规模等级：设计剧场等级为丙级，剧场规模为中型，剧场共有坐席1200座，其中池座坐席950座，楼座坐席250座。
观众厅及舞台形制：为保证观众厅具有优良的声环境，观众厅设计采纳经典的马蹄形平面，观众厅池座共有23排坐席，排距为950mm，采纳短排法布置坐席，共有两个横走道和四个纵走道（中间和两侧各两个），楼座共有8排坐席。舞台包括一个主舞台、两个侧台，主舞台平面尺寸为27.5米x20米，高度为22.5米，舞台台口尺寸宽15.1米，高11米，舞台上空共设置两层天桥和一层葡萄架。
观众厅视线升设计分析：
1) .视线上升差“c”值取0.12m；
2) .设计采纳隔排计算视线上升值，座席排列错排布置，保证视线干脆看到视点；
3). 舞台面距第一排座席地面的高度设计为1米。
电影院规模等级：设计等级为丙级，规模为小型，共有坐席635座。
地库建筑面积（含半地下室面积）为5737平方米，停车位为80辆，属于Ⅲ类汽车库。
三、立面造型
大剧院与城市展览馆作为榆中新城最重要的城市标记之一，应庄重、大方并能充分展示榆中的人文历史内涵，同时，它的形象又要与市民公园高度融合，相互增色。所以，我们结合轴线关系将建筑设计为圆形，寓意天圆地方，圆形的形体无棱角，与公园很好的融为一体，同时大屋顶造型突出榆中秦汉历史底蕴，建筑外部采纳带有古文字的彩釉玻璃，隐喻榆中厚重的历史积淀与文化内涵，体现榆中山水与人文特色的象征，同时利用属相金属格栅，形成错动的立面造型，作为遮阳构建，充分体现建筑的生态和环保。
四、交通组织
建筑位于公园南北主轴线上，建筑四周设置环形机动车道，建筑主入口设置于南北两侧，与中心轴线的人流东线相连接，建筑南侧为大剧院入口，北侧为城市展览馆入口，西北侧设置电影院入口，建筑四周还设置演员入口、贵宾入口、布景入口等次要入口。
地下机动车库出入口设置于建筑的东南侧和西南侧，非机动车库出入口设置于建筑南侧大台阶两侧，人行、飞机车车、机动车三个流线相互分别，互不干扰。
五、消防设计
沿建筑物周边设置消防环道。
消防限制室设于一层,有单独出入口直通室外。
地下室为汽车库和设备用房，分为两个防火分区，设备用房防火分区面积不超过1000平米，汽车库防火分区面积不超过4000平米，每个防火分区均不少于2部疏散楼梯，汽车库设置两个汽车疏散出入口；地上一层～四层，除观众厅为独立防火分区和疏散外，其余防火分区面积均不超过5000平米（自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统），设置4部疏散楼梯，满意疏散宽度和疏散距离要求。
1.大剧院池座和楼座为一个防火分区，建筑面积为1330㎡。池座座位数为950个，按人数每100人所须要最小净宽度为1m且阶梯地面系数取0.75，剧院疏散人数应按实际座位数的1.1倍取值,计算疏散宽度为950/100*1.1*0.75=7.84m，现观众厅有6扇疏散门，门宽总计10.2m，满意防火疏散要求。楼座座位数为250个，按人数每100人所须要最小净宽度为1m且阶梯地面系数取0.75，剧院疏散人数应按实际座位数的1.1倍取值,计算疏散宽度为250/100*1.1*0.75=2.09m，现观众厅有2扇疏散门，门宽总计3.6m，现设2部疏散楼梯，疏散宽度为3.0m，均满意疏散要求。
2.展厅一层和二层为一个防火分区，建筑面积为2270㎡。其中，首层为展览馆门厅，二层展览厅除走廊外，展厅建筑面积为800㎡。按人数每100人所须要最小净宽度为1m且人员密度取0.75，计算疏散宽度为800/100*1*0.75=6.00m，
展厅三层和四层为一个防火分区，建筑面积为3240㎡。三层除走廊外，展厅建筑面积为810㎡。按人数每100人所须要最小净宽度为1m且人员密度取0.75
，计算疏散宽度为810/100*1*0.75= 6.07m。四层为配套阅览室，共有座位130人，限定管理及服务人员取20人，共计150人。按人数每100人所须要最小净宽度为1m且人员密度取1.00，计算疏散宽度为150/100*1= 1.5m，现设4部疏散楼梯，疏散宽度共计为6.15m，每层都满意疏散要求。
3.观影厅设置在三层，其上为放映廊，为一个防火分区，建筑面积为2379㎡。观影厅座位数为635个，按人数每100人所须要最小净宽度为1m且阶梯地面系数取0.75，同时，疏散人数依据实际座位数的1.1倍取值，计算疏散宽度为635/100*1.1*0.75= 5.27m，现设4部疏散楼梯，疏散宽度为6.05m，满意疏散要求。
4.二层及四层局部设置了管理用房-办公室。每层办公室均为一个单独的防火分区，二层办公室建筑面积为1300㎡，按人数每100人所须要最小净宽度为1m且6m2/人，计算疏散宽度为1300/6*100*1=2.2m。四层办公室建筑面积为1020㎡，按人数每100人所须要最小净宽度为1m且6m2/人，计算疏散宽度为1020/6*100*1=1.7m。现设2部疏散楼梯，疏散宽度共计为2.70m，每层都满意疏散要求。
本工程防火隔墙采纳多孔砖砌筑，耐火极限不低于3.0小时。楼、电梯间隔墙以及防火分区隔墙采纳200厚多孔砖，耐火极限不低于2.0小时。非承重外墙、疏散走道两侧的隔墙以及全部管道井的隔墙采纳100或200厚多孔砖，耐火极限不低于1.0小时。电缆井、管道井每隔一层，楼板用混凝土封堵。防火墙两侧门窗洞口水平距离≥2.00m，“U”型“L”建筑转角处水平距离≥4.00m。住宅楼梯间窗口与套房窗口最近边缘之间的水平间距≥1.0m。
相邻的防火分区在防火隔墙上联系处采纳甲级防火门或特级防火卷帘门。车库防火分区之间防火分隔采纳特级防火卷帘（其采纳背面升温作耐火极限判定条件不低于3.00h）。全部楼梯间、前室的门均为乙级防火门，设备用房门为甲级防火门。建筑二次装修应采纳不燃烧或难燃烧材料，并按《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95（2001年版）执行。
六、无障碍设计
依据《无障碍设计规范》GB50763-2012要求，进行了无障碍设计。详细措施如下：
1).主要入口处设置无障碍坡道。坡道宽不小于1.2m，坡度小于或等于1:12。场地高差处均设有无障碍坡道，并且人行道上设有盲道，可到达建筑物出入口。
2).室内竖向交通由电梯解决，满意无障碍通行要求。
3).地下车库设有无障碍专用车位。
七、建筑构造做法
1）墙体材料：
外墙：200厚的多孔砖；
内墙：200厚或者100厚的多孔砖。
2)屋面：
上人屋面：（a）300X300X25彩色水泥砖面层;（b）40厚C20混凝土内配 ∅40@200x200钢筋刚性防水层, （c）油毡爱护层;（d）双层改性沥青卷材(SBS-I)4mm厚；（e）粉煤灰陶粒砼找坡(最薄处厚30);（f）保温层;  （g）屋面结构层。
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