



初级电工模拟考试(一)
(总分100分，考试时长90分钟)
一 、单 项 选 择 题 ( 每 小 题 2 分 ， 共 1 0 0 分 )
1、下列属于 RC 移相式振荡器优点的是()。
A、选频作用较差
B、振幅不够稳定
C、 频率调节不便
D、 电路简单，经济方便
[image: ]【答案】D
2、露天安装变压器与火灾危险场所的距离不应小于()。
A、10 米
B、15 米
C、20 米
[image: ]D、25 米
【 答案】D
3、真空的磁导率为()。
A、4π×10-7
B、4π×10-8m
C、4π×10-10
D、4π×10-12H/m
[image: ]【答案】A
4、 电气图包括：电路图、功能表图和()等。
A、系统图和框图
B、 部件图
C、元件图
[image: ]D、装配图
【答案】A
5、拆卸变压器的铁心是比较困难的，因为变压器制造时(,并与绕组一起浸渍绝缘漆。 A、铁心很重
B、铁心熔化
C、铁心插得很紧
D、铁心焊接在一起
	【答案】C
6、 在闭合电路中，电源端电压随负载的增大而)。
A、减小
B 、增大
C、 不变
D、 不确定



[image: ]【 答案】A
7、三相异步电动机定子串电阻启动时，启动电流减小，启动转矩()。
A、 不定
B、不变
C、 减小
D、 增大
[image: ]【 答案】C
8、V 直线杆一般选用()电杆。
A 、6米
B 、8 米
C、12 米
D、15 米
[image: ]【 答案】C
9、耐压试验现场工作必须执行工作票制度，工作许可制度，工作监护制度，还有O 制度。
A、 工作间断
B、工作转移
C、 工作终结
[image: ]D、工作间断和转移及总结
【答案】D
10、 高压断路器大修的一般周期为()。
A、 二年
B、 三年
C、四年
D、五年
[image: ]【答案】D
11、 当微机控制系统采用数字传感器及数字执行器，则主机输入输出的是)。 A、模拟量
B、数字量
C、 开关量
D、 正弦波
[image: ]【答案】B
12、 当二极管外加电压时，反向电流很小，且不随()变化。
A、正向电流
B、正向电压
C 、电压
D、 反向电压
[image: ]【答案】D
13、 带电的设备着火时，不得使用()灭火剂。
A、二氧化碳
B、四氯化碳


 (
A
、
负载率
 
B
、
效率
C
、
负载系数
 
D
、
都不是
)[image: ][image: ][image: ][image: ]C、1211
D、水
[image: ]【 答案】D
 (
【答案】
B
)14、对于特别重要的工作场所，应采用独立电源对事故照明供电，事故照明宜采用(0。
A、 白炽灯
 (
21、
 
下列()触发方式不属于可控硅触发电路。
A
、
大功率三极管触发
B、
 
大功率二极管触发
C
、
脉冲触发
D
、集
 
成电路触发
)B、日光灯
C、 白炽灯或卤钨灯
D、 高压钠灯
[image: ]【 答案】C
15、电流互感器副边回路中的仪表和继电器必须)。
 (
【
 
答案】
B
22、单相电源的(),应接在灯头的丝扣上。
 
A
、
零线
B、
 
相线
C、
 
零、相线
)A 、串联
B、并联
C、混联
[image: ]D、可任意联接
【答案】A
 (
D
、火
线
【
 
答案】
A
23、在三相接零保护系统中，保护零线和工作零线不得装设()或断路器。
A
、
变压器
B、
互感器
C
、
熔断器
D
、
继电器
)16、 电阻器可分为实芯电阻器、线绕电阻器及()。
A、非线绕电阻器
B、合金型电阻器
C、非金属膜电阻器
D、合成型电阻器
[image: ]【答案】A
 (
【答案】
C
24、
 
功率表在电路中应采用()接法。
A、
 
电流线圈发电机端接电流流入端
B
 
、
电压线圈发电机端接电流流入端
C
 
、
电压、电流线圈的发电机端都接电流流入端
D
、
电压、电流线圈的发电机端都接电流流出端
 
【答案】
C
25、
 
电流的方向就是(),
A
、
负电荷定向移动的方向
B、
 
电子定向移动的方向
C、
 
正电荷定向移动的方向
D
、正
电荷定向移动的相反方向
)17、 单臂电桥适于测量()的电阻。
A、1Ω 以下
B、1～100K Ω
C、100KΩ 一1MQ
D、1MΩ  以上
【答案】B  
18、磁电系仪表的特点是()。

A、 只能测直流
B、只能测交流
C 、只能测脉动直流
D、既 可测直流，又可测交流
	【答案】A
19、 发生电气火灾时应首先考虑()。
 (
【答案】C
26、
 
钳形电流表在测量时，若铁心闭合不良，读数会()。
A、
为零
B、
 
变大
C
、
变小
D、
不变
)A、 切断电源
B、用水灭火
C、用灭火器灭火
D、迅速离开现场
【答案】A
20、 变压器的输出功率与输入功率的比值称为)。





 (
【答案】
C
)
27、V 架空裸钢芯铝导线在居民区架设时，最小允许截面为()。
A 、10mm²
B 、16mm²
C 、25mm²
D 、35mm²
 (
【答案】
C
)
28、电力变压器在额定电压下的冲击合闸试验要求是：在更换绕组后的预防性试验中应合 闸()次。
A、三
B、四
C、五
D、六
[image: ]【答案】A
29、 高压开关一般在事故跳闸4次，正常操作()次后应进行一次检修。
A、20～25
B、30～35
C、40～45
D、50～55
	【答案】B
30、 漏电保护器(),应操作试验按钮，检验其工作性能。
A、购买后
B、购买前
C、 安装后
D、安装前
【答案】C
	【解析】安装前没电没办法试
31、 电磁抱闸制动一般用于()的场合。
A、迅速停车
B、迅速反转
C、 限速下放重物
D、调节电动机速度
【答案】A
32、若反馈到输入端的交流电压，与原输入信息接在不同端，且削弱输入信息，则该电路 的反馈类型是()。
A、 电压串联
B、电压并联
C、 电流并联
D、 电流串联
 (
【答案】
A
)



33、 兆欧表的标尺是()。
A、正向刻度的，并且是均匀的
B、反向刻度的，并且是均匀的
C、 正向刻度的，并且是不均匀的
D、反向刻度的，并且是不均匀的
【答案】D
34、安装螺旋式熔断器时，电源线必须接到瓷底座的()接线端。
A、左
B、右
C、 上
D、下
	【答案】D
35、测量仪表进行检验的目的是检查仪表各项技术特性，特别是()是否符合规定。
A、准确度
B、 内阻
C、 工作条件
D、绝缘强度
	【答案】A
36、 旋转磁极式的同步电动机一般用于)。
A、大、小型
B 、中、小型
C、小型
D、大、中型
	【答案】D
37、车间照明灯头引下线采用铜芯线时，其截面应在()mm2 以上。
A 、0.5
B、0.75
C、1
D 、2.5
【答案】B
38、 关于变压器，下列说法错误的是()。
A、变压器是一种静止的电气设备
B、变压器用来变换电压
C、变压器可以变换阻抗
D、变压器可以改变频率
	【答案】D
39、 把垂直穿过磁场中某一截面的磁力线条数叫作()。
A、磁通或磁通量
B、 磁感应强度
C、磁导率





[image: ]D 、磁场强度
【答案】A
40、变压器高、低压绕组的出线端分别标记为A,X 和 a、x,将 X 和 x 导线相连，若UAa=UAX- Uax, 则()两端为异名端。
A、X 与A
B、X与 x
C、A 与x
D、A 与 a
【答案】C
41、在交流电路中()平均值。
A、 电压才有
B、 电动势才有
C、 电流才有
D、电压、电动势、电流都有
[image: ]【答案】D
42、下列()不是晶体三极管的主要参数。
A、 集电极最大允许电流 ICm
B、 集电极最大允许功率损耗
C 、穿透电流
D 、触发电压
[image: ]【答案】D
43、 电压互感器的二次线圈有一点接地，此接地应称为()。
A、重复接地
B、 工作接地
C、 保护接地
D、防雷接地
[image: ]【答案】C
44、用万用表红表笔接触三极管的一只脚，黑表笔分别接触另外两管脚所测得电阻均较小， 则红表笔所接触的管脚是()。
A 、基 极
B 、发射极
C、 集电极
[image: ]D、不 确 定
【答案】A
45、 判断下列哪一项不属于工时定额的组成部分()。
A、作业时间
B、工人开会学习时间
C、 休息时间
D、准 备与结束时间
	【答案】B



46、 按工时额定时间的组成，作业时间分为基本时间和辅助时间，下列()。 A、机加工时机床自动走刀时间
B、 机加工电钻钻孔时间
C、 利用手工制造工件的刮、铿时间
[image: ]D、在金属切削加工中退刀时间
【答案】C
47、 若将 一 段电阻为R 的导线均匀拉长至原来的两倍，则其电阻值为)。
A 、2R
B、R/2
C 、4R
D 、R/4
[image: ]【答案】A
48、 单相桥式整流电路的变压器二次侧电压为20伏，每个整流二极管所承受的最大反向 电压为()。
A、20V
B、28.28V
C、40V
D、56.56V
 (
【答案】
B
)
49、X62W 型万能铣床上要求主轴电动机起动后，进给电动机才能起动，这种控制方式称为 ()。
A、 顺序控制
B 、多地控制
C、 自锁控制
D、 联锁控制
[image: ]【答案】A
	【解析】方能铣床上
50、 通电导体周围存在有()。
A、 电场
B、 磁 场
C、 电力线
D 、电压
[image: ]【答案】B




[image: ]





初级电工模拟考试(二)
(总分100分，考试时长90分钟)
一 、单 项 选 择 题 ( 每 小 题 2 分 ， 共 1 0 0 分 )
1、电力系统的运行方式必须满足系统()的要求。
A、稳定性
B、可靠性
C、稳定性和可靠性
D、都不是
[image: ]【答案】C
2、下列不属于逻辑判断法试验找出家用电器或电子仪器设备故障的方法是)。
A、电容并联试验
B、交直流短路试验
C、断路试验
D、万用表直接测量
 (
【答案】
D
)
3、 钢筋混凝土电杆的整体起吊的施工方案包括()。
A、施工方法及平面布置，操作注意事项
B、施工方法及平面布置，安全措施
C、施工方法及平面布置，操作注意事项，安全措施
[image: ]D、施工方法及平面布置，工器具的选择，操作注意事项，安全措施
【答案】D
4、对有分支磁路任一闭合面上磁通是()。
A、 可中断的
B、有限的
C、连续的
D、都一样
【答案】C
5、穿管敷设的绝缘导线的线芯最小截面，铜线为)。
A、1
B 、1.5
C 、2.5
D、4
 (
【答案】
A
)
6、 单相整流电路负载上到的电压是(),
A、 恒定直流电
B、交流电
C、脉动直流电
D、 恒定交流电
[image: ]【答案】C




7、 设 I1 为正常情况下电缆持续允许电流， I 为最大负荷时持续电流，选择电缆截面应依 据()选择。
A、I1>I
B 、I1<I
C、Il≥J
D 、I1≤I
 (
【答案】
C
)
8、 三相异步电动机的制动方法， 一般有()类。
A、1
B 、2
C 、3
D、4
	【答案】B
9、 高压电容器组总容量大于多少时，必须采用断路器保护和控制)。
A、60KvAr
B、100KvAr
C 、300KvAr
D、500KvAr
 (
【答案】C
)
10、 磁路是()集中通过的路径。
A、磁力线
B 、电流
C、 电力线
[image: ]D、磁感应强度
【答案】A
11、当松香被加热到()度以上或经过反复加热，会成为黑色的固体，失去化学活性。
A、200
B、250
C、300
D、400
 (
【答案】C
)
12、 在使用低频信号发生器的功率输出时，要求仪器与负载阻抗匝配。 一般应使仪器的输 出阻抗()负载阻抗。
A、大于
B、大于等于
C、小于等于
D、不等于
[image: ]【答案】C
13、 构成计数器的基本单元是()。
A、触发器





B、寄存器
C、运算器
D、放大器
[image: ]【答案】A
14、 收音机中晶体三极管若出现故障一般情况下测量)。
A、集电极电流
B、 基极电流
C、发射极电流
[image: ]D、根据具体情况而定
【答案】A
15、下列关于电压互感器的应用叙述正确的是()。
A、用于高压交流电压测量
B、用于高压直流电压测量
C、用于低压交流电流测量
D、用于低压直流电压测量
[image: ]【答案】A
16、转子串电阻调速只适合于()异步电动机。
A、深槽式
B、无刷式
C 、鼠笼式
D、绕线式
[image: ]【答案】D
17、对于单一的操作、事故处理操作、拉开接地刀闸和拆除仅有的一组接地线等操作要做 ()记录。
A、一定要填操作票
B、应记入值班记录
C、应记入操作记录
D、 要填工作票
[image: ]【答案】C
18、关于人字梯的使用，下列不正确的方法是)。
A、 采用骑马站立姿势
B、 中间应绑扎两道防滑拉绳
C、应该站立在一侧
[image: ]D、四 脚尽量在同一平面上
【答案】A
19、运行电压为35KV 及以下的变压器绝缘油的试验周期是)。
A、1年
B 、3年
C 、5年
D、10年



[image: ]【 答案】B
20、开路状态下也就是()。
[image: ]A、 工作状态
B、 空载状态
C、轻载状态
D、超载状态
【 答案】B
21、双速异步电动机的接线方式应为()。
A、△/Y
B 、Y/△
C 、YY/△
[image: ]D、Y/△△
【 答案】C
22、 下列哪种电容器不属于有机介质电容器()。
A、涤纶介质电容器
B、聚苯乙烯介质电容器
C、漆膜介质电容器
D、独石电容器
[image: ]【答案】D
23、 铜芯聚氯乙烯绝缘平行软线的型号为()。
A 、RV
B 、RVB
C 、RVV
D 、RVVB
[image: ]【答案】B
24、 当线圈中磁通增加时，感应电流的磁通与原磁通方向()。
A、相同
B、相反
C、 无关
D、相同或相反
【答案】B  
25、V 以上电力变压器的主要结构有哪些()。
A、铁芯、绕组、外壳
B、铁芯、外壳、套管
C、绕组、导电杆、变压器
D、铁芯、绕组、外壳、套管及冷却系统
【答案】D  
26、汽轮发电机在采用()作冷却介质时，对电机的密封性要求较高。
A、氢气
B、空气





[image: ]C、水
D、油
【 答案】A
27、电压测量法是在给设备或电路()的情况下，通过测量关键的电压(或电位)大小并同 正常值比较，从而寻找故障点的方法。
A、通电
B、不通电
C、通电或不通电均可
[image: ]D、无规定
【答案】A
28、电焊变压器允许负载端()。
A、 短时间短路
B、长时间短路
C、接灯泡
D、接电动机
[image: ]【答案】A
29、集电极最大允许功率损耗，其大小决定于集电结的最高()。
A、 电压
B、电流
C、 温度
D、 功率
[image: ]【答案】C
30、安装单联开关控制()电路时，必须做到相线进开关。
A、 白炽灯
B、二极管
C、手电筒
[image: ]D、车床照明灯
【答案】A
31、关于单向晶闸管的构成下述说法正确的是()。
A、可以等效地看成是由三个三极管构成
B、可以等效地看成是由一个NPN、一个PNP三极管构成
C、可以等效地看成是由二个NPN三极管构成
[image: ]D、可以等效地看成是由二个 PNP三极管构成
【答案】B
32、照明电路由电度表、总开关、熔断器、()、灯泡和导线等组成。
A、开关
B、插座
C 、电动机
D、接触器
【答案】A 



33、 低压电器元件在配电盘、箱、柜内的布局要求美观和安全，盘、柜内的二次回路配线 应采用截面不小于()mm²  的铜芯绝缘导线。
A、1
B 、1.5
C 、2.5
D、4
 (
【答案】C
)
34、常温下测得再生介损不符合标准时，对试油升温至90℃时的 tgδ 值应不大于0。
A、0.1%
B、0.3%
C、0.5%
D、0.8%
 (
【答案】C
)
35、按劳动工时定额组成判断，下列()方法可以缩短辅助时间。
A、 缩短设备维修时间
B、增加辅助人员数量
C、尽可能利用机动时间交叉地进行辅助工作
D、缩短工人劳动工时
	【答案】C
36、 单相电风扇采用电子式调速器的好处是()。
A、 体积小、节能
B、抗冲击电压能力强
C、抗冲击电流能力强
D、机械强度好
[image: ]【答案】A
37、 一个电阻接在内阻为0.1Ω、电动势为1.5V 的电源上时，流过电阻的电流为1A, 则 该电阻上的电压等于()V。
A、1
B 、1.4
C 、1.5
D 、0.1
【答案】B
38、 焊锡丝成份一般是锡含量为()的铅锡合金。
A、50%~60%
B、40%~50%
C、60%~65%
[image: ]D、70%~75%
【答案】C
39、 做电缆中间头时，要求其抗拉强度不低于电缆芯线的()。
A、50%


	
B、60%
C、70%
D、80%
[image: ]【答案】C
40、一只三极管型号为3AD6 其 中A 表示()。
A、PNP型，锗材料
B、NPN 型，锗材料
C、PNP 型，硅材料
	
46、母线搭接时，其搭接长度()母线的宽度。
A、不应小于
B、应小于
C、等于
D、随意
	【答案】A
47、 电杆埋设深度最浅不应小于()m。
A 、1.0

	D、NPN型，硅材料
	【答案】A
41、铜芯电缆用于二次回路时，其导线截面积不得小于()mm²。 A、0.75
B 、1.0
	B 、1.2
C 、1.5
D 、1.8
 (
【答案】C
)
48、在变电所二次回路上工作，需要将高压设备全部停电或部分停电的应填()。

	C 、1.5
D 、2.5
【答案】C
42、接地保护的原理是()漏电设备的对地电压。
A、提高
B、增加
C、 消除
	A、第一种
B、第二种
C、 第三种
D、 不必填写
	【答案】B
49、接地体多采用()制成，其截面应满足热稳定和机械强度的要求。 A、任一种金属材料

	D、 限制
[image: ]【答案】D
	B、铜铝材料
C、型钢

	43、挖杆坑时，当坑深超过()时，坑内工作人员应戴安全帽。
A 、1m
	D、绝缘导线
 (
【答案】
C
)

	B 、1.5m
	50、 通电线圈插入铁芯后，线圈内的磁通会()。

	C 、1.8m
	A、增大




	D 、2m
	【答案】B
44、焊条用于焊接低碳钢和不太重要的钢结构中。
A、碱性
B、酸性
	B、减小
C、不变
D、 可能减小
	【答案】A

	C、碱性或酸性
	

	D、上述说法均不对
	【答案】B
	

	45、电烙铁长时间通电而不使用，易造成电烙铁的()。
	

	A、 电烙铁芯加速氧化而烧断
	

	B、烙铁头长时间加热而氧化
	

	C、烙铁头被烧“死”不再“吃锡”
	

	D、 以上都是
	【答案】D
	





 (
【答案】A
)[image: ] (
【答案】
B
5、塑料护套线适用于潮湿和有腐蚀性的特殊场所，室内明敷时，离地最小
距离不得低于
) (
【答案】
A
)

 (
初级电工模拟考试(三)
 
(总分100分，考试时长90分钟)
) (
一
 
、单
 
项
 
选
 
择
 
题
 
(
 
每
 
小
 
题
 
2
 
分
 
，
 
共
 
1
 
0
 
0
 
分
 
)
)7、三相异步电动机具有结构简单、工作可靠、重量轻、()等优点。 A、调速性能好
B、 价格低
 (
1、变压器投入运行后，每隔()要小修一次。
A
、
1
年
B
 
、
2
年
C
 
、
3
年
D
、
4
年
【答案】
A
2、DB-25型绝缘油运行中取样试验，按标准规定凝点
不高于
O
A
 
、
-25℃
B
 
、
-10℃
C
 
、
-20℃
D
、
无规定
【答案】
D
  
3、
 
管线配线时，导线绝缘层的绝缘强度不能
低于500
V, 
铜芯线导线安全载流量为()。
A
 
、
4~6.5A/mm
B
 
、
5~8A/mm
C
 
、
3~5A/mm
D
 
、
1^~3A/mm
)C、功率因数高
D、交 直流两用
【答案】B 
【解析】全部
8、中性点接地，设备外壳接中性线的运行方式叫)。
A、保护接地
B、保护接零
C、接地或接零
D、 接地保护
[image: ]【答案】B
9、 晶体管触发电路具有()的特点。
A、输出脉冲宽度窄，前沿较陡
B、输出脉冲宽度宽，前沿较陡
C、输出脉冲宽度窄，前沿较平缓
D、输 出脉冲宽度宽，前沿较平缓
	【答案】B
 (
【答案】
A
 
4、在交流电路中通常都是用()进行计算的。
A、
最大值
B、
有效值
C、
 
瞬时值
D、
 
平均值
)10、GN5系列隔离开关，三相不同期接触距离应不超过)。
A 、1mm
B 、3mm
C 、5mm
D 、7mm
【答案】C 
11、灯管必须保持水平的电光源是()。
 (
()m
。
)A、 白炽灯

B、节能灯
C、碘钨灯
 (
A、0.15
 
B
 
、
1.5
   
C
 
、
2
D
 
、
2.5
)D、高压钠灯
【答案】C
12、 关于接触器的辅助触头，下列叙述正确的是()。
A、不常使用
 (
6、
 
电容式的重合闸装置，只能重合()次。
A、
一
B
、
二
C、
三
D
、
四
)B、经常接在电动机控制回路中
C、经常接在电动机主回路中
D、可以接在电动机主回路中
	【答案】B
13、 下列()不是二极管的主要参数。
A、电流放大倍数
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