河北师大附中物理八年级下册期末考试单元测评
 考试时间：90分钟；命题人：教研组
考生注意：
1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟
2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上
3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。
第I卷（选择题  20分）
一、单选题（10小题，每小题2分，共计20分）
1、根据实验事实和合理理的理论推理来揭示自然规律是科学研究的重要方法．如图所示,从斜面上同一高度释放一个小车,观察小车在水平面上的运动情况,并做出合理的推理,小明同学给出了如下的一些表述:
① 在木板表面的水平面上,小车运动路程较长
② 如果在没有摩擦的水乎面上,小车将做匀速直线运动
③ 如果在较光滑的水平面上,小车运动路程很长
④ 在铺有棉布的水平面上,小车运动路程较短
⑤ 在铺有毛巾的水平面上,小车运动路程很短
[image: 图片_x0020_1758822195]
为揭示小车以一定的速度在水平面滑行的规律,下面的判断和排列次序正确的是_________
A．事实①④⑤,推论②③	B．事实⑤④①,推论③②
C．事实①②3③,推论④⑤	D．事实①③②,推论⑤④
2、如图所示为一种常用核桃夹，用大小相同的力垂直作用在B点比A点更易夹碎核桃，这说明为的作用效果与（　　）  
[image: ]
A．力的作用点有关	B．力的方向有关
C．力的大小有关	D．受力面积有关
3、手机扫描二维码，相当于给二维码照了一张照片，如图是手机扫描物品上的二维码，登录网址、查看物品相关信息，下列说法中正确的是（　　）  
[image: ]
A．二维码位于摄像头的一倍焦距和二倍焦距之间
B．物体上的二维码是光源
C．二维码位于摄像头的二倍焦距以外
D．当二维码超出手机上设定的方框时，物品不动，把手机靠近物品
4、如图所示，用轻质杠杆提升物体，O点为杠杆的支点,杠杆在水平位置处于静止状态，下列说法中正确的是（　　）  
[image: ]
A．当物体悬挂在A点时，动力作用在C点，该杠杆一定是省力杠杆
B．当物体悬挂在B点时，动力作用在C点，动力的方向可以竖直向下
C．当物体悬挂在C点时，动力作用在A点一定比作用在B点要费力
D．当物体悬挂在C点时，无论动力作用在A点还是B点该杠杆一定是费力杠杆
5、如图所示，甲、乙两物体静止放置在水平桌面上，G 甲>G 乙，底面积 s 甲=s 乙，两物体分别对地面的压力为 F 甲、F 乙，对地面的压强为 p 甲、p 乙，比较压力和压强大小（　　）  
[image: 图片_x0020_1954694255]
A．F 甲>F 乙    p 甲>p 乙	B．F 甲<F 乙    p 甲<p 乙
C．F 甲=F 乙    p 甲>p 乙	D．F 甲=F 乙    p 甲<p 乙
6、电动自行车因方便、快捷深受人们的喜爱。下列关于电动自行车结构及使用说法正确的是（　　）
[image: ]
A．刹车装置相当于省力杠杆
B．电动自行车转弯时受到平衡力的作用
C．车鞍做成宽且软是为了减小压力
D．电动自行车在正常行驶过程中是将机械能转化为电能
7、如图所示，置于地面上的物体甲，沿水平地面做直线运动时，受到大小不变、水平向左的拉力F，受到地面的滑动摩擦力f。若物体甲水平向右运动，它水平方向受到的合力大小为10牛，若物体甲水平向左运动，它水平方向受到的合力大小为6牛，则物体甲受到地面的滑动摩擦力f的大小（　　）  
[image: ]
A．一定为2牛	B．可能为8牛	C．可能为4牛	D．一定为16牛
8、如图所示，四个体积相同而材料不同的球甲、乙、丙、丁分别静止在水中的不同深度处。所受浮力分别为F甲、F乙、F丙、F丁。密度分别为ρ甲、ρ乙、ρ丙、ρ丁以下说法正确的是（　　）  
[image: ]
A．F甲＜F乙＜F丙＜F丁 ，ρ甲＜ρ乙＜ρ丙＜ρ丁
B．F甲＞F乙＞F丙＝F丁 ，ρ甲＝ρ乙＜ρ丙＜ρ丁
C．F甲＜F乙＜F丙＜F丁，ρ甲＞ρ乙＞ρ丙＞ρ丁
D．F甲＜F乙＜F丙＝F丁，ρ甲＜ρ乙＜ρ丙＜ρ丁
9、生产生活中常常会用到各种机械设备，下列说法中不正确的是（　　）   
A．任何机械设备的效率总小于1
B．减小机械内部摩擦可以提高其效率
C．提高机械设备的效率可以节能减排
D．用机械设备做功越快，其效率越高
10、图甲中圆柱形容器装有适量的水，当水温从0°C升到15°C时，水的密度ρ和水温t关系如图乙所示，此过程水的质量不变，不考虑圆柱形容器的热胀冷缩，下列选项中能正确反映图甲中容器底受到水的压强p和水温t关系的是（　　）
[image: ]
A．[image: ]	B．[image: ]
C．[image: ]	D．[image: ]
第Ⅱ卷（非选择题  80分）
二、填空题（10小题，每小题3分，共计30分）







1、如图所示，用滑轮组提升重为  的物体。动滑轮重为  ，不计滑轮与轴之间的摩擦及绳重。若在  内将物体匀速提升  ，拉力的功率为　     　 。滑轮组的机械效率为　     　 ；若匀速提升重为  的物体，则这个滑轮组的机械效率将　     　（选填增大/减小/不变）。  
[image: 图片_x0020_100024]

2、如图所示的滑轮组，绳与滑轮间的摩擦不计。将质量为3kg的物体A放在粗糙的水平面上，以1m/s的速度匀速拉动物体时受到的摩擦力f＝  G，则物体的重力为　     　N，水平拉力F为　     　；在2s内物体移动的距离为　     　m。  
[image: ]
3、某小组在探究物体的“浮沉条件”时，将一个质量为100g的物体完全浸入装满水的桶中，溢出200g水。则物体受到的浮力是　     　N，松手后，这个物体将在水中　     　（选填“上浮”“下沉”或“悬浮”）。（g 取10N/kg）
4、2021年5月15日，我国首次火星探测任务天问一号探测器在火星乌托邦平原南部预选着陆区着陆，在火星上首次留下中国印迹，迈出了我国星际探测征程的重要一步。5月22日，天问一号着陆器打开，我国火星探洲车 “祝融号”（如图所示）展开太阳能翼板，驶离着陆器开始了火星漫步之旅。火星车有六个宽大的车轮，这是为了　     　压强；车轮表面有凹凸不平的纹路，这是为了　     　摩擦。
[image: ]



5、用细线拴住一块棱长为10cm的正方体实心铝块浸没在水中保持静止，铝块未与容器接触，铝块所受浮力大小为　     　N，细线对铝块的拉力是　     　 铝的密度为  ，g取 
6、测量液体密度的仪器叫密度计。将其插入到液体中，待静止后直接读取液面处的刻度值（如图甲）。小江在木棒的一端缠绕一些铜丝自制了一个简易密度计，将其放入两个盛有不同液体的烧杯中，静止时如图乙和图丙所示，可以判断出密度计在两种液体中所受浮力F乙　     　F丙，两种液体的密度ρ乙　     　ρ丙。（以上两空均选填“>”“=”或“<”）
[image: ]
7、如图甲中，将木板固定，水平匀速拉动木块，待测力计示数稳定后，测力计的示数为为1.5N，则木块受到的滑动摩擦力大小为　     　
N；如图乙中，用3.0N力水平匀速拉动木板，则木块受到的滑动摩擦力大小为　     　N。
[image: 图片_x0020_100030][image: 图片_x0020_100031]
8、起重机吊着5x103N的物体，当物体静止时，钢丝绳的拉力　     　5x103N（填大于，等于，小于）；当物体匀速下降时，钢丝绳的拉力　     　5x103N（填大于，等于，小于）。   
9、如图是集市上常用的一种弹簧台秤，它测得的是物体的　     　（选填“质量”或“重力”），应用的物理原理是：作用在弹簧上的外力越大，弹簧的　         　就越大。
[image: ]
10、如图所示，台秤上放置一个装有适量水的烧杯，已知烧杯和水的总重为2N，将一重力为2N、体积为2×10-4m3的长方体实心物块A用细线吊着，将其一半浸入水中，则A受到的浮力为　     　N，当把细线剪断后，静止时A漂浮在水中且水未溢出，此时台秤的示数为　     　kg．（已知ρ水=1×103kg/m3，g=10N/kg）
[image: 图片_x0020_100014]
三、计算题（3小题，每小题10分，共计30分）
1、图中是搬运砖头的独轮车，使用时可视为杠杆，其支点为车轮的车轴处“O”。若动力臂是阻力臂的3倍，物体和车总重G为1200N，请解答以下问题：
[image: 图片_x0020_100018]

（1）在图中画出重力G的力臂  ；  
（2）求推车时人手向上的力F的大小。
2、如图所示，滑轮组悬挂在水平支架上，物体A重360N，动滑轮重40N，绳重和摩擦不计，某同学用力F竖直向下拉动绳子，使物体A在5s内匀速上升了1m，此过程中。求：
[image: ]
（1）拉力F的大小；
（2）拉力F做功的功率；
（3）滑轮组的机械效率。

3、氢燃料汽车使用氢气代替汽油，既环保又节能，如图所示是我国自主研发的氢燃料汽车。氢燃料汽车的质量为1.36t，每个车轮与水平地面总接触面积为  。在一次测试中，氢燃料汽车发动机的水平牵引力为2000N，在水平路面上匀速行驶2km用时100s。求： 
[image: 图片_x0020_100033]
（1）氢燃料汽车静止时对水平路面的压强；
（2）氢燃料汽车行驶时水平牵引力的功率。
四、实验探究（2小题，每小题10分，共计20分）
1、在：“探究杠杆平衡条件”的实验中：
[image: 图片_x0020_100026]
（1）为方便测量力臂，实验前应先调节杠杆两端的平衡螺母，使之在　     　位置平衡；
（2）如图-1，此时杠杆处于平衡状态，如果在杠杆两端各挂一个相同的钩码，杠杆将　           　（选填“保持平衡”“顺时针转动”或“逆时针转动”）；
（3）如图-2是一个加宽的杠杆装置，此时杠杆处于平衡状态。若只将左侧的钩码改挂到A点正上方的B点，力臂是线段　     　（选填“OA”“OB”或“AB”），此时杠杆　     　（选填“仍能”或“不能”）保持平衡。


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/057001016053006035
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