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实 验 注 意 事 项

试验留意事项
〔一〕“综合试验台” 及其挂箱初次使用或较长时间未用时，试验前务必对“试验台”及其挂箱进展全面检查和单元环节调试。
〔二〕试验前，务必设置“状态”开关〔直流、调试、串调、调压〕，并按下表正确选择主变压器二次侧相电压，认真检查各开关和旋钮的位置以及试验接线是否正确，经教师审核、检查无误前方可开头试验。
主变压器二次侧抽头输出电压及其适用范围

转换开关 SC 位号
二次侧电压〔线／相〕

1
[image: ]90V／52V

2
220／127V

3
380／220V



适 用 范 围


110V 直流电动机可逆调速

220V 直流电动机可逆调速线线电压 380V 的鼠笼电动电压 220V 的鼠笼电动机变 机变频调速、调压调速及
频调速与调压调速	绕线机串级调速


注：线电压 ～ 380V 的沟通电机允许D／Y 接线；线电压 ～ 220V 的沟通电机～ 380V 电源时只准Y 接线。
〔三〕消灭任何特别，务必马上切除试验台总电源，〔即分断空开“Q” 〕。
〔四〕为防止调速系统的振荡，在接入调整器时必需同时接入RC 阻容箱， 先设定为 1：1 的比例状态，试验中按需再行转变阻容值，直至满足要求。
〔五〕本试验台“过流”信号取自“沟通电流变换〔Bi〕”单元。因此，在全部交、直流试验电路中都必需接入〔 Bi〕单元，并常常检查、观看综合保护的指示，尤应确保过流保护的完好、牢靠。
〔六〕试验过程中，留意监视主电路的过载电流，不超过系统的允许值， 并尽可能缩短必要的过载和堵转状态的时间。
〔七〕无“电流开环” 又无“电流截止负反响” 的系统，务必承受“给定积分”输出，否则不行阶跃起动，应从 0V 缓慢起调。
〔八〕“闭环系统”阶跃起动前，务必确保负反响接线正确、各个调整器性能良好、限幅值正确无误。
〔九〕试验前，先将负载开关分断、负载变阻器置于阻值最大，试验中按需接通负载开关，逐步削减负载电阻，直至所要求的负载电流。
 (
2
)〔十〕“电流开环”的沟通调速系统，给定以积分输出〔Un*  〕为宜。
〔十一〕“双踪示波器”测试双线波形，严防因示波器“双表笔”已共地而引起系统短路。
〔十二〕本“试验留意事项” ，适用于承受本试验台的全部试验。

任何改接线，首先断电源；一旦有特别按急停拉空开!
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