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[bookmark: bk101]岩土体工程地质特点一览表
	工程地质层
	底板埋深〔〕
	厚度〔〕
	岩性特点
	分布特点
	工程地质性质

	时代
	成因
	层号
	名称
	
	最大

	最小
	一样
	颜
色

	湿度
	密度或状态
	压缩性
	结构构造及包含物
	
	

	近期
	人工填土
	Ⅰ
	杂填土
	
	
	
	
	杂灰
	干燥 专门湿
	密实松散
	低高
	顶部0.66m 砼路面，其余为碎石、碎瓦砾混土、硬杂质上部多，下部少，局部夹污泥质土、粉土。
	一般
	低强度



	  
	冲积
	Ⅱ
	粉土
	
	
	
	
	灰黄
	饱和
	松散
	中偏高
	具层理，夹粉砂薄层
	局部
	低强度

	
	
	Ⅱ
	粉砂夹粉土
	
	
	
	
	灰色
	饱和
	松散
	中偏高
	具层理，互层状，夹层厚一样0.50m，含云母片。
	一般
	低强度非均质

	
	
	Ⅱ
	粉土夹粉砂
	
	
	
	
	灰色
	饱和
	松散
	中等
	具层理，互层状，夹层厚一样0.20m，局部含污泥。
	一般
	低强度欠均一



	
	
	Ⅱ
	粉砂夹粉土
	
	
	
	
	灰色
	饱和
	稍密
	中偏高
	互层状，互层厚一样30cm ，下部夹层少，含云母片，局部夹细砂。
	一般
	中低强度非均质

	
	
	Ⅱ
	粉质粘土
	
	
	
	
	灰色深灰
	专门湿
	软塑
	高
	含大量腐植等有机质，局部夹流塑状污泥质土。
	一般
	低强度

	 
	冲积
	Ⅲ
	粉质粘土
	
	
	
	
	灰黄
	专门湿
	可塑
	中等
	质较纯，含少量锈黄色斑
	一般
	中等强度



	
	
	Ⅲ
	粉质粘土夹粉土
	
	
	
	
	灰色灰黄
	专门湿
	可塑
	中等
	具层理，夹粉土薄层，局部富夹粉砂。
	 、 以南
	中等强度

	
	
	Ⅲ
	粉土夹砂
	
	
	
	
	灰色灰黄
	专门湿 饱和
	中密
	中等
	具层理，一般夹薄层砂，砂以粉砂、细砂为主，局部中砂。
	较普遍
	中等强度



	
	
	Ⅲ
	含砾粉质粘土
	
	
	
	
	灰黄
	稍湿
	中密
	中等
	含粒径0.8cm 砾石，下部稍多。
	 区间
	中等强度

	
	冲积
	Ⅳ
	土混卵砾石
	
	
	
	
	灰黄
	湿
	密实
	中低
	粘性土，粉土、中粗砂为主，混卵砾石，卵砾石为硅质成分，粒径一样3cm ，个别10cm ，含量一样，局部。
	一般
	高强度

	
	
	Ⅴ
	
	>
	
	>
	
	紫红
	干燥
	坚硬
	
	
	一般
	



	
	
	
	砂质泥岩
	
	
	
	
	
	
	
	
	强风化，呈土状，性状相当于粘性土，下部岩性稍完整，趋于中风化，岩石易软化，遇水崩解。
	
	极低强度基岩
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[bookmark: bk103]岩土体工程地质特点一览表
	工程地质层
	底板埋深〔〕
	厚度〔〕
	岩性特点
	分布特点
	工程地质性质

	时代
	成因
	层号
	名称
	
	最大

	最小
	一样
	颜
色

	湿
度

	密度或
状态

	压缩性

	结构构造及包含物

	
	



	近期
	人工填土
	Ⅰ
	杂填土
	
	
	
	
	杂灰
	干燥 专门湿
	密实松散
	低高
	顶部0.5m 左右沥青、砼路面，其余为碎石、石混土、硬杂质占， 上部多，下部少，非均质。
	普遍
	低强度非均质

	
	
	Ⅰ
	污泥质填土
	
	
	
	
	黑灰
	饱和
	流塑
	高
	大量有机质成分，少量碎砖瓦块，非均质。
	局部
	低强度非均质



	  
	冲积
	Ⅱ
	粉土
	
	
	
	
	灰黄
	饱和
	松散
	中低
	具层理，夹粉砂薄层，夹层厚40cm， 层面具云母片，欠均质。
	局部
	低强度非均质

	
	
	Ⅱ
	粉砂夹粉土
	
	
	
	
	灰黄
	饱和
	松散 稍密
	中低
	具层理，粉砂为主、夹粉土，夹层厚40cm，局部互层状，欠均质。
	普遍
	低强度非均质



	
	
	Ⅱ2a
	粉质粘土
	
	
	
	
	灰色
	专门湿
	软塑
	中高
	具层理，夹粉砂薄层，含污泥成分，局部流塑，欠均质。
	、 以北
	低强度欠均质

	
	
	Ⅱ
	粉土夹粉砂
	
	
	
	
	灰色
	饱和
	稍密
	中等
	具层理，松土为主，夹粉砂，夹层厚30cm，层面含云母片。
	、 以南
	低强度欠均质



	
	
	Ⅱ
	粉砂夹粉土
	
	
	
	
	灰色
	饱和
	稍密 中密
	中等
	互层状，互层厚一样30cm ，下部夹层少，局部互层状，局部夹细砂。
	普遍
	中低强度非均质

	
	
	Ⅱ
	粉土夹粉砂
	
	
	
	
	灰色
	饱和
	松散
	中偏高
	具层理，松土为主，夹层厚度40cm 层面含云母，局部夹粉质粘土。
	、 以南
	中低强度非均质



	
	
	Ⅱ
	粉质粘土
	
	
	
	
	灰色
	专门湿
	软塑
	高
	含污泥质成分，夹污泥质土，夹粉土，具层理。
	普遍
	低强度
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[bookmark: bk105]土体要紧物理力学性质指标统计表
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[bookmark: bk107]土体要紧物理力学性质指标统计表
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[bookmark: bk109]盾构选型地质参数表 表6-1-2

注：〔〕、沉降程度空白的方格表示不适用，如网格盾构不适用于粉砂地质。
〔〕、括号表示有地下水情形下的沉降程度。
〔〕、辅助方法： 气压法； 降低地下水位法； 加固法； 填料。
〔〕、沉降程度： 为最大沉降量＞15cm； 为最大沉降量＜15cm，＞3cm； 为最大沉降量＜3cm。
〔〕、—标贯数；—渗透系数；—含水量；


[bookmark: _Toc207171968][bookmark: bk110]拟向专家请教的问题
[bookmark: bk111]拟向专家请教的问题
.盾构机加泥与加泡沫的比较，后者能否取代前者。
.盾构推进过程中的纠偏细节。
.关于注浆方面:
) 同步注浆，参照招标文件，重点请教对应南京地质条件，采纳单液依旧双液浆、浆液配比、添加剂类型、凝固强度等特点。
) 二次补压浆专门是联络通道处的补压浆。
) 超前加固注浆：合适需要、浆液配比、加固成效。
. 进出洞冷冻法加固是否可行，设备配置和孔位布置。
. 牵引机车的选型。
. 进洞时最后几环如何压密，及施工应本卷须知。
. 横通道加固方法。
. 质保措施和工期要求。
. 过秦淮河的专门地段的施工方案。
.选型的论证依据。
.转场和调头方案。
.刀具布置。
.场地布置。


[bookmark: _Toc207171969][bookmark: bk112]盾构选型比较表
[bookmark: bk113]各种盾构工法比较 表6-1-1
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[bookmark: bk115]图8-1-1质量保证与操纵方案 (
单位工程竣工验收〔驻地监理、质检室、项目经理部〕
) (
签证计量〔质量验收单〕
) (
资料检查〔监理项目经理部〕
) (
现场检查〔监理、项目经理部〕
) (
填报隐藏工程分项工程验收单〕项目经理部〕
填报隐藏工程分项工程验收单〕项目经理部〕
填报隐藏工程分项工程验收单〕项目经理部〕
填报隐藏工程分项工程验收单〕项目经理部〕
) (
返工
) (
隐藏工程分项目工程自检合格〔项目经理部〕
) (
检查验收〔监理、项目经理部〕
) (
申报分部分项目施工方案、材料〔项目经理部〕
) (
返工
) (
检查结果
) (
分部分项施工
) (
样板施工
) (
审核结果
) (
开工
) (
审核结果
) (
审核(工程监理处)
) (
施工组织总设计(指挥部)
) (
开工报告(项目经理部)
)
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[bookmark: bk119]图8-1-3 模板工程质量操纵程序
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