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[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]可燃粉尘的无火焰爆炸泄压装置安全技术要求
[bookmark: bookmark15]1范围
本标准规定了无火焰爆炸泄压装置的通则、型式试验和技术文件。
[bookmark: bookmark16]本标准适用于可燃粉尘的无火焰爆炸泄压装置，不适用于有毒性或腐蚀性的粉尘、烟花爆竹、火炸 药或其它不需要助燃气体即可自身发生爆炸的粉尘，及可能发生粉尘爆轰或热失控反应的工艺设备或设 施。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 567.1爆破片安全装置第1部分：基本要求
GB 12476. 1可燃性粉尘环境用电气设备第1部分：通用要求
GB/T 15604粉尘防爆术语
GB/T 15605粉尘爆炸泄压指南
GB/T 16426粉尘云最大爆炸压力和爆炸指数测定方法
[bookmark: bookmark17]3术语与定义
GB/T 15604和GB/T 15605界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]3. 1
[bookmark: bookmark21]围包体 encIosure
内部存在相对封闭的空间，其中可能形成爆炸性危险环境的容器、工艺设备、建（构）筑物和设施。
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24]3. 2
[bookmark: bookmark25]爆炸;世压 exp I os i on vent i ng
一种降低围包体内爆炸超压的防护方法，通过打开预先设计的泄压口，释放未燃混合物与燃烧产物, 防止压力上升超过设计强度以保护围包体。
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]3. 3
[bookmark: bookmark29]爆炸;世压装置 exp I os i on vent i ng dev i ce
采用爆炸泄压措施保护围包体的装置，在正常作业时封闭泄压口，在爆炸时打开泄压口释放爆炸压 力。
3.4
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可再用爆炸泄压装置 exp losion vent ing devi ce with reusabl e el ements
1

2

2

发生爆炸泄压后，无需更换泄压元件，并可通过自动或手动方式复位，可以重复使用的爆炸泄压 装置。
[bookmark: bookmark30]3.5
不可再用爆炸泄压装置 explosion venting device with non-reusable elements
发生爆炸泄压后，需要更换一个或多个泄压元件才能重新使用的爆炸泄压装置。
[bookmark: bookmark31]3.6
无火焰爆炸泄压 flameless explosion venting
一种可以防止火焰传播到被保护设备和泄压装置的外部，并降低爆炸对外部造成危害的爆炸泄压方 法。
[bookmark: bookmark32]3.7
无火焰爆炸泄压装置 flameless explosion venting device
带有灭火元件，采用无火焰爆炸泄压方法保护围包体的装置。无火焰爆炸泄压装置的示例参见附 录A。
[bookmark: bookmark33]3.8
保持元件retain ing eIement
无火焰爆炸泄压装置上用于确定静开启压力的一个或多个元件。
注：保持元件可以是可再用的或不可再用的。
3. 9
泄压兀件 vent i ng e I ement
无火焰爆炸泄压装置上，非爆炸条件下封闭泄压口，并在爆炸条件下开启的元件。
注：泄压元件可以包含或不包含保持元件，切以是可再用的或不可再用的。
3. 10
基;隹）世压兀件 base I i ne vent i ng e I ement
单位面积重量小于0.5 kg・m”且在惯性作用下不阻碍泄压过程的泄压元件。
3. 11
约束兀件 restra i n i ng e I ement
无火焰爆炸泄压装置上，用于防止形成危险飞掷物的一个或多个元件。
3. 12
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灭火兀件 flame quench i ng e I ement
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2
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无火焰爆炸泄压装置上，用于防止火焰传播到被保护容器外部从而降低爆炸泄压对容器外部造成 危害的一个或多个元件。
[bookmark: bookmark34]3.13
集成式无火焰爆炸泄压装置integrated flameless explosion venting dev i ce
灭火元件与泄压元件集成在一起，无法单独更换泄压元件的无火焰爆炸泄压装置。 注：集成式无火焰爆炸泄压装置的泄压元件通常是可再用的。
[bookmark: bookmark35]3.14
受控爆炸压力 reduced explosion overpressure
pred
采取了爆炸控制措施后，被保护围包体内发生爆炸的压力峰值。
注：如果爆炸控制措施为爆炸泄压，受控爆炸压力也称泄爆压力。
[bookmark: bookmark36]3.15
最大受控爆炸压力 maximum reduced explosion overpressure
pred, max
系统地改变可燃物的浓度所测得的受控爆炸压力Pred的最大值。
注：如果爆炸控制措施为爆炸泄压，最大受控爆炸压力也称最大泄爆压力。
3. 16
粉尘云最大爆炸压力 max i mum exp I os i on pressure of a dust c I oud
P max
在规定容积和点火能量下粉尘云中可燃粉尘浓度范围内不同浓度值对应的所有爆炸压力峰的最大 值。
3. 17
静开启压力 stat i c act i vat i on pressure
压tat
按标准的测试方法，通过压力缓慢上升使泄压装置动作的内外压力差。
3. 18
静开启压力允差 stat i c act i vat i on pressure to I erance range
爆炸泄压装置的最大静开启压力和最小静开启压力与其标称静开启压力的差值。
3. 19
粉尘云最彳氐着火温度m i n i mum ignition temperature of a dust c I oud
MIT
使受热粉尘云的温度发生突变（点燃）时的最低加热温度（环境温度）。
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[bookmark: bookmark37]3.20
3

4

4

粉尘云最小着火能量 mini mum ignition energy of a dust cloud
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]MIE
粉尘云处于最容易着火浓度条件下，使粉尘云着火的点火源能量的最小值。
[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]3.21
[bookmark: bookmark45]规格化爆炸压力上升速率 normal ized rate of explosion overpressure
Km
在规定的测试条件下，在密闭容器中采用特定的可燃物质与空气混合物测得的爆炸压力上升速率 (dp/dt)m与测试容器容积的立方根K1/3的乘积，即：
Km=(dp/dt)m•广3	= 1.".".. ■■-：
(1)
式中：
(dp/dt)m	爆炸压力上升速率。
注：Km是一个与浓度相关的参数，同一种粉尘，浓度不同，Km可能不同。
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]3.22
[bookmark: bookmark50]粉尘爆炸指数 dust explosion constant
Kst
在规定的测试条件下，在密闭容器中采用特定的粉尘爆炸时产生的最大爆炸压力上升速率与测试容 器的容积的立方根的乘积称为粉尘的爆炸指数。
注：Kst是一个与浓度无关的参数，是多种反应物浓度下，即最大的Km值。
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]3. 23
[bookmark: bookmark54]几何泄压面积 geometr i c vent i ng area
在考虑流通截面积减小的情况下，包括背压支撑装置、约束装置和爆炸泄压后的残留部件，爆炸 泄压时泄压口的最小流通截面积。
[bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]3. 24
[bookmark: bookmark58]有效;世压面积 effect i ve vent i ng area
&
对于有惯性的泄压装置，达到同样泄压效果的基准泄压元件的几何泄压面积。
注：“同样泄压效果”用达到同样的最大受控爆炸压力腿gx来衡量。
3. 25
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乎世压效率 vent i ng eff i c i ency
3

4

4

EF
为有效泄压面积与几何泄压面积的比值，表示泄压装置因为存在惯性或灭火元件而降低泄压效果的 无量纲数。
示例：
某泄爆门的几何泄压面积为1 m2,如实际测试表明其泄压效果与0.7 m2的基准泄压元件的泄压效果一致，则其有效 泄压面积为0.7 m2,其泄压效率为0.7。
注：基准泄压元件的泄压效率为1。
[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]3.26
[bookmark: bookmark62]标称保护容积 nominal protection volume
Vmax, FV
根据制造商提供的设计，允许仅被单一无火焰爆炸泄压装置保护的容器的最大容积。
[bookmark: bookmark63]4通则
4.1	—般要求
4.1.1无火焰爆炸泄压装置至少包括一个泄压元件和至少一个灭火元件。灭火元件应适合其使用场所 的环境条件，包括温度范围，机械强度，粉尘类型，腐蚀环境，机械振动环境，潮湿环境等。
4. [bookmark: bookmark64]1.2无火焰爆炸泄压装置动作前应避免工艺粉尘进入灭火元件而导致泄压效率降低。
4.1.3无火焰爆炸泄压装置的设计应适合环境条件和工艺条件，包括防止积雪和积冰，防止物料在装 置的外表面积累等。
4.1.4无火焰爆炸泄压装置的泄压元件在所受压力达到其静开启压力时（在其静开启压力允差范围内） 应开启，且不应形成危险的飞掷物。不以泄压为目的的部件，在爆炸泄压时应有足够强度不爆裂。
4.1.5若使用探测装置感钮无火焰爆炸泄压装置的开启，发岀报警并与工艺联锁（例如启动停机程序）。 该探测装置应符合GB 12476.1的要求。
4.1.6如无火焰爆炸泄成置的应用环境存在热量散失或结露的情况，则装置的内外表面应设计安装 隔热材料。
4.1.7无火焰爆炸泄压装置的垫片和密封件应与制造商规定的型号规格一致，且应满足使用场所的环 境条件，包括腐蚀环境，高温环境，低温环境，机械振动环境，潮湿环境等。
4.1.8无火焰爆炸泄压装置的设计和材料性能应充分考虑潜在点燃源，包括静电、热表面和探测装置。
4. [bookmark: bookmark65]1.9无火焰爆炸泄压装置应通过型式试验。
4. [bookmark: bookmark66]1. 10无火焰爆炸泄压装置应包括以下参数：
[bookmark: bookmark67]a）	静开启压力？stat及其允差；
[bookmark: bookmark68]b）	预期用途的爆炸指数Kst；
[bookmark: bookmark69]c）	几何泄压面积/v;
[bookmark: bookmark70]d）	泄压效率EF。
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4.2.1采用单一无火焰爆炸泄压装置时，被保护容器的容积应不超过型式试验时所采用的测试容器的 容积。（参见附录B）。
4. 2无火焰爆炸泄压装置保护系统的设计
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5. 3爆炸试验
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4.2.2如果单一无火焰爆炸泄压装置受此限制不足以保护时，可采用多个相同型号、尺寸的无火焰爆 炸泄压装置。（参见附录B）。
[bookmark: bookmark71]4.2.3当采用多个无火焰爆炸泄压装置保护的容器的容积是单一无火焰泄压装置标称保护容积Vmax, FV的n倍（不足n倍时按n倍计算）时，则该容器应至少使用n个无火焰泄压装置（参见附录B）。
5无火焰爆炸泄压装置的型式试验
5.1 一般要求
5.1.1制造商宜提供以下内容：
[bookmark: bookmark72]a）	装置适用的工艺条件，包括环境温度和环境压力；
[bookmark: bookmark73]b）	装置的安装尺寸，几何泄压面积AV和泄压效率EF；
C）泄压元件的静开启压力Pstat；
[bookmark: bookmark74]d）	标称保护容积Vmax, FV；
[bookmark: bookmark75]e）	最大受控爆炸压力pred, max；
[bookmark: bookmark76]f）	适用粉尘的性质，包括粉尘的Kst、Pmax、MIE和MIT；
[bookmark: bookmark77]g）	装置的类型和结构（例如材质，外形尺寸）和其它相关的质量控制参数。
5. [bookmark: bookmark78]1.2无火焰爆炸泄压装置的型式试验宜测试以下项目：
[bookmark: bookmark79]a）	静开启压力试验；
[bookmark: bookmark80]b）	爆炸试验，包括：
[bookmark: bookmark81]1）	功能和机械完整性；
[bookmark: bookmark82]2）	消焰性能；
[bookmark: bookmark83]3）	泄压效睾；
[bookmark: bookmark84]4）	对外部环盅的影晌。
C）若带有感知泄压装置开启的探测装置，则应测试评估其安全性及可靠性；
d）如预期用途带有遮盖物或隔热装置，则应测试评估其影响。
5.1.3只采用基准泄压元件的泄压装置应直接认定其泄压效率为1,否则应通过爆炸试验来确定。
5. [bookmark: bookmark85]1.4所有型式试验都应有文档记录。
5.1.5如在任意一次无火焰爆炸泄压装置的型式试验中有火星喷岀，则该无火焰爆炸泄压装置不应在 粉尘爆炸危险环境中使用。
注：“粉尘爆炸危险环境”指的是被保护围包体的外部。
5. 2静开启压力试验
5. 2. 1 一般要求
5.2. [bookmark: bookmark86]1. 1静开启压力的试验应采用以下方法之一进行：
[bookmark: bookmark87]a）	压力试验方法：通过在泄压元件上施加一个持续上升的液压或气压来确定静开启压力的方 法；
[bookmark: bookmark88]b）	机械试验方法：通过在泄压元件上施加一个持续上升的机械压力来确定静开启压力的方法。


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/058032126022006034
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