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[bookmark: bookmark1]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	金华聚正新材料科技有限公司年产 3000 吨水性蜡环保新材料生产线 技改项目

	项目代码
	2307-330702-07-02-538393

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	浙江省金华市婺城区龙乾南街 928 号立春科创园 3 栋

	地理坐标
	（119 度  32  分 21.002  秒， 29 度 6 分 54.263 秒）

	

国民经济
行业类别
	


C2641 涂料制造
	

建设项目
行业类别
	二十三、化学原料和化学制 品制造业26—涂料、 油墨、 颜料及类似产品制造264，单 纯物理分离、物理提纯、混 合、分装的（不产生废水或 挥发性有机物的除外）

	
建设性质
	[image: ] 新建（迁建） [image: ]改建
[image: ]扩建
[image: ]技术改造
	
建设项目
申报情形
	[image: ] 首次申报项目
[image: ]不予批准后再次申报项目 [image: ]超五年重新审核项目
[image: ]重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/    备案）部门（选填）
	婺城区经济商务局
	项目审批（核准/    备案）文号（选填）
	2307-330702-07-02-538393

	总投资（万元）
	180
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	11.1
	施工工期
	3 个月

	是否开工建设
	[image: ] 否
[image: ]是：            
	用地（用海） 面积（m2）
	2254.72（建筑面积）

	



	
	专项评价
的类别
	设置原则
	本项目对照情 况
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专项评价设置情况
	
	
	
	
	

	
	
	
大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯 并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范 围内有环境空气保护目标的建设项目
	本项目不涉及， 不需设置
	

	
	
	
地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送 污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水 集中处理厂
	本项目废水不 直排，不需设置
	

	
	
	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过 临界量的建设项目
	本项目 Q＜1， 不需设置
	

	
	
	生态
	取水口下游 500 米范围内有重要水生生物 的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通
	本项目不涉及， 不需设置
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	道的新增河道取水的污染类建设项目
	
	

	
	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不涉及， 不需设置
	

	规划情况
	《金华市婺城新城区临江单元、郭蓉单元 01  街区（ZX-05、 ZX- 12-01）控制性详细规划修改》

	

规划环境影响评价 情况
	规划环境影响评价文件名称：《金华市婺城新城区临江单元、郭蓉 单元01街区（ZX-05 、 ZX- 12-01）控制性详细规划修改环境影响报 告书》；
审查机关：金华市生态环境局；
审查文件文号：金环函2018[100]号。
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规划及规划环境影 响评价符合性分析
	《金华市婺城新城区临江单元、郭蓉单元 01  街区（ZX-05、 ZX-12-01）控制性详细规划修改》符合性分析
产业定位：拟将规划区建设成为以五金工具、汽车配件、机械、 家电、医药、纺织等为主导产品的综合性工业园区。同时根据区域 经济和产业发展变化的趋势， 为园区长远发展可能的变化预留足够 的空间。本项目从事涂料制造，项目建设有利于区域经济和产业发 展。规划范围内共有8个街区，其中临江单元划分为7个控制街区， 街区编码为ZX-05-01至ZX-05-07；郭蓉单元ZX- 12-01街区。本项目 符合《金华市婺城新城区临江单元、郭蓉单元01街区(ZX-05 、 ZX- 12-01)控制性详细规划修改》内容及要求。
《 金华市婺城新城 区 临江单元 、郭蓉单元01 街 区（ZX-05 、 ZX-12-01）控制性详细规划修改环境影响报告书》符合性分析
（一）规划环评结论符合性分析
资源承载力符合性：本项目建设利用厂区现有土地， 能源主要 是电能，项目产生的工艺废气经治理后能够达标排放， 废水纳管可 行，项目建设不会突破区域资源环境承载力。
6张清单符合性分析：对照规划中生态空间清单，本项目建设 符合其管控要求；对照清单2和清单4，针对本项目所在地块及本项 目建设，未提出相应的整改要求及调整建议；对照清单3，该区域 污染物排放总量管控尚有余量；对照清单5，本项目属于二类工业， 不属于清单5中禁止准入的三类工业项目及不符合相关产业政策的 项目；对照清单6 ，本项目确定的标准与规划环评中确定的环境质 量标准及污染物排放标准一致，项目建设符合行业准入标准。
（二） 规划环评审查意见符合性分析
表1- 1  评审查意见符合性分析一览表
	序号
	审查意见
	符合性分析

	
1
	进一步加强与城市总体规划和土地  利用规划等相关规划的衔接和协调， 使本规划的实施和建设符合区域发  展的要求。
	本项目建设符合城市总体 规划和土地利用规划等相 关规划。

	2
	进一步优化规划用地布局，工业区块
	本项目离居住区块、学校较
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	与居住区块、学校用地设置合理的空 间分隔和隔离带，确保各项目产污车 间或作业场所与周边敏感区边界之  间满足防护距离要求。
	远。

	

3
	进一步加强基础设施的配套建设。加 快婺城新城区污水处理厂二期建设  和区域污水管网敷设，确保区域项目 废水纳管集中处理。
	本项目所在区域属于金华  市婺城新城区污水处理厂  的服务范围，项目废水经厂 内预处理后可纳入污水厂  集中处理。

	


4
	严格落实各项污染防治措施。规划区 应严格实施清污分流、雨污分流，废 水须经处理达标后排放。建立完善的 废气处理设施， 保证废气达标排放。 积极推行废物减量化，区域内危险固 废安全处置率需达 100%。
	本项目严格落实各项污染  防治措施。厂区内严格实施 清污分流、雨污分流，废水 纳管后进入金华市婺城新  城区污水处理厂处理。废气 经废气处理设施处理后排  放。危险废物拟全部委托有 资质单位代为处置。

	
5
	加强区域污染物排放总量控制。结合 规划区内环境承载能力， 严格控制重 点污染物排放总量。
	本项目建设可以满足区域 污染物排放总量控制要求。

	
6
	加强环境风险防范。规划区应建立和 建设事故环境风险管控和应急救援 管理系统，杜绝和降低环境风险。
	本项目建成后应加强环境 风险防范， 并建立事故环境 风险管控和应急救援管理 系统， 降低环境风险。

	
7
	严格执行区域内建设项目环境准入 制度,按照生态空间清单和环境准入 条件清单要求对入区企业严格把关。
	本项目建设位于生态空间 清单中的工业用地内，未列 入环境准入条件清单中的 禁止准入和限制准入行业。

	
8
	建立环境质量的跟踪监测与评价系 统， 维护区域的环境功能区质量；按 规范要求及时进行环境影响跟踪评 价。
	项目建成后应维护区域的 环境功能区质量，按规范要 求及时进行环境影响跟踪 评价。


综上分析可知， 本项目建设符合《金华市婺城新城区临江单元、 郭蓉单元01街区(ZX-05 、 ZX- 12-01)  控制性详细规划环境影响报 告书》中相关要求及审查意见要求。
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其他符合性分析
	根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正）：建 设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生 态环境准入清单管控的要求； 排放污染物应当符合国家、省规定的 污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求。建设项目还应当 符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求。具体分析如下：
1、生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入 清单管控符合性分析：
（1）生态保护红线符合性分析
项目位于浙江省金华市婺城区龙乾南街928号立春科创园3栋， 用地性质为工业用地。根据《自然资源部办公厅关于浙江等省(市)   启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》
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	（自然资办函[2022]2080号， 2022年9月30日），金华市国土空间总 体规划核心内容—— “三区三线”划定成果获自然资源部批准并正 式启用。根据金华市“三区三线”划定成果， 本项目不涉及永久基 本农田、生态保护红线， 不属于“三区三线”划定的限制区域。满 足生态保护红线要求。
（2）环境质量底线符合性分析
项目所在区域的环境质量底线为： 环境空气质量目标为《环境  空气质量标准》（GB3095-2012）二级， 水环境质量目标为《地表水  环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 工业用地土壤环境质量  目标为《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600-2018）相应标准。本项目对产生的废水、废气、噪声经  治理之后能做到达标排放， 固废可做到无害化处理。采取本环评提  出的相关防治措施后， 本项目排放的污染物不会对区域环境质量底  线造成冲击。
（3）资源利用上线符合性分析
本项目用水来自市政供水管网。本项目建成运行后通过内部管 理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理 等多方面采取合理可行的防治措施， 以“节能、降耗、减污”为目 标， 有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资 源利用上线。
（4）生态环境准入清单管控符合性
①“三线一单”生态环境分区管控方案内容
项目位于浙江省金华市婺城区龙乾南街928号立春科创园3栋， 根据《金华市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目位于金 华市婺城新区工业重点管控区（ZH33070220008），属于重点管控 单元。
②符合性分析
表1-2   “三线一单”生态环境分区管控单元生态环境准入清单表
	管控要求
	本项目
	符合性






4
		空间布局引导
	根据产业集聚区块的功能定
位，建立分区差别化的产业准 入条件。严格控制重要水系源 头地区和重要生态功能区三类 工业项目准入。优化完善区域 产业布局， 合理规划布局三类 工业项目， 鼓励对三类工业项 目进行淘汰和提升改造。合理 规划居住区与工业功能区，在 居住区和工业区、工业企业之 间设置防护绿地、生活绿地等 隔离带。
	



本项目为涂料制造，为 环境风险不高、污染物 排放量不大的二类工业 项目。所在地为工业功 能区。
	





符合

	污染物
	严格实施污染物总量控制制
度，根据区域环境质量改善目 标，削减污染物排放总量。新
	本项目污染物排放将实 施总量控制。废气经处 理后排放，可达到同行 业国内先进水平。项目
	
符合
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	排 放 管 控
	建二类、三类工业项目污染物 排放水平要达到同行业国内先 进水平。加快落实污水处理厂 建设及提升改造项目，推进工 业园区(工业企业)“污水零直排 区”建设， 所有企业实现雨污 分流。加强土壤和地下水污染 防治与修复。
	污水经处理后纳管排 放，污水零直排。
	

	环境风险防控
	定期评估沿江河湖库工业企
业、工业集聚区环境和健康风 险。强化工业集聚区企业环境 风险防范设施设备建设和正常 运行监管， 加强重点环境风险 管控企业应急预案制定， 建立 常态化的企业隐患排查整治监 管机制，加强风险防控体系建 设。
	


将按相关要求，配合当 地政府做好相关风险管 控措施。
	



符合

	资源开发效率要求
	
推进工业集聚区生态化改造，
强化企业清洁生产改造， 推进  节水型企业、节水型工业园区  建设， 落实煤炭消费减量替代  要求，提高资源能源利用效率。
	

本项目采用电加热， 生 产中使用少量的水， 总 体消耗量不大。
	


符合


根据以上对照分析，本项目建设可以满足 “三线一单”管控 要求。
2 、国家、省规定的污染物排放标准符合性分析：
项目产生的污染物经有效治理后， 能够做到达标排放。根据工 程分析及环境影响分析， 项目废水纳管排放， 废气、废水、噪声经 处理后均能达标排放， 各种固体废物得到妥善处置后， 对环境的影 响较小，环境功能可维持现状。
3 、重点污染物排放总量控制要求符合性分析：
根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管 理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）等相关规定， 本项目 完成后， 公司纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N、VOCs，根 据各类总量控制相关文件精神及当地生态环境部门要求，  VOCs 需按1:1进行区域削减替代。在完成削减替代后，项目的建设可以 满足总量控制要求。
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	4 、国土空间规划符合性分析：
本项目位于浙江省金华市婺城区龙乾南街928号立春科创园3  栋，属于工业用地， 选址符合金华市总体规划和地块土地利用规划。
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	5 、国家和省产业政策符合性分析：
根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改 革委关于修改产业结构调整指导目录（2019年本）的决定》，本项 目产品、工艺、设备等均未列入限制和淘汰类目录内。本项目不属 于《市场准入负面清单（2022年版）》《<长江经济带发展负面清单 指南（试行， 2022年版） >浙江省实施细则》中禁止建设的项目。 本项目已经取得婺城区经济商务局出具的项目备案（赋码）信息表。 本项目建设符合国家及省、市的相关产业政策要求。


6 、 《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》的符合性 分析
表1-3  浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南符合性分析表
	序号
	内容
	判定依据
	项目情况
	是否 符合

	

1
	
原 辅 料 替 代
	企业依据自身情况、行业特 征、现有技术， 对涉异味的原 辅材料开展源头替代，采用低 挥发性、异味影响较低的物 料，从源头上减少自身异味排 放。
	
企业原料费托蜡、巴 西棕榈蜡均为异味 影响较低。
	

符合

	






2
	





过 程 控制
	企业优先对储存、运输、生产 设施等异味产生单元进行密 闭， 封闭不必要的开口。由于 生产工艺需求及安全因素无 法密闭的，可采用局部集气措 施，确保废气收集风量最小 化、处理效果最优化。有条件 的企业可通过废气循环化利 用实现异味气体“减风增浓”。 对异味影响较大的污水处理 系统实施加盖或密闭措施，使 用合理的废气管网设计，密闭 区域实现微负压，确保异味气 体不外泄。
	




本项目乳化釜密闭， 冷却釜混合罐采用 集气罩吸风，确保异 味气体收集处理。
	






符合
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3
	

末 端 高 效 治理
	企业实现异味气体“分质分 类”治理。氨、硫化氢、酸雾 等无机废气采用吸收等工艺 处理， 水溶性有机废气采用氧 化吸收、吸附等工艺处理，非 水溶性有机废气采用冷凝、吸 附、燃烧等工艺处理，实现废 气末端治理水平进一步提升。
	

本项目异味气体主 要为有机废气，采用 活性炭吸附工艺，可 以达到预期效果。
	


符合

	
4
	治 理 设 施 运 行
	企业对废气治理设施进行有 效的运行管理， 定期检查设施 工作状态， 吸收类治理设施需
	本项目对废气治理 设施进行有效的运 行管理，定期检查设
	符合
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	管理
	定期更换循环液并添加药剂， 吸附类治理设施需定期更换 或再生吸附剂，燃烧类治理设 施需设定有效的氧化温度和 停留时间，确保设施运行效 果。重点企业运用在线监测系 统、视频监控等智慧化手段管 理废气治理设施。
	施工作状态。
	

	
5
	排 气 筒 设 置
	企业合理设置异味气体排气 筒的位置、高度等参数， 降低 异味对周边区域影响。
	本项目异味气体处 理后高空排放。
	符合

	

6
	异 味 管 理 措施
	企业设置专业环保管理人员， 并建立完善的环保管理制度， 对产生异味的重点环节加强 管理，按照 HJ 944、HJ 861  的 要求建立台账。
	本项目设置专门的 环保管理员，按要求 建立台账，并建立完 善的环保管理制度。
	

符合


根据上表可知， 本项目建设符合《浙江省工业企业恶臭异味管 控技术指南（试行）》中的相关要求。
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[bookmark: bookmark2]二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目概况
金华聚正新材料科技有限公司是一家主营水性蜡生产的企业，公司拟投资 180万元， 购置位于浙江省金华市婺城区龙乾南街928号立春科创园厂房，购置乳 化釜、冷却釜、混合罐等生产设备及废气治理设施等环保设备，建设年产3000 吨水性蜡环保新材料生产线技改项目，金华婺城区经济商务局对本项目进行了备
案，项目代码为： 2307-330702-07-02-538393。
2、环评分类管理类别判定说明
项目产品为水性蜡乳液， 属于涂料添加辅助剂， 可改善涂层手感、耐磨、防 粘及增加光泽等作用。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021  年版），
项目环评分类管理类别判定情况详见表 2- 1。
表 2- 1    环评分类管理类别判定表

	序号
	国民经济行业类别
	生产工艺
	对应目录的条款
	类别

	

1
	

C2641 涂料制造
	

混合、 分装
	二十三、化学原料和化学制品制  造业 26—涂料、油墨、颜料及类 似产品制造 264，单纯物理分离、 物理提纯、混合、分装的（不产  生废水或挥发性有机物的除外）
	
报告
表


3、排污许可管理
根据《固定污染源排污许可证分类管理名录(2019年版)》，项目排污许可分类
管理类别判定情况详见表2-2。
表 2-2    排污许可分类管理类别判定表

	序号
	行业类别
	对应目录的条款
	类别

	二十一、化学原料和化学制品制造业 26

	1
	涂料、油墨、颜料及类似 产品制造 264
	单纯混合或者分装的涂料制造 2641
	简化管理


4 、产品方案
表 2-3    产品方案

	序号
	名称
	年产量
	备注
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		1
	费托蜡乳液
	2200
	固含量 40%，水 60%

	2
	棕榈蜡乳液
	800
	固含量 30%，水 70%

	合计
	3000
	


5、项目组成
项目组成包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程和依托
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	工程等，项目具体组成情况见下表所示：
表 2-4    项目组成表

	工程类别
	组成内容

	主体 工程
	车间
	厂房共 2 层，1 层为生产区，共设 4 条生产线，东侧设置 办公区、一般固废仓库、危废仓库；2 层为原料仓库。

	公用 工程
	给水工程
	自来水管网供水

	
	供电工程
	由工业区电网提供

	


环保 工程
	废气
	粉尘收集后经布袋除尘处理后高空排放，排气筒 DA001； 有机废气经活性炭处理后高空排放， 排气筒 DA002。

	
	废水
	生产废水经污水处理设备处理后回用于清洗工序；生活污 水经厂区沼气池预处理后纳管排放，经婺城新城区污水处 理厂处理后排入金华江。

	
	噪声
	主要产噪设备位于车间内，选用低噪声设备， 设置隔声降 噪设施

	
	一般固废暂存场所
	位于车间东侧。

	
	危险废物暂存场所
	位于车间东侧。

	储运 工程
	原辅材料运输
	由厂家根据要求走常规运输路线（国道或省道）进行定期 运送

	
	仓库
	位于 2 层。


5、项目主要原辅材料
①项目主要原辅材料情况见下表。
表 2-5    项目原辅材料清单

	序号
	原辅料名称
	规格
	年耗量（t/a）
	状态
	包装形式

	1
	费托蜡
	
	775
	粉末状
	25Kg/袋

	2
	巴西棕榈蜡
	3# 、l#
	200
	粉末状
	25Kg/袋

	3
	乳化剂
	平平加系列
	150
	液态
	50Kg/桶

	4
	水
	
	2268
	液态
	


表 2-6  物料衡算表

	投入（t/a）
	产出（t/a）

	费托蜡
	775
	费托蜡乳液
	2200

	棕榈蜡
	200
	棕榈蜡乳液
	800
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		乳化剂
	150
	粉尘
	2.508

	配制用水
	1900
	有机废气
	2.34

	
	
	残留容器进入清洗废水
	0.152

	
	
	损耗水量
	20

	总计
	3025
	
	3025


表 2-7  主要原辅材料理化特性表

	名称
	分子式
	理化性质
	CAS 号
	毒理 毒性
	是否 风险 物质

	费托蜡
	/
	费托蜡是亚甲基聚合物，是天然 气合成的烷烃，其产品是指将一
	/
	/
	否
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配制用水
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) (
员工生活
) (
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) (
污水管网
)[image: ] (
化粪池
) (
进入产品
)
	
	
	氧化碳和氢气， 在高压下，加上
独特的催化剂合成一种饱和直
链烷烃聚合物。组成成份与聚乙
烯蜡相同， 产品具有高熔点、低
粘度、硬度大等特点
	
	
	

	







巴西棕 榈蜡
	








/
	主要由酸和羟基酸的酯组成的 复杂混合物，大部分是脂肪酸 酯、羟基脂肪酸酯、p- 甲氧基肉 桂酸酯、p-羟基肉桂酸二酯， 其 脂肪链长度不一，以 C26 和 C32 醇最为常见。此外还含有酸、氧
化多元醇、烃类、树脂样物质和 水。
性状： 本品为淡黄色或黄色粉  末、薄片或块状物,本品在热的二 甲苯中易溶，在热的乙酸乙酯中 溶解， 在水或乙醇中几乎不溶。 溶解度：几乎不溶于水； 微溶于 沸腾的乙醇（95%）；溶于温热
的氯仿和甲苯。
密度： 0.992-0.98 g/cm3
熔点： 80-86℃
	








8015-86-9
	








/
	







否

	






乳化剂
	






RO(CH2CH2O)nH
	脂肪醇聚氧乙烯醚的通式为 RO(CH2CH2O)nH，R 一般为饱和 的或不饱和的 C12~C18 的烃基， 可以是直链烃基，也可以是带支 链的烃基。n 是环氧乙烷的加成 数，也就是表面活性剂分子中氧 乙烯基的数目。n 越大，分子亲 水基上的氧越多，与水就能形成 更多的氢键，水溶性就越好。  n=1~5 时， 产物能溶于油而不溶 于水，常做为制备硫酸酯类阴离 子表面活性剂的原料。n=6~8 时， 能溶于水，常用作纺织品的洗涤 剂和油脂乳化剂。n=10~20 时， 在工业上用作乳化剂和匀染剂。
	






9002-92-0
	






/
	






否


损耗6
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图 2- 1  水平衡图 单位 t/a




10
	
	6、项目主要生产设备
项目具体生产设备清单详见下表所示。
表 2-8    项目主要生产设备清单

	设备编号
	设备名称
	型号/规格
	数量（条/台/套）

	1
	乳化釜
	500L
	4

	2
	冷却釜
	500L
	2

	4
	冷却釜
	1000L
	1

	5
	冷却釜
	500L
	1

	6
	混合罐
	2000L
	2

	7
	混合罐
	3000L
	2

	8
	空气压压缩机
	Z0- 10A
	1

	9
	废气治理设施
	
	1

	10
	废水处理设施
	
	1


7、总平面布置图
本项目位于浙江省金华市婺城区龙乾南街 928 号立春科创园 3 栋，总建筑面 积约 2254.72m2 ，无土建内容。 本项目位于 1 层与 2 层， 厂房共 5 层，楼顶高度
约 25m。
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	图 2-2  项目位置图
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	图 2-3  车间布局图
8 、劳动定员及生产班制
项目劳动定员 20 人，采用一班制，每天工作 8 小时，年工作 300 天。

	工艺流程和产排污环节
	[image: ]投料粉尘           有机废气

	
	[image: ] (
原材料
)[image: ] (
乳化
)[image: ][image: ] (
灌装
成品
)[image: ][image: ] (
冷却
混合
)

	
	图 2-4  生产工艺流程示意图
工艺流程说明：
将费托蜡或棕榈蜡与相应比例乳化剂加入乳化釜， 添加一定量的水，然后密 封加热，加速粉末状固体蜡熔化。加热方式为电加热， 温度约 80℃, 加热时间 0.5  小时，加热完成后进行冷却，冷却至一定温度后通过打料泵送入冷却釜进行 进一步冷却， 冷却完成后送入混合罐稳定后灌装即为成品。生产过程中各工序均
不涉及化学反应。
乳化过程密封， 产生废气主要为粉末状原料投料时产生粉尘； 冷却釜、混合
釜为半敞开式，冷却、混合过程中会产生少量有机废气。
生产线和包装桶清洗会产生少量含乳化蜡废水。
2 、项目产污环节汇总
根据工艺流程分析及项目组成内容， 项目产污环节汇总情况如下表所示：
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	表 2-9    项目产污环节汇总表

	污染物
	污染工序
	主要污染因子

	废水
	生产废水 W1
	生产线清洗
	CODCr 、SS、石油类

	
	生活污水 W2
	职工生活
	CODCr、氨氮

	废气
	投料粉尘 G1
	投料
	颗粒物

	
	冷却、混合废气 G2
	冷却、 混合
	非甲烷总烃

	


固废
	废过滤棉 S1
	废气处理
	有机污染物、过滤棉

	
	废活性炭 S2
	废气处理
	有机污染物、活性炭

	
	污泥 S3
	废水处理
	含污染物污泥

	
	废粉尘 S4
	废气处理
	费托蜡、棕榈蜡

	
	废包装桶 S5
	原材料包装
	塑料桶

	
	生活垃圾 S6
	员工生活
	生活垃圾

	噪声
	机械设备噪声 N
	设备运行
	Leq
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	 (
与项目有关的原有环境污染问题
)














本项目为新建项目，不存在原有环境污染问题。
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[bookmark: bookmark3]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1 、环境空气质量现状评价
由监测结果表明，金华市区大气环境质量达到《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）中二级标准， 金华市区为环境空气质量达标区。
2、地表水环境质量现状评价
由公报结论可知， 纳污水体金华江水质指标均能满足《地表水环境质量标准》
(GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。
3 、声环境质量现状评价
项目厂界外周边 50  米范围内无声环境保护目标， 无需监测声环境质量现状。
4、生态环境现状调查评价
项目位于工业区内，无需进行生态现状调查。
5、电磁辐射现状评价
项目不属于电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状评价。
6、地下水、土壤环境现状评价
项目废水经预处理后纳入园区污水管网； 项目车间、 危废暂存间、原料仓库 等地面均进行防渗防腐处理。项目正常运营情况下，不存在污染土壤及地下水环
境的途径，故不开展地下水、土壤环境现状评价。

	环 境 保 护 目 标
	大气环境（厂界外 500m 范围内）、声环境（厂界外 50m 范围内）、地下水环
境（厂界外 500m 范围内）和生态环境保护目标详见表 3-3。
表 3-3    主要保护目标及分布情况

	类别
	名称
	坐标/m
	保护 对象
	保护内 容
	环境功
能区
	相对厂 址方位
	相对厂界 距离/m

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	大气环境
	本项目厂界外 500 米范围内无大气环境保护目标。

	声环境
	本项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标。

	地下水环 境
	项目厂界外 500 米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温 泉等特殊地下水资源等地下水环境保护目标。

	生态环境
	项目位于工业区内， 无需明确生态环境保护目标。
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	污染物排放控制标准
	1 、废水排放标准
生活经处理达标后纳管排放， 纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978- 1996） 三级标准，污水经婺城新城区污水处理厂处理达标后排入金华江。 尾水执行《城  镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 类标准，其中 CODCr、 氨氮、总氮、总磷执行浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》
（DB33/2169-2018）表 1 现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值。
表 3-4  污水排放标准 单位：除 pH 外均为 mg/L

	序号
	污染物名称
	纳管标准
	污水厂外排标准

	
	
	GB8978- 1996 三级
	GB18918-2002 一级（A 类） +DB33/2169-2018

	1
	pH
	6～9
	6～9

	2
	CODCr
	500
	40②

	3
	氨氮
	35①
	2（4）②

	4
	SS
	400
	10

	5
	总氮
	/
	12（15）②

	6
	总磷
	8②
	0.3②

	7
	BOD5
	300
	10

	8
	石油类
	20
	1


注： ①项目氨氮、总磷纳管排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 （DB33/887-2013），其它企业间接排放限值。
②执行浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表 1 现有城镇 污水处理厂主要水污染物排放限值。括号内数值为每年 11 月 1 日至次年 3 月 31  日执行。
2 、废气排放标准
（1）有组织工艺废气排放限值
项目生产废气颗粒物、 非甲烷总烃， 排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大 气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表 2 标准， 产生异味排放执行《恶臭污染
物排放标准》（GB 14554-93）中二级标准。 排放执行见表 3-5 ，表 3-6。
表 3-5  有机废气排气筒（DA001）排放标准

	污染物
	GB 37824-2019 表 2 污染 物特别排放限值，mg/m3
	GB 14554-93 二级标 准， mg/m3
	项目 DA001 排气筒废 气排放限值，mg/m3






15
	
		非甲烷总烃
	60
	/
	60

	臭气浓度
	/
	6000（无量纲） *
	6000（无量纲）


注： *项目废气引至楼顶排放，本项目所在厂房总高约 25m。
表 3-6  粉尘排气筒（DA002）排放标准

	污染物
	GB 37824-2019 表 2 污染物特别 排放限值， mg/m3
	项目 DA002 排气筒废气排放 限值， mg/m3

	颗粒物
	20
	20
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	（2）无组织废气排放要求
①厂界要求
厂界颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996） 中的新污染源无组织排放监控浓度限值，厂界恶臭执行《恶臭污染物排放标准》
（GB 14554-93）表 1 标准。
表 3-7  项目厂界废气无组织排放限值

	污染物
	GB16297- 1996 表 2 浓 度限值，mg/m3
	GB 14554-93 表 1 标准
	项目厂界无组织废气 浓度限值， mg/m3

	颗粒物
	1.0
	/
	1.0

	非甲烷总烃
	4.0
	/
	4.0

	臭气浓度
	/
	20（无量纲）
	20（无量纲）


②厂区内要求
项目 VOCs  物料储存、VOCs 物料转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、 放废气收集处理系统等控制要求执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放  标准》（GB 37824-2019）中的相应要求。项目厂区内挥发性有机物（VOCs）无组  织排放限值执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）
表 B.1 中特别排放限值。详见下表。
表 3-8  厂区内 VOCs  无组织排放限值    单位 mg/m3

	污染物
	限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	非甲烷总烃 （NMHC）
	6
	监控点处 1 h  平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	


3 、厂界噪声标准
项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348
-2008）中 3 类标准，即昼间 65dB(A)、夜间 55dB(A)。
4 、固体废物控制标准
项目产生的固体废物的暂存、处置等均应满足《中华人民共和国固体废物污 染环境防治法》有关规定要求。危险废物贮存场所执行《危险废物贮存污染控制 



16
	标准》（GB18597-2023）。本项目一般工业固体废物采用库房、包装工具（罐、桶、 包装袋等） 贮存，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要
求。
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	总 量 控 制 指 标
	根据《关于印发建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通 知》（环发〔2014〕197 号）、《浙江省生态环境保护“十四五”规划》等， 浙江省 列入总量控制指标的主要污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥
发性有机物。
根据工程分析，本项目涉及的污染物总量控制指标为化学需氧量、氨氮、挥
发性有机物， 排放量为化学需氧量 0.012t/a、氨氮 0.001t/a、挥发性有机物 0.550t/a。
根据有关规定， CODCr、NH3-N 不需进行区域削减替代、VOCs 按 1:1 进行区
域削减替代。，总量控制平衡分析见下表。
表 3-9  项目总量控制指标区域平衡替代削减量  单位： t/a

	序号
	污染物名称
	排放总量
	削减比例
	削减代替量
	总量建议值

	1
	CODCr
	0.012
	/
	/
	0.012

	2
	NH3-N
	0.001
	/
	/
	0.001

	3
	VOCS
	0.550
	1:1
	0.550
	0.550


企业应积极开展排污权交易，并在该企业实际发生排污行为之前有偿获得所
需排污权指标，并在今后的生产中严格按照总量控制指标进行排污。




17
[bookmark: bookmark4]四、主要环境影响和保护措施
	






















施工 期环 境保 护措 施
	本项目利用现有厂房进行生产，对本项目而言不涉及土建施工， 目前厂房 建设已经完成， 公用设施齐全， 企业只需安装设备就可以进行生产。本项目设
备安装期较短，故本项目的施工期对环境影响较小。
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运营期 环境影 响和保 护措施
	1、废气
①正常工况下：
参考《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018) 、《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品
制造业》(  HJ  1116-2020）等相关规定，本报告对本项目污染源源强进行了核算。具体废气源强核算结果见下表所示：
本项目废气污染物核算结果见下表 4- 1。
表 4- 1  废气污染源强核算表

	产生 工序
	排放方 式
	
污染因子
	产生（收集）情况
	污染防治情况
	排放情况

	
	
	
	产生（收 集）量 t/a
	速率
kg/h
	浓度 mg/m3
	污染治理设施
名称及编号
	处理能力 Nm3/h
	是否可为 行技术
	收集效
率%
	去除效 率%
	排放量 t/a
	速率
kg/h
	浓度 mg/m3
	排放 时间

	投料
	有组织 DA001
	颗粒物
	2.257
	0.941
	313.5
	布袋除尘装置 TA001
	3000
	是
	90
	95
	0.113
	0.047
	15.675
	


2400

	冷却、 混合
	有组织 DA002
	非甲烷总烃
	2.106
	0.878
	146.25
	活性炭吸附 TA002
	6000
	是
	90
	85
	0.316
	0.132
	21.938
	

	投料、 冷却、 混合
	
无组织
	颗粒物
	0.251
	0.105
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.251
	0.105
	/
	

	
	
	非甲烷总烃
	0.234
	0.098
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.234
	0.098
	/
	


根据《排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造》（HJ1087-2020），项目大气污染物监测要求见表 4-2。
表 4-2  排放口基本信息、监测要求一览表

	排放源
	排放口
	排放口 
	地理坐标
	排放源参 
	监测要求
	排放标准
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		名称
	编号
	类型
	
	数
	
	

	
	
	
	
	
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	标准名称

	粉尘排
放口
	
DA001
	一般排 放口
	E119°32′21.350 ″ N29°6′53.451 ″
	H=25m， φ=0.3m， T=20℃
	排放口
	颗粒物
	季度
	《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物 排放标准》（GB 37824-2019）

	有机废
气排放
口
	
DA002
	一般排 放口
	E119°32′22.277 ″ N29°6′53.335 ″
	H=25m， φ=0.5m， T=20℃
	排放口
	非甲烷总烃、 臭气浓度
	月
	《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物 排放标准》（GB 37824-2019）
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厂界
	
/
	
/
	
/
	
/
	
厂界四侧
	非甲烷总烃
臭气浓度、颗
粒物
	
1 次/半年
	《大气污染物综合排放标准》
（GB16297- 1996）
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