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[bookmark: _bookmark0]1、引言
自 2003 年绿色施工提出至今已经超过十年，但总体而言，以环境保护为核心的绿色施工在推进的广度和深度仍远远不够。绿色施工是可持续发展的理念在工程建造过程中的体现，实施绿色施工将会对改善城乡生态、保护环境和高效利用资源产生重大影响。2015 年 1 月 1 日颁布实施的《环境影响评价技术导则 输变电工程》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》，对输变电工程的绿色施工水平提出更高的要求。
近年国家电网对绿色施工也在逐步的重视，2015 年 27 项通用管理制度及招标文件均对绿色施工提出了要求。
2. [bookmark: _bookmark1]绿色施工在本工程中应用的意义
1） 工程所在地生态环境脆弱，推广绿色施工有利于环境保护；

2） 绿色施工在我国的输变电工程建设中尚没有真正的推广，在本工程中应用《建筑工程绿色施工评价标准》（GBT 50640-2010）对绿色施工水平进行评价，可以作为本工程的一项管理亮点，有利于创优、夺旗工作；
3） 可以探索绿色施工在输变电工程中的应用，有利于输变电工程管理技术的提高；
4） 依据有关规定推广绿色施工的工程可以优先评优。
3. [bookmark: _bookmark2]绿色施工的定义
在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度的节约资源，减少环境负面影响，实现“四节一环保”的建筑
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工程施工活动。
4. [bookmark: _TOC_250011]绿色施工的工作依据：
（1） 《建设工程监理规划》

（2） 《安全监理工作方案》

（3） 《建筑工程绿色施工评价标准》（GB/T 50640-2010）

（4） 《建筑工程绿色施工规范》(GB/T 50905-2014)
5. [bookmark: _TOC_250010]实施绿色施工的监理控制措施
5.1 [bookmark: _TOC_250009]绿色施工监理组织机构
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5.2 [bookmark: _TOC_250008]监理组织机构人员名单：
监理部人员配备表

	序
号
	职务
	姓名
	专业
	执业资格
	年
龄
	备
注


5.3 [bookmark: _TOC_250007]监理人员绿色施工管理职责
5.3.1 监理项目部绿色施工管理责任
（1） 负责工程项目施工的绿色监理工作，履行监理合同中承诺的绿色施工监理职责。完善绿色施工监理工作机制
（2） 编制绿色施工监理实施细则，明确绿色施工监理目标、措施、计划； 明确文件审查、安全检查签证、旁站和巡视等工作中的绿色施工监理工作职责、内容、程序。
（3） 组织项目监理人员参加绿色施工教育培训，督促施工项目部开展绿色施工教育培训工作。
（4） 审查项目管理实施规划（施工组织设计）中安全技术措施或专项施工方案是否符合绿色施工要求。
（5） 负责施工机械、工器具、安全防护用品（用具）的进场审查。检查现场施工人员和装备投入是否符合绿色施工要求。
（6） 对实施监理过程中发现的违反绿色施工的现象，要求施工项目部整改，必要时要求施工项目部暂时停止施工，并及时报告业主项目部，对整改情况进行跟踪。
（12） 在安全检查、工作例会中，掌握现场绿色施工动态，收集绿色施工管理信息，通报施工现场绿色施工现状以及存在的问题，提出整改要求和具体措施，督促责任方落实。
（13） 负责绿色施工监理工作资料的收集和整理，建立绿色施工管理台帐，并督促施工项目部及时整理绿色施工管理资料。
（14） 配合绿色施工监理处理相关工作。
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5.3.2 总监理工程师绿色施工监理职责
（1） 全面负责监理项目部绿色施工管理工作，是监理项目部绿色施工第一责任人。
（2） 组织编制监理项目部绿色施工策划文件。
（3） 组织审查施工报审的策划文件，并签署审查意见；
（4） 组织审查分包单位资质，并签署审查意见，监督施工分包安全管理工作。
（5） 组织审查施工项目部人员资质，并签署审查意见。
（6） 组织审查专项施工方案和专项技术措施，组织做好旁站监理。
（7） 组织施工机械、工器具、安全防护用品进场审查。
（8） 组织或参加安全例会，协调解决工程中存在的绿色施工问题，提出工作改进建议和措施。
5.3.3 绿色施工监理师职责
（1） 在总监理工程师的领导下负责工程建设项目绿色施工监理的日常工作。
（2） 协助总监理工程师做好绿色施工监理策划工作，编写监理规划中的绿色施工监理内容和绿色施工监理工作方案。
（3） 审查施工单位、分包单位的安全资质，审查项目经理、专职安全管理人员、特种作业人员的上岗资格，并在过程中检查其持证上岗情况，监督施工分包绿色施工管理工作，检查施工分包作业现场绿色施工措施落实，制止不违反绿色施工行为。
（4） 参加项目管理实施规划（施工组织设计）和专项安全技术方案的审查。
（5） 参与专项施工方案的安全技术交底，监督检查作业项目绿色施工技术措施的落实。
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（6） 参与安全例会和安全检查，督促并跟踪存在问题整改闭环，发现重大违反绿色施工的行为及时制止并向总监理工程师报告。
（8）审查安全文明施工费使用。
6 [bookmark: _TOC_250006]绿色施工管理工作控制要点
6.1 [bookmark: _TOC_250005]绿色施工策划工作要点
1） 审核施工单位编制的《项目管理实施规划》、《施工强制性条文执行计划》、《施工安全管理及风险控制方案》、《安全文明施工设施配置计划》等安全策划文件，填写监理文件审查记录表，符合要求后报业主项目部审批；
2） 在开工前将《监理规划》、《安全监理工作方案》报业主项目部审批；
3） 监督施工单位按已审批的方案、策划实施绿色施工管理；
4） 在实施过程中根据实际情况对策划文件进行必要的修订、补充时，必须履行审批程序；
5） 工程结束后，在监理工作总结中对绿色施工生产管理监理管理工作进行分析、总结。
6.2 [bookmark: _TOC_250004]绿色施工检查工作要点
1） 监理项目部根据具体情况开展巡视、旁站、定期检查、专项检查、检查签证等监理活动中应进行绿色施工相关内容的监理工作；
2） 针对检查出的问题监理通知单，要求责任单位整改并填写整改记录，情况严重的及时报告业主项目部；
3） 对责任单位整改完毕的问题进行核查确认。
6.2 [bookmark: _TOC_250003]安全文明施工工作要点
1） 审核施工单位分阶段报审的安全标准化设施计划；
2） 审查验收分阶段进场的安全标准化设施是否满足绿色施工要求；
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3） 监督施工单位按照标准化布置和配置布置施工现场；
4） 每月进行的安全文明施工检查必须包含绿色施工内容；
5） 对重要设施、重大工序转序是否满足绿色施工要求进行检查、签证；
6） 参与业主项目部组织的绿色施工管理评价工作。
7. [bookmark: _TOC_250002]分阶段开展建筑工程绿色施工评价
7.1 [bookmark: _TOC_250001]绿色施工基本规定及实施策划

	序号
	基本规定
	实施

	1
	建立绿色施工管理体系和管理制度，
实施目标管理
	施工单位建立绿色施工管理体系、管理制度、
绿色施工管理目标，并上墙

	2
	根据绿色施工要求进行图纸会审和深
化设计。
	在图纸会审中加入绿色施工内容，在设计内容
中加入绿色施工内容。

	
3
	施工组织设计及施工方案应有专门的绿色施工章节，绿色施工目标明确，
内容应涵盖“四节一环保”要求。
	在项目管理规划中加入绿色施工章节及绿色施工目标

	4
	工程技术交底应包含绿色施工内容
	在技术交底中加入绿色施工内容

	
5
	采用符合绿色施工要求的新材料、新技术、新工艺、新机具进行施工。
	本工程的构架采用钢管混凝土体现了标准中的
“节材”要求，采用电动工具牵引工艺展放电缆体现了标准中的“节能”要求

	6
	监理绿色施工培训制度，并有实施记
录
	建立绿色施工培训制度，并通过专项活动的形
式进行记录

	7
	根据检查情况，制定持续改进措施
	通过定期评价及阶段性评价提出问题，并闭环

	8
	采集和保存过程管理资料、见证资料、
自检和评价记录等绿色施工资料
	对这些资料作为过程资料，单独成卷。

	9
	在评价过程中，应采集反映绿色水平
的典型图片或影像资料
	在评价过程中留取亮点图片




7.2 [bookmark: _TOC_250000]评价阶段划分、评价方法及责任单位

7.2.1 施工单位自评价（批次）

1） 评价频次：每月以单位工程为单位评价一次；

2） 评分规则：见《建筑工程绿色施工评价标准》“10	评价方法”；
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3） 评价要素及实施方法，详见以下表格：
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工程名称
	
	编号
	

	
	
	日期
	

	施工单位
	
	施工阶段
	

	评价指标
	环境保护评价指标
	施工日期
	

	
控制项
	标准编号及标准要求
	评价结论

	
	5.1.1 现场施工标牌应包括环境保护内容
	

	
	5.1.2 施工现场应在醒目位置设置环境保护标识
	

	
	5.1.3 施工现场的文物古迹和古树名木应采取有效的保护措施
	

	
	5.1.4 现场食堂应有卫生许可证，炊事员应持有有效健康证明
	

	















—般项
	标准编号及标准要求
	计分标准
	应得
分数
	实得
分数

	
	5.2.1 资源保护应符合下列规定：应保护场地四周原有地下水
形态，减少抽取地下水;危险品、化学品存放处及污物排放应采取隔离措施。
	
	
	

	
	5.2.2 人员健康应符合下列规定； 施工作业区和生活办公区应分开布置，生活设施施远离有毒有害物质；生活区应有专人负责。应有消暑或保暖措施；现场工人劳动强度和工作时间应符合现行国家标准《体力劳动强度分级》GB 3869 的有关规定；从事有毒、有害、有刺激性气味和强光、强噪声施工的人员应佩戴与其相应的防护器具； 深井、密闭环境、防水和室内装修施工应有自然通风或临时通风设施；现场危险设备、地段、有毒物品存放地应配置醒日安全标志，施工应采取有效防毒、防污、防尘、防潮、通风等措施。应加强人员健康管理；厕所、卫生设施、排水沟及阴暗潮湿地带应定期消毒；食堂各类器具
应清洁，个人卫生，操作行为应规范。
	
	
	

	
	5.2.3 扬尘控制应符合下列规定： 现场应建立洒水清扫制度，配备洒水设备，并应有专人负责； 对裸露地面、集中堆放的土方应采取抑尘措施；运送土方、渣土等易产生扬尘的车辆应采取封闭或遮盖措施； 现场进出口应设冲洗池和吸湿垫，应保持进出现场车辆清洁；易飞扬和细颗粒建筑材料应封闭存放，余料应及时回收； 易产生扬尘的施工作业应采取遮挡、抑尘等措施；拆除爆破作业应有降尘措施； 高空垃圾清运应采用封闭式管道或垂直运输机械完成； 现场使用散装水泥、预拌砂浆应
有密闭防尘措施
	
	
	

	
	5.2.4 废气排放控制应符合下列规定：进出场车辆及机械设备废气排放应符合国家年检要求； 不应使用煤作为现场生活的燃料； 电焊烟气的排放应符合现行国家标准《大气污染物综合
排放标准》GB 16297 的规定；不应在现场燃烧废弃物。
	
	
	

	
	5.2.5 建筑垃圾处置应符合下列规定：
建筑垃圾应分类收集、集中堆放； 废电池、废墨盒等有毒有害的废弃物应封闭回收，不应混放；有毒有害废物分类率应达到 lOO%；垃圾桶应分为可回收利用与不可回收利用两类。应定期
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	清运；建筑垃圾回收剩用率应达到 30%。碎石和土石方类等应
用作地基和路基回填材料。
	
	
	

	
	5.2.6 污水排放应符合下列规定： 现场道路和材料堆放场地周边应设排水沟；工程污水和试验室养护用水应经处理达标后排人市政污水管道；现场厕所应设置化粪池，化粪池应定期清理；工地厨房应设隔油池，应定期清理； 雨水、污水应分流排
放。
	
	
	

	
	5.2．7	光污染应符合下列规定：夜间焊接作业时，应采取挡光措施；工地设置大型照明灯具时，应有防止强光线外泄的措
施。
	
	
	

	
	5.2.8 噪声控制应符合下列规定： 应采用先进机械、低噪声设备进行施工，机械、设备应定期保养维护；产生噪声较大的机械设备，应尽量远离施工现场办公区、生活区和周边住宅区；混凝．土输送泵、电锯房等应设有吸声降噪屏或其他降噪措施；夜间施工噪声声强值应符合国家有关规定；吊装作业指挥应使
用对讲机传达指令。
	
	
	

	
	5.2.9 施工现场应设置连续、密闭能有效隔绝各类污染的围挡
	
	
	

	
	5.2.10 施工中开挖土方应合理回填利用。
	
	
	

	



优选项
	5.3.1	施工作业面应设置隔声设施。
	
	
	

	
	5. 3.2 现场应设置可移动环保厕所，并应定期清运、消毒。
	
	
	

	
	5.3.3	现场应设噪声监测点，并应宴旗动态监测。
	
	
	

	
	5.3.4 现场应有医务室，人员健康应急预案应完善。
	
	
	

	
	5．3.5 施工应采取基坑封闭降水措旄。
	
	
	

	
	5.3.6 现场应采用喷雾设施降尘。
	
	
	

	
	5.3.7 建筑垃圾回收利用率应达到 50%
	
	
	

	
	5.3.8 工程污水应采用去泥沙、除油污、分解有机物、沉淀过
滤、酸碱中和等处理方式，实现达标排放。
	
	
	

	

评价结果
	

	

签字栏
	建设单位
	监理单位
	施工单位
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工程名称
	
	编号
	

	
	
	日期
	

	施工单位
	
	施工阶段
	

	评价指标
	节材与材料资源利用评价指标
	施工日期
	

	控
制项
	标准编号及标准要求
	评价结论

	
	6。1.1	应根据就地取材的原则进行材料选择并有实施记录。
	

	
	6.1.2	应有健全的机械保养、限额领料、建筑垃圾再生利等制度。
	

	








—般项
	标准编号及标准要求
	计分标准
	应得
分数
	实得
分数

	
	6.2.1 材料的选择应符舍下列规定：施工应选用绿色、环保材料；临建设施应采用可拆迁、可回收材料；应利用粉煤灰、矿渣、外加剂等新材料降低混凝土和砂浆中的水泥用量；粉煤灰、矿渣、外加剂等新材料掺量应按供货单位推荐掺量、使用
要求、施工条件、原材料等因素通过试验确定。
	
	
	

	
	6．2.2 材料节约应符合下列规定：应采用管件合一的脚手架和支撑体系；应采用工具式模板和新型模板材料，如铝台金、塑料、玻璃钢和其他可再生材质的大模板和钢框壤边模板；材料运输方法应科学，应降低运输损耗率；应优化线材下料方案；面材、块材壤贴，应做到预先总体排版；应因地制宜，采用新技术、新工艺、新设备、新材料。应提高模板、脚手架体系的
周转率
	
	
	

	
	6.2.3 资源再生利用应符合下列规定：建筑余料应合理使用；板材、块材等下脚料和撒落混凝土及砂浆应科学利用； 临建设施应充分利用既有建筑物、市政设施和周边道路；现场办公
用纸应分类摆放，纸张应两面使用，废纸应回收
	
	
	

	



优选项
	6.3.1 应编制材料计划，应合理使用材料。
	
	
	

	
	6.3.2 应采用建筑配件整体化或建筑构件装配化安装的施工方
法。
	
	
	

	
	6.3.3 主体结构施工应选择自动提升、顶升模架或工作平台。
	
	
	

	
	6.3.4 建筑材料包装物回收率应达到 lOO%。
	
	
	

	
	6.3.5 现场应使用预拌砂浆。
	
	
	

	
	6.3.6 水平承重模板应采用早拆支撑体系。
	
	
	

	
	6.3.7 现场临建设施、安全防护设施应定型化、工具化、标准
化。节水
	
	
	

	评价结
果
	

	
签字栏
	建设单位
	监理单位
	施工单位
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工程名称
	
	编号
	

	
	
	日期
	

	施工单位
	
	施工阶段
	

	评价指标
	节水与水资源利用评价指标
	施工日期
	

	控制
项
	标准编号及标准要求
	评价结论

	
	7.1.1 签订标段分包或劳务合同时，应将节水指标纳八合同条款。
	

	
	7.1.2 应有计量考核记录。
	

	



—般项
	标准编号及标准要求
	计分标准
	应得
分数
	实得分
数

	
	7．2．1	节约用水应符合下列规定： 应根据工程特点，制定用水定额;施工现场供、排水系统应合理适用;施工现场办公医、生活区的生活用水应采用节水器具，节水器具配置牢应达到 l00%;施工现场的生活用水与工程用水应分别计量；施工中应采用先进的节水施工工艺；混凝土养护和砂浆搅拌用水应合理，
应有节水措施；管网和用水器具不应有渗漏。
	
	
	

	
	7.2.2	水资源的利用应符合下列规定：基坑降水应储存使用；
冲洗现场机具、设备、车辆用水，应设立循环用水装置；
	
	
	

	
优选项
	7.3.1	施工现场应建立基坑降水再利用的收集处理系统。
	
	
	

	
	7．3.2	施工现场应有雨水收集利用的设施
	
	
	

	
	7.3.3	喷洒路面、绿化浇灌不应使用自来水
	
	
	

	
	7.3.4	生活、生产污水应处理并使用。
	
	
	

	
	7.3.5 现场应使用经检验合格的非传统水源。
	
	
	

	

评价结果
	

	

签字栏
	建设单位
	监理单位
	施工单位

	
	
	
	




 (
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工程名称
	
	编号
	

	
	
	日期
	

	施工单位
	
	施工阶段
	

	评价指标
	节能与能源利用评价指标
	施工日期
	

	

控制项
	标准编号及标准要求
	评价结论

	
	8.1.1 对施工现场的生产、生活、办公和主要耗能施工设备应设有节能的
控制措施。
	

	
	8.1.2 对主要耗能施工设备应定期进行耗能计量核算。
	

	
	8.1.3  国家、行业、地方政府明令淘汰的施工设备、机具和产品不应使
用。
	

	









— 般项
	标准编号及标准要求
	计 分 标
准
	应 得
分
	实 得
分

	
	8.2.1  临时用电设施应符合下列规定：应采用节能型设施；临时用电应设置合理，管理制度应齐全并应落实到位；现场照明设计应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》
JGJ46 的规定。
	
	
	

	
	8.2.2 机械设备成符合下列规定：应采用能源利用效率高的施工机械设备;施工机具资源应共享;应定期监控重点耗能设备的能源利用情况，并有记录;应建立设备技术档案，并应定期进行
设备维护，保养。
	
	
	

	
	8.2.3 临时设施应符合下列规定： 施工临时设施应结合日照和风向等自然条件，合理采用自然采光、通风和外窗遮阳设施;临时施工用房应使用热工性能达标的复合墙体和屋面板，顶棚
宜采用吊顶。
	
	
	

	
	8.2.4 材料运输与施工应符合下列规定；建筑材料的选用应缩短运输距离，减少能源消耗；应采用能耗少的施工工艺；应合理安排施工工序和施工进度；应尽量减少夜间作业和冬期施工
的时间。
	
	
	

	

优选项
	8.3.1	根据当地气候和自然资源条件，应合理利用太阳能或其
他可再生能源。
	
	
	

	
	8.3．2	临时用电设备应采用自动控制装置。
	
	
	

	
	8.3.3	使用的施工设备和机具应符合国家、行业有关节能、高
效、环保的规定。
	
	
	

	
	8.3．4  办公，生活和施工现场，采用节能照明灯具的数量应
大于 80%
	
	
	

	
	8.3.5 办公、生活和施工现场用电应分别计量
	
	
	

	评价结果
	

	

签字栏
	建设单位
	监理单位
	施工单位
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