第六篇地测及其它
1. [bookmark: bookmark0]矿井地质工操作规程
[bookmark: bookmark1]（一）、适用范围
适用于矿井地质观测工作。
[bookmark: bookmark2]（二）	、上岗条件
第1条 必须具备一定的地质专业技术职称或高中以上学 历并经过专职机构进行专业技术培训的人员担任.
第2条 必须熟悉《安全生产法》、《煤矿安全规程》、 《矿井地质规程》、《煤矿防治水规定》中的有关技术规定.
第3条 掌握矿井地质观测、试验仪表和器具的使用方法 及定期检校、保养和使用制度。
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]（三）	、安全规定
第4条 矿井地质工作人员必须严格按照《煤矿安全规 程》、《矿井地质规程》中的各项技术要求和公司制定的各项 规定进行操作.
第5条 地质观测应做到及时、完整、统一.
[bookmark: bookmark7]1）	、观测记录必须在现场进行，并记录在专门的地质观 测记录簿上;记录簿应统一编号，妥善保存。
[bookmark: bookmark8]2）	、描述地质现象，应做到内容完整、重点突出，客观地 反映地质现象的真实情况。
[bookmark: bookmark9]3）	、每次观测必须记录观测的时间、地点、位置和观测 者的姓名。
[bookmark: bookmark10]4）	、矿井地质观测要把现场和室内，宏观和微观观测结 合起来。
[bookmark: bookmark11]5）	、地质记录簿中描述的地质观测资料，必须在上井后 及时进行整理完毕,并编绘出正式的井巷素描图或素描卡片。
[bookmark: bookmark12]6）	、对采掘工程的布置和调整有影响的地质资料，要及 时填绘在有关的生产用图上。
第6条 严禁在地质观测、资料汇总、统计工作中弄虚作 假。
[bookmark: bookmark13]（四）、观测准备
第7条 地质观测人员应根据工作面的位置、进度及相邻 区的地质资料等情况，确定观测的内容、目的及观测方法。
第8条 地质观测人员必须备齐观测、记录用具，如工具 包、记录本、铅笔、放大镜、地质锤、皮尺、罗盘、坡度规、 条痕板、钉子、线绳等。
第9条 观测结果必须及时记录在专用的记录本上，记录 本应统一编号、妥善保管。每次观测必须记录观测的时间、地 点、位置和观测者的姓名。
第10条现场的观测记录必须采用《煤矿地质测量图例》 中所规定的符号。
第11条 每次现场观测不得少于二人对观测结果应及时 复查、核实，确保提供的地质资料准确无误。
[bookmark: bookmark14]（五）、地质观测
[bookmark: bookmark15]1、沉积岩的观测与描述
第12条内容和要求：
[bookmark: bookmark16]1）	、要正确描述沉积岩的颜色，要取其新鲜断面所显示的 颜色;单色岩石先鉴定岩石基本颜色，再观察其色度的深浅。描 述时要把主要颜色放在后面，次要颜色放在前面，如深紫红色、 浅黄绿色等。两种或两种以上颜色的岩石，首先鉴定出岩石主 要颜色，再确定次要颜色。
[bookmark: bookmark17]2）	、要逐一观察沉积岩的结构类型,根据碎屑的矿物成分 及含量确定岩石类型；当某一矿物成分含量达25%以上时，要 对其进行详细描述,并参加岩石的命名。
[bookmark: bookmark18]3）	、要观察、描述沉积岩碎屑的粒度大小，并按岩石粒 度分级标准和岩石粒度命名原则进行岩石命名。碎屑粒度含量 达50%以上者构成基本名称;粒度含量为50%~25%者，以“质” 表示；粒度含量为25%〜5%者，以“含”表示;含量少于5%则不 参与命名。如含粉砂细砂岩，砂质泥岩等。
[bookmark: bookmark19]4）	、对于中砂粒级以上的碎屑岩要观察、描述碎屑颗粒 的滚圆度和分选性。
[bookmark: bookmark20]5）	、要观察、鉴定胶结物的成分，描述其胶结状态、类
 型。
[bookmark: bookmark21]6）	、要描述沉积岩的层理类型。区分水平、斜交、交错、 波状、透镜状层理类型.岩层的厚度（层系的厚度）要按三类观察 记录：厚层（2.0〜0。5米）；中厚层（0.5〜0.1米）；薄层（0。 1〜0.01米）。对于岩石中的结核，要观察、描述其形态大小 和成分.
[bookmark: bookmark22]7）	、要尽可能地鉴定化石的种属，重点观察、描述其特 点、数量、大小及产状.
[bookmark: bookmark23]8）	、用锤击法或用小刀、指甲刻划来确定岩石的摩氏硬度 （以岩石强度分级表进行比较，小刀硬度：5。0〜5。5;指甲硬
度：2.0〜2。5）,并描述其断口形状和条痕色调。
[bookmark: bookmark24]9）	、观察、描述岩石的吸水性（遇水变软或膨胀）等物理 性质。
第13条粘土岩应注意观测描述岩石的颜色、物质成分、 固结程度、滑腻与干燥程度、可塑性、吸水性、发育程度以及 有无结核、包体结构及页理发育程度.
第14条沉积岩的观测方法及注意事项：
[bookmark: bookmark25]1）	、观测描述工作必须随着井巷工程的掘进及时进行， 并须敲开岩石，观测描述其新鲜断面.
[bookmark: bookmark26]2）	、观察描述岩石颜色和条痕时，要在统一的自然光线和 岩石湿度下进行.
[bookmark: bookmark27]3）	、一般情况下用放大镜和肉眼在现场进行观察、描述； 若有特殊需要，可采取岩样在室内磨片，用显微镜或化学方法进 行鉴定。例如可用浓度为5%的稀盐酸试剂滴在岩石标本上，若 发生气泡，即可确定碳酸盐成分的存在.
[bookmark: bookmark28]4）	、靠近露头受风化影响的岩石，应沿其倾向每隔10米选 一个点观测描述。
[bookmark: bookmark29]5）	、要采取具有典型特征的岩石作为标本,放在标本箱内 妥善保存。标本上要贴标签，注明岩石名称、标本的形状特征、 取样地点、层位及取样时间。
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]2、煤层的观测与描述
第15条 井筒、石门等穿层巷道所揭露的煤层，不论是 否可采，均应按《矿井地质规程》的要求进行观测、描述.
第16条 沿煤层掘进的巷道（包括工作面切眼），其煤层 观测点的间距，根据煤层的稳定程度分别为：稳定煤层大于50 米不小于100米；较稳定煤层大于25米不小于50米；不稳定 煤层大于10米不小于25米;极不稳定煤层不大于10米。
第17条 稳定和较稳定煤层，两观测点的煤厚之差大于0。 25米或倾角之差大于5°时，在两测点间必须增加一个观测点.
第18条 两观测点间有构造时，必须测量其产状，并绘制 素描图。
第19条 各煤层观测点的描述内容包括煤层结构、煤层 厚度、煤层顶底板岩性、煤质、煤层含水性等。
第20条 当煤层变薄、分叉尖灭时，应着重观测煤层的 结构、煤质、厚度及煤岩层的接触关系、煤层顶底板的变化情 况、围岩岩性特征等，为分析煤厚变化原因，预测变薄带、可 采边界、分合区界积累资料。
第21条 当煤层受古河床冲刷时，应着重观测冲刷带的 冲刷标志、延展方向、岩性、宽度、深度以及煤厚和煤质，系 统收集供判明冲刷类型、推断冲刷变薄带方向和范围的基础资 料，并采取定向标本。
第22条 当煤层受褶皱、断层、岩浆侵入及喀斯特陷落 破坏，并引起煤厚变化时.应着重观察煤质、煤岩层接触关系、 煤层结构及煤厚。
第23条 煤岩特征的观测、描述应包括煤的光泽、颜色、 断口、硬度、脆韧性、内生裂隙数量及发育特征，以及宏观煤 岩组分、煤的碎裂特征、煤的名称等.
第24条 煤层结构的观测应包括煤层的各个分层和夹矸 层的层数、厚度、稳定性，夹矸的形态、岩性特征及其接触情 况。对复杂结构的煤层，对各分层和厚度大于0.05米的较稳定 的夹矸，均应进行分层丈量。
第25条 煤层厚度观测应遵守的规定：
[bookmark: bookmark34]1）	、直接丈量煤层的真厚度。在不能直接丈量真厚度时， 可丈量煤层的伪厚，再换算成真厚度。观测精度以米为单位， 保留两位小数。
[bookmark: bookmark35]2）	、对于分层开采的厚煤层，在回采第一分层时必须探 煤厚;对于分层开采的特厚煤层，在回采倒数第二分层时必须探 煤厚。
第26条 煤层顶底板的观测内容：
[bookmark: bookmark36]1）	、煤层顶底板的岩性、厚度及与煤层的接触关系，顶 板裂隙的发育程度以及岩石的坚硬程度等，并需绘制小柱状图.
[bookmark: bookmark37]2）	、伪顶、直接顶板的岩性如有变化或不稳定时，需观 测其厚度变化范围和尖灭点的位置。
第27条 煤质观测的主要内容包括煤的变质程度、灰分 的变化，以及后生变化对煤质的影响等。
第28条 煤层含水性的观测内容主要是煤层的出水情况。 一般分干燥、潮湿、滴水、淋水、涌水等。
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]3、煤岩层产状的观测
第29条 顺层巷道中煤岩层产状的观测：
[bookmark: bookmark42]1）	、煤层顶板较平整时的操作程序：
1 [bookmark: bookmark43]用半圆仪的直边在顶板层面上移动找平；
2 [bookmark: bookmark44]沿直边方向划一条线段；
3 [bookmark: bookmark45]用矿灯照此线段,在罗盘保持水平的条件下转动罗盘，使 罗盘玻璃镜中的长线与走向线在镜中重合；
4 [bookmark: bookmark46]磁针所指的方位刻度值即为煤层走向方位角；
5 [bookmark: bookmark47]将半圆仪直边贴在层面上，垂直走向即可测出煤层倾角；
6 [bookmark: bookmark48]顺倾斜方向可用罗盘测出煤层倾向；
7 [bookmark: bookmark49]用产状符号在草图上标定煤层的倾斜方向。
[bookmark: bookmark50]2）	、煤层顶板不平整时，可在上、下帮的稳定夹矸或底 板面上挂半圆仪拉线，找出最大倾角，并用罗盘测出其倾向。利 用走向与倾向的夹角为90。的关系，求出煤层走向。
[bookmark: bookmark51]3）、当巷道内的金属支架、铁轨、电缆对罗盘有干扰时，
 不得使用罗盘。煤岩层产状可采用几何丈量法求得。
第30条 穿层巷道中煤岩层产状的观测
[bookmark: bookmark52]1）	、一般穿层巷道中煤岩层产状的观测：
1 [bookmark: bookmark53]在巷道两帮选同一层面，用绳挂半圆仪并拉平；
2 [bookmark: bookmark54]用罗盘测出煤层走向；
3 [bookmark: bookmark55]在与走向垂直的层面上，用半圆仪测出倾角；
4 [bookmark: bookmark56]按走向与倾向夹角90。的关系，求出倾向。
[bookmark: bookmark57]2）	、在与岩层走向夹角较小的巷道中观测产状时，可在 巷道中间测得两组视倾向、视倾角，也可以在掘进工作面及一 帮分别测得视倾角，用作图法间接求出产状。
[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]4、	褶曲的观测、描述
第31条观测描述的内容：
[bookmark: bookmark62]1）	、褶曲的位置、倾伏方向和倾伏角.
[bookmark: bookmark63]2）	、褶曲两翼煤岩层和褶曲面的产状要素.
[bookmark: bookmark64]3）	、褶曲与煤层变化、顶板破碎关系。
第32条 顺层的水平巷道，当其走向变化大时，应加密产 状观测来控制褶曲的形态。
第33条 上、下山及石门、大巷遇褶曲时，可用巷道剖 面图结合岩层产状观测来控制.
第34条 根据产状和同一层面标高的变化，可确定褶曲 的几何尺寸。
[bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]5、	节理的观测、描述
第35条 节理的观测、描述内容包括节理位置、岩性层 位、产状要素、节理名称、节理面的形状及充填物的性质、含 水性及瓦斯情况,测定单位面积平均节理条数，做素描图等。
第36条 在井巷及采煤工作面测定节理时，首先应测定 测区的长、宽，然后按上述内容逐一观测，并填入规定的记录 格式内.
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72]6、	断层的观测、描述
第37条 断层的观测、描述内容：
[bookmark: bookmark73]1）	、断层面的形态、擦痕和阶步特征，断层面的产状要 素和擦痕的倾伏角。
[bookmark: bookmark74]2）	、断层带中断裂构造岩的成分和分布特征，断层带的 宽度、充填物和胶结情况。
[bookmark: bookmark75]3）	、断层两盘煤岩层的产状要素，煤岩层的层位和岩性 特征，断层旁侧的伴生和派生小构造及断层的含水性。
[bookmark: bookmark76]4）	、断层间的相互切割关系，断层、褶曲组合特征，断 层与煤层厚度变化的关系等。
[bookmark: bookmark77]5）	、判别断层性质
第38条 断层的观测、描述方法：
[bookmark: bookmark78]1）	、确定断层位置。测量巷道已知标志点到断层的距离和 方位，每当断层面成组出现时，则需分别测出各断裂面的位置， 并确定出主要断裂面。
[bookmark: bookmark79]2）	、测量断层面产状与断煤交面线。断层面产状与岩层 产状测量方法相同，当断层面产状变化较大时，要掌握其变化特 点和原因。实测断煤交面线时，先从巷道两帮上断层迹线向同 一盘煤层的顶板或底板的交点拉线绳，然后用罗盘测量出线绳 的倾伏方向与倾伏角.此方向即为断煤交面线方向。
[bookmark: bookmark80]3）	、确定断距。断层落差小于巷道高度时，可在巷道一 壁实测各种断距；断层落差大于巷道高度，且地层出现重复或 缺失时，可据测得的水平断距或铅垂断距，并用换算或图解量 的方法推算其他断距.也可根据钻探、巷探所获得的断层两盘岩 层层位进行地层对比，求出两盘同层位之间的距离，即地层断 距，并据此换算其他断距.
[bookmark: bookmark81]4）	、描述断层。一般以素描为主，再配合一些必要的数据 和简要的文字描述.主要有巷道剖面图加注数字;巷道平面图加 注数字;巷道平面图加小断面图；巷道平面图加巷道剖面图等
[bookmark: bookmark82]5）	、断层两盘煤层和岩层必须进行详细对比，确定其所属 层位.
[bookmark: bookmark83]6）	、回采工作面的断层应每隔10~30米跟踪观测一次，观 测方法及要求与一般的断层相同。
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87]7、陷落柱的观测、描述
第39条陷落柱的观测、描述内容：
[bookmark: bookmark88]1）	、陷落柱的形状、大小、陷落角及位置。
[bookmark: bookmark89]2）	、陷落柱与正常煤、岩层的接触关系。
[bookmark: bookmark90]3）	、陷落柱体与围岩接触部位的充填物性质和特征。
[bookmark: bookmark91]4）	、陷落柱内岩块的性质及充填物的密实程度、大小和层 位时代。
[bookmark: bookmark92]5）	、陷落柱周围煤、岩层的产状变化。
[bookmark: bookmark93]6）	、按观测煤层含水性的内容观测陷落柱的含水性。
[bookmark: bookmark94]（六）、矿井原始编录
[bookmark: bookmark95]1、石门的地质编录（包括穿层斜井）
第40条 必须对井下所有的石门，斜井进行地质编录。
第41条 当石门、穿层斜井及上下山与某一勘探线方向 一致时，编录壁必须与勘探线剖面对应，统一作图方向。
第42条 石门地质编录的要求：
[bookmark: bookmark96]1）	、地质条件较简单时，可采用石门一壁剖面图编录。
[bookmark: bookmark97]2）	、地质条件复杂时，必须做石门展开图，（即两壁一顶 或两壁一底）。两壁所拉观测基线的起点和坡度必须相同.
[bookmark: bookmark98]3）	、地质条件局部复杂地段，采用一壁剖面编录为主，辅 以局部展开图，并附加煤层小柱状和巷道断面。
第43条 在对石门或穿层斜井进行编录以前，应首先进行 全面、概略观察，了解测量导线点的位置；选择编录壁,编录高 度及观测基点的位置；初步查明揭露的地质现象；对岩性进行 分层;确定地质观测点的位置，并做出标记.对巷道方向不清的、 要先测定巷道方向。
第44条 编录观测基线的确定：
[bookmark: bookmark99]1）	、巷道的坡度较小或坡度不一致时，采用巷道起伏与巷 道顶（底）平行的观测基线，有腰线的巷道应与腰线一致。
[bookmark: bookmark100]2）	、巷道的坡度较小或近水平的巷道，采用固定的标高的 水平观测基线。为便于绘图，水平基线的标高最好取整5米值为 基准。
[bookmark: bookmark101]3）、当巷道在短距离内起伏很大时，应选用既不平行巷道 又不水平的观测基线，并必须标定各观测点基线距巷道顶底的
 距离。
第45条 悬挂观测基线时应注意的事项：
[bookmark: bookmark102]1）	、基线的起点与终点必须与测量点取得联系，一般以测 点作为基线的起点和终点，以便用测点来校正距离和高程。
[bookmark: bookmark103]2）	、挂基线的测绳或线绳、皮尺、钢尺、必须随巷道方 向挂直，一般应按中腰线检尺，以保证实测的精度。
[bookmark: bookmark104]3）	、基线的起点和终点应打钉或做其它的特殊标记，注 明日期，以便下次编录接尺。
第46条 要分层采集标本并进行编号。
第47条 实测地质界线，应利用地质观测点既附加控制点 来控制。
第48条 对岩层起伏的石门和穿层斜井或平巷进行编录 时采用实测层面控制点的方法进行控制,每个岩层面或构造界 面至少实测两个以上的控制点。
第49条 岩层倾角较大，且产状与厚度均稳定的石门或穿 层斜井进行编录时，应选用实测层面控制点用半圆仪量出层面 视倾角相结合的方法进行控制.
第50条地质控制点的要求：
[bookmark: bookmark105]1）	、断层两盘要有地质点控制（记录内容包括断层面倾 角、煤质顶底板岩性，破碎程度、节理发育情况等）。
[bookmark: bookmark106]2）	、两控制点顶间地质量线要实际情况连接。
第51条 编录段遇有褶曲、断层、煤层冲刷等现象时， 必须绘出细部素描图,并注明图名、编号位置、比例尺、方位等 必要观测数据。
第52条 石门的编录结束后，应按一定格式绘制1： 200 石门剖面图，并附放大比例尺的煤层小柱状及构造素描图。石 门素描图应标注石门的起始点坐标及高程、方位坡度、水平距 离、累计水平距离、累计真厚、层号等。
[bookmark: bookmark107]2、顺层巷道的地质编录：
第53条 对于顺层巷道，一般要求编绘一帮剖面或工作 面断面等，岩巷与煤巷编录方法基本相同.
第54条 在构造简单、煤层稳定的条件，应采用观测点 的方式编录。每隔30—50米实测一次全厚，并描述煤层结构。 应绘制煤层小柱状（包括煤厚、产状、结构及顶底板岩性），并 标注在素描图相应的位置图上。
第55条 观测点的位置必须用测量导线点准确控制，在 有构造变化的地方，应适当加密控制点。
第56条 对于缓倾斜和倾斜煤层以及能揭露煤层全厚的 巷道，应采用实测层面控制点的方法，在巷道一帮连续观测的基 础上，把各测点的控制点按实际情况连接起来，绘制巷道一帮剖 面图.对一些重要地质现象还应辅以断面素描图或展开图。在不 能揭露厚煤层的巷道，也可采用此种方法进行编录.
第57条 对于急倾斜薄煤层和中厚煤层应采用断面法编 录即根据煤层的稳定程度和构造的复杂程度，每隔20-50米绘 制巷道工作面断面图。
第58条 对于倾斜和急倾斜厚煤层的巷道，应采用绘制 巷道水平切面图方法进行编录。
第59条 在构造变化较大，煤层不稳定，有岩浆侵入煤层 的情况下，需要用巷道展开方式进行编录。
第60条 采区准备巷道的编录，在煤层稳定、构造简单 情况下，可只编录一帮。在煤层不稳定、构造复杂的情况下，还 应编绘断面图或展开图。
第61条 对倾斜巷道进行地质编录时，应首先找出巷道 的变坡点,并分段测出巷道的实际坡度。一般情况下变坡点即为 测点，倾斜巷道的观测编录方法与水平巷道基本相同。
[bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111]3、回采工作面的编录
第62条 对于地质条件简单的工作面，应以观测点形式 进行编录。正常生产时，至少每周进行一次实测素描，即测定煤 厚、采高、夹石厚度、丢顶底煤的范围即顶板情况，产状变化 等，并将观测结果反映到回采工作面平面图上。
第63条 对于地质条件复杂的工作面，应采用剖面法编 录。应跟踪检查核实构造的延展方向，并沿工作面作出实测剖 面.
第64条 在上下顺槽应以导线点或储量点作为基点，控 制层面的位置。
[bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113][bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115]4、钻孔的地质编录
第65条 钻孔开孔前地质人员必须参加开孔验收，并向 钻孔人员介绍钻孔设计和要求。
第66条 地质人员要检查钻孔用的班报表、岩心卡片、 油漆、岩芯特征，并备齐必用工具。
第67条 钻孔岩芯编录员，必须熟知矿区地层，标准层、 煤层、岩石特征并备齐的工具。
第68条 进行岩煤芯编录时，要先自读班报表，了解进尺 和孔深.对照岩煤芯检查进尺的编号顺序进行合理分层，丈量岩 煤长度，按统一的岩石命名对岩煤芯进行观测、描述、鉴定， 并测量岩芯倾角。
第69条 探煤钻孔，在见煤前应及时下达“见煤预报通 知单”并建立机长、记录员穿煤制度，进行止煤回收和钻孔终 孔后的钻具丈量，孔深校核和合理平差。
第70条 瓦斯样、煤层样应在钻孔初次见煤后，孔内干 净时进行取样。瓦斯样要在现场密封，煤层样要取足2公斤. 取样后填好化验报告单,及时送交有关部门进行分析化验.
第71条 钻孔终孔时，要及时下达测井通知单，向测井 人员提交钻孔实测柱状图，并参与测井工作，检查是否有打丢打 薄的煤层，若有则及时采取补救措施。
第72条 参加终孔验收。钻孔经验收评定并在科长同意 后方可封孔。
[bookmark: bookmark116]（七）煤层厚度的探测
第73条 探煤厚的工作人员在入井前，必须了解探测煤 厚的特点，掌握采掘工程进度.在煤层厚度变化大、煤层结构复 杂的地点，要与地质人员共同研究，由地质负责人决定探测点的 位置及深度，并做好探测工具的准备。
第74条 探测前应首先检查电源，顶板支护是否安全。 根据工作实际情况，做到探点布置合理.
第75条 确定探测点的位置时，要一测点为丈量起点。丈 量时将皮尺拉紧、拉直、并把丈量的点位距离记录清楚.
第76条 探煤厚时，要垂直煤层顶底板进行.当无法垂直 煤层顶底板时，必须量出煤层倾角和探眼倾角，以便计算煤层真 厚。
第77条 探煤厚的点距，对于掘进工作面应控制在30— 50米；而回采工作面应在每推进20—30米探测一个点位，遇 到地质条件复杂时，可适当加密控制。
第78条 对于每个探测点，在钻孔前要事先去浮煤。巷道 的丈量应沿着钻杆倾斜方向从孔口量至巷道顶面，探清下余煤 层厚度.
第79条 在探煤厚的钻进中，要注意提升钻杆，以便将 煤（岩）粉拉出和防止烧钻，并注意观察孔口翻出的煤（岩） 粉及其对应的软硬的程度，准确判断层位。分层时应及时丈量 钻杆外余尺寸并做好记录。
第80条 探测结束后，资料需经地质负责人审查，批准 方可填图、上卡.如有疑问进行补救。
第81条 用物探方法探煤厚时，应遵守有关物探操作的 规程和规定。
（七）、收尾工作
第89条 根据煤矿安全质量标准化的要求及时做好地质 构造素描、实测剖面等工作。
第90条 及时整理观测资料，上井后必须当天完成上表、 填图、两天内整理完成各种台账、卡片的归档。
第91条认真进行地质预测预报和月度地质预报验证分 析，不断提高预报的准确性，以便及时正确指导采掘生产，确保 矿井安全。
2. [bookmark: bookmark117][bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark120]矿井水文地质工操作规程
[bookmark: bookmark121][bookmark: bookmark122]（一）	、适用范围
适用于矿井水文地质观测工作.
[bookmark: bookmark123]（二）	、上岗条件
第1条 必须具备一定的专业技术职称或高中以上学历并
 经过专职机构进行专业技术培训的人员担任.
第2条必须熟悉《安全生产法》、《煤矿安全规程》、《矿 井防治水规定》中的有关技术规定。
第3条 必须经过煤矿安全知识培训，掌握一定的防灾和 避灾知识.
[bookmark: bookmark124]（三）	、安全规定
第4条 严格按照《煤矿安全规程》、《矿井防治水规定》 中的有关技术要求进行操作。
第5条 必须掌握矿井水文地质的观测、分析方法，以及 仪器、仪表的定期检校、保养和使用的管理制度.
第6条 提交的各类成果资料必须经技术主管或分管科长 把关审核。水文地质观测结果应及时复查、核实，确保提供的 水文地质资料真实可靠。
第7条严禁在水文地质观测、计算、资料编录、总结等 工作中弄虚作假。
第8条 发现重大水害隐患，必须及时汇批，紧急情况应 直接向矿凋度室或矿有关领导报告，并做好记录。
第9条 对小煤矿、老窑、老空积水区的观测，必须有两 人以上，严禁单人进行观测。严禁擅自进人通风不良或空顶区 域内观测水情。
[bookmark: bookmark125]（四）	、操作准备
第10条 水文地质观测应根据观测项目及有关规定，确 定观测的内容、目的及观测方法。
第11条 必须备齐观测工具、专用记录簿，并且统一编 号，妥善保管。现场记录应用铅笔填写，以防水浸后造成记录 模糊不清。
[bookmark: bookmark126][bookmark: bookmark127][bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129]（五）、正常操作
第12条检查地面观测孔，其中的淤积物必须低于观测 层底面，导水应畅通，否则要注意用水冲洗或用液体二氧化碳 冲洗。
第13条 检校观测水位、水压、水量的仪表器具，使之 符合精度及安装要求.
第14条备齐原始记录表。
第15条固定观测人员，检查排水设备能力和放水路线。
第16条 地面水文地质观测应根据需要进行观测.地面水 文地质调查与观测的内容要符合《矿井防治水规定》的要求。
第17条地表水观测。
[bookmark: bookmark130]1）	、井田范围内及其附近地表水流系统（包括塌陷积水区） 的观测站应统一编号。
[bookmark: bookmark131]2）	、观测站应建立在地基牢固、观测方便并具有代表性的 地点，并且便于观测。河流、渠道水文站应尽量选择在顺直、 稳定、水流集中、便于布设测验设施的河段；堰闸、桥涵等水 文站，一般应选在建筑物的下游，避开水流紊动的地方；水库、 湖泊、塌陷区水文站，应选在岸坡稳定、水文有代表性且便于观 测的地方。所设置的固定观测标尺及测量坐标和标高，每年复 测一次，发现有变化应随时补测。
[bookmark: bookmark132]3）	、地表水观测时问一般为每月一次，雨季或暴雨后根据 需要增加观测次数.
[bookmark: bookmark133]4）	、地面水文地质观测按规定的时间同步进行，若达不到 同步，则应按顺序在最短的时间内完成。
[bookmark: bookmark134]5）	、地表水体的水位观测应使用水位标尺或自计水文计。
1 [bookmark: bookmark135]水位标尺读数应读至厘米，记载以米为单位。直接观测 读数时，应使视线尽可能地接近水面，读取水面截于水位标尺 上最近的一个读数.当水面落到水位标尺零点以下时，使用标尺 上取的水面到水位标尺零点的距离为负数。
2 [bookmark: bookmark136]在有风浪的情况下，应将波浪的峰顶和谷底在水位标尺 所截取的最大和最小值读数都记下来，取其平均值。
3 [bookmark: bookmark137]必须保证测得关键地形点的最高洪水位，如发现漏测应 立即在断面附近找出两个以上的可靠洪水痕迹，及时测下高度。
[bookmark: bookmark138]6）	、使用自计水位观测水位，应定期进行检查和校正。自 记按其周期记录形式，每个周期结束时及时更换。
[bookmark: bookmark139]7）	、对塌陷积水区和水库，除观测水位外，还应在地形图
 上积水范围，用求积仪分段计算不同水深的面积，求得塌陷积、 水库的总积水量。同时，要根据地形图和地表水面积，预司降 水强度下的可能汇水量和水位上升情况.
[bookmark: bookmark140]8）	、汛期或暴雨后要配合有关部门及时观测地面陷落，特 别是风井充水的情况。观测项目与地表水调查内容相同。观测 时股为每月一次，雨季或暴雨后根据需要增加观测次数。
第18条 井下水文地质观测的内容：
[bookmark: bookmark141]1）	、矿井、水平、含水层、煤层、采区和采掘面的涌水量 观测.
[bookmark: bookmark142]2）	、井巷及采面的突、涌、淋、渗、滴水点的水量、水质、 水温观测。
[bookmark: bookmark143]3）	、井下各类水文地质钻孔、地质孔的水量、水位（压）、 水质、水温动态的观测.
[bookmark: bookmark144]4）	、井巷及井下钻孔揭露含水层、导（阻）水断层、陷落柱、 喀斯特裂隙、喀斯特暗河洞穴、涌砂点等的水文地质调查及编 录。
[bookmark: bookmark145]5）	、矿井可能的充水通道的水文地质编录。
[bookmark: bookmark146]6）	、定期检查各类防（隔）水煤柱的留设情况。
第19条地下水位观测。
[bookmark: bookmark147]1）	、井田内的地面水文观测孔、井、泉应统一编号.
[bookmark: bookmark148]2）	、在使用铅钟、电极、水位计或自计水位计等器具测量 水位时，严禁使用标志不准或滑动的测绳和电线。
[bookmark: bookmark149]3、	当测绳和电线标记与标准钢尺的l/1000时，应重新标 定或更换。水位遥测仪每半年要用测绳实测检校一次。
[bookmark: bookmark150]4、	每个测点使用固定的测量工具，不随意更换。必须更换 时，要用新旧测量工具同时各观测一次，并进行误差改算。
[bookmark: bookmark151]5、	每次水位观测要进行两次实测和读数，读数读至厘米。 以米为单位时，估读至小数点后二位.水位观测取二位平均值为 采用值。
[bookmark: bookmark152]6、	水井或水文钻孔水位观测结束后,必须妥善保护井口装 置，切实防止钻孔被破坏和堵塞.
第20条 地下水动态观测应在下列地段网点进行观测：
[bookmark: bookmark153]1）	、对矿井生产建设有影响的含水层。
[bookmark: bookmark154]2）	、影响矿井充水的地下水集中径流带（构造破碎带）。
[bookmark: bookmark155]3）	、可能与地表水有水力联系的含水层。
[bookmark: bookmark156]4）	、矿井前期开采的地段。
[bookmark: bookmark157]5）	、在开采过程中水文地质条件可能发生变化的地段.
[bookmark: bookmark158]6）	、人为因素可能对矿井充水有影响的地段。
[bookmark: bookmark159]7）	、井下主要突水点附近或具有突水威胁的地段.
[bookmark: bookmark160]8）	、疏干边界或隔水边处。
[bookmark: bookmark161]9）	、观测点的布置，应尽量利用现有的钻孔、井、泉。观 测内容主要是水位、水温和水质，对泉水还应观测流量。
第21条 观测钻孔、井、泉涌水量时,应根据涌水量的大, 分别采用容积法、堰测法、流速仪法、浮标法、喷水钻孔、流 量计（水表）法等不同方法。地表水体和地下水的水位观j只准 使用测绳、铅钟（或电极接头）和自计水位计、水位遥仪等测量 工具。
第22条 矿井涌水量观测。
[bookmark: bookmark162]1）	、一般应分井口、分煤系、分水平、分采区和主要测水 点设站观测，观测站进行统一编号。矿井每观测1次；受降水 影响时，雨季观测次数应适当增加.
[bookmark: bookmark163]2）	、矿井涌水量的观测，应注重观测的连续性和精度，要 求容积法、堰测法、流速仪法或其他先进的测水方法.测量工表 要定期校验，以减少人为误差。
第23条 用流速仪测定涌水量应符合下列要求：
[bookmark: bookmark164]1）	、根据水流速度、水深状况，选择不同型号的流速仪.
[bookmark: bookmark165]2）	、流速仪一般应每年校正一次，并重新标定流速参数。
[bookmark: bookmark166]3）	、测流速时断面的位置应选择在河流（水沟）平直、河 底比较平坦、水流平稳的地段。根据河段（水沟）实际情况布置 测速垂线，然后在各测线断面上实测数点的点流速，取其平均值 即为测线断面的平均流速.
[bookmark: bookmark167]4）	、流速测定时，首先应确定流速垂线的数目，一般视河 流（水沟）的宽度及断面的形状而定。在流速有很大变化的转
 折点处必须测定流速.
第24条 在特殊条件下，如需采用浮标法测定涌水量时应 符合下列条件和要求：
[bookmark: bookmark168]1）	、在难以使用流速仪或缺少测速仪器的情况下采用。
[bookmark: bookmark169]2）	、浮标法的实测断面应选在顺直且比较规则的地段，其 长度为井下水沟宽的5~10倍。水沟水流应均匀平稳，无旋涡 及回流，无阻碍水流的杂物等。
[bookmark: bookmark170]3）	、实测时按下述程序进行：
1 [bookmark: bookmark171]选定实测地段后，按相等距离布设2~3个断面，既上断 面、基断面（中断面）、下断面。
2 [bookmark: bookmark172]对每个断面进行横断面测量,水深点距应为0。3—1. 0m, 并用坐标纸绘出横断面图。井下水沟横断面测测量水深不得少 于3个点。
3 [bookmark: bookmark173]根据实测地段水的深浅选择浮标种类，从上游断面以上 5~20m处投放，以便使浮标在接近上断面时，已具有同行水流 的速度，由浮标从上游断面至下游断面的时间，求出流速。
[bookmark: bookmark174]4）	、浮标可采用水面浮标及浮游浮标。井下可用木片、乒 乓球、纸片等代替水面浮标。
第25条 井巷水文地质素描。
[bookmark: bookmark175]1）	、井下钻孔揭露含水层时，要确定含水层的层位、名称, 详细观测、记录含水层的产状、厚度、岩性、成分、颜色、构 造、裂隙和岩溶发育情况，揭露点的位置、坐标、标高、出水 形式、涌水量及水温等，并采取水样进行水质分析.必要时应进 行水中环境同位素比值及特殊元素的测定。
[bookmark: bookmark176]2）	、井筒或穿层石门揭露中等以上含水层时，要绘出四壁 或顶帮底三面1： 100-1： 500的展开图，应较全面地反映含水 层及顶底板的地质特征，岩溶、导水裂隙及有意义的构造等在 空间的展布情况。绘制展开图时，两壁应采用同一起点、同一 方位、同一坡度的观测基线。
[bookmark: bookmark177]3）	、观测岩溶时，要注意其形态、方位、大小、所处标高 和岩石层位及其与断层裂隙和上下层的关系，有无充填物及充
 填物成分和充水状况。
[bookmark: bookmark178]4）	、绘制岩溶素描图或进行实测编录的步骤：
1 [bookmark: bookmark179]确定实测范围及方向，说明岩溶赋存的地点及相应的坐 标、标高，确定素描图的比例尺。
2 [bookmark: bookmark180]进行实测描绘,整理清楚绘制成图.
3 [bookmark: bookmark181]重点地段的岩溶形态除进行实测素描外，应摄影或录像 记录。
[bookmark: bookmark182]5）	、观测含水裂隙时，较密集裂隙可取l〜2m。的范围内 进行观测。应测定其产状、长度、宽度、数量、形状、尖灭情 况，并选择地段，测定岩石的裂隙率，观测充填程度及充填物， 观测地下水活动的痕迹，绘制裂隙玫瑰图，测定面积。
第26条井下突、淋、滴、渗水点的观测。
[bookmark: bookmark183]1）	、观测出水时间（年、月、日、时、分）.
[bookmark: bookmark184]2）	、观测出水地点，以巷道最近的导线点控制其位置，以 便算出准确坐标、标高。将突、涌水点填绘在采掘工程图和充 水图上.
[bookmark: bookmark185]3）	、观测出水层位岩层厚度岩层岩性，岩溶裂隙发育情况， 出水形式，出水点顶底板围岩力的显现变化情况。
[bookmark: bookmark186]4）	、观测出水点水的颜色温度透明度口感气味等物质性 质，并进行水质分析。
[bookmark: bookmark187]5）	、观测周围出水点和观测孔的水量水位（水压）变化情 况,判断出水水源及影响范围。
[bookmark: bookmark188]6）	、对井下新揭露的出水点，在涌水量尚未稳定和尚未掌 握其变化规律的情况下，应根据矿井水文地质条件和突水量大 小设定观测时间，一般情况下可按照以下要求进行观测：
1 [bookmark: bookmark189]对小突水点（V60m3/h）,突水量每天观测1次，并观测 临近出水点的动态变化。
2 [bookmark: bookmark190]对中等突水点（60—600m3/h），突水量每8h观测1次， 并对附近钻孔水位及临近出水点的动态变化每天观测1次。
3 [bookmark: bookmark191]对中等突水点（60—600m3/h），突水量每2h观测1次, 地面钻孔每12h观测1次，对临近矿井进行水位、水量观测，
 及时掌握地下动态，判断突水水源及变化。
4 [bookmark: bookmark192]对特大突水点及溃入性涌水（N1800m3/h），在未查明突 水原因前，应每隔1〜2h观测一次，以后可适当延长观测间隔 时间。涌水量稳定后，可按井下正常观测时间观测。
第27条 当采掘工作面上方影响内有地表水体、富含水 层、穿过与富含水层相连通的构造短裂带或接近老窑积水区时， 应每天观测充水情况，掌握水量变化。
第28条 井下水文观测孔要观测疏水降压（疏放老空水） 钻孔涌水量、水压，在涌水量、水压稳定前，应每小时观测1〜 2h次。涌水量水压基本稳定后，按正常观测要求进行。
第29条 在开采受地下水威胁的煤层时，所揭露的断层 在其出水或有出水征兆时应记明断层的位置，确定其坐标、标 高。并观测断层的产状落差，断层带的宽度及其力学性质，断 层两盘含水层的岩性、厚度、破碎程度、顶底板承受的水头压 力，断层带充填物的成分及胶结程度。判断其含水性、导水性及 隔水性。观测出水情况、出水方式和出水部位，测定其出水量, 并观测变化趋势。观测水的物理性质（温度、颜色、气味等）必 要时取样进行水质分析或环境同位素比值的测定。
第30条 对井下揭露的出水或有出水征兆的小型褶曲构 造的观测。
[bookmark: bookmark193]1）	、观测褶曲的产状及力学性质.记录观测点位置，观测 其坐标、标高。
[bookmark: bookmark194]2）	、观测裂隙的产状、发育程度及充填情况。
[bookmark: bookmark195]3）	、观测出水状况、出水方式和出水部位，测定水量，观
[bookmark: bookmark196]4）、观测水的物理性质（温度、颜色、气味等），并取样 进行全分析，必要时应测定环境同位素比值。
第31条 并下探到或揭露陷落拄的观测。
[bookmark: bookmark197]1）	、观测陷落柱的（坐标及标高），尽量圈定其范围.
[bookmark: bookmark198]2）	、详细观测陷落柱 内充填物的岩性、胶结程度、柱体 周边围岩裂隙发育情况等。
[bookmark: bookmark199]3）	、
涌水的陷落柱要测定涌水量，并要取水样做水质分析。
[bookmark: bookmark200]4）	、必要时要取样进行特殊项目分析，判断涌水水源。
[bookmark: bookmark201]5）	、有钻孔探到陷落柱时，要做出钻孔柱状图或剖面图。 孔内如有出水现象，则要测定水量、水压、水温等。
第32条对矿（井）范围内的小煤矿（包括已关停的小 煤矿）及老空积水区的水文地质调查。
[bookmark: bookmark202]1）	、调查井口坐标、标高、井深和到达煤岩层位。
[bookmark: bookmark203]2）	、调查小煤矿、老窑的开采时间及范围、充水特征、出 水点、老空充水区、充水巷道的位置，开采的上下限、涌水量 及排水设施等。
[bookmark: bookmark204]3）	、调查小煤矿是否越界开采、是否向矿井排放水、与矿 井之间是否有完整的防隔水煤柱、是否有因小煤矿开采而引起 危害矿井的可能充水因素等情况。
[bookmark: bookmark205]4）	.小煤矿开采结束后，要收集报废井筒的封闭日期、封 填材料及深度等资料。
第33条 放水试验与连通试验中的观测。
[bookmark: bookmark206]1）	、放水试验中井上下观测点的水位、水压、水量的观测， 要严格按照设计所规定的时间和使用经过校测的量具、仪表进 行操作.
[bookmark: bookmark207]2）	、放水试验期间的井上、下水文动态观测，必须按设计 规定的时间同步进行。
[bookmark: bookmark208]3）	、放水试验中的水位恢复观测。放水试验结束时要按设 计规定时间和次序关闭水门，观测其水位、水压直至稳定。
[bookmark: bookmark209]4）	、放水试验开始前，必须按设计规定进行观测孔水位、 出水点水量、相关井巷涌水量背景值等的观测。放水开始后，
应每天填绘水位、水量历时曲线图等。
[bookmark: bookmark210]5）、连通试验中，取用无毒无污染的示踪剂投放、水样采 集，必须严格按连通实验设计进行操作。
第34条 矿井水文地质资料的采集，要保持完整性、统 一性，必须翔实描述现场的水文地质特征，并注明观测时间、 地点和观测者姓名.
第35条 对井下的涌（突）水点,必须跟踪观测。掌握其动 态特征，并及时收集邻近区域的水文地质资料。
第36条 如发现突水预兆，立即向矿调度室和领导报告 并采取针对性的措施，避免酿成大的灾害。
第37条 井下水文钻孔进行水量、水位、水压观测应注
意：
[bookmark: bookmark211]1）	、测压用的压力表要校验合格、反应灵敏最好用专用的 高精度压力表或高精度压力表传感器进行观测，并根据孔口标 高及时换算出水位标高。
[bookmark: bookmark212]2）	、钻孔在钻进过程中，应记录初见涌水的孔深、水量、 水位（压）等，且每进尺5〜10m或按设计要求测定水量、水压 和水位。发现水量突变时，应停钻测算深度和进行水量观测。
第38条 原始记录必须在现场进行，并记录在专门的水 文地质原始记录簿上。每次观测必须记录观测的时间、地点、 位置和观测者的姓名.记录簿应统一编号，妥善保存，不得缺页、 破损认真完成观测结果的计算、校对、分析工作,及时填给各类 台帐、图纸资料。
[bookmark: bookmark213]（六）、收尾工作
第39条原始资料整理。
[bookmark: bookmark214]1）	、必须使用专用的记录本填写水文地质观测试验记录、 并分页编码，附必要的草图，写明观测地点、日期、观测者姓名、 使用仪器及编号。
[bookmark: bookmark215]2）	、必须同时记录影响观测实验资料精度、质量的各种因 素和主要原因，供分析资料时参考。
[bookmark: bookmark216]3）	、每项测试所用记录本要按时间顺序进行编号，注明目
录索引后，归档保存。
[bookmark: bookmark217]4）	、测试资料应在当天进行计算整理，并将计算结果和计 算公式填写在专用太账上。原始资料的计算，必须由两人对算 复核，发现问题要及时核实或补测。汇总表要经技术主管或分 管科长审核。
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