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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	年产3000吨医用级PET/PETG项目

	项目代码
	2312-371426-89-03-454700

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	山东省德州市平原经济开发区桃园北大道和北环路交叉口东南侧50米

	地理坐标
	（116度27分50.400秒，37度11分38.400秒）

	国民经济
行业类别
	C2922塑料板、管、型材制造
	建设项目
行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业29”中“53、塑料制品业292”

	建设性质
	√新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	√首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	平原县行政审批服务局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2312-371426-89-03-454700

	总投资（万元）
	5000
	环保投资（万元）
	10

	环保投资占比（%）
	0.2
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	√否
□是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	7071.68

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划文件：山东平原经济开发区发展规划（2020-2035年）

	规划环境影响评价情况
	规划环评：山东平原经济开发区发展规划（2020-2035年）环境影响报告书
审查机关：山东省环境保护厅
审查文件名称及文号：山东省生态环境厅关于《山东平原经济开发区发展规划（2020-2035年）环境影响报告书》的审查意见(鲁环审[2023]4号)



 (
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	规划及规划环境影响评价符合性分析
	山东平原经济开发区发展规划（2020-2035年）环境影响报告书已取得山东省生态环境厅审查意见(鲁环审[2023]4号)。根据山东平原经济开发区发展规划（2020-2035年）环境影响报告书可知，山东平原经济开发区开发区四至范围为：东至东三环路，南至平尹公路，西至福源北路，北至北三环路，总面积27.55平方公里。主导产业为机械制造、医药、新材料产业；辅助产业为食品加工、酒制造。
(1)产业定位符合性分析
项目产品为医用级PET/PETG，主要用于医药行业包装，为平原经济开发区主导产业的新材料产业，项目建设符合平原经济开发区规划及环评批复要求。
项目建设遵守“三同时”制度和环境影响评价制度，使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备，积极开展清洁生产。项目位于山东省德州市平原经济开发区桃园北大道和北环路交叉口东南侧50米，根据《山东平原经济开发区发展规划（2020-2035年）》，项目位于规划的工业用地范围内，符合平原经济开发区规划要求，具体见附图—平原经济开发区发展规划图（2020-2035年）。
（2）项目与山东省生态环境厅关于《山东平原经济开发区发展规划（2020—2035年）环境影响报告书》的审查意见（鲁环审[2023]4号）符合性分析
表1-1 项目与《山东平原经济开发区发展规划（2020—2035年）环境影响报告书的审查意见》符合性一览表
	序号
	项目
	区域环评批复要求
	项目情况
	符合情况

	1
	规划范围
	规划面积27.55平方公里，规划范围：东至东三环路、南至平尹公路、西至福源北路、北至北三环路。
	项目位于平原经济开发区桃园北大道和北环路交叉口东南侧50米，位于规划范围内。
	符合

	2
	产业定位
	主导产业为机械制造、医药、新材料产业；辅助产业为食品加工、酒制造。   
	项目产品为医用级PET/PETG片材，主要用于医药行业包装，为平原经济开发区主导产业的新材料产业。
	符合

	3
	基础设施规划
	开发区规划扩建平原县自来水公司城区水厂和新建第二供水厂，水源分别为相家河水库、龙门水库。开发区污水处理依托平原县中设水务有限公司和平原县第二污水处理厂。集中供热依托现有山东福洋生物科技股份有限公司、汇胜集团平原纸业有限公司、平原宏森生物科技有限公司、阳煤平原化工有限公司和山东平原汉源绿色能源有限公司。
	项目生产、生活用水为平原县自来水公司城区水厂；生产过程熔融挤出、干燥工序采用电加热。
	符合
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	其他符合性分析
	一、产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》有关规定，项目不在鼓励、限制、淘汰类之内，为允许类，因此符合国家产业政策。项目已经取得山东省建设项目备案证明，项目代码2312-371426-89-03-454700，因此，项目符合国家产业政策。
二、土地利用规划符合性分析
项目位于山东省德州市平原经济开发区桃园北大道和北环路交叉口东南侧50米，项目租赁德州市多轮交通科技有限公司闲置车间（2号、3号）进行建设，根据《山东平原经济开发区发展规划（2020-2035年）》、平原县自然资源局出具的不动产权证：鲁（2022）平原县不动产权第0000041号（具体见附件），项目用地为工业用地，符合平原县经济开发区土地利用规划。
三、“三线一单”符合性分析
1、与“生态保护红线与一般生态空间管控”符合性分析
根据《德州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（德政字[2021]19号）与《关于印发德州市“三线一单”生态环境分区管控方案2022年度更新内容》（德环委办字[2023]8号）要求，平原县共有6处生态保护红线区，平原县生态保护红线面积为19.53km2，具体见下表。
表1-2 平原县生态红线区信息表
	序号
	平原县生态保护红线区
	编号
	面积

	1
	德州市平原马减竖河地方级湿地公园水源涵养生态红线
	YS3714261110022
	3.39

	2
	德州市平原马颊河地方级湿地自然公园
	YS3714261110023
	9.61

	3
	龙门水库生态保护红线
	YS3714261110024
	1.27

	4
	德州鲁西北平原防风固沙生态保护红线
	YS3714261110025
	0.01

	5
	德州市平原鲁北森林公园生物多样性维护生态红线区
	YS3714261110021
	3.77

	6
	马颊河生态保护红线
	YS3714261110026
	1.48



项目位于山东省德州市平原经济开发区桃园北大道和北环路交叉口东南侧50米，项目未包含在上述生态保护红线范围内，符合《德州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（德政字[2021]19号）与《关于印发德州市“三线一单”生态环境分区管控方案2022年度更新内容》（德环委办字[2023]8号）的要求。
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	在生态保护红线的基础上，按照“应划则划”的原则划定生态空间，德州市一般生态空间总面积574.60km2，占全市国土面积的5.55%，包括未纳入生态保护红线的森林公园、湿地公园、饮用水水源地保护区以及拟划定的饮用水水源地保护区、公园绿地、公益林，除此之外还包括评价确定的生态系统服务功能极重要区、重要区及生态环境极敏感区、敏感区。项目位于山东省德州市平原经济开发区桃园北大道和北环路交叉口东南侧50米，未包含在一般生态空间范围内。
2.与“环境质量底线及分区管控”符合性分析
（1）大气环境质量底线
项目位于山东省德州市平原经济开发区桃园北大道和北环路交叉口东南侧50米，大气环境质量管控分区编码为YS3714262310001，属于大气环境高排放重点管控区，根据管控要求，执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）规定的重点控制区标准。该区域为大气环境存量污染源重点治理和新增污染源严格管控区域，根据区域产业性质和污染排放特征实施重点减排。控制工业园及产业聚集区发展规模，严格控制“两高”项目建设（按照山东省“两高”项目管理名录确定），建设项目新增主要污染物总量指标原则上实施“二倍量替代”（按鲁环发[2019]132号要求执行），持续降低园区内污染物排放总量。新上天然气锅炉配套低氮燃烧设施。严格落实大气污染物达标排放、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测和排污许可等环保制度。
项目为医用级PET/PETG制造，不属于“两高一资”项目，项目能够满足大气环境高排放重点管控区管控要求，符合大气环境质量底线。
（2）水环境质量底线
项目所在区域为龙门街道控制单元，管控分区编码为YS3714262220028，为重点管控区（水环境工业污染重点管控区），根据管控要求，涉及高耗水、高污染物排放、产生有毒有害污染物的建设项目从严审批，禁止新建、改扩建不符合国家产业政策严重污染水环境的落后产能，禁止建设加剧环境质量超标的建设项目。对造纸、焦化、氮肥、印染、农副产品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业（国家鼓励发展的除外）实行主要污染物排放等量或减量置换。加快城镇污水处理设施建设，城区和建制镇应实现生活污水集中处理，同时，加强配套管网建设和改造，新区建设全部按照雨污分流实施，推进老城区旧有市政雨污管网的雨污分流城镇排水系统改造建设。整治建成区黑臭水体，采取控源截污、内源治理、封盖导流、清淤疏浚、生态修复等技术，制定实施方案和整治计划。
项目不属于上述严重污染水环境的生产项目，符合水环境质量底线。
（3）土壤环境风险防控底线
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	项目用地为工业用地，不在土壤污染重点监管单位名录内，项目采取严格的防渗措施，对土壤环境的影响较小，满足土壤环境风险防控底线的要求。
3.与“资源利用上线及分区管控”符合性分析
（1）能源资源利用上线
结合各控制单元大气环境质量现状分析提出能源利用上线管控要求。考虑大气环境质量改善要求，在人口密集、污染排放强度高的区域优先划定高污染燃料禁燃区，作为重点管控区，面积约460.63km2，其余作为一般管控区。
根据管控要求，“禁燃区”范围内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新（扩、改）建燃用高污染燃料的项目；现有高污染燃料燃用设施，除用于城市集中供热外，有关单位和个人应当在规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或其他清洁能源。逐步取缔热电联产供热管网覆盖范围内的供热锅炉、工业蒸汽锅炉及各种洗浴锅炉，推进热电联产和集中供热。
项目不使用高污染燃料，生产过程使用电加热，因此项目符合能源资源利用上线。
（2）水资源利用上线
坚持“四水四定”原则，统筹生产、生活、生态用水，统筹全市地表水等各类水资源，优先保证生活用水，合理安排农业用水和工业用水，实行最严格的水资源管理制度，严格落实水资源双控制度，把水资源作为最大的刚性约束，加强水资源的开发利用管理，制定水资源综合利用规划，明确控制目标。控制高耗水产业发展和高耗水工业项目建设，加强固定资产投资项目节能节水审查，严格建设项目水资源论证审查把关；积极开展再生水利用，提高再生水利用率。
德州全市属于地下水超采区，根据《山东省地下水超采区综合整治实施方案》的要求，除居民生活用水与应急供水外，严禁新增地下水取水量；确需取用地下水的，要在现有地下水开采总量控制指标内调剂解决，并逐步削减地下水开采量。取用地下水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取用地下水。实行地下水用水总量和水位双控，加强超采地区地下水监测和治理，推动实现地下水水位回升。
项目不开采地下水，用水为自来水管网提供，且项目新鲜水用量较少，满足管控要求，符合水资源利用上线。
（3）土地资源利用上线
项目用地为工业用地，不占用耕地和基础设施发展用地，不会影响全市土地资源利用目标，因此项目符合土地资源利用上线。
（4）岸线资源管控
德州市纳入生态环境分类管控岸线涉及徒骇河、马颊河以及德惠新河的岸线。
项目不涉及管控岸线。符合管控要求。
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	4、与“生态环境准入清单”符合性分析
表1-3 项目与德州市生态环境准入清单（总则）符合性分析
	管控维度
	管控要求
	符合性分析

	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
	1、禁止新建国家《产业结构调整指导目录》规定的限制类和淘汰类工艺、技术、装备及产品的生产项目。
2、禁止新建光气生产项目（不含延长产业链项目）。
3、禁止新建有色金属冶炼项目（不含压延加工）。
4、禁止新建再生铅项目。
5、禁止新建石棉制品项目。
6、禁止开采深层地下水的取水项目（饮用水按照相关要求执行）。
7、禁止新建石灰窑、粘土砖瓦窑项目。
8、禁止钢铁、平板玻璃、水泥（含熟料生产和粉磨站，资源综合利用除外）、铸造、生活垃圾填埋（含新建、改建、扩建）等行业新增产能项目（生活垃圾焚烧处置产生的飞灰填埋场除外，但应符合相应规划）。
9、禁止新建、改建（新增设备和产能）及扩建不符合国家和省有关危险化学品生产、储存的行业规划和布局的生产项目。
10、禁止新（扩）建集中处置焚烧设施（年危险废物产生量大于5000吨的企业自建配套焚烧设施除外）和填埋场项目；对于其他已建及在建的危险废物利用处置能力接近饱和或过剩的危险废物类别，禁止新（扩）建该类别危险废物利用处置设施项目。
11、禁止新（扩）建废矿物油综合利用项目。
	项目不属于左侧所列禁止开发建设的项目，符合要求。

	
	限制开发建设活动的要求
	敏感区域限制开发建设活动的要求：
1、集中式供水的饮用水地表水源地、地下水源地及为地表水源地输水的引黄、引江河道范围内进行开发建设，执行《德州市饮用水水源保护区划分方案》《山东省灌区管理办法》中相关规定。其中，饮用水地表水源一级保护区禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；在饮用水水源二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。
2、南水北调工程管理范围和保护范围内进行开发建设，执行《山东省南水北调条例》《山东省南水北调工程沿线区域水污染防治条例》中相关规定。
3、漳卫新河、马颊河、德惠新河、徒骇河干流禁止新设入河排污口，严格控制改设、扩建入河排污口，潘庄引黄干渠、李家岸引黄干渠、引徒总干、七一河、六五河等引黄、引江河道以及其他具有引黄、引江功能的河道均禁止设置排污口，其他河流限制新设入河排污口，必须设置的须经行政主管部门批准。加强对主要河流及岸线的管理和保护，河道两侧管理和保护区范围内进行开发建设，执行《德州市河道管理办法》中相关规定。其中，在河道管理范围内进行建设活动须经主管部门批准同意，在保护范围内进行建设活动须征求主管部门意见。
4、加强对黄河的保护，沿黄区域开发建设须满足相应管理和保护要求。

	项目不属于敏感区域限制开发建设的项目，符合要求。
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	5、加强对大运河的保护（包括卫运河、南运河）。在大运河核心监控区进行建设，必须符合《山东省大运河文化保护传承利用实施规划》。大运河遗产保护范围和建设控制地带内进行开发建设，执行《大运河山东省德州段遗产保护规划》、《关于进一步加强大运河（德州段）遗产保护管理和开发利用的通知》中相关规定，实行建设项目遗产环境影响评价制度和项目申报审批制度。未经文物部门批准实施的项目，一律不予审批。除依法批准的防洪、航道疏浚、水工设施维护、输水河道等关系国计民生的重点工程外，任何单位或者个人不得在大运河遗产保护规划范围内进行破坏大运河遗产本体的工程建设。
6、国家级森林公园规划范围内进行开发建设，执行《国家级森林公园管理办法》中相关规定，严格按照总体规划要求进行，同时须经森林公园主管部门批准同意。省级及以下森林公园执行《森林公园管理办法》《山东省森林资源管理条例》等相关规定，已编制总体规划的应按照总体规划要求进行建设，其他有具体管理要求的可在要求范围内进行，并经主管部门或管理部门批准同意。未列入生态红线但具有保护意义的大型集中林地、森林公园等区域应加强管理和保护，禁止工业项目建设。
7、湿地自然保护区、湿地公园、湿地保护小区等湿地保护范围内或规划范围内进行开发建设，执行《德州市湿地保护条例》，须符合总体规划要求或管理要求，其中湿地自然保护区的建设活动应符合法律、法规等相关管理要求，实行分区管理的湿地公园其建设活动应符合分区管理要求，各种建设活动须经主管部门批准同意。
8、风景名胜区内进行开发建设，执行《山东省风景名胜区条例》中相关规定，禁止进行条例明确禁止的行为，进行条例禁止范围外的建设活动，应当经风景名胜区管理机构审核同意，重大建设工程，在报经风景名胜区管理机构审核前，应报相应级别住房城乡建设主管部门核准。
9、国家级、省级、市级、县级等各级文物保护单位，在保护范围内和建设控制地带禁止进行开发建设，执行《山东省文物保护条例》、《德州市文物保护条例》中相关规定，开发建设工程应根据文物保护单位的级别报相应的文物行政部门批准。
10、严格遵守《基本农田保护条例》，已划定的永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、煤炭、聚氯乙烯、医药、焦化、电镀、制革、铅蓄电池制造、危险废物处置、加油站等排放重金属、持久性有机物和挥发性有机物的项目。
11、水土流失重点预防区和重点治理区内进行开发建设，执行《中华人民共和国水土保持法》中相关规定。
12、沙化土地范围内进行开发建设，执行《中华人民共和国防沙治沙法》《全国防沙治沙规划》中相关规定。
13、各县、市、区划定的限养区内禁止扩大养殖规模，禁养区范围内禁止新、改、扩建各类畜禽养殖项目；德州市划定的水产禁养区内禁止进行人工水产养殖，限养区禁止一切设施性、投饵性、施肥性渔业养殖生产。
14、落实并执行《德州市城市总体规划》及各县、市、区城市总体规划中区域管控要求，特别是生态和产业布局要求。
15、在限制要求中，确需实施的公共交通、医疗卫生、民生保障及基础设施等建设活动须经主管部门批复同意。
	

	
	
	
	项目不属于敏感区域限制开发建设的项目，符合要求。
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	工业项目限制开发建设的要求：
1、新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，新增污染物原则上实行区域污染物排放2倍量替代（按鲁环发[2019]132号要求执行），确保增产减污。省委、省政府确定的新旧动能转换重大项目和省‘双招双引’十强产业中的重点项目，按照‘减量替代是原则，等量替代是例外’的要求进行管理。
2、涉及通航、渔业水域的，其环境影响评价文件在审批时，应当征求相应主管部门的意见；限制高耗水、高污染排放、产生有毒有害物质的建设项目，对制浆造纸、焦化、氮肥、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业，实行新（改、扩）建项目主要污染物排放等量或减量置换。
3、严格控制新建危险化学品项目，严格限制新建剧毒化学品项目，严把危险化学品建设项目‘三同时’审查许可关，对不符合安全生产条件和产业发展规划的新建项目一律不予批准。未建立健全安全生产风险分级管控和隐患排查治理，双重预防体系，安全生产得不到有效保障的危险品生产项目，不得新建、改建、扩建。控制化工项目建设，新建化工项目执行山东省人民政府、山东省化工产业安全生产转型升级专项行动领导小组要求及《山东省化工行业投资项目管理规定》《德州市化工园区管理办法》《山东省专业化工园区认定管理办法》中相关规定。在省政府认定的化工园区、专业化工园区和重点监控点等实施的化工项目须满足园区审查的规划环评要求。禁止新建固定投资额低于3亿元（不含土地费用）的生产危险化学品的化工项目（危险化学品详见《危险化学品目录》），列入国家《产业结构调整指导目录》和《外商投资产业指导目录》鼓励类以及搬迁入园项目除外。
4、淘汰落后动能，落实能耗双控，严控‘两高’项目建设，新建‘两高’项目须满足‘五个减量替代’要求，确保煤炭消费只减不增、‘两高’行业能耗只减不增。有效提高‘两高’行业信息化精准化监管水平。
5、严格落实水资源双控制度，控制高耗水产业发展和高耗水项目建设，加强固定资产投资项目节水审查，严格建设项目水资源论证审查把关。
6、碳素、印染、铅蓄电池、皮革鞣制、电镀、废弃电器电子产品集中处理等行业及其他涉及重金属的新上项目原则上应进入国务院和省级政府批准设立的经济开发区、高新技术开发区等开发区。其他新建污染较重的建设项目原则上只能在国务院和省级政府批准设立的经济开发区、高新技术开发区等开发区（包括其相邻管理区域）建设，一般不得在乡镇工业园区或工业集中区建设，具体包括：制浆纸浆、溶解浆、纤维浆等制造；化纤（除单纯纺丝外）；人造革、发泡胶等塑料制品制造；羊绒及羊毛清洗；大豆蛋白；玉米淀粉、味精、柠檬酸、赖氨酸制造；有提炼工艺的中成药制造、中药饮片加工；太阳能电池片；含钝化工艺的热镀锌；专业实验室（DA003、DA004生物安全实验室；转基因实验室）；含医药、化工类等专业中试内容的研发基地；防水建筑材料制造等。

	项目不属于限制开发的工业项目，符合要求。
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	7、新（改、扩）建耗煤项目执行《山东省耗煤项目煤炭消费减量替代管理办法》中相关规定，须取得投资主管部门核定同意的煤炭消费减量替代方案，其中，新上燃煤发电项目须取得市级及以上煤炭消费总量控制部门出具的审查意见；全市区域内禁止燃烧煤矸石等高硫燃料；高污染燃料禁燃区内禁止建设燃烧高污染燃料的工业锅炉（集中供热除外）；经济开发区、工业园区、高新区等集中供热、供汽管网覆盖范围内，禁止新建、改建、扩建燃煤锅炉；全市禁止新上35t/h以下燃煤锅炉。
8、新建涉高VOCs排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业VOCs排放量大、排放强度高的新建项目应进入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，新（改、扩）建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。
9、新、改、扩建有色金属冶炼（铜冶炼、金冶炼、铅锌冶炼等）、铅蓄电池制造、皮革鞣制加工、金属表面处理（电镀）、化学原料和化学品制造（聚氯乙烯）等涉重金属重点行业建设项目（不包括电子及新材料工业项目以及不列入重金属总量管理的生活垃圾及危废焚烧项目），实施重金属排放量“等量置换”或“减量置换”，涉重金属重点行业企业落实减排措施和工程削减的重金属污染物排放量，经监测并可核实的，可作为涉重金属行业新、改、扩建企业重金属污染物排放总量的来源。无明确具体总量来源的，不得批准相关环境影响评价文件。禁止在土壤重金属质量超标区域、群众反映强烈的重金属污染区域、土壤污染防治目标责任书有关重金属减排任务考核不合格区域建设增加重金属污染物排放的项目。
10、禁止企业独自新建燃料类煤气发生炉，集中使用煤气发生炉、暂不具备改用天然气条件的工业园区应建设统一的清洁煤制气中心。
11、控制碳排放总量，严格控制‘两高’项目建设，高耗能、高排放建设项目应满足《山东省高耗能高排放建设项目碳排放减量替代办法（试行）》要求。开展二氧化碳排放达峰行动，深入推进产业绿色低碳发展，构建清洁低碳安全高效能源体系，深化工业领域绿色低碳转型，推动建筑领域绿色低碳建设，推进低碳交通运输体系构建。
12、符合城市规划要求的乡镇及街道应设立工业园区或工业集中区，新建工业项目应进入工业园区或工业集中区，现有工业企业应逐步向工业园区或工业集中区搬迁。
	

	
	
	
	项目不属于限制开发的工业项目，符合要求。
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	不符合空间布局要求活动的退出要求
	逐步调整退出（退出地方、退出产能）：
1、位于生态红线区域、饮用水水源保护区、风景名胜区、南水北调工程核心保护区及重点保护区等敏感区域，不符合区域定位和相关规定的企业，通过搬迁入园、限期整改等措施进行整顿，逾期整改不到位的企业予以关闭退出。
2、未按规定进入省政府公布的化工园区、专业化工园区，也未列入重点监控点，经山东省化工生产企业评级评价结果为“差”的化工企业，限期整改，逾期整改不到位的企业予以关闭退出。不在化工园区、专业化工园区、重点监控点区域的重点化工项目，不符合安全和卫生防护距离要求的，必须搬迁入园。
3、对无项目核准备案、建设用地、规划、环评、安评等法定手续的企业，由有关部门依法限期整改，逾期未整改的予以关闭退出。
4、城市建成区内及主要人口密集区周边石化、钢铁、火电、水泥、危险废物经营处置等重污染企业应搬迁。2025年，城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。
5、淘汰《产业结构调整指导目录》中淘汰类工艺、技术、装备及产品。
6、落实《关于进一步加强危险化学品安全生产管理工作的若干意见》，关闭不具备安全生产条件企业。
7、淘汰不达标工业炉窑，逐步取缔燃煤热风炉，淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米（不含）以下燃料类煤气发生炉；对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，责令停业关闭。
8、优化燃煤机组发电组合，提升高效大容量机组发电利用率，减少低效机组运行时间。逐步推进现役燃煤发电机组改造，加大落后机组淘汰力度，除所在地区唯一、不可替代民生热源机组外，逐步关停单机容量30万千瓦以下燃煤机组及配套锅炉。
9、加强监管工业用地控制线范围以外区域已建排放重金属污染物的项目，逐步实施搬迁、转产、转型。
10、2022年年底，阳煤平原化工完成产业升级搬迁改造一期建设项目，2025年底前完成二期建设项目，淘汰现有100万吨落后工艺的氨醇装置。
	项目不属于逐步调整退出（退出地方、退出产能）的项目，符合要求。

	
	
	
	项目不属于逐步调整退出（退出地方、退出产能）的项目，符合要求。

	污染物排放管控
	允许排放量要求
	大气污染物允许排放要求：
1、2025年：区域内相比2017年，SO2削减比例不低于12.9%；NOx削减比例不低于18.7%；PM10削减比例不低于23.6%；PM2.5削减比例不低于15.1%；VOCs削减比例不低于18.0%；NH3削减比例不低于10.6%。
2、2035年：区域内SO2削减比例不低于26.2%；NOx削减比例不低于37.9%；PM10削减比例不低于47.9%；PM2.5削减比例不低于30.7%；VOCs削减比例不低于36.7%；NH3削减比例不低于21.5%。
水环境污染物允许排放量要求：
1、2025年：区域内总氮最大允许排放量为322.99吨；总磷最大允许排放量为64.58吨。
	项目污染物排放执行总量控制排放要求，符合要求。
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	2、2035年：区域内总氮最大允许排放量为305.41吨；总磷最大允许排放量为61.08吨。
	

	
	现有源提标升级改造
	1、工业炉窑升级改造，执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》《山东省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中相关规定。进行燃料清洁能源替代对，以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代；禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）；加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。

	项目为新建项目，不涉及提标升级改造，符合要求。
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	2、工业炉窑全面达标排放，加大热残极冷却过程无组织排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理；逐步取消平板玻璃、建筑陶瓷企业脱硫脱硝旁路或设置备用脱硫脱硝设施；鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。现有工业炉窑和新建工业炉窑项目除应执行《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）外，还应按规定达到国家标准中特别排放限值。铸造行业烧结、高炉工序污染物排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行。
3、钢铁行业升级改造，执行《山东省钢铁行业超低排放改造实施方案》《关于加快六大高耗能行业高质量发展的实施方案》中相关规定，推动现有（含新建和搬迁）钢铁企业超低排放改造，确保大气污染物有组织排放、无组织排放符合特别排放限值要求；钢铁冶炼流程进一步优化。
4、加快焦化行业、水泥行业升级改造，到2023年9月底前完成超低排放改造。
5、化工行业升级改造，执行《关于加快六大高耗能行业高质量发展的实施方案》中相关规定，合成氨和尿素产能控制在现有水平，洁净煤气化占合成氨总产能的比重提高到90%左右，固定床气化炉淘汰率达到90%以上，尿素生产企业固定床气化炉全部予以淘汰，氮肥行业基本实现第三代洁净煤气化，煤气化制氨和精细化学品工艺达到国际先进水平；废气排放总量减少50%；到2022年，氯碱行业电解单元吨碱能耗强度由360千克标准煤下降到325千克标准煤，对能耗达不到标准的电解槽予以淘汰，确保行业能耗总量减少10%左右；液氯就地消化率提高到85%以上，显著降低液氯道路运输安全风险；烧碱电解装备技术达到世界先进水平，膜极距改造率达到100%。
6、涉挥发性有机物行业升级改造，执行《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》等相关规定，石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业推行源头替代、加强过程控制和末端治理，新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。现有高VOCs含量产品生产企业要加快产品升级转型，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末等低VOCs含量产品的比重。加大重点行业低VOCs含量原辅材料的源头替代力度。加强挥发性有机物（VOCs）废气收集与治理，建设有效的废气收集系统和VOCs处理设施，所有涉VOCs排放企业应全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），重点排放源确保VOCs处理效率均达到80%以上，确保VOCs达标排放。
7、涉重金属重点行业企业升级改造，执行《土壤污染防治计划》、《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》《山东省土壤污染防治工作方案》中相关规定，推进化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池制造、聚氯乙烯（电石法工艺使用含汞催化剂）等涉重金属重点行业实施清洁生产技术改造。
	

	
	
	
	项目为新建项目，不涉及提标升级改造，符合要求。

	环境风险控制
	联防联控要求
	1、建立自然资源（规划）、发改、工信、住建、交通运输、生态环境、公安等部门间的信息沟通机制，实行联动监管。

	项目无重大风险源，污染环境的风险较小，符合要求。
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	2、与山东省济南市、聊城市、滨州市及河北省衡水市、沧州市等城市建立统一的空气重污染预警会商和应急联动协调机制，逐步实现预警分级标准、应急措施力度的统一，共同提前采取措施，应对区域性、大范围重污染天气，最大限度减缓不利扩散条件下污染物的累积速度，有效遏制污染程度，保障公众健康。以大气污染联防联控为重点，针对跨区域环境污染等问题组织环保执法力量开展联合执法、跨区域执法、交叉执法，共同打击违法排污行动。针对可能对区域大气环境产生重大影响的重点行业规划、园区建设规划和重大工程项目进行会商。
3、加强风险源监管，完善应急管理体系，通过智能化利用环境应急值守、风险隐患排查治理、风险源管理、事故应急指挥等模块全面提高环保部门应急管理、风险防控和应急处置工作水平，有效预防各类环境事件。
4、合理布局，严格管控高环境风险项目特别是高环境风险工业项目建设。
5、加强对危险化学品及危废暂存、运输、处置或利用的管理，最大限度控制环境风险的产生。
6、化工园区严格按照《山东省化工园区管理办法（试行）》（鲁工信化工〔2020〕141号）具体要求执行，推进化工园区安全生产和环境管理信息化智能平台建设，实现对园区内企业、重点场所、重大污染源、重大危险源和基础设施实行风险监控预警。各乡镇现有的具有风险的化工企业，禁止进行改建和扩建，并加强监管力度。
7、建立土壤和地下水污染隐患排查制度、风险防控体系和长效监管机制。加强对化工、农药等类型企业（包括已经停产）场地土壤污染环境风险的防控力度。
	

	资源利用效率要求
	水资源利用总量要求
	1、统筹全市地表水等各类水资源，优先保证生活用水，合理安排农业用水和工业用水，实行最严格的水咨源管理制度，把水资源作为最大的刚性约束，加强水资源的开发利用管理。积极开展再生水利用，提高再生水利用率。严格落实水资源双控制度，健全市具行政区域规划期及年度用水总量、用水强度控制指标体系，县级以上行政区制定年度用水控制目标，规模以上用水户实行计划用水。
2、根据水资源承载能力合理规划区域发展和产业布局。控制高耗水行业发展和高耗水工业项目建设，加强固定资产投资项目节能节水审查，严格建设项目水资源论证审查把关。
3、创新水权交易措施，用好财税杠杆，实施水价综合改革，倒逼提升节水效果。
4、到2025年，万元GDP用水量比2020年下降10%以上；农田灌溉水有效利用系数达到0.6381左右。到2035年，万元GDP用水量比2020年下降21%以上；农田灌溉水有效利用系数达到0.6411左右。
加强水资源利用管控，对于城镇建设和生活用水：
1、深入推进城市建成区雨污分流，建设雨水收集、调蓄、利用设施；
2、在具备条件的城镇污水处理厂排污口下游建设水质深度净化工程，完善再生水利用的基础设施和政策措施，提高再生水利用率，城市建成区景观绿化、市政清洁等原则上应使用再生水；
3、引导和推动合同节水管理，实行节水奖励补贴制度。

	项目用水量较少，符合要求。
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	4、以学校、医院、景区、体育馆等为重点，开展节水改造，普及节水器具；
5、加强公共供水系统运行监督管理，健全管网检漏机制，推进老旧破损管网更新改造。
对于农业用水：
1、坚持因水施种，降低农业水耗；
2、积极推广水肥一体化和测墒灌溉；
3、推行农业灌溉超定额累进加价制度，建立农业用水精准补贴和节水奖励机制；
4、大中型养殖场推行节水改造，普及节水型养殖方式。
对于工业用水：
1、控工业项目新鲜水使用量，新建主要耗水工业项目应优先使用再生水；
2、推广高效冷却、洗涤、循环用水、再生水利用、高耗水工艺替代等先进节水工艺，在主要高耗水行业开展水效领跑者引领行动，推进工业房水资源化利用；
3、加强水资源管控，区域黄河干流水资源超载地区销号前原则暂停新增以黄河水为水源的取水许可。
	

	
	地下水开采要求
	1、实行总量与水位双调控制度，区域内取用地下水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取用地下水。在地下水超采区内。除居民生活用水与应急供水外，严禁新增地下水取水量。在超采区内确需取用地下水的，要在现有地下水开采总量控制指标内调剂解决，并逐步削减地下水开采量。
2、对区域内具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取用地下水。
3、深层地下水：深层承压水超采区全部划为禁采区，现状深层承压水开采井要结合替代水源建设逐步封停。逐步关停非生活用水和部分有水源替代条件的深层承压水开采井，2025年前全部关停深层承压水开采井(饮用水按照相关要求执行)。
4、浅层地下水：浅层地下水超采区全部划定为限采区，超采区内工业公共供水管网内浅层地下水分期全部封填。工业公共供水管网外应逐步关停；农业公共供水管网落盖地区的自备井要分期全部封埴，井港区主要通过节水灌溉、地表水源替代等措施压减地下水开采量，农灌机并不要求封填，作为干旱年份的备用水源以确保粮食安全。
	项目不开采地下水，用水由自来水管网提供，符合要求。

	
	能源利用总量及效率要求
	1、限制高耗能项目特别是高耗能工业项目建设，严格控制新增煤耗项目，新（改、扩）建耗煤项目须取得煤炭消费总量控制部门出具的审查意见。
2、按照能源消费强度和消费总量“双控”机制要求，制定实施全市煤炭消费压减工作方案，完成省定减压任务。
3、各类工业园区与工业集中区应实施热电联产或集中供热改造，全面取消分散的自备燃煤锅炉。在供热供气管网覆盖不到的其他地区，应使用清洁能源。
4、逐步提高城镇建成区集中供暖率，减少散煤消耗量。
	项目不属于高耗能项目，符合要求。
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	禁燃区要求
	1、各县市区根据实际情况及时调整公布本行政区域高污染燃料禁燃区。
2、各县市区调整划定的禁燃区应明确管理要求，禁燃区内禁止生产和销售高污染燃料。
3、各县市区禁燃区内禁止新建、扩建、改建使用高污染燃料的项目。
	项目不使用高污染燃料，符合要求。

	
	土地资源
	1、制定建设项目特别是工业项目土地建设投资强度等限制要求，提高土地利用率。推广共享工厂、共享车间。
2、推进工业园区或工业集中区建设，乡镇及街道新等新建工业项目应进入工业园区或工业集中区，现有工业企业应逐步向工业园区或工业集中区搬迁，以提高建设用地利用率。
	项目位于平原经济开发区，属于工业园区，符合要求。



表1-4 项目与德州市生态环境准入清单（单元）符合性分析
	平原经济开发区工业区

	ZH37142620006

	重点管控单元

	空间布局约束
	1.执行全市空间布局约束要求。 
2.工业建设建设应符合开发区规划环评中产业准入要求。 
3.项目建设应充分考虑开发区内上下游产业链，突出产业协同优势。完善智能制造产业链。 
4.禁止印染、制革、电镀、碳素等项目建设。控制用水量及废水排放量较大的工业项目建设，限制机制砂、机制石子等废气污染物排放量较大的工业项目建设。
5.控制高耗水、高耗能（特别是煤炭）工业项目建设。
	符合。
1.项目满足全市空间布局约束空间准入要求。
2.项目符合开发区规划环评中产业准入要求。
3.项目充分考虑开发区内上下游产业链，突出产业协同优势。完善智能制造产业链。
4.项目不属于印染、制革、电镀、碳素等项目，用水量较少，不属于机制砂、机制石子等废气污染物排放量较大的工业项目。
5.项目不属于高耗水高耗能工业项目。
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		污染物排放管控
	1.除执行（DB37/2376-2019）《区域行大气污染物综合排放标准》外，山东省有行业排放标准的，如锅炉、建材工业等，均按照行业排放标准分区域执行。
2.严格控制VOCs排放重点行业新增污染物排放量，单元内涉及挥发性有机物排放的行业应严格遵守山东省地方标准《挥发性有机物排放标准》（DB37/2801）。涉VOCs企业无组织排放控制执行《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》。玻璃钢、工业涂装等行业执行《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》，推行源头替代、加强过程控制和末端治理，加强挥发性有机物(VOCs)废气收集与治理，建设有效的废气收集系统和VOCs处理设施。重点排放源VOCs处理效率达到80%以上。
3.执行《流域水污染物综合排放标准 第4部分：海河流域》标准。排入集中污水处理设施的工业企业，所排废水经预处理后须达到集中处理要求。对影响集中污水处理设施出水稳定达标的企业进行生产工艺和污染治理设施升级改造，确保集中污水处理设施出水稳定达标。
	符合。
项目VOCs排放严格遵守《挥发性有机物排放标准》（DB37/2801），无组织排放控制执行《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》，加强挥发性有机物(VOCs)废气收集与治理，建设有效的废气收集系统和VOCs处理设施。循环冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入市政管网，由平原县中设水务有限公司集中处理后达标排放。

	环境风险防控
	1.建立健全环境风险管控体系，编制应急预案，建设环境应急管理机构、专职环境救援机构；按照应急预案要求组织演练。
2.涉及有毒有害气体的企业应制定并落实监测计划，开发区应具备相应的特征污染物自行监测能力。
3.按照应急预案要求配置污染物拦截、处置等应急物资。 
4.环境高风险企业（《突发环境事件风险评估报告》中风险等级为较大或重大的企业）应向保险公司投保环境污染责任保险。主动公开生态环境相关信息。
5.开发区内企业存在生产、储存装置与学校、医院、居民集中区等敏感点的距离应当符合安全、卫生防护等有关要求。危险化学品生产和储存装置安全防护距离测算参考《危险化学品生产和储存装置外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243-2019)。
6.对从业和管理人员进行环境和安全专业教育，提高环境防控和安全意识以及技术素养，形成与园区环境和安全风险相匹配的管理能力和管理水平。
	符合。
对从业和管理人员定期进行环境和安全专业教育，提高环境防控和安全意识以及技术素养，建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移和处置管理制度。
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		资源开发效率要求
	1.现有高耗水行业水资源消耗强度和污染物排放水平应要达到国内同行先进水平，落后工艺限期进行升级改造。
2.推进重点企业清洁生产审核。
3.提高节水型企业比例，提高工业用水重复利用率，提高再生水利用率，降低万元工业增加值新鲜水消耗量。
4.开展国家生态工业示范园区建设。
	符合。
1.项目不属于高耗水行业。
2.项目生产用水重复利用。
3.在生产及生活过程中节约用水。 



四、与《山东省环境保护条例》符合性分析
表1-5 与《山东省环境保护条例》符合性分析
	要求
	本项目情况
	符合性分析

	禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。
	项目为医用级PET/PETG制造，不属于左侧所述行业。
	符合

	新建、改建、扩建建设项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目可能对相邻地区造成重大环境影响的，生态环境主管部门在审批其环境影响评价文件时，应当征求相邻地区同级生态环境主管部门的意见；意见不一致的，由共同的上一级人民政府生态环境主管部门作出处理。
	项目属于新建项目，正在进行环境影响评价工作。
	符合

	排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。
	项目正在办理环评手续，拟采取污染物治理措施，合理处置，经预测分析污染物可达标排放。
	符合



五、与《山东省“十四五”生态环境保护规划》（鲁政发〔2021〕12号）符合性分析
表1-6 与《山东省“十四五”生态环境保护规划》（鲁政发〔2021〕12号）符合性分析
	要求
	本项目情况
	符合性分析

	着力提高工业园区绿色化水平。提高铸造、有色、化工、砖瓦、玻璃、耐火材料、陶瓷、制革、印染等行业的园区集聚水平，深入推进园区循环化改造。加快生态工业园区建设，将生态工业园区建设作为园区发展考核的重要内容，对获得国家和省级命名的生态工业园区予以政策支持，推动园区公共设施共建共享、能源梯级利用、资源循环利用和污染物集中安全处置等。
2025年年底前，生态工业园区比例力争达到工业园区的50%以上。
	项目位于工业园区内。
	符合
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		重点行业NOx等污染物深度治理。持续推进钢铁行业超低排放改造，开展焦化、水泥行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染度治理。
重点行业VOCs治理。石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头替代、过程管控和末端治理的VOCs全过程控制体系。开展原油、成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查。除因安全生产等原因必须保留的以外，逐步取消炼油、石化、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要的VOCs废气排放系统旁路。
	项目为医用级PET/PETG制造，使用UV光油、水性触感油，为低VOCs含量原料。
	符合



六、与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》符合性分析
表1-7 与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》符合性分析
	要求
	本项目情况
	符合性分析

	淘汰低效落后产能：聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。
	项目不属于左侧所述行业。
	符合

	优化货物运输方式：优化交通运输结构，大力发展铁港联运，基本形成大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路、水路或管道为主的格局。PM2.5和O3未达标的城市，新、改、扩建项目涉及大宗物料运输的，应采用清洁运输方式。
	项目不涉及大宗物料运输。
	符合



七、与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025年）》符合性分析
表1-8 与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025年）》符合性分析
	要求
	本项目情况
	符合性分析

	继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区集聚水平。指导工业园区对污水实施科学收集、分类处理，梯级循环利用工业废水。逐步推进园区纳管企业废水“一企一管、明管输送、实时监控，统一调度”，第一时间锁定园区集中污水处理设施超标来水源头，及时有效处理处置。大力推进生态工业园区建设，对获得国家和省级命名的生态工业园区给予政策支持。鼓励有条件的园区引进“环保管家”服务，提供定制化、全产业链的第三方环保服务，实现园区污水精细化、专业化管理。
	项目生活废水经化粪池处理后，通过城市污水管网排入平原县中设水务有限公司处理。
	符合
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		开展入河排污口溯源分析，建立“排污单位—排污通道—排污口—受纳水体”的排污路径，完成排污口分类、命名、编码和标志牌树立等工作，形成规范的排污口“户籍”管理。按照“取缔一批、合并一批、规范一批”要求，编制整治工作方案，提出“一口一策”整治措施。
	项目生活废水经化粪池处理后，通过城市污水管网排入平原县中设水务有限公司处理。
	符合



八、与《山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021-2025年）》符合性分析
表1-9 与《山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021-2025年）》符合性分析
	要求
	本项目情况
	符合性分析

	每年更新土壤污染重点监管单位名录并向社会公开。全省1415家土壤污染重点监管单位在2021年年底前应完成一轮隐患排查，制定整改方案并落实。新增纳入土壤污染重点监管单位名录的单位，在一年内应开展隐患排查，2025年年底前，至少完成一轮隐患排查。土壤污染重点监管单位应制定、实施自行监测方案，将监测数据公开并报生态环境部门；严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境部门报告排放情况；法定义务在排污许可证发放和变更时应予以载明。生态环境部门每年选取不低于10%的土壤污染重点监管单位开展周边土壤环境监测。
	项目不属于土壤污染重点监管单位。
	符合



九、与《山东省新一轮“四减四增””三年行动方案（2021-2023年）》（鲁环委【2021】3号）符合性分析
表1-10 与《山东省新一轮“四减四增””三年行动方案（2021-2023年）》
（鲁环委【2021】3号）符合性分析
	分类
	文件要求
	符合性分析

	深入调整产业结构
	依据安全、环保、技术、能耗、效益标准，以钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，加快淘汰低效落后产能。
实施“散乱污”企业动态清零，按照“发现一起、处置一起”的原则，实施分类整治。各市要制定实施方案，重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，对生产工艺装备进行筛查，按照有关法律法规和程序要求，推动低效落后产能退出。
重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求。
按照国家相关产业政策，深入实施“四上四压”，坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整压散”。对钢铁、地炼、焦化、煤电、电解铝、水泥、轮胎、平板玻璃等重点行业实施产能总量控制，严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增。严格执行国家煤化工、铁合金等行业产能控制或产能置换办法。“两高”项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和常规污染物减量等“五个减量”，新建项目要按照规定实施减量替代，不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来。
	符合。项目不属于淘汰低效落后产能，不属于重大建设项目。
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	十、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析
表1-11与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析
	分类
	文件要求
	符合性分析

	VOCs物料储存无组织排放控制要求
	VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。VOCs物料储罐应密封良好。VOCs物料储库、料仓应满足对密闭空间的要求。
	项目涉及挥发性有机物的物料均存放于封闭式的包装，在非取用状态时为密封状态，物料位于封闭式物料库内，不露天存放。符合。

	VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求
	液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。
	项目涉挥发性有机物的液态物料为UV光油、水性触感油，均为密闭式的包装。符合。

	工艺过程VOCs无组织排放控制要求
	VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
	项目涉VOCs物料在密闭设备内进行，并将废气排至VOCS废气收集处理系统。符合。

	其他相关要求
	企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。工艺过程产生的含VOCs废料应要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。
	企业承诺严格按照此要求进行操作。符合。

	VOC无组织排放废气收集处理系统要求
	VOCS废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCS废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施
	项目VOCS废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。VOCS废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。
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	废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在离排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。
	密闭间微负压收集，符合GB/T16758的规定。符合。

	
	废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500µmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行
	项目废气收集系统的输送管道密闭。并对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不超过500µmol/mol，亦没有感官可察觉泄漏。符合。

	
	VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。
	项目VOCs废气收集处理系统污染物排放符合GB16297或相关行业排放标准的规定。符合。

	
	收集的废气中NMHC初始排放速率）≧3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率）≧2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。
	项目使用低VOCs含量的原辅材料，符合相关要求，VOCs处理设施为活性炭吸附，处理效率80%。符合。



十一、与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发[2019]146号）符合性分析
表1-12与鲁环发[2019]146号符合性分析
	分类
	文件要求
	符合性分析

	（一）推进源头替代
	通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。
	项目使用低VOCs含量原辅材料。符合。

	（二）加强过程控制
	1.加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散、工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。2.加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中重点区域超过100ppm，以碳计）的收集运输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。3.推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。
	项目含VOCs物料储存于密闭容器内，使用时位于密闭设备内，设备为自动化。符合。
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		（三）加强末端管控
	实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，VOCs去除率应不低于80%。有行业排放标准的按其相关规定执行。
	项目生产过程加强收集措施，确保排放浓度稳定达标，控制VOCs去除率不低于80%。符合。

	（四）行业指导意见
	（1）鼓励推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少VOCs产生。（2）涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送，废气宜采用下吸风方式进行有效收集。（3）涂装、小件修补等工段宜采用上进风、下吸风方式对废气进行收集。
	项目使用低VOCs含量原辅材料，从源头减少VOCs产生。涉VOCs工序均位于密闭间内，使用过程位于密闭设备内，能有效收集VOCs废气。符合。



十二、与《德州市新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》符合性分析
表1-13与《德州市新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》符合性分析表
	分类
	文件要求
	符合性分析

	深入调整产业结构
	根据省部署要求，依据安全、环保、技术、能耗、效益标准，以钢铁、地炼、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，加快淘汰低效落后产能。
	符合。项目不属于“落后产能”。

	
	实施“散乱污”企业动态清零，按照“发现一起、处置一起” 的原则，实施分类整治。各县（市、区）要制定实施方案，重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，对生产工艺装备进行筛查，按照有关法律法规和程序要求，推动低效落后产能退出。
	符合。项目不属于“散乱污”企业；不属于低效落后产能。

	
	重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求。按照国家相关产业政策，深入实施“四上四压”，坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整压散”。对钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、平板玻璃等重点行业，严格执行产能置换要求。严格执行国家煤化工、铁合金等行业产能控制或产能置换办法。“两高”项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和常规污染物减量等“五个减量”，新建项目要按照规定实施减量替代，不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来。严禁新增水泥熟料、粉磨产能，严禁省外水泥熟料、粉磨、焦化产能转入我市。
	符合。项目不属于左侧所列重点行业。
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	对人口密集、资源开发强度大、污染物排放强度高的区域实施重点管控，推进产业布局优化、转型升级。将“三线一单”作为综合决策的前提条件，加强在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用，作为区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址和审批的重要依据。
	符合。项目符合“三线一单”要求。

	深入调整能源结构
	严控能源消费总量，在满足全社会能源需求的前提下，持续推进煤炭消费压减，增加清洁能源供给，加大清洁能源替代力度，进一步控制化石能源消费，逐步实现新增能源需求主要由清洁能源供给。到2023年，全市化石能源消费总量控制在1800万吨标准煤以内，非化石能源消费总量力争达到335万吨标准煤以上；煤炭消费压减 6%左右，占能源消费的比重下降约5个百分点。
	符合。项目不使用化石能源。



十三、项目选址合理性分析
项目位于山东省德州市平原经济开发区桃园北大道和北环路交叉口东南侧50米，根据《山东平原经济开发区发展规划（2020-2035年）》、平原县自然资源局出具的不动产权证：鲁（2022）平原县不动产权第0000041号（具体见附件），项目用地为工业用地，符合土地利用政策。
表1-14项目选址合理性分析
	项目分析
	条件

	土地利用符合性
	根据《山东平原经济开发区发展规划（2020-2035年）》、平原县自然资源局出具的不动产权证：鲁（2022）平原县不动产权第0000041号（具体见附件），项目用地为工业用地，符合平原经济开发区土地利用规划。

	供水、供电
	项目所在区域供水、供电设施齐全。

	交通运输
	项目南邻南园路，西邻桃园北大道，北邻北环路，交通运输条件便利，地理位置比较优越。

	外界环境对项目影响
	项目对外界环境要求不高，因此，周围环境对项目影响不大。

	项目对外界环境影响
	项目营运期间废气、噪声采取相应措施后可达标排放；生活污水经化粪池处理后排入市政管网，由平原县中设水务有限公司集中处理后达标排放；固废全部得到妥善处置。因此，对周围环境影响较小。

	对风景名胜区的影响
	项目周围无风景名胜区。

	环境敏感点
	距离项目最近的敏感保护目标为项目南侧200米的润德家园，与项目距离较远，且位于年主导风向的上风向，因此，项目对其影响较小。



通过上述分析，项目选址较为合理。
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[bookmark: _Toc66887231]二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目概况
（1）项目名称：年产3000吨医用级PET/PETG项目
（2）建设单位：德州湘乾烽豪新材料技术有限公司
（3）建设性质：新建
（4）建设地点：山东省德州市平原经济开发区桃园北大道和北环路交叉口东南侧50米
（5）建设内容及规模：项目租赁德州市多轮交通科技有限公司闲置车间（2号、3号）进行建设，项目总占地面积7071.68平方米，总建筑面积7071.68平方米，其中生产车间（3号）3535.84平方米，仓库（2号）3535.84平方米。项目拟建设5条生产线，购置挤出机、涂布机、模压机、分切机、分散机、空压机等生产设备共计19台。项目建成后年产3000吨医用级PET/PETG片材。
2、建设内容
项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，具体组成见下表。
表2-1项目组成一览表
	项目组成
	工程内容
	项目情况
	备注

	主体工程
	生产车间
	1座1层，建筑面积3535.84m2，拟建设5条生产线，购置挤出机、涂布机、模压机、分切机、分散机、空压机等生产设备共计19台。项目建成后年产3000吨医用级PET/PETG片材。
	租赁闲置车间（3号）

	辅助工程
	仓库
	1座1层，建筑面积面积3535.84m2，用于存放原辅材料及成品。
	租赁闲置车间（2号）

	公用工程
	供水
	项目用水主要为循环冷却用水和生活用水，由平原县供水管网提供。

	
	供电
	项目用电量为54万kWh/a，由平原县供电管网提供。

	
	供热
	项目熔融挤出、干燥采用电加热，模压复合采用导热油加热。

	环保工程
	废气
	熔融挤出位于单独密闭空间，水性触感油涂油、干燥位于单独密闭空间，模压复合位于单独密闭空间，产生的有机废气经集气罩+软帘收集后进入一套活性炭吸附装置处理后通过1根15m排气筒排放。未能收集的有机废气车间无组织排放。

	
	废水
	项目循环冷却水循环使用，定期补充，不排放；生活污水经化粪池处理后排入市政管网由平原县中设水务有限公司集中处理后达标排放。

	
	固体废物
	废包装、下脚料分类收集后外售综合利用；废UV油桶、废水性触感油桶危废间分类暂存，厂家回收再利用，废导热油危废间暂存，厂家回收再生利用，废UV灯管、废活性炭危废间分类暂存，委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。

	
	噪声
	选用低噪声设备、车间内合理布局、基础减振、隔声罩、建筑隔声、距离衰减等。
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	3、项目主要产品及产能
项目产品及产能具体方案如下表。
表2-2项目产品及产能一览表
	序号
	产品名称
	单位
	产能

	1
	医用级PET/PETG片材
	t/a
	3000



PET/PETG片材，是一种非晶型共聚酯，主要特性有：
(1)出众的热成型性能：成形性极佳，适用于吸塑这种成型方法，制作出来的产品高度透明、且具有优异的抗冲击性能。我们所生产出来的医用吸塑包装，就是通过医用PET/PETG片材加热成型吸塑出来的产品。
(2)坚韧性：PET/PETG片材在加工、运输和使用过程中具有足够的承受能力，有助于防止破裂。
(3)耐候性：它可以保持产品的坚韧性，防止变黄。它含有紫外线吸收剂，可共挤成一保护层，保护了板材免受紫外线的有害影响。
(4)加工简便：PET/PETG片材可进行、模切、钻孔、冲孔、剪切、铆接、铣边以及冷弯，不至于破碎。
(5)优秀的耐化学性能：PET/PETG片材可以耐受多种化学品以及常用的清洁剂。
(6)环保性：PET/PETG片材基材均为环保材料，符合医用接触管理要求。 
4、项目主要原辅材料
表2-3项目主要原辅材料消耗情况表
	序号
	名称
	单位
	用量

	1
	PET/PETG颗粒
	t/a
	3000

	2
	UV光油
	t/a
	15

	3
	水性触感油
	t/a
	5

	4
	导热油（用于模压复合加热）
	t/a
	0.05



表2-4主要原辅材料的理化性质一览表
	序号
	物质名称
	理化性质

	1
	PET
	PET塑料是英文Polyethylene terephthalate的缩写，简称PET或PETP。中文意思是：聚对苯二甲酸类塑料，主要包括聚对苯二甲酸乙二酯PET和聚对苯二甲酸丁二酯PBT。聚对苯二甲酸乙二醇酯又俗称涤纶树脂。它是对苯二甲酸与乙二醇的缩聚物，与PBT一起统称为热塑性聚酯，或饱和聚酯。
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