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前   言


本标准依据 GB/T1.1-2009 《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规则编写。 本标准由新疆维吾尔自治区气象局提出并归口。
本标准起草单位：中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所、新疆维吾尔自治区气象服务中心、新疆维 吾尔自治区农业气象台(兴农网信息中心)、乌鲁木齐市气象局、克拉玛依市气象局。
本标准主要起草人：毛炜峄、潘新民、王健、李迎春、周建荣、黄秉光、姚俊强、娄梦筠。
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1  范围

本标准规定了大风预警等级划分、铁路大风行业大风预警等级划分、高速公路大风行业大风预警等 级划分、石油行业大风行业大风预警等级划分、农业大风行业大风预警等级划分的要求。
本标准适用于大风气象监测、预报、预警业务。

2  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
2.1
风速 wind speed
单位时间内空气在水平方向移动的距离，单位取为： m/s 或者km/h。
平均风速为某给定时段内的风速平均值。在观测规范中，以正点前2min 至正点内的平均风速作为 该正点的风速。
阵风风速为某时刻的瞬时风速值。
2.2
风级 wind scale
根据风对地面物体影响程度或破坏程度确定的等级。
注：风级参见附录A。
2.3
风力  wind force
风的强度，用风速或者对应风级表示。平均风力用平均风速或者对应风级表示。
2.4
责任区域 responsible area
按服务责任或行政区划划分、发布大风预警的区域。
1

3  大风预警等级

3.1  等级划分原则
大风预警等级划分应以距离地面10m 高度处的风力等级为标准，风速监测仪器距地面不在10m 高 度处的，换算成距地面10m 高度风速，再计算风力等级。具体换算方法参见附录 B 和附录C。
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3.2  等级划分
分 为I、Ⅱ、Ⅲ、IV4 个等级，见表1。当同时满足平均风和阵风两个条件时，以较高1个级别划 定：
a)I  级预警：24h 内平均风力可达6级以上或者阵风可达7级以上；已经出现大风，并且未来24h 内平均风力持续6级～7级或者阵风持续7级～8级；
b)Ⅱ 级预警：12h 内平均风力可达8级以上或者阵风可达9级以上；已经出现大风，并且未来12h 内平均风力持续8级～9级或者阵风持续9级～10级；
c)Ⅲ 级预警：6h 内平均风力可达10级，或者阵风可达11级；已经出现大风，未来6h 平均风力持 续10级～11级，或者阵风持续11级～12级；
d)IV 级预警：6h内，平均风力可达12级，或者阵风可达13级；已经出现大风，未来6h 平均风力 持续12级，或者阵风持续13级。


表1大风预警等级划分
	大风预警等级
	平均风
	阵风

	
	风速(m/s)
	风力(级)
	风速(m/s)
	风力(级)

	I
	10.8～17.1
	6～7
	13.9～20.7
	7～8

	Ⅱ
	17.2～24.4
	8～9
	20.8～28.4
	9～10

	Ⅲ
	24.5～32.6
	10～11
	28.5～36.9
	11～12

	IV
	≥32.7
	12或以上
	≥37.0
	13或以上




4 铁路大风预警等级划分

4.1 普速铁路大风预警临界指标与等级划分
分有挡风墙区段和无挡风墙区段两种类型：
a) 有挡风墙区段大风对普速铁路影响分为I、Ⅱ、Ⅲ、IV 共4个等级，见表2。当同时满足平均风 和阵风两个条件时，以较高1个级别划定之；
表2有挡风墙区段大风对新疆普速铁路影响的等级划分
	等级
	划分标准
	备注

	I
	平均风力9级～10级(21.0m/s ～24.9m/s),或阵风风力10级～11级(25.0 m/s～29.9m/s)
	稍有影响



2
	Ⅱ
	平均风力10级～12级(25.0m/s ～32.9m/s),或阵风风力11级～13级(30.0m/s ～38.9m/s)
	有一定影响

	Ⅲ
	平均风力12级～14级(33.0m/s ～41.9m/s),或阵风风力13级～15级(39.0m/s ～49.9m/s)
	有较大影响

	IV
	平均风力≥14级(≥42.0m/s),或阵风风力≥15级(≥50.0m/s)
	有严重影响



b) 无挡风墙区段大风对普速铁路影响分为I、Ⅱ、Ⅲ、IV 共4个等级，见表3。当同时满足平均风 和阵风两个条件时，以较高1个级别划定。

2
DB65/T        4043—2017
[bookmark: _bookmark8]表3无挡风墙区段大风对新疆普速铁路影响的等级划分

	等级
	划分标准
	备注

	I
	平均风力9级～10级(21.0m/s ～24.9m/s)或阵风风力10级～11级(25.0m/s ～29.9m/s)
	稍有影响

	Ⅱ
	平均风力10级～11级(25.0 m/s～29.9m/s)或阵风风力11级～12级(30.0m/s ～35.9m/s)
	有一定影响

	Ⅲ
	平均风力11级～12级(30.0 m/s～32.9m/s)或阵风风力12级～13级(36.0 m/s～38.9m/s)
	有较大影响

	IV
	平均风力≥12级(≥33.0m/s)或阵风风力≥13级(≥39.0m/s)
	有严重影响




4.2  高速铁路预警临界指标与等级划分
分有挡风墙区段和无挡风墙区段两种类型：
a) 有挡风墙区段大风对高速铁路影响分为I、Ⅱ、Ⅲ、IV 共4个等级，见表4;

表4有挡风墙区段大风对新疆高速铁路影响的等级划分

	等级
	划分标准
	备注

	I
	阵风风力8级～10级(20.0 m/s～25.0m/s)
	稍有影响

	Ⅱ
	阵风风力10级～11级(25.1 m/s～30.0m/s)
	有一定影响

	Ⅲ
	阵风风力11级～12级(30.1 m/s～35.0m/s)
	有较大影响

	IV
	阵风风力≥12级(≥35.1m/s)
	有严重影响



b) 无挡风墙区段大风对高速铁路影响分为 I、Ⅱ、Ⅲ、IV 共4个等级，见表5。
表5无挡风墙区段大风对新疆高速铁路影响的等级划分
	等级
	划分标准
	备注

	I
	阵风风力7级～8级(15.1m/s ～19.9m/s)
	稍有影响

	Ⅱ
	阵风风力8级～10级(20.0m/s ～24.9m/s)
	有一定影响

	Ⅲ
	阵风风力10级～11级(25.0 m/s ～29.9m/s)
	有较大影响



3
	IV
	阵风风力≥11级(≥30.0m/s)
	有严重影响





5  高速公路大风预警等级划分

大风对高速公路影响分为I、Ⅱ、Ⅲ、IV 共4个等级，见表6。当同时满足平均风和阵风两个条件 时，以较高1个级别划定。
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	等级
	划分标准
	备注

	I
	平均风力5级～6级(8.0 m/s～13.8m/s)或阵风风力7级(13.9 m/s～17.1m/s)
	稍有影响

	Ⅱ
	平均风力7级(13.9m/s～17.1m/s)或阵风风力8级(17.2m/s ～20.7m/s)
	有一定影响

	Ⅲ
	平均风力8级(17.2 m/s～20.7m/s)或阵风风力9级～10级(20.8 m/s～28.4m/s)
	有较大影响

	IV
	平均风力≥9级(≥20.8m/s)或阵风风力≥11级(≥28.5m/s)
	有严重影响





6  石油行业大风预警等级划分

大风对石油行业影响分为I、Ⅱ、Ⅲ、IV共4个等级，见表7。当同时满足平均风和阵风两个条件时， 以较高1个级别划定。
表7新疆石油行业大风预警等级划分

	等级
	划分标准
	对石油行业的影响

	I
	平均风力5级～6级(8.0～13.8m/s),或阵风风力6级～7级(10.8～17.1m/s)
	稍有影响

	Ⅱ
	平均风力7级～8级(13.9～20.7m/s),或阵风风力8级～9级(17.2～24.4m/s)
	有一定影响

	Ⅲ
	平均风力9级～10级(20.8～28.4m/s),或阵风风力10级～11级(24.5～32.6m/s)
	有较大影响

	IV
	平均风力≥11级(≥28.5m/s),或阵风风力≥12级(≥32.7m/s)
	有严重影响





7  农业大风预警等级划分

7.1  种植业大风预警等级
种植业大风预警分为I、Ⅱ、Ⅲ、IV 共4个等级，见表8。当同时满足平均风和阵风两个条件时， 以较高1个级别划定。
表8种植业大风预警等级划分
	预警等级
	划分标准
	对种植业的影



4
	I
	平均风力5级～6级(8.0 m/s～13.8m/s),或阵风风力7级(13.9 m/s ～17.1m/s)
	稍有影响

	Ⅱ
	平均风力7级(13.9 m/s～17.1m/s),或阵风风力8级(17.2 m/s ～20.7m/s)
	有一定影响

	Ⅲ
	平均风力8级(17.2 m/s～20.7m/s),或阵风风力9级～10级(20.8m/s ～28.4m/s)
	有较大影响

	IV
	平均风力≥9级(≥20.8m/s),或阵风风力≥11级(≥28.5m/s)
	有严重影响


7.2 设施农业大风预警等级
设施农业大风预警分为 I、Ⅱ、Ⅲ、IV 共4个等级，见表9。
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	预警等级
	划分标准
	对设施农业的影响

	I
	平均风力6级～7级(10.8 m/s ～17.1m/s)
	稍有影响

	Ⅱ
	平均风力8级(17.2 m/s ～20.7m/s)
	有一定影响

	Ⅲ
	平均风力9级(20.8 m/s～24.4m/s)
	有较大影响

	IV
	平均风力≥10级(≥24.5m/s)
	有严重影响
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