一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	[bookmark: _GoBack]蒲城瑞腾建材有限公司年产100万块非遗古建雕砖提升改造项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	蒲城县椿林镇山前洼村

	地理坐标
	E109°42'16.056"、N35°0'50.310"

	国民经济
行业类别
	C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目行业
类别
	二十七、非金属矿物制品业
56砖瓦、石材等建筑材料制造303

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建
□扩建
■技术改造
	建设项目
申报情形
	■首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	600
	环保投资（万元）
	50

	环保投资占比（%）
	8.3
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	■否
是
	用地（用海）
面积（m2）
	10000

	专项评价设置情况
	无
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	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无
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	其他符合性分析
	（1）项目产业政策的符合性
根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类十二、建材：3、中的仿古砖生产，项目建设符合国家产业政策。
（2）项目选址及规划符合性
项目建设地位于蒲城县椿林镇山前洼村，用地性质为建设用地，符合土地利用规划。
（3）“三线一单”符合性
①生态保护红线
[bookmark: _Toc511285619]生态保护红线是生态空间范围内具有特殊生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《陕西省生态保护红线划定方案（征求意见稿）》，陕西省生态保护红线划定面积为65072.71平方公里，包括：陕西省水源涵养生态保护红线、陕西省水土保持生态保护红线、陕西省生物多样性维护生态保护红线、陕西省防风固沙生态保护红线、陕西省水土流失敏感生态保护红线及陕西省土地沙化敏感生态保护红线等。
本项目建设地位于蒲城县椿林镇山前洼村，经与陕西省划定的生态保护红线范围进行对比核实，项目场区不在上述生态保护红线规划范围内，因此，本项目建设不逾越生态保护红线。
②环境质量底线
由于受到地理位置及气象扩散条件限制，关中平原普遍存在环境空气中PM10、PM2.5超标现象，根据搜集到的蒲城县2020年全年环境空气例行监测数据，评价区PM10、PM2.5出现超标，属不达标区域。根据本项目环境要素预测结果（废气、噪声、水环境等），各要素在采取相应环保措施前提下，均可以做到达标排放，项目建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线要求。
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	③资源利用上线
本项目所用资源为水、电，项目资源利用量相对于区域资源利用总量较少，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）中资源利用上线要求。
④生态环境准入清单
生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以保护清单的方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。本项目为砖瓦、石材等建筑材料制造，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目（十二、建材：3、中的仿古砖生产）；项目建设地位于蒲城县椿林镇山前洼村，不在生态环境准入清单范围。
综上，本项目符合“三线一单”相关要求。
（4）环境管理政策相符性分析
本项目与环境管理政策相符性分析见下表。
表1  环境管理政策相符性分析
	文件
	具体要求
	本项目情况
	符合情况

	关于印发《渭南市工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知（渭环函［2019］335号）
	三、重点工作任务
	（二）加快燃料清洁低碳化替代。
对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂余热等进行替代。
加快淘汰燃煤工业炉窑。
	本项目拆除原有燃煤炉窑，新建生物质梭式窑，焙烧采用清洁燃料生物质颗粒。
	符合

	
	
	（三）实施污染深度治理

	本项目梭式窑
	符合
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	推进工业炉窑全面达标排放。
全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭或设置集气罩等收集，并采取高效储存措施后排放。粒状、块状物料应采用入棚或减少防风抑尘网等方式进行储存。
	采用清洁燃料，炉窑废气经袋式除尘器净化处理后，通过1根15m高排气筒排放；原料破碎在全封闭原料库内进行，原料破碎工序产生的粉尘经集气罩收集后采用袋式除尘器净化处理，通过1根15m高排气筒排放废气排放；废气排放符合《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61941-2018）表7砖瓦工业大气污染物排放浓度限值要求。
项目建设全封闭原料库，并在料场顶部设置喷淋系统1套，原料陶土全部入库储存。
	

	《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》
	推动多污染物协同控制，突出细颗粒物和臭氧“双控双减”，全面开展挥发性有机物和氮氧化物综合治理，积极参与汾渭平原及关中地区大气污染区域联防联控。
	本项目不排放有机废气。
窑炉采用清洁燃料，废气经袋式除尘器净化处理后通过15m高排气筒排放；原料粉碎粉尘经经袋式除尘器净化处理后通过15m高排气筒排放。
原料堆放采用封闭式原料库，顶部安装有喷雾降尘设施。
厂区道路定期洒水降尘。
	符合

	《蒲城县总体规划》
	社会经济发展战略：“工业强县”发展战略，以能源化工、花炮、建材、食品加工产业等为主导产业。
	本项目主要从事古建装饰砖/瓦制品生产，属于建材类产业
	符合

	国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）
	
	项目排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物全部执行大气污染物特别排放限值。
	符合
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	推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。
	
	

	陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）
	（九）推进重点行业污染治理升级改造。关中地区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理，关中地区2019年底前完成，全省2020年底前基本完成。
	窑炉采用清洁燃料，废气经袋式除尘器净化处理后通过15m高排气筒排放；原料粉碎粉尘经袋式除尘器净化处理后通过15m高排气筒排放。
原料堆放采用封闭式原料库，顶部安装有喷雾降尘设施。
厂区道路定期洒水降尘。
	符合

	
	（三十六）加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。
	
	符合

	《渭南市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》（渭政发〔2018〕42号）
	加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。
	本项目严格落实抑尘、收尘措施，采用封闭设备运输，原料堆放采用封闭式原料库，顶部安装有喷雾降尘设施。厂区道路定期洒水降尘。
	符合

	《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）
	加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。
	
	符合
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	本项目位于蒲城县椿林镇山前洼村，属于蒲城县“散乱污”企业，椿林镇人民政府同意企业提升改造，项目炉窑废气经收集后采用布袋除尘器净化处理，尾气通过15高排气筒达标排放。
	

	
	加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。
	项目梭式窑采用清洁燃料生物质颗粒。
	符合

	
	实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。
	本项目梭式窑废气排放执行《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61941-2018）表7砖瓦工业大气污染物排放浓度限值。
	符合
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1项目由来
蒲城瑞腾建材有限公司年产100万块非遗古建雕砖生产线建设项目位于陕西省蒲城县椿林镇山前洼村，项目占地面积约15亩，总建筑面积1000m2，包括生产车间、库房、办公用房等，厂区建有燃煤炉窑3座，年产非遗古建雕砖100万块。
蒲城瑞腾建材有限公司非遗古建雕砖生产焙烧工序采用燃煤炉窑。根据《蒲城县2020年巩固“散乱污”工业企业整治成果专项行动方案》的通知（蒲散污办【2021】01号），要求对排查出的散乱污企业蒲城瑞腾建材有限公司（属非遗企业）进行提升改造，将原有燃煤炉窑改为燃生物炉窑，同步改造综合办公用房、生产车间、梭式炉窑、成品库房、晾晒场等。改造后采用清洁燃料。2021年7月6日，蒲城县椿林镇人民政府以“椿林镇人民政府关于对蒲城瑞腾建材有限公司综合整治的意见（椿政发［2021］132号）”，同意蒲城瑞腾建材有限公司对现有项目实施升级改造。
2.2项目基本情况
（1）项目名称：蒲城瑞腾建材有限公司年产100万块非遗古建雕砖提升改造项目
（2）建设性质：技改
（3）建设单位：蒲城瑞腾建材有限公司
（4）建设地点：蒲城县椿林镇山前洼村
（5）投资额：本项目总投资600万元，其中环保投资为50万元，占总投资的8.3%。
2.3主要建设内容
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	本次提升改造主要为拆除原有燃煤炉窑，新建燃生物质颗粒梭式窑，同步改造厂区生产车间及办公用房，更新部分生产设备，配套建设相关环保设施，项目提升改造完成年产非遗古建雕砖100万块生产规模不变。
（1）工程组成
项目工程组成见表2.3-1。
表2.3-1  项目工程组成一览表
	工程组成
	主要建设内容
	备注

	主体工程
	窑炉区
	位于场区北侧，占地面积约1000m2，建设生物质梭式窑炉3座
	新建

	
	制坯成型
车间
	建筑面积600m2，钢结构、1F、高度4m，内设砖瓦机、压猫头机、压滴水瓦机等制坯成型设备
	依托厂房原有改造

	
	陈化晾坯场
	占地面积约2000m2，场地进行硬化及防渗处理，主要用于原料陈化及砖/瓦坯体晾干
	依托场地原有改造

	辅助工程
	办公用房
	建筑面积95m2，1F，砖混结构
	依托原有

	
	综合用房
	建筑面积65m2，1F，砖混结构
	依托原有

	储运工程
	原料库
	位于场区中部，全封闭钢结构，建筑面积240m2，用于存放原料陶土，内设陶土粉碎机1台
	依托原有库房改造

	
	燃料库
	位于场区西北侧，钢结构，建筑面积40m2，用于存放生物质颗粒燃料
	新建

	
	成品存放区
	占地面积1200m2，场地进行硬化及防渗处理，用于砖/瓦产品存放
	依托原有场地改造

	公用工程
	给水
	项目用水依托山前洼村自来水管网供给
	依托原有

	
	排水
	项目无生产废水产生；生活污水排入防渗旱厕，由附近村民定期清掏外运堆肥，不外排。
	依托原有

	
	供电
	市政电网接入，项目设配电室1间
	依托原有

	
	供暖
	办公及生活采暖均采用分体式空调
	依托原有

	环保工程
	废水
	项目无生产废水产生；生活污水排入防渗化粪池，由附近村民定期清掏外运堆肥，不外排。
	依托原有

	
	废气
	有组织废气：生物质梭式窑炉废气经废气收集管道汇合排入1套袋式除尘器净化处理后，通过1根15m高排气筒排放；原料粉碎粉尘采用集气罩收集，经袋式除尘器处理后，通过1根15m高排气筒排放。

	新建
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