唐山科技职业技术学院单招(计算机类）考试复习题库（含答案）
一、单选题
1.以下的搜索引擎中，当前使用最广泛的中文搜索引擎是____。
A、http://、yahoo、
B、http://、baidu、
C、http://、baidu、
D、http://.sogou.
答案：B
2.若想通过ADSL宽带上网，下列_____不是必须的。
A、网卡
B、采集卡
C、网线
D、用户名和密码
答案：B
3.计算机的内存储器可与CPU()交换信息。
A、不
B、直接
C、部分
D、间接
答案：B
4.几年前一位芬兰大学生人在Internet上公开发布了一种免费操作系统____，经过许多人的努力，该操作系统正不断完善，并被推广应用。
A、WindowsXP
B、Novell
C、UNIX
D、Linux
答案：D
5.开放系统互联参考模型OSI/RM分为_____层。
A、4
B、6
C、7
D、8
答案：C
6.蠕虫病毒攻击网络的主要方式是_____。
A、修改网页
B、删除文件
C、造成拒绝服务
D、窃听密码
答案：C
7.一个工程文件可包含7种类型的文件，下列哪个文件不包含其中（）。
A、工程文件
B、窗体文件
C、可执行文件
D、资源文件
答案：C
8.8086CPU的内部是由（）两部分组成的。
A、控制器和运算器
B、控制器、运算器和寄存器
C、控制器和20位地址加法器
D、执行单元和总线接口单元
答案：D
9.计算机刚组装完成，需要先解决的问题是()。
A、马上接通电源
B、清理现场，检查电源线路的安全
C、安装系统
D、盖上计算机的外壳，打开电源
答案：B
10.下列（）寄存器也叫累加器。
A、X
B、X
C、X
D、X
答案：A
11.数码相机是()
A、CAMERA
B、DC
C、PRINTEL
D、SCANNER
答案：B
12.下面关于缓存的说法中错误的是()
A、缓存是临时存储器，当计算机关机后，缓存内的数据消失
B、CPU读取数据的顺序可先缓存也可以先读内存
C、缓存的读取命中率越高越好
D、早期CPU内核集成的缓存称为一级缓存，而外部的称为二级缓存
答案：B
13.在Word中，撤销最后一个动作，除了使用菜单命令和工具按钮以外，还可以使用快捷键_____。
A、[Shift]+[X]
B、[Shift]+[Y]
C、[Ctrl]+[W]
D、[Ctrl]+[Z]
答案：D
14.若二进制数为01000100B，则该数的十进制表示为（）。
A、68
B、132
C、54
D、36
答案：A
15.一个字节包括()个二进制位。
A、16
B、8
C、32
D、64
答案：B
16.在Word的编辑状态，进行字体设置操作后，按新设置的字体显示的文字是____。
A、插入点所在段落后的文字
B、文档中被选定的文字
C、插入点所在行中的文字
D、文档的全部文字
答案：B
17.完成二进制数无符号数00011101+00001101的加法运算的正确结果是（）。
A、10010101
B、100110
C、100010
D、101010
答案：D
18.ISP指的是____。
A、因特网的专线接入方式
B、因特网服务提供商
C、拨号上网方式
D、因特网内容供应商
答案：B
19.在保护方式下，段寄存器内存放的是（）。
A、段基址
B、段选择符
C、段描述符
D、段描述符表基址
答案：B
20.十进制数128转换成二进制数是()
A、10000001
B、11111111
C、10000000
D、100000011
答案：C
21.HomePage（主页）的含义是_____。
A、比较重要的Web页面
B、传送电子邮件的界面
C、网站的第一个页面
D、下载文件的网页
答案：C
22.INTEL曾经使用过叫做SLOT1的CPU接口，下列选项中哪一款是最早使用该接口类型的CPU()
A、PentiumMMX
B、PentiumII
C、PentiumIII
D、Pentium4
答案：B
23.下列关于外存储器的描述，错误的是_____。
A、外存储器中信息CPU不能直接访问，必须读到内存才能使用
B、外存储器既是输入设备，又是输出设备
C、外存储器中存储的信息和内存一样，在断电后也会丢失
D、簇是磁盘访问的最小单位
答案：C
24.用存储器芯片2114（1024X4）组成4KB内存储器需要2114芯片（）片。
A、2
B、4
C、8
D、16
答案：C
25.在内存选购上，下面哪一条不合适()
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