黑龙江省安全员《B证》考试题库
（单选题、多选题、判断题）


一、单选题(103题)
1.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。
A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

2.现场（C ）必须取得有关部门颁发的有效的特种作业操作证，持证上岗。
A.木工 B.钢筋工 C.电工 D.泥水工

3.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由（ C）单位承担主要责任。
A.建设单位 B.总承包单位 C.分包单位 D.监理单位

4.承插型盘扣式钢管脚手架连墙件应采用（ B）。
A.柔性杆件 B.刚性杆件 C.纵向杆件 D.横向杆件

5.生产经营单位必须对安全设备进行经常性的维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由（C ）。
A.负责人签字 B.经理签字 C.有关人员签字 D.生产商方面签字

6.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用（ C ）线

A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

7.工人要积极参加安全活动,认真执行 ( D ),不违章作业,服从安全人员的指挥。
A.安全管理制度 B.领导任何指示 C.项目经理指挥 D.安全技术交底

8.建设主管部门应当依照有关法律法规的规定，对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位给予（A ）安全生产许可证的处罚。
A.暂扣或吊销 B.重新考核 C.不予注册 D.不予延期

9.按照建设部的有关规定，开挖深度超过（ C ）的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。
A.3m（含3m） B.5m C.5m（含5m） D.8 m

10.易燃仓库内严禁使用 ( A )照明灯具。
A.碘钨灯 B.25瓦白炽灯 C.日光灯 D.防爆灯

11.对动臂变幅的塔式起重机，当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为800mm处时，（ A）应动作，使起升运动立即停止。
A.起升高度限位器 B.起重力矩限制器 C.起重量限制器 D.幅度限位器

12.( D )是安全生产的灵魂。
A.安全文化 B.安全投入 C.安全法制 D.安全责任心

13.超过（ B ）高的塔机，必须在起重机的最高部位（臂架、塔帽或人字架顶端）安装红色障碍指示灯，并保证供电不受停机影响。
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