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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	海南众科环境检测有限公司实验室项目

	项目代码
	2112-460203-04-01-434512

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	海南省三亚市吉阳区榆亚路红土坎社区旁自建楼第三、四层

	地理坐标
	（E109 度 34 分 29.073 秒，N18 度 16 分 38.207 秒）

	
国民经济
行业类别
	
M7461  环境保护监测
	
建设项目
行业类别
	四十五、研究和试验发展—98 、 专业实验室、研发（试验）基地 —其他（不产生实验废气、废水、 危险废物的除外）

	
建设性质
	☑新建（迁建）
□ 改建
□扩建
□技术改造
	
建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/ 备案）部门
	吉阳区发展和改革委员会
	项目审批（核准/ 备案）文号
	2112-460203-04-01-434512

	总投资（万元）
	200.00
	环保投资（万元）
	15.0

	环保投资占比
（%）
	7.5
	施工工期
	1 个月

	是否开工建设
	☑否：
□是：
	用地面积（m2）
	520

	专项评价设置 情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响 评价情况
	无

	规划及规划环
境影响评价符
合性分析
	无
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其他符合性分 析
	1 、产业政策相符性
本项目属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目 录（2019 年本）》中的鼓励类（四十三、环境保护与资源节约综合利用中的 7、 环境监测体系工程），因此项目建设符合国家产业政策要求。根据《海南省产 业准入禁止限制目录（2019 年版）》（琼发改产业〔2019〕1043 号），不属于
禁止类、限制类产业，因此项目符合海南省产业政策。
综上，项目建设符合国家和海南省产业政策要求。
2 、与《三亚市总体规划（空间类 2015-2030）》的相符性分析
根据三亚市总体规划（空间类 2015-2030）（见附图 5），该项目地块属于
城镇建设用地，本项目为环境检测服务业，因此项目与《三亚市总体规划（空
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	间类 2015-2030）》相符合。
3 、“三线一单”相符性分析
（1）生态保护红线
根据三亚市总体规划（空间类 2015-2030）可知，拟建项目场址不在海南省
生态保护红线区内，符合《海南省生态保护红线管理规定》有关要求。
（2）环境质量底线
项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标  准》 （GB3095-2012）及修改单二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质  量标准》（GB3838-2002）IV 类标准和《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） III 类标准，项目西侧的榆亚路为主干路，道路红线 35 米范围内首排建筑执行  4a 类标准。项目西侧厂界道路的 35m 范围内，声环境质量目标为《声环境质量  标准》 （GB3096-2008）2 类及 4a 类。废气、废水治理后能做到达标排放，固  体废物可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，排放的污染物
不会突破区域环境质量底线。
（3）资源利用上线
本项目租赁自建楼，不新增用地，项目用水取自当地自来水，且用水量较
小，项目资源消耗相对区域资料利用总量较少，符合资源利用上线要求。
（4）生态环境准入清单
1）与《关于海南省“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》 （琼办发
〔2021〕7 号）相符性分析
项目选址位于海南省三亚市吉阳区榆亚路红土坎社区旁自建楼第三、四层， 根据“ 中共海南省委办公厅海南省人民政府办公厅印发《关于海南省“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见》的通知中附件 1 海南省陆域环境管控单元分布 图可知项目选址属于重点管控单元。在重点管控区要求上，全省总体生态环境
管控要求详见下表。
表 1-1    五大片区生态环境管控要求
	序 号
	《海南省生态环境分区管控方案》要求
	拟建项目情况
	符合
性

	1
	加快基础设施建设。
	项目不涉及
	/

	2
	在三亚市、陵水县建设跨区域生活垃圾 焚烧发电厂。
	项目不涉及
	/

	3
	加强农业面源污染防治。城镇新建排水 管网实行雨污分流。
	项目实行雨污分流
	符合

	
4
	提高污水收集处理率，推进污水处理厂 尾水深度处理净化。
	本项目实验室废水经 预处理处理后与生活 
	
符合







2
		
	
	污水经三级化粪池处
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	理后排入市政污水管 网
	

	
5
	优化交通运输结构，加快推行新能源车 替代燃油车，强化施工和道路扬尘管 控。
	项目施工过程中严格 落实扬尘管控工作。
	符合

	
6
	优化水资源配置，改善供水条件，提高 供水保障水平，保证高峰期用水需求。 禁止明显破坏生态环境的建设活动。
	项目用地不占生态保 护红线，无破坏生态 环境活动
	符合

	7
	扎实推进热带雨林国家公园建设。
	项目不在热带雨林国 家公园范围内
	符合

	
8
	实施严格的围填海总量控制制度和规 范审批程序，除国家和省重大基础设施 建设、重大民生项目和重点海域生态修 复治理项目外，严禁围填海。
	
项目不涉及
	
/

	
8
	三亚市全面实施生活垃圾分类。其他市 县积极开展生活垃圾分类试点，到2022  年所辖范围内全面推行生活垃圾分类。
	企业实行生活垃圾分 类。
	
符合


2）与《三亚市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（临府办[2021]67
号）相符性分析
本项目选址位于海南省三亚市吉阳区榆亚路红土坎社区旁自建楼第三、四 层，根据《关于三亚市“三线一单 ”生态环境分区管控的实施意见》（三办发 〔2021〕42 号）的通知中附件-三亚市陆域环境管控单元分布图可知，项目选址
属于重点管控单元。
经核查海南省三线一单成果发布系统（详见附件 6）可知，本项目属于三 亚市吉阳区重点管控单元 1 ，管控单元编号为 ZH46020320001 ，该项目在允许 范围内，符合准入条件。同时该项目所选地块不涉及近岸海域管控分区，符合
准入标准。
综上，本项目与三亚市生态环境准入清单相符。
3）与《海南省生态环境准入清单（2021 年版） 》（琼环函〔2021〕287
号）相符性分析
项目位于海南省三亚市吉阳区榆亚路红土坎社区旁自建楼第三、四层，属 于重点管控单元。根据《海南省生态环境准入清单（2021 年版）》（琼环函〔2021〕
287 号），项目与分区管控单元相关要求的相符性见表 1-2。
表 1-2    项目与分区管控单元相关要求相符性分析
	管控要求
	项目情况
	是否
符合

	
空间布 
	1.执行大气环境（受体敏感重点管控
	本项目不属于高污
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		局约束
	
	
	

	
	区）普适性管控要求。2.执行土壤环
	染、高耗能类建设
	

	
	境（建设用地污染风险重点管控区）
	项目，产生的废气
	符合

	
	普适性管控要求。3.执行自然资源
	总量较小，经环保
	

	
	（高污染燃料禁燃区）普适性管控要
	设施处理后达标排
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4
		
	求。4.现有企业逐步迁入园区。重点 加强油气储运 VOCs 排放管理，加强 油气回收。全面实施城镇燃气工程建 设。
	放，排放量很小， 满足要求
	

	



污染物 排放管 控
	
1.执行大气环境（受体敏感重点管控 区）普适性管控要求。
2.执行自然资源（高污染燃料禁燃区） 普适性管控要求。
3. 区域内保留企业采用先进生产工 艺，进行环保措施升级改造，严格落 实污染治理设施。使用电、天然气等 清洁能源。全面禁止露天烧烤。
	本项目不属于高污  染、高耗能类建设  项目，产生的非甲  烷总烃气体总量较  小，经 UV 光解+活 性炭吸附装置处理  后达标排放，排放  量很小，满足要求。 项目不改变用地性  质，不使用高污染  燃料的设施
	




符合

	









环境风 险防控
	

1.执行大气环境（受体敏感重点管控 区）普适性管控要求。2.执行土壤环 境（建设用地污染风险重点管控区） 普适性管控要求。3.有效管控建设用 地开发利用土壤环境风险。建设用地 用途变更或者在其土地使用权收回、 转让前，应按照相关规定进行土壤污 染状况调查。4. 防范用地使用过程土 壤环境污染。对于在产中、高风险企 业，在风险源和厂区周边定期进行土 壤及地下水污染监测。5.强化企业关 闭搬迁后土壤环境监管。根据风险评 估结果，有序开展污染地块治理和修 复。现有企业拆除生产设施设备、构 筑物和污染治理设施，要严格按照有 关规定实施安全处理处置，防范拆除 活动污染土壤。
	本项目不属于高污 染、高耗能类建设 项目，产生的废气 总量较小，经环保 设施处理后达标排 放，排放量很小， 满足要求。项目位 于三、 四楼不直接 于土壤环境接触， 产生的实验废水经 预处理后经化粪池 处理后排入市政污 水管网；危险废物 分类暂存于危废间 （防渗防漏防雨等 措施） ，委托有资 质单位处置。满足 土壤环境（建设用 地污染风险重点管 控区）普适性管控 要求。
	










符合


综上，项目建设符合“三线一单” 的管理要求。
4 、项目选址合理性分析
（1） 规划合理性方面： 根据《检验检测实验室技术要求验收规范》 （GB/T37140-2018） 中的选址要求，项目位于海南省三亚市吉阳区榆亚路红土 坎社区旁自建楼第三、四层，属于城镇建设用地，符合三亚市总体规划（空间
类 2015-2030）。
（2）选址便利性方面：项目区域基础设施完善、交通便利、通讯良好的地
区，并满足发展用地的需求。
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	（3）环境影响方面：项目周边没有化学、生物、噪声、振动、强电磁场等 易对检测结果造成影响的污染源及易燃易爆场所，项目产生的废气、废水、固
废和噪声产生量不大且得到合理处置，对周边环境质量影响小。
（4）环境准入方面：本项目项目属于环境监测实验室，产业政策和空间布
局方面未被列入环境准入负面清单。综上所述，项目选址合理。
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二、建设项目工程分析


6
	建 设 内 容
	1 、建设内容
项目位于海南省三亚市吉阳区榆亚路红土坎社区旁自建楼第三、四层，项目占地面积 为 260m2 ，建筑面积为 520m2 ，三楼主要为实验室，四楼主要为综合功能区，检测范围主要
为水环境、环境空气、声环境、土壤环境等。
项目主要建设内容见表 2- 1。
表2-1    建设内容组成一览表
	项目
	工程名称
	工程内容及规模
	备注

	














主体
工程
	











实验 室
（三 楼）
	气相色谱室
	约 18m2 ，气相色谱、
	新建

	
	
	微生物培养 室
	约 16.4m2 ，存放恒温恒湿箱、二氧化碳培养箱等
	新建

	
	
	一般分析室
	约 32.8m2 ，存放手提式灭菌锅、离心机、纯水仪 等
	新建

	
	
	红外测油室
	约 16.4m2 ，存放红外测油仪
	新建

	
	
	嗅辩室
	约 17m2
	新建

	
	
	重金属分析 室
	约 16.4m2 ，存放原子吸收仪和原子荧光仪，检测 金属
	新建

	
	
	药剂室
	约 20m2 ，存放各种化学试剂
	新建

	
	
	样品流转间
	约 20m2 ，用于接样和样品存放
	新建

	
	
	有机分析室
	约 20.4m2 ，存放气相色谱仪、离子色谱仪
	新建

	
	
	生物分析室
	约 13m2 ，生物安全柜、安装紫外灯等，分析细菌、 粪大肠菌群等微生物
	新建

	
	
	易制毒室
	约 15m2
	新建

	
	
	高温室
	约 20.4m2 ，存放马弗炉、烘干设备等
	新建

	
	
	有机前处理 室
	约 10.2m2 ，用于样品预处理，存放 COD 标准消解 器、COD 快速测定仪等
	新建

	
	
	无机前处理 室
	约 10.2m2 ，用于样品预处理，存放微波消解仪等
	新建

	
	
	紫外分光光 度计室
	约 10.6m2 ，用于紫外分光光度计
	新建

	
	
	天平室
	约 20.2，放置万分之一电子天平、千分之一电子天 平
	新建

	
	
	仪器室
	约 16.4m2 ，紫外分光光度计
	新建

	
	
	风干制备间
	约 16.4m2 ，处理土壤样品：土壤粉碎、过筛等
	新建

	
	设备间
	约 16.4m2 ，放置采样设备
	新建

	
	综合功能区（四楼）
	约 205m2，用于工作人员办公、编写报告及存放档 案等
	新建

	辅助
工程
	采样仪器室
	约 20.2m2 ，存放个人防护装备、大气监测设备、 应急监测设备等
	新建
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		公用
工程
	给水
	市政供水
	新建

	
	供电
	市政供电
	新建

	环保
	废气
	实验废气经通风橱内集气罩+二级活性炭+15m 排
	新建
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	工程
	
	气筒处理（排放口朝向榆亚路）
	

	
	噪声
	隔声、减振、消音器
	新建

	
	固废
	三楼设置一间危废暂存间（6m2）
	新建

	
	
废水
	清洗废水、剩余分析水样经实验室酸碱中和、微电 解+ 絮凝沉淀后与生活污水一起经化粪池处理达 到《污水综合排放标准》(GB8978- 1996）表 4 中三 级标准后排入市政污水管网。
	
新建


2 、检测范围
表 2-2    检测范围

	序号
	类别
	检测项目

	




1
	


水（含大气降 水）和废水
	钙和镁总量（总硬度）、氨氮、化学需氧量(CODCr) 、亚硝酸盐氮、氯  化物、硫化物、挥发酚、铝、石油类、动植物油类、大肠埃希氏菌、水 温、pH 值、电导率、悬浮物、溶解性总、固体、易沉固体、全盐量、  氧化还原电位、透明度、色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐 指数、耗氧量、五日生化需氧量(BOD5)、溶解氧、酸度、总碱度、碱度、 总氮、总磷、磷、硝酸盐氮(硝酸盐）、硫酸盐、阴离子、游离氯和总氯、 亚氯酸盐、氯酸盐、溴酸盐、甲醛、阴离子表面活性剂、氰化物、苯胺 类、硝基苯类、六价铬、二氧化硅、铜、锌、铅、镉、总铬、铁、锰、 汞、砷、硒、银、硼、镍、钡、锑、钠、铋、钾、钙、镁、粪大肠菌群、
耐热大肠菌群、总大肠菌群、细菌总数、

	2
	工业循环冷却 水和锅炉用水
	亚硝酸根、钙、镁离子、锌、氯化物、亚硫酸盐、pH 值、 电导率、悬 浮物、浊度、溶解氧、全碱度、硅、铜、铁

	3
	环境空气和废 气
	二氧化硫、硫化氢、氨、氮氧化物、 甲醛、一氧化碳、苯、TVOC 、烟 气黑度、饮食业油烟、氡

	4
	气体固定污染 源
	颗粒物烟（粉）尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳

	5
	土壤
	水分、有机质、pH 、氡、总铬、镍、铜、锌、铅、镉、总砷、总汞、总 硒

	6
	噪声
	建筑施工场界噪声、厂界环境噪声、社会生活噪声、环境噪声

	
7
	
公共场所
	空气温度、相对湿度、室内风速、噪声、照度、采光系数、大气压、池
水温度、池水透明度、一氧化碳、二氧化碳、可吸入颗粒物 PM10 、细颗
粒物 PM2.5 、甲醛、氨、尿素、细菌总数、真菌总数、 β-溶血性链球菌、
大肠菌群、金黄色葡萄球菌、风管内表面积尘量、嗜肺军团菌


3 、主要原辅材料
项目主要原辅材料及用量见下表：
表2-3    项目原辅材料及用量
	序号
	试剂名称
	规格型号
	单位
	形态
	预计年用量
	最大储存量
	存放地点

	1
	硫酸
	AR500ml
	瓶
	液态
	25
	15
	

	2
	盐酸
	GR500ml
	瓶
	液态
	25
	15
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		5
	三氯甲烷
	AR500ml
	瓶
	液态
	20
	10
	

	6
	丙酮
	HPLC500ml
	瓶
	液态
	1
	2
	

	7
	高锰酸钾
	AR500g
	瓶
	液态
	2
	4
	

	8
	氨水
	GR500ml
	瓶
	液态
	7
	5
	

	9
	冰乙酸
	AR250g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	10
	丙三醇
	AR500ml
	瓶
	液态
	3
	6
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	11
	二硫化碳
	AR500ml
	瓶
	液态
	1
	1
	



























药剂室 （常温、 阴凉）
	

	
	12
	副品红
	0.2% 100ml
	瓶
	液态
	1
	1
	
	

	
	13
	过氧化氢
	AR500ml
	瓶
	液态
	5
	3
	
	

	
	14
	高氯酸
	GR500ml
	瓶
	液态
	5
	3
	
	

	
	15
	甲醇
	AR500ml
	瓶
	液态
	1
	1
	
	

	
	16
	甲醛
	GR38% 500ml
	瓶
	液态
	1
	1
	
	

	
	17
	碱性碘化汞钾（纳氏试剂）
	100ml
	瓶
	液态
	5
	3
	
	

	
	18
	甲基异丁基酮
	AR500ml
	瓶
	液态
	1
	1
	
	

	
	19
	甲基异丁基甲酮
	GR500ml
	瓶
	液态
	1
	1
	
	

	
	20
	磷酸
	AR500ml
	瓶
	液态
	3
	3
	
	

	
	21
	OP 乳化剂
	GR500ml
	瓶
	液态
	1
	1
	
	

	
	22
	氢氟酸
	AR500ml
	瓶
	液态
	1
	1
	
	

	
	23
	三乙醇胺
	AR500ml
	瓶
	液态
	3
	3
	
	

	
	24
	三氟甲烷
	AR500ml
	瓶
	液态
	1
	2
	
	

	
	25
	四氟乙烯
	IR500ml
	瓶
	液态
	7
	5
	
	

	
	26
	无水乙醇
	AR500ml
	瓶
	液态
	10
	20
	
	

	
	27
	硝酸
	GR500ml
	瓶
	液态
	10
	15
	
	

	
	28
	乙酰丙酮
	AR500ml
	瓶
	液态
	1
	1
	
	

	
	29
	异丙醇
	AR500ml
	瓶
	液态
	1
	1
	
	

	
	30
	乙二胺
	AR500ml
	瓶
	液态
	1
	1
	
	

	
	31
	正己烷
	环保级
500ml
	瓶
	液态
	1
	1
	
	

	
	32
	氨基磺酸
	GR500g
	瓶
	液态
	2
	2
	
	

	
	33
	氨基磺酸铵
	AR100g
	瓶
	液态
	2
	2
	
	

	
	34
	安替比林
	98%
	瓶
	液态
	1
	1
	
	

	
	35
	苯酚
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	
	

	
	36
	吡咯烷二硫代氨基甲酸铵
	AR250g
	瓶
	液态
	2
	2
	
	

	
	37
	草酸钠
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
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	38
	次甲基蓝
	AR25g
	瓶
	液态
	1
	1
	
	

	
	39
	重铬酸钾
	GR500g
	瓶
	液态
	2
	2
	
	

	
	40
	碘化钾
	GR500g
	瓶
	液态
	2
	2
	
	

	
	41
	对氨基二甲基苯胺盐酸盐
	AR25g
	瓶
	液态
	1
	1
	
	

	
	42
	对二甲氨基苯甲醛
	AR25g
	瓶
	液态
	1
	1
	
	

	
	43
	对硝基苯酚
	AR25g
	瓶
	液态
	1
	2
	
	

	
	44
	碘
	AR250g
	瓶
	液态
	1
	1
	
	

	
	45
	对氨基-N,N-二乙基苯胺硫酸 盐
	AR25g
	瓶
	液态
	1
	1
	
	

	
	46
	二苯碳酰二肼
	AR25g
	瓶
	液态
	1
	1
	
	

	
	47
	二甲基黄
	指示剂 25g
	瓶
	液态
	2
	2
	
	

	
	48
	二乙酰一肟
	AR10g
	瓶
	液态
	1
	1
	
	

	
	49
	反式- 1.2-环已二胺四乙酸
	0.99/25g
	瓶
	液态
	1
	1
	
	

	
	50
	酚酞
	IND25g
	瓶
	液态
	2
	2
	
	

	
	51
	钒试剂
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
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	52
	副品红
	0.2%
	瓶
	液态
	2
	2
	

	
	53
	高碘酸钾
	100g
	瓶
	液态
	2
	2
	

	
	54
	铬黑 T
	AR25g
	瓶
	液态
	1
	2
	

	
	55
	铬酸钾
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	2
	

	
	56
	铬天青 S
	AR10g
	瓶
	液态
	2
	2
	

	
	57
	硅酸镁
	AR250g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	58
	过硫酸钾
	GR100g
	瓶
	液态
	3
	3
	

	
	59
	钙羧酸
	25g
	瓶
	液态
	1
	2
	

	
	60
	磺胺
	AR100g
	瓶
	液态
	1
	2
	

	
	61
	酒石酸钾钠. 四水合物
	AR500g
	瓶
	液态
	2
	2
	

	
	62
	聚乙烯醇磷酸铵
	AR25g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	63
	甲基橙
	IND99/25g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	64
	酒石酸锑钾
	AR500g
	瓶
	液态
	2
	2
	

	
	65
	酒石酸
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	66
	甲亚胺-H
	AR10g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	67
	抗坏血酸
	GR500g
	瓶
	液态
	2
	2
	

	
	68
	可溶性淀粉
	GR500g
	瓶
	液态
	2
	2
	

	
	69
	邻苯二甲酸氢钾
	GR500g
	瓶
	液态
	2
	2
	

	
	70
	磷酸二氢铵
	GR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	71
	硫代硫酸钠
	GR500g
	瓶
	液态
	3
	3
	

	
	72
	硫化钠
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	73
	硫脲
	GR500g
	瓶
	液态
	2
	2
	

	
	74
	硫酸高铁铵
	GR500g
	瓶
	液态
	2
	2
	

	
	75
	硫酸铝钾（十二水）
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	76
	硫酸铁铵
	GR500g
	瓶
	液态
	2
	2
	

	
	77
	硫酸锌.七水合物
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	78
	氯化铵
	GR500ml
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	79
	氯化钡
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	80
	氯化钠
	GR500g
	瓶
	液态
	2
	2
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	81
	磷酸氢二铵
	GR500g
	瓶
	液态
	2
	2
	

	
	82
	硫酸亚铁（七水）
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	83
	邻苯二甲酸氢钾
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	84
	硫酸铜(无水）
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	85
	硫酸银
	GR25g
	瓶
	液态
	2
	2
	

	
	86
	氯化镉
	AR100g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	87
	氯化铯
	AR100g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	88
	磷酸二氢钾（无水）
	GR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	89
	磷酸氢二钠（十二水）
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	90
	硫酸镁（七水）
	AR500g
	瓶
	液态
	2
	2
	

	
	91
	氯胺 T
	AR250g
	瓶
	液态
	2
	2
	

	
	92
	硫酸氢钾
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	93
	硫酸汞
	AR250g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	94
	氯化钾
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	95
	硫酸亚铁铵（六水）
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
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	96
	磷酸氢二钾
	BR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	97
	氯化亚锡
	BR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	98
	L-谷氨酸
	99.5%BR 100g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	99
	氯化锌
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	100
	硫酸钠（无水）
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	2
	

	
	101
	硫酸铜（无水）
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	102
	磷酸二氢钠（无水）
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	103
	磷酸氢二钠（无水）
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	104
	硫酸镁（无水）
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	105
	氯化钙（无水）
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	106
	硫代乙酰胺
	AR100g
	瓶
	液态
	2
	2
	

	
	107
	钼酸铵
	AR500g
	瓶
	液态
	2
	2
	

	
	108
	脲素
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	109
	柠檬酸铵
	AR100g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	110
	柠檬酸钠
	AR500g
	瓶
	液态
	2
	2
	

	
	111
	柠檬酸钠（柠檬酸三钠）
	GR500g
	瓶
	液态
	1
	2
	

	
	112
	N,N-二甲基对苯二胺
	98%25g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	113
	N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐
	98% 100g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	114
	硼氢化钾
	GR100g
	瓶
	液态
	2
	2
	

	
	115
	硼氢化钠
	AR500g
	瓶
	液态
	2
	2
	

	
	116
	氢氧化钾
	GR500g
	瓶
	液态
	3
	3
	

	
	117
	三氯化铁
	GR500g
	瓶
	液态
	2
	2
	

	
	118
	双环己酮草酰二腙
	AR25g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	119
	水杨酸
	GR500g
	瓶
	液态
	2
	2
	

	
	120
	四硼酸钠（硼砂）
	GR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	121
	4-氨基安替比林
	GR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	122
	三氧化二锑
	GR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	123
	碳酸氢钠
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
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	124
	铁氰化钾
	AR500ml
	瓶
	液态
	1
	2
	

	
	125
	铜试剂
	AR100g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	126
	铜铁试剂
	AR25g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	127
	磷酸二氢钾（无水）
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	128
	无水醋酸锌
	GR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	129
	无水硫酸钠
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	130
	无水硫酸铜
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	131
	磷酸二氢钾（无水）
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	132
	无水磷酸二氢钠
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	133
	无水磷酸氢二钠
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	134
	无水硫酸镁
	AR500g
	瓶
	液态
	2
	2
	

	
	135
	无水碳酸钠
	AR500g
	瓶
	液态
	2
	2
	

	
	136
	无水对氨基苯磺酸
	AR100g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	137
	无水氯化钙
	AR500g
	瓶
	液态
	2
	2
	

	
	138
	硝酸镧
	AR25g
	瓶
	液态
	1
	1
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	139
	硝酸钠
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	140
	硝酸铅
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	141
	锌粒
	99.99%25g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	142
	溴代十六烷基吡啶
	AR100g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	143
	溴酸钾
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	144
	溴化钾
	AR100g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	145
	溴甲酚绿
	AR10g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	146
	硝酸镁
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	147
	硝酸锌
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	148
	硝酸铅
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	149
	锌粉
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	150
	硝酸钾
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	151
	亚硝基铁氰化钠
	AR25g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	152
	亚硝酸钠
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	153
	盐酸萘乙二胺
	AR10g
	瓶
	液态
	2
	2
	

	
	154
	盐酸羟胺
	GR100g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	155
	乙二胺四乙酸二钠，二水合物
	GR500g
	瓶
	液态
	2
	2
	

	
	156
	乙酸铵
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	157
	乙酸钠
	GR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	158
	乙酸铅
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	159
	1, 10-菲罗啉，无水
	97%5g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	160
	1-氨基- 乙苯酚-4 磺胺
	AR25g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	161
	亚甲基蓝
	AR25g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	162
	亚硝基铁氰化钠
	AR25g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	163
	异烟酸
	高纯 25g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	164
	1-苯基-3- 甲基-5 吡睉啉酮
	AR25g
	瓶
	液态
	2
	2
	

	
	165
	氧化镧
	高纯 25g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	166
	乙酸铜
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	167
	乙酸锌（无水醋酸锌）
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
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	168
	氧化锌
	AR500g
	瓶
	液态
	1
	1
	

	
	169
	重铬酸钾
	AR500g
	瓶
	液态
	2
	2
	

	
	170
	品红亚硫酸钠
	250g
	瓶
	液态
	4
	4
	

	
	171
	乳糖蛋白胨
	250g
	瓶
	液态
	12
	5
	

	
	172
	二倍乳糖蛋白胨
	250g
	瓶
	液态
	5
	5
	

	
	173
	血琼脂
	250g
	瓶
	液态
	3
	3
	

	
	174
	75％氯化钠肉汤
	250g
	瓶
	液态
	10
	5
	

	
	175
	营养琼脂
	250g
	瓶
	液态
	20
	5
	

	
	176
	EC-MUG
	250g
	瓶
	液态
	3
	3
	

	
	177
	MFC
	250g
	瓶
	液态
	3
	3
	

	
	178
	沙氏琼脂
	250g
	瓶
	液态
	3
	3
	

	
	179
	EC 培养基
	250g
	瓶
	液态
	4
	4
	

	
	180
	GVPC
	250g
	瓶
	液态
	5
	2
	

	
	181
	EMB
	250g
	瓶
	液态
	5
	2
	

	
	182
	葡萄糖肉浸液肉汤
	250g
	瓶
	液态
	1
	1
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	183
	乳糖胆盐发酵液
	250g
	瓶
	液态
	10
	5
	

	
	184
	卵黄
	5mlx10 支
	盒
	液态
	8
	5
	

	
	185
	BP 琼脂
	250g
	瓶
	液态
	10
	5
	

	
	186
	比克曼灭菌脱纤维羊血
	100ml
	瓶
	液态
	6
	2
	

	
	187
	BCYE
	100g
	瓶
	液态
	5
	2
	

	
	188
	BCYE-CYS
	100g
	瓶
	液态
	5
	2
	

	
	189
	GVPC
	100g
	瓶
	液态
	5
	2
	

	
	190
	L-半胱氨酸盐酸盐
	0.04g*5 支
	盒
	液态
	10
	5
	

	
	191
	可溶性焦磷酸铁
	0.025g*5 支
	盒
	液态
	10
	5
	

	
	192
	GVPC 添加剂
	5 支/套
	盒
	液态
	10
	5
	

	
	193
	伊红美蓝琼脂
	250g
	瓶
	液态
	2
	2
	

	
	标准质控样
	

	
	序号
	标准物质名称
	单位
	库存
数
	液态
	最大存储量
	备注
	

	
	1
	氨
	瓶
	4
	液态
	3
	
	

	
	2
	铜
	瓶
	4
	液态
	3
	
	

	
	3
	铁
	瓶
	6
	液态
	3
	
	

	
	4
	锰
	瓶
	3
	液态
	3
	
	

	
	5
	铝
	瓶
	6
	液态
	3
	
	

	
	6
	硫代硫酸钠溶液标准物质
	瓶
	3
	液态
	3
	
	

	
	7
	铂-钴
标准溶液
	瓶
	1
	液态
	1
	
	

	
	8
	水中甲醛
	瓶
	4
	液态
	2
	
	

	
	9
	水中挥发酚
	瓶
	2
	液态
	2
	
	

	
	10
	氨氮
	瓶
	3
	液态
	2
	
	

	
	11
	二氧化硫
	瓶
	1
	液态
	1
	
	

	
	12
	硫化物
	瓶
	1
	液态
	2
	
	

	
	13
	总硬度标准溶液
	瓶
	2
	液态
	2
	
	

	
	14
	水中氯离子
	瓶
	3
	液态
	2
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	15
	亚硝酸盐溶液标准物质
	瓶
	5
	液态
	3
	
	

	
	16
	石油类（红外法） 四氯乙烯分析校准
	瓶
	2
	液态
	2
	
	

	
	17
	水中硝酸盐-氮
	瓶
	4
	液态
	3
	
	

	
	18
	钼
	瓶
	1
	液态
	1
	
	

	
	19
	钾
	瓶
	1
	液态
	1
	
	

	
	20
	镁
	瓶
	1
	液态
	1
	
	

	
	21
	铅溶液标准样品
	瓶
	4
	液态
	3
	
	

	
	22
	水中磷酸根（以磷计）
	瓶
	4
	液态
	3
	
	

	
	23
	水中硅
	瓶
	1
	液态
	1
	
	

	
	24
	水中六价铬
	瓶
	4
	液态
	2
	
	

	
	25
	镍
	瓶
	1
	液态
	1
	
	

	
	26
	水中汞（5%硝酸）
	瓶
	3
	液态
	2
	
	

	
	27
	水中氯离子
	瓶
	4
	液态
	3
	
	

	
	28
	总磷标准溶液
	瓶
	5
	液态
	3
	
	药剂室 （常温、

	
	29
	甲醇中硝基苯标准溶液
	瓶
	2
	液态
	2
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	30
	锌标准溶液
	瓶
	5
	液态
	2
	
	阴凉）

	31
	镉标准溶液
	瓶
	5
	液态
	3
	
	

	32
	硒标准溶液
	瓶
	4
	液态
	3
	
	

	33
	砷标准溶液
	瓶
	4
	液态
	3
	
	

	34
	水中氰化物质控
	瓶
	1
	液态
	1
	
	

	35
	总氮
	瓶
	6
	液态
	2
	
	

	36
	总铬
	瓶
	4
	液态
	2
	
	





药剂室 （常温、 阴凉）

	37
	阴离子表面活性剂
	瓶
	2
	液态
	2
	
	

	38
	水中苯胺标准溶液
	瓶
	2
	液态
	2
	
	

	39
	水中钙
	瓶
	1
	液态
	1
	
	

	40
	水中氟离子
	瓶
	4
	液态
	2
	
	

	41
	水中氯酸盐
	瓶
	4
	液态
	2
	
	

	42
	水中亚氯酸盐
	瓶
	4
	液态
	2
	
	

	43
	水中银
	瓶
	4
	液态
	2
	
	

	44
	甲醇中 5 种苯物-VOC 混标
	瓶
	6
	液态
	2
	
	

	45
	标准物质/甲醇中 16 种挥发性 有机物 tvoc
	瓶
	2
	液态
	2
	
	

	46
	标样- 甲醛中 5 种苯系物
	瓶
	5
	液态
	1
	
	

	47
	总碱度
	瓶
	2
	液态
	2
	
	

	48
	水中尿素
	瓶
	2
	液态
	2
	
	


备注：本项目具体药品、标准溶液及标准质控样使用量以实际经营状况而定。
本项目涉及的化学种类较多，本次评价根据化学品的危险性质和用量对本项目设计的
主要危险化学品性质列举见表 2-4：
表2-4    主要原辅材料理化性质及危险特性一览表
	名称
	理化性质
	危险特性

	
硫酸
	H2SO4 硫的最重要的含氧酸。无水硫 酸为无色油状液体，10.36℃时结晶。
能和许多金属发生反应。高浓度的硫 酸有强烈吸水性，可用作脱水剂。
	
氧化性极强具强腐蚀性、强刺激性高浓 度的状态下能对皮肉造成伤害。

	盐酸
	氯化氢的水溶液，属于一元无机强酸， 无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味。
	具有较高的腐蚀性。
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硝酸
	HNO3 ，是一种具有强氧化性、腐蚀性
的强酸，属于一元无机强酸，是六大
无机强酸之一，也是一种重要的化工 原料。
	硝酸溶液及硝酸蒸气对皮肤和粘膜有
强刺激和腐蚀作用，吸入后可引起急性
氮氧化物中毒。人在低于 12ppm
（30mg/m3 ）左右时未见明显的损害。

	
氨水
	无色透明液体，有强烈的刺激性臭味， 相对密度（水=1）0.91 ，溶于水、醇。
	易分解放出氨气，温度越高，分解速度
越快，可形成爆炸性气氛。具有腐蚀性、 低毒性。

	

过氧化氢
	无色透明液体，有微弱的特殊气味。
熔点-2℃ , 沸点 158℃ , 相对密度（水
= 1）1.46 ，饱和蒸汽压（kpa）
0.13/ 15.3℃ , 溶于水、醇、醚，不溶
于石油醚、苯。
	受热或遇有机物易分解放出氧气。当加 热到 100℃上时，开始急剧分解。遇铬 酸、高锰酸钾、金属粉末等会发生剧烈 的化学反应，甚至爆炸。若遇高热可发 生剧烈分解，引起容器破裂或爆炸事
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	故。

	
	
乙醇
	俗称酒精，是一种有机物，是最常见
的一元醇，乙醇在常温常压下是一种 易燃、易挥发的无色透明液体。低毒 性，具有特殊香味，并略带刺激。
	
乙醇在常温常压下是一种易燃、易挥 发，低毒性，纯液体不可直接饮用。

	
	
酚酞
	晶体粉末状，几乎不溶于水。其特性 是在酸性和中性溶液中为无色，在碱 性溶液中为紫红色。常被用来实验酸
碱。
	
有刺激性，低毒性。

	
	甲基橙
	易溶于热水，溶液呈金黄色，几乎不  溶于乙醇。主要用做酸碱滴定指示剂。
	有毒，大鼠经口 LD50：60mg/kg。

	
	
高氯酸
	在室温下分解，无水物为无色透明的 发烟， 液体无水物与水起猛烈作用而 放热，在无机含氧酸中酸性最强，属
于强氧化剂。
	氧化性极强，具强腐蚀性、强刺激性， 可助燃，可致人体灼伤。有害燃烧产物： 氯化氢。 口服-大鼠 LD50：1100mg/kg

	
	

高锰酸钾
	
无机化合物，深紫色细长斜方柱状结 晶有金属光泽，属于氧化剂。
	强氧化剂，遇浓硫酸、铵盐能发生爆炸，
有毒，助燃，具腐蚀性、刺激性，可致 人体灼伤。 口服-大鼠 LD50：
1090mg/kg；皮下-小鼠 LD50：500 mg/kg。

	
	

硼氢化钾
	白色疏松粉末或晶体，相对密度
1.178 ，熔点 585℃ , 在空气中稳定， 不吸湿性。溶于水，溶于液氨，微溶 于甲醇和乙醇，水溶液加热至 100℃
时，完全释放出氢。
	遇明火、高热或与氧化剂接触， 有引  起燃烧爆炸的危险，遇水或酸发生反应 放出氢气及热量，能引起燃烧，对粘膜、 上呼吸道、眼睛及皮肤有强烈刺激性， 吸入后，可因喉和支气管的痉挛、炎症 和水肿，化学性肺炎和肺水肿而致死。

	
	
氯化钾
	无色细长菱形或成一立方晶体，或白  色结晶小颗粒粉末，外观如同食盐， 无臭、味咸、无毒性。易溶于水、醚、
甘油及碱类微溶于乙醇。
	
口服过量氯化钾有毒。 口服-大鼠 LD50：2600mg/kg

	
	

碘化钾
	白色立方结晶或粉末，久置析出游离  碘而变成黄色，并能形成微量碘酸盐。 光及潮湿能加速分解。易溶，其水溶  液呈中性或微碱性，多用于分析碘量
法中配制滴定液。
	

避免与皮肤和眼睛接触。
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氯化铵
	无色晶体或白色结晶性粉末，无臭，
味咸有引湿性，在水中易溶，在乙醇 中微溶。
	低毒，有刺激性。半数致死量
（大鼠，经口）LD50：1650mg/kg

	
	
碳酸钠
	别名：纯碱、苏打、食用纯碱白色粉  末，无气味，有碱味，水溶液呈碱性， pH11.6 ，相对密度 2.53 ，熔点 851℃。
	
无毒，有刺激性。

	
	硫代硫
酸钠
	无味晶体，溶于水，几乎不溶于醇。 分析
	无毒。
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	化学用作色层分析、容量分析用试剂。
	

	
氯化钠
	化学式 NaCl，无色立方结晶或细小结
晶粉末，味咸，易溶于水、甘油，微 溶于乙醇（酒精）、液氨。
	
无毒。

	
氢氧化钠
	NaOH ，俗称烧碱、火碱、苛性钠，具 有强腐蚀性的强碱，易溶于水溶于水  时放热并形成碱性溶液，另有潮解性。
	
具有强腐蚀性，刺激性。

	

硝酸钾
	无色透明棱柱状或白色颗粒或结晶性
粉 末。味辛辣而咸有凉感。易溶于水，
不溶于无水乙醇、乙醚。溶于水时吸
热，溶液温度降低。
	强氧化剂，助燃，与有机物、还原剂、 易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起 燃烧爆炸的危险。吸入该品粉尘对呼吸
道有刺激 性，高浓度吸入可引起肺水 肿。 口服-大鼠 LD50：3236mg/kg。

	
氯化铵
	无色晶体或白色结晶性粉末，无臭，
味咸，水中易溶，微溶于乙醇，加热 至 350℃升华，沸点 520℃。
	低毒，有刺激。 口服-大鼠 LD50： 1650mg/kg

	

重铬酸钾
	
桔红色结晶。熔点：398℃ , 相对密度 （水=1）2.68 ，溶于水，不溶于乙醇。
	具有强氧化性。与还原剂、有机物、易
燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成
爆炸性混合物，经摩擦、震动或撞击可
引起燃烧或爆炸。具有较强的腐蚀性。
LD50：190mg/kg(小鼠经口)

	




三氯甲烷
	


分子式为 CHCl3 ，为无色透明液体，
有特殊气味，味甜，高折光，不燃，
质重，易挥发。
	对光敏感，遇光照会与空气中的氧作  用，逐渐分解而生成剧毒的光气（碳酰 氯）和氯化氢。可加入 0.6%～1%的乙 醇作稳定剂。能与乙醇、苯、乙醚、石 油醚、四氯化碳、二硫化碳和油类等混 溶、 25℃时 1mL 溶于 200mL 水。相对 密度 1.4840。凝固点-63.5℃。沸点 61~ 62℃ 。折光率 1.4476 。低毒，半数致死 量（大鼠，经口）1194mg/kg 。有麻醉
性。有致癌可能性。


4 、主要设备
项目主要设备见下表：
表2-5    项目设备清单
	设备名称
	设备型号
	生产厂家

	气相色谱仪
	GC5890N
	南京科捷分析仪器有限公司

	电子天平
	FA1004
	上海上平仪器有限公司

	紫外可见分光光度计
	T6 新世纪
	北京普析通用仪器有限公司

	手提式压力蒸汽灭菌器
	GMSX-280
	北京市永光明医疗仪器有限公司

	台式低速离心机
	TD4N
	长沙英泰仪器有限公司
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		标准 COD 微晶消解器
	KAS- 108
	山东迪康环保科技有限公司

	BOD 测定仪
	DAR-60
	山东迪康环保科技有限公司

	微晶加热板
	KAS- 103
	山东迪康环保科技有限公司

	PH 数显
	PHS-25
	上海仪电科学仪器股份有限公司

	BOD 生化培养箱
	GL- 100A
	山东迪康环保科技有限公司








15




	
	生化培养箱
	GL- 150L
	山东迪康环保科技有限公司

	红外测油仪
	OIL-8
	青岛精诚仪器仪表有限公司

	环境氡测量仪
	FD216
	北京核地科技发展有限公司

	一氧化碳分析仪
	GXH-3011A
	北京市华云分析仪器研究所有限 公司

	二氧化碳分析仪
	
	北京市华云分析仪器研究所有限 公司

	高精度手持式 PM2.5 速测仪
	CW-HAT200
	深圳市赛纳威环境科技有限公司

	电导率仪
	DDS-307
	上海仪电科学仪器股份有限公司

	六级筛孔撞击式空气微生物采样 器
	HM-QW6
	山东恒美电子科技有限公司

	热解析仪
	KJZ-2
	南京科捷分析仪器有限公司

	单联萃取器
	JC-FC
	青岛精诚仪器仪表有限公司

	大气采样器
	QC-2B
	北京市科安劳保新技术公司

	大气采样器
	QC-2B
	北京市科安劳保新技术公司

	大气采样器
	QC-2B
	北京市科安劳保新技术公司

	原子吸收分光光度计
	GGX-830
	北京海光仪器有限公司

	原子荧光光度计
	AFS-8500
	北京海光仪器有限公司

	离子色谱仪
	CIC-D100
	青岛盛瀚色谱技术有限公司

	自动烟尘/气测试仪
	崂应 3012H
	青岛崂应环境科技有限公司

	二氧化碳培养箱
	CHW-80L
	上海海向仪器设备厂

	生物安全柜
	BHC- 1000IIB2
	上海仙象仪器有限公司

	林格黑烟望远镜
	HC10
	山东恒美电子科技有限公司

	多功能声级计
	AWA5688
	杭州爱华仪器有限公司

	微电脑激光粉尘仪
	LD-5C
	北京宾达绿创科技有限公司

	声校准器
	AWA6022A
	杭州爱华仪器有限公司

	溶解氧测试仪
	HI9145
	哈纳沃德仪器（北京）有限公司

	马弗炉
	SX2-4- 10A
	上海索域试验设备有限公司

	生化培养箱
	GL- 150L
	山东迪康环保科技有限公司

	立式自动电热压力蒸汽灭菌锅
	LX-C50L
	合肥华泰医疗设备有限公司

	智能照度计
	Z- 10
	杭州远方光电信息股份有限公司

	电热恒温干燥箱
	202-OA
	佛山市烈动电器有限公司

	D-60 高锰酸盐滴定法 COD 测定仪
	D-60
	深圳市清时捷科技有限公司
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		便捷式分析测定仪
	T-SP80
	深圳市清时捷科技有限公司

	数字滴定分析仪
	TC-01
	深圳市清时捷科技有限公司

	浊度仪
	SGZ-400A
	上海悦丰仪器仪表有限公司

	空盒气压表
	DYM3
	上海隆拓仪器设备有限公司

	数显恒温油浴锅
	HH-S-3
	江苏科技仪器有限公司

	数显恒温水浴锅
	HH-4
	上海力辰邦西仪器科技有限公司

	立式自动电热压力蒸汽灭菌锅
	LX-C50L
	合肥华泰医疗设备有限公司

	一体化蒸馏仪
	GGC-J
	北京国环高科自动化技术研究院

	塞氏盘
	SD20
	

	超声波清洗机
	GS0610
	深圳市冠博科技失业有限公司


s 、公用工程
供电：本项目年耗电量约为 5 万 kw ·h ，由市政供电。
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	给水：项目用水由市政供水。
排水：清洗废水、剩余分析水样经实验室酸碱中和、微电解+絮凝沉淀后与生活污水一
起经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978- 1996）表 4 中三级标准后排入市政
污水管网，最终进入福海苑水质净化厂处理。
6 、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员为14人，实行单班制，每班工作8小时，年工作240天，厂区内不设食
堂和宿舍。
7 、平面布置及合理性分析
项目建筑内部根据《检验检测实验室技术要求验收规范》（GB/T37140-2018）相关要 求进行设计，建筑内平面布置功能分区明确，紧凑合理，三楼主要为实验区，包括有机前 处理室、无机前处理室、微生物室、原子吸收（荧光）、气象色谱室、生物分析室、重金 属分析室、嗅辩室等； 四楼主要为辅助区，包括办公室、会议室、设备间等，实验区域与 辅助区域互不干扰。实验室设有配套的集排气设施，防止实验室挥发性气体相互流通，有 利于降低实验废气排放浓度，废气排气筒排放口朝向榆亚路，远离实验室东侧的居民区。 实验室清洗废水主要集中在理化实验室，因此实污水预处理设施处理设置在理化室，各实 验室清洗废水经楼层敷设的污水管道收集至污水预处理设施处理后经进入建筑东侧通往地
埋式化粪池的现有污水管道。
污染物处置满足《检验检测实验室技术要求验收规范》（GB/T37140-2018）节能和环 保相关要求： “实验室废液、废气、废渣、废物等废弃物应分类收集、存放和集中处理， 确保不扩大污染；实验室应设置收集、储存危险废弃物的场所。无法在实验室妥善处理的 危险废弃物应报环保部门或其他有资质的单位处理，并做好记录。 ”项目设置了独立的危 废间，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关规定，因此本项目总体
布局基本合理。
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	工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节
	一、工艺流程简述
1 、营运期生产工艺流程
本项目建成后，主要从事水（含大气降水）和废水、工业循环冷却水和锅炉用水、环 境空气和废气、气体固定污染源、噪声、土壤等技术咨询服务，不进行生产。因此，项目
在进行实验检测过程中会产生少量废气、废水、固废等污染物。





17
[image: ]



	
	






















图2-1    营运期工艺流程及产污位置图
主要工艺流程说明：
（1）样品采集
严格按照国家技术标准要求进行采样（部分需要添加保存剂保存)。
（2）样品交接
采集回来的样品进行登记、交接（需当日测定的如 BOD5 、总氯、余氯等，当日安排检
测，其余不需当日测定的可在 4℃以下保存并在规定时间内检测完。
（3）试剂准备
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	根据实验方法准备需要的试剂和配置相应的标准溶液等，该过程可能会产生实验废水、
废气、废液、固废和噪声。
（4）样品预处理
对待测项目的样品进行前期处理，如测定重金属项目前的消解处理和有机物前期的萃
取等步骤，可能会产生实验废水、废气、废液、固废和噪声。
（5）样品测定
根据不同检测项目采用相应检测方法进行样品测定。样品测定过程将可能产生实验废
水、高浓度实验废液、废气和噪声和固废。
（6）出具报告
样品测定后进行数据分析、处理，出具检测报告。
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	二、主要污染工序
项目主要产污环节及产污因子见表2-6：
表2-6    主要污染工序一览表
	时段
	污染因子
	来源
	污染物
	污染物种类

	营 运 期
	
废水
	员工生活
	生活污水
	COD 、BOD5 、SS 、NH3-N

	
	
	实验室
	剩余分析水样
	COD 、BOD5 、SS 、NH3-N 、LAS

	
	
	
	清洗废水
	COD 、BOD5 、SS 、NH3-N 、LAS

	
	废气
	实验室
	实验废气
	氨、氯化氢、硫酸雾、非甲烷总 烃

	
	噪声
	机械设备
	噪声
	连续等效 A 声级

	
	





固体废物
	员工生活
	
一般固废
	生活垃圾

	
	
	




实验与环保
	
	废外包装

	
	
	
	
	废反渗透膜

	
	
	
	
	重金属等未超标废土壤样品

	
	
	
	



危险废物
	废试剂瓶、沾有毒物质废包装袋、 废橡胶手套等

	
	
	
	
	实验废液

	
	
	
	
	第一次清洗废水

	
	
	
	
	变质或失效的实验试剂

	
	
	
	
	废活性炭

	
	
	
	
	重金属等超标废土壤

	
	
	
	
	污水处理设施污泥
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	与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题
	本项目为新建项目，不涉及原有环境污染问题。
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