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单项选择题
短路容量的计算式子为 SD＝(    )MVA。
保藏
A.
UAV(kV)ID(kA)
B.
UAV*ID*
C.
UAV(kV)ID*
D.
UAV(KV)ID(kA)
答复错误!正确答案： A
系统的初始运行条件、故障持续时间均完全一样的状况下，导致系统的暂态稳 定性最差的故障应为( )
保藏
A.
两相短路
B.
三相短路
C.
单相接地短路
D.
断相故障
答复错误!正确答案： B
电力系统运行稳定性主要是指以下哪个元件的运行稳定性( )
保藏
A.
输电线路
B.
发电机
C.
电动机
D.
变压器
答复错误!正确答案： B
顶峰负荷时将中枢点电压上升，低谷负荷时将其下降的调压方式是〔 〕
保藏
A.
逆调压
B.
顺调压
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C.
常调压
D.
无法确定
答复错误!正确答案： A
等面积定则主要用于分析简洁系统的( )
保藏
A.
调压计算
B.
暂态稳定分析
C.
潮流计算
D.
故障计算
答复错误!正确答案： B
电力系统有功日负荷曲线下所包含的面积代表了负荷的( )。
保藏
A.
电压水平
B.
功率大小
C.
功率因数
D.
电能损耗
答复错误!正确答案： D
变压器二次侧连接在 500kV 的电力线路上，则其二次侧的额定电压为：(  )
保藏
A.
525kV
B.
550kV
C.
510kV
D.
500kV
答复错误!正确答案： B
通过转变变压器变比，实质上( )
保藏
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