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[bookmark: bookmark18]a、风载：0.5KN/m2
[bookmark: bookmark19]b、	雪载：0.3KN/m2
[bookmark: bookmark20]c、	吊挂载荷：15Kg/m2
[bookmark: bookmark21]d、	最大排雨量：140mm/h
[bookmark: bookmark22]e、	电源参数：220V/380V，50Hz，PH1/PH3
1. 3温室规格尺寸、基本结构及基本配置
温室设计为4联跨(4x8m=32m )，长度均为32米共,7 栋。建筑总面积为7168米2
基本结构：温室设计为圆形拱顶，温室骨架为轻型钢结构，全部 采用热镀锌表面处理，构件之间的连接采用镀锌件连接。该骨 架有较强的耐腐蚀性，承重和抗风雪能力强，易于拆装等特点。
温室主要技术指标:跨度：8米，
开间：4米，
长度：32米
肩高：3.5米, 总高：5.3米。
温室基本配置：温室配置有电动顶开窗系统、电动侧开窗系统、 内遮阳系统、湿帘降温系统、加湿系统、加温系统、二氧化碳补气系 统、补光系统、计算机控制系统、电控系统、移动苗床系统等。温室 拱顶为专用双层冲气膜覆盖，顶开窗为1/2开窗通风；侧墙、山墙覆 盖8MMPC板。
1.4温室排列方式
温室山墙4x8m = 32m，侧墙32m。
[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]2 .温室基础础冰沟、道路、门、施工图（详附图）
2 . 1温室基础
1、温室基础设计：
在未获得详细项目地质勘探报告前，我们暂时按照持力层容
许承载力标准80Kpa设计和作预算，温室内部为点式基础钢筋
钢板预埋件，深0.7m,宽24cm。设计计算按照国家标准《建筑
地基基础设计规范(GBJ7-1989)》。如用户提供的地质勘探报告
与设计依据不符，将对基础图纸做相应调整。
2 . 2温室室内道路
两端山墙为2米宽砼道,路面为C15砼地坪，厚度为100mm。
2 . 3温室室外排水
温室雨槽随基础坡度单向排水，水槽排水端设中110mmPVC
水管，避免雨水对基础造成直接性冲蚀，雨槽坡度5%Q
温室两侧墙设推拉门，规格为：2.2m高x宽1.5m宽门扇
覆盖PC板，耐冲击，底部及上部导轨配静音滚动滑轮，移动灵
活，推拉轻巧无声，人性化设计。
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]3・温室主体钢结构
3.1温室钢结构
温室主骨架：采用国产优质双面热镀锌钢材，并采用类比
PKPM的STS钢结构设计软件设计，通过三维载荷验证和当地风 载、雪载受力计算，整个结构除层架、立柱、等必要的焊接以外， 全部节点采用镀锌螺栓（自攻螺钉）联接，标准件和国产铝合金 框架表面热镀锌处理，所有构件均为镀锌连接件。
[bookmark: bookmark29]a、	预埋钢件：8 6mm钢板
[bookmark: bookmark30]b、	立柱*60x2.75热镀锌圆管，山墙辅立柱口 50x30热镀锌 管。
[bookmark: bookmark31]c、	侧墙防风杆选用口 50x30热镀锌方管，
[bookmark: bookmark32]d、	温室主拱用材为中40x2热镀锌圆管，间距为1.33米；拱顶
设纵管一道，用材为中25 X 1.5热镀锌圆管，
[bookmark: bookmark33]e、	直斜撑用材为中25x1.5热镀锌圆管，下弦拉杆用中40X2热 镀锌管。
[bookmark: bookmark34]f、柱间斜支承、内部结构支承、山墙支承、水槽立柱支撑，用材
为甲12热镀锌圆钢。
[bookmark: bookmark35]g、温室设有水槽5道，水槽位于跨与跨交汇处，材料选用8
1.5mm热镀锌钢板折边成形，接头处采用进口胶密封，排水坡
度z 5%。，端部设eiiopvc管集中排水，超限雨量则自由排水。
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[image: ]4・1温室顶采用专用双
层冲气膜,所有膜面的接
口、折角、分边均用压膜
长簧卡嵌于专用双层膜
压膜槽中，拱顶部分1/2





开窗通风。
4. 2侧窗通风系统
[image: ]温室两侧墙设1.5米高，32
米长弧形齿条机构PC板夕阍窗;
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