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                   第一部分：项目概要
天津台新大楼传输系统承载着全台视音频信号接入、安排、调度、处理、监视、监测、收录、发送、前端传输等任务。由卫星接收系统、数字前端系统、全台收录系统，传输调度系统、监视监测系统构成。
各系统之间的关系是卫星接收信号供应ASI和IP信号输出，送入数字前端系统及收录系统，对境内外节目进行入网收看、收录；数字前端系统将接收到的ASI码流信号进行重新统计复用后，经过调制混频放大后入网收看；供应SDI信号进入总控传输调度矩阵系统参加直播和制作。
全部信号经过矩阵系统调度安排运用，包括：卫星信号、新址内主楼演播室、乙丙区演播室、播出部、电视会议、台内微波机房、国干网信号等；新址外天宇数字平台信号、天宇大楼回传信号、市内直播外来信号、天塔微波信号、气象信号、十三远郊区县新闻回传信号、各市内传送站点信号、网络公司等。

其次部分：各分项系统概况及流程概要
1、卫星接收系统
[bookmark: OLE_LINK5]1.1卫星接收系统概况
[bookmark: OLE_LINK2]卫星接收系统通过卫星通信设备接收台外电视节目信号。担当了天津电视台由台外到台内通过卫星方式传送的节目直播与素材信号的接收、收录、转发、直播工作。因此系统的设计必需平安稳定牢靠，备份系统完备，为了保证高质量节目信号传输，还须要配置多种形式的监控设备。新台址规划14面卫星接收天线，位于乙区楼顶。
详见第五部分中的《天线设计功能表》
1.2 系统框图如下：


1.3卫星接收系统流程概要
   卫星接收L波段信号采纳L波段光传输方式。天线端配置防水型室外L波段光发，传输中心端采纳19英寸机柜安装室内型L波段光收。卫星接收L波段信号经过RF配线架，进入L波段信号有源功分器， 一部分安排信号接入32×32路L波段矩阵，便于卫星接收机选择各卫星天线接收的L波段信号，解码出的SDI信号送入传输调度矩阵；另一部分安排信号干脆挂接在卫星接收机上，解码出的部分SDI信号送入传输调度矩阵；ASI信号送入数字前端复用器。新台址与外围部门互为备份6路卫星信号。配备矩阵网管系统及频谱分析仪、卫星中频码流分析设备等监视监测设备，实现对L波段信号监看、监控。
   卫星接收机接收节目种类包括：中心台15套节目、卫星接收省级国际频道节目、境外38套节目，收录12套节目、直播调度类18套节目等。
2、数字前端系统
2.1 数字前端系统概况
担负着新台址内数字有线电视信号播出工作。实现有线电视节目收看；对境内外节目的借鉴、收录功能；领导对台内各演播室录制状况审看等。需配置CA、EPG、SMS系统以及码流监视、监控报警功能。
2.2数字前端系统框图如下：


2.3 数字前端流程概要
 由卫星接收机输出的ASI信号接入复用器，主楼演播室标清信号，会议电视信号，经过SD编码器转换成ASI信号接入复用器；主楼演播室高清信号，乙丙区演播室高清信号经过HD编码器转换成ASI信号接入复用器。复用器重新统计复用后取千兆以太网接入QAM调制器，经调制混频放大后，通过RF光收发传到远程服务楼以及台内有线电视网；复用后的ASI信号送入TS收录矩阵。
复用器输入码流为：中1流、中3流、中4、9流、卫星接收省级国际频道节目、境外节目，收录节目。


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/096053233201010044
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