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[bookmark: _bookmark0]一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	阜宁县中医院项目

	项目代码
	2309-320923-89-01-514479

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***

	建设地点
	阜宁县城河大街 50 号

	地理坐标
	（119 度 47 分 58.289 秒，33 度 47 分 9.287 秒）

	国民经济行业类别
	
Q8412 中医医院
	建设项目行业类别
	四十九、卫生 84—108、医院 841—其他（住院床位 20
张以下的除外）

	
建设性质
	· 新建（迁建）
· 改建
☑扩建
□技术改造
	
建设项目申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	
/
	项目审批（核准/ 备案）文号（选填
	）	/

	总投资（万元）
	5500
	环保投资（万元
	）	60

	环保投资占比
（%）
	1.09
	施工工期
	/

	是否开工建设
	☐否
☑是：已建设
	用地面积（m2）
	37953.24

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	阜宁县城市总体规划（2015-2030）

	规划环境影响评价情况
	无

	



规划及规划环境影响评价符合性分析
	《阜宁县城市总体规划（2014-2030年）》规划范围包括规划区：阜宁县域，总面积1438.8平方公里。中心城区：南至329省道－ 新城街道南边界－花园街道南边界－329省道，东至连盐铁路以东500米，北至348省道－迎宾大道－射阳河，西至348省道，总面积
192.9平方公里。规划期限，近期：2014年-2020年；远期：2021年
-2030年；远景：展望至本世纪中叶。
（1）规划区范围：北至四通河；东至通榆河向东1000米；南、
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西均至规划的329省道。规划区总面积：63.07km2。
（2）城市性质：盐城市域的次中心城市，苏北现代化新兴工业商贸城市。
（3）城市规模：人口近期（2007年）20万人，远期（2020年）
30万人。用地近期（2007年）20km2，远期（2020年）30km2。
（4） 城市发展方向：积极向南、合理向西、适度向东、控制向北。
（5） 城市布局结构形式：单中心团块状结构。建设用地形成“一核、一带、两环、四片”。
①“一核”：围合大关路、通榆南路（迎宾大道）、通榆北路、阜城大街形成沿射阳河呈三角形的县城商业、行政、文化中心；
②“一带”：沿射阳河两岸形成滨河景观风景带；
③“两环”：结合沿河、沿路绿化带，规划形成两条城市绿化环线，即：内绿环为老阜坎河－射阳河－大关南路－南城河－川里河－城河大街－老阜坎河；外绿环为开发区大道－黄码路－新兴路
－新兴北路－昆仑路－开发区大道；
④“四片”：东、西为两个工业区、南、北为两个居住区。
（6） 用地布局：
①居住用地：分为6个片区，其中：射阳河北岸4个；射阳河南岸2个。
②公共设施用地：按两级布置：中心区、居住区级。
③工业用地：在城东、城西布置。城东工业区（经济开发区） 以一类工业为主；
城西工业区（新兴北路以西）以二类工业为主。
④道路交通用地：采用“方格网”布局形态。道路分为主干道、次干道、支路三个等级。主干道宽度35－60m；次干道宽度30－40m；支路宽度大于14m。
⑤绿化用地：规划以射阳河为主要轴线建设滨河绿地，形成县
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城绿化主空间。整治现状河道，建设沿河、沿路绿化，形成“回” 字型县城双绿环，结合该绿环，建成六条城市景观路和十个城市公园。六条城市景观路为：阜城大街、城河大街、新兴路、通榆路（迎宾大道）、东风路、开发区大道；十个城市公园为：生态植物园、桥北公园、南城区公园、城南公园、开发区公园、烈士陵园、川里河游园、驿马河游园、河口游园、大关路公园。
（4） 环境保护规划：远期：地面水达到Ⅱ-Ⅲ类标准以上，地下水达Ⅱ类标准；大气环境达到国家大气环境质量一级标准；固体废弃物无害化处理率100%。
（5） 区域功能定位：连通城镇聚合轴的节点城市之一；盐城市域的次中心城市。
（6） 经济发展战略指导思想：坚持以加快发展为主题，以结构调整为主线，以科技创新为动力，以培植财源为重点，大力实施“以工强县、兴农富民、进位争先、跨越发展”的方针，巩固农业基础地位，提升二、三产业，全面推进三个文明建设协调发展，把阜宁建成经济繁荣、生活富裕、环境优美、城镇文明的现代化中等城市。
第二产业空间布局：形成“三园、四带”的布局。“三园”： 江苏省阜宁经济开发区（轻纺工业园）、生态化工园（精细化工园）、东益工业园（民营科技园）；“四带”：204国道产业带、盐淮线产业带、阜益线产业带、阜羊线产业带。
（7） 城镇空间布局：“一条主轴、两条次轴”。“一条主轴”： 204国道城镇轴；“两条次轴”：阜益线、阜羊线城镇轴。随着城市化、工业化进程的加快，镇域行政区划将适时逐步调整。
本项目为阜宁县中医院建设项目，位于规划中的医疗卫生用地，符合阜宁县城市总体规划，阜宁县城市总体规划图见附图8。
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1、产业政策合理性分析
（1） 国家产业政策符合性分析
本项目为医疗服务建设项目，行业类别属于“Q8412中医医院”，经查阅
《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改版），本项目属于其鼓励类中的“医疗卫生服务设施建设”，与国家产业政策相符。
2、选址可行性分析
本项目位于阜宁县城河大街50号，用地性质为医疗卫生用地。项目北侧为空地，隔空地为阜宁县实验小学（向阳路校区），西侧为铁军纪念馆，南侧为成城河路，东侧为百盛花苑。项目周围无自然保护区、风景名胜区和其它特别需要保护的敏感目标，不涉及拆迁，不会对周围生态环境产生影响。各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。
其	综上，从基础条件、环境条件分析，项目选址可行。
他
符	3、“三线一单”符合性分析
合	（1）生态保护红线性
分	对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发
析	〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》
（苏政发〔2018〕74号）以及《阜宁县生态空间管控区域调整方案》，本项目距离射阳河（阜宁县）清水通道维护区约为100m，距离通榆河清水通道维护区2.8km。故本项目符合江苏省生态空间管控区域保护规划要求。
因此本项目符合《江苏省生态空间管控区域规划》、《江苏省国家级生态保护红线规划》相关要求。项目与生态空间管控区位置关系图见附图4。
（2） 项目与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析根据《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目所在地属
于重点管控单元。本项目与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》中江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性分析内容见表。
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 (
管控要求
重点管控要求
相符性分析
) (
禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企
业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印
染、电镀、酿造等污染严重的小型企业
落实《江苏省通榆河水污染防治条例》
在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止
新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制
革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅
酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶
炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项
目。
3
. 
在通榆河一级保护区， 禁止新建、
扩建直接或者间接向水体排放污染物的
项目， 禁止建设工业固体废物集中贮存
利用、处置设施或者场所以及城市生活垃
圾填埋场， 禁止新建规模化畜禽养殖场
。
空间布局约束
1
、本项目为医院项目， 不
涉及制革、化工、印染、电
镀、酿造等生产工艺； 
2
、本项目选址在阜宁县城河大街 
50 
号， 距离通榆河清水通道维护区 
2800m
，不在通榆河保护区范围内。
、
。
本项目污水处理站产生的
废气经二级活性炭处理后
通过 
15
 
米高排气筒排放；
项目废水经院区污水处理
站集中处理，排水纳入市政
污染物排放管控
按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实
施排污总量控制制度。
污水管网，接管至阜宁县水
处理发展有限公司，达标尾
水排入淮河入海水道南泓，
废水总量需向盐城市阜宁
生态环境局申请，并在阜宁
县水处理发展有限公司指
标中平衡； 固废排放量为
零。
环境风险防控
禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶
进入通榆河及主要供水河道。
本项目不涉及剧毒化学品、
不涉及内河水运。
资源利用效率要求
限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗
能和重污染的建设项目。
本项目不属于高耗水、高耗能和重污染的建设项目。
)
	
	
	表 1-1 项目与江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析

	
	
	
淮河流域

	
	
	





















沿海地区

	
	
	
	1． 禁止在沿海陆域内新建不具备有效治理措施的化学制浆造纸、化工、印染、制
	本项目为医院建设项目，不属于化学制浆造纸、化工、

	
	
	空间布
	革、电镀、酿造、炼油、岸边冲滩拆船以
	印染、制革、电镀、酿造、

	
	
	局约束
	及其他严重污染海洋环境的工业生产项目。2． 沿海地区严格控制新建医药、农药和染料中间体项目。
	炼油、岸边冲滩拆船以及其他严重污染海洋环境的工业生产项目。



 (
7
)
 (
序号
要求
相符性分析
1
空间布局约束
（
1
）各类开发建设活动应符合盐城市总体
规划、控制性详细规划、土地利用规划等相关要求。（
2
）禁止引进列入《盐城市化工
产业结构调整指导目录
（
2015
 
年本
）
》
（盐
政办发〔
2015
〕
7
 
号
）
淘汰类的产业。
（
3
） 
位于通榆河保护区的建设项目，符合《江苏
省通榆河水污染防治条例》等相关要求。
本项目为医院项目，不属于化工类产业，选址
在阜宁县城河大街 
50 
号，用地为医疗用地， 符合阜宁县城市总体规
划。
)
	
	
	




污染物排放管控
	





按照《江苏省海洋环境保护条例》实施重点海域排污总量控制制度。
	本项目污水处理站产生的 废气经二级活性炭处理后 通过 15 米高排气筒排放； 项目废水经院区污水处理 站集中处理，排水纳入市政污水管网，接管至阜宁县水处理发展有限公司，达标尾水排入淮河入海水道南泓， 废水总量需向盐城市阜宁 生态环境局申请，并在阜宁县水处理发展有限公司指 标中平衡； 固废排放量为

	
	
	




环境风险防控
	
1． 禁止向海洋倾倒汞及汞化合物、强放射性物质等国家规定的一类废弃物。 2． 加强对赤潮、浒苔绿潮、溢油、危险化学品泄漏及海洋核辐射等海上突发性海洋灾害事故的应急监视，防治突发性海洋环境灾害。
3． 沿海地区应加强危险货物运输风险、船舶污染事故风险应急管控。
	生活废水及普通病房废水经化粪池处理后排入污水站，传染科医疗废水经专用化粪池+消毒后排入医院污水处理站，生化处理并消毒达到废水预处理标准和污水处理厂接管标准后接入阜宁县水处理发展有限公司处理，本项目不涉及海上
运输。

	
	
	资源利用效率要求
	至 2020 年， 大陆自然岸线保有率不低于
37%， 全省海岛自然岸线保有率不低于
25%。
	项目位于盐城市阜宁县，不占用岸线资源。

	
	
	（3）项目与《盐城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析
本项目位于阜宁县城河大街 50 号，对照《盐城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（盐环发〔2020〕200 号），项目所属江苏省盐城市阜宁县中心城区为一般管控单元，本项目与《盐城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析详见表 1-2。
表 1-2 本项目与《盐城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析表



 (
8
)
 (
2
污染物排放管控
落实污染物总量控制制度，根据区域
环境质量改善目标，削减污染物排放总量。
进一步开展管网排查，提升污水收集
效率。强化餐饮油烟治理，加强噪声污染防 治，严格施工扬尘监管，加强土壤和地下水
污染防治与修复。（
3
）加强农业面源污染
治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产 
养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农
业面源污染物排放量。
本项目废气总量在阜宁
县区域总量内平衡解 
决；废水总量需向盐城
市阜宁生态环境局申 
请，并在阜宁县水处理发展有限公司指标中平衡；符合污染物排放管
控要求。
（
1
）加强环境风险防范应急体系建设，加
强环境应急预案管理，定期开展应急演练， 
持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。（
2
）合理
布局商业、居住、科教等功能区块，严格控
制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设
项目布局。
本项目为医院项目，不
3
环境风险防控
属于噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设
项目，经预测，周边交
通噪声对本项目的影响
在可接受范围内。
4
资源开发
效率
要求
优化能源结构，加强能源清洁利用。
万元 
GDP
 
能耗、万元 
GDP
 
用水量等
指标达到市定目标。（
3
）提高土地利用效率、节约集约利用土地资源。（
4
）严格按
照《高污染燃料目录》要求，落实相应的禁
本项目为医院建设项 
目，不属于高耗水服务业，符合文件资源开发
效率要求。
燃区管控要求。
综上所述，本项目符合“三线一单”生态环境分区管控相关要求。
（
4
）环境质量底线相符性
根据《
2022 
年阜宁县环境质量状况公报》，环境空气中二氧化硫
（
SO
2
）
二氧化氮（
NO
2
）、可吸入颗粒物（
PM
10
）和细颗粒物（
PM
2.5
）年均浓度分
别为 
8 
微克
/
立方米、
20 
微克
/
立方米、
55 
微克
/
立方米和 
31 
微克
/
立方米，一
氧化碳（
日均 
95%
位数）
浓度 
0.8 
毫克
/
立方米、臭氧（
日最大 
8 
小时滑动平
均 
90%
位数）浓度 
158 
微克
/
立方米，浓度均优于《环境空气质量标准》
（
GB3095-2012
）二级标准，属于达标区。
2022 
年阜宁县级在用饮用水源水
质稳定达标，满足《地表水环境质量标准》（
GB3838-2002
）Ⅲ类标准，通榆
河北陈备用水源地于汛期个别月份水质出现超标。境内地表水水质总体良好，
水质总体达到或优于Ⅲ类断面比例达 
100%
。
2022 
年县城区声环境质量状况总
体较好，昼间区域噪声及道路交通噪声平均等效声级仍维持在上年水平，城
区功能区噪声昼夜达标情况良好。
本项目建设后会产生一定量的污染物，但在采取相应的污染防治措施后，
经预测，本项目废气污染物的排放均不超标，故对周边环境造成的不利影响
)






























、
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较小，本项目废水经预处理后接入阜宁县水处理发展有限公司深度处理，达标排放，故本项目建设不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。
（5） 资源利用上线
本项目用水主要为生活用水、医疗用水，本项目年用量为 57650.25 吨， 水源来自当地自来水厂，使用量不大，当地自来水厂能够满足本项目的新鲜水使用要求。
医院年用电量约 60 万千瓦时，由区域供电所供应，本项目不会突破当地资源利用上线。
（6） 环境准入负面清单
本项目位于阜宁县城河大街 50 号，项目所在地暂无环境准入负面清单， 因此本项目与国家及地方相关文件的相符性分析内容见表 1-3。
表 1-3 本项目与国家及地方产业政策相符性分析
	序号
	内容
	相符性分析

	1
	《市场准入负面清单（2022 版）》
	本项目不属于禁止准入类和限制准入
类项目。

	
2
	
《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021 年修订）
	本项目不涉及限制和淘汰类的生产设 备及工艺，属于目录中“三十七、卫生健康、5、医疗卫生服务设施建设”，
为鼓励类项目。

	3
	《江苏省产业结构调整限制、淘汰和
禁止目录》（苏办发〔2018〕32 号）
	不属于限制、淘汰、禁止类项目

	4
	《限制用地项目目录》（2012 年本）
和《禁止用地项目目录》（2012 年本）
	根据阜宁县总体规划，本项目用地性质
为医疗用地，不属于限制和禁止用地。

	
5
	《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》和《江苏省禁止用地项目目录
（2013 年本）》
	根据阜宁县总体规划，本项目用地性质为医疗用地，不属于限制和禁止用地。

	6
	《长江经济带发展负面清单指南（试
行，2022 年版）》
	符合《长江经济带发展负面清单指南（试
行，2022 年版）》要求


综上所述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（简称“三线一单”）管控要求。
4、与江苏省通榆河水污染防治条例相符性分析
对照《江苏省通榆河水污染防治条例》、《盐城市人民政府关于进一步加强通榆河保护区项目准入管理的通知》，“通榆河实行分级保护，划分为三级保护区。通榆河及其两侧各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区
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域为通榆河一级保护区；新沂河南偏泓、盐河和斗龙港、新洋港、黄沙港、射阳河、车路河、沂南小河、沭新河等与通榆河平交的主要河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河二级保护区；其他与通榆河平交的河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河三级保护区”。本项目距射阳河最近距离约为 580m，位于通榆河二级保护区内。
《江苏省通榆河水污染防治条例》：通榆河实行分级保护。
一级保护区、二级保护区内禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目；（二）在河道内设置经营性餐饮设施；（三）向河道、水体倾倒工业废渣、水处理污泥、生活垃圾、船舶垃圾；（四）将畜禽养殖场的粪便和污水直接排入水体；（五）将船舶的残油、废油排入水体；（六）在水体洗涤装贮过油类、有毒有害物品的车辆、船舶和容器以及污染水体的回收废旧物品；（七）法律、法规禁止的其他行为。
通榆河一级保护区内禁止下列行为：（一）新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目；（二）新设排污口；（三）建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场；（四）使用剧毒、高残留农药；（五）新建规模化畜禽养殖场；（六）在河堤迎水坡种植农作物；（七）在河道内从事网箱、网围渔业养殖，设立鱼罾、鱼簖等各类定置渔具。
通榆河一级、二级保护区限制下列行为：（一）新建、扩建港口、码头；
（二）设置水上加油、加气站点；（三）法律、法规限制的其他行为。
综上所述，本项目位于通榆河二级保护区内，不涉及二级保护区内禁止以及限制行为，因此本项目符合《江苏省通榆河水污染防治条例》中相关要求。
5、项目与盐城市主体功能区划相符性分析
本项目位于江苏省盐城市阜宁县域内，属于《盐城市主体功能区实施规划》中的重点开发区域，重点开发区域的功能定位：集聚高端要素、发展现
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	代服务业、提升综合服务功能的核心区域；战略性新兴产业和先进制造业的集聚区；新型城镇化和城乡发展一体化的重要支撑区；支撑创新驱动、转型发展，承载高强度、多功能国土开发的战略空间和增长极。发展方向：统筹安排建设空间；推进城镇协调发展；优化提升产业能级；保护生态环境。
本项目位于阜宁县城河大街 50 号，不涉及重要生态功能保护区，严格控制污染物排放；本项目属于中医医院建设项目，属于医疗卫生服务类建设项目，符合《盐城市主体功能区实施规划》（盐政发〔2017〕74 号）中的相关要求。
6、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45 号）相符性分析
对照《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》
（环环评〔2021〕45 号）中对于“两高”项目的界定：“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计，后续对“两高”范围国家如有明确规定的，从其规定。根据江苏省生态环境厅对于“关于泡棉项目环评类别的咨询”的回复，对照《国民经济行业分类》
（GB/T4754—2017，2019 年修订），本项目属于医院，不属于文件中界定的“两高”项目。
7、项目与《省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”生态环境保护规划的通知》相符性分析
表 1-4 项目与《省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”生态环境保护规划
的通知》相符性分析表

	
	
	相关要求
	相符性分析

	
	
	降低重点领域二氧化碳排放。积极推广低碳新工艺、新
	


本项目为医院项目，不属于重点领域高能耗行业

	
	
	技术， 支持采取原料替代、工艺改进、设备更新等措施
	

	
	
	减少工业过程二氧化碳排放。研究制定重点行业单位产
	

	
	
	品温室气体排放标准， 开展碳排放对标活动， 降低单位
	

	
	
	产品的碳排放强度。支持火电、钢铁等行业开展新一代低成本、低能耗碳捕集、利用和封存（ CCUS） 技术研发示范。到 2025 年， 单位工业增加值二氧化碳排放量下降20% ，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先
进水平。
	

	
	
	落实能源消耗总量和强度“ 双控” 制度。深化能源消费总量控制， 严格煤炭消费等量减量替代， 持续降低能耗强度。加强散煤治理， 大力推进“ 无散煤” 省份建设，
2021 年底前，13 个设区市建成区实现无散煤，2023 年底
	本项目使用清洁能源电能，不使用煤炭。
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 (
相关要求
相符性分析
保护和科学利用水资源
执行国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、设备、产品目录及高耗水行业取用水定额标准，完善火
力发电、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤、食品发酵等高耗水行业省级用水定额；严格控制高耗水行业发展；按照重要江河湖泊水功能区水质达标要求，落实污染物达标排放措施，切实监
管入河湖排污口，严格控制入河湖排污总量。
本项目用水主要为职工生活用水、医疗用水及
绿化用水， 新鲜水用量约为 
57650.25 m
3 
/a
， 不属于高耗水行业。
实施生态保护与修复
划定并严守生态保护红线：国家生态保护红线原 则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符 合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变 
用途。
本项目不涉及生态保护红线。根据阜宁总体规划， 项目用地为医疗卫生用地。符合用地规划
推进水环境治理
严格执行国家环境质量标准，将水质达标作为环 境质量的底线要求，从严控制污染物排放；严格 落实化工、原料药加工、印染、电镀、造纸、焦 化等“十大”重点行业改建、扩建项目主要水污 染物排放等量或减量置换要求。加快布局分散的 企业向工业园区集中，有序推动工业园区水污染
集中治理工作，强化园区污水处理设施运行管理 
后督查。
本项目为医院项目， 不属于化工类产业， 选址在阜宁县城河大街 
50
号，废水医院预处理后接管
至阜宁县水处理发展有限公司集中处理，达标后排放。
)
	
	
	前， 全省实现散煤清零。实施煤炭清洁替代， 在工业、
交通领域推进“ 以电代煤” “ 以电代油” ， 推进 30 万千瓦及以上燃煤机组供热改造， 逐步关停整合落后燃煤小热电和燃煤锅炉。实施气化工程， 加大外电入苏， 提高电煤使用比重， 到 2025 年， 天然气消费量占能源消费比
重达到 14% 以上，电煤占煤炭消费比重提高到 68% 以上。
	

	
	
	推动传统产业绿色转型。坚持智能化、绿色化、高端化导向， 加快传统产业优化升级， 强化能耗、水耗、环保、安全等标准约束。全面促进清洁生产， 依法在“ 双超双有高耗能” 行业实施强制性清洁生产审核。在钢铁、石化、印染等重点行业培育一批绿色龙头企业， 精准实施政府补贴、税收优惠、绿色金融、信用保护等激励政策， 推动企业主动开展生产工艺、清洁用能、污染治理设施改造， 引领带动各行业绿色发展水平提升。严格落实国家落后产能退出指导意见， 依法淘汰落后产能和“ 两高” 行业低效低端产能， 分类实施“ 散乱污” 企业关停取缔、
整改提升等措施。
	



本项目为医院项目，不属于重点领域高能耗行业

	
	
	强化重点行业 VOCs 治理减排。加强石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销售等重点行业 VOCs 深度治理， 发布 VOCs 重点监管企业名录，编制实施“ 一企一策”综合治理方案。完善省重点行业 VOCs 总量核算体系，实施新建项目总量平衡“ 减二增一” 。引导石化、化工、煤化工、制药、农药等行业合理安排停检修计划， 减少非
正常工况 VOCs 排放。
	
项目废气主要为污水站臭气，收集
+二级活性炭+15
米排气筒排放

	
	
	8、与《江苏省长江经济带生态环境保护实施规划》相符性分析
表 1-5 项目与《江苏省长江经济带生态环境保护实施规划》相符性分析表
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	综上所述，本项目符合《江苏省长江经济带生态环境保护实施规划》中

	
	
	相关要求。

	
	
	9、与长江经济带相关文件相符性分析

	
	
	本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》、《<

	
	
	长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》（2022 版）相符性

	
	
	分析见表 1-6。

	
	
	表 1-6  本项目与长江经济带相关文件相符性分析表

	
	
	政策、法律、法规、规章、标准、规范或规划
	建设项
	是否

	
	
	名称
	内容
	目情况
	符合

	
	
	
	1、禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体
规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局
	
不涉及
	
是

	
	
	
	规划》的过长江干线通道项目。
	
	

	
	
	
	2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内
投资建设旅游和生产经营项目。禁止在国家级和省级风景名 胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资
	不在自
然保护区等区
	
是

	
	
	
	源保护无关的项目。
	域内
	

	
	
	
	3、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、 改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；
禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改 建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	不在饮
	

	
	
	
	
	用水水
源保护
	是

	
	
	
	
	区内
	

	
	
	《长江经
济带
	4、禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段
范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及
	
不涉及
	
是

	
	
	发展
	任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	
	

	
	
	负面
	5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留期 内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治 理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要挤出设施外 的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河 段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生
》	态保护的项目。
	
	

	
	
	清单
	
	
	

	
	
	指南
	
	
	

	
	
	（试
	
	不涉及
	是

	
	
	行，
2022
年版）
	
	
	

	
	
	
	6、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排
污口
	不涉及
	是

	
	
	
	7、禁止在“一江一口两湖七河”和 332 个水生生物保护区
开展生产性捕捞。
	不涉及
	是

	
	
	
	8、禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干支流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、 冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目
的的改建除外。
	

不涉及
	

是

	
	
	
	9、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、
建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	不涉及
	是

	
	
	
	10、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布
	不涉及
	是
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	局规划的项目。
	
	

	
	
	
	11、禁止在新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后 产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重 过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能
高排放项目。
	
不涉及
	
是

	
	
	
	
12、法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。
	严格执行相关
政策
	
是

	
	
	














《<长江 经 济 带 发 展 负 面 清 单 指南> 江 苏 省 实 施 细 则（试行）》
（202
2 版）
	1、禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030 年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035 年）》以及我省有关港口总体规划的码头项
目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长 江通道项目。
	

不涉及
	

是

	
	
	
	2、严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在
自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅 游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省 风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核 心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业和草原局会
同有关方面界定并落实管控责任。
	不在自然保护区，风景名胜区等区域内
	


是

	
	
	
	3、严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人 民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》
《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区 的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水 源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染 饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区 的岸线和河段范围内新建改建、扩建排放污染物的投资建设 项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消
减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。
	



不在饮用水水源保护区内
	





是

	
	
	
	4、严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止
在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执 行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及 任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保
护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业和草原局 会同有关方面界定并落实管控责任。
	

， 不涉及
	



是

	
	
	
	5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江
岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求， 按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区
内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	



不涉及
	



是
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	6、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排
污口
	不涉及
	是

	
	
	
	7、禁止长江干流、长江口、34 个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定
的其它禁渔水域开展生产性捕捞。
	
不涉及
	
是

	
	
	
	8、禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线 边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执
行。
	
不涉及
	
是

	
	
	
	9、禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水
平为目的的改建除外。
	
不涉及
	
是

	
	
	
	10、禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太
湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。
	不涉及
	是

	
	
	
	11、禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的
燃煤发电项目。
	不涉及
	是

	
	
	
	12、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、 建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《< 长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）>江苏省
实施细则合规园区名录》执行。
	严格执行相关法律法
规
	
是

	
	
	
	13、禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。
	不涉及
	是

	
	
	
	14、禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密
集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。
	不涉及
	是

	
	
	
	15、禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、
电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。
	不涉及
	是

	
	
	
	16、禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大
的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国 家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。
	
不涉及
	
是

	
	
	
	17、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布
局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。
	不涉及
	是

	
	
	
	18、禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏 省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘 汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产
能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。
	
不涉及
	
是

	
	
	
	19、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产 能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放
项目。
	
不涉及
	
是

	
	
	
	20、法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。
	不涉及
	是

	
	
	10、与医疗机构相关文件的相符性分析
本项目与《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3 号）、《医疗机构管理条例》（2022 年修订）、《医疗机构管理条例实施细则》、《医疗废物管理条例》等医疗机构相关文件的相符性分析见表 1-7。
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表 1-7  本项目与医疗机构相关文件的相符性分析
	文件
	相关要求
	相符性分析

	






《医疗机构废 弃物综合治理 工作方案》（国卫医发〔2020〕3 号）
	做好医疗机构内部废弃物分类和管理：（一） 加强源头管理。医疗机构废弃物分为医疗废物、 生活垃圾和输液瓶（袋）。通过规范分类和清洗流程，各医疗机构内形成分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统。充分利用电子标签、二维码等信息化技术手段，对药品和医用耗材购入、使用和处置等环节进行精细化全程跟踪管理，鼓励医疗机构使用具有追溯功能的医疗用品、具有计数功能的可复用容器，确保医疗机构废弃物应分尽分和可追溯。（二）夯实各方责任。医疗机构法定代表人是医疗机构废弃物分类和管理的第一责任人，产生废弃物的具体科室和操作人员是直接责任人。鼓励由牵头医疗机构负责指导实行一体化管理的医联体内医疗机构废弃物分类和管理。实行后勤服务社会化的医疗机构要落实主体责任，加强对提供后勤服务组织的培训、指导和管理。适时将废弃物处置情况
纳入公立医疗机构绩效考核。
	


本项目医疗废物和生活垃圾分类贮 存、分类转运，医疗废物分区存放于危废仓库，生活垃圾由环卫部门统一清运。同时医疗废弃物的分类和管理由法定代表人和具体科室的操作人员负责，对医疗机构废弃物进行分类和管理。

	





《医疗机构管理条例》（2022 年修订）
	
第二十三条 任何单位或个人，未取得《医疗机构执业许可证》或者未经备案，不得开展诊疗活动。
第二十四条 医疗机构执业，必须遵守有关法律、法规和医疗技术规范。
第二十五条 医疗机构必须将《医疗机构执业许可证》、诊疗科目、诊疗时间和收费标准悬挂于明显处所。
第二十六条 医疗机构必须按照核准登记或者备案的诊疗科目开展诊疗活动。
第二十七条 医疗机构不得使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作。
	本项目已取得《医疗机构执业许可 证》，见附件 7。同时医疗机构遵守有关法律、法规和医疗技术规范。 本项目拟将《医疗
机构执业许可证》、诊疗科目、诊疗时间和收费标准悬挂于明显处所。本项目不使用非卫生技术人员从事医疗卫
生技术工作。

	




《医疗机构管理条例实施细则》
	第十条 医疗机构不分类别、所有制形式、隶属关系、服务对象，其设置必须符合当地《医疗机构设置规划》。
第十一条 床位在一百张以上的综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医医院以及专科 医院、疗养院、康复医院、妇幼保健院、急救 中心、临床检验中心和专科疾病防治机构的设 置审批权限的划分，由省、自治区、直辖市卫 生计生行政部门规定；其他医疗机构的设置， 由县级卫生计生行政部门负责审批。
第十二条 有下列情形之一的，不得申请设置医疗机构：（一）不能独立承担民事责任的单位；
（二）正在服刑或者不具有完全民事行为能力
	

本项目已取得《医疗机构执业许可证》，符合当地《医疗机构设置规划》， 本项目属于中医医院，审批权限的划分由省卫生计行政部门规定。
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	的个人；（三）发生二级以上医疗事故未满五
年的医务人员； （四）因违反有关法律、法规和规章，已被吊销执业证书的医务人员；（五） 被吊销《医疗机构执业许可证》的医疗机构法定代表人或者主要负责人；（六）省、自治区、直辖市政府卫生计生行政部门规定的其他情形。有前款第（二）、（三）、（四）、（五） 项所列情形之一者，不得充任医疗机构的法定
代表人或者主要负责人。
	

	
	
	
《医疗废物管理条例》（国务院〔2003〕第380 号令）
	
医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施应 远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活 垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送 工具、车辆的出入。
	项目医疗废物暂存点设置于医院北
侧，为独立存储间。距离医疗区较远、周边人员较少、周
边无食品加工区。
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[bookmark: 二、建设项目工程分析][bookmark: _bookmark1]二、建设项目工程分析

1、项目概况
阜宁县中医院建于 1958 年，是一所集医疗、保健、预防、康复、教学、科研为一体的综合性国家二级甲等中医院，爱婴医院、系南京中医药大学实习、教学基地。中医院现有在职人员 390 人，其中高级技术职称 23 人，中级技术职
称 97 人、病床 300 张，开设内、外、妇、儿、骨伤、五官肛肠、针灸、急诊等绿色通道，其中肝病专科、内科、脑卒中康复治疗中心是盐城市重点特色专科。中医院不但中医有特色，西医发展迅速。开展普外、脑外、泌外、骨伤科的手术如胃癌、肺癌、结肠癌、妇科、妇产科等多种手术，常年与上海二军大、上海同济大学合作，开展各种手术项目。中医院不但有古色典雅门诊大楼，还配有中央空调、中心供氧、传呼系统、手术室有洁净层流手术间等，是一栋设施完备、功能先进、宽敞舒适、环境优美的高标准住院大楼。
2011 年 6 月，阜宁县中医院报批了《感染病房楼工程项目环境影响评价报
建	告表》，2011 年 7 月 12 日取得环评批复，批复文号为阜环表阜〔2011〕102 号， 设
内	目前暂未验收（原感染病房楼为现在的传染科）。
容		为扩大医院规模，阜宁县中医院拟投资 5500 万元，建设阜宁县中医院扩建项目，主要建设内容包括：门诊楼、住院部、急诊、血液中心、发热门诊、传染科（现有项目）、药库、宿舍、配电及用房等。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）中四十九、卫生中 108、医院 841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站） 8433；急救中心（站）服务 8434；采供血机构服务 8435；基层医疗卫生服务 842 “其他（住院床位 20 张以下的除外）编制报告表”，本项目应编制报告表，故建设单位委托我公司编制“阜宁县中医院项目”的环境影响报告表，我单位接受委托后，对项目周围环境进行实地踏勘并作了调查分析，收集了有关资料， 同时进行了类比调查，按照环评编制指南要求编写了本项目环境影响报告表， 报请生态环境局审查、审批，以期为项目实施和管理提供依据。
对于项目涉及的放射性部分均由院方委托相关有资质单位进行专项评价分
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 (
序号
/
设计能力
年运行时数 
h/a
1
职工人数（人）
390
8760
2
床位（张）
300
8760
3
最大住院人数（人）
300
8760
4
最大门诊量（人次
/
天）
700
8760
)
	
	
	析，不在本次评价范围内。
2、建设内容及规模
（1） 项目名称：阜宁县中医院项目；
（2） 建设单位：阜宁县中医院；
（3） 建设性质：扩建；
（4） 项目投资：总投资 5500 万元，其中环保投资 60 万元，占总投资的1.09%；
（5） 建设地点及周边关系：本项目位于阜宁县城河大街 50 号，项目北侧为空地，隔空地为阜宁县实验小学（向阳路校区），西侧为铁军纪念馆，南侧为成城河路，东侧为百盛花苑，项目地理位置见附图 1，周边关系见附图 2。
（6） 建设规模：根据医院现状，床位数为 300 张；
（7） 项目占地及建设内容：本项目用地面积为 37953.24m2，总建筑面积32166.6m2。主要建设内容包括：门诊楼、住院部、急诊、血液中心、发热门诊、传染科（现有项目）、药库、宿舍、配电及用房。
（8） 劳动定员及工作制度
项目职工 390 人，本项目工作制度为三班制，每班 8 小时，医院年工作 365
天。其中医护人员 300 人，后勤人员 90 人，院区内不设置公共食堂。
表 2-1 全院规模一览表






具体建设内容见表及主要建（构）筑物见表 2-2。
表 2-2  本项目建成后全厂组成一览表（m2）

	
	
	类别
	名称
	本项目
	备注

	
	
	


主体工程
	总用地面积
	37953.24m2
	/

	
	
	
	总建筑面积
	32166.6m2
	已建

	
	
	
	门诊楼
	共五层，建筑面积 8100m2
	已建

	
	
	
	住院部大楼
	共八层，建筑面积 10836m2
	已建

	
	
	
	急诊区
	630m2
	已建

	
	
	
	消化内科楼
	2550m2
	已建
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	血液中心
	876m2
	已建

	
	
	
	发热门诊
	255m2
	已建

	
	
	
	传染科
	2550m2
	已建（现有项目）

	
	
	
	药库
	650m2
	已建

	
	
	
	宿舍
	2500m2
	已建

	
	
	
	消毒供应中心
	1500m2
	已建

	
	
	
	配电房
	407m2
	已建

	
	
	
	辅助用房
	387m2
	已建

	
	
	
	门诊楼

	
	
	
	
1F
	放射科、挂号、收费、检验科、中草药、儿科、 西药房、母婴室、骨科、皮肤科、煎药室、肛
肠科、胃肠镜室、志愿者办公室
	










已建

	
	
	
	

2F
	B 超、心电图、内科、外科、心内科、中医科诊室、妇科、门诊部、体检中心、国医馆专家 门诊、疼痛科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、中 医特色护理门诊、烧烫伤科、水肿门诊、消渴
门诊、动脉硬化检测室
	

	
	
	
	
3F
	生化室、院感科、医保办、信息科、PCR 实验室、药材科、预防保健科、基本公共卫生服务项目办公室、针灸理疗科、面瘫门诊、微机室、
免疫室、戒烟咨询门诊
	

	
	
	
	

4F
	院长室、副院长室、副书记室、工会、医院办 公室、党总支办公室、监察室、扫黑除恶办公 室、文印室、财务科、医教科、基层指导科、
产科安全管理办公室、总务科、护理部、病案 室、党总支活动室、医疗纠纷调解室
	

	
	
	
	
5F
	大会议室、小会议室、党员活动中心、健康教 育教室、中医药适宜技术推广基地、职工之家、
设备科
	

	
	
	
	住院大楼

	
	
	
	1F
	住院大厅收费处、病区药房、化验室、一病区：
痔疮科
	




已建

	
	
	
	2F
	二病区：妇产科
	

	
	
	
	3F
	三病区：内一科
	

	
	
	
	4F
	四病区：内二科
	

	
	
	
	5F
	五病区：内三科
	

	
	
	
	6F
	六病区：内三科
	

	
	
	
	7F
	七病区：内三科
	

	
	
	
	8F
	手术室、麻醉科、ICU
	

	
	
	
辅助工程
	垃圾站
	已建医疗废物暂存、医疗垃圾及生活垃圾
	已建

	
	
	
	宿舍
	宿舍 3 层，建筑面积 2500m2
	已建

	
	
	
	事故池
	100m3
	新建

	
	
	公用工程
	供水
	由市政自来水管网提供
	/

	
	
	
	排水
	雨污分流，雨水经雨水管道排入城市雨水管网。
	雨污管网已建
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	综合废水经自有污水处理设施预处理达标后接
管至阜宁县水处理发展有限公司，最终排入淮 河入海水道南泓
	

	
	
	
	供电
	由区域变电所提供
	/

	
	
	储运
工程
	药库
	药品存入药品库
	/

	
	
	




环保工程
	
废气
	污水处理站废气收集后+二级活性炭+15 米高排气筒达标排放。
	
新建

	
	
	
	
废水处理
	医院非传染区污水经化粪池处理后排入医院污 水站；传染区废水经专用化粪池消毒后进入后A/O 一体化污水处理设备接管阜宁县水处理发
展有限公司，设计能力 500m3/d
	
已建

	
	
	
	噪声治理
	合理布局并安装隔音门窗、隔声垫等噪声防治
设施
	/

	
	
	
	
固废处理
	定点设移动式垃圾桶，由环卫部门每日清运； 危废委托有资质的单位进行处理；在医院北侧
设置 30m2 危废仓库，固废仓库 20m2。
	
已建

	
	
	3、主要原辅材料及能源消耗
表2-3 主要原辅材料和能源消耗情况一览表

	
	
	序
号
	类别
	名称
	规格
	数量
	存储方式

	
	
	1
	












医疗用品
	酒精
	75%、500ml
	720瓶
	仓库存储

	
	
	2
	
	注射器
	20ml5ml1ml
	451256支
	仓库存储

	
	
	3
	
	一次性手套
	7.5
	54800副
	仓库存储

	
	
	4
	
	一次性口罩
	外科、普通
	296450支
	仓库存储

	
	
	5
	
	纱布
	28*18
	0.2件
	仓库存储

	
	
	6
	
	棉球
	5g
	0.2件
	仓库存储

	
	
	7
	
	消毒片
	100片/瓶
	1100瓶
	仓库存储

	
	
	8
	
	耦合剂
	200ml
	120瓶
	仓库存储

	
	
	9
	
	万福金安碘伏消毒
液
	60ml/瓶
	3000瓶
	仓库存储

	
	
	10
	
	一次性使用止血带
	点连式
	15000根
	仓库存储

	
	
	11
	
	一次性使用输液器
带针
	0.7mm
	
49500支
	仓库存储

	
	
	12
	
	一次性使用输液器
带针
	0.55mm
	
	仓库存储

	
	
	13
	
	一次性使用鼻氧管
	1.00根/袋
	329根
	仓库存储

	
	
	14
	
	一次性使用口腔包
	1包/包
	250包
	仓库存储

	
	
	15
	
	一次性使用换药包
	1包/袋
	6000包
	仓库存储

	
	
	16
	
	一次性使用医用口
罩
	大号
	60000支
	仓库存储

	
	
	17
	药品
	针剂药品
	-
	60000支
	仓库贮存
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	18
	
	其他药品
	-
	30000kg
	仓库贮存

	
	
	19
	
	口服药品
	-
	24000kg
	仓库贮存

	
	
	20
	供氧系统
	氧气瓶
	40L/瓶
	60瓶
	每4个月更换
一次

	
	
	21
	废水处理
	三氯异氰尿酸钠缓
释片
	25kg/桶
	20桶
	消毒供应中
心

	
	
	4、主要生产设备
本项目主要设备情况见下表。
表2-4本项目新增设备清单一览表

	
	
	序号
	设备名称
	型号
	数量（台/套）

	
	
	1
	CT机
	16排
	1

	
	
	2
	彩超机
	西门子
	6

	
	
	3
	X光机
	Definivm6000
	3

	
	
	4
	电子胃镜
	GIFYPEQ150型
	2

	
	
	5
	麻醉机
	Adonis2000sl
	6

	
	
	6
	生化分析仪
	TBA-120FR
	3

	
	
	7
	血流分析仪
	MEX-8222K
	3

	
	
	8
	中频治疗仪
	K85-G
	3

	
	
	9
	心电监护仪
	FX-7000
	21

	
	
	10
	电脑骨创伤治疗仪
	LGT-2000
	2

	
	
	11
	购心脏除颤器监护仪
	HeartsavePAD
	5

	
	
	12
	呼吸机
	Savina
	7

	
	
	13
	监护仪
	迈瑞PM-900
	38

	
	
	14
	x光机
	CEC9900
	1

	
	
	15
	血气电解分析仪
	OPTI-CCA
	1

	
	
	16
	DR数字化医用X射线摄影
系统
	Definivm6000
	2

	
	
	17
	麻醉机
	M903E
	6

	
	
	18
	牙科治疗仪
	8C-C
	2

	
	
	19
	血凝分析仪
	德国BE
	2

	
	
	20
	血球仪
	/
	1

	
	
	21
	磁共振
	MaItival，5T
	1

	
	
	22
	气压止血带
	KR-100C型
	1

	
	
	23
	压力蒸汽灭菌器
	YM50
	1

	
	
	24
	全自动生化分析仪
	TBA-120FR
	3

	
	
	25
	迈瑞心电监护仪
	Ipm10
	2

	
	
	26
	卧式压力蒸汽灭菌器
	/
	1

	
	
	27
	手提式X射线透视仪
	CEC9900
	1

	
	
	28
	医用电动锯钻
	/
	1

	
	
	29
	飞利浦移动式C型臂X射线
	5605
	1
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	系统
	
	

	
	
	30
	车载呼吸机
	Shangila510型
	1

	
	
	31
	车载除频监护仪
	IPM5
	1

	
	
	32
	手术对接车
	/
	1

	
	
	33
	离心机
	CH80-2
	7

	
	
	34
	骨密度治疗仪
	Prodigy
	1

	
	
	35
	腹腔镜
	OTV-S109
	1

	
	
	注：本次环评评价范围不包括辐射内容，对涉及辐射的辐射设备需另行委托有资质单位进行辐射环境评价。
5、公用工程
（1） 给水
项目用水主要为生活用水、医疗用水，全医院总年用量为 57650.25 吨，水源来自当地自来水厂。
（2） 排水
现有项目排水采用雨污分流制，生活废水及普通病房废水经化粪池处理后排入污水站，传染科医疗废水经专用化粪池+消毒后排入医院污水处理站，生化处理并消毒达到废水预处理标准和污水处理厂接管标准后接入阜宁县水处理发展有限公司处理。
（3） 项目水平衡
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（4）供电

图 2-1 本项目建成后全厂水平衡图（t/a）
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现有项目用电量为 8 千瓦时，本项目建成后医院年用电量约 60 万千瓦时，由市政供电线路供给。
6、平面布局
阜宁中医院位于阜宁县城河大街 50 号，地势平坦，地形规整。医院南侧为城河路，北侧为空地，隔空地为阜宁县实验小学（向阳路小区），西侧为铁军纪念馆，东侧为百盛花园，南侧为院区门诊主要出入口。主要建筑包括：门诊楼、住院部、急诊、血液中心、发热门诊、传染科（现有项目）、药库、宿舍、配电及用房。项目院区平面布置见附图 3、项目周边概况图见附图 2。
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工艺流程简述（图示）：
运营期工艺流程及排污节点
本项目属于医疗社会服务行业，病人发病后，到门诊就医，根据病情需要， 决定是否转入住院部，有时病情严重者直接到病房楼办理住院手续。病人在诊疗和住院期间有医疗废水和医疗垃圾产生，废水进入污水处理站处理过程中有设备噪声、恶臭气体和污泥产生。本项目不提供中药煎药服务，医院运行工作流程及排污节点见图 2-1。
（1） 医院诊疗工作流程





[image: ]工艺流程和产排污环节









（Gn-废气、Wn-废水、Sn-固废、Nn-噪声）
图 2-2  医院诊疗工作流程及排污节点
工艺介绍：
本项目为医院建设项目，其就诊流程主要包括挂号、门诊、检查化验、经医生初步诊断后，暂时在医院或住院进行进一步检查、治疗和护理，待患者康复后出院回家。
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产污情况：产生废气含主要为病菌废气 G1、污水处理站臭气 G2 和医疗废气G3，产生的废水主要为医疗废水 W1 和职工生活污水W2，产生的固废为生活垃圾 S1、医疗废物 S2、污水处理站污泥 S3 和废活性炭 S4，产生的噪声主要为社会噪声、设备噪声。
本项目放射科、CT 室使用到放射性诊疗设备，会产生辐射方面的污染，辐射设备必须另行委托有辐射资质的单位编制辐射环境影响报告，不在本次环评范围内。
 (
类型
来源
污染物名称
治理措施
废气
G1 
病区病菌废气
含菌废气
消毒后，加强通风
G2 
污水处理站臭气
H
2
S
、
NH
3
、臭
气浓度
密闭收集
+
二级活性炭吸附
+1#15m
高排气筒
G3 
医疗活动
医疗废气
加强机械排风，收集至楼顶排放
废水
W1 
病区废水
COD
、
BOD
5
、
SS
、
NH
3
-N
、
TP
、
TN
、粪大肠菌群
非传染区污水经化粪池处理后排入医院污水站；传染区废水经专用化
粪池消毒后进入后 
A/O 
一体化污水处理设备接管阜宁县水处理发展有
限公司
W2 
职工生活污水
固废
S1 
职工生活
生活垃圾
由环卫部门统一收集
S2 
医疗废物
医疗垃圾
暂存入医疗垃圾暂存间，最终委托有资质单位处理
S4 
废气处理
废活性炭
S3 
污水处理
污泥
及时清运
噪声
水泵设备
Leq
（
A
）
设备选用低噪音型号，设置减振基础，厂房隔声
风机
)本项目运营期产生的污染物主要由废气、废水、噪声和固废组成，详见表 2-5。表2-5 项目排污节点一览表
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与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有项目基本情况
2011 年 6 月，阜宁县中医院报批了《感染病房楼工程项目环境影响报告表》，
2011 年 7 月 12 日取得环评批复，批复号为阜环表复〔2011〕102 号，现有项目暂未验收，拟本次扩建项目建成后全厂进行验收。
表 2-6 现有项目审批、建设及验收情况汇总表







 (
序号
项目名称
环保事项
审批部门
文号
批复时间
1
《感染病房楼工程项目环境影响报告表》
环评审批
原阜宁县环境保护局
阜环表复
〔
2011
〕
102
号
2011 
年 
7 
月 
12
日
2
环保验收
/
3
排污许可证
/
)与
项	2、现有项目概况目
有	（1）废气
关	①汽车尾气的
原	拟建项目汽车尾气主要来自停车广场汽车排放。本评价不对汽车尾气进行定
有	量统计分析。环
[bookmark: ②恶臭]境	②恶臭
[bookmark: 恶臭是一个感官性指标，难以定量，因此本次环评仅对恶臭进行定性描述分析。本项目使用]污	恶臭是一个感官性指标，难以定量，因此本次环评仅对恶臭进行定性描述分染
问	析。本项目使用期产生的恶臭气体主要来自生活垃圾。
题    在垃圾的运转过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭，恶臭污染物根据国家标准，主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。
（1） 废水
现有项目废水治理措施详见表 2-7。
表 2-7  现有项目废水产生情况表
	污染源
	环评报告情况
	验收情况
	实际建设情况

	
生活污水
	[bookmark: 生活污水经组合式生活污水净化沼气池处理后排入阜宁县中医院废水处理装置处理本项目不]生活污水经组合式生活污水净化沼气
池处理后排入阜宁县中医院废水处理装置处理本项目不直接排放。
	
/
	
/

	
生产废水
	医疗污水经消毒后排入专门化粪池， 处理达到《医疗机构水污染物排放标
准》（GB18466—2005）后排放
	
/
	
/
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（2） 噪声防治措施
现有项目噪声防治措施见表 2-8。
表 2-8  现有项目噪声防治措施
	污染物
	环评报告情况
	实际建设情况

	

噪声
	建设项目使用期噪声主要为空调噪声、车辆噪声等，经墙体隔声和距离衰减，可以达到
《工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB12348-2008）2 类标准要求。
	项目优先采用低噪音设 备，设备减振隔声，合理布局，高噪声源尽量远离厂界。


（3） 固废防治措施
现有项目固废防治措施见表 2-9。
表 2-9	现有项目固废防治措施情况
	固废名称
	环评报告情况
	验收情况
	实际建设情况

	医疗垃圾
	委托有资质单位处置
	/
	/

	生活垃圾
	委托环卫部门清运
	/
	/


3、现有项目污染物排放情况
现有项目《感染病房楼工程项目环境影响报告表》于 2011 年报批，2011 年 7 月 12 日取得环评批复，批复号为阜环表复〔2011〕102 号，因环评手续较老，未对污染物排放量进行核算，本次扩建后拟对全厂污染物总量进行核算。
4、现有项目环境问题及“以新带老”措施
（1） 存在问题
①医院无应急事故池；
②污水站废气无组织排放；
③医院目前未申领排污许可证；
④未核算污染物排放量；
⑤现有危废仓库标识牌需更新。
（2） “以新带老”措施
①本项目建议企业按要求建设事故池；
②本项目建议增加污水站废气处理设施为收集+二级活性炭+15 高排气筒；
③建议按要求申领排污许可证；
④本项目核算全厂污染物排放量；
⑤本项目建成后按要求更新现有危废仓库标识牌。
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[bookmark: 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准][bookmark: _bookmark2]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	
	3.1 项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下

	
	水、声环境、辐射环境、生态环境等）：

	
	区域环境质量现状主要依据《2022 年阜宁县环境质量状况公报》进行描

	
	述。

	
	1.大气环境

	
	2022 年阜宁县县城空气优良天数比例 86.6%，较上年上升 1.1 个百分点。

	
	空气质量达优 94 天，良 222 天，轻度污染 38 天，中度污染 10 天，重度污染

	
	1 天。首要污染物为 PM2.5、臭氧和 PM10。

	
	环境空气中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）

	
	和细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别为 8 微克/立方米、20 微克/立方米、55 微

	
	克/立方米和 31 微克/立方米，一氧化碳（日均 95%位数）浓度 0.8 毫克/立方

	
	米、臭氧（日最大 8 小时滑动平均 90%位数）浓度 158 微克/立方米，浓度均

	区域环境质量现状
	优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
与上年相比，二氧化硫、二氧化氮、PM2.5 和PM10 年均浓度分别下降 11.1%、9.1%、3.1%、16.7%，臭氧（日最大 8 小时滑动平均 90%位数）上升 10.0%，

	
	一氧化碳（日均 95%位数）浓度持平。

	
	2022 年阜宁县城环境空气中 SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、臭氧（O3）

	
	均达标，因此项目所在区域大气环境质量判定为达标区。

	
	现状评价

	
	阜宁县人民医院北院区项目于：2020年10月4日至2020年10月10日对环境

	
	质量现状进行了监测，共设置1个监测点位，位于阜宁县人民医院下风向。本

	
	项目距离阜宁县人民医院619米，环境空气质量现状引用阜宁县人民医院北院

	
	区项目的监测结果，是可行的。

	
	①监测因子：氨气、硫化氢。

	
	②监测时间和频次：连续7天。

	
	监测小时平均浓度，每日四次。
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③测点布设：按本区域主导风向，考虑区域功能，在项目所在地下风向布设1个大气监测点。大气监测项目见表3-1，监测结果见表3-2。监测点位示意图见附图6。
④监测时间：2020年10月4日至2020年10月10日。
表3-1 其他污染物补充监测点位基本信息
	监测点名称
	监测点坐标/m
	监测因子
	监测时段
	相对位置
	相对边界距离/m

	
	X
	Y
	
	
	
	

	G1 阜宁县
	
	
	
	2020 年 10
	
	

	人民医院
所在地下
	758078
	3741872
	氨气、硫
化氢
	月 4 日至
2020 年 10
	/
	/

	风向
	
	
	
	月 10 日
	
	


表3-2 其他污染物环境质量现状（监测结果）表
	
监测点位
	监测点坐标/m
	
污染物
	平均时间
	
评价标准/
（mg/m3）
	
监测浓度范围/（mg/m3）
	最大浓度占标率
/%
	
超标率
	达标情况

	
	
X
	
Y
	
	
	
	
	
	
	

	G1 阜宁县人民医院所在地下风向
	

758078
	

3741872
	氨气
	小
时值
	
0.2
	
0.04-0.06
	
30
	
0
	达标

	
	
	
	硫
化氢
	小
时值
	
0.01
	
0.002-0.007
	
70
	
0
	达标


监测结果表明，项目所在地下风向氨气、硫化氢满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关要求，项目所在区域大气环境特征污染物监测均达标。
2.地表水环境
2022 年我县县级在用饮用水源水质稳定达标，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，通榆河北陈备用水源地于汛期个别月份水质出现超标。境内地表水水质总体良好，水质总体达到或优于Ⅲ类断面比例达100%。
1、省级以上考核断面
“十四五”期间我县涉国、省考断面 6 个，2022 年达到或好于Ⅲ类水质断面比例 100%。
2、市考断面
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我县“十四五”涉市考断面 9 个，优Ⅲ比例 100%，无Ⅴ类和劣Ⅴ类断面。3、县级饮用水源地
2022 年我县县级在用水源地苏北灌溉总渠板湖水源地和陈集水源地取水量合计 4637 万吨，达标率 100%。
3、声环境
2022 年阜宁县城区声环境质量状况较好，昼间区域噪声及道路昼间噪声平均等效声级仍维持在上年水平，城区功能区噪声昼夜达标情况良好。
（1） 区域环境噪声
2022 年县城区声环境质量状况总体较好，昼间区域噪声及道路交通噪声平均等效声级仍维持在上年水平，城区功能区噪声昼夜达标情况良好。
（2） 项目地声环境质量现状
项目地声环境质量现状评价采用江苏天宇监测技术有限公司提供的 2022
年 9 月 25 日声环境质量现状监测报告。
[bookmark: 表3-3 噪声监测数据表]表 3-3 噪声监测数据表
	监测时间
	监测位置
	昼间
	夜间

	
	
	检测结果
	标准
	检测结果
	标准

	

2022.9.25
	厂界南侧
	54.5
	70
	48.2
	55

	
	厂界东侧
	51.7
	60
	45.3
	50

	
	厂界西侧
	47.1
	60
	44.4
	50

	
	厂界北侧
	46.9
	60
	44.7
	50

	
	铁军纪念馆
	45
	60
	40
	50

	
	百盛花园
	48.8
	60
	45.4
	50


由表 3-2 可知，项目厂界及周边敏感点昼间噪声值均可达到《声环境质量
标准》（GB3096-2008）中 4 类及 2 类标准要求。
4、生态环境
项目所在区域主要为城市建成区，周边无珍稀濒危保护物种，植被种类、组成结构较为简单，不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、珍稀濒危动植物保护区等敏感区域，没有生态环境保护目标，根据要求可不进行生态现状调查。
5、电磁辐射
建设项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地
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	球上行站、雷达等电磁辐射类项目，因此建设项目无需根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。

	


















环境保护目标
	
	3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
1、大气环境
本项目厂界外 500 米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区。
2、声环境
本项目边界外 50 米范围内有铁军纪念馆、百盛花园声环境敏感目标。
3、地下水环境
本项目边界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境
本项目位于阜宁县城河大街 50 号，本项目距离射阳河（阜宁县）清水通道维护区 100m。
主要环境保护目标列表见表 3-4：
表 3-4  环境保护目标表（大气 500 米范围内）

	
	
	
名称
	坐标
	保护对象（人）
	保护内容
	环境功能
区
	相对厂址
方位
	相对厂界距离
/m

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	
	
	百盛花园
	119.801167
	33.787307
	2500
	








居民
	








二类区
	东
	紧邻

	
	
	铁军纪念馆
	119.798136
	33.787253
	80
	
	
	西
	紧邻

	
	
	阜宁县实验小
学（向阳路校区）
	
119.797563
	
33.78967
	
2500
	
	
	
西南
	
117

	
	
	胜利家园
	119.798485
	33.792505
	2000
	
	
	北侧
	323

	
	
	向阳花苑
	119.80206
	33.793714
	3500
	
	
	东
	339

	
	
	阳光家园
	119.803674
	33.789596
	3000
	
	
	东
	194

	
	
	晨光小区
	119.804233
	33.783627
	3000
	
	
	东南
	182

	
	
	石字新村
	119.800311
	33.784137
	2000
	
	
	南侧
	72

	
	
	新宁花苑城
	119.797388
	33.784007
	4000
	
	
	西南
	122

	
	
	新宁公寓
	119.794413
	33.784418
	2000
	
	
	西南
	297

	
	
	阜宁县人民医
院
	119.793460
	33.783557
	2000
	
	
	西南
	418

	
	
	向阳小区
	119.793075
	33.787764
	4000
	
	
	西侧
	252

	
	
	阜宁县明达初
中
	119.794753
	33.788705
	3500
	
	
	西侧
	252
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 (
环境类别
环境保护目标
距项目厂界
规模
保护级别
方向
距离
生态
射阳河（阜宁县）
清水通道维护区
南
100m
77.42km
2
水源水质保护
地表水
射阳河
南
587m
中
《地表水质量标准》
GB3838-2002
Ⅲ类标
准
盐岗河
东
286m
小
阜坎河
东
1300m
小
淮河入海水道南泓
西北
13000m
中
声环境
百盛花园
东
紧临
/
《声环境质量标准》
（
GB3096-2008
）
中 
2
类标准
铁军纪念馆
西
紧临
/
地下水
本项目边界外
500 
米范围内无地下水集中式饮用水水
源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等敏感目
标
《地下水质量标准》
（
GB/T14848-2017
）
) (
污染物
《恶臭污染物排放标准》（
GB14554-1993
）
《医疗机构水污染物排放标准》
（
GB18466-2005
）
最高允许
排放浓度
（
mg/m
3
）
最高允许排放速率
污水处理站周边大气污染物最高允许
浓度（
mg/m
3
）
排放高
度（
m
）
二级
（
kg/h
）
二级（严格
50%
）（
kg/h
）
NH
3
/
15
4.9
2.45
1.0
H
2
S
/
15
0.33
0.165
0.03
臭气浓
度
/
15
2000
（无量
纲）
1000
（
无量纲）
10
（无量纲）
)
	
	表 3-5  环境保护目标表














注：与本项目距离为环境保护目标与项目厂界最近距离。

	










污染物排放控制标准
	1、大气污染物排放标准
本项目污水处理站产生的恶臭气体有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 中相关标准，无组织排放执行《医疗机构水污染
物排放标准》（GB18466-2005）表 3 中相关标准。
表3-6 大气污染物排放标准









注：根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7.1 节内容要求，排气筒高度应高于周围200m 范围内建筑物 5m 以上，不能达到该要求的，应按其高度对应的表列排放速率严格 50%执行；本项目排气筒高度为 15m，周边 200m 范围内有综合楼等建筑物，其高度均超过 10m，故本项目大气污染物排放速率应严格 50%执行。
2、废水污染物排放标准
本项目职工生活污水经化粪池预处理、与医疗废水一同进入院区污水处理站集中处理， 污水处理站出水执行《医疗机构水污染物排放标准》
（GB18466-2005）表 2 中预处理标准及阜宁县水处理发展有限公司接管标准，
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	出水排入阜宁县水处理发展有限公司深度处理，阜宁县水处理发展有限公司接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级标准，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 表 1 中一级 A 标准及表 3 相关标准，具体标准值分别见表 3-7。
表3-7 排放标准限值表

	
	
	
序号
	
污染物名称
	
单位
	《医疗机构水污染物排放标准》
（GB18466-2005）
预处理标准
	
污水处理厂接管标准
	
污水处理厂排放标准

	
	
	I
	pH
	无量纲
	6-9
	6~9
	6~9

	
	
	L
	类大肠菌群
	个/L
	5000
	-
	1000

	
	
	2
	肠道致病菌
	个/L
	不得检出
	/
	不得检出

	
	
	3
	肠道病毒
	个/L
	不得检出
	/
	不得检出

	
	
	4
	结核杆菌
	个/L
	不得检出
	/
	不得检出

	
	
	

5
	
化学需氧量COD
	浓度
	mg/L
	250
	500
	50

	
	
	
	
	最高允许排放
负荷
	g/（床位 d）
	
250
	
/
	
50

	
	
	

6
	
生化需氧量BOD
	浓度
	mg/L
	100
	350
	10

	
	
	
	
	最高允
许排放负荷
	g/（床位 d）
	
100
	
/
	
10

	
	
	
7
	
悬浮物
ss
	浓度
	mg/L
	60
	400
	10

	
	
	
	
	最高允
许排放负荷
	g/（床位 d）
	
60
	
/
	
10

	
	
	8
	动植物油
	mg/L
	20
	100
	1

	
	
	9
	石油类
	mg/L
	20
	15
	1

	
	
	l0
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	10
	20
	0.5

	
	
	11
	色度
	稀释倍数
	/
	64
	30

	
	
	12
	挥发酚
	mg/L
	1.0
	1.0
	0.5

	
	
	13
	NH3-N
	mg/L
	/
	45
	5

	
	
	14
	TP
	mg/L
	/
	8
	0.5

	
	
	I5
	TN
	mg/L
	/
	70
	15

	
	
	16
	总氰化物
	mg/L
	0.5
	/
	0.5

	
	
	
17
	
总余氯
	
mg/L
	消毒接触池时间
≥lh 接触池出口总余氯 2-8
	
/
	
-
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注：本项目影像科采取“干片”工艺，无胶片冲洗过程，不产生洗印废水；口腔科补牙采用新型树脂填料，不涉及假牙模具制作，假牙模具材料中也不含有汞等重金属材料，因此补牙和治疗过程产生的废水不含重金属；检验科常规血、尿、大便等理化指标使用一次性测试试剂盒，不使用氰化物、重铬酸钾等化学试剂，废液纳入危险废物进行管理，医院医疗废水不含一类污染物。
3、噪声排放标准
根据《阜宁县人民政府办公室关于印发阜宁县城市区域环境噪声功能区划分方案的通知》（阜政办发〔2015〕51 号）。运营期项目院区边界噪声执行
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 2 类标准值，南侧临近城河路执行 4 类标准，具体标准值见表 3-8。
表3-8 厂界环境噪声排放标准限值（等效声级）
	类别
	昼间（dB（A））
	夜间（dB（A））

	2 类
	60
	50

	4 类
	70
	55


4、固体废物
项目涉及的危险废物分类执行《国家危险废物名录》（2021 年版）标准； 收集、贮存、运输等过程按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、
 (
医疗机构类别
粪大肠杆菌数（
MPN/
个）
蛔虫卵死亡率（
%
）
综合医疗机构和其它医疗机构
≤100
＞
95
)《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《省生态环境厅 关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327 号） 的相关要求执行；一般工业废弃物的贮存、处置应符合《一般工业固体废物贮 存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。医疗废物按照《医 疗废物集中处理技术规范》（环发〔2003〕206 号）、《医疗机构废弃物综合 治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3 号）要求处置；污水处理站污泥执行《医 疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 4 要求，具体标准见表 3-9。表3-9 医疗机构污泥控制标准
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总量控制指标
	
	一、总量控制因子
大气污染物总量控制因子：NH3（特征因子）、H2S（特征因子）；
水污染物总量控制因子：BOD5（特征因子）、SS（特征因子）、LAS（特征因子）、COD（总量控制因子）、NH3-N（总量控制因子）、TP（总量控制因子）、TN（总量控制因子）；
固体废物总量控制因子：无。二、总量控制指标
①废气：本项目废气污染物总量控制指标为：NH3：0.0075t/a、H2S：
0.0003t/a。
②废水：本项目废水接管量：废水量：45800.2m3/a、COD：5.28t/a、BOD5： 1.63t/a、SS：2.13t/a、NH3-N：0.3t/a、TP：0.07t/a、TN：1.22t/a、LAS：0.11t/a。本项目废水最终排放量：废水量：45800.2m3/a、COD：2.29t/a、BOD5：0.46t/a、SS：0.46t/a、NH3-N：0.23t/a、TP：0.69t/a、TN：0.02t/a、LAS：0.02t/a。
③固废：项目固体废物均得到合理处置，其总量控制指标为零。本项目具体的总量控制指标见表 3-10。
表 3-10 本项目建成后全厂污染物总量考核指标（t/a）

	
	
	种类
	污染物名称
	产生量
	削减量
	接管量
	最终排
放量

	
	
	
废气
	
有组织
	

DA001
	氨气
	0.015
	0.0075
	/
	0.0075

	
	
	
	
	
	硫化氢
	0.0006
	0.0003
	/
	0.0003

	
	
	
	
	
	臭气浓度（无量
纲）
	1000
	500
	/
	500

	
	
	




废水（45800.2t/a）
	PH（无量纲）
	6-9
	0
	6-9
	6-9

	
	
	
	COD
	14.23
	8.95
	5.28
	2.29

	
	
	
	BOD5
	6.54
	4.91
	1.63
	0.46

	
	
	
	SS
	10.40
	8.27
	2.13
	0.46

	
	
	
	氨氮
	1.53
	1.23
	0.30
	0.23

	
	
	
	TN
	1.74
	0.52
	1.22
	0.69

	
	
	
	TP
	0.22
	0.15
	0.07
	0.02

	
	
	
	LAS
	0.11
	0.04
	0.07
	0.02

	
	
	
	粪大肠杆菌群
MPN/L
	6×109
	/
	5000
	1000

	
	
	
固废
	感染性废物
	58.3635
	58.3635
	0
	0

	
	
	
	损伤性废物
	8.541
	8.541
	0
	0
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	病理性废物
	1.4235
	1.4235
	0
	0

	
	
	
	化学性废物
	1.4235
	1.4235
	0
	0

	
	
	
	药物性废物
	1.4235
	1.4235
	0
	0

	
	
	
	污水处理污泥
	25.35
	25.35
	0
	0

	
	
	
	废活性炭
	0.6078
	0.6078
	0
	0

	
	
	
	生活垃圾
	105.85
	105.85
	0
	0

	
	
	三、总量指标来源
本项目废气排放的氨、硫化氢不属于总量控制因子，无需申请总量指标； 废水总量在阜宁县水处理发展有限公司指标中平衡，固废排放总量为零。
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