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)第一章生化系统 C8000 系统组成和检测原理
1.1 系统总览
1.1.1 仪器主要组成
系统主要由三个局部组成：系统把握中心〔SCC〕，运行模块〔PM〕和样品处理器〔RSH〕
1.1.2 系统把握中心〔SCC〕的标准配置
17 寸平面触摸式彩色显示屏，PIII 以上的 CPU，1.44MM 软盘驱动器，CD- RW 可读写式光盘驱动器，标准键盘，鼠标，网络 HUB，各类以太网接口。另可选配打印机，条码阅读器，UPS 等。
1.1.3 运行模块的主要组份
运行模块包含分样系统〔主要供给样品的吸，放和确认〕，试剂系统〔主要供给试剂的吸，放和确认〕和反响检测系统〔主要供给样品和试剂在反响杯中的混合，光学检测，电解质检测和反响杯的冲洗〕。除可通过 SCC 操作运行模块外，还可以通过机上操作面板进展一些操作：
· 运行键：启动和重启动
· 试剂转盘 1 旋转键：显示状态，并可旋转试剂转盘，便于试剂添加和更换
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