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《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境评价工作资质的单位编

制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字（两个英文字段作一个汉字）。
2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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1. [bookmark: _bookmark0]建设项目基本情况
	项目名称
	商品混凝土生产项目

	建设单位
	广德县三星混凝土有限公司

	法人代表
	张炎
	联系人
	吴峰

	通讯地址
	安徽省宣城市广德县桃州镇团山村

	联系电话
	13965400926
	传真
	--
	邮政编码
	242233

	建设地点
	安徽省宣城市广德县桃州镇团山村

	立项审批部门
	广德县发展和改革委员会
	批准文号
	发改投[2006]64 号

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	水泥制品业（C3021）

	占地面积
(平方米)
	
14635
	
绿化面积（平方米）
	
1400

	总投资
(万元)
	
4000
	其中：环保
投资(万元)
	
82
	环保投资占总
投资比例
	
2.05%

	评价经费
(万元)
	
----
	预期投产
日期
	
已投产

	1.1 工程内容及规模
1.1.1 建设项目由来
商品混凝土是混凝土的一种生产方式，亦称预拌混凝土或商品砼，其特点是：混凝土的生产过程，即将沙石、水泥等原料拌合在一起的过程，不是分散在工地，而是集中在混凝土搅拌站进行。商品混凝土具有节约水泥、减少环境污染、提高劳动生产力、保证质量，加快施工进度，节约施工堆放用地，实现文明施工等方面的优越性。随着经济的发展，国家逐步禁止在城区现场搅拌混凝土，随着人们对环保要求和对建筑工程质量要求的不断提高，我国商品混凝土迎来了一个大发展的黄金时期，前景十分广阔。
此建设项目是广德县三星混凝土有限公司根据广德县商品混凝土市场需求，为推动广德县建筑行业健康发展，投资建设年产 30 万立方米商品混凝土。因此，该项目建成投产后必将给当地取得较好的经济效益和社会效益。
本项目位于广德县桃州镇团山村，由于本项目在运营过程中将不可避免地产生废水、噪声、固废等环境污染因子，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国
环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院第 253 号令)、《建设项目
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	环境影响评价分类管理名录》(国家环保部第 2 号令，2008 年 10 月 1 日)等的有关规定，拟建项目需编制环境影响报告表。为此，广德县三星混凝土有限公司委托江苏诚智工程设计咨询有限公司承担该公司《广德县三星混凝土有限公司商品混凝土生产项目环境影响报告表》的编制工作(见附件 1 环评委托书)。江苏诚智工程设计咨询有限公司接受任务后，立即成立评价组，经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》要求和《广德县混凝土搅拌企业综合整治环境保护标准》(详见附件 4)，编制了该项目环境影响报告表。
1.1.2 建设项目概况
广德县三星混凝土有限公司根据市场需求，在广德桃州镇团ft村投资 4000 万元，建设商品混凝土生产项目，其中固定资产投资 3300 万元，流动资金 700 万元，所有资金企业自行筹措。本项目使用桃州镇团ft村挂牌出让土地，厂区占地面积 1.4635 公顷(附件 3：项目土地预审意见函)。新建生产搅拌楼 8800m2，堆料仓库 3700m2，宿舍及食堂 240m2，配电室 16m2，运输车车库 340m2，装载车车库 46m2，办公楼 890㎡等共计总建筑面积为 14633m2，目前项目已经全面建设完成，根据广德县混凝土搅拌企业综合整治环境保护标准要求，进行了整改并进行环境影响评价。
1.1.3 建设内容及规模
本项目主要建设内容如下表 1-1。
表 1-1	项目建设主要组成一览表

	
	工程类别
	建设名称
	内容
	规模
	

	
	


主体工程
	
生产搅拌楼
	
一条商品混凝土生产线，年产量为 30 万立方米商品混凝土
	新建，钢结构，建筑面积
8800m2，包括进料仓，输送机及搅拌楼。
	

	
	
	
堆料仓库
	1 层 1 栋，位于搅拌站主体的西
南侧，主要为搅拌原料的堆放场所
	
新建，钢结构，建筑面积 3700m2
	

	
	



辅助工程
	
办公综合楼
	2 层 1 栋，位于厂区的北侧，为
员工行政管理场所及实验室
	
新建，砖混结构，建筑面积 890㎡
	

	
	
	
宿舍及食堂
	1 层，1 栋，位于搅拌楼西北侧，
为员工住宿场所
	
新建，砖混结构，建筑面积 240m2
	

	
	
	
磅房
	1 层，1 间，位于搅拌楼得西侧，
为运输车进出厂称重
	
新建，砖混结构，建筑面积 16m2
	

	
	
	
停车库
	1 层 1 栋，位于厂区的东北侧，
为运输车辆的停放场所
	
新建，钢结构，建筑面积 340㎡
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装载车车库
	位于厂区的东南侧，为停放装载
车
	
新建，钢结构，建筑面积 136m2
	

	
	
	
配件仓库
	位于机修车间西侧，存放机修零
件、工具
	
新建，钢结构，建筑面积 46m2
	

	
	
	
洗车库
	位于厂区西南侧，清洗混凝土运
输车等
	
新建，钢结构，建筑面积 144m2
	

	
	

公用工程
	供水系统
	依托桃州镇乡镇自来水供水管网，用水量 10.2025 万 t/a
	

	
	
	排水系统
	排水采用雨污分流制；污水排放量 1020t/a，排往粮长河
	

	
	
	
供电系统
	配电室，厂区西北侧，1 层建筑
面积 16㎡
	广德桃州镇乡镇供电网，供电量
28 万 kw·h/a
	

	
	
	供热系统
	无锅炉，供热均为电能
	

	
	







环保工程
	

废水治理
	本工程主要废水为生活污水，冲洗废水等，项目生活污水经厂内现有地埋式污水处理设施之后排入附近沟渠，尾水排入粮长河；冲洗废水经沉淀池沉淀后，回用做清洗水。本项目废水排放量为
1020t/a，
	

	
	
	
噪声治理
	
选用低噪声设备，采取减振、密闭、隔声、绿化等处理措施
	

	
	
	
固废治理
	
生活垃圾委托环卫部门处理；冲洗车辆产生的沙石、除尘灰及不合格产品经收集后全部回收用于生产路边石，不外排，设置生活垃圾箱若干个，设固废堆场一个
	

	
	
	

废气治理
	4 套脉冲袋式除尘器处理筒料仓呼吸粉尘；1 套脉冲袋式除尘器处理搅拌站搅拌粉尘；全封闭式的顶棚抑制输送、计量、投料粉尘排放；配套自动衔接口抑制筒料仓放空口粉尘的排放；经常性洒水并在堆料上铺上苫布和设置封闭式顶棚抑制堆场起尘；经常性洒水抑
制厂区运输扬尘
	

	
	
	绿化
	厂区四周绿化 1400㎡
	

	1.1.4 总平面布置
本项目属于新建项目，使用广德县桃州镇团ft村挂牌出让土地(附件 3：项目土地预审意见函)，生产搅拌楼位于厂区北侧，办公楼南侧，主要用于进行生产活动；堆料仓库位于搅拌楼主体的南侧；宿舍及厨房位于厂区西北侧；磅房位于搅拌楼西侧，办公综合楼位于厂区主出入口南侧，面对广宁路（省道 215）；车库位于办公综合楼的东侧；装载车车库位于厂区的东南侧；沉淀水池位于机修车间西侧；项目厂区主出入口位于厂区西北侧，广宁路的东南侧 (详见附图 2 建设项目厂区总平面布置图)。
1.1.5 产品方案及规模
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序号
名称
单位
数量（万
）
1
商品混凝土
m
³
/a
30
) (
序号
设备名称
单位
数量
1
砂石料运输车
台
10
2
DW120
 
型搅拌机
套
1
3
筒料仓
个
4
4
输送机
台
1
5
装载车
辆
2
6
拖式混凝土输送泵
台
2
7
实验设备
套
1
)
	本项目建成后，可年产 30 万立方米商品混凝土，年产值达 1.132 亿元。具体产品情况见下表 1-2。
表 1-2	本项目产品方案一览表



1.1.6 生产设备
本项目主要生产设备见下表 1-3。
表 1-3	生产设备一览表










1.1.7 原辅材料及能耗
本项目原辅材料及能源消耗详见表 1-4。
表 1-4	项目原辅材料及能耗消耗量一览表

	
	序号
	名称
	单位
	消耗量（万）
	备注
	

	
	1
	水泥
	t/a
	5.85
	外购
	

	
	2
	黄沙
	t/a
	23.1
	外购
	

	
	3
	碎石
	t/a
	31.92
	外购
	

	
	4
	粉煤灰
	t/a
	2.25
	外购
	

	
	5
	矿粉
	t/a
	3.45
	外购
	

	
	5
	减水剂
	t/a
	0.231
	外购
	

	
	6
	抗裂纤维
	t/a
	0.1296
	外购
	

	
	7
	水
	万 t/a
	10.2025
	广德桃州镇乡镇供水管网
	

	
	8
	电
	万 kw·h/a
	28
	广德桃州镇乡镇供电电网
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抗裂纤维：
是一种高强聚丙烯束状单丝纤维，经特殊的表面处理技术，确保了纤维在混凝土中具有极佳的分散性及与水泥机体的握裹力。一般使用于细石混凝土。
实验证明：同普通砂浆/混凝土相比，加入体积掺量 0.1%（约 0.9kg/m3）的单丝纤维，砂浆/混凝土的抗裂能力提高 70%，大大提高混凝土的抗渗性能。第二，显著提高混凝土的抗冲击性能和耐磨性能。聚丙烯纤维虽然刚度较低，传递荷载的能力差，但能吸收冲击能量，有效减小裂隙，增强介质材料连续性，减小了冲击波被阻断引起的局部应力集中现象，因而能大大提高混凝土抗冲击性能和韧性。第三，可以提高混凝土的抗冻性能。在混凝土中加入聚丙烯纤维，可以缓解温度变化而引起的混凝土内部应力的作用，阻止温度裂缝的扩展；同时，混凝土抗渗能力的提高也有利于其抗冻能力的提高。实践及研究都表明，在混凝土中加入聚丙烯纤维可作为一种有效的混凝土温差补偿抗裂手段。第三有助于提高混凝土制品的质量，有效保持制品边、角、表面的完整性，使制品内的钢筋不受腐蚀，阻裂,阻止砂浆基体中原有缺陷的扩展并有效延缓裂缝的出现。
减水剂：减水剂是一种在维持混凝土坍落度不变的条件下，能减少拌合用水量的混凝土外加剂。大多属于阴离子表面活性剂，有木质素磺酸盐、萘磺酸盐甲醛聚合物等。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用，能改善其工作性，减少单位用水量，使混凝土强度增加并改善耐久性；或减少单位水泥用量，节约水泥。
1.1.8 公用工程
（1） 供、排水
供水：广德桃州镇供水管网，年用水量 10.2025 万 t/a。排水：排水采用雨污分流制。
本项目无生产废水，主要废水为生活污水，生活污水经化粪池后进入厂区地埋式污水处理设施，处理达标后由附近沟渠排放，尾水排入粮长河；冲洗废水经沉淀池沉淀后回用做清洗水，不外排。
（2） 供电
广德桃州镇乡镇供电电网，年供电量 28 万 kw·h。
（3） 供热
本项目无锅炉，热均为电能
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1.1.8 劳动定员
本项目劳动定员 65 人，10 人在厂内食宿。单班制，每班采取 8 小时工作制，工厂年生产天数为 300 天。
1.1.9 产业政策符合性
根据发展改革委令 2013 年第 21 号《产业结构调整指导目录》（2011 年本）（2013年修订）及《安徽省工业产业结构调整指导目录》（2007 年本）中的相关规定可知，本项目不属于其中的淘汰与限制类范畴，可视为允许项目。
本项目于 2006 年获得广德县企业投资项目备案通知书（新建项目）(发改投[2006]64
号])(见附件 2 项目备案证明)。
1.2 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
目前，广德县三星混凝土有限公司商品混凝土生产项目为新建项目，利用桃州镇团山村挂牌出让土地，项目已经建成并进行生产，由于 2014 年《广德县混凝土搅拌企业综合整治环境保护标准》的实施，企业出现了生产粉尘排放超出了规定标准，厂区污水未能得到合理有效利用，原料堆放混乱等一些列问题，因此进行了环境整改，并进行环境影响评价。
现有废气产生的污染情况如下：
①筒料仓呼吸粉尘
项目厂内设有 4 个筒料仓，高度均为 20 米，搅拌站运行中，筒料仓仓顶排风口和库底会产生一定量的粉尘。根据同类型同规模企业类比，每个筒料仓粉尘产生量为 30t/a，则粉尘产生总量为 120t/a，产生的该部分粉尘以无组织形式排放。
②搅拌站搅拌粉尘
各种搅拌原料投放进入搅拌机搅拌过程中会产生粉尘，根据同类型同规模企业类比，粉尘产生量为 72t/a，产生的该部分粉尘以无组织形式排放。
③输送、计量、投料粉尘
原有项目砂、石提升以搅拌站配套的皮带输送方式完成，水泥等则以压缩空气吹入筒料仓，辅以螺旋输送机给水泥秤供料。类比相同行业，此粉尘的发尘量为 0.75kg/h，则项目输送、计量、投料粉尘的产生量约为 1.8t/a。产生的该部分粉尘以无组织形式排放。
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④筒料仓抽料、放空口粉尘
筒料仓放空口在抽料时有粉尘产生。本项目水泥、粉煤灰为筒仓储藏，其年消耗总量 31.8 万t，按 30t/车计，全年运输车辆次为 10600 辆次，抽料和放空口产生粉尘按 0.1kg/辆·次计，合计产生量为 1.06t/a，排放速率为 0.442kg/h。
⑤堆场起尘
本堆场一次性砂石堆存量约为 12 万吨，砂石含水率约 8%左右，经参考秦皇岛码头煤堆起尘量与装卸起尘量计算公式，计算本项目砂石堆场在无措施露天情况下产生的扬尘量为 10.4t/a。
⑥厂区运输扬尘
本项目车辆在厂区行驶距离按 200m 计，平均每天发车空、重载 36 辆（次）；空车重约 10.0t，重车重约 30.0t，以速度 20km/h 行驶，路面状况 P 取 0.1kg/m2，经计算空车起尘量为 2.3t/a，重车起尘量为 5.85t/a，即无措施情况下运输扬尘为 8.15t/a。
现有项目存在的环境问题如下：
原项目筒料仓及搅拌设备未设置除尘设备，产生的粉尘污染较大，本环评建议 4 套脉冲袋式除尘器处理筒料仓呼吸粉尘，1 套脉冲袋式除尘器处理搅拌站搅拌粉尘；厂区生活污水未经处理直接排放；沉淀池容积过小；堆场管理混乱
本项目输送、计量、投料粉尘及筒料仓放空口粉尘呈无组织排放，产生的粉尘污染较大，本环评建议设置封闭的轻钢顶棚抑制输送、计量、投料粉尘，配套自动衔接口抑制筒料仓放空口粉尘。
项目砂料堆场露天设置，产生的扬尘污染较大，本环评将堆场改为封闭式的砂料仓库，并经常洒水，不取用时盖上毛毡布，起大风时关闭堆料仓库门，从而抑制堆场起尘。
提高厂区路面冲洗洒水频率，降低运输扬尘。
新建一套地埋式污水处理设施，处理厂区生活污水。增加沉淀池容积。
经过以上措施，现有大气环境问题会得到有效的解决，对周围环境的影响较小。
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1. [bookmark: _TOC_250007]建设项目所在地自然环境社会环境简况
1.1 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1.1.1 地理位置
广德县地处安徽省东南边陲，周连苏、浙、皖三省八县（市），东和东南连接浙江省长兴县、安吉，南邻宁国市，西接宣州区、郎溪县，北接江苏省溧阳市、宜兴市。地跨东经 119°2′～119°40′，北纬 30°37′～31°12′，县政府位于广德县域几何中心的桃州镇，座落在 粮长河、粮长河二河交汇处。广德县距宣城市 71 km、杭州 181 km、上海 242 km、黄ft风景区 244 km，西北经芜湖至省会合肥市 273 km。
本项目位于广德桃州镇团ft村(详见附图 1 建设项目地理位置图)。
1.1.2 地形、地貌
广德县地质构造属下扬子台坳与江南台隆的过度带，其地质、地貌格局较为复杂。地层属皖南地层区，缺失第三纪及中寒武纪以前地层。前第四纪地层厚度为 14958～18611 m，其中碳酸岩地层厚度为 1231～2284 m 之间，因广德县地质不是处在大陆板块与板块的衔接处，自有史记载以来，没发生过灾害性地震。目前，广德县不属于地震设防区。
在长期内外应力的作用下广德县地貌承受了侵蚀、剥蚀、堆积的过程，呈现出南北以低ft。丘陵为主，中间为过度性平原岗地（海拔 50～100 m）的地貌景观，其中南部的低ft岗、丘陵海拔高程在 50～650 m 之间，北部的丘陵岩性与南部的低 ft相似，但由于北部地层石灰石质纯层厚，使之长期在地表、地下水的作用下发育
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了典型的亚热带地下喀斯特溶洞群，风景名胜太极洞便是其中一例。
桃州镇地貌格局比较复杂，位于皖东南ft区与郎川平原过渡地带。镇东部以岗地为主，土质多为砂质红壤和黄沙壤地层表面为紫色砂岩及网纹红土；县内河流都由此向西北流出，入郎溪县境内；（绝对高度小于 200m，相对高度小于 50m）面积 139.99 万亩，占广德县总面积 43.2%。盆地中心即县城周围多为近代ft河冲积物长期流水作用，形成了开阔的河谷平原和岗冲起伏的地貌组合。
1.1.1 土壤
广德地貌多样性和地质岩性的复杂性导致土壤的形成和分布具有复杂性和多样性。土壤既有自然形成的地带性和区域性土壤，又有人为活动形成的耕作土壤。土壤资源种类繁多，县境内共有红壤、黄棕壤、紫色土、石灰（岩）土、潮土和水稻土 6 个土类，13 个亚类，43 个土属，85 个土种。
1.1.2 气象
该区属北亚热带湿润气候区。气候温和，雨量充沛，日照充足，四季分明，雨热同季，无霜期长。多年平均气温 15.4 ℃，极端最高气温为 39.2 ℃，极端最低气温为-12.4 ℃，气温年平均日差 8.8 ℃。年平均相对湿度 82%，年平均降水量 1446.2
mm，年平均日照 1883.4 h，平均无霜期 280 d。年平均气压 1010.8 hPa。12 月最高
（1022 hPa），7 月最低（998.9 hPa）。
降水：年平均降水在 1100~1500 mm 之间，降水趋势自南向北逐渐减少。气压：年平均气压 1040.5 hPa，极端最低气压 998.2 hPa。
风：年平均风速为 3.3 m/s，年主导风向为东南风，次主导风向为东风。
湿度：年平均相对湿度为 80%，1 月和 12 月最小（77%），9 月最大（85%）。
1.1.3 水文
广德县境内溪涧密布，河流大多为出境河流，主要有桐汭河和无量溪河，属长江二级支流朗川河（一级支流水阳江）上游水系。两大河流由南向北贯穿全境，流入郎溪县境内的合溪口汇合后称朗川河，流入南漪湖。桐汭河在县境内长 73.5 km，
主要支流 10 条，全流域面积 897.3 km2；无量溪河县境内长 63.7 km，主要支流 16
条，流域面积 1079.9 km2。另外，朱湾河、石进河、庙西河、衡ft河分别流入浙江省长兴县、安吉县和江苏省溧阳市，白马河流入宁国市。广德县属ft区县，地势较高，流水易泄。湖泊稀少，蓄水量也很小，仅分布小型湖泊和塘洼地。境内河流主
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要有无量溪、桐汭河、花鼓河、粮长河等。
粮长河为无量溪河的主要支流之一，流经桃州镇团ft村，本项目评价区域主要河流为粮长河，详见附图 4 建设项目区域水系图。
1.1.4 植物资源与生物多样性
广德县地处皖南ft区，是安徽省重点ft区县之一。地势南高北低，南部以低ft为主，黄ftft脉余脉与天目ftft脉余脉相交于境内，北部以丘陵为主，中部以岗地、平原为主。全县林业用地面积 190 万亩，占土地总面积的 59.6%。有林地面积 171万亩；板栗面积 25 万亩；竹林面积 75 万亩，其中毛竹 60 万亩，中小径竹 15 万亩，用材林 37 万亩，活立木蓄积 175 万 m3；国家重点公益林 21 万亩。林业行业产值
11.12 亿元，森林覆盖率 55.46%，林木绿化率 59.11%。
广德境内动植物资源种类繁多，生物多样性丰富。植物种类多样，共有树种近 600 种，重要的经济树种有 30 科近 100 种，主要有银杏、金钱松、马尾松、黑松、茅栗、水杉、朴树、望春花、广玉兰、樟树、樱桃、油桐等。全县共有野生动物 28目 54 科 284 种，其中兽类野生动物 7 目 16 科 55 种，爬行类、两栖类野生动物 5目 11 科 39 种，鸟类野生动物 16 目 27 科 190 种。
本项目所在地桃州镇，主要树种竹林 2.3 万亩、用材林 6.1 万亩、经济林 1.7万亩；已探明的黄沙、石灰石、硅灰石等矿产资源有 30 余种，为水泥、混凝土等建材的生产制造提供了资源保障。
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1.1 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：
1.1.1 社会经济结构
广德县位于安徽省东南部，苏浙皖三省八县（市）交界处，区域面积 2165 km2，51.5 万人，东临杭嘉湖，北倚苏锡常，周边“两个半小时经济圈”有上海、杭州、南京、合肥 4 个省会城市和 16 个大中发达城市，是安徽省唯一与苏浙两个发达省份毗邻接壤的县份，是东进西出的桥头堡、南北经济的结合点，是华东沿海经济挺进安徽等中西部地区的第一站。合杭高速、宣杭铁路复线、318 国道和 3 条省道穿境而过，交通便捷，运输发达，素有“三省通衢”之美誉。环绕四周的有上海虹桥、杭州萧ft、南京禄口、合肥骆岗等机场和上海、芜湖、南京、宁波等港口，物流畅通，经济发展条件优越，广德已成为长三角经济向内地辐射的物流副中心。 2012 年预计全年实现生产总值 138.1 亿元，同比增长 12.9%；财政收入 23 亿元、增长 20.5%，其中地方财政收入 13.3 亿元、增长 32.9%；固定资产投资 122.9 亿元，增长 26.6%；农民人均纯收入 10600 元，增长 15.4%。被评为“全省皖江示范区建设先进县”。
其中桃州镇全年实现财政收入 1.86 亿元，增长 4.1%；完成固定资产投资 14.1亿元，增长 58%；农民年人均纯收入 1.28 万元，增长 25%。镇域综合实力不断增强，“跨越赶超”、“强镇惠民”迈出坚实步伐。
1.1.2 本区文化历史
广德县古称桐汭， 东汉建安初置广德县， 取名意在 “皇恩浩荡， 帝德广大” ，迄今已有 1800 多年，历史上先后归属吴、越、楚国，受其文化传统影响深远。广德钟灵毓秀，代有名人。唐代农民起义领袖陈庄，清末名臣张光藻，我国著名地质学家和地层古生物学家许杰都出生在这里，明开国皇帝朱元璋曾驻跸广德祠 ft殿。广德是一个移民县份，由于历史上中原文化、徽文化和吴越文化的多重熏陶，铸就了广德人民热情、豪爽、好客、大度的优良传统。目前，在广德城乡经商兴企的外地投资者众多，无疑与文化传统息息相关。
1.2 广德桃州镇概况
本项目位于桃州镇团ft村。桃州镇是安徽省广德县县政府驻地，人口 15.7万，地理坐标为东经 119.41497°，北纬 30.89774°。皖东南名镇，位于县境中部。东连浙江省长兴县泗安镇和广德县东亭乡，南接卢村乡和柏垫镇，西抵誓节镇，
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北界邱村镇和新杭镇，是安徽省和中国中西部省区通往长三角的重要门户。省道广宁路、广溧路连接南北；318 国道，宣广高速公路和宣杭铁路穿越境内，有干线公路 5 条，县乡公路 22 条。文化教育和卫生娱乐设施配套齐全，以全省十大边贸市场之一的太极商城为龙头，城区商业景点星罗棋布。镇内有横ft国家森林公园、宋代天寿寺塔、鼓角楼、市民广场、夫子庙公园、法制广场、政府广场、音乐喷泉、百杨生态园等著名的旅游观光景点和极具竹乡特色的田园风光。2008
年该镇荣获“安徽省优秀旅游乡镇”称号。
本项目经文物部门初步勘察，评价范围内目前尚未发现文物古迹。
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1. [bookmark: _TOC_250006]环境质量状况
1.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）
建设项目位于广德桃州镇团ft村，为了解该项目所在区域环境质量现状，根据安徽省宣城市环境监测中心对该项目区域环境质量现状监测结果如下：
1.1.1 空气环境
建设项目所在地环境空气质量属于二类功能区，监测及评价结果见下表。
表 3-1	PM10 监测数据表	单位：mg/m3
	监测点位
	项目所在地

	检测时间
	2014 年 11 月 11 日
	2014 年 11 月 12 日
	2014 年 11 月 13 日

	监测结果（日均值）
	0.06
	0.06
	0.05

	GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准中日均值 0.15


表 3-2	SO2 监测数据表	单位：mg/m3
	监测点位
	项目所在地

	检测时间
	2014 年11 月11 日
	2014 年11 月 12 日
	2014 年 11 月 13 日

	

监测结果
	

小时浓度
	0.024
	0.028
	0.023

	
	
	0.028
	0.031
	0.026

	
	
	0.020
	0.026
	0.019

	
	
	0.022
	0.024
	0.020

	
	日均浓度
	0.023
	0.025
	0.021

	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表 1 中二级标准 1 小时平均值 0.50，日均值 0.15


表 3-3	NO2 监测数据表	单位：mg/m3
	监测点位
	项目所在地

	检测时间
	2014 年 11 月 11 日
	2014 年 11 月 12 日
	2014 年 11 月 13 日

	

监测结果
	

小时浓度
	0.031
	0.023
	0.033

	
	
	0.025
	0.035
	0.027

	
	
	0.024
	0.030
	0.029

	
	
	0.027
	0.034
	0.032

	
	日均浓度
	0.023
	0.029
	0.025

	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表 1 中二级标准 1 小时平均值 0.2，日均值 0.08


由以上四表可知，项目所在区域大气污染物 PM10 日均浓度和 SO2、NO2 小时浓度、日均浓度均低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准浓度限值，空气环境质量良好。
1.1.2 水环境
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项目区附近地表水质监测结果见表 3-4。
表 3-4	地表水监测数据表	单位：mg/L（pH 除外）
	项目
断面
	pH
	CODcr
	BOD5
	氨氮

	
	监测时间：2014 年 11 月 11 日

	排污口入粮长河下游

500m
	
7.1
	
20
	
3.2
	
0.804

	GB3838-2002 中

Ⅲ类标准
	
6~9
	
20
	
4
	
1.0


由上表可知：监测因子 pH 值、COD、氨氮、BOD5 的浓度满足 GB3838-2002 中的 III
类标准。
1.1.5 声环境
项目附近监测结果见表 3-5
表 3-5	噪声监测数据表	单位：等效声级:Leq[dB(A)]
	监测时间
监测断面
	昼间
	夜间

	
	11 月 11 日
	11 月 12 日
	11 月 11 日
	11 月 12 日

	拟建项目东面
	53.8
	51.2
	54.1
	51.5

	拟建项目南面
	52.5
	49.7
	52.8
	49.2

	拟建项目西面
	51.6
	50.2
	51.9
	49.9

	拟建项目北面
	61.5
	59.8
	62.4
	58.7

	项目西北侧居民点 1#
	58.4
	54.2
	57.0
	53.9

	项目西南侧居民点 2#
	52.6
	50.8
	53.2
	50.1

	项目东南侧居民点 3#
	53.1
	50.3
	52.7
	49.5

	GB3096-2008 2 类标准
	≤60
	≤50


本项目位于广德桃州镇团ft村，本项目场界四周声环境标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 2 类标准（即昼间小于 60dB(A)，夜间小于 50dB(A)）。由于项目西北针对广宁路（省道 S215），会有车辆高速驶过，在成环境质量超标。项目采用在道路沿线种植高大乔木，厂房设置隔音门窗来降低噪声影响，向周边居民由厂方协商搬迁或租赁作为员工宿舍。

1.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
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评价范围内无自然保护区、风景旅游点、饮用水源保护区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下：
（1） 保护项目附近河流现有水环境功能不降低；
（2） 保护区域环境空气质量达到二级标准；
（3） 保护区域噪声环境及敏感点噪声达到声环境质量标准 2 类标准。本项目主要敏感点情况见下表 3-6。
表 3-6	拟建项目主要环境保护目标一览表
	
环境要素
	环境保护对象名
称
	
方位
	距厂界距
离（m）
	
规模
	
环境功能

	
水环境
	
粮长河
	
NE
	
1200
	
小型
	（GB3838-2002）III

类水体

	

大气环境
	桃州镇居民点 1
	NW
	50
	3 户/15 人
	
（GB3095-2012）中

的二级标准

	
	桃州镇居民点 2
	SW
	35
	1 户/5 人
	

	
	桃州镇居民点 3
	SE
	15
	1 户/6 人
	

	

噪声环境
	桃州镇居民点 1
	NW
	50
	3 户/15 人
	
(GB3096-2008)2 类

标准

	
	桃州镇居民点 2
	SW
	35
	1 户/5 人
	

	
	桃州镇居民点 3
	SE
	15
	1 户/6 人
	

	生态环境
	周围绿化带
	/
	/
	/
	不导致生态破坏
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1. [bookmark: _TOC_250005]评价适用标准


4.1.1 大气环境质量标准
建设项目区域大气环境执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。
表 4-1	各项污染物的浓度限值	单位：ug/m3













 (
污染物名称
取值时间
浓度限值
标准来源
SO
2
年平均
60
《环境空气质量标准》
（
GB3095-2012
）
中二
级标准
24 
小时平均
150
1 
小时平均
500
NO
2
年平均
40
24 
小时平均
80
1 
小时平均
200
PM
10
年平均
70
日平均
150
TSP
年平均
200
日平均
300
)环境质量标
准 4.1.2 地表水环境质量标准
项目区域地表水粮长河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
Ⅲ类标准。
表 4-2	地表水环境质量标准限值	单位：mg/L（pH 除外）

	水体
	类别
	pH
	CODcr
	氨氮
	BOD5

	粮长河
	Ⅲ类
	6～9
	20
	1.0
	4.0


4.1.3 声环境质量标准
环境噪声评价区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。
表 4-3	环境噪声标准限值	单位：等效声级:Leq[dB(A)]

	类别
	昼间
	夜间

	2
	60
	50
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4.2.1 污水污染物排放执行标准
本项目冲洗废水经沉淀后回用，不外排。生活污水经地埋式污水处理设施处理，主要污染物浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1966）表 4 中一级标准后流入项目附近沟渠，最终排入粮长河。
表 4-4	污水最高允许排放标准限值	单位：mg/L（pH 除外）
	序号
	项目
	标准值
	标准来源

	1
	pH
	6~9
	
《污水综合排放标准》
（GB8978-1996）中一
级标准

	2
	COD
	100
	

	3
	BOD5
	20
	

	4
	SS
	70
	

	5
	NH3-N
	15
	


4.2.2 废气污染物排放执行标准
项目生产产生的粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》
（GB4915-2013）中散装水泥中转站及水泥制品生产污染物排放标准。
污
表 4-5 水泥工业大气污染物排放标准
 (
类别
有组织排放
(mg/m
3
)
无组织排放
(mg/m
3
)
颗粒物
≤
20
≤
0.5
)染
物排
本项目食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的中型
放
标准，详见表 4-6。
标
表 4-6	饮食油烟排放标准
 (
规
模
小型
中型
大型
基准灶头数
≥ 
1
，＜
3
≥3
，＜
6
≥6
总投影面积
(
平方米
≥1.1
，＜
3.3
≥3.3
，＜
6.6
≥6.6
最高允许排放浓度
(mg/m
3
)
2.0
净化设施最低去除效率
(%)
60
75
85
)准







4.2.3 噪声排放执行标准
营运期间， 厂界噪声执行《 工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB12348-2008）标准中 2 类标准，即昼间小于 60dB(A)，夜间小于 50dB(A)。
4.2.4 固废排放执行标准
一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》
（GB18599-2001）。
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4.3.1 总量控制
根据该建设项目排污状况以及环保行政主管部门对总量控制的要求，提出总量控制指标如下，仅供环保行政主管部门参考。
根据国家环保部要求对建设项目排放污染物实施总量控制的要求，针对本项目的具体排污情况，结合本项目排污特征，确定总量控制因子为废水污染物指标：COD、氨氮。
本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后进入厂区地埋式污水处理设施达标后经附近沟渠排入粮长河。
本项目建成后确定总量控制因子如下：
废水排放量：1020t/a，其中 COD：0.102t/a；NH3-N：0.0153t/a。


总量控制指标
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2. [bookmark: _TOC_250004]建设项目工程分析
2.1 生产工艺流程简述（图示）
2.1.1 商品混凝土生产工艺流程和产污环节图
N、G
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 (
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备注：S：砂石等废渣 G：粉尘	N：噪音
附图 5-1 商品混凝土生产工艺流程图
2.1.2 工艺说明
本项目主要生产强度为 C30 型混凝土，生产流程遵照《预拌混凝土生产工艺标准》 (524-2007)。
首先由实验室出具混凝土的配比检验报告交由使用方并经工程监理审核同意后发布进行生产的指令。购进的砂、石原料由汽车运输进入厂内堆料仓库，经实验员检验含水率，含泥量等质量指标。合格后，用装载机运输至骨料仓，同时将抗裂纤维、减水剂按量加入，再由骨料仓卸料门卸入计量斗中进行计量，计量好后由皮带输送至搅拌机上部的待料斗等待命令。
购进的水泥、粉煤灰用专用水泥罐车运至厂区，用空压机输送至水泥筒仓、粉煤灰筒仓，筒仓上装有配套脉冲袋式收尘装置；生产时水泥、粉煤灰依靠螺旋输送机投加入搅拌楼中的搅拌机（密闭投加），搅拌用水有水泵运至相应计量斗中计量。
以上物料分别在仓下部安装电子称，通过微机控制，几种物料按一定的配比量同时落入搅拌楼内的搅拌机内；搅拌机搅拌完成后打开卸料门，混凝土卸入搅拌车装车运出
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厂直接运至建筑工地。卸料过程中，有残余料留在搅拌车内，搅拌车每天清洗一次。
2.2 主要污染工序
2.2.1 施工期产污环节
本项目已经建成投产运营，所有建筑已经全部建设完成，无施工期污染环节。
2.2.2 营运期产污环节
（1） 废水：本项目废水主要为职工生活污水、清洗废水；
（2） 废气：本项目废气主要为食堂油烟、粉尘；
（3） 噪声：本项目噪声主要来自生产设备及运输车辆噪声等；
（4） 固废：本项目固体废弃物主要为厂区、车辆清洗废水和实验室废水经沉淀池沉
2.3 施工期污染源分析
由于本项目为已建成项目，所有建筑均已建设完成，本次要是对厂区环保措施进行整改，无新建建筑。
2.4 营运期污染源分析
2.4.1 废水污染源分析
本项目无生产废水，废水主要为职工生活污水。
（1） 生活用水
根据建设单位提供资料，项目建成后，职工人数为 65 人，10 人在厂内食宿。根据《安徽省行业用水定额》，按每人每天用水量为 100L 计算（其中餐饮用水 50L/d，洗浴用水 100L/d），则生活用水的总用水量大约为 1.5m3/d，即 450m3/a。55 人不在厂内食宿，按每人每天用水量为 50L 计算，即生活用水的总用水量大约为 2.75m3/d，即 825m3/a。合计共用水4.25 m3/d，1275m3/a。根据《环境统计手册》，生活污水的排水量取用水量的80%，则生活污水排放量约为 1020m3/a（全年工作日按 300d 计算），经厂内地埋式污水处理设施处理（前端带隔油池、化粪池）。
（2） 搅拌用水
根据相关资料查询及业主提供资料，混凝土搅拌过程中注水量按每立方米商品混凝土 0.18t 计算，项目年生产 C30 型混凝土 30 万 m³。则项目全年搅拌用水量为 5.4 万 t/a，平均每日用水量为 180t/d，这部分水进入产品损耗，不产生废水。
（3） 清洗废水
①搅拌机、运输车清洗废水：根据建设单位提供资料，搅拌机每天清洗一次，废水产生量为 5t/次，共用水 1500t/a，排水量按 95%计，为 1425t/a。搅拌车辆出厂区时清洗，
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废水产生量为 4t/d，共用水 1200t/a，排水量按 95%计，为 1140t/a。搅拌机废水和搅拌车清洗废水进入沉淀池，沉淀后清水用泵打回清水池，回用于搅拌机物料混合，进入产品，不外排（按 300d 每年）。
②厂区冲洗废水：用于厂区地面冲洗，用水量为 1t/100㎡·d，约 146.333t/d，共计 4.39万 t/a，排水量按 80%计，为 3.512 万 t/a，经沉淀池沉淀后进入清水池，回用于厂区清洗、绿化，不外排（按 300d 每年）。
（4） 实验室废水
实验室主要是测定混凝土各物质含量，均用物理方法，不加入化学药品，废水只含有少量水泥和砂石，不含有毒、有害物质，产生量约为 0.5m3/d，计 150t/a。排水量按 80%计，约 120t/a，经沉淀池沉淀后进入清水池，回用于搅拌机物料混合，进入产品，不外排。
（5） 绿化用水
本项目绿化用水厂区绿化面积为 1400㎡，用水量为 1L/㎡.d，按 100d 计，为 140t/a。采用厂内清洗废水经沉淀池沉淀后的清水，无新用自来水，无废水排放。
综上所述，本项目总用水量约为 340.083t/d，即 10.2025 万 t/a，污水总排放量约为 1020t/a。
本项目水平衡情况见图 5-3。
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图 5-3	建设项目水平衡图	单位：t/a	0.46
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本项目生活废水污染源及主要污染因子见表 5-3。
表 5-3	生活废水污染源及主要污染因子

	项目
	废水量
t/a
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N

	生活污水（含餐饮污水）产生
浓度(mg/L)
	---
	300
	160
	150
	25

	产生量（t/a）
	1020
	0.306
	0.1632
	0.153
	0.0255

	经地埋式污水处理设施处理后
主要污染物浓度
	---
	100
	20
	70
	15

	产生量（t/a）
	1020
	0.102
	0.0204
	0.0714
	0.0153

	GB8978-1996 表 4 中一级标准
(mg/L)
	---
	100
	20
	70
	15

	经地埋式污水处理设施处理后
排入外环境量（t/a）
	1020
	0.102
	0.0204
	0.0714
	0.0153


本项目产生的清洗废水、实验废水由于主要成分是 SS，不含其它有害化学物质，因此废水经收集后，在沉淀池进行砂石分离与物理沉淀后，清水回用，其中废水回用率为 80%，不排放。生活污水经地埋式污水处理设施处理后达标排入粮长河。
2.4.2 环境空气污染物源分析
本项目的空气污染物主要是生产过程中产生的各类粉尘（主要来源有石子、黄砂等骨料卸载、输送过程产生粉尘；筒料仓呼吸粉尘；搅拌站搅拌产生粉尘；运输车辆引起的动力扬尘；堆场扬尘；散装水泥、粉煤灰罐车抽料时放空口产生的水泥粉尘）及食堂产生的食堂油烟和汽车尾气。
一、粉尘
（1） 有组织粉尘
①筒料仓呼吸粉尘
项目厂内设有 4 个筒料仓，高度均为 20 米。在水泥、粉煤灰的罐装过程中，由于通过管道进入筒仓时进料口在筒仓下方，罐装车通过压力将水泥、粉煤灰等压入筒仓，此粉尘会随筒仓里的空气从筒仓顶部的排气孔中排出。采用的除尘方式如下：库底采用负压吸风收尘装置，与库顶呼吸孔共用一台脉冲袋式除尘器，每个筒料仓用一个脉冲袋式除尘器。单个筒料仓的呼吸粉尘经密闭集气罩收集至一个除尘效率为 99.9%的脉冲袋式除尘器处理后排放，带式除尘器入口浓度为 5000mg/m3，年运营时间为 2400h，风量为 10000m3/h，产生速率为 50kg/h，粉尘产生总量为 120t/a。经处理后筒料仓呼吸粉尘排放浓度为 5mg/m3，其低于《水泥工业大气污染物排放标准》
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