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苏州企业BG租赁场地建设项目满堂红脚手架搭设施工方案
单位工程施工组织设计（专项方案）


工程项目：苏州企业BG租赁场地建设项目装饰工程；
建设地点：    苏州市独墅湖高教区创业园A3栋   
结构类型：框架结构；
建筑层数：地下1层，地上5层；
搭设高度：6.00m
总工期：    90     天；
建设单位：  华为技术有限公司                       
设计单位：  深圳市同济人建筑设计有限公司           
监理单位：                                         
施工单位：  深圳广田装饰集团股份有限公司           
项目经理：     罗壮志     
技术负责人：   叶国波     
脚手架参数：
1、采用的钢管类型为Ф48×3.5及配套扣件；
2、满堂红脚手架（施工操作平台）搭设高度为6m，立杆采用单根钢管；
3、搭设尺寸为：纵横向立柱间距为2.00m；
4、在地起30cm设扫地杆1道（见附件）；
5、水平杆步距见附图； 
6、纵横向每约4.00m设1排剪刀撑；
7、横杆与立杆连接方式为单扣件；取扣件抗滑承载力系数为1.00；
8、满堂红脚手架（施工操作平台）架面每400mm铺设1条钢管，
在钢管面上铺设定型脚手板；
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第一章：脚手架搭设

一、工程概况：
为配合苏州企业BG租赁场地建设项目装饰工程，需要在1-2层大堂搭设满堂红脚手架（施工操作平台）。采用全钢管搭设，搭设高度约6.00m，纵横向立柱间距为2.00m，天花架面层铺设@40CM间距钢管在钢管面上满铺300cm×20cm×5cm竹跳板，在竹跳板上铺设1.8㎝厚模板，在中间位置搭设1道上落行人施工梯（斜道），由地面起呈“之字型”搭到脚手架面层止，搭设宽度约1.00m，每级步距不得大于30㎝，在施工梯两侧约1.00m高用钢管设1条扶手拦杆，用安全网围闭，纵横向每约4.00m设1道剪刀撑，由地面起接驳到脚手架面层止，由地面起30cm设1道扫地杆，第一排水平杆高1.80m,以上每1.80m设1道水平杆。满堂红脚手架（施工操作平台）搭设面积约共720平方米。
为更好配合该工程按期完成，根据图纸设计及现场实际需要，经研究对该工程脚手架编制搭设施工方案，在搭设施工过程中应严格执行。
二、编写依据：
1、《建筑施工脚手架实用手册》中国建筑工业出版社；主编（杜荣军）
2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2001；
3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-91；
4、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-99；
5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005；
6、根据设计图纸及有关文件、规范；
三、施工规范：
该工程采用敞开式双排扣件式钢管脚手架配合施工，满足施工需要和确保使用安全是对建筑施工脚手架的基本要求，为了使扣件式钢管脚手架能够安全可靠地承受和传递各种荷载作用，其组成应满足以下基本要求：
1、脚手架是由立柱、纵向与横向水平杆共同组成的“空间框架结构”必须同时设置立柱，纵向与横向水平杆及剪刀撑杆等结构；
2、扣件螺栓拧紧扭力矩应在40N.m～65N.m之间，以保证“空间框架结构”的节点具有足够刚性和传递荷载的能力；
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3、图中双排脚手架部分：
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在脚手架和建筑物之间，必须按设计要求设置足够数量分布均匀的连墙件，以便在脚手架的侧向（垂直于建筑墙面方向）提供约束，防止脚手架横向失稳倾覆，并可靠地传递风荷载；
4、本工程脚手架立柱的地基为坚实钢筋混凝土楼地面，具有足够承载能力，并防止不均匀的沉降或过大的沉降；在搭设脚手架之前应必须做好场地平整清理工作，清除障碍物，本工程在建筑物室内搭架，可不考虑设坡和脚手架地面排水。
5、应设置纵向支撑（剪刀撑），以使脚手架具有足够的整体刚度，剪刀撑的搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。
6、连墙件必须采用可承拉力和压力的构造。采用拉筋时必须配用顶撑，顶撑应可靠地顶在混凝土圈梁、柱等结构部位，以防止向内倾覆。
7、严禁将外径φ51的钢管同φ48的钢管的混合使用；
四、脚手架搭设施工准备：
1、施工技术交底：
单位工程各级的技术负责人应按工程的施工组织设计和脚手架施工方案的有关要求，向架设施工人员和使用人员进行技术交底。通过技术交底，应了解以下主要内容：
（1）工程概况，待建工程的面积、层数、建筑物总高度、建筑结构类型等；
（2）选用的脚手架类型、形式，脚手架的搭设高度、宽度、步距、跨距及连墙杆的布置等；
（3）施工现场的地基处理情况；
（4）根据工程综合进度计划，了解脚手架施工的方法和安排、工序的搭接、工种的配合等情况；
（5）明确脚手架的质量标准、要求及安全技术措施。
2、对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收，不合格的构配件不得使用，经检查合格的构配件应按品种、规格分类，堆放整齐、平稳，堆放场地不得有积水。
3、应清除地面杂物，平整搭设场地，并使排水畅通。
五、脚手架搭设组织和管理：
建立由项目经理、施工员、质安员、技术员所组成的管理机构。
1、项目经理：对承包工程项目负安全领导责任；
1.1、在脚手架搭设施工过程中认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，结合脚手架施工的特点，提出有针对性的安全管理措施，严格履行安全检查考核指标和安全生产奖惩办法。
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1.2、认真落实施工组织设计中的安全检查、技术管理的各项措施，严格执行安全技术措施审批制度、施工项目安全交底制度和设施、设备交接验收使用。
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1.3、领导组织安全生产检查，定期研究分析施工中存在的安全隐患，并加以落实解决。
1.4、发生事故时，保护好现场，及时上报，并认真吸取教训。

2、施工员：
2.1、对班组进行安全、质量、技术交底。
2.2、对施工过程中的施工指导工作，确保工序管理的顺利实施。
2.3、协调各专业队伍的劳动力安排和使用，合理调配劳动力资源，使工程施工组织按计划进行搭设完成。
3、质安员：
3.1、对班组进行安全、质量、技术交底。
3.2、对施工过程中进行安全、质量、技术监督。
3.3、对脚手架进行验收。
3.4、拆除脚手架时负责旁站监督检查。
4、技术员：
4.1、对本工程脚手架进行方案编写，解决技术问题，上报项目经理。
4.2、与设计、监理方保持沟通，保证设计、监理方的要求与指令得以贯彻实施。
4.3、对施工员和质安员进行技术交底，保证施工方案得以顺利实施。
4.4、加强项目工程资料的管理，确保项目分类明确，及时做好资料备案存档。
5、施工班组：
5.1、安排生产任务时要认真执行安全、技术交底，严格执行本工种安全操作规程，有权拒绝违章指挥作业。
5.2、班前要对所用的机具、设备、防护用具及作业环境安全检查，发现问题应立即采取整改措施，及时消除事故隐患。
5.3、组织班组开展安全生产活动，开好班前安全生产会议。
六、脚手架搭设地基处理：
1、本工程脚手架的地基础部位是达到设计强度的混凝土楼地面，地基承载能力能够满足外脚手架的搭设要求，达到200KN/㎡。
2、脚手架基础下有设备基础、管沟时应采用木枋或槽钢架空搭设。亦可以在±0：000以上1层楼面砼边梁设置φ16钢筋吊环，用φ12.5钢丝绳将脚手架吊起搭设。
3、立柱底座垫木采用30㎝×20㎝×2㎝厚木板或夹板。
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七、脚手架搭设使用材料：
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φ48×3.5钢管、直角扣（十字扣）、旋转扣（活动扣）、对接扣（驳心扣）、安全网、定型脚手板、14#铁线等。
1、钢管
（1）脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》（GB/T13793）或《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T3092）中规定的3号普通钢管，其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》（GB/T700）中Q 235-A级钢的规定。
（2）钢管表面应平直光滑，不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯，两端面应平整，严禁打孔，使用前必须进行防锈处理或涂防锈漆。
2、扣件：
（1）扣件式钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件，其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》（GB15831）的规定；采用其它材料制作料的扣件，应经验收证明其质量符合该标准的规定后方可使用。
（2）脚手架采用的扣件，在螺栓拧紧扭力矩达在65 N.m时，不得发生破坏。
（3）铸件不得有裂纹、气孔；不宜有缩松、砂眼或其它影响使用的铸造缺陷；并应将影响外观质量的粘砂，浇冒口残余、披缝、毛刺、氧化皮等清除干净。
（4）扣件与钢管的合面必须严格整形，应保证与钢管扣紧时接触良好。
（5）扣件活动部位应能灵活转动，旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。
（6）当扣件夹紧钢管时，开口处的最小距离应不小于5mm。
（7）扣件表面应进行防锈处理。
3、材料必须按现场指定位置分类堆放。
八、脚手架基本构造：
1、构造和组成：落地式扣件钢管脚手架，由立杆、纵向水平杆、横向水平杆、扫地杆、剪刀撑、横向斜撑、连墙杆等组成。
2、扣件式脚手架的主要组成构件及作用：
2.1立柱（立杆、站杆、冲天）：平行于建筑物垂直于地面的杆件，是传递脚手架结构自重、施工荷载与风荷载的主要受力杆件。
2.2纵向水平杆（大横杆、大横担、牵杠、顺水杆）：平行于建筑物，在纵向连接各立柱的通长水平杆，是承受并传递施工荷载给立杆的主要受力杆件。
2.3横向水平杆（小横杆、六尺杆、横楞、搁栅）：垂直于建筑物，在横向连接脚手架内、外排立柱的水平杆件（单排脚手架时，一端连接立柱，另一端搭在建筑物的外墙上），是承受并传递施工荷载给立柱的主要受力杆件。
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2.4.1扣件：是组成脚手架结构的连接件。
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2.4.2直角扣件：连接两根直交钢管的扣件，是依靠扣件与钢管表面间的摩擦力传递施工荷载、风荷载的受力配件。
2.4.3对接扣件：钢管对接接长用的扣件，也是传递荷载的受力配件。
2.4.4旋转扣件：连接两根任意角度相交的钢管的扣件，用于连接支撑斜杆与立柱或横向水平杆的连接。
2.5脚手板：提供施工操作条件承受、传递施工荷载给纵、横向水平杆的板件，当设于非操作层时起安全防护作用。
2.6剪刀撑（十字撑、十字盖）：设在脚手架外侧面、与墙面平行的十字交叉斜杆，可增强脚手架的纵向刚度，保证脚手架具有必要的承载能力。
2.7横向支撑（横向斜拉杆、之字撑）：设在脚手架内、外排立柱平面的，呈之字形的斜杆，可增强脚手架的横向刚度，提高脚手架的承载能力。
2.8连墙件（连墙点、连墙杆）：连接脚手架与建筑物的部件，是脚手架中既要承受、传递风荷载，又要防止脚手架在横向失稳或倾覆的重要受力部件。
2.9纵向扫地杆：连接立柱下端，距底座下皮200mm处的纵向水平杆，可约束立柱底端在纵向发生位移。
2.10横向扫地杆：连接立柱下端，位于纵向扫地杆上方的横向水增杆，可约束立柱底端在向发生移位。
2.11底座：设在立柱下端，承受并传递立柱荷载给地基的配件。
九、脚手架搭设要求：
1、搭设施工工序流程：平整场地、夯实→定位设置通长立杆垫板→排放纵向扫地杆→逐根竖立立杆随即与纵向扫地杆扣紧→安装横向扫地杆并与纵向扫地杆扣紧→安装横向水平杆（与各立杆扣紧）→安装第一步纵向水平杆（与各立杆和横向水平杆扣紧）→安装剪刀撑→定型脚手板。
2、所有立柱（立杆）、扫地杆、大横杆（对龙）、小横杆（托底）、水平杆、斜杆（剪刀撑）等全部使用钢管，相互连接点用扣件连结，螺栓必须拧紧拧实。
3、所有立柱在地面起采用单根钢管搭设，纵横向立柱间距为约1.50m，立柱接头除在顶层可采用搭接外，其余各接头必须采用对接扣件对接，立柱上的对接扣件应交错布置，两个相邻立柱接头不应设在同步同跨内，两相邻立柱接头在高度方向错开的距离不应小于500mm。（详见搭设图示01～07）
4、天花架面层铺设钢管在钢管面上每60㎝铺设1条5㎝×10㎝×2m长木枋，在木枋面上铺设1.8㎝模板。
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5、水平杆设置：纵、横向在地面起20㎝设1道扫地杆，以上每1.50m
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设一道水平杆，加扫地杆。
6、剪刀撑（斜撑）设置：纵、横向每约6.00m设1排，斜撑由地面起夹角为45～60度之间，用钢管接驳天花架顶层止，斜撑接驳口不小于1.00m，用3个活动扣件接驳,要做到畅顺牢固。
7、施工梯（斜道）设置：中间位置呈“之字型”各搭设1道上落行人施工梯（斜道），由地面起搭到天花架面层止，在施工梯两侧约1.00m高用钢管设1条扶手拦杆（用安全网围闭，施工梯底必须设置兜底安全网，梯级用木枋加木板用铁钉铺设，施工梯底必须设置兜底安全网）。每级步高不得超过30㎝，坡度宜采用1：3，共搭设1道。
8、安全栏杆设置：凡满堂脚手架顶面沿外墙等开口四周，均设1米高护栏，每1.5米设支撑主杆1道。
9、安全网设置：①本工程所有脚手架临边部位设一道安全网封闭；②所有端边扶栏处设安全网一道；③施工扶梯扶栏两侧，三面平台栏杆和梯底设安全网一道；④双排脚手架外排架外侧3米高架以上设安全网一道；⑤安全通道两侧和顶部满设安全网一道（顶面上部已设满铺18cm夹板一层）。
10、所有扣件：直角扣、旋转扣、对接扣等应全部点上黄油 ，方便以后拆架。

十、脚手架安全防护措施：
1、安全技术措施要有针对性，要根据工程特点,施工方法，劳动组织和作业环境等情况提出，防止一般化。
2、实行逐级安全技术交底制度，开工前技术负责人要将工程概况，施工方法，安全技术措施等情况向全体职工进行详细交底，要按工程进度定期或不定期向有关班组长进行交叉作业安全交底，班组长每天要对工人进行施工要求，作业环境的安全交底。
3、广泛开展安全生产的宣传教育，真正认识到安全生产的重要性，懂得安全生产、文明施工的科学知识，牢固树立安全第一的思想，自觉地遵守各项安全生产法令和规章制度。
4、认真执行安全技术操作有关章程及规定，是确保本工程安全生产的关键，本项目拟由项目施工部与监理单位专员实施工程质量安全整体监控，力争把安全事故消灭在萌芽状态中，因此必须认真加强工人安全思想教育力度，使每个工人思想上树立施工讲文明，生产讲安全的好风气，对每个班组工人上班前做好安全技术交底，并由受交底人签名。
5、脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB5036考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检，合格者方可持证上岗。对每个工人必须进行“三级”教育，即：公司教育、项目部教育、班组教育。


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/107065102031006030

		第 10 页 共 11 页
