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	题    目
	钨镍基葡萄糖电化学传感器研究




摘  要
本文使用静电纺丝技术制备出不同前驱体比例的硅钨镍复合纳米纤维，然后高温煅烧（600℃ 5h）后得到钨镍硅氧化物复合CNF（纳米碳纤维）修饰FTO电极。采用SEM、XRD、EDS、红外和拉曼等技术分别对样品的形貌、组成、结构进行了表征。采用循环伏安法研究了其催化氧化葡萄糖的电化学行为，探讨了不同比例的SiWNi比例对催化氧化葡萄糖的影响和葡萄糖浓度与电流之间的关系。氧化峰电流密度与葡萄糖浓度呈良好的线性关系，线性范围为2.44×10-3M 到2×10-2 M, ，线性方程为I(10-3A)=499.84021c(mol/L) +0.66761，相关系数为0.99571，检测限为 2.444×10-5mol/L(S/N=3)。结果表明硅钨镍前驱体摩尔比比例为1:12时相比较其他传感器具有良好的催化能力和较好的稳定性。制备的SiWNi1/12-FTO具有良好的检测葡萄糖性能。同时采用同样的制备方法得到一部分样品氧化煅烧，另一部分碳化。得到钨镍氧化物复合CNF（纳米碳纤维）修饰FTO电极。采用SEM分别对样品的形貌进行了表征。采用循环伏安法研究了其催化氧化葡萄糖的电化学行为，结果表明硅钨镍前驱体摩尔比比例为1:2时相比较其他传感器具有一定的催化能力和较好的稳定性。
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