温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（单选题100道，多选题50道，判断题50道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 分析和计算复杂电路的主要依据是(  )。
A. 欧姆定律
B. 基尔霍夫定律
C. 欧姆定律和基尔霍夫定律
D. 叠加原理
答案:C
2. 编程器的显示内容包括地址.数据.工作方式.(  )情况和系统工作状态等。
A. 位移储存器
B. 参数
C. 程序
D. 指令执行
答案:D
3. 需要每半年做一次耐压试验的用具为(  )。
A. 绝缘棒
B. 绝缘夹钳
C. 绝缘罩
D. 绝缘手套
答案:D
4. 当线路或设备的负荷超过允许范围时,能适当延时后切断电源的保护方式是( )保护
A. 失压
B. 过载
C. 缺相
D. 短路
答案:B
5. 基极电流iB的数值较大时，易引起静态工作点Q接近(  )
A. 截止区
B. 饱和区
C. 死区
D. 交越失真
答案:B
6. 电流的方向规定为导体中( )运动的方向。
A. 负电荷
B. 正电荷
C. 电子
答案:B
7. 照明要求较低，开关次数频繁场所宜选用(  )。
A. 荧光灯
B. 白炽灯
C. 碘钨灯
答案:B
8. 从劳动定额管理方面判断下列(  )可以缩短机动时间。
A. 延长工人休息时间
B. 延长准备与结束时间
C. 缩短设备维修时间
D. 对设备进行技术改造
答案:D
9. PE线或PEN线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为(  )接地。
A. 直接
B. 间接
C. 重复
答案:C
10. 串励电动机的反转宜采用励磁绕组反接法。因为串励电动机的电枢两端电压很高，励磁绕组两端的(  )，反接较容易。
A. 电流很低
B. 电压很低
C. 电压很高
D. 电流很高
答案:B
11. 行程开关的组成包括有( )。
A. 保护部分
B. 线圈部分
C. 反力系统
答案:C
12. 变压器阻抗变换的功能常用于(  )的场合
A. 低压配电
B. 高压输电
C. 功率放大
D. 阻抗匹配
答案:D
13. 变配电室值班人员应遵守交接班制度，如接班人员因故未到，交班人员应( )。
A. 委托他人
B. 短信留言
C. 书面留言
D. 坚守岗位
答案:D
14. 爆炸危险性工业厂房车间照明应选用(  )灯具。
A. 开启式
B. 防水型
C. 防爆型
D. 防护式
答案:C
15. 人体遭到电击后，(  )以下的电流可以摆脱。
A. 30mA
B. 50mA
C. 60mA
D. 80mA
答案:A
16. 变压器并列运行的条件为(  )相等，组别相同，短路电压相同。
A. 变流比
B. 变压比
C. 容量比
D. 空载电流
答案:B
17. 单相交流电路的有功功率计算公式P=(  )。
A. UICosΦ
B. UIsinΦ
C. UI
D. UI+UiCosΦ
答案:A
18. 断路器的额定开断电流决定了断路器的(  )。
A. 绝缘水平
B. 载流量
C. 灭弧能力
答案:C
19. 三相电动势的相序为U-V-W称为(  )
A. 负序
B. 正序
C. 零序
D. 反序
答案:B
20. 在进行电子底板贴焊.剪脚等工序时应( )。
A. 戴上防护眼镜
B. 戴上护耳器
C. 戴上安全帽
答案:A
21. 埋弧焊是电弧在焊剂下燃烧进行焊接的方法，分为(  )种。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
答案:A
22. 电光性眼炎是电弧光中强烈的( )造成的。
A. 红外线
B. 紫外线
C. 可见光
答案:B
23. 10kV少油断路器安装地点的短路容量大于断路器额定断流容量的80%时，应执行动作(  )而检修。
A. 3次
B. 4次
C. 5次
D. 6次
答案:A
24. 低压电器可归为低压配电电器和(  )电器。
A. 电压控制
B. 低压控制
C. 低压电动
答案:B
25. 一般先按(  )选择截面，然后按发热条件和机械强度进行校验。
A. 允许持续电流
B. 短路电流
C. 允许电压损失
D. 动稳定
答案:C
26. 关于电能的描述正确的是(  )。
A. 单位时间内电场力所做的功
B. 电场力在一个周期内所做的功的平均值
C. 一段时间内电场力所做的功
D. 一段时间内电场力所做的功的平均值
答案:C
27. 运动导体切割磁力线而产生最大电动势时，导体与磁力线间的夹角应为(  )。
A. 0°
B. 30°
C. 45°
D. 90°
答案:D
28. 阀型避雷器都由火花间隙和阀电阻片组成，装在密封的瓷套管内。火花间隙用铜片冲制而成，每对间隙用(  )厚的云母垫圈隔开。
A. 0.5-1.5mm
B. 1.5-2.0mm
C. 0.5-1.0mm
D. 1.0-2.0mm
答案:C
29. 三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的(  )倍。
A. 6
B. 9
C. 3
答案:B
30. 目前使用的某些SF6断路器的检修年限可达( )以上。
A. 5
B. 10
C. 20
答案:C
31. 刀开关在选用时，要求刀开关的额定电压要大于或等于线路实际的(  )电压。
A. 额定
B. 最高
C. 故障
答案:B
32. 下列关于保护变压器的角型间隙安装位置描述正确的是( )。
A. 高压熔断器的外侧
B. 高压熔断器的内侧
C. 远离变压器一侧
答案:B
33. 对于断续电弧接地过电压，以下说法错误的是(  )。
A. 我国110kV以上电力系统用中性点有效接地方式，能降低所需绝缘水平
B. 对付这种过电压最根本的办法是改变中性点接地方式
C. 这种过电压持续时间可以很长，波及范围很广
D. 中性点有效接地方式能够解决断续电弧问题，供电连续性和可靠性也髙
答案:D
34. 串联型稳压电路中的调整管工作在(  )状态。
A. 放大
B. 截止
C. 饱和
D. 任意
答案:A
35. 高低压线路同杆架设时,在分支或转角杆横担之间的最小垂直距离为(  )米。
A. 1.0
B. 1.2
C. 1.5
答案:A
36. 高压验电器的结构分为(  )和支持器两部分。
A. 指示器
B. 接地器
C. 绝缘器
D. 电容器
答案:A
37. 电流继电器使用时其吸引线圈直接或通过电流互感器(  )被控电路中。
A. 并联
B. 串联
C. 串联或并联
答案:B
38. 纯净的变压器油具有优良的(  )性能。
A. 冷却
B. 导热
C. 导电
答案:A
39. 特种作业人员必须年满( )周岁。
A. 19
B. 18
C. 20
答案:B
40. 在对可能存在较高跨步电压的接地故障点进行检查时,室内不得接近故障点( )m以内。
A. 2
B. 3
C. 4
答案:C
41. 对于10kV及以下电缆户内.外终端，一般( )进行一次定期巡视检查。
A. 1年
B. 2-4年
C. 5-6年
答案:B
42. 相电流是(  )的电流。
A. 流过零线
B. 相与相之间
C. 流过各相端线
D. 流过每相电源或负载
答案:D
43. 已知e=311sin(314t+5°)V，其相量E=(  )。
A. 311∠5°
B. 220∠5°
C. 220∠+185°
D. 220∠+175°
答案:D
44. 室外照明灯与地面的垂直距离不得小于(  )m，墙上允许不小于2.5m。
A. 1；
B. 2；
C. 3；
D. 4；
答案:C
45. 在正弦交流电的波形图上，若两个正弦交流电反相，则这两个正弦交流电的相位差是(  )。
A. π
B. 2π
C. π/2
D. -π/2
答案:A
46. 在中性点直接接地的某低压供电系统，一变电所新装设一台变压器，技术人员将变压器的中性线与接地装置相连，该保护措施称为(  )。
A. 保护接地
B. 工作接地
C. 防雷接地
D. 直接接地
答案:B
47. 电子式时间继电器是通过电子线路控制电容器充放电的原理制成的。它的特点是体积小，延时范围可达(  )，其应用在逐步推广。
A. 1~300s；
B. 1~600s；
C. 0.1~360s；
D. 0.1~3600s；
答案:D
48. 胸外按压与口对口{鼻}人工呼吸同时进行，其节奏为:单人抢救时，每按压( )次后吹气2次，反复进行
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
答案:C
49. 建筑电工证的复审费用是多少？(  )
A. 200元
B. 300元
C. 400元
D. 480元
答案:D
50. 遮拦高度应不低于1.7m,底部离地应不超过( )。
A. 0.7m
B. 1.0m
C. 1.5m
D. 2.0m
答案:A
51. 逆变桥由晶闸管VT7～VT10组成。每个晶闸管均串有空心电感以限制晶闸管导通时的(  )。
A. 电流变化
B. 电流上升率
C. 电流上升
D. 电流
答案:B
52. 固定电源或移动式发电机供电的移动式机械设备，应与供电电源的(  )有金属性的可靠连接。
A. 外壳
B. 零线
C. 接地装置
答案:C
53. 一张倒闸操作票最多只能填写( )操作任务。
A. 一个
B. 二个
C. 三个
答案:A
54. 零件加工程序可通过输入设备存储于数控装置内的(  ).
A. 中央处理单元
B. 存储器
C. 专用电路
答案:B
55. 人体体内电阻约为(  )Ω。
A. 200
B. 300
C. 500
答案:C
56. 根据线路电压等级和用户对象，电力线路可分为配电线路和(  )线路。
A. 动力
B. 照明
C. 送电
答案:C
57. 墙边开关安装时距离地面的高度为(  )m。
A. 1.3
B. 1.5
C. 2
答案:A
58. 保护接零属于(  )系统。
A. TT
B. IT
C. TN
答案:C
59. 直流电动机常用的电力制动方法有(  )种。
A. 5
B. 3
C. 2
D. 4
答案:B
60. (  )的电压急剧波动引起灯光闪烁.光通量急剧波动，而造成人眼视觉不舒适的现象.称为闪变。
A. 连续性
B. 周期性
C. 间断性
答案:B
61. 使用SB-10型普通示波器观察信号波形时，欲使显示波形稳定，可以调节(  )旋钮。
A. 聚焦
B. 整步增幅
C. 辅助聚焦
D. 辉度
答案:B
62. 电感的国际单位是(  )。
A. 法拉(F)
B. 欧姆(?)
C. 亨利(H)
D. 瓦特(W)
答案:C
63. 小电流真空灭弧室一般采用( )触头。
A. 园盘形
B. 横向磁场
C. 纵向磁场
答案:A
64. 电动系功率表的电流线圈应串联接入电路中，有“*”的“发电机端”应接到电路中的B端，另一电流端接至A。电压线圈是并联接入电路，标有“*”的“发电机端”接至(  )。
A. 负载侧
B. 电源侧
C. 任一侧
D. 电流端钮的任一端
E. 负载的任一端
答案:D
65. 脑细胞对缺氧最敏感,一般缺氧超过(  )min就会造成不可逆转的损害导致脑死亡。
A. 5
B. 8
C. 12
答案:B
66. 射极输出器的特点之一是具有(  )。
A. 与共发射极电路相同
B. 很小的输入电阻
C. 很大的输出电阻
答案:C
67. 电焊变压器属于( )。
A. 控制变压器
B. 特殊变压器
C. 电力变压器
D. 升压变压器
答案:B
68. 大型水轮发电机的冷却方式是(  )。
A. 空冷
B. 氢内冷
C. 水内冷
D. 氢外冷
答案:C
69. 两地控制线路的启动控制，通常是将(  )触头并联起来。
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