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1、工程概况；
1.1 工程名称:上海汤臣海景花园雨污水排水工程与门卫.
1.2 工程位置：本工程位于上海浦东新区富都世界银城南路、（富城路）。
1.3 四周环境：其主要管线分布于A、B、B1、C型房子四周，北面为花园石桥路，西面为富城路、东面为银城西路，南面为（生活区）银城南路。
1、 工程简介；
 2.1该工程主要的施工项目包括：地下生活排水与雨水排水工程，道路结构工程和主入口门卫。
 2.2本工程设计标高±
0.000相当于肯定标高5.2m，设计管道最低处为-3.660m，接至市政花园石桥3#甲。
 2.3管道采纳双壁缠绕管，橡胶密封圈，不锈钢皮联接，最大口径为Ф600、最小为Ф250，窨井用MU10实心粘土砖。坞膀与垫层均采纳C20砼。
 2.4门卫设置在主入口北面花园石桥路。门卫建筑面积18.27 m2，加两只通风口与端庄牌。门卫总长为65.50 m。地坪建筑标高为±0.000为-0.5 m.
 2.5门卫基础为带型基础，混凝土均为C25，砖基础为MU10实心粘土砖。±0.000此为MU10空心粘土砖,砂浆采纳M5混合砂浆.
 2.6道路，主要道路主入口沿东边银城西路至南边地下车库入口，其它均为人行道。
 2.7道路主要结构层，从下到上，土路基夯实	150砾石砂   
200厚三渣压实    230厚C20砼，面层为花钢石铺面（有景观处理）。
3.1施工总平面图，（附）：



















4.1管理班子；
依据本工程实际状况与工期比较紧的状况和我们的阅历，拟组建8人左右的项目管理班子，项目班子和施工人员大都经过大型项目施工、阅历丰富的技术骨干，管理班子的组织体系和人员配备突出留意加强指导、协调和管理实力。施工现场组织管理保证体系如下：
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