第一部分中级工

一、选择题
1. 作用在刚体上的三个力的作用线汇交于一点，则该刚体(   )。
(A) 一定平衡    (B)   一定不平衡   (C)   不一定平衡     (D)   暂时平衡
2. 平面汇交力系平衡的充要条件是(   )。
(A)  各力大小相等                         (B)   各力在同一直线上
(C)   各力在某一坐标轴上投影的代数和为零   (D)  力系的合力为零
3. 对某一物体的运动起限制作用的周围物体称为(   )。
(A) 参考体       (B)  约束体       (C) 刚体       (D)  变形体
4. 力在坐标轴上的投影是(   )。
(A) 矢量       (B)  标量         (C) 几何量     (D)  代数量
5. 轴向拉伸(或压缩)时，杆件横截面上的应力称为(   )。
(A)  轴力       (B) 正应力       (C)   剪力       (D)  剪应力
6. 使材料丧失正常工作能力的应力称为(   )。
(A)  危险应力   (B)   工作应力    (C)   安全应力    (D)  许用应力
7. 将危险应力除以一个大于1的系数，所得的应力称为(   )。
(A)  工作应力   (B)   许用应力    (C)   极限应力    (D)  安全应力
8. 圆轴扭转时，截面上的内力是(   )。
(A)  剪应力     (B)   力矩        (C)  弯矩        (D)  扭矩
9. 剪切虎克定律的数学表达式为(   )。
(A)△L=NL/(EA)        (B)δ=E       e        (C)T=G y          (D)T=Ey
10. 构件受到剪切作用时，其剪切面上的内力和应力分别是(   )。
(A)  内力为剪力，应力为正应力       (B)  内力为轴力，应力为正应力
(C)  内力为剪力，应力为剪应力       (D)  内力为轴力，应力为剪应力
11. 梁弯曲时横截面上的内力包含(   )两种量。
(A)  轴力和剪力      (B)  剪力和弯矩    (C)   弯矩和轴力     (D)  剪力和扭矩
12. 一段导线其阻值为 R,  若将其从中间对折并成一条新导线，其阻值将(   )。
(A) 增大      (B)   减小       (C)  不变       (D)  不定
13. 某一正弦交流电，在0.01S 时间内变化2周，它的频率是(   )。
(A)100Hz               (B)200Hz                (C)50Hz                  (D)1/50Hz
14. 若将i=10sin(314t+90)A,i₂=10sin(314t-90)A,i₃=10sin314tA        三个电流分别通
过同一个电阻，通电时间相等，其发热量最大的是(   )。
(A)i               (B)i₂            (C)i₃                  (D)  三者相等
15. 电容元件中通入正弦交流电，无功功率的表达式是(   )。
(A)Q=U²or      (B)Q=I²oc              (C)Q.=i²XC                (D)Q₄=U²loc
16. 一有源二端网络，测得其开路电压为100V,  短路电流为10A,  当外加10Ω电阻时， 则电阻上的电流为(   )。
(A)10A                       (B)5A                            (C)20A                         (D)50A
17. 远距离输电，若输送的电功率一定，则输电线上的电功率损失与输电的(   ) 成 反

比。
(A)  电压         (B)  电压的平方    (C)   电流          (D)   电流平方
18. 有两个电容器，且C₁>C₂,   如果它们的端电压相等，则(   )。
(A)C₁  带电量多  (B)C₂   带电量多  (C)   两个电容器带电量相等   (D)  都不带电
19. 有两个电容器， C=30μF,     耐压12V,C=50μF,        耐压12V,  若将它们串联后接到24V 电压上，则(  )。
(A)  两电容都能正常工作            (B)  两电容都被击穿
(C)C₁  被 击 穿 ，C₂正常                   (D)C₂    被击穿， C₁ 正常
20.磁体中磁性最强的部位是(   )。
(A)   中 间           (B)  两极          (C)N   极             (D)S   极
21. 基础螺栓孔偏差不得大于()
(A)±1mm                          (B)±2mm                        (C)±3mm                          (D)±4mm
22. 通电导体周围磁场的强弱与(   )有关。
(A) 导体长度       (B)  导体位置      (C)   电流的大小      (D)  导体的截面
23. 线圈中磁通变化而产生的感应电动势的大小与(   )成正比。
(A)  磁通的变化量  (B)   磁场强度      (C)  磁通变化率      (D)  变化所用时间
24. 已知两个正弦量为  :       , 则 (   )。
(A)u₁   比 u₂ 超前60° (B)u₁   比 u₂ 滞后30°  (C)u₁   比 u₂ 超前90°  (D)  不能判断相位
差
25.在纯电阻正弦交流电路中，下列表达式中正确的是(   ) 式 。
(A)i=U/R                          (B)I=U/R                             (C)I=u/R                         (D)i=U₇/R
26. 已知一个电阻上的电压为,测得电阻上所消耗的功率为20W,
则这个电阻的阻值为(   )。
(A)5Ω                                 (B)10    Ω                       (C)20    Ω                     (D)40    Ω
27. 在 RL 串联的单相交流电路中，有功功率的计算公式为(   )。
(A)P=UIcos     ψ                (B)P=UIsin      ψ             (C)P=UI                       (D)P=I²Z
28. 基尔霍夫第一定律又叫节点电流定律，说的是(   )。
(A) 流入某节点电流的和为零     (B) 流出某节点电流的和为零   (C) 流入节点的电
流之和等于流出节点的电流之和     (D)  一个回路中各处电流相等
29. 一 个2μF 与一个4μF 的电容器并联，其等效电容为(    )。
(A)2μ    F          (B)3μ     F          (C)5μ     F           (D)6μF
30. 瓷悬式绝缘子(抗拉)的机械强度安全系数不应小于(   )。
(A)2.0                  (B)2.5                  (C)3.0                  (D)4.0
31. 钢化玻璃悬式绝缘子(抗拉)的机械强度安全系数不应小于(   )。
(A)2.0                  (B)2.5                  (C)3.0                  (D)4.0
32. 瓷棒式绝缘子(抗弯)的机械强度安全系数不应小于(   )。
(A)2.0                  (B)2.5                  (C)3.0                 (D)4.0
33. 针式绝缘子(抗弯)的机械强度安全系数不应小于(   )。
(A)2.0                  (B)2.5                  (C)3.0                   (D)4.0
34. 钢筋混凝土支柱翼缘与横腹杆结合处裂纹宽度为(   )以下的可以使用。
(A)0.15mm         ((B)0.2mm             (C)0.25mm          (D)0.3mm
35检查火花间隙时，应用(   )兆欧表测绝缘电阻。

(A)500V        (B)1000V      (C)1500V     (D)2500V
36. 棒式绝缘子弯曲度不得超过(  )。
(A)0.5%          (B)1%           (C)1.5%       (D)2.0%
37.定位器在平均温度时应垂直于线路中心线，当温度变化时，顺线路方向的偏移量应与 接触线在该点随温度变化伸缩量相一致，其偏角最大不得大于(   )。
(A)15°                  (B)18°                 (C)20°          (D)22°
38.钢柱主角钢弯曲度不应大于(  )。
(A)1/500   (B)1/250      (C)1/200      (D)1/120
39.铜接触线在同一截面处损伤大于其截面(   )时，应截断重接。
(A)5%           (B)8%            (C)10%               (D)12%
40. 承力索钢绞线7股中，断(  )及以上时，应截断重接。
(A)1  股       (B)2  股       (C)3   股       (D)4  股
41. 道岔处两工作支接触线在间距(   )处应等高。
(A)300mm                (B)400mm                   (C)500mm                (D)600mm
42.在限界门至铁路之间的公路两边各装设不少于(   )防护桩。
(A)2  根       (B)4  根        (C)6  根       (D)8  根
43. 临时接地线应挂在接触网停电作业两端范围内，相距不得大于(   )。
(A)500m          (B)800m            (C)1000m         (D)1500m
44.铜合金接触线在最大允许磨耗面积20%的情况下，其机械强度安全系数不应小于(   )。
(A)2.0               (B)2.5                     (C)3.0                (D)4.0
45. 钢芯铝绞线承力索的机械强度安全系数不应小于(   )。
(A)2.0               (B)2.5                     (C)3.0                (D)4.0
46. 铝包钢承力索的机械强度安全系数不应小于(  )。
(A)2.0               (B)2.5                     (C)3.0                (D)4.0
47. 铜包钢承力索的机械强度安全系数不应小于(  )。
(A)2.0               (B)2.5                     (C)3.0                (D)4.0
48. 铜绞线承力索的机械强度安全系数不应小于(  )。
(A)2.0               (B)2.5                     (C)3.0                (D)4.0
49. 铜合金绞线承力索的机械强度安全系数不应小于(   )。
(A)2.0               (B)2.5                     (C)3.0                (D)4.0
50. 电连接线应装在设计规定的位置，施工允许偏差为(   )。
(A)±0.3m                (B)±0.4m                    (C)±0.5m                  (D)±0.6m
51. 三跨非绝缘锚段关节两转换柱间的两接触线水平间距为(  )。
(A)100mm              (B)200mm                      (C)300mm                (D)500mm
52. 合成材料绝缘元件(抗弯)的机械强度安全系数不应小于(  )。
(A)2.0               (B)2.5                     (C)3.0                (D)5.0
53. 日光灯并联电容器的作用是(  )。
(A) 改善电压  (B)  提高功率因数   (C)  便于启动  (D)  分流
54. 发电机右手定则，拇指是(  )。
(A) 电势方向  (B)  导线运动方向  (C)  磁力线方向  (D)  电流方向
55. 直流电路中，若干电阻并联，流过每个电阻的电流与每个电阻值成(   )。
(A)   正 比       (B)  反 比           (C)    不成比例         (D)   相 当
56. 接触网静态检测中关节式分相的检测周期为(  )。
(A)3  年      (B)1  年        (C)   半 年        (D)3     个 月
57. 软横跨横向承力索中钢绞线的机械强度安全系数不应小于(   )。
(A)2.0               (B)2.5                    (C)3.0                 (D)4.0

58. 软横跨定位索的机械强度安全系数不应小于(   )。
(A)2.0        (B)2.5         (C)3.0         (D)4.0
59. 供电线的机械强度安全系数不应小于(  )。
(A)2.0        (B)2.5         (C)3.0         (D)4.0
60.回流线的机械强度安全系数不应小于(   )。
(A)2.0        (B)2.5         (C)3.0         (D)4.0
61.在WORD 的编辑状态，打开了 “wl.doc”   文档，把当前文档以 “w2.doc”   为名进行“另 存为”操作，则(   )。
(A) 当前文档是w1.doc                                  (B)  当前文档是w2.doc
(C)  当前文档是w1.doc 与 w2.doc                (D)w1.doc   与w2.doc 全被关闭
62. 接触线TCG-100的额定张力为(   )。
(A)10kN                             (B)8.5kN                  (C)15kN                           (D)20kN
63.锚柱拉线应在线索下锚方向的延长线上，允许向田野偏差(   )。
(A)250mm                (B)300mm                          (C)150mm                        (D)200mm
64.回流线一般采用的线材为(  )。
(A)  钢绞线     (B)  钢芯铝绞线    (C)  铝绞线       (D)  镀铝锌钢绞线
65.两个电荷之间受力大小与距离的关系(   )。
(A) 与距离成正比  (B)  与距离成反比    (C)  与距离平方成正比   (D)  与距离平方
成反比
66.力矩等于(   )。
(A) 力乘以重量     (B)  力乘以高度      (C)  力乘力臂     (D)  力乘以质量
67.接触线GLCA100/250的额定张力为(   )。
(A)10kN                                (B)8.5kN                     (C)15kN                         (D)20kN
68. 四跨绝缘锚段关节中心柱处两接触线距轨面(   )。
(A) 不等高  (B)  抬高500mm      (C)  等高  (D)  水平50mm
69.吸上线常用(   )的扁钢制成。
(A)50mm×8mm           (B)80mm×5mm              (C)50mm×4mm            (D)40mm×5mm
70.正馈线的机械强度安全系数不应小于(   )。
(A)2.0                   (B)2.5                   (C)3.0                   (D)4.0
71.加强线的机械强度安全系数不应小于(   )。
(A)2.0                   (B)2.5                   (C)3.0                   (D)4.0
72.耐张的零件，其机械强度安全系数不应小于(   )。
(A)2.0                   (B)2.5                   (C)3.0                   (D)4.0
73.定位装置安装时要求定位器有(  )的倾斜度。
(A) 水平状态  (B)1/15～1/20    (C)   略有下俯  (D)1/5～1/10
74. 当附加导线与接触网同杆合架时，供电线带电部分与支柱边沿的距离应不小于(   )。
(A)0.8m                       (B)1m                              (C)1.2m                       (D)1.3m
75当附加导线与接触网同杆合架时，架空地线与支柱边沿的距离应不小于(   )。
(A)0.8m                       (B)1m                              (C)1.2m                       (D)1.3m
76. 甲、乙两灯分别是“220V,60W”,“110V,60W”,     都在额定电压下工作则(   )。
(A)    甲 亮        (B)    乙 亮           (C)  一样亮     (D) 不确定
77.实行V 形天窗的双线区段，当海拔不超过1000m 时，上、下行间分段绝缘子串的泄漏 距离污秽地区不少于(   )。
(A)960mm                      (B)1000mm          (C)1200mm           (D)1600mm
78. 当 海 拔 不 超 过 1 0 0 0m 时，接触网带电部分距装载货物的空气绝缘距离应不小于(   )。
(A)200mm                     (B)240mm                     (C)300mm                     (D)350mm

79. 当海拔不超过1000m 时，接触网抬高到最高位置和受电弓摆动到极限位置距接地体的 瞬时空气绝缘距离正常情况下应不小于(   )。
(A)200mm                       (B)240mm                       (C)300mm                       (D)350mm
80. 铝绞线用钳接管接头时，两端需露出管外(   )。
(A)10mm                         (B)20mm                         (C)30mm                         (D)40mm
81.“合”标设在距邻近分相绝缘器近端(   ) 处 。
(A)25m                            (B)30m                               (C)35m                          (D)45m
82. 管型避雷器距支柱净距不小于(   )。
(A)1m                              (B)2m                                 (C)3m                            (D)4m
83. 限界门杆身弯曲度不超过杆全长的(   )。
(A)1%               (B)2%                 (C)3%               (D)4%
84.补偿装置调整允许施工误差为(   )。
(A)±50mm                       (B)      ±100mm         (C)±200mm                     (D)±300mm
85.双线电气化区段的供电臂末端设有分区所，将上下行接触网通过断路器实行(   ) 供
电。
(A)  串联        (B) 并联         (C)  混联        (D)  越区
86.隧道内任一处带电体距接地体的绝缘距离要保证(   )以上。
(A)150mm                       (B)300mm                         (C)400mm                       (D)500mm
87.接触线拉出值允许施工偏差为(   )。
(A)±50mm                      (B)±30mm                          (C)±20mm                       (D)±10mm
88.管型避雷器固定角钢应呈水平状态，允许施工误差为(   )。
(A)+30mm                      (B)+50mm                          (C)+100mm                     (D)±100mm
89. 附加悬挂横担应呈水平状态，施工允许偏差为(   )。
(A)+30mm                      (B)+50mm                          (C)+100mm                     (D)±100mm
90. 固定定位器的定位管宜呈水平状态，偏差为(  )。
(A)+30mm                      (B)+50mm                          (C)+100mm                     (D)±100mm
91.在变电所为消降高次谐波对电能质量的影响，需装设(   )。
(A)  并联电抗器  (B)  消弧线圈    (C)   串联电抗器   (D)   串联电容 92.大修中更新的混凝土支柱的容量不应低于(   )。
(A)38kN·m               (B)45kN·m              (C)60kN·m                           (D)78kN·m
93.测量高压电路的电流或被测电流超过电流表的量程时，必须通过(   )。
(A)  电压互感器  (B)   电流互感器  (C)   变压器      (D)  电容器
94.在 WORD的编辑状态，选择了一个段落并设置段落的“首行缩进”设置为1cm, 则(   )。
(A) 该段落的首行起始位置距页面的左边距1cm
(B)  文档中各段落的首行只由“首行缩进”确定位置
(C)  该段落的首行起始位置距段落的“左缩进”位置的右边1cm
(D) 该段落的首行起始位置在段落的“左缩进”位置的左边1cm
95.弹性简单悬挂接触线接头应安装在吊索范围外，宜靠近吊弦线夹(   ) 内 。
(A)0.5m                           (B)1m                         (C)1.5m                            (D)2m
96.25kV 带电体距固定接地体空气绝缘间隙困难值为(   )。
(A)220mm                       (B)240mm                  (C)260mm                       (D)280mm
97.车站软横跨支柱顶在负载作用下，最大挠度不得大于(   )。
(A)0.5%                  (B)1%                  (C)1.5%                  (D)2.0%
98.自感电动势的方向是(   )。
(A)  总是阻止电源电势的变化        (B)  总是阻止线圈内电流的变化
(C)  总是阻止线圈内磁通变化         (D)  总是加强线圈内磁通变化

99.电机绕组外部电压不变，接线由三角形改为星形，则电功率提高到原来的(   )。
(A)3   倍         (B)√3             (C)1/3             (D)3²
100.起重钢绳连接时，使用卡子不得少于(   )。
(A)2 个         (B)3   个           (C)4   个        (D)5 个
101.目前链形悬挂支柱装配中的安装型式中，(   )一般采用地面高度为8.2m 的支柱。 (A)  接触线悬挂高度为6450mm, 结构高度1100mm 的区间或车站
(B)  接触线悬挂高度为6000mm,  结构高度1100mm  的区间或站场最外侧道岔至绝缘锚段 关节处全补偿链形悬挂
(C)  接触线悬挂高度为6000mm,  结构高度1400mm 的车站或区间全补偿链型悬挂
(D) 接触线悬挂高度为6450mm,  结构高度1400mm 的车站或区间半(全)补偿链型悬挂
102.目前链型悬挂安装型式——无冰，接触悬挂高度5800mm,结构高度1300mm 的区间全 补偿链形悬挂， 一般拉杆底座与腕臂底座的间距为(   )。
(A)2000mm           (B)1900mm              (C)2400mm            (D)1550mm
103.安装腕臂时，起吊腕臂用的白棕绳的规格为(   )。
(A)φ10mm                     (B)φ12mm                            (C)φ14mm                       (D)φ16mm
104.拉线基础下锚锚杆位置及方向正确，锚杆中心距锚杆的距离符合要求，施工误差 (    )。
(A)±100mm                   (B)±150mm                          (C)±200mm                     (D)±250mm
105.安装拉线时，1人看好锚柱顺线路方向的倾斜，应使锚柱端部(   )。
(A)  向拉线侧倾斜0～50mm                         (B)  尽量垂直不倾斜
(C)  向拉线侧倾斜50～100mm                     (D) 允许顺线路方向倾斜-50～+100mm
106.拉线绑扎回头采用一字绑扎时绑扎的长度误差为(   )。
(A)±10mm                              (B)+10mm                     (C)±20mm                       (D)+20mm
107.区间锚段关节转换柱非支承力索距工作支腕臂或拉杆的距离不得小于(   )。
(A)50mm                       (B)100mm                            (C)150mm                        (D)200mm
108.当两交叉承力索一支带电，另一支处于中性区，且其中一支在交叉点两端加有绝缘子 串时，需将两支承力索在交叉处用一段长度(   )的钢绞线将两承力索短接。
(A)1.2m                                  (B)1.5m                         (C)1.8m                            (D)2m
109.在居民区，保护线最大弛度时距地面的高度不得小于(   )。
(A)5m                                      (B)6m                            (C)7m                               (D)7.5m
110.在车辆、农业机械不能到达的山坡、峭壁和岩石处，保护线最大弛度时距地面的高度 不 得 小 于 (    )。
(A)4m                                      (B)5m                            (C)6m                               (D)7m
111.在车站站台处，保护线最大弛度时距地面的高度不得小于(   )。
(A)5m                                      (B)6m                            (C)7m                               (D)7.5m
112.处理线索交叉的短接线的安装应满足在极限温度时线索伸缩的要求，保证其最低点高 于接触线(  )以上。
(A)200m                  (B)250m             (C)300mm                        (D)350mm
113.在 WORD 的编辑状态打开了一个文档，对文档作了修改，进行“关闭”文档操作后(   )。
(A)  文档被关闭，并自动保存修改后的内容       (B)  文档不能关闭，并提示出错
(C)  文档被关闭，修改后的内容不能保存         (D)  弹出对话框，并询问是否保存对
文档的修改
114.测量电压分布时，电压分布测量仪器的放电间隙调至(   )。
(A)1～3mm                            (B)2～4mm                    (C)3～5mm                     (D)4～6mm
115. 绝 缘 子 的 安 全 系 数 一 般 规 定 为 (    )。

(A)2～2.5                    (B)2.5～3                 (C)2.2～2.7             (D)2.8～3.2
116.铜120接触线的额定张力为(   )。
(A)12000N               (B)12500N            (C)12700N           (D)12800N
117.CT85.TJ-95 和 GJ-70 三者的额定张力关系是(   )。
(A)TJ-95             >CT85>GJ-70                                  (B)TJ-95>GJ-70>CT85
(C)TJ-95            =GJ-70>CT85                                     (D)TJ-95              >CT85=GJ-70
118.杵环杆的破坏负荷不应小于(  )。
(A)54kN                             (B)55kN                             (C)63kN                           (D)65kN
119.开关最容易开断的电路是(   )。
(A) 容性         (B) 感性         (C) 阻性        (D)  直流电路
120.已知四个带电体， AB 之间吸引， AC 之间排斥，BD 之间排斥，当A 带正电时，以下说 法正确的是(  )。
(A)AC 带正电， BD 带负电         (B)BC 带正电， D带负电
(C)BC 带负电， D带正电          (D)AC 带正电，D带负电
121.在新线调b 值时，实际调的b 值与所查安装曲线中的b 值 应 (   )。
(A)  大一些        (B)  小一些         (C)  一样       (D)±300mm
122.半补偿链形悬挂中，中心锚结辅助绳的长度等于所在跨距中心锚结处接触线与承力索 间距的(  )。
(A)15  倍          (B)18   倍           (C)20   倍        (D)22  倍
123. 半补偿链形悬挂中，中心锚结线夹处，接触线允许抬高(   )。
(A)20～30mm            (B)20～50mm            (C)20～80mm          (D)20～100mm
124.新型二跨式全补偿中心锚结的接触线中心锚结辅助绳采用不锈钢软绞线，其截面积不 得小于(  )。
(A)25mm²                          (B)30mm²                             (C)50mm²                       (D)70mm²
125.新型二跨式全补偿中心锚结中，固定接触线中心锚结辅助绳的线夹距吊弦线夹的距离 为  (    )。
(A)150mm                         (B)300mm                               (C)500mm                    (D)  不小于1m
126.站场防串中心锚结中，承力索中心锚结的长度为(   )。
(A)0.7m                              (B)0.8m                                   (C)1m                               (D)1.2m
127.新型铜合金整体吊弦一般采用截面积(   )铜合金绞线。
(A)6mm²                          (B)8mm²                                  (C)10mm²                      (D)12mm²
128.整体吊弦应竖直安装，顺线路方向允许偏斜不得超过(   )。
(A)20mm                            (B)30mm                                 (C)50mm                         (D)100mm
129.接触网静态检测中补偿装置的检测周期为(   )。
(A)3  年           (B)1   年            (C)  半年         (D)3      个 月
130.(   )不是对定位装置的主要作用。
(A) 对接触线进行横向定位            (B)  将水平负荷传递给支持装置
(C) 使接触线对受电弓均匀磨耗        (D)  提高接触线的弹性
131.(   )不是对定位装置的基本技术要求。
(A) 转动灵活                (B)  重量尽量轻.在定位点处不产生明显的硬点
(C) 机械强度良好            (D)  有一定防风稳定能力
132.铝合金定位器使用于(  )区段。
(A)120km/h   及以下      (B)120～160km/h       (C)160～200km/h     (D)140~
160km/h
133.Word     中 ， 要 把 全 文 都 选 定 ， 可 用 快 捷 键 为 (   )。
(A)Ctrl+S                      (B)Ctrl+A                         (C)Ctrl+V                     (D)Ctrl+C

134.Word 中，文本被剪切后暂时保存在(   )。
(A)  临时文档            (B) 自己新建的文档     (C)   剪贴板       (D)  内存
135.Word 中，关于字符格式化的说法中正确的是(   )。
(A) 字符格式化只能格式化字体的大小
(B)  只能格式化字体.字体的大小
(C)  字符格式化适用于从单个字母到整个文档中的任何内容
(D) 加下划线，不属于字符格式化
136.在 Word 中设置页边距时，(   )的说法不正确。
(A) 页边距的设置将影响到整个文档
(B)  页边距的设置只影响当前页
(C)  标尺上的白条显示当前页边距设置
(D) 页边距可以设置左右边距，也可以设置上下边距
137.区间弹性限位定位器槽铝本体的抗弯力矩不小于(   )。
(A)300N·m                             (B)500     N·m                   (C)800     N·m              (D)1000         N·m
138.L₃型弹性限位定位器定位管中心至导线中心的高度为(   )。
(A)350mm                 (B)380mm               (C)390mm                   (D)430mm
139.对于单开道岔标准定位时，时速在160km 以下时，线岔投影一般应在岔心轨距(   )
之间。
(A)500～800mm           (B)735～935mm           (C)500～950mm         (D)630～1085mm
140.普通线岔处接触线在支柱处的拉出值一般为(   )。
(A)0～450mm             (B)0～400mm             (C)300～400mm         (D)350～400mm
141.棒式绝缘子接地侧裙边距接地体的距离正常值不小于(   )。
(A)50mm                                (B)75mm                                 (C)100mm                          (D)150mm
142.普通线岔电连接应安装在距两工作支接触线交叉点(   ) 处 。
(A)1～2m                               (B)1.5～2m                             (C)2～2.5m                   (D)2.5～3m
143.高速交叉线岔的下锚支接触线在交叉点处比正线接触线高(   )。
(A)10～20mm             (B)0～30mm                           (C)30～50mm           (D)50～80mm
144.有机合成材料绝缘子接地侧裙边距接地体的距离正常值不小于(   )。
(A)50mm                                (B)75mm                                 (C)100mm                          (D)150mm
145.高速交叉线岔的始触区在(   )的范围内。
(A)760～1000mm          (B)735～935mm           (C)600～1050mm        (D)630～800mm
146.对于半补偿链形悬挂，接触线在中心锚结处张力和补偿器处的张力差，不能超过补偿 器处接触线额定张力的(   )。
(A)5%                                 (B)10%                                 (C)15%                               (D)20%
147.不属于现代电力系统运行的三大标准的是(   )。
(A)  安全运行          (B)  高效运行        (C)  优质运行       (D)  经济运行
148.使用摇表测量变压器二次侧线圈绝缘电阻，应使用(   )的摇表。
(A)500V           (B)1500V          (C)2500V               (D)1000V
149.串联电路的特点之一是(   )。
(A) 各电阻两端电压相等
(B)  各电阻流过的电流相等
(C)  总阻值等于各电阻倒数之和
(D)  总电流等于各电阻流过的电流相加
150.四跨非绝缘锚段关节下锚支投影与钢轨交叉处的抬高不小于(   )。
(A)300mm                                 (B)500mm                               (C)600mm                          (D)800mm
151.对于新设计三跨绝缘锚段关节垂直距离500mm 时 ， 其 允 许 误 差 (   )。

(A)±20mm                                      (B)±30mm                                    (C)±40mm                               (D)±50mm
152.四跨绝缘锚段关节在中心柱处，两支接触悬挂的垂直距离的允许误差为(   )。
(A)±10mm                                      (B)±20mm                                    (C)±30mm                               (D)±50mm
153.环氧树脂分段绝缘器两导流板的空气间隙不得小于(   )。
(A)190mm                                      (B)220mm                                    (C)300mm                               (D)330mm
154.钢化玻璃绝缘子接地侧裙边距接地体的距离困难值不小于(   )。
(A)50mm                                        (B)75mm                                      (C)100mm                               (D)150mm
155.瓷质悬式绝缘子接地侧裙边距接地体的距离困难值不小于(   )。
(A)50mm                                        (B)75mm                                      (C)100mm                               (D)150mm
156.把220V.40W的灯泡接在110V电路中，它的实际功率是(   )。
(A)5W                                             (B)10W                                         (C)15W                                   (D)20W
157.瓷质悬式绝缘子接地侧裙边距接地体的距离正常值不小于(   )。
(A)50mm                                        (B)75mm                                    (C)100mm                                 (D)150mm
158.单击WORD主窗口标题栏右边显示的“最小化”按钮后(   )。
(A)WORD的窗口被关闭
(B)WORD 的窗口被关闭，是任务栏上一按钮
(C)WORD的窗口关闭，变成窗口图标关闭按钮
(D)  被打开的文档窗口未关闭
159.钢化玻璃绝缘子接地侧裙边距接地体的距离正常值不小于(   )。
(A)50mm                                   (B)75mm                               (C)100mm                               (D)150mm
160.当垂直排列，上.下方为不同相供电线时，两悬挂点间的最小距离不得小于(   )。
(A)1000mm                (B)2000mm              (C)2400mm                (D)3000mm
161.当垂直排列，上方为供电线，下方为不同相回流线时，两悬挂点间的最小距离不得小 于 (  )。
(A)1000mm                (B)2000mm              (C)2400mm                (D)3000mm
162.当水平排列，不同供电分段两附加导线悬挂点间的最小距离不得小于(   )。
(A)1000mm                (B)2000mm              (C)2400mm                 (D)3000mm
163.当供电线跨越不同回路电气化股道时，对承力索(无承力索时对接触线)的最小距离 不得小于(   )。
(A)2000mm                (B)2500mm                (C)3000mm                (D)4000mm
164.当供电线跨越非电气化股道时，对轨面的最小距离不得小于(   )。
(A)6000mm                (B)6500mm                (C)7000mm                (D)7500mm
165. 当回流线跨越不同回路电气化股道时，对承力索(无承力索时对接触线)的最小距 离不得小于(  )。
(A)2000mm                (B)2500mm                (C)3000mm                (D)4000mm 166. 当回流线跨越非电气化股道时，对轨面的最小距离不得小于(   )。
(A)6000mm                (B)6500mm                (C)7000mm                (D)7500mm
167.当保护线跨越不同回路电气化股道时，对承力索(无承力索时对接触线)的最小距离 不 得 小 于 (    )。
(A)2000mm                (B)2500mm                (C)3000mm                (D)4000mm 168. 当架空地线跨越非电气化股道时，对轨面的最小距离不得小于(   )。 (A)6000mm                (B)6500mm               (C)7000mm                 (D)7500mm
169. 当架空地线跨越不同回路电气化股道时，对承力索(无承力索时对接触线)的最小 距离不得小于(   )。
(A)2000mm             (B)2500mm               (C)3000mm                (D)4000mm
170. 当保护线跨越非电气化股道时，对轨面的最小距离不得小于(   )。

(A)6000mm             (B)6500mm                (C)7000mm                (D)7500mm
171. 当加强线跨越不同回路电气化股道时，对承力索(无承力索时对接触线)的最小距 离不得小于(   )。
(A)2000mm             (B)2500mm                (C)3000mm                (D)4000mm
172. 当加强线跨越非电气化股道时，对轨面的最小距离不得小于(   )。
(A)6000mm             (B)6500mm                (C)7000mm                (D)7500mm
173. 当正馈线跨越不同回路电气化股道时，对承力索(无承力索时对接触线)的最小距 离不得小于(   )。
(A)2000mm                (B)2500mm               (C)3000mm                 (D)4000mm 174. 当正馈线跨越非电气化股道时，对轨面的最小距离不得小于(   )。
(A)6000mm             (B)6500mm                (C)7000mm                (D)7500mm
175.当无风时，正馈线距离峭壁挡土墙和岩石的最小距离不得小于(   )。
(A)1000mm                 (B)500mm                               (C)300mm                                   (D)75mm 176.当无风时，加强线距离峭壁挡土墙和岩石的最小距离不得小于(   )。
(A)1000mm          (B)500mm                               (C)300mm                                  (D)75mm
177.当无风时，供电线距离峭壁挡土墙和岩石的最小距离不得小于(   )。
(A)1000mm          (B)500mm                               (C)300mm                                  (D)75mm
178.当无风时，保护线距离峭壁挡土墙和岩石的最小距离不得小于(   )。
(A)1000mm          (B)500mm                               (C)300mm                                  (D)75mm
179.当无风时，架空地线距离峭壁挡土墙和岩石的最小距离不得小于(   )。
(A)1000mm          (B)500mm                            (C)300mm                          (D)75mm
180.当无风时，回流线距离峭壁挡土墙和岩石的最小距离不得小于(   )。
(A)1000mm          (B)500mm                          (C)300mm                             (D)75mm
181.在非居民区处，保护线最大弛度时距地面的高度不得小于(   )。
(A)5m                            (B)6m                                 (C)7m                                  (D)7.5m
182.在非居民区处，供电线最大弛度时距地面的高度不得小于(   )。
(A)5m                         (B)6m                                 (C)7m                                 (D)7.5m
183.在非居民区处，回流线最大弛度时距地面的高度不得小于(   )。
(A)5m                            (B)6m                               (C)7m                                 (D)7.5m
184.在非居民区处，加强线最大弛度时距地面的高度不得小于(   )。
(A)5m                            (B)6m                            (C)7m                                    (D)7.5m
185.在非居民区处，架空地线最大弛度时距地面的高度不得小于(   )。
(A)5m                            (B)6m                            (C)7m                                 (D)7.5m
186.在居民区处，架空地线最大弛度时距地面的高度不得小于(   )。
(A)5m                            (B)6m                            (C)7m                                 (D)7.5m
187.在车辆、农业机械不能到达的山坡、峭壁和岩石处，架空地线最大弛度时距地面的高 度不得小于(   )。
(A)4m                            (B)5m                            (C)6m                               (D)7m
188.在车站站台处，架空地线最大弛度时距地面的高度不得小于(   )。
(A)5m                            (B)6m                            (C)7m                            (D)7.5m
189.在车站站台处，正馈线最大弛度时距地面的高度不得小于(   )。
(A)5m                            (B)6m                            (C)7m                            (D)7.5m
190. 在车辆、农业机械不能到达的山坡、峭壁和岩石处，正馈线最大弛度时距地面的高 度不得小于(   )。
(A)4m                            (B)5m                            (C)6m                            (D)7m
191. 在居民区处，正馈线最大弛度时距地面的高度不得小于(   )。

(A)5m                            (B)6m                           (C)7m                            (D)7.5m
192. 在车站站台处，加强线最大弛度时距地面的高度不得小于(  )。
(A)5m                            (B)6m                           (C)7m                            (D)7.5m
193. 在车辆，农业机械不能到达的山坡、峭壁和岩石处，加强线最大弛度时距地面的高 度不得小于(   )。
(A)4m                            (B)5m                           (C)6m                            (D)7m
194. 在居民区处，加强线最大弛度时距地面的高度不得小于(   )。
(A)5m                            (B)6m                           (C)7m                            (D)7.5m
195.在居民区处，回流线最大弛度时距地面的高度不得小于(   )。
(A)5m                            (B)6m                           (C)7m                            (D)7.5m
196. 在车辆、农业机械不能到达的山坡、峭壁和岩石处，回流线最大弛度时距地面的高 度不得小于(   )。
(A)4m                            (B)5m                           (C)6m                            (D)7m
197. 在车站站台处，回流线最大弛度时距地面的高度不得小于(   )。
(A)5m                            (B)6m                           (C)7m                            (D)7.5m
198. 钢柱的基础面应高于地面，当其基础外露超标时应培土，培土边坡与水平面成(   )。
(A)30°                     (B)45°                   (C)60°                (D)75°
199. 金属支柱基础面应高于地面(或站台面)(   )。
(A)50-100mm           (B)100-150mm        (C)150-200mm   方工业                     (D)
100-200mm
200. 环形等径预应力混凝土支柱纵向裂纹宽度超过规定值且不超过(   )的，要及时修
补。
(A)0.2mm                        (B)0.3mm                      (C)0.5mm                                  (D)1mm
201. 环形等径预应力混凝土支柱横向裂纹宽度超过(   )且长度超过不规定值的，要及
时修补。
(A)0.1mm                        (B)0.2mm                        (C)0.3mm                                (D)0.5mm
202. 环形等径预应力混凝土支柱横向裂纹宽度超过规定值但长度不超过(   )圆周长的， 要及时修补。
(A)1/10                     (B)1/5                 (C)1/4                     (D)1/3
203. 附加导线中，当钢芯铝绞线的铝线断股损伤截面不超过铝截面的7%时，应(   )。
(A) 将断股处磨平用同材质的绑线扎紧   (B)  进行补强    (C) 锯断做接头     (D)
更换
204. 附加导线中，当铝绞线的铝线断股处按规定用同材质的绑线扎紧时，绑扎长度应超 出缺陷部分(   )。
(A)20-30mm            (B)30-50mm           (C)50-100mm             (D)100-200mm
205. 附加导线中，当铝绞线的铝线断股损伤截面超过铝截面的(   )时，应锯断作接头
或更换。
(A)7%                     (B)25%                 (C)27%                 (D)30%
206. 装设开关的支柱应直立，允许向受力的反向倾斜，其倾斜率不超过(   )。
(A)0.3%                  (B)0.5%                  (C)1%                 (D)2%
207. 双边悬挂的支柱应直立，允许向受力的反向倾斜，其倾斜率不超过(   )。
(A)0.3%                  (B)0.5%                  (C)1%               (D)2%
208. 钢柱的基础面应高于地面，当其基础外露超标时应培土，每边培土宽度为(   )。
(A)200m              (B)300mm                       (C)400mm                     (D)500mm
209. 中心锚结处接触线高度应比相邻两侧吊弦高度高(   )。
(A)0-20mm                      (B)20-80mm            (C)20-50mm           (D)20-30mm

210. 附加导线中，当钢芯铝绞线的铝线断股损伤截面超过铝截面的7%-25%时应磁(   )。
(A)  将断股处磨平用同材质的绑线扎紧   (B)  进行补强     (C) 锯断做接头    (D)
更换
211. 绝缘子的电气性能不能(  )用来表示。
(A)  干闪电压       (B)  湿闪电压     (C)  击穿电压      (D)  额定电压
212. 供电线、正馈线合架时，两线间距不得小于(   )。
(A)0.6m                             (B)0.8m                              (C)1m                              (D)1.2m
213. 绝缘子按安装方式分为(   )。
(A) 悬挂、定位和腕臂支撑式三种        (B)  隧道和露天两种
(C)  瓷质和有机绝缘子                  (D)  悬式、棒式、针式和柱式
214. 绝缘子型号中QE1-25A中的1表示(   )。
(A) 连接形式       (B)  结构特征      (C)  爬距       (D)  使用场所
215. 绝缘子型号中QE1-25A中的A表 示 (   )。
(A) 连接形式       (B)  结构特征       (C)  爬距       (D)  使用场所
216. 绝缘子型号中QE1-25A中的E 表 示 (   )。
(A) 连接形式       (B) 结构特征       (C)   爬距       (D)  使用场所
217. 绝缘子型号中QBZ1-25/4D中的Z表 示 (   )。
(A) 连接形式       (B)  结构特征       (C) 爬距       (D)  使用场所
218. 绝缘子型号中QBZ1-25/4D中的4表示(   )。
(A)  产品名称       (B)  弯曲负荷       (C) 爬距       (D)  标称电压
219. 关于“冲击“定义正确的是(   )。
(A)  一种无明显震荡的单极性的电压或电波流，它迅速上升到最大值，然后通常缓慢的 下降到零，即使带有反极性震荡，其幅值也很小。
(B)  一种无明显震荡的单极性的电压或电波流，它迅速上升到最大值，然后迅速的下降 到零，即使带有反极性震荡，其幅值也很小。
(C)  一种明显震荡的单极性的电压或电波流，它迅速上升到最大值，然后迅速的下降到 零，但反极性震荡的幅度很小
(D)  一种明显震荡的单极性的电压或电波流，它迅速上升到最大值，然后通常缓慢的下 降到零，但反极性震荡的幅度很小
220. 关于“避雷器比例单元”叙述正确的是(   )。
(A)  一个完整的、组装好的避雷器部件。在某种特定实验时，它必须代表整只避雷器的 特征，但它不一定是避雷器元件
(B)  一个完整的、组装好的避雷器部件。在某种特定实验时，它能够代表整只避雷器的 特征，它是避雷器上的元件
(C)  一个完整的、组装好的避雷器模拟部件。在某种特定实验时它必须代表整只避雷器 的特征，但它不是避雷器元件
(D)  在某种特定实验时，避雷器上能够代表整只避雷器的特征的元件
221. (   )的说法是正确的。
(A)  避雷器的系统标称电压即为避雷器的额定电压
(B)  避雷器的持续运行电压是允许持久的施加在避雷器端子间的工频电压有效值 (C)  避雷器的额定电压即为允许持久的施加在避雷器端子间的工频电压有效值
(D)  避雷器的额定电压即为避雷器的暂时过电压下正确工作的电压有效值 222. 电气化铁道用避雷器的标称放电电流 I, 为 (   )。
(A)2.5KA                                (B)5KA                                    (C)10KA                                    (D)20KA
223. 两只相同灯泡在并联使用时，电源电压等于灯泡的额定电压 U, 现在两只灯泡串联 使用，要使灯泡在其额定电压下工作，电源电压为(   )。

(A)1U                                (B)2U                                  (C)3U                                   (D)4U
224. 中等污秽地区避雷器外套的最小爬电距离为(   )。
(A)17mm/kv                      (B)20mm/kv                       (C)25mm/kv                         (D)31mm/kv 225. 额定电压为84kv的电气化铁道避雷器用的持续运行电压为(   )。
(A)68kv                      (B)84kv                        (C)98kv                        (D)130ky
226. 额定电压为84kv的电气化铁道避雷器用的雷电冲击电流残压为(   )。
(A)120kv                    (B)130kv                      (C)196             (D)240kv
227. 电气化铁道用避雷器的线路放电等级为(   )。
(A)1   级           (B)2   级           (C)3   级            (D)4   级
228. 在避雷器污秽等级划分中，离海岸盐场3-10KM地区属于(   )地区。
(A)  清度污秽     (B)  中等污秽      (C)  污染较严重     (D)  特别严重污秽
229. 对电气化铁道电力机车运行产生的无线电辐射干扰进行测量的位置，应选择在 (    )。
(A)  电气化铁道正常运营线路的区间    (B)   电气化铁道列车运营繁忙的站场
(C)  邻近其他无线电设备较近的地段    (D)A 、B 、C 都对
230. 对电气化铁道电力机车运行产生的无线电辐射干扰进行测量的地点，叙述错误的是 (      )。
(A)  测量场地点应位于低填浅挖地势平坦地段
(B)  测量场地应远离送电线路、公路和其他干扰源
(C)  测量点20m 范围内应无10kV以下配电线路及建筑物
(D)A,B,C      都对
231.删除 Windows 桌面上某个应用程序的快捷方式，意味着(   )。
(A) 该应用程序连同其图标一起被删除
(B)  只删除了该应用程序，对应的图标被隐藏
(C)  只删除了图标，对应的应用程序被保留
(D) 该应用程序连同其图标一起被隐藏
232.电气化铁道接触网无线电辐射干扰的每次测量时间为(   )。
(A)12s                     (B)24s                      (C)2-5min                             (D)30min
233.电气化铁道接触网无线电辐射干扰的每两次测量之间的时间间隔为(   )。
(A)12s                     (B)24s                      (C)2-5min                     (D)30min
234.电气化铁道接触网无线电辐射干扰的测量次数不少于(   )。
(A)6   次         (B)8   次        (C)10    次           (D)12    次
235.在计算机操作系统中，存储管理主要是对(   )。
(A) 外存的管理    (B)   内存的管理    (C)  辅助存储器的管理     (D)  内存和外存的
统一管理
236.关于Windows 窗口的叙述中，(   )是错误的。
(A)  窗口时应用程序运行后的工作区     (B)  同时打开多个窗口可以重叠排列
(C)  窗口的位置和大小都改变           (D)  窗口的位置可以移动，但大小不能改变
237.直线上腕臂柱在垂直线路方向的外倾斜率为(  )。
(A)1%～0.3%                 (B)0%～0.5%                 (C)0.3%～0.5%                  (D)0.5%～1%
238. 曲线外侧13m 高软横跨支柱在垂直线路方向的倾斜率为(   )。
(A)1%～0.3%      (B)0%～0.5%            (C)0.3%～0.5%          (D)0.5%～1% 239.曲线外侧15m 高软横跨支柱在垂直线路方向的倾斜率为(   )。
(A)0%～0.5%        (B)0.5%～1%          (C)1%～1.5%             (D)1%～2%
240. 直线上15m 高软横跨支柱在垂直路方向的倾斜率为(   )。
(A)0%～0.5%         (B)0.5%～1%           (C)1%～1.5%             (D)1%～2%

241. 地质劣度(   )及以上地区所用的避雷器，需用异常使用条件下运行的产品。
(A)6 度        (B)7 度       (C)8 度           (D)9 度
242.25kV 交流电气化铁道牵引供电系统用的无间隙金属氧化物避雷器的标准额定电压为 (    )。
(A)42kV                                    (B)68kV                            (C)84kV                             (D)98kV
243.有两根长度、截面都相同的铜导线和铁导线，在相同的时间内，通过电量相同，则电
流是(   )。
(A)I—>I          铁          (B)I     <I                      (C)Iw=I    铁        (D)I        铁=0
244.装设接地线必须先装(   )。
(A) 接地侧          (B) 导体侧            (C)  一样            (D)  同时装
245.在特别潮湿及严重污秽等恶劣环境下，隧道内接触网带电体距接地体的静态间隙困难 值为(   )。
(A)160mm                                 (B)200mm                                      (C)240mm                                  (D)300mm     246.在一般环境下，隧道内接触网回流线路距接地体的静态间隙正常值为(   )。
(A)50mm                                   (B)75mm                                        (C)160mm                                  (D)200mm
247. 在一般环境下，隧道内接触网回流线路距接地体的静态间隙困难值为(   )。
(A)50mm                                   (B)75mm                                        (C)160mm                                  (D)200mm
248.在特别潮湿及严重污秽等恶劣环境下，隧道内接触网回流线距接地体的静态间隙困难 值 为 (    )。
(A)50mm                                   (B)75mm                                        (C)160mm                                  (D)200mm
249. 在一般情况下，隧道内接触网绝缘的AT保护线距接地体的静态间隙正常值为(   )。
(A)50mm                                   (B)75mm                                        (C)160mm                                  (D)200mm
250.在一般情况下，隧道内接触网绝缘的AT 保护线距接地体的静态间隙困难值为(   )。
(A)50mm                                (B)75mm                                         (C)160mm                                    (D)200mm
251.在特别潮湿及严重污秽等恶劣环境下，隧道内接触网绝缘的 AT 保护线距接地体的静 态间隙困难值为(   )。
(A)50mm                                (B)75mm                                         (C)160mm                               (D)200mm
252.在一般环境下，隧道内接触网+25kV 带电体距-25kV  带电体的静态间隙正常值为 (     )。
(A)400mm                              (B)450mmm                                    (C)500mm                               (D)600mm
253.在一般环境下，隧道内接触网+25kV  带电体距-25kV  带电体的静态间隙困难值为
(     )。
(A)400mm                              (B)450mmm                                    (C)500mm                               (D)600mm
254.在特别潮湿及严重污秽等恶劣环境下，隧道内接触网+25kV 带电体距-25kV 带电体的 静态间隙困难值为(   )。
(A)400mm                                 (B)450mmm                                 (C)500mm                                    (D)600mm 255.隧道内接触网带电体距机车车辆的静态间隙(包括振动量在内)为(   )。
(A)250mm                                 (B)300mm                                    (C)350mm                                    (D)400mm   256. 隧道内接触网带电体距装载货物的静态间隙(包括振动量在内)为(   )。 (A)250mm                                 (B)300mm                                      (C)350mm                                  (D)400mm
257.海拔不超过1000m情况下，隧道内接触网绝缘子接地侧裙距接地体的动态间隙(安装 维修间隙)为(   )。
(A)50mm                                   (B)75mm                                      (C)200mm                                    (D)300mm
258. 海拔1000m 以上情况下，隧道内接触网绝缘子接地侧裙距接地体的动态间隙(安装 维修间隙)为(   )。
(A)50mm                                         (B)75mm                                  (C)200mm                                     (D)300mm

259在一般环境下，隧道内接触网带电体距接地体的动态间隙正常值为(   )。
(A)160mm                                   (B)200mm                               (C)240mm                                  (D)300mm 260. 在一般环境下，隧道内接触网带电体距接地体的动态间隙困难值为(   )。
(A)160mm                                   (B)200mm                               (C)240mm                                 (D)300mm
261.在特别潮湿及严重污秽等恶劣环境下，隧道内接触网带电体距接地体的动态间隙困难 值 为 (   )。
(A)160mm                                   (B)200mm                               (C)240mm                                  (D)300mm 262.在一般环境下，隧道内接触网带电体距接地体的动态间隙正常值为(   )。
(A)160mm                                   (B)200mm                               (C)240mm                                  (D)300mm 263.在一般环境下，隧道内接触网带电体距回流线的动态间隙困难值为(   )。
(A)160mm                                   (B)200mm                               (C)240mm                                 (D)300mm
264.在特别潮湿及严重污秽等恶劣环境下，隧道内接触网带电体距回流线的动态间隙困难 值 为 (   )。
(A)160mm                                   (B)200mm                               (C)240mm                                  (D)300mm    265.在一般环境下，隧道内接触网带电体距AT保护线的动态间隙正常值为(   )。 	(A)160mm                                   (B)200mm                               (C)240mm                                 (D)300mm    266.在一般环境下，隧道内接触网带电体距AT保护线的动态间隙困难值为(   )。 (A)160mm                                   (B)200mm                               (C)240mm                                  (D)300mm
267.在特别潮湿及严重污秽等恶劣环境下，隧道内接触网带电体距 AT 保护线的动态间隙 困难值为(   )。
(A)160mm                                   (B)200mm                               (C)240mm                                 (D)300mm
268.爬距为1200mm 的绝缘子在绝缘子型号表示方法上用(   )表示。
(A)N                                  (B)G                              (C)A                                (D)E
269.200km/h及以上区段，利用检修作业车进行巡视时，运行速度不高于(   )。 	(A)25km/h                                   (B)30km/h                               (C)40km/h                                 (D)60km/h 270. 特重污区，接触网绝缘最小泄漏比距为：(   )。
(A)3.35                                         (B)4.15                                    (C)5.0                               (D)5.25
271. 轻污区，接触网绝缘最小泄漏比距为：(   )。
(A)3.35                                         (B)4.15                                    (C)5.0                               (D)5.25
272. 重污区，接触网绝缘最小泄漏比距为：(   )。
(A)3.35                              (B)4.15                                    (C)5.0                               (D)5.25
273.QBSN-25/8型绝缘子中S 表 示 (   )。
(A) 隧道用            (B)  双重绝缘        (C)  双孔            (D)  重污区
274.QBSG-25型绝缘子是(  )型绝缘子。
(A) 隧道用悬挂式      (B) 隧道用定位式     (C)  区间用单绝缘    (D)  区间用双绝
缘
275.5股道以上软横跨上、下固定绳负驰度不超过(  )。
(A)80mm                                     (B)100mm                                 (C)150mm                                (D)200mm
276.电分段锚段关节转换柱处两接触线的垂直距离的限界值是(   )。
(A)10mm                                     (B)20mm                                   (C)30mm                                  (D)50mm
277.机械锚段关节转换柱处两接触线的水平距离的安全值是(   )。
(A)100～300mm              (B)100～250mm             (C)50～300mm             (D)50～250mm
278.机械锚段关节转换柱处两接触线的水平距离的限界值是(   )。
(A)100～300mm              (B)100～250mm             (C)50～300mm             (D)50～250mm
279. 电分段锚段关节中心柱定位处，接触线高度允许比相邻吊弦高出(   )。
(A)0～10mm                                (B)5～15mm                             (C)10～20mm              (D)15～25mm

280.地面传感器的纵向距离应符合设计要求，允许误差(   )。
(A)±0.5m                                        (B)±1m                                         (C)±1.5m                                   (D)±2m
281.四跨机械锚段关节中心柱处两接触线的垂直距离不大于(   )。
(A)10mm                                         (B)20mm                                      (C)30mm                                  (D)50mm
282.机械锚段关节中心柱处两接触线的水平距离为设计值，允许误差不超过(   )。
(A)10mm                                   (B)20mm                                   (C)30mm                      (D)50mm
283.电容器是储存(   )的容器。
(A)  电压            (B)  电量            (C)  电荷       (D)  电流
284. 变电所内铜金属性的设备接头在过热后，其颜色会变为(   )。
(A)  黑色             (B)  紫色            (C)   浅红色     (D)  棕色
285.允许通过二极管的最大平均电流称为(   )。
(A) 二极管的工作相间电流             (B)  二极管的通过的反向电流
(C)  二极管的额定整流电流             (D)  二极管的导通电流
286. 双线路腕臂应保持水平状态，其允许仰高不超过(   )。
(A)30mm                                (B)50mm                              (C)80mm                            (D)100mm
287.补偿 a、b 值的安全值为安装曲线值(   )。
(A)+200mm                            (B)+300mm                           (C)±200mm                       (D)±300mm
288.横腹杆式钢筋混凝土支柱的翼缘漏筋2根以上，但不超过4根且长度不超过(   )
的，可以修补后降级使用。
(A)200mm                              (B)300mm                            (C)       400mm            (D)500mm
289.横腹杆式钢筋混凝土支柱的翼缘漏筋不超过2根，长度不超过(   )的，应及时修
补。
(A)200mm                              (B)300mm                            (C)       400mm            (D)500mm
290.软横跨上、下部固定绳允许有平缓的(   )。
(A)  距离           (B) 弛度           (C)  负弛度           (D) 正弛度
291.接触网静态检测中硬横跨的检测周期为(   )。
(A)3   年           (B)1   年           (C)  半年          (D)3   个月
292.接触网静态检测中承力索相对线路中心的位置的检测周期为(   )。
(A)3   年            (B)1   年           (C)  半年          (D)3 个月
293.接触网静态检测中接触线全面磨耗测量的检测周期为(   )。
(A)3   年           (B)1   年           (C)  半年          (D)3   个月
294.160km/h 及以下区段接触线水平面的偏角，标准值不大于(   )。 	(A)6°                           (B)8°                             (C)10°                         (D)12° 295.接触网静态检测中常动隔离开关的检测周期为(   )。
(A)3   年           (B)1   年           (C)  半年          (D)3   个月
296.160km/h 及以下区段接触线水平面的偏角，安全值不大于(   )。 	(A)6°                      (B)8°                            (C)10°                         (D)12° 297.160km/h 以上区段接触线水平面的偏角，安全值不大于(   )。
(A)6°                             (B)8°                            (C)10°                         (D)12° 298.160km/h 以上区段接触线水平面的偏角，限界值不大于(   )。
(A)6°                      (B)8°                            (C)10°                         (D)12° 299.160km/h 以上区段接触线水平面的偏角，标准值不大于(   )。
(A)4°                       (B)6                                   (C)8°                          (D)12°
300.软横跨上、下部固定绳呈(   )状态。
(A)  平行           (B)  交叉          (C)  垂直          (D) 水平
301.双层集装箱运输的路线，接触线距钢轨顶面的高度不小于(   )。

(A)6000mm               (B)6200mm             (C)6330mm              (D)6450mm 302.每年红线复测时的复测结果与原轨面标准线误差不得大于(   )。
(A)30mm                              (B)±30mm                          (C)-60～+100mm         (D)±60mm
303.横腹杆式预应力混凝土支柱制造时，骨料石子中软弱颗粒含量不应大于(   )。
(A)    3%           (B)5%                        (C)8%                           (D)10%
304.横腹杆式预应力混凝土支柱制造时，骨料针片状颗粒含量不应大于(  )。
(A)   3%            (B)5%                        (C)8%                           (D)10%
305.对于横腹杆式预应力混凝土支柱，预应力主筋的混凝土保护层厚度不应小于(   )。
(A)100mm                            (B)150mm                          (C)200mm                             (D)250mm
306.对于横腹杆式预应力混凝土支柱，翼缘外的其他部位当碰伤面积不大于(   ) 时 ， 允许修补。
(A)100mm²                           (B)150mm²                         (C)200mm²                           (D)250mm²
307.对于横腹杆式预应力混凝土支柱，当翼缘漏浆深度不大于主筋保护层厚度，且累计长
度不大于柱长的(   )时，允许修补。
(A)    3%            (B)5%                      (C)8%                          (D)10%
308.对于横腹杆式预应力混凝土支柱，当支柱表面局部麻面和粘皮面积不大于(   )时，
且并未露主筋时，允许修补。
(A)5cm²                                   (B)10cm²                        (C)20cm²                                (D)25cm²
309.对于横腹杆式预应力混凝土支柱，在保证基础不下沉、不倾斜的情况下，软横跨支柱 层数应不超过(   )。
(A)2  层            (B)3   层         (C)4  层             (D)5   层
310.对于横腹杆式预应力混凝土支柱，在保证基础不下沉、不倾斜的情况下，腕臂支柱层 数应不超过(   )。
(A)2  层              (B)3   层         (C)4   层            (D)5   层
311.对于横腹杆式预应力混凝土支柱在运输时，腕臂支柱 (H38 型支柱除外)装车层数不 应多于(   )。
(A)2  层              (B)3   层         (C)4   层            (D)5   层
312.对于横腹杆式预应力混凝土支柱在运输时，  H38 型支柱装车层数不应多于(   )。
(A)2  层               (B)3   层        (C)4   层            (D)5   层
313.对于横腹杆式预应力混凝土支柱在运输时，软横跨支柱装车层数不应多于(   )。
(A)2  层              (B)3   层          (C)4   层           (D)5   层
314.对于横腹杆式预应力混凝土支柱堆垛时，在支点上，层与层之间应放置不小于(   ) 的垫木。
(A)60mm×80mm                     (B)100mm×200mm          (C)180mm×240mm         (D)240mm×300mm
315. 对于横腹杆式预应力混凝土支柱堆垛时，在支点上与地面接触的一层，应放置不小 于 (  )的垫木。
(A)60mm×80mm                     (B)100mm×200mm          (C)180mm×240mm         (D)240mm×300mm
316. 对于横腹杆式预应力混凝土支柱堆垛时，带底座法兰盘的支柱在支点上与地面接触 的一层，应放置不小于(   )的垫木。
(A)60mm×80mm                     (B)100mm×200mm          (C)180mm×240mm         (D)240mm×300mm
317. 对于横腹杆式预应力混凝土支柱堆垛时，带底座法兰盘的支柱在支点上与地面接触 的一层，层与层之间应放置不小于(   )的垫木。
(A)60mm×80mm                     (B)100mm×200mm          (C)180mm×240mm         (D)240mm×300mm
318.对于接触网环形预应力混凝土支柱，预应力主筋的混凝土保护层厚度不应小于(   )。
(A)10mm                            (B)15mm                                 (C)20mm                            (D)25mm
319. 对于接触网环形预应力混凝土支柱，应按规格分别堆放，堆放层次不应超过(   )。

(A)3  层          (B)4  层           (C)5  层           (D)6  层
320. 铜接触线的允许最高工作温度为：(   )。
(A)80℃                         (B)90℃                              (C)95℃                             (D)125℃ 321. 支柱边缘距轨道下穿越的油(气)管道边缘的距离不得小于(   )。
(A)0.5  m                 (B)2  m                        (C)3   m                        (D)4  m
322.跨越电气化铁道的架空管道或大型管廊，跨越两端的支柱结构应接地，接地电阻不应 大 于 (   )。
(A)5Ω                            (B)10Ω                              (C)15Ω                              (D)30 Ω
323.接触网静态检测中接触悬挂的检测周期为(   )。
(A)3  年          (B)1  年            (C)   半年             (D)3  个 月
324.接触网静态检测中支撑定位装置的检测周期为(   )。
(A)3  年         (B)1  年             (C)  半年            (D)3    个月
325.接触网静态检测中附加导线的检测周期为(   )。
(A)3  年          (B)1  年             (C)   半年         (D)3 个 月
326.接触网静态检测中避雷装置的检测周期为(   )。
(A)3  年          (B)1  年             (C) 半年         (D)3  个 月
327.接触网静态检测中非常动隔离开关的检测周期为(   )。
(A)3  年         (B)1  年             (C)  半年         (D)3   个月
328.当接触网钢柱的钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时，深度不得大于该钢材厚度负 偏差值的(   )允许修复使用。
(A)1/10                          (B)1/5                   (C)1/3                (D)1/2
329.G(250-250)/15    型支柱用于(   )。
(A)  打拉线下锚     (B) 非打拉线下锚    (C)  双腕臂柱      (D)  线岔柱
330.G(350-250)/15    型支柱用于(   )。
(A)  打拉线下锚     (B) 非打拉线下锚    (C)  双腕臂柱      (D)  线岔柱
331.Gm(150-250)/15 型支柱用于(  )。
(A)  打拉线下锚     (B) 非打拉线下锚    (C)  双腕臂柱      (D) 线岔柱
332.分段绝缘器的空气绝缘间隙不应小于(   )。
(A)300 mm                 (B)350   mm                      (C)400 mm                  (D)450   mm
333.分段绝缘器的爬电距离不应小于(   )。
(A)1200mm           (B)1500mm            (C)1600mm          (D)1900mm
334.分相绝缘器的适应运行速度不应大于(   )。
(A)120    km/h               (B)140     km/h                  (C)160     km/h                (D)200     km/h
335.分相绝缘器的爬电距离不应小于(   )。
(A)1200mm           (B)1500mm            (C)1600mm           (D)1900mm
336.用万用表测量电容器的电阻时(   )。
(A)  先将电容器进行放电，以免万用表烧坏
(B)  电容器在工作中可以测量
(C)  必须停止电容器充电回路，然后测量
(D)  可以用电压档测量
337.FQX-25/100QT  型绝缘子的总长度为(   )。
(A)600 mm±20 mm          (B)700  mm±20  mm           (C)800  mm±20  mm             (D)1000  mm
±20       mm
338.FQX-25/100QH  型绝缘子的绝缘部分长度不小于(   )。
(A)500mm                             (B)600mm                             (C)700mm                      (D)800mm
339.FQX-25/100HH  型绝缘子的绝缘片直径不大于(   )。

(A)80mm                                        (B)100mm                                       (C)120mm                            (D)150mm
340.FQD-25/100HY 型绝缘子的最小工程爬电距离为(   )。
(A)1200mm                    (B)1500mm                    (C)1600mm                  (D)1900mm 341.FQD-25/100HYG 型绝缘子的最小工程爬电距离为(   )。
(A)1200mm                    (B)1500mm                    (C)1600mm                   (D)1900mm
342.棒形悬式复合绝缘子的伞套表面单个缺陷面积(如缺胶、杂质、凸起等)应不大于
(    )。
(A)20mm²                                       (B)25mm²                                   (C)100mm²                                (D)300mm²
343. 棒形悬式复合绝缘子的伞套表面(如缺胶、杂质等缺陷)深度应不应大于(   )。
(A)0.2mm                                  (B)0.5mm                                (C)1mm                                      (D)1.2mm
344.隔离开关引线距支持绝缘子的距离不得小于(   )。
(A)240mm                                 (B)300mm                               (C)350mm                                 (D)400mm
345.隔离开关引线距其他带电部分的距离不得小于(   )。
(A)240mm                                 (B)300mm                               (C)350mm                               (D)400mm
346.隔离开关引线距接地体的距离应不小于(   )。
(A)300mm                                   (B)330mm                            (C)350mm                                 (D)400mm
347.隔离开关引线的张力不得大于(   )。
(A)350N                     (B)400N              (C)450N           (D)500N
348.隔离开关引线跨越承力索时，间距应大于(   )。
(A)240mm                                   (B)300mm                                    (C)350mm                         (D)400mm
349.带接地闸刀的开关，在开、合过程中主闸刀、接地闸刀的瞬时空气间隙不得小于(   )。
(A)300mm                                 (B)350mm                                       (C)400mm                               (D)500mm
350.按规定，200km/h 及以上区段铁路局(   )对接触网质量进行不少于一次动态检测。
(A)  每半年         (B) 每3个月        (C) 每2个月        (D) 每1个月
351.并联谐振时的总电流总是(   )分支电流。
(A) 小于           (B)  等于            (C)  大于         (D)  无法确定
352. 《接触网运行检修规程》规定，昼间步行巡视的周期为(   )。
(A)5   天             (B)1   周                (C)10    天      (D) 半个月
353.同一滑轮组的两补偿滑轮的工作间距，任何情况下不小于(   )。
(A)300mm                               (B)400mm                            (C)500mm                               (D)600mm
354.电连接线夹处接触线高度不应低于相邻吊弦点，允许高于相邻吊弦点(   )。
(A)0～10mm                             (B)5～10mm                         (C)0～20mm                           (D)10～20mm
355.零散的接触网支柱接地电阻不应大于(   )。
(A)5Q                              (B)10Ω                        (C)20   Ω                          (D)30Ω
356.分段绝缘器应位于受电弓中心， 一般情况下误差不超过(   )。
(A)30mm                                   (B)50mm                              (C)80mm                                    (D)100mm
357.分段绝缘器相对于两侧的吊弦点具有(   )的负驰度。
(A)0～10mm                                (B)5～15mm                         (C)10～20mm               (D)15～25mm
358.在 L 、C串联电路中，当XL>XC时 ，UL一 定 (   ) UC。
(A)  小于            (B)  等于            (C)    大 于          (D)  无法确定
359.接触网带电部分距跨线建筑物底部的静态间隙困难值不小于(   )。
(A)240mm                                 (B)300mm                               (C)350mm                     (D)500mm
360.接触网绝缘部件的泄露距离，单线区段一般地区不少于(   )。
(A)960mm                                  (B)1200mm                (C)1500mm           (D)1600mm
361.接触网绝缘部件的泄露距离，单线区段污秽地区不少于(   )。
(A)960mm                                  (B)1200mm                (C)1500mm            (D)1600mm

362.吸上线埋入地下时，埋深不少于(   )。
(A)240mm                              (B)300mm                          (C)350mm                        (D)500mm
363.杯形基础内杯底距基础面的距离为(   )。
(A)960mm                               (B)1200mm             (C)1500mm           (D)1600mm
364.杯形基础垂直于线路方向的中心线与线路中心线垂直，偏差不大于(   )。
(A)0.5°                            (B)1°                           (C)2°                         (D)3°
365.杯形基础田野侧的土层不得小于(   ),否则需进行边坡培土或砌石。
(A)300mm                              (B)400mm                           (C)500mm                (D)600mm
366.杯形基础路堑地段的基础外侧与水沟外侧的间距不得小于(   )。
(A)300mm                              (B)400mm                          (C)500mm                        (D)600mm
367.线圈中自感电动势的方向(   )。
(A) 与原电流方向相反           (B)  与原电流方向相同
(C)  是阻止原电流的变化         (D)  加强原电流的变化
368.交叉跨越线索间加装的等位线的截面积不少于(   )。
(A)8mm²                                             (B)10mm²                           (C)12mm²                         (D)20mm²
369.线岔处两支承力索间隙不应小于(   )。
(A)50mm                                (B)60mm                            (C)80mm                         (D)100mm
370.道岔开口方向上，道岔定位后的第一个悬挂点设在线间距不小于(   ) 处 。
(A)1200mm                (B)1220mm             (C)1240mm           (D)1250mm
371.道岔开口方向上，道岔定位后应保证两线接触悬挂的任一接触线分别与相邻线路中心 的距离不小于(   ) 处 。
(A)1200mm                (B)1220mm             (C)1240mm           (D)1250mm
372.160km/h 以上区段正线线岔在两工作支接触导线间距(   )处宜设一组交叉吊弦，
使两支接触导线等高。
(A)500～550mm           (B)550～600  mm    (C)600～650 mm    (D)650～700  mm
373.160km/h 及以下区段的线岔定位拉出值不大于(   )。
(A)400mm                              (B)450mm                          (C)475mm                        (D)500mm
374.160km/h 以上区段的线岔定位拉出值不大于(   )。
(A)350mm                              (B)375mm                          (C)400mm                        (D)450mm
375.硅稳压管在稳压电路中必须工作在(   ) 区 。
(A)  饱和区          (B)  反向击穿      (C)    导 通           (D)    死 区
376.为保证人身安全，除专业人员外，其他人员包括所携带的物件与牵引供电设备带电部 分的距离，不得小于(   )。
(A)1m                               (B)1.5m                                     (C)2m                             (D)2.5m
377.接触网运行中 a 值在最低温度时不得小于(   )。
(A)200mm                        (B)250mm                                (C)300mm                        (D)350mm
378.线岔的安装，应保证在(  )温度时，上部接触线位于线岔中央。
(A)  最高         (B)  最低             (C)  平均         (D) 接触线无驰度
379.每个接触网工区应配备充足的夜间照明用具，照明用具应满足夜间(   )范围内照
明充足。
(A)100m               (B)150m                 (C)200m               (D)250m
380.160km/h及以上接触网工区应配备(   )接触网快速多功能综和作业检修作业车。
(A)1   台          (B)2    台          (C)3  台          (D)4       台
381.每个接触网工区应配备充足的夜间照明用具，照明用具应满足夜间(   )内连续使
用。
(A)3h                                (B)4h                           (C)5h                             (D)6h

382. 电气化铁道用避雷器的额定电压U₁为 (   )。
(A)42≤U₁≤84    4     (B)60≤U₁≤207                                    (C)90≤U₁≤468               (D)5≤U₁≤108
383.调配蓄电池的电解液，应将(   )然后搅拌均匀。
(A) 蒸馏水徐徐倒入浓硫酸内          (B) 浓硫酸徐徐倒入蒸馏水内
(C)  蒸馏水和浓硫酸同时倒入          (D) 蒸馏水徐徐倒入烧碱液内
384.(    )及以上区段一般不进行步行巡视。
(A)140km/h                    (B)160    km/h                (C)200     km/h            (D)250    km/h
385.200 km/h 及以上区段，应每(   )利用检修作业车进行一次巡视。
(A)10   天           (B) 半个月           (C)1   个月        (D)3 个月
386.登乘机车巡视，每(   )不少于1次。
(A)10   天          (B)  半个月            (C)1 个月        (D)3  个月
387.车间主任每(  )对管内的关键设备至少巡视检查1次。
(A)1 年         (B)  半年           (C)1 个月          (D)3   个月
388.供电(维管)段长每(   )对管内的关键设备至少巡视检查1次。
(A)1   年          (B)  半年           (C)1 个月          (D)3   个月
389.200km/h及以上区段，每(   )进行一次动态检测。
(A)10   天         (B) 半个月         (C)1  个月          (D)3 个月
390.200km/h 及以上区段，每次进行动态检测后(   )内将检测结果反馈到牵引供电设
备管理单位。
(A)10   天         (B)7  天         (C)5  天            (D)3  天
391.对于一般污区的绝缘子，其清扫周期为(   )。
(A)3-6    月        (B)6-9 月         (C)6-12    月         (D)12-24 月
392.对于一般污区的分段绝缘器，其清扫周期为(   )。
(A)3-6    月        (B)6-9    月         (C)6-12    月          (D)12-24  月
393.对于一般污区的分相绝缘器，其清扫周期为(   )。
(A)3-6  月       (B)6-9 月          (C)6-12    月          (D)12-24  月
394.半补偿链形悬挂中，接触线弛度安全值的允许误差为(   )。
(A)5%                       (B)10%                         (C)15%                             (D)20%
395.半补偿链形悬挂中，接触线弛度限界值的允许误差为(   )。
(A)5%                       (B)10%                         (C)15%                         (D)20%
396.半补偿链形悬挂中，承力索弛度安全值的允许误差为(   )。
(A)5%                       (B)10%                         (C)15%                       (D)20%
397.半补偿链形悬挂中，承力索弛度限界值的允许误差为(   )。
(A)5%                       (B)10%                         (C)15%                           (D)20%
398.简单悬挂中，接触线弛度安全值的允许误差为(   )。
(A)5%                       (B)10%                         (C)15%                       (D)20%
399.简单悬挂中，接触线弛度限界值的允许误差为(   )。
(A)5%                       (B)10%                         (C)15%                     (D)20%
400.简单悬挂中，承力索弛度安全值的允许误差为(   )。
(A)5%                       (B)10%                         (C)15%                     (D)20%
401.简单悬挂中，承力索弛度限界值的允许误差为(   )。
(A)5%                       (B)10%                         (C)15%                     (D)20%
402.全补偿链形悬挂中，接触线弛度安全值的允许误差为(   )。
(A)5%                       (B)10%                         (C)15%                     (D)20%
403.全补偿链形悬挂中，接触线弛度限界值的允许误差为(   )。
(A)5%                       (B)10%                         (C)15%                     (D)20%

404.全补偿链形悬挂中，承力索弛度限界值的允许误差为(  )。
(A)5%                       (B)10%                                       (C)15%                                 (D)20%
405.全补偿链形悬挂中，承力索弛度安全值的允许误差为(  )。
(A)5%                       (B)10%                          (C)15%                                  (D)20%
406.半补偿链形悬挂中，当接触线弛度误差不足规定安全值者按(   )掌握。
(A)5mm                                (B)10mm                                   (C)15mm                               (D)20mm
407.半补偿链形悬挂中，当承力索弛度误差不足规定安全值者按(   )掌握。
(A)5mm                                (B)10mm                                   (C)15mm                               (D)20mm
408.半补偿链形悬挂中，当承力索弛度误差不足规定限界值者按(   )掌握。
(A)5mm                                (B)10mm                                   (C)15mm                               (D)20mm
409.半补偿链形悬挂中，当接触线弛度误差不足规定限界值者按(   )掌握。
(A)5mm                                (B)10mm                                   (C)15mm                               (D)20mm
410.简单悬挂中，当接触线弛度误差不足规定安全值者按(  )掌握。
(A)5mm                                  (B)10mm                                 (C)15mm                               (D)20mm
411.全补偿链形悬挂中，当接触线弛度误差不足规定安全值者按(   )掌握。
(A)5mm                                  (B)10mm                                 (C)15mm                               (D)20mm
412.简单悬挂中，当承力索弛度误差不足规定安全值者按(   )掌握。
(A)5mm                                  (B)10mm                                 (C)15mm                               (D)20mm
413.全补偿链形悬挂中，当承力索弛度误差不足规定安全值者按(   )掌握。
(A)5mm                                  (B)10mm                                 (C)15mm                               (D)20mm
414.简单悬挂中，当接触线弛度误差不足规定限界值者按(   )掌握。
(A)5mm                                  (B)10mm                                 (C)15mm                               (D)20mm
415.全补偿链形悬挂中，当接触线弛度误差不足规定限界值者按(   )掌握。
(A)5mm                                  (B)10mm                                 (C)15mm                               (D)20mm
416.简单悬挂中，当承力索弛度误差不足规定限界值者按(  )掌握。
(A)5mm                                  (B)10mm                                 (C)15mm                               (D)20mm
417.全补偿链形悬挂中，当承力索弛度误差不足规定限界值者按(   )掌握。
(A)5mm                                  (B)10mm                                 (C)15mm                               (D)20mm
418.直线区段承力索处安全值的允许误差为(   )。
(A)50mm                                (B)100mm                               (C)150mm                             (D)200mm
419.曲线区段承力索位置安全值为允许向曲线(   )。
(A)  内侧偏移100mm                                      (B)  外侧偏移100mm
(C)  内侧偏移150mm                                      (D)  外侧偏移150mm
420.直线区段承力索位置限界值的允许误差为(   )。
(A)±50mm                              (B)±100mm                                  (C)±150mm                                  (D)±200mm
421.曲线区段承力索位置限界值为(   )。
(A)±50mm                                                                              (B)±200mm
(C) 允许向曲线内侧偏移150mm         (D) 允许向曲线外侧偏移150mm
422.当隧道长度不大于(   )时，隧道内、外的接触线可取同一高度。
(A)500m                 (B)800m                     (C)1000m                    (D)1200m
423.160km/h 及以上区段，定位点两侧第一根吊弦处接触线高度相对该定位点的接触线高度 允许误差(   )。
(A)±50mm                           (B)±30mm                                        (C)±20mm                      (D)±10mm
424.接触线接头处接触线高度允许高于相邻吊弦点(   )。
(A)0-10mm                          (B)5-10mm                                       (C)0-20mm                                   (D)10-20mm
425. 接 触 线 补 强 处 接 触 线 高 度 允 许 高 于 相 邻 吊 弦 点 (    )。

(A)0-10mm                        (B)5-10mm                                   (C)0-20mm                              (D)10-20mm
426.160km/h以上区段接触网的拉出值限界值允许误差为(   )。
(A)±50mm                         (B)±30mm                                   (C)±20mm                                (D)±10mm
427.160km/h以下区段接触网的拉出值标准值为(   )。
(A)0-250mm            (B)0-300mm                  (C)0-350mm                (D)0-400mm
428.160km/h区段接触网的拉出值标准值为(  )。
(A)0-250mm            (B)0-300mm                  (C)0-350mm                (D)0-400mm
429.160km/h以下区段接触网的拉出值限界值为(   )。
(A)400mm                         (B)450mm                                    (C)475mm                                  (D)500mm
430.160km/h区段接触网的拉出值限界值为(   )。
(A)400mm                         (B)450mm                                       (C)475mm                                 (D)500mm
431.160km/h以下区段接触网的之字值限界值为(   )。
(A)400mm                         (B)450mm                                    (C)475mm                                    (D)500mm
432.160km/h 及以下区段接触网的之字值限界值为(   )。
(A)400mm                         (B)450mm                                    (C)475mm                                    (D)500mm
433.160km/h 以下区段接触网的拉出值安全值不得大于(   )。
(A)400mm                            (B)450mm                                 (C)475mm                                    (D)500mm
434.160km/h 及以下区段接触网的拉出值安全值不得大于(   )。
(A)400mm                            (B)450mm                                 (C)475mm                                    (D)500mm
435.160km/h 以下区段接触网的之字值安全值不得大于(   )。
(A)400mm                            (B)450mm                                 (C)475mm                                    (D)500mm
436.160km/h 及以下区段接触网的之字值安全值不得大于(   )。
(A)400mm                            (B)450mm                                 (C)475mm                                    (D)500mm
437.接触线高度的安全值允许误差为(   )。
(A)±50mm                           (B)±100mm                               (C)±150mm                                  (D)±200mm
438.160km/h以下区段接触网的之字值标准值为(   )。
(A)200-250mm           (B)200-300mm              (C)200-350mm               (D)200-400mm
439.200km/h 及以下区段接触线的坡度标准值不超过(   )。
(A)1% 。          (B)2%                       (C)3%                        (D)4%
440.200km/h及以下区段接触线的坡度变化率标准值不不超过(   )。
(A)1%                   (B)2%                       (C)3%                        (D)4%
441.200～250km/h 区段接触线的坡度标准值不超过(   )。
(A)1%                   (B)2%                         (C)3%                      (D)4%
442.200～250km/h 区段接触线的坡度变化率标准值不超过(  )。
(A)1%                   (B)2%                         (C)3%                      (D)4%
443.200km/h 区段接触线的坡度变化率安全值不超过(   )。
(A)1%                   (B)2%                         (C)3%                      (D)4%
444.200～250km/h 区段接触线的坡度安全值不超过(   )。
(A)1%                   (B)2%                         (C)3%                      (D)4%
445.200～250km/h 区段接触线的坡度变化率安全值不超过(   )。
(A)1%                   (B)2%                         (C)3%                      (D)4%
446.200km/h 及以下区段接触线的坡度限界值不超过(   )。
(A)1%                   (B)2%                         (C)3%                      (D)4%
447.200km/h 及以下区段接触线的坡度变化率限界值不超过(   )。
(A)1%                   (B)2%                         (C)3%                      (D)4%
448.200～250km/h 区段接触线的坡度限界值不超过(   )。

(A)1%                    (B)2%                           (C)3%                   (D)4%
449.200～250km/h区段接触线的坡度变化率限界值不超过(  )。
(A)1%                    (B)2%                           (C)3%                        (D)4%
450.当列车运行速度不超过120km/h时，工作支的坡度安全值不超过(   )。
(A)3%                (B)4%                           (C)5%                        (D)8%
451.120～160km/h区段接触线的坡度安全值不超过(  )。
(A)3%                (B)4%                           (C)5%                   (D)8%
452.当列车运行速度不超过120km/h时，工作支的坡度限界值不超过(   )。
(A)3%                    (B)4%                          (C)5%                          (D)8%
453.120～160km/h区段接触线的坡度限界值不超过(   )。
(A)3%                    (B)4%                     (C)5%                          (D)8%
454.160km/h以上区段接触网的之字值安全值允许误差为(   )。
(A)±50mm                           (B)±30mm                                  (C)±20mm                                  (D)±10mm
455.160km/h 以上区段接触网的之字值限界值允许误差为(   )。
(A)±50mm                           (B)±30mm                                  (C)±20mm                                  (D)±10mm
456.160km/h以上区段接触网的拉出值安全值允许误差为(   )。
(A)±50mm                            (B)±30mm                                 (C)±20mm                                  (D)±10mm
457.承力索接头距悬挂点不应小于(  )。
(A)1m                                  (B)2m                                          (C)3m                                          (D)4m
458.同一个跨距内承力索不允许有(  )接头。
(A)1  个         (B)2  个            (C)3 个            (D)4  个
459.120km/h及以下运行区段，锚段长度在800m 及以下的接触线接头的数量限界值不得超过
(    )。
(A)2 个         (B)3  个           (C)4  个           (D)5 个
460.120km/h及以下运行区段，锚段长度在800m 及以上的接触线接头的数量限界值不得超过
(    )。
(A)2 个         (B)3  个           (C)4  个            (D)5 个
461.120km/h及以下运行区段，锚段长度在800m及以下的接触线补强的数量限界值不得超过 (     )。
(A)2 个         (B)3  个             (C)4  个          (D)5 个
462.120km/h及以下运行区段，锚段长度在800m 及以上的接触线补强的数量限界值不得超过
(     )。
(A)2 个         (B)3  个            (C)4  个          (D)5 个
463.二次回路中通常说的“常闭接点”是继电器线圈在(  )时该接点是闭合的。
(A) 不通电      (B)    通 电                  (C) 无论通电还是不通电    (D) 达不到整
定值
464.当温度升高时，半导体的电阻将(  )。
(A) 增大         (B) 减小           (C) 不变        (D) 不能确定
465.120km/h及以下运行区段，锚段长度在800m 及以下的承力索接头的数量限界值不得超过
(     )。
(A)2 个          (B)3  个           (C)4  个         (D)5 个
466.120km/h及以下运行区段，锚段长度在800m 及以上的承力索接头的数量限界值不得超过 (     )。
(A)2  个          (B)3  个             (C)4  个         (D)5 个
467.120km/h   及 以 下 运 行 区 段 ， 锚 段 长 度 在 8 0 0m 及 以 下 的 承 力 索 补 强 的 数 量 限 界 值 不 得 超 过
(    )。

(A)2 个          (B)3  个            (C)4  个        (D)5 个
468.120km/h及以下运行区段，锚段长度在800m 及以上的承力索补强的数量限界值不得超过
(   )。
(A)2  个          (B)3  个             (C)4  个          (D)5 个
469.120km/h及以下运行区段，锚段长度在800m及以下的承力索断股的数量限界值不得超过
(    )。
(A)2 个          (B)3  个             (C)4  个         (D)5 个
470.120km/h 及以下运行区段，锚段长度在800m 及以上的承力索断股的数量限界值不得超过 (   )。
(A)2 个          (B)3  个            (C)4  个          (D)5  个
471.120km/h 及以下运行区段，锚段长度在800m 及以上的接触线接头的数量安全值不得超过 (   )。
(A)2  个          (B)3  个             (C)4  个          (D)5 个
472.120km/h及以下运行区段，锚段长度在800m 及以下的接触线补强的数量安全值不得超过
(   )。
(A)2 个          (B)3  个            (C)4 个         (D)5 个
473.120km/h  及以下运行区段，锚段长度在800m 及以上的接触线补强的数量安全值不得超
过 (   )。
(A)2 个          (B)3  个             (C)4  个         (D)5  个
474.计算机对数据进行加工和处理的部件，通常称为(   )。
(A)  运算器          (B)   控制器            (C)   显示器          (D)  储存器
475.计算机使用的键盘上Alt   键 称 为 (   )。
(A)  控制键          (B) 上档键            (C) 退格键         (D)   交替换挡键
476.120km/h及以下运行区段，锚段长度在800m 及以下的承力索接头的数量安全值不得超过
(   )。
(A)2  个          (B)3  个            (C)4  个         (D)5 个
477.120km/h及以下运行区段，锚段长度在800m及以上的承力索接头的数量安全值不得超过
(   )。
(A)2  个          (B)3  个           (C)4 个         (D)5 个
478.120km/h及以下运行区段，锚段长度在800m 及以下的承力索补强的数量安全值不得超过
(   )。
(A)2 个          (B)3  个           (C)4  个         (D)5 个
479.120km/h 及以下运行区段，锚段长度在800m 及以上的承力索补强的数量安全值不得超过 (   )。
(A)2  个          (B)3  个            (C)4  个         (D)5 个
480.120km/h 及以下运行区段，锚段长度在800m 及以下的承力索断股的数量安全值不得超过 (   )。
(A)2 个          (B)3  个           (C)4  个         (D)5 个
481.120km/h 及以下运行区段，锚段长度在800m 及以上的承力索断股的数量安全值不得超过 (   )。
(A)2 个          (B)3  个           (C)4  个         (D)5 个
482.160km/h  以上运行区段，锚段长度在800m  及以下的接触线接头的数量限界值不得超过
(   )。
(A)2  个           (B)3  个            (C)4  个          (D)5  个
483.160km/h  以上运行区段，锚段长度在800m  及以上的接触线接头的数量限界值不得超过
(   )。

(A)2 个            (B)3  个              (C)4  个          (D)5 个
484.160km/h 以上运行区段，锚段长度在800m  及以下的接触线补强的数量限界值不得超过
(   )。
(A)2 个            (B)3  个              (C)4  个           (D)5 个
485.160km/h 以上运行区段，锚段长度在800m  及以上的接触线补强的数量限界值不得超过
(    )。
(A)2  个           (B)3  个             (C)4  个          (D)5 个
486.微型计算机内储存器比外储存器(  )。
(A) 读写速度快      (B)  储存容量大      (C)  运算速度慢    (D)A、B、C 都可以 487.三相功率因数表是用来测量三相三线制电路中对称负荷的(   )。
(A) 相位角或功率因数    (B)  频率和功率因数     (C)  功率       (D) 电功
488.160km/h 以上运行区段，锚段长度在800m  及以下的承力索接头的数量限界值不得超过
(     )。
(A)2 个           (B)3  个           (C)4  个          (D)5 个
489.160km/h 以上运行区段，锚段长度在800m  及以上的承力索接头的数量限界值不得超过 (     )。
(A)2 个            (B)3  个           (C)4  个          (D)5 个
490.160km/h 以上运行区段，锚段长度在800m  及以下的承力索补强的数量限界值不得超过
(     )。
(A)2 个            (B)3  个            (C)4   个          (D)5 个
491.160km/h 以上运行区段，锚段长度在800m  及以上的承力索补强的数量限界值不得超过 (    )。
(A)2  个            (B)3  个            (C)4  个            (D)5 个
492.160km/h 以上运行区段，锚段长度在800m  及以下的承力索断股的数量限界值不得超过
(   )。
(A)2  个           (B)3  个            (C)4  个            (D)5 个
493.160km/h 以上运行区段，锚段长度在800m 及以上的承力索断股的数量限界值不得超过
(   )。
(A)2 个            (B)3  个           (C)4 个            (D)5 个
494.160km/h 以上运行区段，锚段长度在800m  及以下的接触线接头的数量安全值不得超过 (     )。
(A)2 个           (B)3  个            (C)4  个            (D)5  个
495.160km/h 以上运行区段，锚段长度在800m  及以上的接触线接头的数量安全值不得超过 (     )。
(A)2 个            (B)3  个            (C)4   个            (D)5 个
496.160km/h 以上运行区段，锚段长度在800m 及以下的接触线补强的数量安全值不得超过 (     )。
(A)2 个            (B)3  个           (C)4  个            (D)5 个
497.160km/h 以上运行区段，锚段长度在800m  及以上的接触线补强的数量安全值不得超过
(     )。
(A)2  个            (B)3   个            (C)4  个            (D)5 个
498. 三相交流电每相相位差为(  )。
(A)0°                            (B)60°                          (C)120°                        (D)90°
499.计算机储存器系统中的 Cache 是 (   )。
(A) 只读储存器                     (B)  高速缓冲储存器
(C) 可编程只读储存器               (D) 可擦除可再编程只读储存器

500.160km/h  以上运行区段，锚段长度在800m 及以下的承力索接头的数量安全值不得超过
(   )。
(A)2 个         (B)3  个           (C)4 个           (D)5 个
501.160km/h  以上运行区段，锚段长度在800m  及以上的承力索接头的数量安全值不得超过
(   )。
(A)2 个        (B)3  个          (C)4  个          (D)5  个
502.160km/h  以上运行区段，锚段长度在800m  及以下的承力索补强的数量安全值不得超过
(   )。
(A)2  个        (B)3  个          (C)4  个          (D)5 个
503.160km/h  以上运行区段，锚段长度在800m 及以上的承力索补强的数量安全值不得超过
(   )。
(A)2  个         (B)3 个           (C)4   个          (D)5 个
504.160km/h  以上运行区段，锚段长度在800m  及以下的承力索断股的数量安全值不得超过
(   )。
(A)2 个          (B)3  个          (C)4   个          (D)5 个
505.160km/h  以上运行区段，锚段长度在800m  及以上的承力索断股的数量安全值不得超过
(   )。
(A)2  个         (B)3  个         (C)4  个          (D)5  个
506.120～160km/h 运行区段，锚段长度在800m 及以下的接触线接头的数量限界值不得超过
(   )。
(A)2 个         (B)3  个          (C)4  个           (D)5 个
507.120～160km/h  运行区段，锚段长度在800m 及以上的接触线接头的数量限界值不得超过
(   )。
(A)2 个          (B)3  个          (C)4   个          (D)5 个
508.120～160km/h  运行区段，锚段长度在800m 及以下的接触线补强的数量限界值不得超过
(   )。
(A)2  个          (B)3  个          (C)4  个          (D)5 个
509.120～160km/h  运行区段，锚段长度在800m 及以上的接触线补强的数量限界值不得超过
(   )。
(A)2  个          (B)3  个         (C)4   个           (D)5 个
510.储存容量1GB等于(  )。
(A)1024B           (B)1024KB           (C)1024MB             (D)128MB
511.传统远动装置具有的功能有(   )。
(A) 遥控、遥信、遥测、遥调            (B)  遥控、遥计、遥测、遥调
(C) 遥合、遥信、遥测、遥调            (D)  遥分、遥信、遥测、遥调
512.120～160km/h  运行区段，锚段长度在800m 及以下的承力索接头的数量限界值不得超过 (   )。
(A)2 个          (B)3  个          (C)4 个            (D)5 个
513.120～160km/h  运行区段，锚段长度在800m 及以上的承力索接头的数量限界值不得超过
(   )。
(A)2 个          (B)3  个          (C)4   个           (D)5 个
514.120～160km/h运行区段，锚段长度在800m 及以下的承力索补强的数量限界值不得超过
(   )。
(A)2  个         (B)3  个         (C)4  个           (D)5 个
515.120～160km/h  运行区段，锚段长度在800m 及以上的承力索补强的数量限界值不得超过
(   )。

(A)2  个          (B)3  个          (C)4  个           (D)5 个
516.120～160km/h 运行区段，锚段长度在800m 及以下的承力索断股的数量限界值不得超过
(   )。
(A)2 个          (B)3  个          (C)4   个           (D)5 个
517.120～160km/h 运行区段，锚段长度在800m 及以上的承力索断股的数量限界值不得超过
(     )。
(A)2  个         (B)3  个         (C)4  个           (D)5 个
518.120～160km/h 运行区段，锚段长度在800m 及以下的接触线接头的数量安全值不得超过 (     )。
(A)2  个         (B)3  个         (C)4  个           (D)5  个
519.120～160km/h 运行区段，锚段长度在800m 及以上的接触线接头的数量安全值不得超过
(   )。
(A)2  个          (B)3  个          (C)4  个           (D)5 个
520.120～160km/h 运行区段，锚段长度在800m 及以下的接触线补强的数量安全值不得超过 (     )。
(A)2 个          (B)3   个          (C)4 个            (D)5 个
521.120～160km/h 运行区段，锚段长度在800m  以上的接触线补强的数量安全值不得超过 (     )。
(A)2  个          (B)3  个          (C)4  个            (D)5 个
522.电动势的单位是(  )。
(A) 安[培]       (B) 瓦[特]      (C) 伏[特]         (D) 欧[姆]
523.兆欧表正常时，指针应指向(  )。
(A)0                           (B)  量程中心       (C)o                    (D) 量程1/3
524.120～160km/h 运行区段，锚段长度在800m 及以下的承力索接头的数量安全值不得超过
(   )。
(A)2 个          (B)3  个            (C)4  个           (D)5 个
525.120～160km/h 运行区段，锚段长度在800m  以上的承力索接头的数量安全值不得超过
(   )。
(A)2 个         (B)3 个           (C)4 个           (D)5 个
526.120～160km/h 运行区段，锚段长度在800m 及以下的承力索补强的数量安全值不得超过 (     )。
(A)2 个         (B)3  个            (C)4  个           (D)5 个
527.120～160km/h 运行区段，锚段长度在800m  以上的承力索补强的数量安全值不得超过 (     )。
(A)2 个          (B)3  个            (C)4  个           (D)5 个
528.120～160km/h 运行区段，锚段长度在800m 及以下的承力索断股的数量安全值不得超过 (     )。
(A)2 个          (B)3   个            (C)4 个           (D)5 个
529.120～160km/h 运行区段，锚段长度在800m 以上的承力索断股的数量安全值不得超过
(     )。
(A)2  个         (B)3  个           (C)4   个          (D)5   个
530.隔离开关的主要作用是(   )。
(A) 隔离电压     (B)  切除故障电源      (C)  切除负荷电流   (D)  切除短路电流
531.电分段锚段关节中心柱处两悬挂点承力索的水平距离应符合设计标准，其限界值允许误 差不大于(  )。
(A)+50mm                              (B)±80mm                                              (C)+100mm                                 (D)±100mm

532.电分段锚段关节转换柱处两悬挂点水平距离应符合设计标准，其限界值允许误差不大于 (    )。
(A)+50mm                         (B)±50mm                                      (C)+100mm                                (D)±100mm
533.电分段锚段关节中心柱处两悬挂点接触导线的水平距离应符合设计标准，其限界值允许 误差不大于(  )。
(A)20mm                           (B)±50mm                                       (C)+100mm                               (D)±100mm
534.接触网结构高度的安全值为(  )。
(A) 设计值       (B) 设计值±50mm              (C)±100mm 设计值    (D)  设计值±200mm
535.160km/h及以下区段吊弦间距限界值不大于(   )。
(A)8m                                 (B)10m                                           (C)12m                                   (D)15m
536.160km/h 以上区段吊弦间距限界值不大于(   )。
(A)8m                                 (B)10m                                 (C)12m                               (D)15m
537.v≤120km/h 时，相邻吊弦高差的标准值不大于(   )。
(A)10mm                           (B)20mm                              (C)30mm                            (D)50mm
538.120km/h<v≤160km/h  时，相邻吊弦高差的标准值不大于(   )。
(A)10mm                           (B)20mm                              (C)30mm                              (D)50mm
539.160km/h<v≤250km/h  时，相邻吊弦高差的标准值不大于(   )。
(A)10mm                           (B)20mm                              (C)30mm                              (D)50mm
540.v≤120km/h 时，相邻吊弦高差的安全值不大于(   )。
(A)10mm                           (B)20mm                              (C)30mm                              (D)50mm
541.120km/h<v≤160km/h  时，相邻吊弦高差的安全值不大于(   )。
(A)10mm                           (B)20mm                              (C)30mm                              (D)50mm
542.160km/h<v≤250km/h  时，相邻吊弦高差的安全值不大于(   )。
(A)10mm                           (B)20mm                              (C)30mm                              (D)50mm
543.v≤120km/h 时，相邻吊弦高差的限界值不大于(   )。
(A)10mm                           (B)20mm                              (C)30mm                              (D)50mm
544.120km/h<v≤1600km/h  时，相邻吊弦高差的限界值不大于(   )。
(A)10mm                           (B)20mm                              (C)30mm                              (D)50mm
545.160km/h<v≤250km/h  时，相邻吊弦高差的限界值不大于(   )。
(A)10mm                           (B)20mm                              (C)30mm                              (D)50mm
546.弹性吊弦辅助绳在无偏移温度时两端的长度允许相差不超过(   )。
(A)200mm                         (B)300mm                             (C)400mm                            (D)500mm
547.简单悬挂吊索在无偏移温度时两端的长度允许相差不超过(   )。
(A)200mm                         (B)300mm                             (C)400mm                            (D)500mm
548.硬横梁的安装高度应符合设计要求，允许误差不超过(   )。
(A)+50mm                         (B)±50mm                            (C)+100mm                          (D)±100mm 549.万用表又称(   )。
(A)  万能表       (B)  便携表        (C)   电工常用表     (D)  仪表
550.对于整体吊弦，其截面损耗不得超过(   )。
(A)20%                     (B)25%                       (C)30%                          (D)50%
551.兆欧表又称(   )。
(A)  摇表         (B)  欧姆表         (C)  绝缘电阻表     (D)  万用表
552.160km/h及以下区段，吊弦间距安全值不大于(   )。
(A)8m                                 (B)10m                                    (C)12m                                          (D)15m
553对于单开道岔，线岔投影最佳位置是两内轨轨距为(   )处撤叉角的平分线上。
(A)690mm                         (B)700mm                             (C)730mm                                       (D)745mm

554.制作环节吊弦时，吊弦回头应均匀迂回，长度为(   )。
(A)100～120mm             (B)120～150mm       (C)150～180mm             (D)160～180mm
555.制作环节吊弦时，吊弦环直径应为其线径的(   )。
(A)2～3   倍          (B)3～5   倍          (C)5～8   倍          (D)5～10  倍
556.对于普通单开道岔，在线岔处限制管的前后，在两条接触线上各设双吊弦，两吊弦的纵 向距离应不大于(   )。
(A)50mm                                   (B)80mm                                    (C)100mm                               (D)150mm
557.在限制管范围内，上边接触线与限制管应保持(   )的间隙。
(A)1～2mm                               (B)1～3mm                                (C)2～3mm                            (D)1～5mm
558.在高速交叉线岔中，采用在交叉点两侧(   )处各设一组交叉吊弦的安装形式，来确保
两支接触线的高度。
(A)500～600mm             (B)550～630mm       (C)680～720mm      (D)690～745mm
559.高速1/9单开道岔，其道岔支柱一般位于道岔理论岔心开口侧(   ) 处 。
(A)0.6m                                     (B)0.8m                                      (C)1.0m                                   (D)1.5m
560.高速1/12单开道岔，其道岔支柱一般位于道岔理论岔心开口侧(   ) 处 。
(A)0.6m                                     (B)0.8m                                      (C)1.0m                                   (D)1.5m
561.高速1/9单开道岔，其道岔支柱一般位于线间距(   ) 处 。
(A)250mm                                 (B)300mm                                  (C)350mm                          (D)400mm
562.高速1/12单开道岔，其道岔支柱一般位于线间距(   ) 处 。
(A)250mm                                 (B)300mm                                  (C)350mm                               (D)400mm
563.高速1/9复式交分道岔，其道岔支柱一般位于距岔心(   ) 处 。
(A)0.6m                                     (B)0.8m                                      (C)1.0m                                   (D)1.5m
564.高速1/12复式交分道岔，其道岔支柱一般位于距岔心(   ) 处 。
(A)0.6m                                     (B)0.8m                                 (C)1.0m                                      (D)1.5m
565.高速1/9道岔，其道岔处正线拉出值一般为(   )。
(A)200mm                                 (B)300mm                            (C)350mm                               (D)400mm
566.高速1/12道岔，其道岔处正线拉出值一般为(   )。
(A)200mm                                 (B)300mm                            (C)350mm                               (D)400mm
567.高速1/9道岔，其道岔处侧线拉出值一般为(   )。
(A)200mm                                 (B)300mm                            (C)350mm                               (D)400mm
568.高速1/12道岔，其道岔处侧线拉出值一般为(   )。
(A)200mm                                 (B)300mm                            (C)350mm                               (D)400mm
569.高速1/9道岔，其交叉渡线处正线拉出值一般为(   )。
(A)200mm                                 (B)300mm                            (C)350mm                               (D)400mm
570.高速1/12道岔，其交叉渡线处正线拉出值一般为(   )。
(A)200mm                                 (B)300mm                            (C)350mm                           (D)400mm
571.高速1/12道岔，其道岔开口方向下一定位点拉出值为(  )。
(A)0mm                                     (B)150mm                            (C)200mm                               (D)250mm
572.高速1/9道岔，其道岔开口方向下一定位点拉出值为(   )。
(A)0mm                                     (B)150mm                            (C)200mm                               (D)250mm
573.高速1/9道岔，其复式交分道岔处拉出值为(   )。
(A)0mm                                     (B)150mm                            (C)200mm                               (D)250mm
574.高速1/12道岔，其复式交分道岔处拉出值为(   )。
(A)0mm                                     (B)150mm                            (C)200mm                               (D)250mm
575.单开道岔标准定位，定位最好是设在道岔导曲线两内轨距为(   )。
(A)690mm                                 (B)745mm                            (C)800mm                                  (D)835mm

576.160km/h 及以下区段，对单开道岔定位支柱应位于道岔起点轨缝至线间距(   )。
(A)690mm                                 (B)700mm                          (C)745mm                            (D)835mm
577.160km/h 以上区段，对于对称(双开)道岔定位支柱应按设计的定位支柱布置，定位支 柱间跨距误差(   )。
(A)±0.5m                                   (B)±1m                               (C)±1.5m                              (D)±2m
578.160km/h及以下区段，对于对称(双开)道岔定位支柱应位于道岔起点轨缝至线间距(   )
的范围内。
(A)690mm                                 (B)700mm                          (C)745mm                            (D)835mm
579.160km/h 以上区段，对单开道岔定位支柱应按设计的定位支柱布置，定位支柱间跨距误 差 (   )。
(A)±0.5m                                   (B)±1m                               (C)±1.5m                              (D)±2m
580.对称(双开)道岔，交叉点位置标准值横向距两线路任一线路中心不大于(   )。
(A)200mm                                 (B)300mm                          (C)350mm                            (D)400mm
581.对称(双开)道岔，交叉点位置标准值纵向距道岔定位大于(   )。
(A)1.5m                                     (B)2m                                  (C)2.5m                                (D)3m    582.单开道岔，交叉点位置标准值横向距两线路任一线路中心不大于(   )。
(A)200mm                                 (B)300mm                          (C)350mm                            (D)400mm
583.单开道岔，交叉点位置标准值纵向距道岔定位大于(   )。
(A)1.5m                                        (B)2m                               (C)2.5m                                (D)3m
584.单开道岔和对称(双开)道岔，160km/h  及以下区段的交叉点位置安全值是：交叉点位 于道岔导曲线两内轨距(   )范围内的横向中间位置。
(A)500～800mm         (B)600～1050mm      (C)630～1085mm       (D)735～1085mm
585.单开道岔和对称(双开)道岔，160km/h  以上区段的交叉点位置安全值是：线岔交叉点 位于道岔导曲线两内轨距(   )范围内的横向中间位置。
(A)500～800mm          (B)600～1050mm        (C)630～1085mm        (D)735～1085mm
586.当室外高压设备发生接地线故障时，不得接近故障点(  )以内。
(A)4m                                    (B)8m                                   (C)10m                             (D)6m
587.单开道岔和对称(双开)道岔，160km/h 及以下区段的交叉点位置限界值是：线岔交叉 点位于道岔导曲线两内轨距(   )范围内的横向中间位置。
(A)500～800mm           (B)600～1050mm              (C)630～1085mm      (D)735～1085mm
588.单开道岔和对称(双开)道岔，160km/h  以上区段的交叉点位置限界值是：线岔交叉点 位于道岔导曲线两内轨距(   )范围内的横向中间位置。
(A)500～800mm           (B)600～1050mm         (C)630～1085mm          (D)735～1085mm 589.单开道岔和对称(双开)道岔，交叉点位置横向位置允许偏差限界值是：(   )。
(A)20mm                                   (B)30mm                                           (C)50mm                               (D)80mm
590.当线岔处两支均为工作支时，在两接触线相距500mm 外正线线岔的侧线接触线比正线接 触线抬高的标准值为(   )。
(A)20mm                                   (B)30mm                                           (C)50mm                                   (D)80mm
591.当一支为非工作支时，在两接触线相距500mm处160km/h 及以下区段的非工作支接触线 比工作支接触线抬高的标准值为(   )。
(A)20mm                                   (B)30mm                                           (C)50mm                                   (D)80mm
592.:当线岔处两支均为工作支时，在两接触线相距500mm 处正线线岔的侧线接触线比正线 接触线高的安全值为(   )。
(A)0～30mm                            (B)10～30mm                  (C)0～20mm                             (D)10～20mm
593. 当线岔处两支均为工作支时，在两接触线相距500mm 处侧线线岔两接触线的高差的安全 值不大于(   )。

(A)20mm                                (B)30mm                                        (C)50mm                                 (D)80mm
594. 当线岔处一支为非工作支时，  160km/h  及以下区段的非工作支接触线比工作支接触线
抬高的安全值为(   )。
(A)50～80mm            (B)50～100mm                (C)50～120mm                 (D)80~
100mm
595. 当线岔处 一 支为非工作支时，  160 km/h   以上区段延长 一 跨并抬高后下锚的安全值为
(   )。
(A)300～500mm           (B)350～500mm             (C)400～500mm               (D)450~
500mm
596. 当线岔处两支均为工作支时，在两接触线相距500mm 处正线线岔侧线接触线比正线接触 线高的限界值为(   )。
(A)0～30mm                            (B)10～30mm               (C)0～20mm                                 (D)10~
20mm
597. 当线岔处两支均为工作支时，在两接触线相距500mm 处侧线线岔两接触线高差的限界值 不大于(   )。
(A)20mm                                (B)30mm                                        (C)50mm                                 (D)80mm
598. 当线岔处一支为非工作支时，  160km/h  及以下区段的非工作支接触线比工作支接触线
抬高的限界值为(   )。
(A)50～80mm            (B)50～100mm                (C)50～120mm            (D)80～100mm
599. 当线岔处 一 支为非工作支时，  160 km/h   以上区段延长 一 跨并抬高后下锚的限界值为
(   )。
(A)300～500mm          (B)350～500mm            (C)400～500mm           (D)450～500mm
600.160km/h  及以下区段的线岔两工作支中任一工作支的垂直投影距另一股道线路中心 (   )的范围内始触区范围。
(A)500～800mm          (B)550～800mm            (C)500～850mm            (D)550～850mm
601、160km/h 以上区段，对于宽1950mm 的受电弓，在距离受电弓中心(     )的平面和受 电弓仿真最大动态抬升高度(最大200mm) 构成的立体空间区域为始触区范围。
(A)500～1050mm        (B)550～1050mm       (C)600～1050mm    (D)700～1050mm
602、 在采用钢铝接触线的区段，电连接采用(  )多股铝绞线。
(A)LJ195        (B)LJ120            (C)LJ150               (D)LJ185
603、在载流承力索区段每隔(   )安装一组电连接，将承力索和接触线连接起来，保证可
靠供电。
(A)150～200mm       (B)200～250mm       (C)250～300mm     (D)300～350mm
604、绝缘锚段关节处的隔离开关电连接，安装在绝缘锚段关节转换柱的两侧，其中心柱侧距 转换柱(   )
(A)5m           (B)8m           (C)10m      (D)12m
605、接触线与电连接线夹接触面，均用细钢丝刷清除表面氧化膜，并用汽油清洗，清洗长度 不应少于连接长度的(  )
(A)1   倍    (B)1.2    倍    (C)1.3  倍   (D)1.5  倍
606、 电连接线应做成弹簧形状，圆圈的间距宜为(  )
(A)20mm           (B)30mm         (C)50mm       (D)80mm
607、 电连接线最下方的圆圈距间距接触线应为(   )
(A)200～250mm        (B)200～300mm         (C)250～300mm     (D)250～350mm
608、 在接触网带电的情况下进行电力线路检修时，工作人员的活动范围与接触网之间是安全
距 离 不 小 于 (  )
(A)0.6m             (B)0.8m              (C)1.0m             (D)1.2m

609、 在直流电路中，把电流流出的端叫电源的(   )
(A)  正极   (B)  负荷   (C)端电压   (D)正电势
610、金属导体的电阻与( )无关。
(A)  导体长度  (B)  导体截面积   (C)外加电压  (D)正电势
611、 160km/h及以下区段定位器坡度的限界值为(   )
(A)1/10～1/3(B)1/10～1/5       (C)1    /8～1/3        (D)1/8～1/5
612、160～2000km/h区段定位器坡度的限界为(  )
(A)1/10～1/3(B)1/10～1/5       (C)1    /8～1/3        (D)1/8～1/5
613、160km/h 以上区段，吊线间距安全值不大于(  )
(A)6m            (B)10m           (C)12m      (D)15m
614、在160km/h 及以下运行区段，最短吊线长度为(  )
(A)250mm              (B)300mm             (C)350mm        (D)500mm
615、在160km/h以上运行区段， 一般情况下最短吊线长度不小于(  )
(A)250mm            (B)300mm             (C)350mm       (D)500mm
616、在160km/h以上运行区段，困难条件下最短吊线长度不小于(  )
(A)250mm           (B)300mm              (C)350mm       (D)500mm
617、腕臂的安装位置应满足承力索悬挂点距面的距离，其允许误差(  )
(A)     ±100mm     (B)±150mm               (C)±200mm           (D)±250mm
618、腕臂不得弯曲且无永久性变形，顶部非受力部分长度为 (  )
(A)50～150mm        (B)100～200mm       ((C)150～250mm    (D)200～300mm
619双线路腕臂应保持水平状态，其允许仰高不得超过(  )
(A)50m            (B)80m            (C)100m   (D)120m
620、拉杆应呈水平状态，允许悬挂点侧仰高不超过(  )
(A)50m             (B)80m           (C)100m    (D)120m
621、压管应呈水平状态，允许悬挂点高不超过(  )
(A)50m            (B)80m           (C)100m   (D)120m
622、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内保护线补强线段的总数量限界值为() (A)0  个  (B)1   个    (C)2 个   (D)4个

623、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内回流线接头的总数量限界值为() (A)0   个  (B)1   个    (C)2 个   (D)4个

624、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内回流线断股的总数量限界值为() (A)0  个  (B)1   个    (C)2 个   (D)4 个
625、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内回流线补强线段的总数量限界值为() (A)0  个  (B)1   个    (C)2 个   (D)4 个
626、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内架空地线接头的总数量限界值为() (A)0  个  (B)1   个    (C)2 个   (D)4个
627、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内架空地线断股的总数量限界值为()
(A)0  个  (B)1   个    (C)2 个   (D)4 个
628、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内架空地线补强线段的总数量标限界为()
(A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4 个
629、 一个跨距内一根供电线的接头不得超过()
(A)0  个  (B)1   个    (C)2 个   (D)根据跨长度而定
630、一个跨距内一根加强的接头不得超过()
(A)0   个  (B)1   个    (C)2 个   (D) 根据跨长度而定

631、一个跨距内一根正馈线的接头不得超过()
(A)0  个  (B)1   个    (C)2 个  (D)根据跨长度而定
632、 一个跨距内一根回流线的接头不得超过()
(A)0  个  (B)1   个    (C)2个  (D)根据跨长度而定
633、 一个跨距内一根保护线的接头不得超过()
(A)0  个  (B)1   个    (C)2 个  (D)根据跨长度而定
634、一个跨距内一根架空地线的接头不得超过()
(A)0  个  (B)1   个    (C)2个  (D)根据跨长度而定
635、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内供电线接头的总数量标准值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2 个   (D)4 个
636、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内供电线断股的总数量标准值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2 个   (D)4个
637、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内供电线补强线段的总数量标准值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4个
638、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段加强线接头的总数量标准值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4个
639、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内加强线断股的总数量标准值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4 个
640、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内加强线补强线段的总数量标准值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4个
641、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内正馈线接头的总数量标准值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2 个   (D)4 个
642、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内正馈线断股的总数量标准值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2 个   (D)4个
643、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内正馈线补强线段的总数量标准值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4个
644、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内保护线接头的总数量标准值为(  ) (A)0   个   (B)1   个    (C)2个   (D)4个
645、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内保护线断股的总数量标准值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4个
646、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内保护线补强线段的总数量标准值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4 个
647、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内回流线接头的总数量标准值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4个
648、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内回流线断股的总数量标准值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4个
649、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内回流线补强线段的总数量标准值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4个
650、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内架空地线接头的总数量标准值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2 个   (D)4 个
651、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内架空地线断股的总数量标准值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4个
652、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内架空地线补强线段的总数量标准值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4个
653、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内供电线接头的总数量安全值为(  ) (A)0  个   (B)1   个    (C)2个   (D)4 个

654、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内供电线断股的总数量安全值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4个
655、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内补强线段的总数量安全值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4个
656、当耐张长度在800m及以下时， 一个耐张段内加强线接头的总数量安全值为(  )
(A)0  个  (B)1   个    (C)2 个   (D)4个
657、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内加强线断股的总数量安全值为(  ) (A)0  个   (B)1   个    (C)2个   (D)4 个
658、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内加强线补强线段的总数量安全值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2 个   (D)4 个
659、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内正馈线接头的总数量安全值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4个
660、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内正馈线断股的总数量安全值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4个
661、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内正馈线补强线段的总数量安全值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4个
662、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内保护线接头的总数量安全值为(  ) (A)0   个   (B)1   个    (C)2个   (D)4 个
663、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内保护线断股的总数量安全值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2 个   (D)4个
664、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内保护线补强线段的总数量安全值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4个
665、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内回流线接头的总数量安全值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4个
666、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内回流线断股的总数量安全值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4个
667、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内回流线补强线段的总数量安全值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4个
668、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内架空地线接头的总数量安全值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4个
669、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内架空地线断股的总数量安全值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4个
670、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内架空地线补强线段的总数量安全值为(  )
(A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4个
671、当耐张长度在800m 及以下时， -一个耐张段内供电线接头的总数量的限界值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4个
672、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内供电线断股的总数量的限界值为(  )
(A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4个
673、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内供电线补强线段的总数量的限界值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4个
674、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内加强线接头的总数量的限界值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2 个   (D)4个
675、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内加强线断股的总数量的限界值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4个
676、当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内加强线补强线段的总数量的限界值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4个

677、 当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内在正馈线接头的总数量的限界值为(  )
(A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4个
678、 当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内正馈线断股的总数量的限界值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4 个
679、 当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内正馈线补强线段的总数量的限界值为(  )
(A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4 个
680、 当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内保护线接头的总数量的限界值为(  ) (A)0  个  (B)1  个    (C)2个   (D)4 个
681、 当耐张长度在800m 及以下时， 一个耐张段内保护线断股的总数量的限界值为(  ) (A)0  个  (B)1   个    (C)2个   (D)4 个
682. 填写工作票时(  )
A  必须用钢笔或圆珠笔，安迹清楚，无涂改
B  用铅笔填写，字迹清楚，无涂改
C 用什么笔都可以，但字迹清楚财色涂改
D 用什么笔都可以，可以进行涂改
683. 电力网对牵引网的供电方式有(  )
A  桥式   B 开式闭式  C  环式  D  放射式
684. 绝缘靴的试验周期是(  ) 一 次
A    每 年  B    6 个 月 C    3 个 月  D   8 个月
685. 当所内高压设备发生接地故障时，工作人员不得接近故障点(  )以内。
A 8m     B 2m     C    4m   D    6m
686. 倒闸作业的基本原则是(  )
A 不能带负荷操作隔离开关       B   填写倒闸作业票
C  一个监护， 一人操作           D   填写工作票
687. 导线连接处的机械强度不低于原强度的(  )
A        80%     B   50%    C      60%    D    70%
688. 隔离开关只能用来接通或断开(  )电流电路。
A  正常负荷  B  无负荷  C  无通路  D  异常
689. 三相变压器铭牌上所标的容量是指额定三相的(  ) 功 率
A  有功  B 视在  C    无 功  D  无功
690. 用摇表测量避雷器的绝缘电阻， 一般用(  )的摇表
A      1500V 以上    B       1000V  C   2500V 及以上   D   1500V 以下
691. 用钳形电流表测量导线的电流，若不能估计出被测电流的大概数值时，应先用(  ) 挡
测出大概电流值。
A    最大电流  B    最小电流  C  任意电流  D    其他
692. 登高超过(  )时，必须使用安全带。
A    2.5m    B    2.2m     C    3m   D    1.8m
693. 使用万用表测量导体的电阻时，必须在导体(  )的情况下。
A    带 电  B    完全停电  C  一端带电  D    串联电阻
694. 在直流电源电动势作用下，电流的大小和方向与时间变化(  )
A    有关    B    方向无关大小有关   C   无关   D    方向有关大小无关 695. 由部分电路欧姆定律 R=U/I 和 R=pL/S   可知导体的电阻(  )
A    与两端加的电压成正比  B  与流其中的电流成反比
C   与电压、电流无关       D  与流其中的电流成正比
696. 在全电路中端电压的高低是随着负载的增大而(  ) 的
A    减 小  B    增高  C    不变   D   无关
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