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公路安全生产会议制度模板(2022 版)


前言：规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的 总和。本文档根据规则制度书写要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使 用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。


第一章  总则


第一条为规范京台高速公路廊坊段 LQ4 合同段安全生产检查  和安全生产事故隐患排查管理，加强安全生产管理过程控制， 明确检查和管理的频率、依据、内容、组织以及方法，特制订 本制度。
第二条项目部的安全检查采取日常安全巡查、定期安全生产 专项检查、不定期专门专项安全检查的办法。
第二章  日常安全巡查


第三条日常安全巡查主要由项目部安全负责人、及专职安全   员，在日常施工现场巡视中进行的安全检查工作。通过巡视检 查，达到了解、掌握施工现场的安全生产、文明施工的状况，  实施对施工现场的安全监控、安全催促、安全评价，是最直接、 最频繁的一种安全检查工作方法。
1、时间和地点要求：随时，施工现场；
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2、检查依据：

①国家和有关部门颁布的法律、法规、规章、标准、文 件要求；
② “安全工地建设”中有关安全生产的各项规定；


③其他有关安全生产管理的文件和制度。


3、主要检查内容：施工现场的安全生产行为及安全生产
状况。


第四条日常安全巡查承担安全检查工作的主要内容，是最重  要的安全生产监督管理检查，涵盖了所有安全检查的内容。针 对安全隐患的浮现是动态变化的，安全巡查的目的是及时将发 现的事故隐患消除在萌芽状态。坚持实施安全巡查，是及时发 现和消除安全隐患，预防事故发生的最重要安全管理措施。
落实施工安全生产主体责任，建立健全各部门各工作岗 位的安全生产管理检查制度。项目部安全生产管理自查自纠是 及时纠正安全生产管理行为，有效消除事故隐患，确保安全生 产的重要保证和关键环节。
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1、定期安全检查。项目部旬查，主要领导带队；施工队 周查，队长组织带队；班组日查，工班组长负责；作业人员班 查。
2、时常性安全检查。由项目部专职安全管理人员在施工 过程中进行时常性的预防检查，能够及时发现隐患及时赋予消 除，以保证施工正常进行。
3、季节性及节假日前安全检查。由项目部领导组织各施 工作业队长和项目部专职安全管理人员，根据季节、节假日变 化，按事故发生的规律对易发的潜在危（wei）险，突出重点、有针对 性的进行检查。
4、专业性(专项)安全检查。是对某个专业、专项问题 或者在施工中存在的普遍性安全问题进行的定性和定量检查。
5、综合性安全检查。是由项目部领导组织各部门的职能 人员对工程项目进行全面的综合性检查或者对安全生产工作进 行系统的安全性评价。
6、自行(班前、后)安全检查。是施工人员工作前、工 作后，对自身所处的作业环境和作业程序进行的安全检查，以 随时消除安全隐患保证施工安全。
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对检查中发现的问题，要按照《项目部安全生产事故隐 患排查管理办法》中的规定即将进行整改和复查验收，及时消 除事故隐患，确保安全生产。
本办法自发布之日起执行，由项目部安全部负责解释。


公路安全保护条例
第一章  总  则


第一条为了加强公路保护，保障公路完好、安全和畅通，根 据《中华人民共和国公路法  》，制定本条例。
第二条各级人民政府应当加强对公路保护工作的领导，依法 履行公路保护职责。
第三条国务院交通运输主管部门主管全国公路保护工作。


县级以上地方人民政府交通运输主管部门主管本行政区 域的公路保护工作；但是，县级以上地方人民政府交通运输主 管部门对国道、省道的保护职责，由省、自治区、直辖市人民 政府确定。
公路管理机构依照本条例的规定具体负责公路保护的监 督管理工作。
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第四条县级以上各级人民政府发展改革、工业和信息化、公  安、工商、质检等部门按照职责分工，依法开展公路保护的相 关工作。
第五条县级以上各级人民政府应当将政府及其有关部门从事  公路管理、养护所需经费以及公路管理机构行使公路行政管理 职能所需经费纳入本级人民政府财政预算。但是，专用公路的 公路保护经费除外。
第六条县级以上各级人民政府交通运输主管部门应当综合考  虑国家有关车辆技术标准、公路使用状况等因素，逐步提高公 路建设、管理和养护水平，努力满足国民经济和社会发展以及 人民群众生产、生活需要。
第七条县级以上各级人民政府交通运输主管部门应当依照    《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，制定地震、泥石 流、雨雪冰冻灾害等损毁公路的突发事件(以下简称公路突发 事件)应急预案，报本级人民政府批准后实施。
公路管理机构、公路经营企业应当根据交通运输主管部 门制定的公路突发事件应急预案，组建应急队伍，并定期组织 应急演练。
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第八条国家建立健全公路突发事件应急物资储备保障制度，  完善应急物资储备、调配体系，确保发生公路突发事件时能够 满足应急处置工作的需要。
第九条任何单位和个人不得破坏、损坏、非法占用或者非法 利用公路、公路用地和公路附属设施。
第二章  公路线路


第十条公路管理机构应当建立健全公路管理档案，对公路、 公路用地和公路附属设施调查核实、登记造册。
第十一条县级以上地方人民政府应当根据保障公路运行安全  和节约用地的原则以及公路发展的需要，组织交通运输、国土 资源等部门划定公路建造控制区的范围。
公路建造控制区的范围，从公路用地外缘起向外的距离 标准为：
(一)国道不少于 20 米；


(二)省道不少于 15 米；


(三)县道不少于 10 米；


(四)乡道不少于 5 米。
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属于高速公路的，公路建造控制区的范围从公路用地外 缘起向外的距离标准不少于 30 米。
公路弯道内侧、互通立交以及平面交叉道口的建造控制 区范围根据安全视距等要求确定。
第十二条新建、改建公路的建造控制区的范围，应当自公路 初步设计批准之日起 30 日内，由公路沿线县级以上地方人民 政府依照本条例划定并公告。
公路建造控制区与铁路线路安全保护区、航道保护范围、 河道管理范围或者水工程管理和保护范围重叠的，经公路管理 机构和铁路管理机构、航道管理机构、水行政主管部门或者流 域管理机构商议后划定。
第十三条在公路建造控制区内，除公路保护需要外，禁止修  建建造物和地面构筑物；公路建造控制区划定前已经合法修筑 的不得扩建，因公路建设或者保障公路运行安全等原因需要拆 除的应当依法赋予补偿。
在公路建造控制区外修筑的建造物、地面构筑物以及其 他设施不得遮挡公路标志，不得妨碍安全视距。
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第十四条新建村镇、开辟区、学校和货物集散地、大型商业  网点、农贸市场等公共场所，与公路建造控制区边界外缘的距 离应当符合下列标准，并尽可能在公路一侧建设：
(一)国道、省道不少于 50 米；


(二)县道、乡道不少于 20 米。


第十五条新建、改建公路与既有城市道路、铁路、通信等线   路交叉或者新建、改建城市道路、铁路、通信等路线与既有公 路交叉的，建设费用由新建、改建单位承担；城市道路、铁路、 通信等路线的管理部门、单位或者公路管理机构要求提高既有 建设标准而增加的费用，由提出要求的部门或者单位承担。
需要改变既有公路与城市道路、铁路、通信等路线交叉 方式的，按照公平合理的原则分担建设费用。
第十六条禁止将公路作为检验车辆制动性能的试车场地。


禁止在公路、公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾 倒垃圾、设置障碍、挖沟引水、打场晒粮、种植作物、放养牲 畜、采石、取土、采空作业、焚烧物品、利用公路边沟排放污 物或者进行其他损坏、污染公路和影响公路畅通的行为。
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第十七条禁止在下列范围内从事采矿、采石、取土、爆破作 业等危及公路、公路桥梁、公路隧道、公路渡口安全的活动：
(一)国道、省道、县道的公路用地外缘起向外 100 米，
乡道的公路用地外缘起向外 50 米；


(二)公路渡口和中型以上公路桥梁周围 200 米；


(三)公路隧道上方和洞口外 100 米。


在前款规定的范围内，因抢险、防汛需要修筑堤坝、压 缩或者拓宽河床的，应当经省、自治区、直辖市人民政府交通 运输主管部门会同水行政主管部门或者流域管理机构批准，并 采取安全防护措施方可进行。
第十八条 除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、 设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、 剧毒、放射性等危（wei）险物品的场所、设施：
(一)公路用地外缘起向外 100 米；


(二)公路渡口和中型以上公路桥梁周围 200 米；


(三)公路隧道上方和洞口外 100 米。
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第十九条禁止擅自在中型以上公路桥梁跨越的河道上下游各 1000 米范围内抽取地下水、架设浮桥以及修筑其他危及公路 桥梁安全的设施。
在前款规定的范围内，确需进行抽取地下水、架设浮桥 等活动的，应当经水行政主管部门、流域管理机构等有关单位 会同公路管理机构批准，并采取安全防护措施方可进行。
第二十条禁止在公路桥梁跨越的河道上下游的下列范围内采 砂：
(一)特大型公路桥梁跨越的河道上游 500 米，下游
3000 米；


(二)大型公路桥梁跨越的河道上游 500 米，下游 2000
米；


(三)中小型公路桥梁跨越的河道上游 500 米，下游
1000 米。


第二十一条在公路桥梁跨越的河道上下游各 500 米范围内依 法进行疏浚作业的，应当符合公路桥梁安全要求，经公路管理 机构确认安全方可作业。
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第二十二条禁止利用公路桥梁进行牵拉、吊装等危及公路桥 梁安全的施工作业。
禁止利用公路桥梁(含桥下空间)、公路隧道、涵洞堆 放物品，搭建设施以及铺设高压电线和输送易燃、易爆或者其 他有毒有害气体、液体的管道。
第二十三条公路桥梁跨越航道的，建设单位应当按照国家有   关规定设置桥梁航标、桥柱标、桥梁水尺标，并按照国家标准、 行业标准设置桥区水上航标和桥墩防撞装置。桥区水上航标由 航标管理机构负责维护。
通过公路桥梁的船舶应当符合公路桥梁通航净空要求， 严格遵守航行规则，不得在公路桥梁下停泊或者系缆。
第二十四条重要的公路桥梁和公路隧道按照《中华人民共和 国人民武装警-察法》和国务院、中央军委的有关规定由中国 人民武装警-察部队守护。
第二十五条禁止损坏、擅自挪移、涂改、遮挡公路附属设施 或者利用公路附属设施架设管道、悬挂物品。
第二十六条禁止破坏公路、公路用地范围内的绿化物。需要  更新采伐护路林的，应当向公路管理机构提出申请，经批准方
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可更新采伐，并及时补种；不能及时补种的，应当交纳补种所 需费用，由公路管理机构代为补种。
第二十七条进行下列涉路施工活动，建设单位应当向公路管 理机构提出申请：
(一)因修筑铁路、机场、供电、水利、通信等建设工 程需要占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线；
(二)跨越、穿越公路修筑桥梁、渡槽或者架设、埋设 管道、电缆等设施；
(三)在公路用地范围内架设、埋设管道、电缆等设施；


(四)利用公路桥梁、公路隧道、涵洞铺设电缆等设施；


(五)利用跨越公路的设施悬挂非公路标志；


(六)在公路上增设或者改造平面交叉道口；


(七)在公路建造控制区内埋设管道、电缆等设施。


第二十八条申请进行涉路施工活动的建设单位应当向公路管 理机构提交下列材料：
(一)符合有关技术标准、规范要求的设计和施工方案；
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以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/125133331012011104
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