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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	年产 10 万套磁性画板生产线技改项目

	项目代码
	2019-330702-24-03-031123-000

	建设单位联系 人
	
	联系方式
	

	建设地点
	金华市婺城区白龙桥镇临江工业区彩虹路 118 号

	地理坐标
	（120 度 04 分 13. 108 秒，25 度 55 分 54.919 秒）

	国民经济 行业类别
	C2452 塑胶玩具制 造
	建设项目
行业类别
	二十一、文教、工美、体育和娱乐 用品制造业 24；玩具制造 245

	
建设性质
	[image: ]新建（迁建）
[image: ]改建
区扩建
[image: ]技术改造
	
建设项目
申报情形
	区首次申报项目
[image: ]不予批准后再次申报项目 [image: ]超五年重新审核项目
[image: ]重大变动重新报批项目

	项目审批（核
准/备案）部门
（选填）
	婺城区经济商 务局
	项目审批（核准/    备案）文号（选填）
	
/

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	14

	环保投资占比
（%）
	7
	施工工期
	24 个月
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是否开工建设
	[image: ]否
区是
已建设内容：已 建成年产 10 万 套磁性画板生 产线技改项目。 处罚情况：2021 年 1 月 4  日 ，金 华市生态环境 局婺城分局对 其下发了责令 改正通知书（婺 环  责  改  字 [2021]13 号）。 改正情况：1.企 业目前已停止 生产；2.正在编 制环境影响评 价报告；3.企业
	










用地面积（m2）
	










5209.5
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	承诺在完成环 评审批后再进 行验收，验收未 完成前不投入 生产。
	
	

	专项评价设 置情况
	
无

	规划情况
	无

	

规划环境影 响评价情况
	规划环评名称：《金华市婺城新城区临江单元、郭蓉单元 01  街区 （ZX-05 、ZX- 12-01）控制性详细规划环境影响报告书》；
审批机关：金华市生态环境局（原）金华市环境保护局；
审批文件名称及文号：金华市婺城新城区临江单元、郭蓉单元 01  街 区（ZX-05、ZX- 12-01）控制性详细规划的环保意见，（金环函 2018[100] 号）
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规划及规划
环境影响评
价符合性分
析
	1 、规划环评符合性分析
《金华市婺城新城区临江单元、郭蓉单元 01  街区（ZX-05 、 ZX- 12-01）控制性详细规划环境影响报告书》于 2018  年 11  月 7   日
通过金华市环境保护局审批，审批文号金环函 2018[100]号。
（1）规划概述
2003  年金华市婺城新城区组织编制完成《金华市婺城新区临江  分区控制性详细规划》，2007  年，金华市城市规划设计院对《金华  市婺城新区临江分区控制性详细规划》进行第一次修改，2015  年金  华市城市规划设计院对《金华市婺城新区临江分区控制性详细规划》  进行第二次修改，经金华市规划局会议评审（金市规办[2015]85  号）， 修改完成后形成 16  版控规，16  版控规结合金华市规划局专题会议  纪要[[2016]2  号]的要求，将缤虹星城区块（郭蓉单元 01  街区）块纳  入到规划区域范围中，最终名称调整为《金华市婺城新城区临江单元、 郭蓉单元 01  街区（ZX-05、ZX- 12-01）控制性详细规划修改》。2018   年 10  月，根据金华市婺城新城区开发建设管理委员会与金华市城市  规划设计院就规划区域北侧边界线划分情况核实，最终将北侧边界线
定义为行政界线、杭金衢高速公路、宾虹西路以南。
临江单元、郭蓉单元 01  街区位于金华市婺城新城区西北侧，是 金华市城市总体规划中城西工业组团重要组成部分，目前工业园区建 设已日渐成熟。区块范围涉及十个行政村分别为：马徐村、雅苏村、 倪家村、联丰村（部分）、虹路村（部分）、楼家村（部分）、临江
村、白龙桥村（部分），王路荡村及后童村（缤虹星城区块）。
（2）规划范围
规划总用地面积约为 1029.27  公顷，城市建设用地面积 958.76 公顷，非建设用地（水域）70.51  公顷。规划区块四至范围为：330   国 道、后童西路以东；行政界线、杭金衢高速公路、宾虹西路以南；金
华江、白沙溪以西；金龙路、后童南路以北。
（3）功能定位
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	本次规划将规划区功能定位为：建设成为以五金工具、汽车配件、
机械、家电、医药、纺织等为主导产品的综合性工业园区。同时根据
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	区域经济和产业发展变化的趋势，为园区长远发展可能的变化预留足
够的空间。
（4）环境准入条件清单

	区 域
	禁 止 准 入 类 产 业
	三 类 工 业 项 目
	《金华市区环境功能区划》（2015  年）三类工业项目：
30 、火力发电（燃煤）；43 、炼铁、球团、烧结；44 、炼钢； 45 、铁合金制造；锰、铬冶炼；48 、有色金属冶炼（含再生有 色金属冶炼）；49 、有色金属合金制造（全部）；51 、金属制 品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的； 有钝化工艺的热镀锌）；58 、水泥制造；68 、耐火材料及其制 品中的石棉制品；69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳 素；84 、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原 油、生物制油及其他石油制品；85、基本化学原料制造；肥料 制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造； 合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造； 食品及饲料添加剂等制造（除单纯混合和分装外的）86 、日用 化学品制造（除单纯混合和分装外的）；87、焦化、电石；88、 煤炭液化、气化；90 、化 药品制造；96 、生物质纤维素醇生 产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）； 115 、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；  116 、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）； 118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；119、 化学纤维制造（除单纯纺丝外的）；120 、纺织品制造（有染
整工段的）等重污染行业项目。
	制定依 据
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《金华 市区环 境功能 区划》 （2015 年）、 《产业 结构调 整指导
目录
(2011   年本)》 （2011
年修  正）、 《浙江 省淘汰 和禁止 发展的 落后生 产能力
目录  （2012
年
本）》、 《部分  工业行  业淘汰  落后生  产工艺  装备和  产品指  
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		02-
Ⅴ-
0-2
	
	
	
	导目录  （2010   年本）》

	
	
	
	产业结构调整指导目录中的淘汰类的高污染高能耗高环境风 险的三类工业项目
	

	
	
	国家和地方产业政策中规定的禁止类项目
	

	
	
	二 类 工 业 项 目
	分类
	行业清单
	工艺清单
	产品清 单
	

	
	
	
	金属制品业；通用
设备制业；专用设
备制造业；汽车制
造业；铁路、船舶、
航空航天和其他运
输设备制造业；电
气机械和器材制造
业；仪器仪表制造
业
	


涉重金属排放 的
	
电镀工艺； 酸洗、传统 磷化工艺；
有钝化工艺
的热镀锌项
目
	



/
	

	
	
	
	木材加工和木、竹、 藤、棕、草制品业
	涉重金属排放 的
	电镀工艺； 对木材进行 化学处理、
改性等
	
/
	

	
	
	
	家具制造业
	涉重金属排放 的
	电镀工艺； 酸洗、传统
磷化工艺
	
/
	

	
	
	
	造纸和纸制品制造
	/
	有化学处理 工艺的
	/
	

	
	
	
	
文教、工美、体育 和娱乐用品制造业
	
涉重金属排放 的
	电镀工艺； 多组分溶剂 型油墨工艺
等
	非水性 油墨、 UV 光 固化油 墨等印 刷产品
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	化学原料和化学制 品制造业
	/
	除单纯混合 和分装的
	/
	

	
	
	
	

橡胶和塑料制品业
	涉及以人造
革、发泡胶等
涉及有毒原材
料的；涉及以
再生塑料为原
料的
	

电镀工艺
	

/
	

	
	
	
	非金属矿物制品业
	玻璃及玻璃制 品、陶瓷制品
	/
	/
	

	
	
	
	黑色金属冶炼和压 延加工业
	黑色金属铸
造；涉重金属
排放的
	
/
	
/
	

	
	
	
	有色金属冶炼和压 延加工业
	涉重金属排放 的
	/
	/
	

	
	
	农林类
	畜禽类
	
	

	
	限 制 准 入 产 业
	
1）废水排放量大的项目，如表面清洗工段耗水量巨大的项目等； 2）可能造成区域恶臭污染、三废治理难度较大项目；
3）国家、省、市及地方规定限制的产业、工艺装备和产品。


由上表分析可知，本项目属于文教、工美、体育和娱乐用品制造 业，且生产过程中不涉重金属排放，无电镀工艺，丝印及 UV 打印使 用水性油墨、UV 光固化油墨，不使用有毒有害原料及再生塑料，本 项目建设符合《金华市婺城新城区临江单元、郭蓉单元 01  街区 （ZX-05 、ZX- 12-01）控制性详细规划修改环境影响报告书》中的相
关要求。
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其他符合性 分析
	1 、金华市城市总体规划（2006-2020 年）
（1）城市性质
浙江省中西部地区的中心城市，重要的交通、信息枢纽。
（2）城市规模
人口：2020 年市区人口预测为 165~ 185 万人，城市化水平 84%； 中心城区人口预测为 100 万人，金东经济开发区人口预测为 24~26 万
人，金西经济开发区人口预测为 9~ 10 万人。
建设用地：2020 年市区城乡建设用地总规模为 205 平方公里；中 心城区建设用地规模为 115 平方公里，金东经济开发区建设用地规模
为 35~45 平方公里，金西经济开发区建设用地规模为 15~20 平方公里。
（3）总体布局
市区层次（规划范围 2044 平方公里）：重点深化“一中两翼两三 角、聚合主轴线” 的战略思路，在市区范围内统筹部署空间发展战略 与城乡居民点体系，市区城乡一体化交通网络，处理好自然资源保护 与开发的关系，确定需要保护的自然资源与生态空间，实现可持续发
展。
中心城区层次（规划范围约 280 平方公里）：基本框架不变，根 据规划实施情况及相关深化规划的要求，结合市区空间发展战略，适
当扩大用地规模，并实施局部布局调整。
（4）市区空间发展战略
“两山一廊” ：南山、北山为主要生态空间加强保护，中部走廊作 为发展主轴妥善安排城乡发展空间与生态空间，形成市区“两山一廊”
的总体格局。
“ 聚合主轴” ：以“ 一中两冀两三角”、“ 聚合主轴线、强化浙中城市 群内核功能”为城乡发展总体思路，加快中部走廊的人口与产业集聚， 并妥善安排城乡发展空间与生态空间。突出金义主轴线的地位，中心 城区、两个外围开发区同步推进，适度扶持位于主轴上条件较好的城
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	镇作为重点镇。
（5）中心城区总体布局
形成“一个核心区七大功能区” 的总体布局结构。
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	“核心区” ：即一环以内的内城区，是全市金融贸易、商业服务、
行政文化、娱乐休闲地中心。
“七大功能区” ：① 城南：以湖海塘高级休闲居住为特色的综合 区。② 城北：以浙师大为特色的综合区。③ 城东：以金东新区公共 中心为特色的综合区。④ 城西：以十里长湖公园为特色的综合区。 ⑤ 城东北：以仙桥交通枢纽，物流仓储中心、区域性市场的产业园 区。⑥ 城西南：以市级工业园区和高新科技园区为主的产业园区。
⑦ 城西北：以临江、栅川工业区为主的工业组团。
规划相容性分析
项目所在地位于金华市婺城新城区临江工业区彩虹路 118 号，属于城 西北“ 以临江、栅川工业区为主的工业组团” ，项目用地属工业用地， 项目的建设和选址符合金华市城市总体规划要求。
2 、金华市“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析
根据《金华市“三线一单”生态环境分区管控方案》（金华市生态 环境局，2020 年 08 月），本项目所在地为金华市婺城新区工业重点
管空区（ZH33070220008）。
本项目“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析见表 1- 1。
表 1-1    项目“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析一览表

	
序号
	
管控要求
	
项目情况
	是否符合

	



1
	


空间
布局
约束
	根据产业集聚区块的功能定位，建 立分区差别化的产业准入条件。严格控 制重要水系源头地区和重要生态功能 区三类工业项目准入。优化完善区域产 业布局，合理规划布局三类工业项目， 鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升 改造。合理规划居住区与工业功能区， 在居住区和工业区、工业企业之间设置 防护绿地、生活绿地等隔离带。
	① 项目位于金华市婺 城区白龙桥镇临江工业区 彩虹路 118 号，所在区块为 工业区；
② 根据《金华市“三线 一单” 生态环境分区管控方 案》中工业项目分类表，本 项目属于二类工业项目；
③ 与最近的敏感点距 离在 200m 以上；
	符合

	



2
	

污染
物排
放管
控
	严格实施污染物总量控制制度，根 据区域环境质量改善目标，削减污染物 排放总量。新建二类、三类工业项目污 染物排放水平要达到同行业国内先进 水平。加快落实污水处理厂建设及提升 改造项目，推进工业园区（工业企业） “污水零直排区”建设，所有企业实现雨 污分流。加强土壤和地下水污染防治与 修复。
	① 项目执行总量控制 制度 ，可实现总量控制目 标；
② 厂区已实现雨污分 流，污水入金华市婺城新城 区污水处理厂处理，污水零 直排；
	符合
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		3
	环境
	定期评估沿江河湖库工业企业、工
	企业按要求做好风险
	符
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	风险
防控
	业集聚区环境和健康风险。强化工业集 聚区企业环境风险防范设施设备建设 和正常运行监管，加强重点环境风险管 控企业应急预案制定，建立常态化的企 业隐患排查整治监管机制，加强风险防 控体系建设。
	防范措施，环境风险较小；
	合

	
4
	资源
开发
效率
要求
	推进工业集聚区生态化改造，强化 企业清洁生产改造，推进节水型企业、 节水型工业园区建设，落实煤炭消费减 量替代要求，提高资源能源利用效率。
	项目资源用量较少，企 业积极推行清洁生产，提高 资源能源利用效率。
	符合


综上所述，项目的建设符合金华市“三线一单”生态环境分区管控
要求。
3 、国家、省规定的污染物排放标准符合性分析
项目产生的污染物经有效治理后，均可做到达标排放。废水排放 达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）中三级标准；项目注塑 工序产生 的废气执行《 合成树脂工业污染物排放标准 》 （GB  31572-2015） 中表 5  特别排放标准及表 9  标准要求，丝印、UV 打 印工序废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996） 中新污染源排放限值；厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标 准》（GB12348-2008）中 3 类标准；危险废物贮存符合《危险废物贮 存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（国家环保部〔2013〕 第 36 号）。一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存、 处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及国家环保部【2013】第
36 号关于该标准的修改单。
4 、重点污染物排放总量控制要求符合性分析
根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理 暂行办法> 的通知》（环发[2014]197 号）及省环保厅《浙江省建设项 目主要污染物总量准入审核办法（试行）的通知》（浙环发[2012]10   号）等相关规定，本项目完成后，公司纳入总量控制的污染物 CODCr、 NH3-N、VOCs，根据浙环发[2012]10 号文件，本项目不排放生产废水 且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水， CODCr 、NH3-N 排放量不需要区域替代削减，VOCs 替代削减替比例 
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	为 1:2 。项目在污染物达标排放的情况下，本项目的建设可以满足总
量控制要求。
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	5 、国土空间规划符合性分析
本项目位于金华市婺城区白龙桥镇临江工业区彩虹路 118 号进行 生产，根据《金华市城市总体规划（修改）》（2006-2020 年），本
项目选址地为工业用地，符合金华市整体规划。
6 、国家和省产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目产品、工 艺、设备等均未列入限制和淘汰类目录内。本项目已经取得婺城区经 济商务局出具的备案通知书。本项目建设符合国家及省、市的相关产
业政策要求。
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[bookmark: bookmark2]二、建设项目工程分析
	建设内容
	根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、
《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682  号）以及省、市环保主管部
门有关规定和要求，该项目的实施必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境 影响评价分类管理名录（2021  年版）》中，“二十一、文教、工美、体育和娱乐 用品制造业 24；玩具制造 245--有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的；年用溶剂型 涂料（含稀释剂）10 吨以下的，或年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨及以上 的；年用溶剂型胶粘剂 10  吨及以上的，或年用溶剂型处理剂 3 吨及以上的”，本
项目须编制环境影响报告表。
1 、主要建设内容及规模
本项目总投资 200 万元，采用注塑、丝印等工艺，购置注塑机、丝印机等国 产设备，项目建成后可形成年产 10 万套磁性画板的生产能力，具体产品方案见
表 2- 1。
表 2-1    项目产品方案一览表

	序号
	产品
	规模
	单位

	1
	磁性画板
	10
	万套/年


2 、原辅材料清单
（1）本项目主要原辅材料消耗情况详见表 2-2。
表 2-2    本项目原辅材料消耗一览表

	序号
	原辅材料名称
	年消耗 量
	最大储存 量
	单位
	备注

	1
	PP 塑料粒子
	10
	1
	t/a
	新料

	2
	ABS 塑料粒子
	120
	2
	t/a
	新料

	3
	色粉
	1
	0.05
	t/a
	/

	4
	UV 油墨
	2500
	2500
	mL/a
	用于 UV 打印

	5
	油墨
	500
	500
	mL/a
	水性油墨
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		6
	纸卡
	5
	0.25
	万套/a
	/

	7
	水
	306
	/
	t/a
	供水部门供给

	8
	电
	15
	/
	万度/年
	供电部门供给


（2）原辅材料主要成分介绍
① PP
聚丙烯，是丙烯通过加聚反应而成的聚合物。为白色蜡状材料，外观透明而
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	轻。化学式为(C3H6)n ，密度为 0.89～0.91g/cm3 ，易燃，熔点 165℃ , 在 155℃
左右软化，分解温度在 310℃以上。
②ABS
ABS  塑料是丙烯腈(A) 、丁二烯(B) 、苯乙烯(S)三种单体的三元共聚物，三种 单体相对含量可任意变化，制成各种树脂。ABS  塑料兼有三种组元的共同性能， A  使其耐化学腐蚀、耐热，并有一定的表面硬度，B  使其具有高弹性和韧性，S  使 其具有热塑性塑料的加工成型特性并改善电性能。塑料 ABS  无毒、无味，外观 呈象牙色半透明 ，或透明颗粒或粉状 。密度为 1.05~ 1.08g/cm3 ，收缩率为 0.4%~0.9% ，弹性模量值为 2Gpa ，泊松比值为 0.394 ，吸湿性<1% ，熔融温度
217~237℃ , 热分解温度>250℃。
本项目全厂水平衡如下。
[image: ]

图 2-1  项目全厂水平衡图（单位 t/a）
3 、主要设备清单
本项目主要设备详见表 2-3。
表 2-3    本项目主要设备一览表

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	型号
	备注

	1
	注塑机
	6
	台
	LG12- 168G
	注塑工序

	2
	注塑机
	3
	台
	LG15-250G
	注塑工序

	3
	注塑机
	1
	台
	LG12-378G
	注塑工序
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		4
	丝印机
	1
	台
	4060型
	商标打印

	5
	UV 打印机
	1
	台
	H1000型
	商标打印

	6
	多功能薄膜封口机
	1
	台
	SF- 150型
	包装工序

	7
	粉碎机
	1
	台
	/
	破碎工序
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	8
	拌料机
	2
	台
	/
	拌料工序

	9
	超声波压力机
	1
	台
	/
	组装工序

	10
	收缩膜机
	1
	台
	/
	包装工序

	11
	冷却水机
	1
	台
	/
	注塑工序

	12
	模具
	若干
	/
	/
	注塑工序


4 、项目选址及四周情况
项目位于金华市婺城区白龙桥镇临江工业区彩虹路 118 号，具体地理位置见 附图 1 ，周围环境示意图见附图 2 。项目东侧为彩虹路，隔路为金华力拓(总部)； 南侧为清源路，隔路为浙江壹壹家居用品有限公司；西侧为婺城新区污水处理厂；
北侧为空地。详见表 2-4。
表 2-4    项目周围环境概况

	方位
	厂界边界距离
	名称

	东
	隔彩虹路
	金华市金华力拓(总部)

	南
	隔清源路
	浙江壹壹家居用品有限公司

	西
	相邻
	婺城新区污水处理厂

	北
	相邻
	空地


5 、厂区总平面布置情况
厂区占地面积 5209.5m2，共有 3 幢生产厂房，本项目利用 1#厂房的 2 楼，2#、 3#厂房的 1 楼共计建筑面积为 3000m2 进行生产，1#厂房为办公区，2#厂房为丝
印、UV 打印、包装区及成品存放区，3#厂房为注塑区及原料存放区，平面布置
情况详见表 2-5 及附图 3。
表 2-5    项目平面布置情况
	1#厂房 2F
	办公区

	2#厂房 1F
	丝印、UV 打印、包装区及成品存放区

	3#厂房 1F
	注塑区及原料存放区


6 、劳动定员及工作制度
本项目实施后全厂不新增员工，利用已有劳动人员 20 人，项目均为白班制，
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	生产时间为 11h（8:00~ 19:00），年工作日为 300 天。项目不设置员工休息室和食
堂。
7 、项目组成
项目组成情况如下表所示。
表 2-6    项目组成一览表

	工程名称
	建设内容及规模
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主体 工程
	
生产车间
	厂区占地面积 5209.5m2 ，共有 3 幢生产厂房，本项目利用 1# 厂房的 2 楼，2# 、3#厂房的 1 楼共计建筑面积为 3000m2 进行 生产，1#厂房为办公区，2#厂房为丝印、UV 打印、包装区及 成品存放区，3#厂房为注塑区及原料存放区

	
	
公用 工程
	供电
	由附近供电所供给，满足生产工艺设备要求的用电负荷。

	
	
	供水
	市政自来水管网供给。

	
	
	排水
	依托现有排水工程，排水采用雨污分流制、清污分流制。雨水 接入厂区雨水管网后排入附近雨水管网。

	
	
	其他
	消防设施等配套服务系统。

	
	






环保 工程
	

废气
	①注塑废气集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后经 15m 以 上排气筒（DA001）高空排放；
②丝印有机废气企业加强车间通风，避免污染物积聚；
③UV 打印有机废气企业加强车间通风，避免污染物积聚；
④拌料粉尘、破碎粉尘设置独立密闭破碎间，及时清理，避免 二次污染。

	
	
	

废水
	雨水收集后经雨水管道排放；生活污水经化粪池预处理达标后 纳入市政管网，排入婺城新区污水处理厂处理达标后排放，纳 管标准执行《污水综合排放标准》三级标准；婺城新区污水处 理厂处理出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中一级 A 标准及金华标准。

	
	
	噪声
	降噪处理设施。

	
	
	
固废
	一般工业废物：出售综合利用、厂家回收；
危险固废：危废仓库暂存，委托资质单位处理；
生活垃圾：委托环卫部门处置；

	
	
储运 工程
	原辅材料运输
	由厂家根据要求走常规运输路线（国道或省道）进行定期运送。

	
	
	原料区
	位于 3#厂房 1 楼。

	
	
	半成品
	位于 2#厂房 1 楼。

	
	
	危废仓库
	设置约 5m2 危废仓库

	
	依托 工程
	雨水管网
	厂区内雨水经由雨水管网排入附近水体。
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	工艺流程和产排污环节
	1 、生产工艺流程
生产工艺流程图见图 2-2。
[image: ]
图 2-2  项目生产工艺流程及产污节点图
工艺流程简介
根据不同产品需要选择 PP 或 ABS 粒子与色粉混合搅拌后经注塑、检验修边、
组装、UV 打印/丝印商标（如需）等工艺得到产品，检验修边过程中的次品、边
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	角料经破碎机破碎后回用于生产，商标打印根据不同客户与产品的需求来选择。
2 、 产排污环节分析
表 2-7    主要污染工序及污染因子

	时期
	种类
	编号
	污染物
	产生工序
	污染因子

	








营运期
	废水
	W1
	冷却废水
	注塑工序
	CODCr 、NH3-N

	
	
	W2
	生活污水
	员工生活
	CODCr 、NH3-N

	
	


废气
	G1
	注塑废气
	注塑工序
	有机废气

	
	
	G2
	丝印有机废气
	丝印工序
	有机废气

	
	
	G3
	UV 打印有机废气
	UV 打印
	有机废气

	
	
	G4
	拌料粉尘
	拌料工序
	颗粒物

	
	
	G5
	破碎粉尘
	塑料破碎工序
	颗粒物

	
	噪声
	N
	设备噪声
	各噪声工段
	等效声级 Leq

	
	

固废
	S1
	废包装桶
	原料包装
	油墨、塑料

	
	
	S2
	废活性炭
	废气处理
	有机物、活性炭

	
	
	S3
	一般包装材料
	原料包装
	纸板、塑料等

	
	
	S4
	生活垃圾
	员工生活
	塑料、纸张等
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与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题
	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
金华市启慧玩具厂创建于 2004 年 3 月，是一家专业生产玩具产品的企业。 2010 年 12 月企业金华市启慧玩具厂在金华市婺城区白龙桥镇临江工业区彩虹 路 118 号新建厂房实施年产 9 万套益智类玩具生产线建设项目。企业于 2010  年 12 月，委托金华市环境科学研究院编制完成了《金华市启慧玩具厂新建厂 房、年产 9 万套益智类玩具生产线建设项目环境影响报告表》，并通过审批（审 批文号：金婺环[2011]38 号），生产能力为年产 9 万套益智类玩具。2013 年 6  月 9  日通过金华市环境保护局婺城分局环保“ 三同时”竣工验收（金婺环验
[2013]11 号）。
本次环评根据《金华市启慧玩具厂新建厂房、年产 9 万套益智类玩具生产 线建设项目环境影响报告表》，并结合金华市环境保护局婺城分局环保“三同
时”竣工验收意见（金婺环验[2013]11 号）进行分析评价，具体如下：
1 、原有项目环保审批及验收一览表如下表所示。
表 2-8    原有项目环保审批及验收一览表

	
	[image: ]  序号
	项目名称
	审批文号
	验收情况
	排污许可手续 [image: ]
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1
	金华市启慧玩具厂新建 厂房、年产 9 万套益智 类玩具生产线建设项目
	金婺环[2011]38 号
	金婺环验  [2013]11 号
	未进行排污登 记


2 、原有项目产品方案
经调查分析，原有项目产能如下表所示。
表 2-9    原有项目产能一览表

	序号
	产品名称
	审批年产量
	备注

	1
	益智类玩具
	9 万套/年
	/


3 、原有项目原辅材料用量情况
表 2-10    原有项目原辅材料一览表

	序号
	原辅材料名称
	原有项目环评用量
	原有项目实际用量

	1
	塑料粒子（PP）
	280t/a
	0t/a


4 、原有项目生产设备情况
表 2-11    原有项目生产设备一览表

	序号
	设备名称
	型号
	原有项目环评 数量
	原有项目实际 数量

	1
	粉碎机
	
	3 台
	0

	2
	封口机
	
	20 台
	1 台

	3
	收缩膜机
	
	10 台
	1 台

	4
	注塑机
	500
	6 台
	0

	5
	注塑机
	300
	4 台
	0

	6
	注塑机
	200
	6 台
	0

	7
	注塑机
	45
	2 台
	0

	8
	注塑机
	1000
	5 台
	0

	9
	模具
	
	若干
	0


5 、原有项目生产工艺
[image: ]原有项目生产工艺流程如下图所示
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图 2-3  原有项目生产工艺流程及产污节点图

6 、原有项目环保措施落实情况及达标排放情况
原有项目“三同时”竣工验收时，厂内未配备注塑机，注塑工序外协生产。 故原有项目实际生产无废气产生，废水仅为员工生活污水，经沼气净化池预处
理后进入工业区污水管网，经临江污水处理厂进一步处理后排放。项目纳管标
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	准满足《污水综合排放标准》三级标准。原有项目噪声主要来设备运行过程中 产生的偶发和频发噪声。主要通过合理布局，选用低噪声设备，加强管理来降
低厂界噪声。生活垃圾已委托环卫部门清运。
7 、原有项目总量控制
根据原项目环评报告表，原有项目总量情况汇总如下表

表 2-12    原有项目总量汇总一览表

	污染源
	污染物
	核定总量

	废水
	CODcr
	0.037

	
	NH3-N
	0.004

	废气
	VOCs
	0.151


注：原环评编制年份较早，并无针对 VOCs 的核算，本环评根据原有项目环评中塑料粒子的用量， 再根据《浙江省重点行业 VOCs  污染排放源排放量计算方法（1. 1  版）》中推荐的产生系数（0.539kg/t  原料）进行核算。
8 、存在问题及整改措施
根据现场调查，本项目已在金华市婺城区白龙桥镇临江工业区彩虹路 118 号实施生产，未履行环境影响评价、环保三同时竣工验收手续，于 2021 年 1 月 4 日收到金华市生态环境局婺城分局责令改正通知书（婺环责改字[2021]13
号），须补办环保审批，进行排污登记，完成环保“三同时 ”验收等相关手续。
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[bookmark: bookmark3]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1 、地表水环境质量现状
本项目废水最终纳污水体为金华江，本环评中采用金华市环境监测中心站 2019 年对金华江河盘桥、沈村监测断面的监测结果作为现状评价，结果见下表
3- 1。
表 3-1    2019 年金华江年河盘桥、沈村断面的监测结果

	河流名称
	

评价断 面总长 （km）
	河段类别
	满足功能河段
	不满足功能河 段

	
	
	长度（km）
	百分比（%）
	
长度  （km）
	
百分
比
（%）
	
长度  （km）
	
百分
比
（%）

	
	
	Ⅱ 类 及 以 上
	
Ⅲ
类
	
Ⅳ
类
	
Ⅴ
类
	劣 Ⅴ 类
	Ⅱ 类 及 以 上
	
Ⅲ
类
	
Ⅳ
类
	
Ⅴ
类
	劣 Ⅴ 类
	
	
	
	

	金华江
	
26.9
	
0
	26.
9
	
0
	
0
	
0
	
0
	10
0
	
0
	
0
	
0
	
26.9
	
100
	
0
	
0


由上表数据可知，金华江水质总体较好，水质符合《地表水环境质量标准》
（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。
2 、环境空气质量现状
根据《2019  年金华市环境状况公报》中的相关内容，2019  年金华市区环境
空气质量达标，属于达标区。项目所在地空气质量见下表。
表 3-2    2019 年金华市区空气质量优良天数

	城市
名称
	总天数 （天）
	有效天数 （天）
	日空气质量级别天数（天）
	Ⅰ、Ⅱ级所占 比例
（%）

	金华
市区
	365
	365
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	Ⅵ
	

	
	
	
	95
	229
	37
	4
	0
	0
	88.8


根据《2019 年金华市环境状况公报》的结论，按年均浓度值和第 98 百分位 数浓度评价，金华市区 SO2、NO2 均达标；按年均浓度值和第 95 百分位数浓度评 价，金华市区 PM10 达标；按第 95 百分位数浓度评价，金华市区 CO 达标；按年 均浓度值和第 95 百分位数浓度评价，金华市区 PM2.5 达标；按日最大 8 小时滑动 
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	平均浓度第 90 百分位数浓度评价，O3 达标；综上所述，金华市区为环境空气质
量达标区。
3 、声环境现状质量现状
项目厂界周边 50  米范围内不存在声环境保护目标，不进行声环境质量现状
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	监测与评价。
4 、区域生态环境质量现状
项目位于工业区内，无需进行生态现状调查。
5 、区域电磁辐射环境质量现状
项目不属于电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状评价。
6 、区域地下水、土壤环境现状
项目无生产废水产生，生活废水经污水管网纳管；项目生产厂房地面已全部 硬化处理，项目正常运营情况下，不存在污染土壤及地下水环境的途径，故不开
展地下水、土壤环境现状评价。

	环 境 保 护 目 标
	1 、大气环境。
项目厂界外 500  米范围内不存在大气环境保护目标。
2 、声环境
项目厂界外 50  米范围内不存在声环境保护目标。
3 、地下水环境
项目厂界外 500  米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、
温泉等特殊地下水资源等地下水环境保护目标。
4 、生态环境
项目位于工业区内，无生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	1 、废水排放标准
项目生活污水经厂区内化粪池预处理后 ，达到《污水综合排放标准》 （GB8978- 1996）表 4 中三级标准后纳管，经金华市婺城新城区污水处理厂集中 处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级的 A 类标
准+“金华标准”（氨氮≤1mg/L）后外排，最终排入金华江，具体见表 3-3。
表 3-3    项目污水排放标准限值  (除 pH 外，均为 mg/L)

	污染物排放标准
	pH
	SS
	BOD5
	COD
	氨氮
	石油类

	（GB8978- 1996）中三级标准
	6~9
	400
	300
	500
	35*
	20

	（GB18918-2002）一级 A 标准
	6~9
	10
	10
	50
	1*
	1
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	注：①*表示氨氮参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33-887-2013）
中对应浓度限值；②*表示氨氮执行“金华标准”。
2 、废气排放标准
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	（1）项目注塑工序产生的废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB
31572-2015） 中表 5  特别排放标准及表 9  标准要求，具体见表 3-4。
表 3-4    《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）

	
污染物项目
	有组织排放标准
	无组织尾气排放限值

	
	排放限值（mg/m3）
	污染物排放监控位置
	厂界无组织排放限值
（mg/m3）

	非甲烷总烃
	60
	
车间或生产设施排气筒
	4.0

	颗粒物
	20
	
	1.0

	苯乙烯
	20
	
	/

	单位产品非甲 烷总烃排放量 （kg/t ，产品）
	
0.5
	所有合成树脂
	
/


项目生产工序产生的少量苯乙烯为恶臭物质，臭气浓度无组织排放执行《恶 臭污染物排放准》（ GB14554-93  ）恶臭污染物表 1 中的恶臭污染物厂界标准，
具体见表 3-5。
表 3-5  恶臭污染物排放标准

	序号
	控制项目
	单位
	二级，新扩改建

	1
	苯乙烯
	mg/m3
	5.0

	2
	臭气浓度
	无量纲
	20


（2）项目含有丝印、UV 打印工序，生产过程中会产生有机废气，废气排放
执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中新污染源排放限值。
表 3-6    GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
污染物
	厂界外浓度最高点
(mg/m3)

	非甲烷总烃
	4.0


（3）企业厂区内 VOCs 无组织排放监控浓度执行《挥发性有机物无组织排
放控制标准》（GB37822-2019）中表 A. 1 规定的特别排放限值，详见表 3-7。
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	表 3-7    《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
	污染物项目
	特别排放限值（mg/m3）
	限值含义
	无组织排放监控位置

	
NMHC
	6
	监控点处 1h 平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	


3 、噪声
项目所在区域噪声排放执行《 工业企业厂界环境噪声排放标准》
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