安全系统工程试题库


一．填空题

1. [image: ]系统是由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合成的具有特定功能的有机整体，一般讲，其具有四个属性，即整体性、相关性、        、环境适应性。
2. 危险和可操作性研究是一种基于         和各种偏差的、由多专业人员组成的研究组通过一系列的会议来实施的、对系统工艺或操作过程中存在的可能导致有害后果的加以系统识别的分析方法。
3. [image: ]可靠度是系统、设备、或元件在预期的使用周期 (规定的时间)内和规定的条件下，完成其规定功能的 。
4. 安全评价是对系统存在的不安全因素进行         分析，通过与评价标准的比较得出系统的危险程度，提出改进措施。
5. 物质系数是表示物质由燃烧或其他化学反应引起的火灾、爆炸中释放能量 大 小 的 。
6 ． 美国道化学公司火灾爆炸指数评价法的安全措施分为三类， 即        、物质隔离和防火措施。其总的安全补偿系数是该类中所有选取系数的乘积。
7. [image: ]根据系统安全评价的结果，为了减少事故的发生应采取的基本安全措施由：降低事故发生概率的措施	和加强安全管理的措施。
8. 系统危险控制的原则主要有闭环控制原则动态控制原则、分级控制原则、	。
9. 在决策树中，圆圈○表示	，从它引出的分子成为概率分支；三角形△表示结果节点，它旁边的数值是每一方案的相应状态下的收益值。
10. 是一种从事物变化的因素关系出发的预测方法，它利用数理统计原理，在大量统计数据的基础上，通过寻求数据规律来推测、判断和描述事物未来的发展趋势。
11. 决策的分类方法很多，根据决策系统的约束性和随机性原理，可分为、
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[image: ]确定性抉择和	。
7. 预测是运用各种知识和科学手段，分析、研究历史资料，对安全生产发展的趋势或可能的结果进行事先的推测和估计，主要有四部分组成，即
预测分析、预测技术、预测结果。
8. 安全检查表分析法的核心是安全检查表的	和实施。
9. 事故树分析时一种演绎分析方法，即从结果分析	的方法。
10. 事故树是一种由各种事件符号和逻辑门构成的，事故树采用的符号包括	、逻辑门符号和转移符号 3 大类。
11. [image: ]割集是指由事故树某些	的集合，且当集合中的事件都发生时，顶事件必然发生。
12. [image: ]径集是指事故树某些基本事件的	，当这些基本事件都不发生时顶事件必不发生。
13. 可靠性是指系统、设备或元件等在规定的时间内	，完成其规定功能的能力。
14. 维修度是指系统发生故障都在维修容许时间内完成维修的	。
15. 预测的程序（1）确定预测目标和任务，(2)输入信息阶段。（3） (4)输出结果阶段。
16. 预测的基本原则（ 1）连贯的原则（2）	(3)实事求是的原则（4）大量观察的原则。
17. [image: ]对于风险要同时考虑如下两个方面：（1）	(2)
造成某种损失或损害的难易程度 受害程度或损失大小。
18. 安全评价就是对系统存在的安全因素进行定性和定量分析，通过与评价标准的比较得出系统的	，提出改进措施。
19. 经定量化的风险率或危害度是否达到要求的（期盼的）安全程度，需要有一个界限、目标或标准进行比较，这个标准称为	。
20. 安全评价包括危险性确认和	。
26 [image: ]． 系统危险性的大小取决于两个方面，一是事故发生的概率， 二是	。
27 ． 所谓故障就是指元件、 子系统或系统在进行时达不到规定
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[image: ]的	。
28. 元件故障率随时间变化有三个时期，即早期故障期、	、损耗故障期。
29. 指数法是用	作为衡量一个化工企业安全评价的标准。指数法以物质系数为基础。
30. 安全系统工程最终的目的是	。
31. 危险控制的目的：（1）	(2)减少事故的严重程度和每次事故的经济损失。
32. [image: ]危险控制技术有	和微观控制技术。
33. [image: ]宏观控制技术是以整个系统作为控制对象，运用	的原理，对危险进行控制。
34. 微观控制技术是以机体	为对象，以系统工程的原理为指导，对危险进行控制。
35 广义的决策包括决策准备	、方案实施等全过程。
36. 目前采用的决策方法有：评价法．	、确定性多属性决策方法．经济技术评价法等。
37. 决策的要素有：决策单元和决策者、准则体系、决策结构和	决策规则等。
38. [image: ]固有危险源是指生产中的事故隐患，即生产中存在的可能导致事故和损失的不安全条件，它包括	和部分环境要素。
39. 固有危险源按其性质的不同，可分为化学、	、机械（含土木）、辐射和其他 5 大类。
40. 从微观上说，危险控制有 6 种具体方法，（1）消除危险（2）控制危险
（3）防护危险（4）	（5）保留危险（6）转移危险。
41. 安全生产事故的抢救要坚持及时．得当．	的原则。
42. 降低事故严重度的措施：（1）限制能量或分散危险的措施（2）防治能量逸散的措施（3）加装缓冲能量的装置（4）	。
43. 重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、适用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过	的单元。


 (
3
)








[image: ]

 (
4
)
44. [image: ]职工安全教育的主要形式有三种：即三级教育、	和特殊工种教育。
45 ． 安全评价管理就是评价企业的安全管理体系及管理工作的和可靠性，评价企业预防事故发生的组织措施的	，评价企业管理者的操纵者素质的高低及对不安全行为的可控程度。
46．串联连接的元件用逻辑	表示，意思是任何一个元件故障都会引起系统发生故障或事故。
47  并联连接的元件用逻辑	表示，意思是并联的几个元件同时发生故障，系统就会故障。
48. [image: ]主要预测方法有：经验推断预测法，	，计量模型预测法。
49. 结构重要度分析是从	结构上分析各种基本事件的重要程度。
50. 事件树分析是从一个起始事件开始，按事件的发展顺序考虑各个环节事件成功或失败，预测各种可能结果的	的方法。
51. 系统安全分析是	的的核心内容。
52 所谓安全系统工程是指采用	的方法，识别、分析、评价系统中的危险性，根据其结果调整工艺、设备、操作、管理、生产周期和投资等因素，使系统可能发生的事故得到控制，并使系统安全性达到最好的状态。
53 ． 安 全 系 统 工 程 的 主 要 研 究 内 容 包 括 ： 系 统 安 全 分 析和	。
54. 在安全系统工程学分析方法中，通常 FMEA 表示故障类型和影响分析； HAZOP 表示	。
55. 元件的故障率随之间变化有三个时期，即早期故障期 、	和损耗故障期。
56. 决策是人们为实现某个（些）准则而制定、分析、评价、	并组织实施全部活动，也是提出、分析和解决问题的全部过程。
57. 美国道化学公司火灾爆炸指数评价法的物质系数是根据由美国消防协会规定的	和化学活性求得的。
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58. 平均无故障间隔时间是指系统由开始工作到发生故障前连续正常工作地平均时间；	是指可修复系统在两次相邻故障间的平均工作时间。
59. 非确定型决策又可分为两类：当决策问题自然状态的概率能确定，即是在概率基础上做决策，但要冒一定的风险，这种决策称为	决策； 如果自然状态的概率不能确定，即没有任何有关每一自然状态可能发生的信息， 在此情况下的决策就称为完全不确定型决策。
60. 安全管理评价是评价企业的安全管理体系及管理工作的有效性和可靠性，评价企业预防事故发生的	的完善性，评价企业管理者和操作者素质的高度及对不安全行为的可控程度。
61. [image: ]安全系统工程的基本任务就是预测、评价、和	。
62. [image: ]安全评价分为	和定量评价。
63 ． 安全措施主要有两上方面：一 是	的措施 ，二是的措施。
64. 事故树事件通常有三种：（1）结果事件;（2）底事件；（3）	。
65. 指数法以	为基础。
66.  (
3
)火灾、爆炸指数等于	和单元危险系数(F )的乘积。
67. 一般来讲，系统应具有如下几个属性：整体性、 	、目的性、环境适应性、有序性。
68. 常用的系统安全分析方法有：安全检查表分析、预先危险分析、危险和可操作性研究、 	、事故树分析。
69. 预先危险分析一般是指在一个系统或子系统（包括设计、施工、生产） 运转活动之前，对系统存在的 	、出现条件及可能造成的结果，进行宏观概略分析的方法。
70. 元件、子系统或系统在规定期限内和运行条件下未按设计要求完成规定的功能或功能下降，称为 	。
71. 故障检测机制是指操作人员在正常操作过程中或由维修人员在检修活动中发现 	的方法或手段。
72. 可靠性是指系统、设备或元件等在规定的时间内、规定的条件下，完成其规定功能的 	。
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73.  	是指系统、设备或元件等在预期的使用周期（规定的时间） 内和规定的调件下，完成其规定功能的概率。
74. 维修度是指系统发生故障后在 	完成维修的概率。
75. 有效度是指对于可修复系统在规定的使用条件和时间内能够保持正常使用状态的 	。
76. 平均无故障时间是指系统由开始工作到发生故障前连续正常工作的平均时间，通常用来度量 	的可靠度。
77. 平均故障间隔时间是指可修复系统发生了故障后经修理后任能正常工作，其在 	的平均工作时间。
78. 热储备系统是指储备的单元也参与工作，即参与工作的设备数量大于实际所需要的数俩，这种系统叫 	。
79. 以两个或两个以上的同功能的重复单元进行工作构成热储备系统，冗余系统来提高系统可靠度的方法，可称 	。
80. 计量模型预测法包括： 	、马尔科夫链预测法灰色预测法、投入产出预测法、宏观经济模型等。
81. 安全评价就是对系统存在的安全因素进行 	，通过与评价标准的比较得出系统的危险程度，提出改进措施。
82. 应用指数评价法时，评价中定量的依据是以往事故的统计资料、物质的潜在能量和 	。
83. 蒙特法的评价步骤可以归纳为：确定需要评价的单元、计算道氏综合指数 D、 	、采取安全措施后对综合危险性重新进行评价。
84. 安全管理评价就是评价企业的 安全管理体系 及管理工作的
 	，评价企业预防事故发生的组织措施的完善性，评价企业管理者和操作者素质的高低及对不安全行为的可控程度。
85. 在安全管理评价中，“三同时”审批项目应包括：新建、改建、扩建项目技术改造项目； 	新技术、新材料、新工艺、新设备。
86. 计安部门的事故报告应包括下述“四不放过”内容：事故原因分析不清、未采取防范措施、 	、事故责任者没有受到严肃处理。
87. 安全评价体系中评价因素的确定应从一下几个方面考虑：
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 	、管理过程、安全教育培训、应急准备与响应。
64. 系统危险控制技术是通过对系统进行全面评价和 	，根据评价和预测的结果，对事故隐患采取针对性的限制措施和控制事故发生的对策。
65. 安全系统工程的最终目的是控制事故危险，即在现有的技术水平上，以最低的消耗，达到最优的安全水平，具体有降低 	、减少事故的严重程度和每次事故的经济损失。
66. 危险控制技术有 	和微观控制技术。
67. 危险控制的原则有：闭环控制原则、 	、分级控制原则、多层次控制原则。
68. 决策是指人们在求生存与发展过程中，以对事物发展规律及主客观条件的认识为依据，寻求并实现某种最佳准则和 	而进行的活动。
69. 根据决策系统的约束性与 	原理，可分为确定型决策和非确定型决策。
70. 决策的要素有：决策单元和决策者、准则体系、决策结构和环境、
 	等。
71. 决策规则一般可分为两大类：最优规则和 	。
72. 安全决策学是一门交叉学科，它既含有从运筹学、概率论、控制论、模糊数学等引入的 	，也有从安全心理学、行为科学、计算机科学、信息科学引入的各种社会、技术科学。
73. 目前采用的决策方法有：评分法、决策树法、确定性多属性决策方法、
 	等。
74. 评分法就是根据预先规定的 	对各方案所能达到的指标进行定量计算比较，从而达到对各个方案排序的目的。
75. 评价指标体系一般应包括	3 个方面的内容：技术指标、经济指标和
 	。
76. 固有危险源是指生产中的事故隐患，即生产中存在的可能导致事故和损失的不安全条件，它包括物质因素和 	。
77. 化学危险源是指在生产过程中，原材料、燃料、成品、半成品和辅助材料中所含的 	。
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88. 化学危险源包括：火灾爆炸危险源、大气污染源、 	、水质污染源。
89. 电器危险源指那些引起人员触电、电气火灾、 	的不安全因素。
90. 从微观上说，危险控制有6 种具体方法，即消除危险、控制危险、防护
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危险、隔离危险、保留危险、	。
91. 系统的抗灾能力是指当系统受到


和外界事物干扰时，自
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动抵抗而不发生事故的能力，或者指系统中出现某些危险事件时，系统自动将事态控制在一定范围的能力。
92. 事故严重度是指因事故造成的 	和人员伤亡的严重程度。
93. 降低事故严重度的措施：限制能量或分散风险的措施、防止能量逸散的措施、加装缓冲能量的装置、 	。
94. 要控制事故发生概率和 	，必须以最优化安全管理做保证，控制事故的各种技术措施的制定与实施也必须以合理的安全管理措施为前提。
95. 重大危险源是指：长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且 	等于或超过临界量的单元。
96. 重大危险源的辨识与 	，主要是对系统中发生的各种重大事故进行统计和分析。
97. 重大危险源分析和评价系统，主要根据收集的 	、运行及其他与重大危险源有关的资料和信息，对重大危险源的关键部分进行分析和评价，探讨人、机、环境系统的、不安全因素和预防为重点。
98. 当安全隐患不能够通过设计来排除时， 应当提供的预警称为	。
99. 在生产的过程中，要提高对重要的系统零件的质量要求称为
100. 狭义的安全系统工程，主要关注的对象是经济系统安全，尤其是经济系统中的	，一般的安全系统工程教科书多属狭义安全系统工程范畴。
101. 从社会系统的整体来看， 安全系统观是基于安全与发展双层目标架
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构的社会系统观的有机组成部分．在安全与发展高度统一的卓越治理模式社会系统工程下实现安全系统观，应当构建涵盖人类所有重要安全领域的
综合集成的	安全实践体系，实现世界化时代综合集成之科学化安全模式安全系统工程。
64. 根据《煤矿安全监察条例》的规定，对煤矿建设工程设计的审查期限是天。
65. 大量的研究表明，大多数的事故是	由引起的。
66. 根据《职业病防治法》的规定，用人单位对从业人员的职业健康义务有项。
67. 根据《行政处罚法》的规定，行政处罚的种类有 	种。
68. 我 国 国 务 院 发 布 的 《 工 伤 保 险 条 例 》 的 实 施 时 间 是
 	。
69. 推行职业安全健康管理体系（OHSMS）的最重要保证因素是领导重视，
 	。
70. 根据能量转移理论的概念，事故的本质是 	。
71. 根据安全生产理论进行系统科学地分析，事故的直接原因是人的不安全行为、 	。
72. 生产经营单位安全生产管理推行的“四全安全管理”是全员安全管理， 全面安全管理, 	全天候安全管理。
73. 处理事故的“四不放过”原则是指：事故原因没查清、没有制定防范措施、事故责任者和职工没有受到教育、 	。
74. 根据国家有关法规， 国家安全生产监管机构的职权主要有
 	,现场处理权,查封、扣押行政强制措施权。
75. 化学危险品事故应急救援的基本任务是控制危险源； 	； 指导群众防护，组织群众撤离； 	，消除危害后果。
76. 数十毫安的工频电流即可使人遭到 	的电击。
77. 漏电保护装置主要用于 	、防止漏电火灾事故。
78. 根据现行法规，某职工因工伤残， 	不由工伤保险基金统筹支付，而由本单位支付。

 (
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102. 安全评价的一般程序主要包括准备阶段，危险、有害因素辨识与分析，
 	，提出安全对策措施，形成安全评价结论及建议。
103. 法制建设是应急体系的基础和保障，也是开展各项 	
的依据。
104. 应急预案是针对可能发生的重大事故所需的应急准备和应急响应行动而制定的 	。
105. 于 1993 年 5 月 1 日起施行的、建国以来的第一部矿山安全法的全称是
 	。
106. 根据《刑法》第 135 条的规定，可被认定为重大劳动安全事故罪犯罪主体的是 	。
107. 预防事故三大对策：工程对策 、教育对策和 	。
108. 法律关系的三大部分是指 	、客体和内容。
109. 我国 1995 年 1 月 1 日起施行的劳动法的全称是 	。
110. 安全生产许可证的有效期为 	。
111. 按照我国目前的划分标准，重大伤亡事故是指 	。
112. 我国安全生产方针中的“ 	”，是指按照事故发生的规律和特点，千方百计地防止事故的发生。
113. 根据系统安全工程的观点，危险是指系统中存在发生  	
的可能性超过了人们的 	。一般用危险度来表示危险的程度。
114. 安全生产“五要素”是既相对独立，又相辅相成的有机统一体。“五要素”包括安全法制、安全责任、安全科技、安全投入和 	。
115. 在生产经营单位的安全生产工作巾，各管理机构之间、管理制度和方法之间，必须具有紧密的联系，形成相互制约的回路，方能有效进行管理。这种管理思想遵循的原则是 	。
116. 生产经营单位的安全生产管理应有必要的组织保障， 一般包括
 	和人员保障。
117. 实现生产工艺和机械设备等生产条件本质安全的措施主要是指
 	。
118. 正确选用 	是保证企业员工劳动过程中安全和健康的

 (
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重要措施之一。
64. 安全生产监督管理部门在生产经营单位现场检查时，发现现场作业人员有未按照要求佩戴、使用劳动防护用品的情况，应当 	。
65. 我国安全生产监督管理体制是综合监管与行业监管相结合、
 	、政府监督与其他监督相结合。
66. 安全评价的程序主要包括：准备阶段，危险、有害因素辨识与分析，定性、 定量评价， 提出安全 对策措施 ， 形成安全评价结沦及建议和
 	。
67. 根据有关规定，建设项目安全预评价由 	承担。
68. 事故应急是指通过	和	，充分利用一切可能的力量，在事故发生后，迅速控制事故，发展并尽可能排除事故，保障现场人员和场外人员的安全，将事故对人员、财产和环境造成的损失降至最低。
69. 工作场所的职业病危害因素可分为 	、化学因素和生物因素。
70. 建设项目职业病危害评价分为 	和建设项目职业病危害控制效果评价。
71. 重大事故的应急救援工作危险性极大，在编制应急预案时必须对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，制定 	程序的主要目的是保证应急人员的安全。
72. 应急演练过程通常可划分为准备、实施和总结 3 个阶段，总结阶段的一项重要任务是 	。
73. 安全生产管理涉及企业中的所有人员、设备设施、物料、环境、信息等各种管理对象，其管理的基本对象是 	。
74. 按照《企业职工伤亡事故分类标准》判定，起重作业时脱钩伤人事故的事故类别为 	。
75. 事故发生的原因可分为直接原因和 	。
76. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，将生产安全事故分为特别重大事故，重大事
故, 	和一般事故四个等级。
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119. 根据有关规定，统计资料有三种类型，它们是计量资料、计数资料和
 	。
120. 安全监督管理的基本原则主要包括：坚持有法必依、执法必严、违法必究；坚持行为监察与技术监察相结合；坚持以事实为依据，以法律为准绳；坚持预防为主； 	；坚持教育与惩罚相结合。
121. 我国煤矿安全监察实行垂直管理、 	的管理体制。
122. 煤矿安全监察体制的特点为实行垂直管； 	；分区监察；国家监察。
123. 依据《 建设项目职业病危害分类管理办法 》， 建设项目分为
 	和严重职业病危害项目。
124. 国务院是突发公共事件 	的最高行政领导机构。
125. 突发公共事件的等级是按照其性质、 	、可控性和影响范围等因素划分的。
126. 重大突发公共事件发生后，省级人民政府要在 	小时内向国务院报告。
127. 事故调查所采用的 	对正确分析事故具有重要作用。
128. 在事故调查中，常用的技术分析方法有故障树分析方法；故障类型和影响分析方法； 	。
129. 安全生产责任追究是指根据当事人行为的性质和 	的严重性， 追究其行政、民事或刑事责任的一种制度。
130. 本质安全是指设备、设施或技术工艺含有内在的能够从 	防止发生事故的功能。
131. 我国安全生产工作的基本方针为安全第一， 	，综合治理。
132. 应急演练中， 负责观察演练进展情况并予以记录的人员称为
 	。
133. 新从业人员的三级安全教育是指 	、车间教育和班组教育。
134. 生产经营单位的主要负责人对安全生产下作 	。
135. 根据《危险化学品安全管理条例》，国家实行危险化学品 	

 (
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制度。

 (
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	二．判断题
	

	1．风险是特定危害性事件的可能性及其后果的结合。
	（
	）

	2．系统风险就是系统中一个事件的风险。
	（
	）

	
3．在进行预先危险分析时一般风险分成三级：I 级安全的，II 级临界的，III

	危险的
	（
	）

	4．预先危险分析包括准备．审查．和结果汇总3 个阶段。
	（
	）

	5．在影响系统安全的各种因素中，至关重要的是人机匹配。
	（
	）

	6．危险度指数是用来衡量故障类型导致损失的频率。
	（
	）

	
7．进行定量分析时根据起始事件的概率就可以求出结果事件的概率。（
	
）

	8．事故树分析是一种演绎分析方法，即从结果分析原因的方法。 （
	）

	9．事件树是从原因分析结果的分析方法。	（
	）

	10．事故树的顶事件是发生概率小的事件。	（
	）

	11．顶事件是基本事件但可以再往下分。	（
	）

	12．在事件符号中圆形符号表示的是基本事件。	（
	）

	13．在事件符号中矩形代表的顶事件和中间事件。	（
	）

	
14．在综合考虑事件的发生频率和后果的严重程度，把风险低的先考虑。

	
	（
	）

	15．在布尔代数运算法则中变量只有 0 一种取值。
	（
	）

	16．割集是指由事故树某些基本事件构成的集合。
	（
	）

	17．当最小割集中的事件都发生时顶事件必然发生。
	（
	）

	18．最小割集中去掉其中任何一个基本事件还叫最小割集。
	（
	）

	19．当最小径集都发生时顶事件发生。
	（
	）

	20．最小径集越多，防止事故发生的途径就越多。
	（
	）



21. 如果单个事件即构成的最小径（割）集，则该事件的重要度越大。

 (
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（	）

21. 可靠性是指系统、设备或元件等在规定时间内、规定的条件下，完成其规定功能的能力。	（	）

22. 维修度是指系统发生故障后再维修容许时间外完成的维修概率。（	）

23. 有效度是指对于可修复系统在规定使用条件和时间内能够保持正常使用状态的概率。	（	）

24. 系统的故障概率实际就是在某段时间发生的故障概率。	（	）

25. 预测由三部分组成，即预测信息、预测分析、预测结果组成。	（	）

26. 定性分析是确定预测事物未来的性质的。	（	）

27. 定量分析就是根据已掌握的大量信息资料，运用统计和数学的方法，进行数量计算或图解来判断事物发展的趋势及其程度的一种方法。	（	）

28. 风险等于不可度与损害的成绩。	（	）

29. 安全评价就是对系统存在的安全因素进行定性分析，通过与评价标准的
	比较得出的危险程度，提出改进措施。
	（
	）

	31．安全标准的确定取决于一个公司的发展水品。
	（
	）

	32．概率评价是一种定性评价。
	（
	）

	33．风险率是表示单位时间内事故造成的损失的大小。
	（
	）

	34．浴盆曲线包括幼年故障率、近似稳定故障期、老年故障率。
	（
	）



35. 串联连接的元件用逻辑或门表示，意思是只要其中一个发生故障就会发生故障或事故。	（	）

36. 并联连接的元件用与门表示，意思是并联的几个元件只要有一个发生就会发生系统故障。	（	）

37 有毒物质 MAC 的系数越大表示危险性越。	（	）

38. 危险性等级确定取小值。	（	）

39. MA 在安全系统工程中表示煤矿安全的意思。	（	）

40. 危险控制的原则有闭环控制原则、分级控制原则、动态控制原则、多层次控制原则。	（	）

 (
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41. 决策是人们为实现某个（些）准则而制定、分析、评价、选择行动方案，并组织实施的全部活动，也是提出、分析和解决问题的全部过程。	（	）

42. 评价方法是根据预先规定的评分标准方案所能达到的指标进行定性比较，从而达到对个方案排序的目的。


	43．安全决策方法中评分标准分为优、良、中、差。
	（
	）

	44．一般的在各个评价指标的加权系数之和取。
	（
	）



45. 危险源控制主要有六种消除危险．控制危险、防护危险、隔离危险、保留危险、转移危险。	（	）

46. 分散风险是把大的事故损失化为小的事故损失。	（	）

47. 职工安全教育中要有三种形式，即三级教育（入场教育、车间教育、岗位教育）。	（	）

48. 重大危险源是指，长期地或临时的生产、加工、搬运、使用或储存危险物质。	（	）

49. 安全决策过程中的评价是狭义评价。	（	）

50. 生产安全管理事故的抢救工作坚持及时、得当、有效地原则。 （	）

51. 安全系统工程是在事故逼迫下产生的。	（	）

52. 系统安全认为，事故发生的根本原因是系统中存在人工作业与机械

（	）

53. 事故发生的概率 P 和事故损失严重程度 S 的乘积称为风险率。 （	）

54. 对企业进行安全评价，各影响因素中，安全管理因素的权重最大。（	）

55. 串联系统的故障概率等于各子系统故障概率的乘积。	（	）

56. 在事故树分析中，一个基本事件的发生概率越小，其概率重要度也越小。
（	）

57. 对任意一个事故树，其所有基本事件的集合，既是它的割集，也是它的径集。	（	）

58. 回归分析法是一种代表性的时间序列预测法。	（	）
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59. 平均故障间隔期是指元件在两次相邻故障间隔期内正常工作的平均时 间。	（	）


	60．英国帝国化学公司的蒙特法与道化学公司火灾爆炸指数评价法的原理是

	相同的。
	（
	）

	61．弹性原理不属于系统工程原理。
	
（
	
）

	62．风险是特定危害性事件可能性与其后果的结合。
	（
	）

	63．故障具有随机性和突发性，故障发生的规律是不可知的。
	（
	）

	64．制定安全标准是为了保证系统绝对安全。
	（
	）

	65．利用平行冗余系统，可使得系统的可靠性大大增加。
	（
	）

	66．顶上事件是所分析系统希望发生的事件。
	（
	）

	
67. 基本事件既可以是某个逻辑门的输入事件，也可以是输出事件。 （	）

68. 在线性回归中，相关系数 r 越接近 1，利用回归方程求得的预测值就越

	可靠。
	（
	）

	69．系统可靠度小于或至多等于各串联单元可靠度的最小值。
	（
	）

	70．特尔斐预测法是一种代表性的计量模型预测法。
	（
	）

	
71．从事故树的结构上看，距离顶上事件越近的层次，其危险性越大。换一



个角度来看，如果监测保护装置越靠近顶上事件，则能起到多层次的保护作用。
（	）

72. 危害是造成事故的一种潜在危险，它是在人的直接控制之内的某种潜在的环境条件。	（	）

73. 人的可靠性比机械，电器或电子原件要低很多，特别是情绪紧张时容易受作业环境影响，失误的可能性更大。	（	）

 (
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	上，设置明显的安全警示标志。
	（
	）

	82 安全检查表能广泛地适应于各种行业、各种工种及各类系统。
	（
	）

	83 危险性预先分析法属于安全评价中采用的一种定性分析法。
	（
	）



84.  (
74
．导致顶上事件发生的最小基本事件的集合称为割集。
（
）
75
．事件树分析是一种动态的宏观分析法，在逻辑上称为演绎分析法。
（
）
76
．在事故被触发前，人们无法从直观上直接判断哪一个基本实件已经发
生。
（
）
77
． 可燃物质与氧共存时，遇到火源而发生火灾称为间接火灾。（
）
78
．单事件最小割集中的基本事件的结构重要系数相对较大。
（
）
79
 
企业安全综合评价体系应包括四个方面的内容，即人员、设备、设施及
综合安全性。
（
）
80
 
有的故障类型虽然有较高的发生概率，但其造成的危害严重程度很低，
风险率则很低。
（
）
81 
生产经营单位可以在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备
)由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合成的具有特定功能的有机整体称为系统。	（	）
85. 安全系统工程是采用系统工程的基本原理和方法,预先识别、分析系统存在的危险因素,评价并控制系统风险,使系统安全性达到预期目标的工程技术。
（	）
86. 系统安全评价往往要以系统安全分析为基础,通过分析,了解和掌握系统

	存在的危险因素,但不一定要对所有危险因素采取措施。
	（
	）

	87.安全系统工程的研究对象包括人子系统和机器子系统。
	（
	）

	88.系统安全分析是安全系统工程的核心内容。
	（
	）

	89.系统安全分析方法中的归纳法是由结果分析原因。
	（
	）

	90.安全检查表分析法的核心是安全检查表的编制和实施。
	（
	）


91. 系统风险就是系统中所有可能发生的危害性事件的风险总和，一般分为四级。	（	）
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92. 元件、子系统或系统在规定期限内和运行条件下未按设计要求完成规定的功能或功能下降，称为故障。	（	）
93. 事件树分析也称故障树分析。	（	）
94. 事故树中的结果事件是由其他事件或事件组合所导致的事件，它总是位于某个逻辑门的输入门。	（	）
95. 或门表示仅当所有输入事件都发生时，输出事件 E 才发生的逻辑关系。
（	）
96. 割集是指由事故树某些基本事件构成的集合，且当集合中的事件都发生时，顶事件必然发生。	（	）
97. 基本事件结构重要度越大，它对顶事件的影响程度就越大。	（	）
98 可靠度是指系统、设备或元件等在规定的时间内、规定的条件下，完成

	其规定功能的能力。
	（
	）

	99.故障率的倒数实际就是平均故障间隔时间。
	（
	）

	100.安全生产预测按时间长短分为长期预测和短期预测。
	（
	）


101. 定性分析是根据个人经验、判断能力和直观材料，确定事物发展性质和趋势的一种方法。	（	）
102. 概率评价法是一种定性评价法。	（	）
103. 指数评价法是用火灾爆炸指数作为衡量一个化工企业安全评价的标准。

	
	（
	）

	104.可靠性工程就是研究系统可靠性的工程技术。
	（
	）

	105.系统的属性有整体性、相关性和目的性。
	（
	）

	106.系统工程所采用的一些手段都能用于解决安全问题。
	（
	）

	107.系统安全工程的研究内容有系统安全分析、系统安全评价。
	（
	）

	108.系统安全分析是使用系统工程的原理和方法辨别、分析系统存在的危险

	因素，并根据实际需要对其进行定性、定量描述的一种技术方法。
	（
	）

	109.特定危害性事件的可能性及其后果的结合就是系统风险。
	（
	）

	110.编制事故树时允许门与门直接相连。
	（
	）


111. 事件数分析是从一个起始事件开始，按事件的发展顺序考虑各个环节事件成功或失败，预测各种可能结果的归纳分析方法。	（	）
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112. 系统安全预测包括预测信息、预测分析和预测结果。	（	）
113. 平均故障间隔时间是指可修复系统发生故障后经修理后仍能正常工作， 其在两次相邻故障间的平均工作时间。	（	）
114. 平均故障修复时间是指可修复系统出现故障带恢复正常工作平均所需 的时间。	（	）
115. 经验推断预测法包括头脑风暴法、特尔斐法、主观概率法、回归分析法好和试验预测法等。	（	）
116. 相关系数 r=0 时，说明 x 和 y 之间完全没有线性关系，r 越接近 1，说明 x 与 y 之间的线性关系越强。	（	）
117. 安全评价方法根据评价方法的特征分为定性评价、现状评价和定量评 价。	（	）
118. 系统危险性的大小取决与两个方面，一是事故发生的概率，而是造成后果的严重度。	（	）
119. 危险控制的目的是降低事故发生概率和减少事故的严重程度和每次事 故的经济损失。	（	）
120. 危险控制技术有宏观和微观控制两种。	（	）
121. 狭义的安全决策包括决策准备、方案优选和方案实施等全过程。（	）
122. 安全检查表能够事先编制，可以做到系统化、科学化，不漏掉任何
可能导致事故的因素，为事故树的绘制和分析做好准备。	（	）
123. 安全系统工程的重点是系统危险因素的识别、 分析,系统风险评价和系统安全决策与事故控制。	（	）
124. 系统安全管理方法则贯穿到安全的规划、设计、检查与控制的全过
程。所以,系统安全管理方法是安全系统工程方法的重要组成部分。	（	）
125. 安全系统工程不仅包括分析与评价技术 ,也应包括管理程序、管理方法等管理科学的内容 ,它也是以系统工程为基础的安全工程 .	（	）
126. 安全系统工程的应用特点包括层序性和择优性。	（	）
127. 解决安全问题还必须把技术与管理通过系统工程的方法有机地结合
起来。	（	）
128. 按故障可能导致的最严重的潜在后果， 可将故障严重度分为轻微的、
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