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1、多选 BTS3012的DAFU框的单板有（）
A、DTRU
B、DDPU
C、DFCU
D、SCU
正确答案：B, C
2、单选 覆盖估算和容量估算关联的是那个参数（（江南博哥））。
A、切换增益
B、处理增益
C、干扰余量
D、阴影衰落余量
正确答案：C
3、多选 TDB18AE中的背板板卡的功能（）
A、包括主单元（ac-MBP）和扩展单元（ac-EBP）背板
B、完成板卡之间信号线互连和供电功能
C、提供机框与扩展机框之间的信号连接接口
正确答案：A, B, C
4、填空题 （）和动态范围是光接收机的两个重要特性指标。
正确答案：灵敏度
5、单选 标石用坚石或钢筋混泥土制作，规格有两种：一般地区使用短标石，规格应为（）
A、100cmx10cmx10cm
B、100cmx12cmx12cm
C、160cmx10cmx10cm
D、160cmx12cmx12cm
正确答案：B
6、单选 调测BSC时，BSS的软件和数据库通过OMC-R或（）下载。
A、PC-LANLOAD
B、灌BATCH
C、手工输入
D、自带软件和数据库
正确答案：A
7、填空题 BTS3012对其风扇的控制通过（）单板与风扇的连线实现。
正确答案：DCCU
8、单选 对于存在BTS时钟偏移过大的基站，我们可以通过BTS软件，使用下列仪器（）进行调整。
A、频率计
B、SITEMASTER
C、万用表
D、衰减器
正确答案：A
9、多选 小区切换方式中，硬切换与软切换对比来看，硬切换（）
A．硬切换资源利用率高
B．但切换成功率低
C．容易掉话
正确答案：A, B, C
10、多选 ALCATEL设备SUM板功能是（）。
A、传输功能
B、时钟同步功能
C、BTS的集中操作维护功能
D、本地操作维护终端的接口
正确答案：A, B, C, D
11、单选 在ZXTRB30系统中一块TTRX可以支持多少根天线阵子（）
A、2根
B、4根
C、6根
D、8根
正确答案：B
12、多选 公共物理信道包含（）。
A、主公共控制物理信道P-CCPCH
B、快速物理接入信道FPACH
D、物理上行共享信道PUSCH
D、寻呼指示信道PICH
正确答案：A, B, C, D
13、多选 柴油机润滑系的作用是（）。
A、减小摩擦表面的摩擦阻力，提高工作效率与延长机件使用寿命
B、通过机油的循环冷却摩擦表面
C、循环润滑油冲洗摩擦表面，达到了清洁效果
D、在活塞与气缸间形成油膜，提高气缸的密封性
E、防止机器零件生锈
正确答案：A, B, C, D, E
14、单选 IUB口对接过程完成了传输对接后，就需要配置IUB口局向数据和小区数据。IUB口对接过程中，需要配置IUB口局向数据和小区数据。正常情况下，小区和公共信道可以正常建立。建立完成后，还可能开通HSDPA业务，下列公共信道中专门用于HS业务的下行信道是（）。
A、HS-SICH
B、HS-SCCH
C、RACH
D、BCH
正确答案：B
15、填空题 SBL被DISABLE后处于（）状态，恢复用命令（）。SBL状态NEQ任何SBL命令都对其无效，SBL命令（）附加参数WTC。
正确答案：OPR；INIT；Disable
16、单选 （）中的文件掉电后会丢失。
A、ATA
B、ramdisk
C、flashDev
D、backup
正确答案：B
17、多选 小区搜索困难的可能原因（）
A.受到相同基站的相邻小区的DwPTS干扰
B.受相邻基站的各个小区的DwPTS的干扰
C.导致DwPTS干扰增加
正确答案：A, B, C
18、单选 空调器中，风冷式冷凝器的结构为铜管上套上铝质薄片（俗称翅片或肋片），加肋片的目的是（）。
A、增加与空气的接触面积
B、增加冷凝器的强度
C、增加冷凝器的美观
正确答案：A
19、单选 当载频出现Inhibited告警，对于载频最好的处理方法？（）
A、直接更换
B、检查载频数据库
C、重启MCU
D、载频重启
正确答案：D
20、单选 对于ANY板子，它不可以连接（）。
A、ANY
B、ANX
C、TRE
D、ANT（天馈）
正确答案：D
21、多选 日志数据包括：（）。
A、UE侧日志数据
B、基站侧日志数据
C、测试路线
D、测试地图信
正确答案：A, B
22、单选 标石用坚石或钢筋混泥土制作，规格有两种：一般地区使用短标石，规格应为（）
A、100cmx10cmx10cm
B、100cmx12cmx12cm
C、160cmx10cmx10cm
D、160cmx12cmx12cm
正确答案：B
23、填空题 TD-SCDMA扩展频段的频率范围为（）MHZ，带宽为100MHZ，频点数为62个。
正确答案：2300-2400
24、问答题 在空闲模式下，UE在那些情况下会需要重选小区？
正确答案：到小区的路损太大以致不能登录到该小区；
下行信令发送失败；
当前小区已不能使用；
在同一个RAN中存在一个更好的小区；
多次随机接入失败。
25、填空题 BTS3012的电源防雷失效告警线接在（）单板上。
正确答案：DSAC
26、多选 IMA无法激活的可能原因是（）
A、Node B侧E1连接的aEPB端口不正确
B、RNC侧E1连接的IMA板卡或者端口不正确
C、Node B侧配置的E1数量与RNC侧配置的E1数量不一致
D、Node B到RNC之间的传输出现问题
E、未下发无RNC启动操作
正确答案：A, B, D
27、单选 当出现Pathbalance值大于120，表示：（）
A、天线到载频的接收通路有问题
B、天线到载频的发射通路有问题
C、上行损耗偏小
D、下行损耗偏大
正确答案：A
28、单选 某基站空调的制冷量为7000W，三相电，你估计它的工作电流为（）。
A、4-6安培
B、6-8安培
C、8-10安培
正确答案：A
29、填空题 半导体激光器要产生稳定的激光振荡必须满足一定的条件，即阈值条件和（）条件。
正确答案：相位
30、填空题 TDBRRU12061其中6代表支持（）载波
正确答案：6
31、填空题 10/6/6的配如果使用单载频置最少需（）个G3MEDI架，（）个ANC，（）个ANY，同样配置使用双载频则最少需1个G3MEDI架，4个ANC，11个ANY。
正确答案：2；4；11
32、填空题 机房专用空调的送风管道应设计、布放合理，气流组织、送风噪音等符合制冷设计要求，各送风口的（）、（）符合设备或系统的设计指标。
正确答案：风压；风量
33、单选 如果PHS系统对TD系统产生了干扰，最有可能的是（）。
A、邻频干扰
B、互调干扰
C、杂散干扰
D、阻塞干扰
正确答案：C
34、填空题 BSIC由NCC和BCC两部分组成。如果NCC为4，BCC为2，则BSIC为（）或（）
正确答案：34；22h
35、单选 新开基站Load成功，但有的手机没有信号，而有的手机却有信号，最可能是什么原因？（）
A、基站的发射功率不平衡
B、手机有问题
C、基站传输不稳
D、基站有干扰
正确答案：B
36、填空题 当DDPU的RUN长亮时表示有（）。
正确答案：电源输入，模块存在问题
37、多选 下列哪个IP地址可能是TDB18AE的aCCU板卡的IP地址（）
A、172.27.244.17
B、10.0.1.192
C、10.3.0.192
D、10.10.0.192
正确答案：A, B, D
38、单选 若空调毛细管过长过细，将造成（）。
A、高压过高，低压过低
B、高压过低，低压过高
C、高压过低，低压过低
D、高压过高，低压过高
正确答案：A
39、单选 在ALCATEL设备维护中，用Disable命令人工闭锁一载频，则该载频下正在进行的通话将（）。
A、掉话
B、不会受到影响，直到释放后系统闭锁该信道
C、切换至其他载频或者相邻小区
D、不确定
正确答案：A
40、单选 （）链路是BSC和BTS之间维护消息所走的链路。
A、LAPDOML
B、LAPDRSL
C、SS7
D、DSS1
正确答案：A
41、填空题 NSS根据（）识别用户设备；用IMSI或（）识别用户身份。用户设备的频段、功率等信息通过（）消息传给系统。
正确答案：IMEI；TMSI；classmark
42、填空题 在冬季应急汽油机起动困难时，可把风门拉出以便于油机的起动，起动后应（），确保油机正常运行。
正确答案：把风门压回
43、单选 （）中的文件掉电后会丢失。
A、ATA
B、ramdisk
C、flashDev
D、backup
正确答案：B
44、多选 基站网元布配的元素包括（）
A、本地小区
B、TPA
C、RRU
D、单天线
E、IFU
F、天线阵
正确答案：A, C, E, F
45、多选 在分析软件中，用户可以通过回放设置来控制回放时的一些行为，如：（）。
A、回放时长
B、回放速度
C、回放方式
D、回放连线显示
正确答案：B, C, D
46、单选 DwPTS是一个（）信号。
A、QPSK
B、8PSK
C、16PSK
D、16QAM
正确答案：A
47、填空题 GPS馈线在B328侧的接头类型是（）
正确答案：N-J
48、多选 切换分析报表输出的各项统计有：（）。
A、切换次数
B、切换成功次数
C、切换失败次数
D、成功率
正确答案：A, B, C, D
49、单选 在配置为O3的MEROSITE设备里，如果主TRX1出现故障该如何处理，请选择正确的更换方法：（）
A、直接更换新的载频到TRX1
B、先将TRX1跟TRX2互换，然后将新的载频插到TRX2位置
C、将TRX3跟TRX2互换，然后将新的载频插到TRX1位置
D、以上方法都不是
正确答案：B
50、单选 一个RTF需占用2M传输上几个时隙？（）
A、1
B、2
C、3
D、4
正确答案：B
51、单选 晶体振荡器（OXCO）集成在（）。
A、SUM
B、FANU
C、XIOB
D、ANY
正确答案：A
52、单选 显示基站号（）
A、dispeq
B、dispsite
C、dispbts
D、help
正确答案：B
53、多选 M900/M1800BTS3012基站并柜时的副机柜不需要配置（）模块。
A、DTMU
B、DSCU
C、DMCM
D、DCCU
正确答案：A, C
54、单选 IU-CS接口采用ATM方式对接，基本数据配置完成后，还需要配置小区时添加LAC区。那么下面的LAC区数据不合乎协议规定的是（）。
A、7
B、8
C、9
D、70000
正确答案：D
55、单选 IUB口对接过程完成了传输对接后，还需要配置IUB口局向数据和小区数据。配置的AAL5链路包括了NCP，CCP，ALCAP和IPOA，那么用来发送小区建立，小区建立响应的AAL5链路是（）。
A、NCP
B、CCP
C、ALCAP
D、IPOA
正确答案：A
56、单选 IUB口对接过程完成了传输对接后，还需要配置IUB口局向数据和小区数据。正常情况下，小区和公共信道可以正常建立，那么公共信道中专门用来做寻呼的是（）。
A、FACH
B、PCH
C、RACH
D、BCH
正确答案：B
57、多选 EMB5116设备上可以使用的板卡是（）
A、aBBU
B、ETP
C、aCCU
D、BPOA
E、BPIA
正确答案：B, D, E
58、问答题 请简述SCTA板卡、BPOA板卡、BPIA板卡IP地址的生成规则？
正确答案：SCTA：172.27.245.（90+槽位+1）
BPOA：172.27.245.（70+槽位+1）
BPIA：172.27.245.（50+槽位+1）
59、单选 准备初始化CTU2载频前，两个载频的状态是。（）
A、都是B-U
B、都是E-L
C、一个B-U，一个D-L
D、一个E-L，一个D-L
正确答案：C
60、单选 一台工作电压为220V的分体式空调机，当接上380V的电源后，受到损坏的是。（）
A、变压器
B、压缩机
C、风扇电动机
D、压敏电阻
正确答案：A
61、单选 三洋空调如出现P05告警表示（）。
A、室外侧风扇热保护器运转警告
B、压缩机异常排气温度的报警
C、电源电压异常
D、反相检测操作的警告
正确答案：D
62、多选 在TD-SCDMA系统中，DCA的方法有哪几种（）
A、时域DCA
B、频域DCA
C、码域DCA
D、空域DCA
正确答案：A, B, C, D
63、问答题 请描述如何处理E1/T1告警？
正确答案：上站后重点检查传输头子是否松动或虚焊，重新将头子做好后如果故障未消除。
如果未消除，可以通过在DDF上自环的方式确认基站到DDF间的E1线是否存在问题。自环时可用笔记本电脑的LMT软件登录到设备，输入DSPE1T1逐条进行自环查询。若自环正常故障未消除，需联系传输中心人员，进行远端环回，由传输中心人员进行故障定位。
64、填空题 OTDR的距离精确度取决于时间准确性、抽样距离，（）和设置光缆因素。
正确答案：折射率
65、填空题 BTS系统时钟是由位于SUM板上的（）（OCXO）产生的，该晶体振荡器能工作在自由运行模式，也可以向（）。
正确答案：晶体振荡器；外部时钟同步
66、填空题 全速率TCH的复帧由（）帧组成，其中的空闲帧用于MS（）。
正确答案：26；解出临小区BSIC
67、单选 IUB口传输不通，排除硬件连接的问题后。可能出现RNC配置数据错误导致传输不通的情况。如果一个IMA组配置5条E1，可以理论上提供带宽。（）
A、5M
B、15M
C、10M
D、20M
正确答案：C
68、单选 在进行切换过程中，下列顺序正确的是（）。
A、无线测量、网络判决、系统执行
B、无线测量、系统执行、网络判决
C、网络判决、系统执行、无线测量
D、网络判决、系统执行、系统反馈
正确答案：A
69、单选 EIU上的（）闪烁状态代表RRU已经接入并且同步。
A、OFP灯
B、OPR灯
C、RUN灯
D、LINK灯
正确答案：A
70、填空题 油机每月应空载试机（）分钟。
正确答案：15-30
71、单选 国际久保ATH3135汽油机的输出有功功率为（）KW。
A、7
B、8
C、9
D、10
正确答案：B
72、单选 关于BTS下列哪个说法不正确：（）
A、可以实现Um接口功能
B、BTS主要分为基带单元、载频单元和控制单元三部分
C、可以实现无线资源管理的功能
D、BTS能够完成上行信号的接收和下行信号的发射
正确答案：C
73、单选 直埋警示牌宣传牌埋设在光缆线路。（）
A、中间
B、正下方
C、正上方
正确答案：C
74、单选 （）板提供以太网端口和交换单元的二级交换子系统连接，完成对PS业务协议的处理。
A.RNCGTP-U协议处理板RGUB
B.控制面处理板RCB
C.通用媒体接口板UIMU
D.RNC用户面处理板RUB
正确答案：A
75、多选 M900/M1800BTS3012基站并柜时的副机柜不需要配置（）模块。
A、DTMU
B、DSCU
C、DMCM
D、DCCU
正确答案：A, C
76、单选 IUB口对接过程完成了传输对接后，还需要配置IUB口局向数据和小区数据。小区建立过程中RNC和NODEB使用参数来匹配要建立的小区。（）
A、小区ID
B、本地小区ID
C、URA ID
D、GRA ID
正确答案：B
77、多选 RRU主要由（）三部分组成。
A、避雷器
B、射频单元
C、主控单元
正确答案：A, B, C
78、单选 目前我们调测时钟采用的频率计主要是什么材料构成？（）
A、原子
B、铷
C、铯
D、电子
正确答案：B
79、多选 路测概要分析报表包括（）的分级定义，分段统计。
A、覆盖
B、质量
C、切换
D、时延
正确答案：A, B
80、填空题 网元管理器软件用于本地或远端管理、控制BTS和E1/T1传输。BTS管理器的主要功能如下：（），BTS监控，（），BTS测试。
正确答案：BTS试运行；BTS监控
81、填空题 光纤由纤芯和包层组成，纤芯的作用是传导光波其折射率为n1，包层的作用是将光波封闭在光纤中传播其折射率为n2，为达到传导光波的目的，纤芯折射率与包层折射率的关系为（）。
正确答案：n1>n2
82、填空题 8，6，6的配置使用单载频最少需（）个G3MEDI架，3个ANC，（）个ANY。同样配置使用双载频则最少需（）个G3MEDI架，3个ANC，9个ANY。
正确答案：2；9；1
83、单选 如果单板指示灯RUN灯1HZ周期性闪烁（秒闪），ALM灯常灭，表示（）
A.单板正常运行中
B.单板下载版本中
C.单板下载版本失败
D.单板硬件时钟丢失
正确答案：A
84、单选 请将话音信号在无线接口路径的处理过程按顺序排列：（）
A、语音→话音编码→交织→信道编码→调制
B、语音→信道编码→交织→话音编码→调制
C、语音→话音编码→信道编码→交织→调制
D、语音→信道编码→话音编码→交织→调制
正确答案：C
85、填空题 METROSITE基站中载频LED显示绿灯一直（），则表示该载频在正常运行并有话务通过。
正确答案：常亮
86、单选 水线标志牌应设置在地势高、无障碍物 遮挡的地方，其牌的正面应分别与上游或下游方向成的角度；（）
A、20º～25º
B、25º～30º
C、20º～30º
D、30º～35º
正确答案：B
87、单选 当某个小区的指标突然恶化后，我们首先应该检查的是（）。
A、邻区表关系
B、硬件告警
C、切换门限
D、小区发射功率
正确答案：B
88、单选?下图中的组网方式称之为（）

A、星型组网方式
B、链形组网方式
C、环形组网方式
D、混合组网方式
正确答案：A
89、单选 制冷系统中，如毛细管长度增加将出现（）现象。
A、高压降低
B、高压升高
C、低压升高
D、高压无变化
正确答案：B
90、单选 如果需要出E1接口，RIBP应该用什么物理单板实现（）？
A.APBE
B.IMAB
C.VTCD
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