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[bookmark: _Toc117414874]前  言

我公司将严格执行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》和室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准，以法规的形式护卫环保健康的室内环境，营造舒适健康的工作空间。
我公司将以较为先进和成熟的项目管理经验从质量、环境和职业健康安全管理方面对本工程实施管理，以务实的态度对待。
   本文根据工程招标文件设计图纸及施工现场实际情况，针对本工程的特点进行编制，用以指导本标段装饰工程施工的技术性文件。


[bookmark: _Toc117414875]第一章    编制说明

[bookmark: _Toc117414876]1.1  综合说明
承蒙业主对我公司的信任，给予我公司参与业主投标的机会。本着为业主服务的精神，为保证工程的质量和施工进度，让业主放心，我公司将指派本公司最优秀的项目经理及项目部和施工班组以建造工程质量确保符合国家统一验收标准为目标进行本工程装饰施工。
我公司各类施工机械装备齐全，储备雄厚。根据工程实际需要，保证施工机械设备完全满足施工进度和质量要求。
我公司将按照建设部第15号令《建筑工程施工现场管理规定》及《建筑施工安全检查标准》行业标准组织现场文明施工。
若我公司有幸中标承建本工程，在工程竣工后的保修期内，我们将随时提供优质服务；即使保修期满后，非属我公司施工原因造成的质量问题，我公司也将尽力予以解决，满足业主的一切合理要求。
我们将积极与业主、设计、监理等单位密切配合，真心诚意地接受业主、设计人员和监理工程师在施工全过程中的热忱指导和帮助。
[bookmark: _Toc117414877]1.2  编制依据
1. 施工招标文件；
2. 施工图设计；
3. 现场勘查结果；
4. 中国建筑工业出版社《建筑分项工程施工工艺标准》；
5. 中国建筑工业出版社《建筑装饰工程质量管理》；
			
[bookmark: _1153499938_5][bookmark: _1153503646_5][bookmark: _1159545883_5][bookmark: _1164019321_5][bookmark: _1187594384_5][bookmark: _1187611774_5][bookmark: _1187617183_5][bookmark: _1191151760_5][bookmark: _1191159855_5]错误！链接无效。（装饰） 
6. 中国建筑工业出版社《实用建筑装饰施工手册》；
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[bookmark: _Toc117414878]1.3  本工程采用的技术规范、评定标准及规程
1.《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001）；
2.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2001）；
3. 其他国家和省、市有关部门颁布的新标准、新规范等。
[bookmark: _Toc117414879]1.4   编制说明
1． 根据招标文件及施工图纸要求和工程的实际施工情况，本文件针对装饰工程的施工部署、工期进度安排及保证措施、主要的施工方法、质量保证体系及措施、施工班子及人员专业构成、安全生产及文明施工、减少扰民降低环境污染和噪音、季节性施工等保证措施等方面作出综合阐述，用以指导本工程的建设。
2． 本施工组织设计既是项目部综合性指导文件，又是该工程项目部的质量计划。
3． 依据招标文件及图纸等资料为依据,经专业技术人员综合装饰要求、内容、规模、功能反复分析，为此装饰工程遵照建筑设计师的思路，遵守设计图纸各部位的设计要求与节点进行施工配套，从而达到高标准、高质量的装饰效果。



[bookmark: _Toc117414880]第二章    工 程 概 况
[bookmark: _Toc117414881]2.1    工程概况
   工 程  名 称: 
   建 设  地 点: 
   暂定开工日期: 
   暂定竣工日期: 
   质 量  目 标: 
[bookmark: _Toc117414882]2.2    工程特点
本部分为装饰方案，由于没有具体装饰工程图纸，所以施工具有一定的难度，因此本工程施工过程中我公司将拟选派出优秀的设计人员共同参与完成工程的装饰设计、施工任务，并积极与业主、设计及监理单位协调、各个工种之间的协调也尤为重要，以期高质量的完成本工程的装饰施工,达到业主满意。
本工程在施工过程中对现场周围邻近建筑物、树木等保护，安全文明施工的管理及保持场地整洁卫生尤为重要。
			
[bookmark: _1153499938_6][bookmark: _1153503646_6][bookmark: _1159545883_6][bookmark: _1164019321_6][bookmark: _1187594384_6][bookmark: _1187611774_6][bookmark: _1187617183_6][bookmark: _1191151760_6][bookmark: _1191159855_6]错误！链接无效。（装饰） 
[bookmark: _Toc117414883]2.3   主要分部、分项工程施工内容


8
施工组织设计
根据招标文件及施工图纸要求，本工程各分部分项主要施工的内容为:
1. 顶棚工程
轻钢龙骨石膏板吊顶、铝板吊顶等。
2. 楼地面工程
水泥砂浆找平、石材、地砖、地毯、复合地板等。
3. 门窗工程
木门、木门窗套、玻璃门等。
4. 细木工程
窗帘盒、灯槽、门窗套线及木线条等木制品制作、安装。
5. 油漆工程
天棚、墙柱面批腻子乳胶漆涂料、木饰面油漆、木线条油漆及施工过程中的防火漆施工等。
6.  其他工程
卫生间隔断、五金安装、洗漱台等。
   
[bookmark: _Toc117414884]
第三章   施工部署与施工方案

[bookmark: _Toc117414885]3.1  施工部署原则
为保证本部分装饰工程在施工过程中有组织、有部署，自始至终有条不紊的进行，我们将专门组建项目经理部，负责本工程的施工技术、施工质量、进度控制、材料采购、安全生产与文明施工等总体管理，公司领导及技术负责进行指挥，协助项目部在施工过程中的协调工作。
[bookmark: _Toc117414886]3.2  施工部署
统筹协调各分部、分项工程的施工，合理划分流水段，安排好各工种的流水施工，在确保质量前提下，满足进度控制，满足业主的要求。
[bookmark: _Toc117414887]3.3  施工方案制定原则
在满足工程质量与工期要求的前提下，根据本工程的具体情况，重点抓好四点，即“优质、高效、安全、文明”,确定本工程施工方案原则为：
1. 认真贯彻执行《中华人民共和国建筑法》及建筑施工验收规范，做到有法可依，执法必严，违章必纠、一抓到底的原则。
2. 制定合理的施工方案、科学的技术措施，可行的工程进度。
			
[bookmark: _1153499938_7][bookmark: _1153503646_7][bookmark: _1159545883_7][bookmark: _1164019321_7][bookmark: _1187594384_7][bookmark: _1187611774_7][bookmark: _1187617183_7][bookmark: _1191151760_7][bookmark: _1191159855_7]错误！链接无效。（装饰） 
3. 组织强有力的项目经理部，运用科学的管理模式进行管理。
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4. 配备过硬的施工队伍，足够的技术力量，齐全的施工机械。
5. 确保物资、材料的供应与各工种的密切配合。
6. 合理安排临时设施和制定施工现场文明管理措施。
7. 运用电脑辅助管理，合理的配置资源，对项目进行动态管理。
[bookmark: _Toc117414888]3.4  施工工艺、方法落实流程图
 (
按要求
项目经理
工程管理部
施工工艺、方法编制
汇编成册
制定过程
向施工班组交底
有书面记录
向全体管理人员交底
有书面记录
施工过程
施工完成
质量部门检查
落实情况报告
处 罚
奖 励
落实情况报告
检查过程
评定过程
按要求进行
分  发
交底过程
)
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[bookmark: _Toc117414889]3.5  施工方案
由于本工程施工面较大，为保证工程进度，施工以先顶后墙再地,安装穿插进行原则,总体施工步骤为:吊顶制安       墙柱面饰面    石材铺贴   木制品制安    乳胶漆涂刷    木制品油漆     五金等安装    清理退场。      
装饰工程为    施工，为了尽快让业主投入使用，我公司决定分别组织流水施工。因此将以施工区内的吊顶及楼地面饰面施工为作业线进行工期控制，且每个作业组采取穿插施工，即顶棚施工、墙柱面装饰与楼地面穿插进行。吊顶施工中采取整体施工，局部避让的方法,层层施工，待其它工种结束一部分，补其一部分，做到灵活穿插。
油漆、玻璃等作业在各施工段穿插进行，原则上按乳胶漆—油漆的顺序进行施工。
安全控制，噪音控制、文明施工等工作与质量、工期措施同步实施。



[bookmark: _Toc117414890]第四章  进度计划安排及保证措施

[bookmark: _Toc117414891]4.1  总进度计划
根据招标文件要求，本工程总投标工期暂定为      ，具体装修部分开工日期依据具体施工情况为准。

[bookmark: _Toc117414892]4.2  进度控制原则
我公司充分认识到本工程的工期将与业主的经济效益紧密相连，因此我公司将在保证工程质量的前提下，通过人力、财力、物力的投入，运用科学的管理方法和先进的设备、合理的进行资源分配将本工程工期控制在业主招标工期之内。

[bookmark: _Toc117414893]4.3  工程进度保证手段循环图
 (
正确实施
) (
计划调整
) (
进度分析
) (
工期定期检核
) (
实进
施度
方计
案划
) (
工期预计
) (
阶工
段期
目目
标标
)





			
[bookmark: _1153499938_9][bookmark: _1153503646_9][bookmark: _1159545883_9][bookmark: _1164019321_9][bookmark: _1187594384_9][bookmark: _1187611774_9][bookmark: _1187617183_9][bookmark: _1191151760_9][bookmark: _1191159855_9]错误！链接无效。（装饰） 
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[bookmark: _Toc117414894]4.4  影响工程进度的主要因素分析


[bookmark: _Toc117414895]4.5  进度计划保证措施原则
在保证工程质量的前提下，要加快施工进度并取得较好的经济效益，除了提高机械化施工的程度，还必须采用科学的施工技术措施与充足的、有一定技术素质的劳动力。
[bookmark: _Toc117414896]4.6  保证工程进度的组织措施
[bookmark: _1153500036][bookmark: _1153503606][bookmark: _1159545832][bookmark: _1164019283][bookmark: _1187594363][bookmark: _1187611753][bookmark: _1187617162][bookmark: _1191151751][bookmark: _1191159853]在错误！链接无效。内工程全部竣工，我公司充分认识到本工程项目的重要性与工期的紧迫性，为此必须专门组建具有丰富现场管理经验的、强有力的装饰项目经理部。在总指挥项目经理的统一领导下，精心组织、精心安排。提倡前道工序为后道工序服务、各工种互相协调一致，在保证工程质量的前提下，用下列措施来保证投标工期的实现。
1. 劳动力的投入是保证工期的关键，因此当本工程的工作面一旦形成，立即按序调集劳动力，并按总进度的控制，做好后备劳动力的调集工作。在施工高峰时，视具体情况统一调度机械设备与劳动力。
			
[bookmark: _1153499938_10][bookmark: _1153503646_10][bookmark: _1159545883_10][bookmark: _1164019321_10][bookmark: _1187594384_10][bookmark: _1187611774_10][bookmark: _1187617183_10][bookmark: _1191151760_10][bookmark: _1191159855_10]错误！链接无效。（装饰） 
2. 
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用施工进度的三级动态管理来保证工期进度的措施。由公司制定一级进度计划（施工总进度控制计划表）、项目经理部编制二级进度计划（旬工作计划）、各专业施工队组编制三级进度计划（各分部项工程每周进度计划）。三个计划要求总体衔接、稳定平衡，通过信息反馈，对计划实施的全过程作有效的动态控制。月计划和周计划的编制，必须具体、详细，具有实际性和可操作性。
1. 项目经理部每旬召开一次施工现场会议（邀请业主、监理单位等参加），每周召开一次现场工作协调会议。对反馈的信息必须立即作出正确的处理，并对旬、周计划加以调整。
2. 根据工程特点及工作面的部署，强化材料设备部门人员结构，材料提前配齐配足，便于加快施工进度。		
3. 为有效地缩短工期，原则上应经常加班作业，根据工程进度安排，全体施工人员与管理人员取消节假日、休息日。
4. 各类机械设备必须专人操作、精心维修，确保正常使用，以满足施工进度的实际需要。这是保证工期的必备条件。
5. 充分利用经济规律及其杠杆作用，有效地调动工人生产积极性，所有施工人员的经济利益按实际进度的完成情况进行分段兑现奖罚。
6. 组织公司内部的技术力量，开展以质量为中心的劳动竞赛，即提高工程质量同时加快施工进度。
[bookmark: _Toc117414897]4.8  保证工程进度的管理措施
1. 项目部管理人员认真学习项目部与业主签订的合同文本，全面理解和掌握合同文本规定的要求。在工程实施中，以合同文本为依据，自始至终贯彻执行到施工管理全过程，确保工程优质如期完成。
2. 以合同规定的承包施工范围的工程质量、工期、安全、文明施工等要求为原则，项目部编制详细、完善的施工组织设计，经业主、监理单位审核后，进行实施。
3. 以合同规定的总工期要求，项目部根据现场实际情况编制本工程施工总进度网络计划，以此有效地对工程进度进行总控制。
4. 以总工期为依据，项目部根据现场实际情况编制装饰部分分阶段实施计划（施工准备计划；劳动力进场计划；施工材料、设备、机具进场计划；分项分部施工进度计划等。）
5. 将合同的条款要求，分解纳入相对的分包合同中，对质量、工期、安全、文明施工等完全处于承包控制范围之中，确保工程如期完成。
6. 施工过程中各类工作联系，除必要口头通知外，项目部一律以书面指示，及时发给各工作班组执行。
7. 项目部诚恳接受业主、监理单位和当地主管部门对管理工作的指导和要求，相互紧密合作，确保工程顺利进行。
			
[bookmark: _1153499938_11][bookmark: _1153503646_11][bookmark: _1159545883_11][bookmark: _1164019321_11][bookmark: _1187594384_11][bookmark: _1187611774_11][bookmark: _1187617183_11][bookmark: _1191151760_11][bookmark: _1191159855_11]错误！链接无效。（装饰） 
[bookmark: _Toc117414898]4.9  保证工程进度的材料供应措施
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材料的组织供应是项目部物资管理的中心任务，供应质量的优劣与供应速度的
及时准确与否是关系到项目部各项工作能否顺利进行的决定因素，所以在做好日常工作管理方面重点抓好如下几点：
(1) 加强材料计划的及时性、准确性、严肃性：
项目部将执行规范化的计划编制、审核、采购制度，做到供应工作的不同阶段有不同的人负责，坚决杜绝计划盲目性，铺张浪费的不严肃工作作风。
(2) 加强采购成本的控制：
在保证质量、数量供货及时的基础上，降低采购成本是提高项目施工效益的重要环节。为此，项目部将坚持材料采购以“三比一算”为基础的采购制度。任何物质的采购必须有采购通知单及严格的验收入库制度，采购员不得接受任何人随意的采购指令。
(3) 坚持审批的环节：
项目部在做好自身计划的审批工作的基础上，同时也做好对业主的报批工作，对实行调整的大宗材料应事先报送业主方进行价格、厂家的审批，在审批的基础上进行采购。未经审批的材料决不自行采购，决不先斩后奏。
(4) 加强保管、及时回收：
做好材料的保管、领用工作是保证材料供应不乱的基础，项目部坚决执行限额领料制度，凭施工进度计划和材料计划用量表发料，在保管工作上配备专业的保管工人，保证帐、卡、物相符。保证现场的材料不变质、不受损。同时利用保洁队和班组材料节约奖励的办法，做好材料的回收利用，做到能使用的决不浪费。
[bookmark: _Toc117414899]4.10  保证工程进度的资金措施
项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。
1. 合理收取工程款
严格遵照合同条款中有关付款的条文，根据要求提供必要的付款依据，请业主、监理工程师审核。统计工作的基础是实事求是，决不高估冒算，对设计变更增加的工作量实事求是地经过监理单位、业主审核，在审核的基础上结算价款。
2. 合理使用工程款
在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下：
			
[bookmark: _1153499938_12][bookmark: _1153503646_12][bookmark: _1159545883_12][bookmark: _1164019321_12][bookmark: _1187594384_12][bookmark: _1187611774_12][bookmark: _1187617183_12][bookmark: _1191151760_12][bookmark: _1191159855_12]错误！链接无效。（装饰） 
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 (
材料计划员
) (
订购情况
) (
费用情况
) (
责任体
)
 (
材料采购员
) (
订购价格
)
 (
材料发料员
) (
领料数量
)
 (
专业施工员
) (
消耗数量
)


1. 合理调度工程款
若业主方按合同规定资金一时不能到位，则不能因此而拖延工期或影响工程质量。我方将千方百计调度项目外资金确保工程顺利进行；这也是我公司“为业主服务”的一种实实在在的体现。
[bookmark: _Toc117414900]4.11  协调保证措施
项目施工中存在着多种因素的协调工作，既有项目部内部的，同时也有各个专业工程项目部之间的协调，针对协调的内容不同项目部将配备一名具有丰富施工经验的项目经理负责装饰部分的生产及对外协调工作，配备一名协调员进行项目内部诸因素的协调，协调的目的是调动工作人员积极性、提高项目组织的运转效率、消除项目按计划施工的任何不利的因素、保证施工项目的进度。
1． 项目内部关系协调
项目经理协调项目内部人与人，各部门之间的工作关系，充分调动每个人的工作热情，使得人尽其才，用人之长，责任分明，使项目部精干、高效、政令畅通。由项目经理进行内部供求关系的协调，诸如劳动力、材料、机械设备、动力等，求得项目的资源保证，从而使物尽其用，按施工进度计划进行有条不紊的施工。
2． 外部协调
由项目经理组成对外协调，重点协调业主、监理单位、其他各个专业工种。采取积极主动的态度在平等的基础进行协调。




			
[bookmark: _1153499938_13][bookmark: _1153503646_13][bookmark: _1159545883_13][bookmark: _1164019321_13][bookmark: _1187594384_13][bookmark: _1187611774_13][bookmark: _1187617183_13][bookmark: _1191151760_13][bookmark: _1191159855_13]错误！链接无效。（装饰） 
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[bookmark: _Toc117414901]第五章   各分部分项工程的施工组织方案

[bookmark: _Toc117414902]5.1  施工技术准备
1． 会同业主、监理工程师对建筑物的楼地面标高、墙面等进行全面复核，以此确定本装饰工程的楼地面标高基准点，以避免建筑物实际尺寸与装饰图不符带来的问题。
2． 施工人员认真阅读所有设计图纸，并根据复核的现场实际尺寸作深化翻样，对图纸上未指明的做法、材料、色泽等问题立即同业主和建筑设计师研究商定，以书面形式增减或变更通知书，呈业主或建筑设计师认可后实施。
3． 在工程进入连续施工阶段时，拟定每周召集一次各工种施工协调会议，用以解决上一周的问题，制定一周的工作计划，解决因施工现场与图纸不符等具体问题，接受业主和监理工程师对施工质量的检查和批评。
[bookmark: _Toc117414903]5.2  施工测量放样工程
1． 施工人员于施工前，由施工技术人员现场进行技术交底，依据设计图纸用墨线划出装饰物的位置，经技术人员勘查无误后，方可进行施工，一切尺寸准确性以图纸设计为准。
2． 放样项目包括：
A、楼层建筑标高；    B、墙面材料分割线；
C、龙骨定位线；      D、门位置线；
E、地面材料分割线；  F、橱柜位置线。
在地坪放样确定后，应于施工范围内设置标准水平线，同时完成地坪高程差校对、墙面龙骨定位线及天花板高程弹线作业，以提供施工人员做为地坪及立面施工的微调依据。
3． 配合监理工程师指示，于局部放样点钉以钢钉作为放样确认点（此确认点包含地材放样线及楼层水平线）。
[bookmark: _Toc117414904]5.3  轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程
吊顶施工中采取整体施工，局部避让的方法,层层施工，待其它工种结束一部分，补其一部分，做到灵活穿插。
1． 施工工艺
放线→吊筋→龙骨安装→隐蔽验收→面板安装(涂料)
2． 施工方法与技术措施
			
[bookmark: _1153499938_14][bookmark: _1153503646_14][bookmark: _1159545883_14][bookmark: _1164019321_14][bookmark: _1187594384_14][bookmark: _1187611774_14][bookmark: _1187617183_14][bookmark: _1191151760_14][bookmark: _1191159855_14]错误！链接无效。（装饰） 
(1) 
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根据施工图先在墙、柱上弹出顶棚标高水平墨线，在顶棚上划出吊杆位置，弹线时，既要保证螺钉的间距保持在800～1200mm之间，又要与灯具发生冲突。
(2) 钻眼安装M10专用膨胀螺栓，悬挂Φ8mm全牙镀锌丝杆吊杆。



(3) 安装主龙骨，划出次龙骨位置，将次龙骨用卡连于主龙骨；主龙骨与主挂件，次龙骨与主龙骨应紧贴密实且间距不大于1mm，安装横撑龙骨，水平调正固定后，进行中间质量验收检查，待设备及电气配管的安装，全部该做的隐蔽工程完成后并由甲方验收后方可封板。
(4) 轻钢龙骨顶棚骨架施工，先高后低，主龙骨间距和吊杆间距一般控制在800mm～1200mm之间，特殊情况不得大于1200mm，吊顶付龙骨间距为300mm，横撑龙骨的间距为600mm，吊杆直径为8mm，吊杆应垂直吊挂，旋紧双面丝扣，外露铁件必须刷二度防锈漆，墙边的吊杆距主龙骨端部的距离不超过300mm，排列最后距离超过300mm应增加一根。
(5) 吊杆与结构连接应牢固，凡在灯具、风口等处用附加龙骨加固、龙骨吊杆不得与水管、灯具、通风等设备吊杆共用。
(6) 石膏板封板：将石膏板与龙骨用40×25mm镀锌自攻螺丝固定，纸面石膏板的长边沿向主龙骨铺设，即先将板材就位，然后用电钻将板与龙骨钻通，再上自攻螺丝拧紧，自攻螺丝中距应在150mm～170mm之间，螺钉嵌入板内深度应在0.5mm～0.7mm之间，螺钉应与板面垂直且略入埋板面，并不使纸面破损，钉眼应作除锈处理并用石膏板腻子抹铺为原则，如顶棚需要开孔，先在开孔的部分划出开孔的位置，将龙骨加固好，再用钢锯切断龙骨和石膏板，保持稳固牢靠。
(7) 纸面石膏板一般用螺钉固定在龙骨上，施工纸面石膏板应注意以下事项：
1) 纸面石膏板在无应力状态下进行固定，防止出现弯棱，凸鼓现象。
2) 纸面石膏板和长边（即包封边）应沿纵向次龙骨铺设。
			
[bookmark: _1153499938_15][bookmark: _1153503646_15][bookmark: _1159545883_15][bookmark: _1164019321_15][bookmark: _1187594384_15][bookmark: _1187611774_15][bookmark: _1187617183_15][bookmark: _1191151760_15][bookmark: _1191159855_15]错误！链接无效。（装饰） 
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自攻螺钉与纸面石膏板边距离：面纸包封的板边以10～15mm为宜；切割的板边以15～20mm为宜。
1) 本工程固定石膏板的次龙骨间距为400mm，横撑龙骨的间距在400mm。
2) 钉距以150mm～170mm为宜，螺钉应与板面垂直。弯曲、变形的螺钉应除去，并在相隔50mm的部位另钉螺钉。
3) 安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，不允许在同一根龙骨上接缝。
4) 石膏板的对接缝，应按产品要求说明进行板缝处理。
5) 纸面石膏板与龙骨固定，应从一块板的中部向板的四边固定，不允许多点同时作业，以免产生内应力，铺设不平。
6) 钉子的埋置深度以螺钉头的表面略埋入板面，并不使纸面破坏为宜，钉眼应除锈，并用石膏腻子抹平。
7) 拌制石膏腻子必须用清洁水和清洁容器。
8) 在安装铺设纸面石膏板过程中，应使用专门的材料与机具，以免影响工程质量。
(8)  (
风  口
) (
喷淋洒头 
)在吊顶施工中各工种之间配合十分重要，避免其他分项工程施工、返工、拆装损坏龙骨及板材。吊顶上的风口、灯具、烟感探头、喷淋洒头的吊顶板就位后安装，也可以
留出周围吊顶板，待上述设备安装后再行安装。
3． 石膏板缝处理：
(1) 用纸面石膏的配套的嵌逢内满填刮平，宽度为340mm，用玻璃纤维网格胶带封住接缝并用底层腻子薄覆，同时用底层腻子盖住所有的螺钉，在常温下，底层腻子凝固时间至少1h。
(2) 第二道腻子凝固后，抹第二道专用嵌缝底层轻抹板面并修边，抹灰宽度约440mm，同时，再次用相同的底层腻子将螺钉部位覆盖，第二次的腻子在常温下干燥时间也小于1h。第二道腻子（表而腻子）凝固后，用150号砂纸打磨其表面，打磨时用力要轻，以免将接缝处划伤。
5.4、 铝合金龙骨铝板吊顶
			
[bookmark: _1153499938_16][bookmark: _1153503646_16][bookmark: _1159545883_16][bookmark: _1164019321_16][bookmark: _1187594384_16][bookmark: _1187611774_16][bookmark: _1187617183_16][bookmark: _1191151760_16][bookmark: _1191159855_16]错误！链接无效。（装饰） 
 A、安装要点
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① 根据设计要求确定的骨架构造及房间吊顶面的实际尺寸，再依照
所选用的矿棉板吊顶板品质、规格和安装方法等，按设计图纸的规定对龙骨骨架进行合理排布，绘制出方便施工的龙骨组装平面图。
②以组装平面图为依据，统计出所需龙骨及其配套的数量，然后用
型材切割机分别截取必要的龙骨段备用。
③将铝板的齐边板块搭于V型金属龙骨的做法，操作简易，拆装方
便，对于平放搭装的矿棉吊顶板，应采取压板（定位夹）缉拿感其压住，以保持板块的稳定，不宜浮搁。
B、质量要求及检验方法
①  铝板吊顶罩面工程质量允许偏差
	项目
	也许偏差
 mm
	检验方法
	项目
	也许偏差
 mm
	检验方法

	表面平整
	2
	用2m靠尺和楔形塞尺检查，观感平整
	接缝高低
	1
	用直尺和楔形塞尺检查

	接缝平直
	3
	拉5m 检查，不足5m拉通线检查
	压条间距
	2
	用直尺检查

	压条平直
	3
	
	
	
	


②铝板吊顶在使用中出现的变形通病，应注意施工时的有关要求。
③铝板使用于潮湿环境。
④铝板在运输、存放及施工安装过程中不得受压、碰撞。
[bookmark: _Toc117414905]5.5  墙面墙砖粘贴工程
1.施工工艺流程
基层处理      弹线      墙面砖粘贴       擦缝       修理保护
2.施工方法与技术措施
（1）基层处理
1)为加强面砖与基体粘贴,应将墙面的松散混凝土、砂浆杂物等清理干净，明显凸出部分应除去。底层砂浆要绝对平整，阴阳角要绝对方正。
2)面墙如有油污，可用烧碱溶液清洗干净。
3)面砖铺贴前，基层表面应洒水湿润，然后涂抹1：3水泥砂浆找平层。
			
[bookmark: _1153499938_17][bookmark: _1153503646_17][bookmark: _1159545883_17][bookmark: _1164019321_17][bookmark: _1187594384_17][bookmark: _1187611774_17][bookmark: _1187617183_17][bookmark: _1191151760_17][bookmark: _1191159855_17]错误！链接无效。（装饰） 
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（2）弹线：按照图纸设计要求，根据门窗洞口，横竖装饰条的布置，首先明确墙角、墙垛、线条、分格（或界格）、窗台等节点的细部处理方案，弹出控制尺寸，以保证墙面完整和粘贴各部位操作顺利。
（3）面砖粘贴
1) 根据设计标高弹出若干条水平线和垂直线，再按设计要求与面砖的规格确定分格缝宽度，并准备好分格条，以便按面砖的图案特征，顺序分别粘贴。
2) 面砖宜采用水泥砂浆铺贴,一般自下而上进行,整间或独立部位宜一次完成。
3) 在抹粘结层之前应在湿润的底层刷水泥浆一遍,同时将面砖铺在木垫板上(底
面朝上),缝中灌1:2干水泥砂,并用软毛刷子刷净底面厚砂,涂上薄薄一层水泥灰浆(1:0.3=水泥:石灰膏),然后进行粘贴,一般一个单元的面砖铺完后约20-30分钟(砂浆初凝前)稳固后,用清水喷湿护面纸以清除,在水泥浆初凝前同时用金属板调整弯扭的缝隙,使之间距均匀,如有移动小块面砖应垫上木板轻拍压实敲平，待全部铺贴完粘结层终凝后，用白水泥稠浆将缝嵌平，并用力推擦，使缝隙饱满密实，随即拭净面层。
[bookmark: _Toc116531740][bookmark: _Toc116567875][bookmark: _Toc116618396][bookmark: _Toc116703936][bookmark: _Toc116986664][bookmark: _Toc117240730][bookmark: _Toc117414906]5.6、地面铺贴石材
工艺程序：地面清理→贴灰饼→水泥砂浆找平面→弹线→铺贴石材→养护。
B、施工工艺
1 基层地面清理：清除原地面的砂浆浮块，垃圾和油垢，并冲光。
2 贴灰饼：在基层上刷好水泥浆，再按地面标高确定找平层厚度，做灰饼。
3 找平层：用1：2.5水泥砂浆做找平层，冲筋、刮平，厚约2cm，刮平时砂浆要拍实。
4 弹线：按照各种板材的大小尺寸、纹理图案和允许缝隙，在找平层弹控制线，根据设计施工图的图案由中间向两边进行。
5 铺贴石材： 首先将已加工好的石材规格板进行预铺，将有色差的石材放在
边缘处，然后编号，采用干铺法施工。因本工程地面石材均为浅色，水泥采用425号建筑白水泥，砂采用石英砂。先将干硬性水泥砂浆铺在找平层上，厚度按照室内标高控制来确定，抹平。铺石材规格板。用橡皮锤敲打、固定。检查板与板之间缝隙是否有高差。缝隙宽度是否在规范要求内；  若没有达到要求，则将板材取出，重复上述施工程序。
6 养护：石材铺完后，应将缝口和板面清理干净。禁止人员在上行走，直至达到强度。若其它工序还没有施工完毕，则应用包装纸箱覆盖在石材板面上，防止高处坠物或损坏板面和其它污染物使板面污染。
C、质量要求
1 材料面层相邻两块板材的高差，不应超过0.5mm。
2 板材行列（缝隙）的偏差，不应超过2mm。
			
[bookmark: _1153499938_18][bookmark: _1153503646_18][bookmark: _1159545883_18][bookmark: _1164019321_18][bookmark: _1187594384_18][bookmark: _1187611774_18][bookmark: _1187617183_18][bookmark: _1191151760_18][bookmark: _1191159855_18]错误！链接无效。（装饰） 
3 板材套体表面平整度偏差，不应超过2mm。
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4 板块间隙宽度偏差不应超过1.0mm。
D、石材铺贴的质量通病、防治措施
	质量通病
	防  治  措  施

	接缝不平直，缝宽不均匀
	1、选择石材板材质应作为严格的一道工序，板面不 得有裂纹、起曲、加工切割应用红外线切割机，保证石材规格尺寸准确无误。

	
	2、铺贴前做好规矩，用水平尺找平，校核地面的方正， 算好纵横块数，定出水平标准。

	
	3、根据弹好的水平线，稳稳放好平尺板，作为铺贴第一行石材的依据。每贴好一行，应及时用靠尺板横、竖向靠直，若有偏差，及时校正。

	
	

	空鼓
	1、基层清理干净，地面洒水浸透。

	
	2、刷带胶的素水泥浆，边铺边刷，其上铺1：3干拌水 泥砂，操作时采用退步法，用木刮尺赶平。

	
	3、铺贴时木锤敲击，使板面平整、板底密实。砂面灌1：10水泥纯浆要均匀。


[bookmark: _Toc117414907]5.7、地毯铺设
 A 、 纯毛地毯满铺施工工艺流程：清理基层裁剪地毯、钉卡条、压条、接缝处理，铺接工艺修整、清理。
   B、清理基层： 
   ①铺设地毯的基本要求，具有一定的强度。
 ②基层表面必须平整，无凹坑、麻面、裂缝，并保持清洁干净，若有油污须用丙酮或松节油擦洗干净，高低不平处应先用水泥砂浆填嵌平整。
 C、裁剪地毯：
   ①根据房间尺寸和形式，用裁边机从长卷上裁剪下地毯。
   ②每段地毯的长度要比房间长度长约20mm，宽度要以裁出地毯边缘部分保留为主。
   D、钉木卡条和门口压条：
			
[bookmark: _1153499938_19][bookmark: _1153503646_19][bookmark: _1159545883_19][bookmark: _1164019321_19][bookmark: _1187594384_19][bookmark: _1187611774_19][bookmark: _1187617183_19][bookmark: _1191151760_19][bookmark: _1191159855_19]错误！链接无效。（装饰） 
①要采用木卡条（到刺板）固定地毯时，应沿房间四周靠墙脚约2cm处， 将卡条固定于基层上。
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  ②在门口处，为不使地毯被踢起和边缘损坏，达到美观的效果，常用铝合金卡条，锑条内有倒刺扣牢地毯。锑条的长边与地面固定，待铺上地毯后，将短边打下紧压地毯面面层。
  ③卡条和压条可用钉条、螺丝、射钉固定在基层上。
  E、接缝处理：
  ①地毯是背后接缝，接缝是将地毯翻过来，使两条缝平接，用线缝后，刷白胶带贴上牛皮胶纸。缝线应较结实，针脚不必太密。
 ②也有用胶带接缝的方法。既先将胶带接地面上的弹线铺好，两端固定，将两侧地毯的边缘压在胶带上，然后用电熨烫，使胶质溶解，随着电熨斗的移动，用扁铲在接缝处辗压平实，使之牢固地连在一起。
   ③用电铲修茸地毯接口处正面不齐的绒毛。
F、铺接工艺：
①用张紧器（或膝撑）将地毯在纵横方向逐段推移伸展使之拉紧，平伏平，以保证地毯在使用过程中遇到一定推力而不隆起。张力器底部有许多小刺，可将地毯卡紧而推移，推力适当，过大易将地毯撕破，过小则推移应逐步进行。
②用张紧器紧后，地毯四周应挂在卡条上或铝合金条上固定。
③修整、清理：地毯完全铺好后，用刀裁去多余部分，并用扁铲将边缘塞入卡条和墙壁之间的缝中，用吸尘器吸去灰尘等。
G、地毯铺设质量通病及防治措施
①外表面不平整，有起鼓、皱褶现象的防治措施
a、地毯打开时出现起鼓现象，必须立即卷回头，再重新平稳展开，要注意表面平坦。确保室内温度在5度以上，不得受潮。
b、铺设地毯时必须用膝掌逐段推张地毯，使之既拉紧，又平伏地面。
c、在墙边阴角处，地毯应剪裁合适，压进墙面，并用扁铲敲打，地面木条上的抓钉能真正抓住地毯。
d、地毯铺设后严格防湿、进雨受潮。
e、翻边、卷边、显拼缝、收口部不顺直。
f、地面应钉好倒刺条，固定地毯。
g、粘贴固定地毯时，选用优质地板胶，刷胶均匀，铺设后应压平拉直。
h、烫缝应小心，地毯底边靠紧粘贴，并不叠起。
H、成品保护
①地毯铺设后房间如需修补，必须表面覆盖保护层，工作人员必须穿工作软底鞋，不得赤脚行走，以免粘上汗液。
			
[bookmark: _1153499938_20][bookmark: _1153503646_20][bookmark: _1159545883_20][bookmark: _1164019321_20][bookmark: _1187594384_20][bookmark: _1187611774_20][bookmark: _1187617183_20][bookmark: _1191151760_20][bookmark: _1191159855_20]错误！链接无效。（装饰） 
②地毯上放梯、凳应在四脚垫块板，以防损坏地毯。
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③如地毯被污染，应用专用清洁剂擦洗。
[bookmark: _Toc117414908]5.8  楼地面地砖铺贴工程
1． 工艺流程
施工准备→基层处理→选砖→铺贴→养护→勾缝
2． 施工方法与技术措施
(1) 铺贴地砖首先检查找平层是否按设计要求，再按地面标高留出地砖厚度做标准点。基层必须清扫干净，并浇水湿润不得有积水，以保证垫层与基层结合良好。基层表面涂刷纯水泥浆应均匀，并做到随刷随铺水泥砂浆结合层。
(2) 根据设计要求采购优良产品，对材料严格把关、低质伪劣的产品拒不验收入库，更不用于施工现场，物资验收时，仓管员、质量员、材料员一同验收，对于数量质量、资料等作详细记录。对于本项目经理部采购的物资，质量要完全达到设计要求，并具有相应的质量保证资料和产品合格证。
(3) 复核标高及尺寸，特别是对于卫生间内的尺寸复核要仔细、认真，真正做到尺寸准确。同时，在卫生间四周进行弹线，以便控制标高。
(4) 所有面砖在正式铺贴前，要全面检查其表面的色差问题，要认真挑选，单独分类堆放，真正做到色泽一致。挑选好的面砖必须要放在水中浸泡2～3h后才使用，以避免其由于干燥吸收砂浆的水份而引起空鼓。
(5) 按设计要求进行地面弹线并按设计标高做好灰饼或标筋保证，保证面砖铺贴后表面平整度，缝格平直度等满足规范要求。
(6) 用1:2水泥砂浆20～25mm厚做为粘结找平层，找好中心向两边分开铺贴。铺贴前，在原砂浆找平层上面均匀涂刷一层纯水泥浆为结合层，结合层要全面、周到。
(7) 在铺面层时，应浸水湿润，并将地砖背面浮灰杂物清除干净，待板块饱和，取出阴干后使用。铺贴时，要让面砖的一边先下放，然后慢慢放下另外三边，以防有气泡产生。面砖放下后，及时用小橡胶锤敲击地砖，让其能全面与找平层结合在一起，同时，边敲击边看面砖，用手不停地感觉四角与周边面砖之间的关系，然后用2m长水平垂直测量仪及塞尺进行检查，使贴好的面砖表面平整度、垂直度，接缝高低差及缝格平直度均要满足设计及质量检验优良评定要求。
(8) 做好养护、保护工作，在养护期间严禁上人或使用。用木板及彩条布等进行全面保护。
			
[bookmark: _1153499938_21][bookmark: _1153503646_21][bookmark: _1159545883_21][bookmark: _1164019321_21][bookmark: _1187594384_21][bookmark: _1187611774_21][bookmark: _1187617183_21][bookmark: _1191151760_21][bookmark: _1191159855_21]错误！链接无效。（装饰） 
在其养护期2d过后及时按设计要求进行勾缝处理，即将缝口处理干净，刷水湿润，用1:1
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水泥砂浆进行勾缝，勾缝应密实，平整．光滑然后用布巾将地面擦试干净，在继续进行养护2d，全面达到国家规范规定的优良评定标准。
[bookmark: _Toc117414909]5.9  木踢脚板安装工程
1． 施工工艺
施工准备→固定木楔安装→防腐剂刷涂→踢脚板安装→（油漆）
2． 施工方法与技术措施
(1) 木踢脚板应在木地板刨光后再安装，以保证踢脚板的表面平整。
(2) 在墙内安装踢脚板的位置，每隔400mm打入木楔。安装前，先按设计标高将控制线弹到墙面，使木踢脚板上口与标高控制线重合。
(3) 木踢脚板与地面转角处安装木压条或安装圆角成品木条。
(4) 木踢脚板接缝处应做陪榫或斜坡压槎，在90°转角处做成45°斜角接槎。
木踢脚板背面刷水柏油防腐剂。安装时，木踢脚板要与立墙贴紧，上口要平直，钉接要牢固，用气动打钉枪直接钉在木楔，若用明打钉接，钉帽要
(5) 砸扁，并冲入板内2～3mm，油漆时用腻于填平钉孔，钉子的长度是板厚度的2.0～2.5倍，且间距不宜大于1.5m。
(6) 油漆涂饰工作待室内一切施工完毕后进行。木踢脚板的油漆施工，应与木地板面层同时进行，同时，油漆颜色与本地板同色。这样有利于保证地板质量，方便组织施工和成品保护。
3． 质量要求
(1) 木踢脚板应钉牢墙角，表面平直，安装牢固，不应发生翘曲或呈波浪形等情况。
(2) 采用气动打钉枪固定木踢脚板，若采用明钉固定时钉帽必须打扁并打入板中2～3mm，钉时不得在板面留下伤痕。板上口应平整。拉通线检查时，偏差不得大于3mm，接槎平整，误差不得大于lmm。
(3) 木踢脚板接缝处作斜边压槎胶粘法，墙面明、阳角处宜做45°斜边平整粘接接缝，不能搭接。木踢脚板与地坪必须垂直一致。
木踢脚板含水率应按不同地区的自然含水率加以控制，一般不应大于18％，相互胶粘接缝的木材含水率相差不应大于1.5％。
[bookmark: _Toc117414910]5.10  木门制作安装工程
1.  立门框
(1)  安装前对照施工图纸，检查所有安装门窗的型号、规格、质量，凡不符合设计和施工规范要求的，预先整修或更换。
			
[bookmark: _1153499938_22][bookmark: _1153503646_22][bookmark: _1159545883_22][bookmark: _1164019321_22][bookmark: _1187594384_22][bookmark: _1187611774_22][bookmark: _1187617183_22][bookmark: _1191151760_22][bookmark: _1191159855_22]错误！链接无效。（装饰） 
(2)  
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弹好定位线，将门框塞入洞口就位，吊正、找直、找平，调整门框与墙面抹灰标筋面顺平，框子立梃锯口线与标记齐平，随即木楔临时固定，经复核无误后，用125mm圆钉，砸扁钉帽，双钉将木框钉牢于木砖上。框上勿显锤印。
2. 安装门扇
(1)  量好门框的框口实际尺寸，在相应的门扇边缘弹好高宽线。将门扇塞入框内试装。合格后，取立梃高度的1/10在框扇上安装百页。
(2)  每安装一扇门，反复开关，应轻便灵活，框扇平整，缝隙不超差为合格。
3.  木门窗套的制作安装
(1)  在门窗框固定后，即可开始木门窗套饰面施工。木筒子板的门窗洞口应比门窗樘宽100mm，比门樘高50mm，比窗筒子板的门窗洞口应比门窗樘宽100mm，是否方正垂直，预埋的木砖或连接铁件是否齐全，位置是否正确，如发现问题，必须修理或校正。
(2)  制作安装木龙骨：根据设计要求和门洞口实际尺寸，先用木方制成龙骨架。 一般骨架分三片，洞口上部一片，两侧各一片，每片一般为两根立杆，当筒子板宽度大于500mm需要拼缝时，中间应适当增加立杆。横撑间距根据筒子板的厚度决定：当面板厚度为10mm时，横撑间距不大于400mm；板厚为5mm时，横撑间距不大于300mm。横撑位置必须与预埋件位置对应。木龙骨架安装必须平整牢固。木龙骨刷水柏油两道，进行防腐处理。
(3)  饰面板封钉：在完成门窗套木龙骨安装及墙面抹灰，并完成地面湿作业后，即可安装饰面板。门窗套木龙骨尺寸裁切饰面板，两端刨成45°角。安装时一般先钉横向，后钉竖向，钉长视板厚度而定，钉帽应砸扁，顺木纹冲入板表面1～3mm。
[bookmark: _Toc117414911]5.11  五金安装工程
1． 门锁、铰链
(1) 门铰链----铰链上面一片的顶缘应距门樘槽口的边缘15cm，下面一片的底缘应距完成地面25cm；如有三片铰链时，中间一片应装配于上下二片间距的中央。
(2) 橱柜门铰链、门止、拉手----装配位置由设计人员指定。
(3) 门锁----除另有规定外，锁把手的中心应距完成地面1m。
2． 装配五金：
(1) 所有五金的装配均应严格遵守出品厂商说明书的规定施工，装置五金时，如用木螺丝紧固者，应先用木钻将各种螺丝本身长度的一半深度，再将螺丝旋入，无论如何不得用钉锤将螺丝直接钉入。
			
[bookmark: _1153499938_23][bookmark: _1153503646_23][bookmark: _1159545883_23][bookmark: _1164019321_23][bookmark: _1187594384_23][bookmark: _1187611774_23][bookmark: _1187617183_23][bookmark: _1191151760_23][bookmark: _1191159855_23]错误！链接无效。（装饰） 
凡装配五金，有需要使用样板，以便装置准备时，施工人员应随时提供该样板可用金属或木制，使用应经业主认可。
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[bookmark: _Toc117414912]5.12  涂料工程
轻钢龙骨石膏板面的油漆料以乳胶漆为主。石膏板面和抹灰面的基层处理：先将抹灰面的灰渣及疙瘩等杂物用铲刀铲除，然后用棕刷将表面灰尘污垢清除干净。表面清扫后，用腻子将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填补好。腻子干透后，先用铲刀将多余腻子铲平，再用1号砂纸打磨平整。石膏板面拼缝一般用纸面胶带贴缝。钉头面刷防锈漆，并用石膏腻子抹平。阴角用腻子嵌满贴上接缝带。对有特殊要求的缝隙、接缝按设计指定的方法处理。
1． 工艺流程
石膏板面涂料工序：清扫→填补缝隙、局部刮腻子→磨平→第一遍满刮腻子→磨平→第二遍满刮腻子→磨平→第三遍满刮腻子→磨平→打底漆→第一道涂层→复补腻子→磨平→第二道涂层→局部再找平磨平→第三道涂层(面层)
2． 施工方法与技术措施
(1) 第一遍满刮腻子及打磨：
当室内涂装面较大的缝隙填补平整后，使用批嵌工具满刮乳胶腻子一遍。所有微小砂眼及收缩裂缝均需满刮，以密实、平整、线角棱边整齐为度。同时，应一刮顺一刮地沿着墙面横刮，尽量刮薄厚度1～2mm，不得漏刮，接头不得留槎，注意不要玷污门窗及其它物面。腻子干透后，用1号砂纸裹着平整小木板，将腻子渣及高低不平处打磨平整。注意用力均匀，保护棱角。磨后用棕扫帚清批干净。
(2) 第二遍满刮腻子及打磨：
第二遍满刮腻子方法象头遍腻子，但要求此遍腻子与前遍腻子刮抹方向互相垂直，将基层进一步刮满及打磨平整流畅、光滑为止。
(3) 第三遍满刮腻子及打磨：
第三遍满刮腻子方法象第二遍腻子，但要求此遍腻子与前遍腻子刮抹方向互相垂直，将基层进一步刮满及打磨平整流畅、光滑为止。
(4) 第一遍涂料：
第一遍涂刷前必须将基层表面清扫干净，擦净浮灰。涂刷时宜用排笔，涂刷顺序一般是从上到下，从左到右，先横后竖，先边线、棱角、小面．后大面。阴角处不得有残涂料，阳角处不得裹棱。如一次涂刷不能从上到底时，应多层次同时作业，互相配合协作，避免接槎、刷涂重迭现象。独立面每遍应用同一批涂料，并一次完成。
			
[bookmark: _1153499938_24][bookmark: _1153503646_24][bookmark: _1159545883_24][bookmark: _1164019321_24][bookmark: _1187594384_24][bookmark: _1187611774_24][bookmark: _1187617183_24][bookmark: _1191151760_24][bookmark: _1191159855_24]错误！链接无效。（装饰） 
(5) 复补腻子：第一遍涂料干透后，应普遍检查一遍，如有缺陷应局部复补涂料腻子一遍，并用牛角刮抹，以免损伤涂料漆膜。
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(6) 磨光：复补腻子干透后，应用细砂纸将涂料面打磨平滑，注意用力应轻而匀，且不得磨穿漆膜，磨后将表面清扫干净。
(7) 第二遍涂料刷及其磨光方法与第一遍相同
(8) 第三遍涂料采用喷涂，喷枪采用1号喷枪，喷枪压力调节0.3～0.5N/mm2喷嘴与饰面成90°角，距离为40～50cm为宜，喷涂时应喷点均匀，移动距离全部适中。喷涂时一般从不显眼的一头开始，逐渐向另一头循序移动，至不显眼处收刷为止，不得出现接槎，结束后，整个表面光洁一致、圆滑细腻，无流坠泛色现象。
(9) 喷涂时，将墙面所有其它饰面全部用报纸遮盖严实，以免出现       污染。
[bookmark: _Toc117414913]5.13  油漆工程
1． 施工工艺
材料确认→表面处理→环境保护→油漆施工
2． 施工方法与技术措施
(1) 施工前应将油漆的品牌，合格证，色卡及成品样品提交业主，经确认后方可进料。
(2) 木材表面应先用木砂纸反复打磨除去木毛刺，使表面平滑，墙接缝及其它胶合处残留的胶，用刮刀刮掉或细砂纸打磨掉，表面上如有色斑，颜色分布不均匀，应事先对木材表面进行脱色处理，使之颜色均匀一致。
(3) 金属构件表面应将其表面的灰尘、油渍、焊渣、锈斑清除干净，涂刷防锈漆，如图纸无规定的，涂刷遍数不少于两遍。
(4) 刷油前首先清理好周围环境，防止尘土飞扬，影响油漆质量。
(5) 油漆施工时，应根据设计要求和质量标准决定涂刷遍数要求木纹清晰，光亮柔和，光滑无档手感，颜色一致，无刷纹无裹楞，流坠皮现象，无漏刷现象，横平竖直，油漆的相邻面及五金配件无污染。
(2) 涂料工程表面无反碱、咬色、喷点、刷纹、流坠、疙瘩、溅沫现象、颜色一致、无砂眼、无划痕、装饰线、分色线平直，门窗洁净、灯具洁净。灯光照射检查，无明显不平整处。
[bookmark: _Toc117414914]5.14、木线安装操作工艺
1．木线固定
（1）木装饰线在条件允许时，应尽反采取胶粘固定。
（2）如果需用钉固定，最好采用气钉枪打。
（3）如用圆钉，应将钉头打扁再钉，钉的位置应在本装饰线的凹槽部位或背视线的一侧。
			
[bookmark: _1153499938_25][bookmark: _1153503646_25][bookmark: _1159545883_25][bookmark: _1164019321_25][bookmark: _1187594384_25][bookmark: _1187611774_25][bookmark: _1187617183_25][bookmark: _1191151760_25][bookmark: _1191159855_25]错误！链接无效。（装饰） 
（4）半圆木装饰线，其位置高度小于1.5m时，钉在木线中点偏下部，高度大于


27
施工组织设计
1.7m时，钉在木线中点偏上部，以避开人的视线。
（5）采用气钉枪钉固时，因钉眼小，远视并不明显，对钉固位置的要求并不严格.
2．木装饰阴角钱的固定
（1）在墙面加木楔或用钢钉直接钉入混凝土中固定，阴角线条以45度夹角拼接，阴、阳夹角拼接和顺。
（2）线脚条安装牢固，线脚拼接严密，与墙面、平顶无间隙，各种线脚细木尺寸误差不得大于2mm。
3．木线拼接
（1）直拼。木装饰线在对口处应开成30°或45°角，截面加胶后拼口，拼口处要求光滑顺直，不得有错位现象。
（2）角拼。对角拼接时，应把木线放在45°定角器上，用细锯锯断，截口处不得有毛边。两条角拼的木线截好口后，在截面上涂胶后进行对拼，对拼口处不得有错位和离缝现象。
（3）木装饰线的自身对口位直，应远离人的视平线，或置于室内的不显眼位处。
4．圆弧收回的做法
（1）截面为半圆的木线条用牙槽法来直木线弯曲圆弧木线，即在木线条背面用细锯间隔一定距离开出一条条细槽口。开槽的间距和槽深视圆弧的弧度大小来定。
（2）圆弧半径大的，开槽间距可大一些，槽口深度可浅一些，反之则开槽间短小一些，槽口可开深一些。深度最大为木线厚度的2/5，间距最小为5mm。
（3）收回线的交圈：所谓交圈即是指装饰线条的连贯性、规整性、
协调性。连贯：要求收回线在转角、转位处能连接贯通，圆顺自然，不能断头、错位或线条宽窄不等、线型不一，要求一种线型从头至尾封闭交圈。规整：装饰线应线型分明，平整顺直，表面光滑流畅，色调一致。协调：收口装饰线协调一致。间隔宽度、位置、粗细比例适度有韵律，相互平行或垂直的应平行垂直，色彩也应搭配适当。
5．收口做法
（1）墙面、柱面与顶面阴角钱；墙面、柱面与顶面相交阴角线。
（2）墙面、柱面阳角线；墙柱面阳角线收口。
6．过渡面及不同材质面交线同一装饰面上过渡平面及采用不同装饰材料的相交钱收口做法。
[bookmark: _Toc117414915]5.15、 帘窗盒安装操作工艺
			
[bookmark: _1153499938_26][bookmark: _1153503646_26][bookmark: _1159545883_26][bookmark: _1164019321_26][bookmark: _1187594384_26][bookmark: _1187611774_26][bookmark: _1187617183_26][bookmark: _1191151760_26][bookmark: _1191159855_26]错误！链接无效。（装饰） 
[bookmark: _Toc113877956][bookmark: _Toc113878139][bookmark: _Toc117414916]1．窗帘盒有明设和暗设两种。明设窗帘盒贴墙明露，暗设窗帘盒一般适用于有吊顶的房间或部位。
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2．窗帘盒加工时，应将木料刨平直、刨光，但深浅一致。有线条时，应用起线刨子顺木纹起线条，线条应光滑清晰。明窗帘盒有明盖板及暗盖板两种，其外立面均不得有明榫，不得露钉帽。
3．窗帘盒安装：窗帘盒宽度当设计图未作规定时，一般可比窗洞宽度大300～360mm，然后根据设计要求进行组装。组装时应加胶钉牢，溢胶应及时擦净。窗帘盒安装的标高应根据室内施工用的水平线量取。当同一墙面上有几个窗帘盒时，应拉通线进行安装，以使高度一致。窗帘盒的中线应对准窗帘洞中线，并使两端体出洞口的长度相同，两端高度应用水平民检查，窗帘盒靠墙部分应与墙面紧贴，无缝隙。如墙面局部不平，应刨盖板加以调整。根据预埋铁件的位置，在盖板上钻孔，用螺栓加垫圈拧紧。
4．窗帘轨道安装前先检查是否平直，如有弯曲应调直后再安装。明窗帘盒宜先安装轨道，暗窗帘盒可后安装轨道。如果挂重窗帘时，明窗帘盒安装轨道采用螺栓，暗窗帘盒安装轨道时，小角应加密，木螺丝不小于32mm。采用电动窗帘轨时，应按产品说明书进行安装调试。
[bookmark: _Toc117414917]5.16 其它分项工程
我公司将按设计要求，由项目经理组织有关施工及技术人员进行认真研究，严格把好每道施工程序，完全按照设计说明所提出的要求施工，根据该工程实际情况服从业主协调安排，结合我公司以往施工经验调整各工种工序排列，互相穿插进行，保证在投标期限内按质完成施工任务。



[bookmark: _Toc111801549][bookmark: _Toc117414918]第六章   质量目标、质量保证体系及质量保证措施

[bookmark: _Toc111801550][bookmark: _Toc117414919]6.1  质量目标
单位工程质量目标
我方郑重承诺：符合国家质量验收标准。
[bookmark: _Toc111801551][bookmark: _Toc117414920]6.2  质量保证体系网络图




			
[bookmark: _1153499938_27][bookmark: _1153503646_27][bookmark: _1159545883_27][bookmark: _1164019321_27][bookmark: _1187594384_27][bookmark: _1187611774_27][bookmark: _1187617183_27][bookmark: _1191151760_27][bookmark: _1191159855_27]错误！链接无效。（装饰） 
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[bookmark: _Toc111801552][bookmark: _Toc117414921]6.3  质量保证体系
自中标起，成立以项目经理为首的质量保证体系。在其领导下，由项目施工员、质量员实施对本工程的质量监控和管理，使工程质量等级纳入投标质量等级的控制目标。公司配合现场质保体系进行预控、监督和检测。从技术、工序控制、材料、质量检测、配合、产品保护等方面落实措施。
[bookmark: _Toc111801553][bookmark: _Toc117414922]6.4  质量检测程序
质量预控及检测是保证工程质量的一个不可缺少的重要手段，因此，我项目部从领取施工图纸到手之日起，经图纸会审，编制施工组织设计，分项、分部工程质量评定，单位工程质量评定，施工验收，直至竣工后保修服务，每个环节都由专人负责，专人检查，专人评定，层层把关，严格执行。
同时认真接受政府质量监督机构和业主以及业主委派的监理工程师及的指导和监督，经过内外多方的共同作用，互相合作，实现本工程质量一次性达到投标质量等级要求。








			
[bookmark: _1153499938_28][bookmark: _1153503646_28][bookmark: _1159545883_28][bookmark: _1164019321_28][bookmark: _1187594384_28][bookmark: _1187611774_28][bookmark: _1187617183_28][bookmark: _1191151760_28][bookmark: _1191159855_28]错误！链接无效。（装饰） 
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[bookmark: _Toc111801554][bookmark: _Toc117414923]6.5  质量管理预控网络图
 (
及时下达技术交底和材料单
) (
技术准备不足
)

 (
统筹协调，合格安排
) (
施工组织准备不足
)

 (
质量管理
) (
及时应变，重新进行技术交底
) (
临时变更项目
)
 (
加强换班交底手续
) (
无交接班制度
)
 (
制度不完善
)
 (
加强说服教育，辅以经济处罚
) (
安全员、质检员脱岗
)
 (
明确岗位责任
) (
岗位责任制不清
)

 (
树立为基层服务思想，主动检查
) (
质检员检验不够
)

 (
积极主动邀请监理工程师进行隐蔽工程验收
) (
邀请监理工程师检验不够
)



[bookmark: _Toc111801555][bookmark: _Toc117414924]6.6  工程质量预控法
1． 全面贯彻“预防为主”的方针，推行全面质量管理，把质量管理从事后检验转变为事先控制工序及因素，把管结果变为管因素，把质量事故消灭在萌芽状态。
2． 运用工程质量预控表、工程质量因果分析、对策计划表对施工过程进行主动分析、达到预防为主的目的。
3． 根据本工程具体情况，进行综合分析，依据灵活机动原则，确定各分项工程的控制重点、难度和控制程序。
4． 运用科学的质量控制方法，实施项目质量有效控制进行质量控制教育。围绕总体目标和分项目标，在项目和施工队伍全体员工进行普遍质量意识教育、质量管理制度教育、质量标准教育；牢固树立“质量第一”的意识。
			
[bookmark: _1153499938_29][bookmark: _1153503646_29][bookmark: _1159545883_29][bookmark: _1164019321_29][bookmark: _1187594384_29][bookmark: _1187611774_29][bookmark: _1187617183_29][bookmark: _1191151760_29][bookmark: _1191159855_29]错误！链接无效。（装饰） 
5． 狠抓准备工作质量。施工准备是抓好施工质量控制的基础。为此，在每项工作开工时，要求项目部和施工队认真抓好思想准备、技术准备、物资准备、设备准备、组织准备和现场准备，准备工作做好了，质量控制工作才能顺利展开。


31
施工组织设计
1． 针对各分项工程控制重点及质量目标，采取对策，实施质量预控。针对事先要进行的施工重点控制项目，分析可能或易于出现的质量问题，从而提出应变对策，制定质量预防措施。
[bookmark: _Toc111801556][bookmark: _Toc117414925]6.7  施工检测程序
1． 质量过程控制程序图（一）
 (
工序质量控制
)
 (
分项工序质量控制
)
 (
控制
) (
工序质量控制
) (
施工项目
质量控制
)
 (
工序质量控制
) (
分部工序质量控制
)

 (
单位工程质量控制
)
 (
工序质量控制
)
 (
整个装饰项目质量控制
)



2． 质量过程控制程序图（二）
 (
施工项目质量控制
)

 (
投入材料
质量控制
) (
半成品
质量控制
)

 (
施工及安装工艺
工程质量控制
)



3． 质量过程控制程序图（三）
 (
施工项目质量控制因素
)

 (
对施工技术、劳动、管理环境的质量控制
) (
对参与施工人员的质量控制
) (
对材料购配的质量控制
) (
对所用施工机械设备的质量控制
) (
对采用施工检验方法的质量控制
)




			
[bookmark: _1153499938_30][bookmark: _1153503646_30][bookmark: _1159545883_30][bookmark: _1164019321_30][bookmark: _1187594384_30][bookmark: _1187611774_30][bookmark: _1187617183_30][bookmark: _1191151760_30][bookmark: _1191159855_30]错误！链接无效。（装饰） 
4． 质量检查验收程序
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 (
分项工程完成
) (
不合格
) (
不合格
) (
不合格
) (
合        格
) (
隐 蔽 验 收
) (
合        格
) (
共        检
) (
合        格
) (
班 组 互 检
) (
合        格
) (
班 组 自 检
) (
分项工程评定
) (
下道工序
) (
下 道 工 序
)



 (
合格
)

 (
专职质量员负责检查
)  










[bookmark: _Toc111801557][bookmark: _Toc117414926]6.8  工程质量保证措施
1. 施工前应认真学习和会审施工图纸，并做好逐级技术交底工作。应遵照设计图纸要求、施工规范、操作规程和工艺标准的各项相应要求施工,如设计变更、材料代用或由于施工原因要变更原设计时，应先与业主、监理统一办理洽商。
2. 严格质量预控和保障制度。项目部组要签订质量承包合同，把施工质量同经济效益挂勾。除了施工班组进行自检外，每周对工程进度和质量进行定期检查，以确保工程质量。
3. 加强原材料的进场验收，主要材料必须有质保书和合格证书，报告送交工程监理，检验满足施工质量要求方可使用。
[bookmark: _Toc111801558][bookmark: _Toc117414927]6.9   质量岗位责任制度
1． 实行主管施工质量的公司领导对工程质量具体负责，项目经理、技术负责人在技术上对工程质量直接负责的质量管理机制。
2． 公司设立质监部，配备专职负责人和专职质量员，各项目部设立专职质量检查员。
3． 各级专职质检员协助该级领导人员进行日常的质量管理，其主要职责：


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/127165143064006043
4． 
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