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 (
、
)建设项目基本情况
	建设项目名称
	海南中科基因技术有限公司实验室项目

	项目代码
	无

	建设单位联系 人
	
	联系方式
	*****

	建设地点
	海南省海口市秀英区科技大道 7 号清华创客（海南）孵化基地 B2- 17 厂房

	地理坐标
	（20 度 0 分 35.134 秒，110 度  15 分 31.409 秒）

	国民经济
行业类别
	检测服务 M7452
	建设项目
行业类别
	“ 四十五、研究和试验发展”“98 专业实验 室、研发（实验）基地” 中“其他（不产生 实验废气、废水、危险废物的除外）ℽ

	

建设性质
	☑新建（迁 建）
□ 改建
□扩建
□技术改造
	
建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准 /
备案）部门（选 填）
	
/
	项目审批（核准/    备案）文号（选填）
	
/

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	5

	环保投资占比
（%）
	2.5
	施工工期
	2 个月

	是否开工建设
	☑否
□是：
	用地（用海）
面积（m2）
	1306m2

	专项评价设置 情况
	无
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规划情况
	规划名称：《海口药谷工业园区控制性详细规划（修编）及城市设计》
规划审批机关：海口市自然资源和规划局
审批文件名称：海口市自然资源和规划局关于《海口药谷工业园区控制性
详细规划（修编）及城市设计》的批复
审批文件文号：无
规划批复日期：于2020年6月15日

	
规划环境影
响评价情况
	《海口药谷工业园区控制性详细规划（修编）及城市设计》属于海口国家 高新技术产业开发区园区规划的一部分，2018年5月，高新区管委会委托中
国环境科学研究院和海南省环境科学研究院开展海口国家高新技术产业开
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	发区园区规划环境影响评价工作，《海口国家高新技术产业开发区园区规 划环境影响评价报告书》已于2021年1月28日通过评审，目前尚未取得审查
意见。

	



规划及规划
环境影响评
价符合性分
析
	根据《海口药谷工业园区控制性详细规划（修编）及城市设计》：园 区功能定位为海口市现代化、高新环保型工业园区—— 以医药制造、饮料 食品制造、电子工业为主导、以包装印刷业为关联，大力发展高科技、低 污染、低能耗、高附加值产业的环保型产业园区。主导产业选择：（1）医 药制造业：重点发展南药生产、生物药品生产、海洋药品生产、化学药品 生产、基因药品、生物保健和化妆品（如生物保健品、保健酒、生物化妆 品）、本项目为专业实验室项目，属于低污染、低能耗、高附加值产业，
符合海口药谷工业园区控制性详细规划。
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其他符合性
分析
	1 、产业政策相符性分析
本项目为实验室项目，不在国家发改委《产业结构调整指导目录（201 9 年本）》中“鼓励类” 、“ 限制类”和“淘汰类”之列，为允许类，因此项目符
合国家产业政策要求。
根据《海南省产业准入禁止限制目录（2019 年版）》（琼发改产业〔2019〕
1043 号），不属于禁止类、限制类产业，因此项目符合海南省产业政策。
综上所述，项目符合国家及海南省相关产业政策。
2 、与《海口市总体规划（空间类 2015-2030）》的相符性分析
根据海南省“多规合一 ”信息综合管理平台发布的总规规划用地类（见 附图 5），该项目地块属于高新技术及信息产业园区地块。本项目为专业实
验室项目，与项目与《海口市总体规划（空间类 2015-2030）》是相符的。
3 、与“三线一单”相符性
为贯彻落实全国生态环境保护大会及《中共中央国务院关于全面加强 生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17 号）提 出“省级党委和政府要加快确定生态保护红线、环境质量底线、资源利用上 线，制定生态环境准入清单”（ “三线一单” ）的工作部署，以及中共海南省 委办公厅 海南省人民政府办公厅印发《关于海南省“三线一单”生态环境分
区管控的实施意见》的通知（琼办发〔2021〕7 号），本次环评对三线一单
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	的原则要求进行相符性分析。
（1）本项目所在的环境管控单元
根据海南省陆域环境管控单元分布图（附图 8），本项目位于重点管控 单元。根据海南省生态环境分区管控方案，重点管控单元的总体生态环境 管控要求是：根据现状环境质量是否达标、区域经济社会发展趋势与需求、 可能面临的环境压力等因素，制定差别化的生态环境准入要求，从区域污 染物削减/替代、限制/禁止开发建设活动、污染源控制、环境风险防控等方
面提出要求。
项目所在的海口市药谷工业园区属于北部片区，拟建项目与《海南省
生态环境分区管控方案》片区生态环境管控要求符合性分析详见
表 1- 1 ，经分析可知项目建设能够满足其原则要求。
表 1-1    与《海南省生态环境分区管控方案》符合性分析
	序号
	《海南省生态环境分区管控 方案》 要求
	拟建项目情况
	符合性

	1
	加快推进企业入园，逐步搬迁园区周 边居民。
	本项目位于海口药谷工业 园区，已经入园。
	符合

	2
	对建材等行业实施精细化管理。
	本项目不属于建材行业。
	/

	
3
	优化交通运输结构，加快推行新能源 车替代燃油车，加快开展燃气锅炉低 氮燃烧改造，强化施工和道路扬尘管 控。
	项目施工过程采取相应措 施控制扬尘。
	
符合

	4
	提高水资源利用效率，对高耗水项目 提出最严格的环境准入要求。
	本项目不属于高耗水项目
	符合

	5
	推进海绵城市建设。
	本项目不涉及相关内容。
	/

	
6
	城镇新建排水管网实行雨污分流，提 高污水收集处理率，加快乡镇污水处 理设施建设。
	本项目厂区内实行雨污分 流，雨水排水口和废水排 水口分别接入市政雨污管 网。
	
符合

	7
	禁止明显破坏生态环境的建设活动。
	本项目无破坏生态环境活 动。
	符合

	8
	海口市全面实施生活垃圾分类。
	企业实行生活垃圾分类。
	符合


（2）海南省生态保护红线区规划相符性分析
根据海南省“多规合一 ”信息综合管理平台发布的生态保护红线规划， 
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	项目选址不涉及生态保护红线（详见附图 7）。因此，项目选址符合海南省
生态保护红线规划。
（3）环境质量底线
①水环境质量底线
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	本项目产生的废水经化粪池处理达标后排入市政污水管网，最终进入 海口市白沙门污水处理厂进一步处理后达标深海排放。项目建设符合水环
境质量底线要求。
②大气环境质量底线
根据项目所在地例行监测资料表明，本项目所在的海口市药谷工业园 区属于达标区，大气环境质量能够符合相应标准要求，因此项目符合大气
环境质量底线。
（4）资源利用上线
项目位于海口市药谷工业园区，符合海口市药谷工业园区规划，根据 规划环评，区域水资源、土地资源、天然气资源可支撑海口市药谷工业园
区规划发展，因此，本项目无资源利用上线制约。
（5）环境准入负面清单
从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等
方面分析：
①本项目位于海口市药谷工业园区，项目产业定位及用地布局符合规
划要求，因此从空间布局上不会被列入负面清单；
②大气污染物、水污染物排放强度较低，采取报告中所列的环境污染 防治措施后，大气环境和水环境影响可接受，因此，从污染物排放管控角
度分析不会被列入负面清单；
③本项目不涉及环境风险物质，在产品生产过程中产生的废气、废水 和噪声、固废会对环境造成影响，在采取相应措施降低影响后，从环境风
险防控角度项目不会被列入负面清单。
④项目所在区域不属于生态用水补给区、地下水开采重点管控区以及 自然资源重点管控区，项目用水水源为地表水。因此，从资源利用效率角
度不会被列入负面清单。
4 、实验室等级与相关规定的符合性分析
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	（1）实验室等级
本项目建成后进行动物检验检疫服务，主要进行常见动物（猪、鸡、
鸭、鹅、牛、羊、鱼、虾等）的重要疫病的实验室检测，不涉及 P3 及以上
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	等级的生物实验。根据《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）， 本项目为生物安全防护实验室的 P2 生物安全实验室，不属于 P3 、P4 生物 安全实验室及转基因实验室 。根据《 实验室生物安全通用要求 》 （GB19489-2008）和《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011） 中生物安全实验室所处理的对象的生物危害程度和采取的防护措施，生物 安全实验室分为四级，可采用 BSL- 1 、BSL-2 、BSL-3 、BSL-4 表示相应级
别的实验室，本项目实验室的生物安全防护水平为 BSL-2。
表 1-2    生物安全实验室的分级
	分级
	生物危害程度
	操作对象

	一级
	低个体危害、低 群体危害
	对人体、动植物或环境危害较低，不具有对健康成人、 动植物致病的致病因子

	二级
	中等个体危害、 有限群体危害
	对人体、动植物或环境具有中等危害或具有潜在危险的 致病因子，对健康成人、动物和环境不会造成严重危害， 有有效的预防和治疗措施

	
三级
	
高个体危害、低 群体危害
	对人体、动植物或环境具有高度危害性，通过直接接触 或气溶胶使人传染上严重的甚至是致命疾病，或对动植 物和环境具有高度危害的致病因子。通常有预防和治疗 措施

	
四级
	高个体危害、高 群体危害
	对人体、动植物或环境具有高度危害性，通过气溶胶途 径传播或传播途径不明，或未知的、高度危险的致病因 子。没有预防和治疗措施


项目建成后主要进行常见动物（猪、鸡等）的疫病、养殖场水质及环 境进行细菌分离鉴定，及使用商品化的药敏纸片进行所分离细菌的敏感药 物筛选，为客户养殖管理提供临床的细菌性疾病的辅助诊断和用药指导，
不涉及高致病性病原微生物实验活动。
（2）选址相关规定的符合性分析
项目为生物安全二级实验室建设，应满足但不限于《实验室生物安全 通用要求》（GB19489-2008）、《病原微生物实验室生物安全通用准则》 （WS233-2017）、《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）、 《病原微生物实验室生物安全管理条例》（WS233-2002）等相关规范、条 例的要求，本项目与上述规定中与选址、环境保护相关内容的符合性分析
对比情况见表1-3。
表 1-3    要求与建设情况对比表
	序号
	要求
	本项目情况

	[image: ]
、
	《实验室生物安全通用要求》（GB 19489-2008）
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		1
	实验室选址、设计和建造应符合国家和地方环境保 护和建设主管部门等的规定和要求。
	符合选址要求
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2
	实验室的设计应保证对生物、化学、辐射和物理等 危险源的防护水平控制在经过评估的可接受程度， 为关联的办公区和邻近的公共空间提供安全的工 作环境，及防止危害环境。
	符合选址要求

	
	
	二、
	《病原微生物实验室生物安全通用准则》（WS233-2017）

	
	
	

1
	在充分考虑生物安全实验室地面、墙面、顶板、管 道、橱柜等在消毒、清洁、防滑、防渗漏、
防积尘等方面特殊要求的基础上，从节能、环保、 安全和经济性等多方面综合考虑，选用适当的符合 国家标准要求的建筑材料。
	项目选用符合国家标准要 求的建筑材料

	
	
	
2
	实验室应根据房间或实验间在用、停用、消毒、维 护等不同状态时的需要，采取适当的警示和
进入限制措施，如警示牌、警示灯、警示线、门禁 等。
	项目采取适当的警示和
进入限制措施，如警示牌、
警示线、门禁等。

	
	
	3
	应有专门设计以确保存储、转运、收集、处理和处 置危险物料的安全。
	项目设有废物暂存间用于 暂存危险物料

	
	
	三、
	《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）

	
	
	
1
	生物安全实验室的位置要求应符合表 4. 1.4 的规 定，如下
	

	
	
	
2
	二
级
	可共用建筑物，与建筑物其他部分 可相通，但应设可自动关闭的带锁 的门
	选 址 和 建 筑 间 距，无要 求
	符合选址要求

	
	
	3
	二级生物安全实验室应在实验室或实验室所在建 筑内配备高压灭菌器或其他消毒灭菌设备；
	配备有高压灭菌器

	
	
	4
	生物安全实验室应有防止节肢动物和啮齿动物进 入和外逃的措施。
	项目不涉及节肢动物和啮 齿动物的实验

	
	
	

5
	生物安全实验室的设计应充分考虑生物安全柜、动 物隔离设施、高压灭菌器、动物尸体处理设备、污 水处理设备等设备的尺寸和要求，必要时应留有足 够的搬运孔洞，以及设置局部隔离、防振、排热、 排湿设施。
	设有生物安全柜、高压灭菌 器等相应措施

	
	
	四、
	《病原微生物实验室生物安全管理条例》

	
	
	1
	一级、二级实验室不得从事高致病性病原微生物实 验活动
	项目不从事高致病性病原 微生物实验活动

	
	
	
2
	新建、改建或者扩建一级、二级实验室，应当向设 区的市级人民政府卫生主管部门或者兽医主管部 门备案。
	按要求管理
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3
	实验室应当依照环境保护的有关法律、行政法规和 国务院有关部门的规定，对废水、废气以及其他废 物进行处置，并制定相应的环境保护措施，防止环 境污染。
	设置了废水、废气和固废的 污染防治措施

	
	综上所述，本项目与上述规定中环境保护相关内容相符。
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二、建设项目工程分析
—  7    —
	建设内容
	1 、建设规模及内容
海南中科基因技术有限公司拟投资 200 万元租赁海南省海口市秀英区科技大道 7 号 清华创客（海南）孵化基地 B2- 17 厂房建设实验室项目，租赁厂房建筑面积为 1306 平方 米，主要建设内容为实验室，主要分为接样室、制样室、留样室、称量室、试剂室、精 密仪器室、血清学检测室、细菌分离鉴定室、基础准备室、样品处理室、体系配制室、 核酸提取室、核酸扩增室、电泳室、理化室、高压消解室、气相室、液相室等，配套相
关检测仪器和设备、环保设施以及办公室等附属工程。
本项目主要对接政府、科研院校、社会的动物检验检疫服务，主要进行常见动物（猪、 鸡、鸭、鹅、牛、羊、鱼、虾等）进行动物医学检验，均为病理性诊断实验，无任何药 物的研发，不涉及 P3 、P4 生物安全实验室，不涉及转基因内容，本项目属于生物安全
实验室二级。
项目工程组成一览表见表 2- 1。
表 2-1    项目工程组成一览表
	项目名称
	主要建设内容和规模
	备注

	

主体工程
	

实验区
	建筑面积 1107.5m2 ，设置接样室、制样室、留样室、称 量室、试剂室、精密仪器室、血清学检测室、细菌分离 鉴定室、基础准备室、样品处理室、体系配制室、核酸 提取室、核酸扩增室、 电泳室、理化室、高压消解室、 气相室、液相室等，配置相关仪器。
	
租赁
须装修

	辅助工程
	办公区
	建筑面积 198.5m2 ，设置办公室、总经理室、接待室、 档案室、财务室、会议室、卫生间等。
	租赁
须装修

	







储运工程
	样品室
	设置在实验区，用于存放送检的各种样品。
	租赁
须装修

	
	试剂室
	设置在实验区，用于存放实验所用的各种试剂。
	租赁
须装修

	
	资料档案室
	资料室、档案室设置在办公区。
	租赁
须装修

	
	




通风系统
	项目在细菌鉴定室、细菌分离室、血清学实验室、制样 室、样品处理室共设置 4 台生物安全柜。所有具有细菌 的操作均在生物安全柜 AⅡ型内操作，生物安全柜排风 均经过高效过滤器过滤，且生物安全柜相对实验室内环 境处于负压状态，可有效控制生物安全柜内的气流，实 现气流 100%在生物安全柜“侧进上排 ”，杜绝服务过 程产生的可能含有病原微生物的废气从操作窗口外逸， 只有从其上部的排风口经高效过滤后，引至建筑物专用 烟道外排。房间内排风，细菌分离鉴定室、分子生物学 检测室均采用紫外线消毒。其它实验室、办公室等区域 均设置吸顶式空调或分体式空调和换气扇。
	



租赁
须装修
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		 (
公用工程
)
	 (
供电
)
	 (
项目用电由市政电网供应
)
	 (
依托孵化基
)
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	地现有的电 网

	
	供水
	项目用水由市政供水管网
	依托孵化基 地现有的市 政供水管网

	
	
排水
	采用雨污分流制，实验室废液应全部按照危废处置，不 得外排；实验室器皿清洗废水经中和桶预处理后同其他 一般废水通过下水道排入现有建筑的化粪池，经化粪池 处理后排入市政污水管网，最终进入白沙门污水处理厂
	
/

	





环保工程
	废水
	实验室器皿清洗废水经中和桶预处理后同其他废水通 过下水道排入现有建筑的化粪池，经化粪池处理后排入 市政污水管网，最终进入白沙门污水处理厂
	/

	
	
废气治理
	实验室配套通风排气系统，有机废气、无机废气及酸雾 等经通风柜、集气罩吸收进入对应的排气管道系统，有 机废气及酸性气体收集后经“酸性气体净化塔+活性炭 吸附装置 ”处理由排气筒 DA001 高空排放
	
新建

	
	噪声治理
	采用厂房隔声、设备安装减振基座等措施
	/

	
	

固废
	生活垃圾收集桶，设于办公区域内
	

新建

	
	
	检测废液收集桶，设于各检验室内，送至危废间暂存
	

	
	
	实验室一般固废收集桶，位于各检验室内
	

	
	
	危废间两间，动物疫病的在灭菌室暂存，理化的在废物 暂存室暂存，建筑面积分别为 5m2
	


2 、产品方案
设计检测规模：35 万份样品/a（动物检验检疫 25 万份样品/a、其他 10 万份样品/a ）。
3 、原辅料用量
开展检测项目时，在分析和仪器分析过程中均会使用到各种试剂，项目检试剂数量 众多，本次环评只选其中主要的原辅材料。项目设有试剂室，在运营使用过程中要注意 安全、防风化、防潮解、防曝光、防挥发，化学试剂的保存应根据其毒性、易燃性、腐 蚀性和潮解性等不同化学性质进行妥善保管，建立试剂电子清单，以便清点和重复购买， 对新采购入库的试剂应及时更新电子清单（清单内容应包括名称、规格、购进日期、生 产厂家、用途等相关信息），并对其粘贴清晰的标签后进行归类存放，领用试剂时同样 做好电子清单的更新工作，并做好领用相关的登记工作。试剂室各种试剂的的库存量为 半年使用量。领取回的试剂，置于实验室的药品架上，防止试剂瓶滑落，试剂瓶外壁应 清晰注明试剂名称、浓度或配比、配制日期、配制人员姓名等信息，将有标签的方向朝
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	外，摆放整齐。
本项目主要试剂材料见下表。
表 2-2    营运期主要试剂材料表
	序号
	名称
	规格
	年消耗量
	来源
	作用

	1
	氢氧化钠
	500g/瓶
	1 瓶
	外购
	调节 pH 值
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	2
	酵母浸出粉
	500g/瓶
	1 瓶
	外购
	配制微生物培养基

	3
	牛肉蛋白胨
	500g/瓶
	1 瓶
	外购
	配制微生物培养基

	4
	氯化钾
	500g/瓶
	1 瓶
	外购
	配制 PBS 溶液

	5
	磷酸二氢钾
	500g/瓶
	1 瓶
	外购
	配制 PBS 溶液

	6
	磷酸氢二钾
	500g/瓶
	1 瓶
	外购
	配制 PBS 溶液

	7
	磷酸二氢钠
	500g/瓶
	1 瓶
	外购
	配制 PBS 溶液

	8
	氯化钠
	500g/瓶
	1 瓶
	外购
	配制 PBS 溶液

	9
	无水乙醇
	500ml/瓶
	10 瓶
	外购
	溶液配置或表面消毒

	10
	一次性培养皿
	500 个/箱
	1 箱
	外购
	细菌培养

	11
	一次性离心管
	500 个/盒
	3 盒
	外购
	溶液装取

	12
	一次性吸头
	1000 个/袋
	3 袋
	外购
	液体移取

	13
	ELISA 试剂盒
	480 次/盒
	5 盒
	外购
	用于 ELISA 检测

	14
	琼脂糖
	50g/瓶
	1 瓶
	外购
	用于分子检测

	15
	嗅化乙锭
	0.5g/瓶
	1 瓶
	外购
	用于分子检测

	16
	TAE 溶液（50×)
	50ml/瓶
	2 瓶
	外购
	用于分子检测

	17
	反转录试剂盒
	50 次/盒
	2 盒
	外购
	用于分子检测

	18
	核酸扩增试剂盒
	50 次/盒
	2 盒
	外购
	用于分子检测

	19
	甲醇
	500ml/瓶
	3 瓶
	外购
	用于理化实验

	20
	乙腈
	500ml/瓶
	2 瓶
	外购
	用于理化实验

	21
	盐酸
	500ml/瓶
	2 瓶
	外购
	用于理化实验

	22
	羧甲基纤维素钠
	500ml/瓶
	2 瓶
	外购
	用于理化实验


主要原辅材料介绍：
ELISA 试剂盒：ELISA 生物试验是一种敏感性高，特异性强，重复性好的实验诊断 方法，其中试剂盒里面包括有（免疫吸附剂、结合物、酶的底物、阴性对照品和阳性对
照品、结合物及标本的稀释液、洗涤液、酶反应终止液）。
表 2-3    其他原材料的理化性质
	编号
	原料
	熔点℃
	沸点℃
	溶解性
	毒性

	1
	氢氧化钠
	318.4
	1390
	易溶于水
	具有强腐蚀性

	
2
	
酵母浸出粉
	酵母浸粉即粉状酵母浸出物（（YEF——Yeast extract fermentation），是以  高蛋白面包酵母或啤酒酵母为原料，经自溶、酶解、浓缩、干燥等工艺制成 的一种富含蛋白质、氨基酸、肽、多肽、核酸、维生素及微量元素等营养成 分的生物培养基产品
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3
	
牛肉蛋白胨
	蛋白胨是将肉、酪素或明胶用酸或蛋白酶水解后干燥而成的外观呈淡黄色的 粉剂，具有肉香的特殊气息。蛋白质经酸、碱或蛋白酶分解后也可形成蛋白 胨。在胃内蛋白质的初步消化产物之一就是蛋白胨。蛋白胨富含有机氮化合 物，也含有一些维生素和糖类。它可以作为微生物培养基的主要原料。

	

4
	

氯化钾
	

776
	

1420
	1g 溶于 2.8ml 水、1.8ml
沸水、14ml 甘油、约
250ml
乙醇，不溶于乙醚、丙
酮和盐酸
	口服过量氯化钾有毒；半数
致死量约为 2500 mg/kg（与普
通盐毒性近似）

	5
	磷酸二氢钾
	252.6
	
	易溶于水
	酿造酵母的培养剂、强化剂、 膨松剂、发酵助剂

	6
	磷酸氢二钾
	
	
	在水中极易溶解
	配制缓冲液，无毒无害
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7
	

磷酸氢二钠
	
	
	
易溶于水，几乎不溶于 乙醇
	小 鼠 腹 腔 注 射 LD50   为 250mg/kg       ，   ADI       为 0-70mg/kg(  食品和食品添加 剂总磷摄入量以磷计，注
意与钙摄入量的关系)

	8
	氯化钠
	801
	1413
	溶于水和甘油，难溶于 乙醇
	无毒无害

	9
	无水乙醇
	- 114. 1
	78.5
	能与水以任意比互溶。
	急性中毒：急性中毒多发生于 口服

	10
	琼脂糖
	260-481.5
	
	在水中一般加热到 90℃以上溶解
	

	



11
	



甲醇
	



-97.8
	



64.7
	


与水互溶，可混溶于醇
类、乙醚等多数有机溶 剂。
	LD505628mg/kg(大鼠经口)；
15800mg/kg(兔经皮)；
LC5082776mg/kg ，4 小时(大
鼠吸入)；人经口 5～10ml，潜
伏期 8～36 小时，致昏迷；人
经口 15ml ，48 小时内产生视
网膜炎，失明；人经口 30~
100ml 中枢神经系统严重损
害，呼吸衰弱，死亡

	
12
	
乙腈
	
-45
	
81.6
	
与水和醇无限互溶
	LD50 ： 2460mg/kg （大 鼠 经  口）；1250mg/kg （兔 经皮 ）
LC50：7551ppm（大鼠吸入， 8h）

	
13
	
盐酸
	
-27.32
	
110
	
与水互溶
	LD50：900mg/kg （兔经口）；
LC50：3124ppm ，1  小时（大 鼠吸入）


原辅料存储情况：
项目涉及的所有药品均外购。
项目试剂分液体和固体分开存放。
试剂存放于贮存柜或冷藏柜内，阴凉避光，防止由于阳光照射及室温偏高造成试剂
变质、失效。
化学性质相互抵触的化学物品，如酸和碱化学药品、氧化和还原药品均存放在不同
柜子里。
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	有机无机药品分开存放。均避光和阴凉处存放。
4 、主要生产设备
本项目主要生产设备及数量见下表。
表 2-4    项目主要设备一览表
	编号
	设备名称
	型号及规格
	单位
	数量
	备注

	1
	生物安全柜
	
	台
	1
	制样室

	2
	单道移液器
	20-200μL
	把
	1
	制样室

	3
	单道移液器
	100- 1000μL
	把
	1
	制样室

	4
	离心机
	H1560-W
	台
	1
	制样室
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	5
	冰箱
	
	台
	2
	制样室

	
	6
	冰柜
	
	台
	1
	制样室

	
	7
	超低温冰箱
	-80℃
	台
	2
	制样室

	
	8
	立式压力蒸汽灭菌器
	
	台
	1
	危废暂存间

	
	9
	立式压力蒸汽灭菌器
	
	台
	1
	准备室

	
	10
	电热鼓风干燥箱
	BOV101- 150- Ⅱ
	台
	1
	准备室

	
	11
	PH 计
	PHS-2F
	台
	1
	准备室

	
	12
	电子天平
	1003
	台
	1
	准备室

	
	13
	生物安全柜
	
	台
	1
	血清学实验室

	
	14
	冰箱
	
	台
	4
	血清学实验室

	
	15
	酶标仪
	Infinite® F50
	台
	1
	血清学实验室

	
	16
	自动洗板机
	
	台
	1
	血清学实验室

	
	17
	微量震荡仪
	MM- 1
	台
	1
	血清学实验室

	
	18
	单道移液器
	0.5- 10μL
	把
	1
	血清学实验室

	
	19
	单道移液器
	2-20μL
	把
	1
	血清学实验室

	
	20
	单道移液器
	10- 100μL
	把
	1
	血清学实验室

	
	21
	单道移液器
	20-200μL
	把
	1
	血清学实验室

	
	22
	单道移液器
	100- 1000μL
	把
	1
	血清学实验室

	
	23
	8 道移液器
	20-200μL
	把
	1
	血清学实验室

	
	24
	8 道移液器
	30-300μL
	把
	1
	血清学实验室

	
	25
	电热恒温培养箱
	
	台
	1
	血清学实验室

	
	26
	超净工作台
	
	台
	1
	分子生物学检测室

	
	27
	生物安全柜
	
	台
	1
	分子生物学检测室

	
	28
	掌型离心机
	Mini star
	台
	1
	分子生物学检测室

	
	29
	单道移液器
	0.5- 10μL
	把
	1
	分子生物学检测室

	
	30
	单道移液器
	2-20μL
	把
	1
	分子生物学检测室

	
	31
	单道移液器
	10- 100μL
	把
	1
	分子生物学检测室

	
	32
	单道移液器
	20-200μL
	把
	1
	分子生物学检测室

	
	33
	单道移液器
	100- 1000μL
	把
	1
	分子生物学检测室

	
	34
	PCR 仪
	
	台
	3
	分子生物学检测室

	
	35
	荧光定量 PCR 仪
	
	台
	1
	分子生物学检测室

	
	36
	自动核酸提取仪
	HR003
	台
	1
	分子生物学检测室
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	37
	离心机
	H1560-W
	台
	1
	分子生物学检测室

	
	38
	漩涡混匀仪
	XW-80A
	台
	1
	分子生物学检测室

	
	39
	单道移液器
	0.5- 10μL
	把
	1
	分子生物学检测室

	
	40
	单道移液器
	2-20μL
	把
	1
	分子生物学检测室

	
	41
	单道移液器
	20-200μL
	把
	1
	分子生物学检测室

	
	42
	单道移液器
	100- 1000μL
	把
	1
	分子生物学检测室

	
	43
	核酸电泳仪
	JY300E
	套
	1
	分子生物学检测室

	
	44
	凝胶成像分析系统
	JY04S-3E
	套
	1
	分子生物学检测室

	
	45
	单道移液器
	0.5- 10μL
	台
	1
	分子生物学检测室

	
	46
	生物安全柜
	
	台
	2
	细菌学检测室

	
	47
	电热恒温培养箱
	
	台
	1
	细菌学检测室

	
	48
	恒温培养摇床
	
	台
	1
	细菌学检测室

	
	49
	数码生物显微镜
	
	台
	1
	细菌学检测室

	
	50
	单道移液器
	20-200μL
	把
	1
	细菌学检测室

	
	51
	单道移液器
	20-200μL
	把
	1
	细菌学检测室

	
	52
	单道移液器
	20-200μL
	把
	1
	细菌学检测室

	
	53
	单道移液器
	20-200μL
	把
	1
	细菌学检测室
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	54
	漩涡混匀仪
	XW-80A
	台
	1
	细菌学检测室

	55
	水分仪
	
	台
	1
	理化室

	56
	相对密度仪
	
	台
	1
	理化室

	57
	原子吸收仪
	
	台
	1
	理化室

	58
	成分测定仪
	
	台
	1
	理化室

	59
	崩解时限仪
	
	台
	1
	理化室

	60
	恒温振荡器
	
	台
	1
	理化室

	61
	磁力搅拌器
	
	台
	1
	理化室

	62
	超声波破碎机
	
	台
	1
	理化室

	63
	分光光度计
	
	台
	1
	理化室

	64
	电位滴定仪
	
	台
	1
	理化室

	65
	电导率仪
	
	台
	1
	理化室

	66
	旋光仪
	
	台
	1
	理化室

	67
	旋转蒸发仪
	
	台
	1
	理化室

	68
	色谱层析仪
	
	台
	1
	理化室

	69
	高效液相色谱仪
	
	台
	1
	理化室

	70
	气相色谱仪
	
	台
	1
	理化室

	71
	液氮罐
	
	台
	1
	理化室

	72
	恒温干燥箱
	
	台
	1
	理化室

	73
	真空干燥箱
	
	台
	1
	理化室

	74
	马沸炉
	
	台
	1
	理化室

	75
	电热炉
	
	台
	1
	理化室


5 、公用工程
（1）给水系统
项目投入营运后，其用水包括实验室用水和办公生活用水。项目用水依托由孵化基
地已有的供水系统。
（2）排水系统
本项目实行雨污分流制，雨水排入孵化基地现有的雨水管网；实验室仪器清洗废水 先经中和桶预处理与其它废水经孵化基地现有建筑的化粪池处理后排入市政污水管网，
最终进入白沙门污水处理厂。
（3）供电工程
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	本项目由市政电网供电，可满足本工程用电要求。
6 、劳动定员及工作制度
劳动定员：本项目建成后工作人员数量为 10 人。
工作制度：年工作天数 250 天，实行一班制，每班工作 8 小时。
7 、本项目平面布置
本项目租用海南省海口市秀英区科技大道 7 号清华创客（海南）孵化基地 B2- 17 厂
房，项目建设内容为实验室区域、办公区域及卫生间。项目办公区域位于项目北侧，实
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	验室区域位于南侧、东侧。办公区与实验区相对互独立、互不影响。生活垃圾收集桶， 设于办区域内；检测废液收集桶设于各实验室内，经收集暂存于危废间，两个危废暂存 间位于项目东南角及灭菌室内，建筑面积分别为 5m2 。根据项目布局，项目内办公区域 与试验区域严格分开，检验区对外开设的门将全部设置为常闭门，项目区各分区明确，
平面布局紧凑，平面布置图基本合理。项目总平面布置图见附图 4。
8 、项目设施依托情况
项目位于海南省海口市秀英区科技大道 7 号清华创客（海南）孵化基地 B2- 17 厂房， 该区域的供水、供电等基础设施齐全，租用厂房通水、通电。项目环保措施依托关系详
见下表。
表 2-5    本项目依托工程情况一览表
	工程组成
	原有厂房已有工程
	本项目新建工程
	依托情况

	主辅工程
	生产厂房及其他辅
助设施，建筑面积
1306m2
	用于检测实验
	利用原有厂房装 修改造

	

公用 工程
	供水
	已有市政供水设施
	/
	依托原有供水设 施

	
	排水
	雨污分流，市政排 水
	/
	依托现有化粪池、 雨污水管网

	
	供电
	已建成完善的市政 供电设施
	/
	依托现有

	




环保 工程
	

废气
	

/
	实验室配套通风排气系统，有机废气、
无机废气及酸雾等经通风柜、集气罩吸
收进入对应的排气管道系统，食品检测
及化妆品检测废气收集后经“酸性气体
净化塔+活性炭吸附装置 ”处理由排气
筒DA001高空排放
	

新建

	
	废水
	雨污分流，市政排 水
	中和桶（新建）
	依托现有化粪池、 雨污水管网

	
	固废
	/
	生活垃圾收集桶、检测废液收集桶、危 废暂存间
	新建

	
	噪声
	/
	低噪声设备、消声、墙体阻隔
	新建
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	工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节
	工艺流程简述（图示）：
一、施工期工程分析
本项目租赁海南省海口市秀英区科技大道 7 号清华创客（海南）孵化基地 B2- 17 厂 房进行建设，不涉及基础开挖、土石方等工程，仅在企业入驻时进行装修及对设备安装、 调试，该过程产生的污染物主要有废气、施工人员洗手废水、施工噪声、包装固废以及
施工人员产生的生活垃圾。项目工程施工期的工艺流程及产污情况见图 2- 1。
[image: ]
图 2-1    施工期工艺流程及产污环节图
二、营运期工程分析
本项目实验室主要进行动物疫病的实验室检测，重点工作集中在常见动物（猪、鸡 等）的疫病实验室检测。本检测实验室未来开展的工作主要有四部分：血清学检测、分
子生物学检测、细菌学检测及理化实验。
1 、工艺流程
1.1 纯水制备
本项目试剂配制和实验器皿时清洗时，需要用到纯水。项目设置一台纯水仪制备纯
水，其制备过程如下图所示。
[image: ]
图 2-2    项目纯水制备工艺流程图
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	本项目采用纯水仪制备实验所需的纯水，原水分别经多介质过滤器、活性炭过滤器、
软化器、保安过滤器、反渗透系统等过滤后，即成为纯水。
1.2 血清学检测
血淸学检测是以常见的血凝与血凝抑制试验（HA/HI）、酶联免疫吸附试验（ELISA） 等技术方法为主，使用商品化的抗原和动物疫病血清学抗体检测试剂盒，对常见动物（猪、 鸡等）的重要传染病病原的血淸学抗体进行检测，检测结果用于对客户养殖管理进行生
产指导、疫病辅助诊断或免疫程序制定的参考。
ELISA 检测（酶联免疫吸附测定指将可溶性的抗原或抗体结合到聚苯乙烯等固相载
体上，利用抗原抗体结合专一性进行免疫反应的定性和定量检测方法）。
[image: ]
图 2-3    ELISA 检测工艺流程及产污环节示意图
工艺简述：
工作原理：①使抗原或抗体结合到某种固相载体表面，并保持其免疫活性。②使抗 原或抗体与某种酶连接成酶标抗原或抗体，这种酶标抗原或抗体既保留其免疫活性，又 保留酶的活性。在测定时，把受检标本（测定其中的抗体或抗原）和酶标抗原或抗体按 不同的步骤与固相载体表面的抗原或抗体起反应。用洗涤的方法使固相载体上形成的抗 原抗体复合物与其他物质分开，最后结合在固相载体上的酶量与标本中受检物质的量成 一定的比例。加入酶反应的底物后，底物被酶催化变为有色产物，产物的量与标本中受
检物质的量直接相关，故可根据颜色反应的深浅刊物定性或定量分析。
ELISA 实验主要是由被检测单位提供样品（血清、血浆、组织匀浆、细胞培养上清 液、其他生物样品），进行预处理（离心或者加入缓冲溶液）再由被检测单位提供的试
剂盒进行试验，最后仪器检测，计算出结果。
样品收集：由被检测单位提供检测的样品主要有血清、血浆、组织匀浆、细胞上清
液、其他生物样品。
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	PBS 溶液配制：称取一定量的 KCl 、Na2HPO4 、KH2PO4 ，溶于一定量的纯水中，用 HCl 调节至所需的 pH 值，最后定容，在高压下蒸汽灭菌至少 20 分钟，保存于 4℃冰箱
中，待用。
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	预处理：取回来的样品根据不同的特性，需要进行不同的预处理，有的直接可以吸
取上清液、有的需要离心，还有需要加入 PBS（作为溶剂，起溶解保护试剂的作用）。
取样：主要是样品进行预处理后吸取少量样品与已配制好的试剂盒进行进一步的反
应。
检测：通过检测仪进行检测，并且标出相关数据。
1.3 分子生物学检测
分子生物学检测是以常见的聚合酶链式反应（PCR）、荧光定量聚合酶链式反应 （Real-TimePCR）等技术方法为主，使用商品化的动物疫病病原检测试剂盒，对常见动 物（猪、鸡等）的病原或相关遗传物质（核酸）进行分子扩增和鉴定，检测结果用于对
客户养殖管理进行生产指导、疫病辅助诊断、疫病监测或风险预警等。
[image: ]
图 2-4    分子生物学检测工艺流程及产污环节示意图
工艺简述：
PBS 溶液配制：同血清学检测中的 PBS 溶液配制过程。
制备浆液：同血清学检测中的浆液制备过程。
制备浆液：送检样品选取合适大小加入液氮冷冻，及时人工研磨成粉，加入配制好 的 PBS 缓冲液或外购的生理盐水，制备实验所需浆液。离心后，抽取上清液进行核酸提
取。
核酸提取：取制备好的浆液采用自动核酸提取仪或试剂盒进行核酸提取。
PCR 扩增/荧光定量检测：取核酸提取产物按试剂盒说明加入扩增体系，采用 PCR
仪或荧光定量 PCR 仪进行扩增。
电泳检测：按需求浓度称取适量琼脂糖置入对应剂量缓冲液中，微波炉加热融化， 加入对应剂量核酸染色剂，混匀，将琼脂糖溶液倾入制胶板，在凝胶一端放入样品槽成 
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	型梳，待胶凝固变硬，除去梳子，将胶板水平放置在电泳槽内，用单道移液器小心加样，
打开核酸电泳仪电源进行电泳。电泳结束采用凝胶成像分析系统分析、照相。
1.4 细菌学检测
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	细菌学检测是以商品化细菌培养基为基础，对常见动物（猪、鸡等）的疫病、养殖 场水质及环境进行细菌分离鉴定，及使用商品化的药敏纸片进行所分离细菌的敏感药物
筛选，为客户养殖管理提供临床的细菌性疾病的辅助诊断和用药指导。
[image: ]
图 2-5    分子生物学检测工艺流程及产污环节示意图
1.5 理化实验
根据客户指定的检测项目，使用盐酸、甲醇、乙腈等各种试剂对样品进行消化、溶 解、提取等预处理，然后按照相关规定采用重量法、滴定法、分光光度法、原子荧光法、 原子吸收分光光度法、电感耦合等离子体质谱法、气相色谱法、液相色谱法等分析方法 测定样品的理化数据，如水分、浸出物、灰分、有效物质含量、酸度、碱度、重金属及
有害元素含量、禁用限制物质含量等。

	
	[image: ]

	
	图 2-6    理化实验工艺流程及产污环节示意图
2 、产污环节
项目主要产污节点见下表 2-6。
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	表 2-6    项目主要产污节点一览表

	
	类别
	产污环节
	污染物
	主要污染因子

	
	废水
	办公过程
	生活污水
	COD 、BOD5 、SS 、NH3-N
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	实验过程
	实验仪器清洗废水
	
	含有酸碱

	废气
	
	实验过程
	有机废气及酸性气体
	
	非甲烷总烃、氯化氢

	噪声
	
	设备运行
	设备噪声
	
	LAeq

	
固废
	
	员工办公
	生活垃圾
	
	/

	
	
	
实验过程
	
实验室废物
	废      废      水      安
	生物样品、废试剂、实验废液（试剂 水+实验器皿（灭菌后）第一次清洗废 ) 、废弃包装、废弃实验器材、生物 全柜滤芯




	本项目为新建项目，通过现场调查，项目租赁海南省海口市秀英区科技大道 7 号清 华创客（海南）孵化基地 B2- 17 厂房作为生产办公场所，该厂房原为海口华安安制冷有 限公司所承租， 目前尚未安装设备及生产。根据海口华安安制冷有限公司发展需求，现 将海南省海口市秀英区科技大道 7 号清华创客（海南）孵化基地 B2- 17 厂房租赁给海南
中科基因技术有限公司， 目前为空置厂房，因此项目无原有环境污染问题。


与
项
目
有
关
的
原
有
环
境
污
染
问
题
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)三  区域环境质量现状  环境保护目标及评价标准
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区域
环境
质量
现状
	1 、大气环境质量现状
（1）环境空气质量达标区
根据中国环境影响评价网中的“ 环境空气质量模型技术支持服务系统” 中的达  标区判定详情：2019 年，海口市环境空气质量保持优良水平。有效监测天数为 363   天，其中环境空气质量指数（AQI）一级优天数为 271 天，二级良天数为 69 天，超  二级天数为 23 天，环境空气质量优良率（AQI≤100 的天数）为 93.7%。海口市 2019   年二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5） 年平均浓度分别为 5μg/m3 、13μg/m3 、32μg/m3 和 17μg/m3 。一氧化碳（CO）24 小 时平均第 95 百分位数是 0.9mg/m3，臭氧（O3 ）日最大 8 小时平均第 90 百分位数是  144μg/m3 。详见下表。
表 3-1    2019 年海口市环境空气质量状况表
	
污染物
	
年评价指标
	现状浓度 (μg/m3）
	二级标准限 值
(μg/m3）
	
占标率%
	达标情 况

	SO2
	年平均质量浓度
	5
	60
	8.3
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	13
	40
	32.5
	达标

	PM 10
	年平均质量浓度
	32
	70
	45.7
	达标

	PM2 . 5
	年平均质量浓度
	17
	35
	48.6
	达标

	O3
	百分位数日平均质量浓度
	144
	160
	90
	达标

	CO
	百分位数 8h 平均质量浓度
	0.9（mg/m3）
	4（mg/m3）
	22.5
	达标


依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量  达标情况评价指标为 SO2、NO2 、PM10 、PM2.5 、CO 和 O3 六项污染物全部达标即为  城市环境空气质量达标，各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
及 2018 年修改单中的二级标准限值。本项目所在区域环境空气质量为达标区域。
2 、声环境质量现状
为了解项目区域声环境质量现状，根据本项目特点，建设单位委托海南力德环
保科技有限公司于 2021 年 4 月 28 日～29 日对本项目的监测，具体检测数据见下表。
表 3-2    项目厂界噪声监测结果   单位：dB（A）
	测点名称
	测点时间
	测时主要声 源
	等效声级 dB(A)
	评价标准 dB(A)
	是否达标

	
N1
项目东侧厂
	2021 年 4 月 28 日
	昼间
	其它
	56
	65
	达标
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		界
	
	
	
	
	
	

	
	
	夜间
	其它
	46
	55
	达标

	
	2021 年 4 月 
	昼间
	其它
	55
	65
	达标

	
	29 日
	
	
	
	
	

	
	
	夜间
	其它
	47
	55
	达标
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