 (
0740
20191
单项选择题
)


1、提高受弯构件正截面抗弯承载能力最有效的办法是（	）
 (
.
增加截面宽度
.
增加截面高度
.
增加保护层厚度
.
提高混凝土等级
)

2、以下哪个不是工程应用对砖的必须要求（	）
 (
.
D. 
保温性能
.
抗冻融性能
.
抗风化性能
.
强度
)

3、3、砌体结构房屋静力计算方案的影响因素有（ ）
 (
.
建筑刚度
.
楼（屋）该类别、横墙间距
.
结构类型
.
层高
)

 (
.
分为 
4 
个强度等级，最低级为 
M5
.
分为 
5 
个强度等级，最低级为 
M2.5
.
分为 
4 
个强度等级，最低级为 
M2.5
)4、砂浆的强度等级阐述正确的是（	）


.	分为 5 个强度等级，最低级为 M5

5、钢筋混凝土受扭构件同时受到弯矩和剪力作用时，计算时按下列方式考虑（	）
 (
.
A. 
只考虑弯
-
剪和剪
-
扭相互作用，不考虑弯
-
扭相互作用
.
只考虑剪
-
扭相互作用，不考虑弯
-
剪和弯
-
扭相互作用
.
只考虑弯
-
扭相互作用，不考虑剪
-
扭和弯
-
剪相互作用
.
不必考虑弯
-
剪相互作用，但必须考虑剪
-
扭和弯
-
扭相互作用
)

6、砌体结构适用于（	）
 (
.
受压为主的构件
.
受弯为主的构件
.
受剪为主的构件
.
受拉为主的构件
)

 (
.
M=100kN·m
， 
N=500kN
.
M=200kN·m
， 
N=500kN
.
M=100kN·m
， 
N=150kN
.
M=200kN·m
， 
N=150kN
)7、钢筋混凝土大偏心受压柱，在下列四组内力作用下，若采用对称配筋，则控制 配筋的内力为下列何项？（	）














 (
.
砌体中心均与局部受压破坏有三种形态
.
周围砌体限制了局部受压砌体在竖向压力作用下的横向变形
.
周围砌体限制了局部受压砌体在竖向压力作用下的竖向变形
.
砌体局部抗压强度有所提高
)8、关于砌体局部受压阐述错误的是（ ）

9、双筋矩形截面梁正截面受弯承载力计算时，一般规定受压钢筋设计强度不得超过

400MPa，这是因为 （	）。
 (
.
E. 
为了改善结构延性
.
此时受压边缘混凝土已达到极限压应变
.
受压钢筋不致被压屈服
.
受压混凝土强度不够
)

10、对于没有明显流幅的钢筋，结构设计时常取（	）作为其条件屈服强度
 (
.
屈服下限
.
极限强度
.
屈服上限
.
σ0.2
)

11、5 层及以上的墙、柱常用砂浆等级为（	）
 (
.
M10
.
M5
.
M15
.
M7.5
)

12、 我国烧结普通砖的强度等级工分为（	）
 (
.
MU7.5
、
MU10
、
MU15
、
MU20
、
MU25 
等５个等级
.
MU10
、
MU15
、
MU20
、
MU25
、
MU30 
等５个等级
.
MU5
、
MU10
、
MU15
、
MU20
、
MU25 
等 
5 
个等级
.
MU5
、
MU7.5
、
MU10
、
MU15
、
MU20 
等 
5 
个等级
)

13、砌体结构房屋静力计算方案有（	）

 (
.
C. 
刚性方案、柔性方案和刚柔性方案三种方案
.
刚性方案、弹性方案和刚弹性方案三种方案
.
刚性方案、柔性方案和刚弹性方案三种方案
.
刚性方案、弹性方案和柔性方案三种方案
)

14、全预应力混凝土构件在使用条件下，构件截面混凝土（	）。
 (
.
不出现压应力
.
不出现拉应力
.
允许出现拉应力
.
允许出现压应力
)

15、圈梁在墙体中最适宜的布置是（	）
 (
.
圈梁顶与板顶平
.
圈梁底与窗顶平
.
圈梁顶与板底平
.
圈梁底与板顶平
)

16、混凝土收缩使钢筋混凝土轴心受拉构件（	）。
 (
.
极限轴力增大
.
开裂前混凝土及钢筋的应力均减小
.
开裂轴力减小
.
极限时裂缝处钢筋应力减小
)

17、钢筋与混凝土能共同工作的主要原因是（	）。
.	混凝土对钢筋的握裹及保护

.	防火、防锈

 (
.
钢筋抗拉而混凝土抗压
.
混凝土与钢筋有足够的粘结力，两者线膨胀系数接近
)

18、配有螺旋箍筋的混凝土柱，其混凝土抗压强度高于fc 是因为（	）
 (
.
螺旋箍筋使混凝土密实
.
螺旋箍筋约束了混凝土的横向变形
.
螺旋箍筋使混凝土中不产生裂缝
.
螺旋箍筋比普通箍筋更能充分发挥作用
)

19、房屋建筑中那种缝需要基础断开（ ）
 (
.
控制缝
.
沉降缝
.
伸缩缝
.
抗震缝
)

20、当结构或构件出现下列状态（	）时，即认为超过了承载能力极限状态。
 (
.
结构或构件丧失了稳定
.
变形超过了允许值
.
裂缝超过了允许值
.
挠度超过允许值
)

 (
.
梁弯曲裂缝宽度超过限值
.
柱失稳
.
斜拉破坏
.
剪压破坏
)21、下述那种情况不属于承载能力极限状态的破坏（ ）

22、影响砖砌体抗压强度的主要因素有（	）
 (
.
砖的表面平整度
.
砖的原材料
.
砖的生产工艺
.
砖的抗压强度
)

23、砖主要是按以下那些参数来进行强度等级评定的（	）。
 (
.
抗压强度平均值
.
抗拉强度平均值
.
抗拉强度最小值
.
抗压强度最大值
)

24、影响砖砌体抗压强度的主要因素有（	）
 (
.
砖的表面平整度
.
砖的原材料
.
砖的生产工艺
.
砖的抗压强度
)

25、提高受弯构件正截面抗弯承载能力最有效的办法是（	）
 (
.
增加截面宽度
.
增加保护层厚度
.
增加截面高度
.
提高混凝土等级
)

26、双筋矩形截面梁正截面受弯承载力计算时，一般规定受压钢筋设计强度不得超过

400MPa，这是因为 （	）

 (
.
受压钢筋不致被压屈服
.
此时受压边缘混凝土已达到极限压应变
.
为了改善结构延性
.
受压混凝土强度不够
)

27、下列（	）不是影响墙、柱允许高厚比的因素
 (
.
砂浆强度等级
.
块体强度等级
.
砌体类型
.
承重墙与非承重墙
)

28、对于没有明显流幅的钢筋，结构设计时常取（	）作为其条件屈服强度
 (
.
屈服下限
.
极限强度
.
σ0.2
.
屈服上限
)

29、钢筋混凝土轴心受拉构件在施加预应力后，有以下哪种变化（	）。
 (
.
承载力提高
.
开裂荷载降低
.
承载力降低
.
开裂荷载提高
)

30、以下关于过梁阐述是错误的（ ）

.	过梁放置于门窗洞口之上

.	过梁按照材料可以分为三种类型

 (
.
过梁有砖砌平拱过梁、砖砌弧拱过梁、钢筋砖过梁和钢筋混凝土过梁
.
过梁需要进行抗倾覆验算
)

31、下面对于零号砂浆砌体错误的说法是（	） 。
 (
.
零号砂浆砌体可承受一定的荷载
.
砂浆的抗压强度不一定为 
0
.
砌体的抗压强度小于 
2.5Mpa
.
砂浆强度为零
)

32、下述那种情况不属于承载能力极限状态的破坏（	）
 (
.
柱失稳
.
梁弯曲裂缝宽度超过限值
.
剪压破坏
.
斜拉破坏
)

33、房屋建筑中那种缝需要基础断开（ ）
 (
.
抗震缝
.
伸缩缝
.
沉降缝
.
控制缝
)

 (
.
剪压破坏
.
塑性破坏
.
超筋破坏
.
适筋破坏
)34、下例属于钢筋混凝土受弯构件斜截面破坏形态的是（	）

35、关于墙柱高厚比阐述不正确的是（ ）
 (
.
F. 
允许高厚比是保证受压构件稳定性的重要措施
.
高厚比验算目的是防止墙柱出现过大的挠曲
.
高厚比验算的目的是保障墙柱的承载力
.
允许高厚比是确保墙柱具有足够刚度
)

36、对于软钢例如 HRB335 钢筋，确定其设计强度值的依据是（	）。
 (
.
屈服强度
.
比例极限
.
极限抗拉强度
.
最大应变所对应的强度
)

37、钢筋的（	）反映了钢筋拉断前的变形能力，它是衡量钢筋塑性性能的一个指标。
 (
.
冷弯性能
.
强屈比
.
强度
.
延伸率
)

38、零号砂浆指（	）
 (
.
砂浆的抗压强度为任意值
.
新拌砂浆
.
砂浆的抗压强度为零
.
砂浆的抗压强度小于 
2.5Mpa
)

39、一圆形截面钢筋混凝土螺旋箍筋柱，柱长细比为 lo/d＝13。按螺旋箍筋柱计算该柱的承载力为 550kN，按普通箍筋柱计算，该柱的承载力为 400kN。该柱的承载力应视为（	）
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