
一、建设项目基本情况
	建设项目名 称
	山东瑞可恩供应链管理有限公司年产 3000 万平方米新材料项目

	项目代码
	2305-371426-89-01-890588

	建设单位联 系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	山东省德州市平原县经济开发区，南至汉源生物，东至民生北

	地理坐标
	（东经 116 度 29 分 5.341 秒，北纬 37 度 11 分 14.721 秒）

	国民经济 行业类别
	C2927  日用塑料制品制造
	建设项目
行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业 29、 塑料制品业 292

	
建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	
建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批 （核准/备 案）部门
	
平原县行政审批服务局
	项目审批（核准/ 备案）文号
	
/

	总投资（万 元）
	22000
	环保投资（万元）
	54

	环保投资占 比（%）
	0.25%
	施工工期（月）
	12

	是否开工建 设
	☑否
□是：
	用地（用海） 面积（m2）
	33333.33

	专项评价 设置情况
	无

	


规划情况
	新一轮《平原县县城总体规划（2018-2035 年）》批复后（鲁政字[2018]264 号），平原县重新确认了开发区的管辖范围，平原经济开发区管委会委托山 东建大建筑规划设计研究院完成了对开发区规划空间布局、规划范围的重新
规划调整，编制完成了《山东平原经济开发区发展规划（2020-2035 年）》 。

	

规划环境
影响评价
情况
	规划环境影响评价文件名称：《山东平原经济开发区发展规划（2020-2035
年）环境影响报告书》
召集审查机关：山东省环境保护厅
审查文件名称及文号：山东省生态环境厅关于《山东平原经济开发区发
展规（2020-2035 年）环境影响报告书》的审查意见（鲁环审[2023]4 号）。

	规划及规 划环境影 响评价符
	（一）、 山东平原经济开发区概况
2002 年 1 月 22  日，德州市人民政府同意批准包括平原龙门经济技术开发
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	合性分析
	区（之后改名为山东平原经济开发区）在内的三家工业园区为市级工业园区。
2006 年 3 月，根据《山东省人民政府关于济南槐荫工业开发区等设立为 省级开发区的通知》（鲁政字[2006]71 号），该开发区被正式批准为省级开发 区，名称由平原龙门经济技术开发区变更为山东平原经济开发区，同年也通 过国家发改委等部委（2006 年第 23 号公告）的审核。2008 年 6 月，依据《平 原县城市总体规划》（2004-2020 年），平原经济开发区管理委员会组织编制 了《山东平原经济开发区及周边工业区发展控制规划》， 2010 年 1 月 21  日， 山东省环境保护厅出具了《关于山东平原经济开发区环境影响报告书的审查
意见》（鲁环审[2010]24 号）。
新一轮《平原县县城总体规划（2018-2035 年）》批复后，平原县重新确 认了开发区的管辖范围，根据区域发展现状和发展目标，重新编制了《山东 平原经济开发区发展规划（2020-2035 年） 》， 规划面积为 27.55 平方公里， 规划范围东至东三环路、南至平尹公路、西至福源北路、北至北三环路。主 导产业为机械制造、医药、新材料产业；辅助产业为食品加工、酒制造。2023 年 1 月 13 日，山东省环境保护厅出具了山东省生态环境厅关于《山东平原经 济开发区发展规划（2020-2035 年）环境影响报告书》的审查意见（鲁环审
[2023]4 号）。
本项目产品为新材料生产制造，为 C2927 日用塑料制品制造，属于开发 区主导产业：新材料、化工和机械制造，根据山东平原经济开发区按行业准 入要求可优先进入本开发区，且公司位于开发区规划的工业用地上，项目的
建设符合开发区规划及环评批复要求。
（二）、 开发区定位
1．产业发展定位
根据《中国开发区审核公告目录（2018 年）》， 山东平原经济开发区审
核通过的主导产业为：新材料、化工和机械制造。
在《山东平原经济开发区发展规划》中确定该区的发展定位为：机械制 造、医药、新材料产业，符合《平原县县城总体规划（2018-2035）》县域发
展定位。
本项目产品为新材料生产制造，为 C2927 日用塑料制品制造，符合山东
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	平原经济开发区主导产业，符合开发区产业定位。
2．用地规划
开发区规划面积 27.55km2 ，主要包括居住用地、公共管理与公共服务设 施用地、商业服务业设施用地、工业用地、物流仓储用地、道路与交通设施
用地、公用设施用地、绿地与广场用地及非建设用地。
本项目位于开发区规划范围的工业用地，符合山东平原经济开发区的用
地规划。
3．开发区重点管控区域环境准入清单
表 1.  开发区重点管控区域环境准入清单

	管 控 分 区
	管 控 内 容
	
环境准入要求

	重 点 管 控 区 域
	开 发 区 规 划 范 围 内 除 限 制 开 发 区 域 之 外 的 其 余 地 块 。
	
空间
布局
约束
	开发建设活动应符合《德州市“三线一单 ”生态环境分区管控方案》 （德政字〔2021〕19 号），以及平原经济开发区工业区重点管控区（编 码：ZH37142620006）、龙门街道重点管控区（编码：ZH37142620001）、 坊子乡重点管控区（编码：ZH37142620003）、前曹镇一般管控区（编 码：ZH37142630003）中对应管控区的准入清单“空间布局约束 ”要 求。

	
	
	










污染
物排
放管
控
	1、总体性准入要求
（1）禁止新建国家《产业结构调整指导目录》规定的限制类和淘汰 类工艺、技术、装备及产品的生产项目；禁止新建光气生产项目（不 含延长产业链项目）；
（2）禁止新建、改建（新增设备和产能）及扩建不符合国家和省有 关 危险化学品生产、储存的行业规划和布局的生产项目。
（3）防护距离内的环境敏感目标在试生产前无法拆迁到位的项目； （4）严禁排放的废水中含难降解的有机污染物的项目以及不能采取 有效措施控制、导致具有生态环境风险的项目；
（5）入区项目生产工艺、装备技术水平等应达到国内同行业领先水 平；水耗指标应设定在清洁生产一级水平(国际先进水平)或二级水平 (国内先进水平)；
（6）项目建设拟排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准。 建设项目新增主要污染物排放量符合总量控制和污染物减排要求。

	
	
	
	2、医药行业准入要求
（1）C27 中全部类别均可进入本开发区；
（2）医药中间体的制造，属于 C261 基础化学原料制造，不得进入本 开发区。

	
	
	
	3、机械制造行业准入要求
C33~C40 类别均可优先进入本开发区，其中传统燃油汽车生产新设企 业除外。

	
	
	
	4、化工行业准入要求
本开发区的产业定位已剔除化工，根据《山东省化工投资项目管理规  定》（鲁政办字〔2019〕150 号），本开发区行业准入要求如下：（1） C2625 有机肥料及微生物肥料制造、C2682 化妆品制造、C291 中类
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	橡胶制品业（C2911 轮胎制造除外），以及《建设项目环境影响评价 分类管理名录》中环评类别为报告表、登记表的化工投资项目，可允 许进入本开发区。
（2）其余化工类别不得进入开发区。

	
	
	
	5、新材料行业准入要求
除化工行业外的各种材料制造和加工，主要包括 C28 化学纤维制造、 C292 塑料制品业、C30 非金属矿物制品、C17 纺织业、C39 计算机、 通信和其他电子设备制造业、C21 家具制造业、C22 造纸和纸制品业、 C422 非金属废料和碎屑加工处理， 以及其他类别符合政策要求的材  料制造其中，造纸材料还应符合《造纸产业发展政策》（2007 年第  71 号公告）中行业准入要求。废水排放水质及单位产品基准排水量严 格执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》。

	
	
	
	6、食品加工行业准入要求
（1）食品加工属于本开发区产业定位行业辅助产业，食品加工行业  主要包括 C13 农副食品加工业、C14 食品制造业，应限制其新改扩建。 （2）农副食品加工业产品用水定额严格执行《山东省重点工业产品  用水定额第 10 部分：农副食品加工业重点工业产品》
（DB37/T1639.10-2020）的要求；食品制造业产品用水定额严格执行 《山东省重点工业产品用水定额第 11 部分：食品制造业重点工业产 品》（DB37/T 1639.11-2020）的要求。

	
	
	






环境
风险
防控
	1、对于涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使 用、排放、贮存等新建、改扩建项目，必须采取相应的风险防范措施 来减少环境风险。
2、入区项目需建立从污染源头、过程处理和最终排放的三级防控体 系，防止环境风险事故造成水环境污染。
3、危险废物贮存设施应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染 控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求、《危险废物贮存污染 控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。
4、做好分区防渗工作，按照跟踪监测方案进行监测分析，防止重金 属、强酸等危险物质污染土壤和地下水环境。在园区内及园区周边， 区内项目重大风险源周围划定一定的防护距离。园区有必要建立风险 事故决策支持系统。
5、开发区内企业存在生产、储存装置与学校、医院、居民集中区等 敏感点的距离应当符合安全、卫生防护等有关要求。危险化学品生产 和储存装置安全防护距离测算参考《危险化学品生产和储存装置外部 安全防护距离确定方法》（GB/T37243-2019)。

	
	
	


资源
开发
利用
管控
	1、不突破区域已确定的土地、水、能源等主要资源能源开发利用总 量。
2、满足单位面积产值、单位产值水耗、用水效率、单位产值能耗等 限制性准入要求。
3、现有高耗水行业水资源消耗强度和污染物排放水平应要达到国内 同行先进水平，落后工艺限期进行升级改造。
4、推进重点企业清洁生产审核。
5、提高节水型企业比例，提高工业用水重复利用率，提高再生水利 用率，降低万元工业增加值新鲜水消耗量。
6、符合开展国家生态工业示范园区建设的条件。


本项目产品为新材料生产制造，为 C2927 日用塑料制品制造，符合山东
平原经济开发区主导产业，符合开发区产业定位。
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其他符合 性分析
	（三）、 产业政策符合性分析
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》（2021 年中华人 民共和国国家发展和改革委员会令第 49 号修改）中鼓励类、限制类以及淘汰
类项目，因此属于允许类项目，符合国家产业政策。
（四）、 三线一单”符合性分析
根据《德州市“三线一单 ”生态环境分区管控方案》（德政字[2021]19 号）与《关于印发德州市“三线一单 ”生态环境分区管控方案 2022 年度更新 内容》（德环委办字[2023]8 号）要求，为深入践行习近平生态文明思想，加 快推进全市“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清 单” （以下简称“三线一单” ）落地， 实施生态环境分区管控， 促进生态环境高 水平保护和经济社会高质量发展。本项目建设与《德州市“三线一单”生态环境
分区管控方案》要求的符合性分析如下：
1．厂址选择与当地生态保护红线的合理性分析
（1）与生态保护红线的符合性分析
德州市生态保护红线主导功能为生物多样性保护以及防风固沙，属于黄 河三角洲生物多样性维护生态保护红线、鲁西北平原防风固沙生态保护红线，
主要为各类法定保护地的核心区域及评估确定的极重要区。
根据《德州市“三线一单”生态环境分区管控方案》及平原县“三区三线 ”
划分成果可知，平原共有 6 处生态保护红线区，见下表。
表 2.  平原县生态保护红线区域信息表

	序号
	编号
	生态保护红线

	1
	YS3714261110021
	德州鲁北平原地方级森林自然公园

	2
	YS3714261110022
	德州马减竖河地方级湿地自然公园

	3
	YS3714261110023
	德州平原马颊河地方级湿地自然公园

	4
	YS3714261110024
	龙门水库

	5
	YS3714261110025
	鲁西北平原防风固沙生态保护红线

	6
	YS3714261110026
	马颊河


本项目位于山东省德州市平原县经济开发区，南至汉源生物，东至民生
北，不在生态红线区域范围内。
（2）一般生态空间
在生态保护红线的基础上，按照“应划则划 ”的原则划定生态空间，德
州市一般生态空间总面积 574.60km2 ，占全市国土面积的 5.55%，包括未纳入
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	生态保护红线的森林公园、湿地公园、饮用水水源地保护区以及拟划定的饮 用水水源地保护区、公园绿地、公益林，除此之外还包括评价确定的生态系 统服务功能极重要区、重要区及生态环境极敏感区、敏感区。本项目位于平
原县经济开发区，未包含在一般生态空间范围内。
2．与环境质量底线及分区管控的符合性分析：
（1）大气环境
本项目位于平原经济开发区工业区，根据《德州市“三线一单 ”生态环 境分区管控方案》德州市大气环境质量管控分区汇总表，属于大气环境高排 放重点管控区，根据管控要求，执行《区域性大气污染物综合排放标准》 （DB37/2376-2019）规定的重点控制区标准。该区域为大气环境存量污染源 重点治理和新增污染源严格管控区域，根据区域产业性质和污染排放特征实 施重点减排。控制工业园及产业聚集区发展规模，严格控制“两高 ”项目建 设（按照山东省“两高 ”项目管理名录确定），建设项目新增主要污染物总 量指标原则上实施二倍量替代 ” （按鲁环发[2019]132 号要求执行），持续降 低园区内污染物排放总量。新上天然气锅炉配套低氮燃烧设施。严格落实大 气污染物达标排放、总量控制、环保设施“三同时 ”、在线监测和排污许可
等环保制度。
本项目为年产 3000 万平方米新材料项目，主要能源为水、电，不属于“两 高一资 ”项目，项目新增废气污染物颗粒物、VOCs 实行污染物排放总量指标 2 倍削减替代。项目能够满足大气环境高排放重点管控区管控要求，符合大气
环境质量底线。
（2）水环境质量底线及分区管控
本项目所处位置水环境属于坊子乡控制单元，属于水环境重点管控区， 分区细类为水环境城镇生活污染重点管控区，根据管控要求，水环境重点管 控区内，涉及高耗水、高污染物排放、产生有毒有害污染物的建设项目从严 审批，禁止新建、改扩建不符合国家产业政策严重污染水环境的落后产能， 禁止建设加剧环境质量超标的建设项目。对造纸、焦化、氮肥、印染、农副 产品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业（国家鼓励发展的除
外）实行主要污染物排放等量或减量置换。
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	本项目为年产 3000 万平方米新材料项目，不产生有毒有害污染物，项目 产品、原料、工艺等均符合国家产业政策，不属于落后产能，生活污水经化 粪池处理后，通过市政污水管网排入平原中设水务有限公司处理，废水污染 物均能够达标排放，且排放量较小，不会加剧当地水环境质量超标，项目不 属于上述重点行业范围。项目能够满足水环境工业污染重点管控区管控要求，
符合水环境质量底线。
（3）土壤环境
本项目用地为工业用地，不在土壤污染重点监管单位名录内，项目采取 严格的防渗措施，对土壤环境的影响较小，满足土壤环境风险防控底线的要
求。
综上，项目所排放的污染物对周围环境的影响较小，在可接受范围之内。
本项目周围大气环境容量可以承载当地经济发展，环境目标可达。不影 响平原经济技术开发区污染物减排任务的完成，本项目对周围环境的影响程
度不大，满足环境质量底线要求。
3．与资源利用上线的符合性分析
（1）与能源资源利用上线的符合性
结合各控制单元大气环境质量现状分析提出能源利用上线管控要求。考 虑大气环境质量改善要求，在人口密集、污染排放强度高的区域优先划定高 污染燃料禁燃区，作为重点管控区，面积约为 460.63km2 ，其余作为一般管控 区。根据管控要求，“禁燃区 ”范围内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止 新（扩、改）建燃用高污染燃料的项目；现有高污染燃料燃用设施，除用于 城市集中供热外，有关单位和个人应当在规定的期限内改用天然气、液化石 油气、电或其他清洁能源。逐步取缔热电联产供热管网覆盖范围内的供热锅
炉、工业蒸汽锅炉及各种洗浴锅炉，推进热电联产和集中供热。
本项目不涉及燃料使用，本项目满足重点管控区要求，符合能源资源利
用上线。
（2）与水资源利用上线的符合性
根据《德州市“三线一单 ”生态环境分区管控方案》，坚持‘ 四水四定 ’
原则，统筹生产、生活、生态用水，统筹全市地表水等各类水资源，优先保
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	证生活用水，合理安排农业用水和工业用水，实行最严格的水资源管理制度， 严格落实水资源双控制度，把水资源作为最大的刚性约束，加强水资源的开 发利用管理，制定水资源综合利用规划，明确控制目标。控制高耗水产业发 展和高耗水工业项目建设，加强固定资产投资项目节能节水审查，严格建设
项目水资源论证审查把关；积极开展再生水利用，提高再生水利用率。
德州全市属于地下水超采区，根据《山东省地下水超采区综合整治实施 方案》的要求，除居民生活用水与应急供水外，严禁新增地下水取水量；确 需取用地下水的，要在现有地下水开采总量控制指标内调剂解决，并逐步削 减地下水开采量。取用地下水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批 其建设项目新增取用地下水。实行地下水用水总量和水位双控，加强超采地
区地下水监测和治理，推动实现地下水水位回升。
企业不开采地下水，用水为自来水管网提供，满足管控要求，符合水资
源利用上线。
（3）与土地源资源利用上线的符合性
本项目用地为工业用地，不占用耕地和基础设施发展用地，不会影响全
市土地资源利用目标，因此项目土地资源利用上线。
（4）岸线资源管控的符合性
本项目距离最近的岸线为马颊河岸线，距离为 11.26km，距离较远，不会
对岸线资源产生影响，符合岸线资源管控的要求。
综上所述，本项目符合德州市生态保护红线、环境质量底线、资源利用
上 线的要求。
4．与生态环境准入清单的符合性分析
本项目位于平原经济开发区工业区，根据《德州市“三线一单”生态环境分 区管控方案》德州市生态环境准入清单（单元）可知平原经济开发区工业区
为重点控制单元（ZH37142620006）。
表 3.  项目与《德州市生态环境准入清单》符合性一览表

	类别
	管控要求
	项目情况
	是否符 合

	总则

	禁止开 发建设
	1、禁止新建国家《产业结构调整指导目录》规 定的限制类和淘汰类工艺、技术、装备及产品的
	本项 目为 塑 料制品业，不
	符合
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	活动的 要求
	生产项目。
2、禁止新建光气生产项目（不含延长产业链项 目）。
3、禁止新建有色金属冶炼项目（不含压延加工）。 4、禁止新建再生铅项目。
5、禁止新建石棉制品项目。
6、禁止开采深层地下水的取水项目（饮用水按 照相关要求执行）。
7、禁止新建石灰窑、粘土砖瓦窑项目。
8、禁止钢铁、平板玻璃、水泥（含熟料生产和 粉磨站，资源综合利用除外）、铸造、生活垃圾 填埋（含新建、改建、扩建）等行业新增产能项 目（生活垃圾焚烧处置产生的飞灰填埋场除外， 但应符合相应规划）。
9、禁止新建、改建（新增设备和产能）及扩建 不符合国家和省有关危险化学品生产、储存的行 业规划和布局的生产项目。
10 、禁止新（扩）建集中处置焚烧设施（年危险 废物产生量大于 5000 吨的企业自建配套焚烧设 施除外）和填埋场项目；对于其他已建及在建的 危险废物利用处置能力接近饱和或过剩的危险 废物类别，禁止新（扩）建该类别危险废物利用 处置设施项目。
11、禁止新（扩）建废矿物油综合利用项目。
	属于所列项 目清单内。
	

	
	
	






污染物
排放管
控
	大气污染物允许排放要求：
1 、2025 年：区域内相比 2017 年，SO2  削减比例 不低于 12.9%；NOx 削减比例不低于 18.7%；PM10 削减比例不低于 23.6%；PM2.5 削减比例不低于  15.1%；VOCs 削减比例不低于 18.0%；NH3 削  减比例不低于 10.6%。
2、2035 年：区域内 SO2  削减比例不低于 26.2%； NOx 削减比例不低于 37.9%；PM10 削减比例不低 于 47.9%；PM2.5 削减比例不低于 30.7%；VOCs   削减比例不低于 36.7%；NH3 削减比例不低于
21.5%。
水环境污染物允许排放量要求：
3、2025 年：区域内总氮最大允许排放量为 22.99 吨；总磷最大允许排放量为 64.58 吨。
4、2035 年：区域内总氮最大允许排放量为 05.41 吨；总磷最大允许排放量为 61.08 吨。
	


本项目产生 的颗粒物，
VOCs 废气   均实行倍量  替代，满足允 许要求；本项 目的生活污  水排入管网， 总量计入污  水处理厂。
	







符合

	
	
	


限制开 发建设 活动的 要求
	工业项目限制开发建设的要求：
1 、新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、 挥发性有机物的项目，新增污染物原则上实行区 域污染物排放倍量替代（按鲁环发[2019]132 号 要求执行），确保增产减污。省委、省政府确定 的新旧动能转换重大项目和省“双招双引 ”十强 产业中的重点项目，按照“减量替代是原则，等 量替代是例外 ”的要求进行管理。
2、涉及通航、渔业水域的，其环境影响评价文 件在审批时，应当征求相应主管部门的意见；限
	项 目位置 不 属于 自然保 护区、风景名 胜区、生态功 能保护区、生 态敏感与脆 弱区等环境 敏感区内项 目不属于所 列重点行业
	



符合
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	制高耗水、高污染排放、产生有毒有害物质的建 设项目，对制浆造纸、焦化、氮肥、印染、农副 食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重 点行业，实行新（改、扩）建项目主要污染物排 放等量或减量置换。
3、严格控制新建危险化学品项目，严格限制新 建剧毒化学品项目，严把危险化学品建设项目
‘三同时 ’审查许可关，对不符合安全生产条件 和产业发展规划的新建项目一律不予批准。未建 立健全安全生产风险分级管控和隐患排查治理， 双重预防体系，安全生产得不到有效保障的危险 品生产项目，不得新建、改建、扩建。控制化工 项目建设，新建化工项目执行山东省人民政府、 山东省化工产业安全生产转型升级专项行动领 导小组要求及《山东省化工行业投资项目管理规 定》《德州市化工园区管理办法》《山东省专业 化工园区认定管理办法》中相关规定。在省政府 认定的化工园区、专业化工园区和重点监控点等 实施的化工项目须满足园区审查的规划环评要 求。禁止新建固定投资额低于 3 亿元（不含土地 费用）生产危险化学品的化工项目（危险化学品 见《危险化学品目录》），列入国家《产业结构 调整指导目录》和《外商投资产业指导目录》鼓 励类以及搬迁入园项目除外。
4 、淘汰落后动能，落实能耗双控，严控‘两高 ’ 项目建设，新建‘两高 ’项目须满足‘五个减量   替代 ’要求，确保煤炭消费只减不增、‘两高 ’ 行业能耗只减不增。有效提高‘两高 ’行业信息   化精准化监管水平。
5、严格落实水资源双控制度，控制高耗水产业 发展和高耗水项目建设，加强固定资产投资项目 节水审查，严格建设项目水资源论证审查把关。 6、碳素、印染、铅蓄电池、皮革鞣制、电镀、  废弃电器电子产品集中处理等行业及其他涉及 重金属的新上项目原则上应进入国务院和省级 政府批准设立的经济开发区、高新技术开发区等 开发区。其他新建污染较重的建设项目原则上只 能在国务院和省级政府批准设立的经济开发区、 高新技术开发区等开发区（包括其相邻管理区 域）建设，一般不得在乡镇工业园区或工业集中 区建设，具体包括：制浆纸浆、溶解浆、纤维浆 等制造；化纤（除单纯纺丝外）；人造革、发泡 胶等塑料制品制造；羊绒及羊毛清洗；大豆蛋白； 玉米淀粉、味精、柠檬酸、赖氨酸制造；有提炼 工艺的中成药制造、中药饮片加工；太阳能电池 片；含钝化工艺的热镀锌；专业实验室（P3 、P4  生物安全实验室；转基因实验室）；含医药、化 工类等专业中试内容的研发基地；防水建筑材料 制造等。
7、新（改、扩）建耗煤项目执行《山东省耗煤 项目煤炭消费减量替代管理办法》中相关规定，
	项目，不涉及 危险化学品、 剧毒化学品 建设，排放大 气污染物施 行倍量替代， 项 目 不新建 锅炉，位于认 定的经济开 发区，项目不 属于重点耗 能项目。
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	须取得投资主管部门核定同意的煤炭消费减量 替代案，其中，新上燃煤发电项目须取得市级及 以上煤炭消费总量控制部门出具的审查意见；全 市区域内禁止燃烧煤矸石等高硫燃料；高污染燃 料禁燃区内禁止建设燃烧高污染燃料的工业锅 炉（集中供热除外）；经济开发区、工业园区、 高新区等集中供热、供汽管网覆盖范围内，禁止 新建、改建、扩建燃煤锅炉；全市禁止新上 35t/h 以下燃煤锅炉。
8、新建涉高 VOCs 排放的建设项目， 即石化、 化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工 业行业 VOCs 排放量大、排放强度高的新建项目 应进入园区。严格涉 VOCs 建设项目环境影响评 价，新（改、扩）建涉 VOCs 排放项目，应从源 头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材 料，加强废气收集，安装高效治理设施。
9、新、改、扩建有色金属冶炼（铜冶炼、金冶 炼、铅锌冶炼等）、铅蓄电池制造、皮革鞣制加 工、金属表面处理（电镀）、化学原料和化学品 制造（聚氯乙烯）等涉重金属重点行业建设项目 （不包括电子及新材料工业项目以及不列入重 金属总量管理的生活垃圾及危废焚烧项目），实 施重金属排放量“等量置换 ”或“减量置换 ”， 涉重金属重点行业企业落实减排措施和工程削 减的重金属污染物排放量，经监测并可核实的， 可作为涉重金属行业新、改、扩建企业重金属污 染物排放总量的来源。无明确具体总量来源的， 不得批准相关环境影响评价文件。禁止在土壤重 金属质量超标区域、群众反映强烈的重金属污染 区域、土壤污染防治目标责任书有关重金属减排 任务考核不合格区域建设增加重金属污染物排 放的项目。
10 、禁止企业独自新建燃料类煤气发生炉，集中 使用煤气发生炉、暂不具备改用天然气条件的工 业园区应建设统一的清洁煤制气中心。
11 、控制碳排放总量，严格控制“两高 ”项目建 设，高耗能、高排放建设项目应满足《山东省高 耗能高排放建设项目碳排放减量替代办法（试 行）》要求。开展二氧化碳排放达峰行动，深入 推进绿色低碳发展，构建清洁低碳安全高效能源 体系，深化工业领域绿色低碳转型，推动建筑领 域绿色低碳建设，推进低碳交通运输体系构建。 12、符合城市规划要求的乡镇及街道应设立工业 园区或工业集中区，新建工业项目应进入工业园 区或工业集中区，现有工业企业应逐步向工业园 区或工业集中区搬迁。
	
	

	
	
	水资源 利用总 量要求
	1、严控工业项目新鲜水使用量，新建主要耗水 工业项目应优先使用再生水；
2、推广高效冷却、洗涤、循环用水、再生水利 用、高耗水工艺替代等先进节水工艺，在主要高
	项目新鲜用 水量，由开发 区自来水管
网提供。
	
符合
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	耗水行业开展水效领跑者引领行动，推进工业废 水资源化利用；
3、加强水资源管控，区域黄河干流水资源超载 地区销号前原则暂停新增以黄河水为水源的取 水许可。
	
	

	
	
	










地下水
开采要
求
	1、实行总量与水位双调控制度， 区域内取用地 下水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审 批其建设项目新增取用地下水。在地下水超采区 内，除居民生活用水与应急供水外，严禁新增地 下水取水量。在超采区内确需取用地下水的，要 在现有地下水开采总量控制指标内调剂解决，并 逐步削减地下水开采量。
2、对区域内具备使用再生水条件但未充分利用 的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目， 不得批准其新增取用地下水。
3、深层地下水：深层承压水超采区全部划为禁 采区，现状深层承压水开采井要结合替代水源建 设逐步封停。逐步关停非生活用水和部分有水源 替代条件的深层承压水开采井，2025 年前全部关 停深层承压水开采井（饮用水按照相关要求执 行）。
4、浅层地下水：浅层地下水超采区全部划定为 限采区，超采区内工业公共供水管网内浅层地下 水分期全部封填。工业公共供水管网外应逐步关 停；农业公共供水管网覆盖地区的自备井要分期 全部封填，井灌区主要通过节水灌溉、地表水源 替代等措施压减地下水开采量，农灌机井不要求 封填，作为干旱年份的备用水源以确保粮食安 全。
	











项 目 不开采 地下水。
	











符合

	
	
	






能源利
用总量
及效率
要求
	1 、限制高耗能项目特别是高耗能工业项目建设， 严格控制新增煤耗项目，新（改、扩）建耗煤项 目须取得煤炭消费总量控制部门出具的审查意 见。
2、按照能源消费强度和消费总量“双控 ”机制 要求，制定实施全市煤炭消费压减工作方案，完 成省定减压任务。
3、各类工业园区与工业集中区应实施热电联产 或集中供热改造，全面取消分散的自备燃煤锅 炉。在供热供气管网覆盖不到的其他地区，应使 用清洁能源。
4、逐步提高城镇建成区集中供暖率，减少散煤 消耗量。
5、坚决淘汰落后产能，落实能耗双控措施，严 控‘两高 ’项目建设，严格执行‘五个减量替代 ’， 全市煤炭消耗量只减不增，‘两高 ’行业能耗只 减不增。
	







本项 目不涉 及燃料使用。
	







符合

	
	
	
禁燃区 要求
	1、各县市区根据实际情况及时调整公布本行政 区域高污染燃料禁燃区。
2、各县市区调整划定的禁燃区应明确管理要求， 禁燃区内禁止生产和销售高污染燃料。
	
本项目不涉  及燃料使用。
	
符合
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	3、各县市区禁燃区内禁止新建、扩建、改建使 用高污染燃料的项目。
	
	

	
	
	

土地资 源
	1、制定建设项目特别是工业项目土地建设投资 强度等限制要求，提高土地利用率。推广共享工 厂、共享车间。
2、推进工业园区或工业集中区建设，乡镇及街 道新等新建工业项目应进入工业园区或工业集 中区，现有工业企业应逐步向工业园区或工业集 中区搬迁， 以提高建设用地利用率。
	

本项目位于 平原经济技 术开发区。
	


符合

	
	
	生态环境单元管控要求

	
	
	



空间布 局约束
	1.执行全市空间布局约束要求。
2.工业建设建设应符合开发区规划环评中产业准 入要求。
3.项目建设应充分考虑开发区内上下游产业链， 突出产业协同优势。完善智能制造产业链。
4.禁止印染、制革、电镀、碳素等项目建设。控 制用水量及废水排放量较大的工业项目建设，限 制机制砂、机制石子等废气污染物排放量较大的 工业项目建设。
5.控制高耗水、高耗能（特别是煤炭）工业项目 建设。
	

本项 目为塑 料制品业，符 合规划环评 产业定位，不 属于所列行 业。
	




符合

	
	
	








污染物
排放管
控
	1. 执行《 区域性大气污染物综合排放标准 》 （DB37/2376)(包括有分区要求的行业标准)规定 的重点控制区排放标准。
2.严格控制 VOCs 排放重点行业新增污染物排放 量，单元内涉及挥发性有机物排放的行业应严格 遵守山东省地方标准《挥发性有机物排放标准》 （DB37/ 2801）。涉 VOCs 企业无组织排放控制 执行 《 挥发性有机物无组织排放控制标准 （GB37822）》。玻璃钢、工业涂装等行业执行 《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导 意见》，推行源头替代、加强过程控制和末端治 理，加强挥发性有机物(VOCs)废气收集与治理， 建设有效的废气收集系统和 VOCs 处理设施。重 点排放源 VOCs 处理效率达到 80%以上。
3.执行《流域水污染物综合排放标准第 4 部分： 海河流域》标准。排入集中污水处理设施的工业 企业，所排废水经预处理后须达到集中处理要 求。对影响集中污水处理设施出水稳定达标的企 业进行生产工艺和污染治理设施升级改造，确保 集中污水处理设施出水稳定达标。
	






本项 目大气 污染物排放 满足相关标 准要求；项目 生产废水产 生无。
	









符合

	
	
	


环境风 险防控
	1.建立健全环境风险管控体系，编制应急预案， 建设环境应急管理机构、专职环境救援机构；按 照应急预案要求组织演练。
2.涉及有毒有害气体的企业应制定并落实监测计 划，开发区应具备相应的特征污染物自行监测能 力。
3.按照应急预案要求配置污染物拦截、处置等应 急物资。
4.环境高风险企业（《突发环境事件风险评估报
	
本项 目所在 厂区距离敏 感点较远，且 项目不生产、 使用、存储、 运输危险化 学品。
	



符合
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	告》中风险等级为较大或重大的企业）应向保险 公司投保环境污染责任保险。主动公开生态环境 相关信息。
5.开发区内企业存在生产、储存装置与学校、医 院、居民集中区等敏感点的距离应当符合安全、 卫生防护等有关要求。危险化学品生产和储存装 置安全防护距离测算参考《危险化学品生产和储 存 装 置 外 部 安 全 防 护 距 离 确 定 方 法 》 （GB/T37243)。
6.对从业和管理人员进行环境和安全专业教育， 提高环境防控和安全意识以及技术素养，形成与 园区环境和安全风险相匹配的管理能力和管理 水平。
	
	

	

资 源 开 发 效 率 要求
	1.现有高耗水行业水资源消耗强度和污染物排放 水平应要达到国内同行先进水平，落后工艺限期 进行升级改造。
2.推进重点企业清洁生产审核。
3.提高节水型企业比例，提高工业用水重复利用 率，提高再生水利用率，降低万元工业增加值新 鲜水消耗量。
4.开展国家生态工业示范园区建设。
	


本项 目不 熟 高耗水行业。
	


符合


（五）、 环保政策的符合性
1．本项目与《山东省环境保护条例》、《山东省深入打好蓝天保卫战行
动计划（2021—2025 年）》、《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021  —2025 年）》、《山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021—2025 年）》、 《山东省“十四五 ”生态环境保护规划》、《关于印发山东省“两高 ”项目管 理目录的通知》（鲁发改工业【2021】487 号）、《关于严格项目审批工作坚 决防止新上“散乱污 ”项目的通知》、山东省新一轮四增四减、《山东省涉挥 发性有机物企业分行业治理指导意见》、《重点行业挥发性有机物综合治理方
案》符合性分析。
表 4.  符合性分析

	序 号
	相关要求
	本项目情况
	符合性

	《山东省环境保护条例》

	



1
	第四十五条排污单位应当采取措施，防治在生产 建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、 医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪 声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和 危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染 物排放总量控制指标。第四十六条新建、改建、 扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及 生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护 设施、落实环境保护措施。环境保护设施应当与
	

1.项目建设环境保 护设施、落实环境 保护措施。2.项目污 染物排放满足相关
标准要求。
	



符合
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	主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
	
	

	《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》

	


1
	聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤  炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。 严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，  按照《产业结构调整指导目录》， 对“淘汰类 ” 落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各  市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险 ”等  行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任
务。
	

本项目为塑料制品
业，不属于重点行 业。
	


符合

	《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021—2025年）》

	




1
	继续推进化工、有色金属、农副食品加、印染、  制革、原料药制造、电镀、治金等行业退城入园， 提高工业园区集聚水平。指导工业园区对污水实 施科学收集、分类处理，梯级循环利用工业废水。 逐步推进园区纳管企业废水一企一管、明管输送、 实时监控，统一调度 ”，第一时锁定园区集中污 水处理设施超标来水源头，及时有效处理处置。  大力推进生态工业园区建设，对获得国家和省级 命名的生态工业园区给予政策支持。鼓励有条件 的园区引进“环保管家 ”服务，提供定制化、全 产业链的第三方环保服务，实现园区污水精细化、
专业化管理。
	



本项目位于平原经
济开发区，属于园
区。
	




符合

	《山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021—2025）》

	


1
	四、加强固体废物环境管理：深入推进生活垃圾 分类，建立有害垃圾收集转运体系。严格落实《山 东省城市生活垃圾分类制度实施方案》， 完善垃  圾分类标识体系，健全垃圾分类奖励制度。2025  年年底前，各市基本建成生活垃圾分类处理系统。
推进生活垃圾焚烧处理等设施建设和改造提升，
优化处理工艺，增强处理能力。
	
本项目生活垃圾由
环卫部门统一清
运，能够妥善处理。
	


符合

	《山东省“十四五 ”生态环境保护规划》

	



1
	强化危险废物全过程环境监管。建立完善危险废
物环境重点监管单位清单。建立与防控环境风险
需求相匹配的危险废物监管体系，加强危险废物
监管能力与应急处置技术支撑能力建设，深入开
展危险废物规范化环境管理与专项整治，严厉打
击危险废物非法转移倾倒等违法犯罪行为。加强
危险废物相关从业人员培训，依托具备条件的危
险废物相关企业建设危险废物管理培训实习基
地。
	


本项目危险废物管
理严格按照相关要 求执行。
	



符合

	关于印发山东省“两高 ”项目管理目录的通知

	


1
	3110 炼铁、3120 炼钢、3140 铁合金冶炼、3216  铝冶炼、3011 水泥制造、3012 石灰和石膏制造、 3071  建筑陶瓷制品制造、3041 平板玻璃制造、  4411 火力发电、4412 热电联产、2511 原油加工  及石油制品制造、2523 煤制液体燃料生产、2521
炼焦、2621 氮肥制造、2614 有机化学原料制造、
2612 无机碱制造、2613 无机盐制造、3033 防水
建筑材料制造。
	

本项目属于塑料制
品业，不属于以上 行业。
	


符合
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	《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污 ”项目的通知》符合性分析

	
	
1
	新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用
国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能
高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的 项目。
	本项目建设符合相 关产业政策要求。
	
符合

	
	
2
	新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划 等要求，积极引导产业园区外“散乱污 ”整治搬 迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励
租赁标准厂房。
	本项目不属于散乱
污企业行列；项目
位于山东省德州市
平原县经济开发
区，南至汉源生物，
东至民生北，项目 用地为工业用地。
	


符合

	
	
3
	新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等
方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工 业集聚区。
	
	

	
	4
	新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩 ”机制 和“五个不批 ”要求，落实“三线一单 ”生态环 境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染 物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保 增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费
减量替代。
	本项目建设符合  “三线一单 ”要求， 并严格落实区域污 染物排放替代要
求。
	符合

	
	山东省新一轮四增四减

	
	1
	
在深入调整产业结构方面，坚决淘汰低效落后产
能，严控重点行业新增产能，推动绿色循环低碳 改造，加快培育壮大新动能。
	本项目设备、工艺 先进，不涉及低效 落后产能，本项目
属于塑料制品业也 非重点行业。
	符合

	
	2
	在深入调整能源结构方面，严控化石能源消费，
持续压减煤炭使用，提高能源利用效率，壮大清 洁能源规模。
	本项目主要耗能为
电能，无消耗煤炭
等高污染物燃料工 艺。
	符合

	
	《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》

	
	


1
	通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射 固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植 物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、 辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘 剂， 以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等， 替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从 源头减少VOCs产生。
	
本项目含VOCs物 料为水性油墨、UV 墨水，原料储存于 封闭式仓库内，不
露天存放。
	


符合

	
	


2
	加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括 含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以 及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备 与管线组件泄漏、敞开液面逸散、工艺过程等五 类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、 工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组 织排放。
	本项目水性油墨、 UV墨水密闭存放， 使用过程中在密闭 空间生产，有利于 废气收集，采用以
上措施可削减   VOCs无组织排放。
	


符合

	
	


3
	加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于 密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、 料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管 道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水 液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm ， 其中重点区域超过100ppm，以碳计）的收集运输、 储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产
	本项目水性油墨、
UV墨水密闭存放， 喷绘生产过程中  VOCs废气经密闭 收集后引入“二级 活性炭吸附 ”装置 处理后，通过15m
	


符合
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	和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间 中操作。
	高排气筒排放。
	

	




4
	


推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续 化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等， 减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载 优先采用底部装载方式。
	本项目生产所用设 备为自用打印机， 连续生产以及自动 化设备，该设备在 密闭空间内生产， 产生的废气经密闭 收集引入“二级活 性炭吸附 ”装置处
理后，通过15m高 排气筒排放。
	



符合

	





5
	遵循“应收尽收、分质收集 ”的原则，科学设计  废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放 进行控制。采用全密闭措施的，除行业有特殊要 求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理 设置配风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口 面最远处的 VOCs无组织排放位置，控制风速应 不低于0.3米/秒，有行业要求的按照相关规定执 行；集气罩的设计、安装应符合《机械安全局部 排气通风系统安全要求》（GB/T35077） ，通风 管路设计应符合《通风管道技术规程》（JGJ/T141） 等相关规范要求，VOCs废气管路不得与其他废气  管路合并。
	



本项目承诺废气  收集系统集气罩的 设置满足左列所列
相关要求。
	





符合

	




6
	

推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设 施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气 的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力， 以及 生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采符 合。本项目建成后生产上产生的VOCs废气经集气 装置收集后用多种技术的组合工艺，提高VOCs 治理效率。
	本项目建成后生产
过程中产生的
VOCs废气经集气
装置收集后引入  “二级活性炭吸  附 ”装置处理后， 通过15m高排气筒 排放，保证活性炭 的更换频次，确保
处理效率达到要 求。
	




符合

	






7
	治污设施的设计与安装应充分考虑安全性、经济 性及适用性。具有黏连性、积聚自燃性、高沸点、 与碳发生化学反应的有机废气，不宜采用活性炭 吸附、光催化氧化②、低温等离子③等治污设施。 含有酸性物质的有机废气，应充分考虑对治污设 施的腐蚀等影响因素。含有颗粒物的废气，为保 障VOCs治污设施运行的稳定性，宜进行预处理降 低颗粒物浓度。含卤素的有机废气，在使用直接 燃烧、蓄热式燃烧等处理工艺时，宜采用急冷等 方式减少二噁英④的产生。使用臭氧发生器等基 于臭氧发生原理的治污设施，应采取有效措施降 低臭氧逸散对周边环境的影响。采用吸附处理工 艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技 术规范》（HJ2026）要求。采用催化燃烧工艺的， 应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术
	

本项目建成后生产 过 程 中 产 生 的 VOCs 废 气 经 集 气 装 置 收 集 后 引 入 “ 二 级 活 性 炭 吸 附 ”装置处理后， 通过15m高排气筒 排放。活性炭前方 设 置 过 滤 棉 保 证 VOCs 治 污 设 施 运 行的稳定性。
	






符合
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	规范》（HJ2027）要求。采用蓄热燃烧等工艺的， 应按相关技术规范要求设计。
	
	

	


8
	实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。 车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放 速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千 克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳 定达标外，还应实行去除效率控制，VOCs去除率 应不低于80%。有行业排放标准的按其相关规定
执行。
	本项目建成后生  产上产生的VOCs  废气经收集后引  “二级活性炭吸  附 ”装置处理后通 过15m高排气筒排
放，VOCs去除率应 不低于80%。
	


符合

	


9
	
加热挤出、压制、吹塑（发泡）、印刷等工艺产 生的废气经除尘后宜采用浓缩结合燃烧法等工艺 进行处理；使用含氯原料的工艺废气在处理过程 中应充分考虑二噁英及酸性气体的控制。
	本项目VOCs产生
量很少，采用“活
性炭吸附 ”装置处
理，保证活性炭的
填充量及更换频
次，确保处理效率
达到要求。
	


符合

	《重点行业挥发性有机物综合治理方案》

	全 面 加 强 无 组 织 排 放 控 制
	全面加强无组织排放控制。重点对含 VOCs 物料 （包括含 VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、 含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移 和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以 及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设 备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施， 削减 VOCs 无组织排放。
推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续 化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等， 减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载 优先采用底部装载方式。
提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集 ” 的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放  转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩  或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微  负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采  用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs   无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有  行业要求的按相关规定执行。
	






生产过程产生的有
机废气经有效收
集，采用“二级活
性炭吸附 ”装置处
理。
	









符合

	推 进 建 设 适 宜 高 效 的 治 污 设 施
	推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设 施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气 的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力， 以及 生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用 多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓 度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭 吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净 化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以 回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油 气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、 膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧 化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要 适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非
	




本项目产生的
VOCs经“二级活性 炭吸附 ”装置处理。
	





符合
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	水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸 收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期 更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有 条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、 溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共 享，提高VOCs治理效率。
	
	

	重 点 行 业 治 理 任 务
	重点行业：石化行业 VOCs 综合治理、化工行业 VOCs 综合治理、工业涂装 VOCs 综合治理、包 装印刷行业 VOCs 综合治理、油性漆料储运销 VOCs 综合治理、工业园区和产业集群 VOCs 综 合治理。
	






本项目属于塑料制 品业，不属于左侧 重点行业；生产过 程产生的有机废气 经有效收集，采用
“二级活性炭吸 附 ”装置处理。
	









符合

	
	工业涂装 VOCs 综合治理：有效控制无组织排放。 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储， 调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密 闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。 除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作 业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、 喷涂和干燥等 VOCs 排放工序应配备有效的废气 收集系统。推进建设适宜高效的治污设施。喷涂 废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）  干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的 可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等 废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用 溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式 单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装 置。
	
	


（六）、 项目选址合理性分析
本项目位于山东省德州市平原县经济开发区，南至汉源生物，东至民生
北，具体选址合理性分析如下。
表 5.  项目选址合理性分析

	项目分析
	结论

	土地利用符合 性
	本项目位于山东省德州市平原县经济开发区，南至汉源生物，东至民 生北，根据土地规划，本项目占地为工业用地，符合用地规划。

	供水、供电、 排水
	本项目生活用水以及循环冷却水由平原县供水管网提供；区域供电设 施齐全。

	外界环境对项 目影响
	项目周围主要为道路、小区及一般企业，无大的污染源。项目对外界 环境要求不高。因此，周围环境对项目影响不大。

	
项目对外界环 境影响
	本项目营运期间污染物产生量不大，项目挥发性有机物、颗粒物均收 集处理后达标排放；生活污水经化粪池处理后排入市政管网。噪声采 取相应措施后可达标排放。固废全部得到妥善处置。因此，对周围环
境影响不大。

	对风景名胜区 的影响
	本项目周围500m范围内无风景名胜区。

	环境敏感点
	东北400m董家坡村。


通过以上分析， 本项目选址比较合理。
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二、建设项目工程分析

	建 设 内 容
	（一）、 项目基本情况
1．项目建设名称、性质、规模及地点
（1）项目名称：山东瑞可恩供应链管理有限公司年产 3000 万平方米新材料项
目
（2）建设性质： 新建
（3）建设规模： 年产 3000 万平方米新材料
（4）建设地点：山东省德州市平原县经济开发区，南至汉源生物，东至民生北，
项目地理位置详见附图 1。
2．项目组成
本项目组成主要包括主体工程、公辅工程和环保工程等，具体组成情况见下表。
表 6.  本项目工程组成一览表

	
	
	序 号
	工 程 类 别
	
内容
	
工程内容
	

	
	
	



1
	主 体 工 程
	
1#车间
	2F（局部3F），建筑面积20000平方米，1层分为物流分拣中心，设置磁
性门帘生产线，地垫生产线、PVC桌布生产线以及气泡膜生产线等；二 层、三层为车间办公室。
	

	
	
	
	
	2#车间
	2F，原材料仓库以及废料回收库，建筑面积10000平方米
	

	
	
	
	
	3#车间
	2F，成品库和退货部，建筑面积7000平方米
	

	
	
	





2
	公 辅 工 程
	办公展 厅
	3F（局部4F），建筑面积为3000平方米，用于职员办公以及产品的展示，
局部4楼为餐厅。
	

	
	
	
	
	危废间
	位于1#车间内西侧，建筑面积为15平方米，用于存放危险废物。
	

	
	
	
	
	供电
	年用电量约为300万kWh， 由平原县供电所提供。
	

	
	
	
	
	供水
	生活用水3000m3/a，餐厅用水1200m3/a，循环冷却水用量40m3/a，总耗水 量4240吨/年
	

	
	
	
	
	供热/
制冷
	
加热挤出、注塑工序供热采用电加热；办公采暖、制冷采用空调。
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3
	环 保 工 程
	

废气治 理
	本项目人工称量投料、混合、造粒（前端投料）、破碎产生的颗粒物经 集气罩收集后引入1套布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒DA001排 放；造粒、注塑、加热挤出、压合、喷绘、贴合、热转印、挤出过程中 产生的VOCs经密闭+集气罩收集引入1套二级活性炭吸附装置处理后通 过1根15m高排气筒DA002排放。餐厅油烟经油烟净化器处理后，通过1 根所附建筑物顶1.5米高排气筒（DA003）排放；未被收集的废气经加强
车间密闭，减少无组织废气扩散。
	

	
	
	
	
	废水治 理
	生活污水排入化粪池处理后，排入市政管网；餐厅污水排入隔油池处理 后，排入市政管网。
	

	
	
	
	
	噪声治 理
	采取选用低噪声设备、车间内合理布置、基础减振、加强设备维护、建 筑隔声、距离衰减等措施。
	

	
	
	
	
	
固废治 理
	加热挤出下脚料经破碎后返回混合工序使用；裁切、分切下脚料、废转 印膜、废包装袋统一收集后外售物资部门；废活性炭、废过滤棉、废润 滑油、废油桶、废UV灯管、废UV墨桶、废水性墨桶在危废间内暂存， 定期委托有资质单位处置；收集尘、生活垃圾统一收集委托环卫部门清
运。
	

	
	3．主要生产单元及生产设施
本项目主要生产设备设备详见下表。
表 7.  主要生产设施一览表

	
	
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	

	
	
	1
	高周波热合机
	台
	20
	

	
	
	2
	全自动裁剪机
	台
	10
	

	
	
	3
	半自动裁剪机
	台
	10
	

	
	
	4
	行缝机
	台
	5
	

	
	
	5
	自动分切机
	台
	7
	

	
	
	6
	缝纫机
	台
	20
	

	
	
	7
	数控裁床
	台
	35
	

	
	
	8
	粉碎机
	台
	6
	

	
	
	9
	UV 打印机
	台
	50
	

	
	
	10
	注塑机
	台
	10
	

	
	
	11
	缠线机
	台
	4
	

	
	
	12
	分线机
	台
	1
	

	
	
	13
	液压床
	台
	2
	

	
	
	14
	空压机
	台
	5
	

	
	
	15
	造粒机
	台
	5
	

	
	
	16
	软板挤出机
	台
	10
	

	
	
	17
	胶条挤出机
	台
	5
	

	
	
	18
	全自动数控机床
	台
	10
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	19
	流延机
	台
	3
	

	
	
	20
	半自动包装机
	台
	5
	

	
	
	21
	热转印机
	台
	5
	

	
	
	22
	全自动包装机
	台
	5
	

	
	
	23
	物理分切机
	台
	6
	

	
	
	24
	贴合机
	台
	5
	

	
	
	25
	印刷机
	台
	3
	

	
	
	26
	拌料机
	台
	10
	

	
	
	27
	气泡膜挤出机
	台
	3
	

	
	4．主要产品及产能
本项目建成后，可年产 3000 万平米新材料。
表 8.  本项目产品一览表

	序号
	产品名称
	年产量
	单位
	备注

	1
	桌布
	1500
	万平米
	包括纱线桌布、PVC 桌布

	2
	门帘
	970
	万平米
	包括磁性 PVC 门帘以及棉门帘

	3
	地垫
	300
	万平米
	包括硅藻泥地垫、圈绒地垫

	4
	气泡膜
	230
	万平米
	用于本公司产品外包装


5．主要原辅材料
本项目主要原辅料见下表。
表 9.  主要原辅材料用量一览表

	
	
	序号
	名称
	本项目消耗 量
	单位
	包装方式
	最大储存量
	

	
	
	1.
	聚氯乙烯树 脂粉
	2000
	吨/年
	包装袋
	100
	

	
	
	2.
	DOTP
	2000
	吨/年
	储罐
	100
	

	
	
	3.
	碳酸钙
	50
	吨/年
	包装袋
	100
	

	
	
	4.
	颜料
	0.05
	吨/年
	包装袋
	100
	

	
	
	5.
	纱线布
	800
	万平方米/年
	包装箱
	50
	

	
	
	6.
	PVC 转印膜
	60
	吨/年
	包装箱
	50
	

	
	
	7.
	聚丙烯颗粒
	80
	吨/年
	包装袋
	5
	

	
	
	8.
	牛津布
	25
	万平方米/年
	包装膜
	3
	

	
	
	9.
	棉毡
	10
	万平方米/年
	包装膜
	3
	

	
	
	10.
	UV 墨水
	4
	吨/年
	包装桶
	1
	

	
	
	11.
	水性油墨
	3
	吨/年
	包装桶
	1
	

	
	
	12.
	硅藻泥地垫
	80
	万平方米/年
	包装膜
	10
	

	
	
	13.
	圈绒地垫
	60
	万平方米/年
	包装膜
	10
	

	
	
	14.
	润滑油
	0.12
	吨/年
	包装桶
	0.12
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	原辅料理化性质
（1）聚氯乙烯树脂粉：由氯乙烯单体聚合而得，以直链结构为主，其 C-Cl 键较 稳定。聚合过程中发生的副反应产生部分不饱和双键、带 Cl 原子的叔碳原子、各种 长度的支链和含氧基团，导致 PVC 热稳定性差。叔碳原子上的 Cl 及双键碳原子上的 Cl，极易在光、热、O2 等条件下发生脱 HCl 形成新的双键， 此反应有自催化倾向， 加速 PVC 的热降解，导致产品变色、变硬、烧焦。PVC 树脂为白色无定型粉末，具 热塑性，无毒无臭，比重 1.35-1.46，视比重 0.45-0.70，对盐类相当稳定，常温下可 耐任何浓度的盐酸，90%以下硫酸，50-60%的硝酸及 20%以下的烧碱溶液，热稳定 性和耐光性较差， 80-85℃软化， 170℃时开始分解放出氯化氢，210℃时开始大量分
解，无明显熔点， 200℃以内呈熔融状态。
（2）稳定剂：指聚氯乙烯及其聚合物的热稳定剂，一般按照稳定剂的化学组分
进行分类，可分为碱式铅盐、金属皂、有机锡、环氧化合物、亚磷酸酯、多元醇等。
（3）碳酸钙： 白色粉末或无色结晶。825℃分解为氧化钙和二氧化碳。溶于稀 酸而放出二氧化碳，不溶于醇。有两种结晶，一种是正交结晶文石，一种是六方菱 面晶体方解石。方解石，有刺激性。颗粒形状规则，可视为单分散粉体，但可以是 多种形状，如纺锤形、立方形、针形、链形、球形、片形和四角柱形。这些不同形
状的碳酸钙可由控制反应条件制得。粒度分布较窄。粒径小，平均粒径一般为 1-3μm。
（4）聚乙烯：聚乙烯是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯无臭，无毒， 手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100～-70°C），化学稳定性 好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂， 吸水性小，电绝缘性优良。聚乙烯可用吹塑、挤出、注射成型等方法加工，广泛应
用于制造薄膜、中空制品、纤维和日用杂品等。
（5）DOTP：对苯二甲酸二辛酯，聚氯乙烯（PVC）塑料用的一种性能优良的  主增塑剂。淡黄色透明油状液体，熔点 30～34℃,沸点 400℃,几乎不溶于水。它  与目前常用的邻苯二甲酸二辛酯（DOP）相比，具有耐热、耐寒、难挥发、抗抽出、 柔软性和电绝缘性能好等优点，在制品中显示出优良的持久性、耐肥皂水性及低温
柔软性。
（6）水性油墨：用于印刷的重要材料，它通过印刷或喷绘将图案、文字表现在
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	承印物上。油墨中包括主要成分和辅助成分，它们均匀地混合并经反复轧制而成一
种黏性胶状流体。由连结料（树脂）、颜料、填料、助剂和溶剂等组成。
（7）颜料：用来着色的粉末状物质。在水、油脂、树脂、有机溶剂等介质中不 溶解，但能均匀的在这些介质中分散并能使介质着色，而具有一定的遮盖力。本项
目颜料粉主要为红、黄、蓝、绿、紫。
（8）UV 墨水：UV（紫外光固化）油墨是指在紫外线照射下，利用不同波长和
能量的紫外光使油墨连接料中的单体聚合成聚合物，使油墨成膜和干燥的油墨。
6．公用及辅助工程
（1）给水
本项目用水工序生活用水和循环冷却水。
1 循环冷却水
注塑机、挤出机设备需要冷却，本项目采用水冷方式，通过循环水进行给设备
降温，设备循环冷却水量为 200m3，定期补充新鲜水，年运行 300d，补水量约为40m3/a。
2 生活用水
本项目劳动定员 200 人，按每人每天用水 50L 计，年工作 300 天，生活用水量
为 10m3/d（3000m3/a）。
3 餐厅用水
本项目设置食堂，为员工提供一餐，员工 200 人，餐饮用水量按 20L/人 ·d，则
项目餐饮用水量约为 4m3/d ，1200m3/a。
综上所述， 本项目总用水量为 4240m3/a。
（2）排水
生活污水产生量按使用量的 80%计， 产生量为 2400m³/a；本项目生活污水排入
化粪池，排入市政管网。
本项目餐饮废水产生系数按 0.85 计，餐饮废水产生量 3.4m3/d ，1020m3/a 。本项
目水平衡图见图 1。
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图 1.      本项目水平衡图（单位：t/a）
（3）供电
本项目用电量为 300 万 kWh ，由平原县供电电网提供。
（4）供热/供暖
本项目注塑、挤出、转印工序供热采用电加热；办公采暖、制冷采用空调。
7．工作制度及劳动定员
本项目劳动定员 200 人，工作 8 小时， 3 班制，年生产 300 天，共计 7200h。
8．主平面布置合理性分析
本项目位于山东省德州市平原县经济开发区，南至汉源生物，东至民生北。企 业根据运输距离短、调度方便的布置原则和工艺流程的要求，合理布置各生产工序 与仓储区位置，分区明确，利于物料输送，便于管理。因此，企业平面布置是合理
的。详见附图 2 厂区平面布置图。
9．项目环保投资
本项目环保投资情况见下表。
表 10. 项目环保投资一览表

	序号
	环保设施
	环保投资 （万元）
	备注

	1
	废气
	35
	二级活性炭、布袋除尘器、油烟净化器、集气管道若干

	2
	隔声降噪设施
	10
	基础减震、建筑物隔音

	3
	废水
	2
	化粪池、隔油池

	4
	危险废物
	5
	危废间 1 座，签订危废协议

	5
	固体废物
	2
	建设固废存放区
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	合计
	54
	/

	工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节
	（一）、 工艺流程及产污环节
1．PVC 桌布、磁性门帘工艺流程及产污环节
（1）生产工艺流程图
[image: ]
图 2.      PVC 桌布、磁性门帘生产工艺流程及产污环节图
（2）工艺流程简述
1 人工称量投料
PVC 桌布、磁性门帘原料为聚氯乙烯树脂粉、 DOTP、碳酸钙、颜料、稳定剂，
将原料称重后进行投料。该工序产生投料粉尘 G1-1。
2 混合




— 26 —

	
	称量好的原料人工投加进混料机搅拌，为防止在高速搅拌过程中有物料损失， 采用全封闭系统，物料在高速混合机内通过高速搅拌，混合均匀。混合好的物料在 混合机出料口与袋完全对接，将物料装袋。该工序产生混合粉尘 G1-2 以及设备运行
噪声 N1-1。
3 造粒
袋装的物料人工投加进造粒机，投料过程袋口与造粒机进料口完全对接设计。 采用高温熔融、塑化、挤出的过程改变塑料的物理性能，达到对塑料的塑化和成型， 挤出后切割成颗粒状。此过程采用电加热，温度为 160℃ 。该工序在投料口（前端）
产生粉尘 G1-3 以及造粒机末端产生 VOCsG1-4、设备运行设备运行噪声 N1-2。
4 注塑
造粒后的颗粒传送至塑料注射成型机，通过电加热使材料受热软化，得到所需
配件。该工序产生噪声 N1-3 、有机废气 G1-5。
5 加热挤出
挤出工艺分为加料段、熔融段、均化段，加料段对塑料粒子进行软化和破碎。 熔融段对经过破碎的塑料粒子在一定温度和压力下变成粘流态，完成初步塑化。均 化段塑料粒子在高温高压下压实后通过口模挤出成型。此过程采用电加热，温度为
180℃ , 该工序产生挤出废气 VOCsG1-6；不合格品、边角料 S1-3；设备运行噪声 N1-4
6 冷却
挤出后采用水冷冷却。 冷却水循环使用，定期补充不外排。
7 压合
冷却后物料进行多层压合，压合温度 180℃。
该工序产生废气 VOCsG1-7 以及设备运行噪声 N1-5。
8 裁切
利用数控裁床等设备按照规定的尺寸进行裁剪。
该工序产生下脚料 S1-1 以及设备运行噪声 N1-6。
9 包装入库
切裁后的门帘与注塑得到的配件一起打包，入库。
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	10 喷绘
根据客户要求，利用喷绘机对产品进行喷绘。该工序产生 VOCsG1-8 以及设备
运行噪声 N1-7。
11贴合
主要为夹花工艺，双层物料贴合，将图案夹在中间，贴合温度 150℃。
该工序产生废气 VOCsG1-9 以及设备运行噪声 N1-8。
12裁切
利用数控裁床等设备按照规定的尺寸进行裁剪。
该工序产生下脚料 S1-2 以及设备运行噪声 N1-9。
13包装入库
产品包装入库，该工序不产生污染物。
14破碎
加热挤出产生的下脚料 S1-3 利用破碎机进行破碎均匀大小颗粒后进入生产工
序。
该工序产生的破碎粉尘 G1-10 以及设备运行噪声 N1-10。
2．硅藻泥地垫工艺流程及产污环节
（1）生产工艺流程图
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图 3.      硅藻泥地垫生产工艺流程及产污环节图
（2）工艺流程简述
	1 原料
原料为硅藻泥地垫。
2 裁切
利用裁切机设定好客户要求的尺寸进行裁切。
该工序产生下脚料 S2-1 以及设备运行噪声 N2-1。
3 热转印
利用热转印机将 PVC 转印膜的图案附在硅藻泥地垫上，加热温度 120℃。
该工序产生 VOCsG2-1、废转印膜 S2-2 以及设备运行噪声 N2-2。
4 分切
转印后再次对地垫进行切割。
该工序产生下脚料 S2-3 以及设备运行噪声 N2-3。
5 包装入库
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	产品包装入库，该工序不产生污染物。
3．圈绒地垫工艺流程及产污环节
（1）生产工艺流程图
[image: ]
图 4.      圈绒地垫生产工艺流程及产污环节图
（2）工艺流程简述
	1 原料
原料为圈绒地垫。
2 热转印
利用热转印机将 PVC 转印膜的图案附在硅藻泥地垫上，加热温度 120℃。
该工序产生 VOCsG3-1、废转印膜 S3-2 以及设备运行噪声 N3-2。
3 分切
转印后再次对地垫进行切割。
该工序产生下脚料 S3-2 以及设备运行噪声 N3-2。
4 锁边
将地垫的四个边缝纫锁边。
该工序产生设备运行噪声 N3-2。
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	5 包装入库
产品包装入库，该工序不产生污染物。
4．棉门帘工艺流程及产污环节
（1）生产工艺流程图
[image: ]
图 5.      棉门帘生产工艺流程及产污环节图
（2）工艺流程简述
	1 原料
棉门帘生产需要的原料是牛津布和棉毡。
2 缝合
利用缝纫机将牛津布和棉毡缝合。
该工序设备运行噪声 N4-1。
3 分切
按照客户规定的尺寸将缝合后的门帘进行裁切。
该工序产生分切小脚料 S4-1 以及设备运行噪声 N4-2。
4 锁边
将门帘的四个边缝纫锁边。
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	该工序产生设备运行噪声 N4-3。
5 包装入库
产品包装入库，该工序不产生污染物。
5．气泡膜工艺流程及产污环节
（1）生产工艺流程图
[image: ]
图 6.      气泡膜生产工艺流程及产污环节图
（2）工艺流程简述
	1 原料
原料为聚丙烯颗粒，物料为颗粒状。
2 挤出
利用挤出机将聚丙烯颗粒挤出成气泡膜。
该工序产生 VOCsG5-1 以及设备运行造成 N5-1。
3 收卷
挤出后将气泡膜收卷。
该工序产生设备运行造成 N5-2。
4 成品
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